[bookmark: _Toc27226083][bookmark: _Toc27226085]Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Хомутовского муниципального образования 

1. [bookmark: _Hlk155777848]Градостроительный регламент территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (ЖЗ-1) изложить в новой редакции:
ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (ЖЗ-1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

	1
	2
	3
	4
	5

	Для индивидуального жилищного строительства
2.1[footnoteRef:1] [1:  Здесь и далее  - код в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540] 



	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек 
	Индивидуальные жилые дома.
Индивидуальные гаражи на 1-2 легковых автомобиля.
Подсобные сооружения.

	1. Минимальный размер вновь образуемых земельных участков - 1000 кв.м.*
Максимальный размер земельного участка - 2500 кв.м.
Максимальный размер земельного участка - 5000 кв.м.**
Минимальный размер земельного участка в целях предоставления под существующим объектом капитального строительства - 100 кв.м.***
Минимальная площадь земельных участков, образуемых в результате перераспределения земель, государственная собственность на которые не разграничена или земель муниципальной собственности – 400 кв.м. в случае невозможности образования земельного участка 1000 кв.м.
Минимальная площадь земельного участка, образованного в результате раздела – 400 кв.м. (в случае, если у земельного участка, отсутствует доступ и доступ возможен только путем выдела части земельного участка)****;
Минимальная площадь земельного участка, образуемого в результате объединения двух земельных участков – 600 кв.м.****
Минимальный и максимальный размер земельного участка, образуемого в результате перераспределения, установить по факту использования земельного участка согласно проекту межевания территории.
Минимальный размер фронтальной стороны земельного участка 16 м.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка, а также между строениями:
- от фронтальной границы земельного участка до основного строения – 3 м;
- от границ соседнего участка до основного строения – 3 м;
- от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих строений – 1 м;
- от границ соседнего участка до открытой стоянки – 1м;
- от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража – 1м;
3. Максимальное количество надземных этажей - 3.
Максимальная высота от уровня земли до верха плоской кровли – 10м.
- до конька скатной кровли – 15м.
4. Максимальный процент застройки  - 60%
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения – 20%.
Отступ от красной линии при новом строительстве – не менее 3 м.
Максимальное количество этажей для хозяйственных построек – 2.
Максимальная высота хозяйственной постройки – 6 м.
Максимальный процент застройки земельного участка хозяйственными постройками – 30.
Максимальная высота оград -2 м, Расстояние от домов до хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках – не менее 3 м.
Расстояние от домов до хозяйственных построек для скота и птицы – не менее 10 м.
	При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2016, СП 42.13330.2016,со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые территории в порядке и чистоте, обязаны осуществлять организацию отвода ливневых и талых вод на придомовой территории, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.
При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.


	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 2.2
	Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
	Индивидуальные жилые дома.
Индивидуальные гаражи на 1-2 легковых автомобиля.
Подсобные сооружения.
Сооружения для содержания сельскохозяйственных животных.
	
	

	Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Детские площадки
Объекты улично-дорожной сети
Территории общего пользования
Малые архитектурные формы
	1. Предельные размеры земельных участков не устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3. Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки не устанавливается.
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.

	Оказание услуг связи 3.2.3.
	Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
	Предприятия связи

	1.Минимальная площадь земельных участков – 0,01 га
2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
3. Максимальное количество этажей – 3. 
4. Максимальный процент застройки – 70.
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения – 10.
Максимальная высота оград – 1,5 м
5. Минимальное расстояние размещения антенно-мачтовых сооружений связи от жилой и социальной застройки – 100 м.

	Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016, СП 118.13330.2012,  со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.

	Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1.

	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
	Объекты дошкольного образования
Здания, спортивные сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

	1. Предельные размеры земельного участка не устанавливаются
2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
3. Максимальное количество этажей - 3;
Максимальная высота, зданий, строений, сооружений - 12 м.;
4. Максимальный процент застройки земельного участка – 50.

Иные параметры:
Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20;
Озеленение территории участков детских дошкольных учреждений - 30 % территории участка;
Территория участка огораживается по периметру забором высотой не менее 1,6 м.
	Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016, СанПиН 2.4.1.3049-13, со строительными нормами и правилами, СП.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.

	
	
	Объекты начального и среднего общего образования
Здания, спортивные сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

	1. Предельные размеры земельного участка не устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
3. Максимальное количество этажей - 3.
Максимальная высота здания до конька 15 м.
4 Максимальный процент застройки земельного участка – 50.
Иные параметры:
Минимальный процент спортивно-игровых площадок - 20.
Минимальный процент озеленения – не менее 20. 
Территория участка огораживается по периметру забором высотой не менее 1,6 м.
	

	Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация
	1. Предельные размеры земельных участков не устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3. Максимальное количество этажей -1.
4. Максимальный процент застройки не устанавливается
5. Минимальное расстояние размещения антенно-мачтовых сооружений связи от жилой и социальной застройки – 100 м. 
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.

	Блокированная жилая застройка
2.3.
	Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
	Блокированные жилые дома.
Объекты хранения автотранспорта Подсобные сооружения.
Спортивные и детские площадки.
Площадки отдыха
	1.Минимальная площадь земельных участков – 0,01 га.
Минимальная площадь земельных участков при новом строительстве – 0,04 га.
Максимальная площадь земельного участка – 2500 кв.м.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка:
- от фронтальной границы земельного участка до основного строения – 3 м;
- от границы с соседним земельным участком – 3м;
3. Максимальное количество этажей – 3,
Максимальная высота
- до конька скатной кровли – 15 м.
- до верха плоской кровли – 10 м.
4. Максимальный процент застройки - 60.
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения – 20.
Минимальное расстояние от границы с 
соседним земельным участком до хозяйственный строений, открытой стоянки, отдельно стоящего гаража – 1 м.
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии со строительными правилами, техническими регламентами.


*Действие настоящих параметров не распространяется на земельные участки, поставленные на кадастровый учет до вступления в силу Решения Думы Хомутовского муниципального образования №14-63/д от 31.08.2023 «О внесении изменений в решение Думы Хомутовского муниципального образования от 28.02.2014 № 20-100/дсп «Об утверждении правил землепользования и застройки Хомутовского муниципального образования».
**Указанные параметры распространяются на ранее учтенные земельные участки, предоставленные на праве собственности до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации.
*** Действие данного градостроительного регламента распространяется на объекты, построенные до вступления в силу Решения Думы Хомутовского муниципального образования № 10-51/д от 25.05.2023 «О внесении изменений в решение Думы Хомутовского муниципального образования от 28.02.2014 № 20-100/дсп «Об утверждении правил землепользования и застройки Хомутовского муниципального образования».
****Действие настоящих параметров распространяется на земельные участки, поставленные на кадастровый учет до вступления в силу Решения Думы Хомутовского муниципального образования №14-63/д от 31.08.2023 «О внесении изменений в решение Думы Хомутовского муниципального образования от 28.02.2014 № 20-100/дсп «Об утверждении правил землепользования и застройки Хомутовского муниципального образования».


2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
	ВИДЫ
СПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

	1
	2
	3
	4
	5

	Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация
	1. Предельные размеры земельных участков не устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3. Максимальное количество этажей -1.
4. Максимальный процент застройки не устанавливается
5. Минимальное расстояние размещения антенно-мачтовых сооружений связи от жилой и социальной застройки – 100 м.
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.

	Хранение автотранспорта 2.7.1.
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9
	Индивидуальные гаражи на 1-3 легковых автомобиля.
	Данный вид разрешенного использования земельного участка допустим только в качестве дополнительного по отношению к основному виду разрешенного использования и осуществляемый совместно с ним.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства принимаются в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка.
	При проектировании руководствоваться строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами.



3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
	ВИДЫ
СПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

	1
	2
	3
	1
	2

	Здравоохранение 3.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи

	Аптеки, молочные кухни и раздаточные пункты
	1. Предельные размеры земельного участка не устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
3. Максимальное количество этажей - 3.
4. Максимальный процент застройки – 70 %.
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения – 10%.
Максимальная площадь помещения – 500 кв.м.
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами. Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.


	Бытовое обслуживание 3.3.
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг 

	мастерские мелкого ремонта,
ателье, бани, парикмахерские
прачечные, химчистки
	
	

	Магазины 4.4
	Размещение объектов, предназначенных для продажи товаров

	Предприятия розничной и мелкооптовой торговли.
Предприятия мелкорозничной торговли во временных сооружениях (киоски, павильоны, палатки).

	1. Предельные размеры земельного участка не устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка –3 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается для объектов, построенных до вступления в силу настоящего Решения Думы.
3. Максимальное количество этажей - 2.
Максимальная высота зданий, строений сооружений –  10 м.;
4. Максимальный процент застройки  -50.
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения – 10.
Минимальное количество парковочных мест – 3.
Максимальная высота оград – 1,5 м.
Максимальная общая площадь помещений – 500 кв.м.
	

	Общественное питание 4.6.

	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	Объекты общественного питания

	1. Предельные размеры земельного участка не устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
3. Максимальное количество этажей – 3.
4.  Максимальный процент застройки – 70%.
Иные параметры:
Максимальная высота оград – 1,5 м
Минимальный процент озеленения – 10%.
	

	Спорт 5.1.
	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7
	Объекты спортивного назначения: сооружения крытые и открытые, открытые спортивные площадки
	1. Предельные размеры земельных участков не устанавливаются
2. Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3. Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается
4. Максимальный процент застройки - 70 %.
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения – 10.
Минимальный отступ от красных линий – 5 м.

	
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии со строительными правилами, техническими регламентами

	Ремонт автомобилей 4.9.1.4.
	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
	Мастерские, предназначенные для ремонта. Автомойки
Магазины сопутствующей торговли
	1. Предельные размеры земельного участка не устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
3. Максимальное количество этажей – 1.
4.  Максимальный процент застройки – 70%.
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения – 10%.
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.

	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1.

	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
	Малоэтажные многоквартирные жилые дома.
Объекты хранения автотранспорта Подсобные сооружения.
Спортивные и детские площадки.
Площадки отдыха
	1.Предельные размеры земельного участка не устанавливаются
2. Минимальный отступ от границ земельного участка -3м.
3. Максимальное количество этажей - 4.
Максимальная высота от уровня земли:
- до верха плоской кровли – 11м;
- до конька скатной кровли – 15 м.
4.Максимальный процент застройки  не устанавливается
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения – 20% при новом строительстве.
Ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые, высотой не более 1,8 м.
Минимальное расстояние от придомовых площадок до окон жилых домов:
- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
- для отдыха взрослого населения - 10 м;
- для занятий физкультурой – 10 м;
 - для хозяйственных целей – 20 м;
- для стоянки автомашин – 10 м.
	Проектирование и строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37  настоящих Правил.


	Обслуживание жилой застройки 2.7.
	Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны
	Индивидуальные гаражи на 1-3 легковых автомобиля.
	1.Минимальная площадь земельного участка - 1000 кв.м.
Максимальная площадь земельного участка - 2300 кв.м.
2.Минимальный отступ:
- от фронтальной границы (со стороны улицы) при отсутствии установленных красных линий – 5 м.
- от иных границ земельного участка – 3 м.
3.Максимальное количество надземных этажей - 3.
Максимальная высота от уровня земли: - до верха плоской кровли – 10м.
- до конька скатной кровли – 15 м.
4.Максимальный процент застройки - 60.
	При проектировании руководствоваться строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами.


2. [bookmark: _Hlk199833739]Градостроительный регламент территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный.) (ЖЗ-2) в отношении основных видов и параметров разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства «Оказание услуг связи 3.2.3., Предоставление коммунальных услуг 3.1.1» изложить в новой редакции:
	Оказание услуг связи 3.2.3.
	Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
	Предприятия связи

	1.Минимальная площадь земельных участков – 0,01 га
2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей – 3. 
4.Максимальный процент застройки – 70.
Иные параметры:
Максимальная высота оград – 1,5 м
Минимальный процент озеленения – 10.
5. Минимальное расстояние размещения антенно-мачтовых сооружений связи от жилой и социальной застройки – 100 м.
	Встроенные и пристроенные в основные виды использования, отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016, СП 118.13330.2012,  со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.


	Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация
	1.Предельные размеры земельных участков не устанавливаются.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3.Максимальное количество этажей
- 1.
4.Максимальный процент застройки не устанавливается.
5. Минимальное расстояние размещения антенно-мачтовых сооружений связи от жилой и социальной застройки – 100 м.
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.


3. Градостроительный регламент территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный.) (ЖЗ-2) в отношении вспомогательных видов и параметров разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства «Предоставление коммунальных услуг 3.1.1» изложить в новой редакции:
	Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация
	1.Предельные размеры земельных участков не устанавливаются.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3.Максимальное количество этажей
- 1.
4.Максимальный процент застройки не устанавливается.
5. Минимальное расстояние размещения антенно-мачтовых сооружений связи от жилой и социальной застройки – 100 м.
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.


4. [bookmark: _Hlk199834283][bookmark: _Toc27226126]Градостроительный регламент территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей включая мансардный) (ЖЗ-3) в отношении основных видов и параметров разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства «Оказание услуг связи 3.2.3., Предоставление коммунальных услуг 3.1.1» изложить в новой редакции:
	Оказание услуг связи 3.2.3.
	Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
	Предприятия связи

	1.Минимальная площадь земельных участков – 0,01 га
2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей – 3. 
4.Максимальный процент застройки – 70.
Иные параметры:
Максимальная высота оград – 1,5 м
Минимальный процент озеленения – 10.
5. Минимальное расстояние размещения антенно-мачтовых сооружений связи от жилой и социальной застройки – 100 м.

	Встроенные и пристроенные в основные виды использования, отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016, СП 118.13330.2012,  со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.

	Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация
	1.Предельные размеры земельных участков не устанавливаются.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3.Максимальное количество этажей
- 1.
4.Максимальный процент застройки не устанавливается.
5. Минимальное расстояние размещения антенно-мачтовых сооружений связи от жилой и социальной застройки – 100 м.
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37  настоящих Правил.


5. Градостроительный регламент территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный.) (ЖЗ-2) в отношении вспомогательных видов и параметров разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства «Предоставление коммунальных услуг 3.1.1» изложить в новой редакции:
	Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация
	1.Предельные размеры земельных участков не устанавливаются.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3.Максимальное количество этажей
- 1.
4.Максимальный процент застройки не устанавливается.
5. Минимальное расстояние размещения антенно-мачтовых сооружений связи от жилой и социальной застройки – 100 м.
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016 , со строительными нормами и правилами, техническими регламентами.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.


6. [bookmark: _Hlk199839859]Градостроительный регламент территориальной зоны специализированной общественной застройки (ОДЗ-2) в отношении основных и вспомогательных видов и параметров разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства «Предоставление коммунальных услуг 3.1.1» изложить в новой редакции:
	[bookmark: _Hlk199835014]Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация
	1.Предельные размеры земельных участков не устанавливаются.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3.Максимальное количество этажей- 1.
4.Максимальный процент застройки не устанавливается.
5. Минимальное расстояние размещения антенно-мачтовых сооружений связи от жилой и социальной застройки – 100 м.
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.


7. Дополнить градостроительный регламент территориальной зоны – Зона специализированной общественной застройки (ОДЗ-2) условно разрешенным видом разрешенного использования «Стоянка транспортных средств 4.9.2»:
	Стоянка транспортных средств 4.9.2
	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок
	Стоянка автомобилей и других мототранспортных средств
Вспомогательные сооружения 
	1.Предельные размеры земельных участков не устанавливаются.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3.Максимальное количество этажей- 1.
4.Максимальный процент застройки не устанавливается.

	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.


8. Градостроительный регламент территориальной зоны – многофункциональная общественно-деловая зона (ОДЗ-1) в отношении условно разрешенных видов и параметров разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства «Объекты дорожного сервиса 4.9.1» изложить в новой редакции:
	[bookmark: _Hlk199840250]Объекты дорожного сервиса 4.9.1
	Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
	Автозаправочные станции.
Магазины сопутствующей торговли.
Объекты общественного питания. Автомобильные мойки и прачечные. Мастерские
	1. Предельные размеры земельного участка не устанавливаются.
2.Минимальный отступ:
- от фронтальной границы (со стороны улицы) при отсутствии установленных красных линий – 5 м.
- от иных границ земельного участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей – 1.
4.Максимальный процент застройки – 50 %.
Иные параметры:
Автозаправочные станции проектировать из расчета 1 топливо- раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.
Станции техобслуживания – один пост на 200 легковых автомобилей. Расстояние между остановочными пунктами следует принимать – 400-600м для жилых зон..
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.



9. Градостроительный регламент территориальной зоны – Производственная зона (ПЗ-1) изложить в новой редакции:
[bookmark: _Toc27226131]ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА (ПЗ-1)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	1
	2
	3
	4
	5

	Недропользование 6.1.
	Осуществление геологических изысканий;
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр происходит на межселенной территории
	Объекты недропользования
	1.Предельные размеры земельного участка не устанавливаются
2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3м.
3.Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4.Максимальный процент застройки не устанавливается.


	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.
В полосе примыкания к жилым зонам запрещено размещать на границе производственной зоны глухие заборы. Рекомендуется использование входящей в состав санитарно-защитной зоны полосы примыкания для размещения коммунальных объектов жилой зоны, гаражей-стоянок различных типов, зеленых насаждений.
Резервирование участков на площадке предприятия для развития отдельных цехов или производств допускается предусматривать только в соответствии с проектом развития данного предприятия, составленным и утвержденным в установленном порядке.


	Энергетика 6.7.
	Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов,
гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
	Объекты энергетики
	
	

	Пищевая промышленность 6.4.
	Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
	Промышленные объекты и производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ 

	
	

	Строительная промышленность 6.6.
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции
	Объекты строительной промышленности

	
	

	Склады 6.9.
	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
	Коммунальные и  складские объекты

	
	

	Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Объекты улично-дорожной сети, автомобильные дороги и пешеходные тротуары в границах населенных пунктов, пешеходные переходы, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары, площади, проезды, малые архитектурные формы благоустройства
	1. Предельные размеры земельных участков не устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3. Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки не устанавливается.


	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.


	Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация
	1.Предельные размеры земельных участков не устанавливаются.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3.Максимальное количество этажей- 1.
4.Максимальный процент застройки не устанавливается.
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.

	Деловое управление 4.1.
	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	Объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг,
Объекты с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	1. Предельные размеры земельного участка не устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
3. Максимальное количество этажей – 3.
4. Максимальный процент застройки – 50%.

	Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:
СП 42.13330.2016; СП 118.13330.2012 и
другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.




2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	1
	2
	3
	4
	5

	Служебные гаражи 4.9.

	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Стоянки автомобилей, гаражи
	1.Предельные размеры земельных участков не устанавливается.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3.Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4.Максимальный процент застройки  не устанавливается.
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.


	Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации
Стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники

	
	



3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	1
	2
	3
	4
	5

	Объекты дорожного сервиса 4.9.1
	Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
	Автозаправочные станции.
Магазины сопутствующей торговли.
Объекты общественного питания. Гостиницы. Автомобильные мойки и прачечные. Мастерские
	1.Минимальный размер земельного участка – 500 кв.м.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3.Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4.Максимальный процент застройки не устанавливается.
Иные параметры:
Автозаправочные станции проектировать из расчета 1 топливо- раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.
Станции техобслуживания – один пост на 200 легковых автомобилей. Расстояние между остановочными пунктами следует принимать – 400-600м для жилых зон.
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.




10. [bookmark: _Hlk173927348]Градостроительный регламент территориальной зоны – Зона отдыха (Р-2) изложить в новой редакции:
[bookmark: _Toc27226142]ЗОНА ОТДЫХА (Р-2)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	1
	2
	3
	4
	5

	Охота и рыбалка 5.3.
	Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы
	Обустройство мест охоты и рыбалки
	1.Максимальный размер земельного участка – 30,0 га.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3.Предельная высота зданий - 12 м.
4. Максимальный процент застройки – 20. 

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.


	Отдых (рекреация) 5.0.
	Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5
	Спортивные сооружения (открытые).
Оборудование мест для туризма, пикников, охоты и рыбалки.
Оборудование пляжей
	1.Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 20 га.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
3.Предельная высота сооружений – 25 м.
4.Максимальный процент застройки надземной части - 50%.
Иные параметры:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует принимать 22,5 кв.м. 
Минимальный процент озеленения земельного участка – 20%.

	

	Площадки для занятий спортом 5.1.3
	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
	Спортивные сооружения (открытые).

	
	

	Оборудованные площадки для занятий спортом 5.1.4.
	Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
	Теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища
	
	

	Водный спорт 5.1.5


	Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
	Причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря
	
	

	Авиационный спорт 5.1.6


	Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
	Ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря
	
	

	Спортивные базы 5.1.7.


	Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц
	Спортивные базы, лагеря
	
	

	Парки культуры и отдыха 3.6.2.
	Размещение парков культуры и отдыха
	Здания и сооружения, необходимые для эксплуатации парка
	1. Предельные размеры земельных участков не устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3. Максимальное количество этажей -1.
4. Максимальный процент застройки не устанавливается.


	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.


	Историко-культурная деятельность 9.3.
	Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
	Объекты культурного значения
Объекты достопримечательных мест
Музеи
Объекты познавательного туризма
	1. Предельные размеры земельных участков не устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3. Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки не устанавливается.


	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.


	Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Объекты улично-дорожной сети, автомобильные дороги и пешеходные тротуары в границах населенных пунктов, пешеходные переходы, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары, площади, проезды, малые архитектурные формы благоустройства
	1. Предельные размеры земельных участков не устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3. Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки не устанавливается.


	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.


	Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация
	1.Предельные размеры земельных участков не устанавливаются.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3.Максимальное количество этажей- 1.
4.Максимальный процент застройки не устанавливается.
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.

	Спорт 5.1.
	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7
	Спортивные сооружения (открытые, крытые).
Спортивные клубы, спортивные залы, бассейны
	1.Предельные размеры земельных участков не устанавливаются.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
3.Предельная высота сооружений – 25 м.
4.Максимальный процент застройки не устанавливается.

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.


2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫОБЪЕКТОВ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	1
	2
	3
	4
	5

	Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации
Стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники

	1. Предельные размеры земельных участков не устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3. Максимальное количество этажей -1.
4. Максимальный процент застройки не

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.



3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
	[bookmark: _Hlk173503947]ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫОБЪЕКТОВ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	1
	2
	3
	4
	5

	Развлекательные мероприятия 4.8.1
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок
	Дискотеки,  
танцевальные  площадки,
ночные  клубы,  аквапарки, боулинги,  аттракционы,
ипподромы,  игровые
автоматы, игровые площадки
	1. Предельные размеры земельных участков не устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
3. Максимальное количество этажей – 3. 
Максимальная высота здании, строении, сооружений – 20 м.
4. Максимальный процент застройки – 50.

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.




11. [bookmark: _Hlk199337149] Градостроительный регламент территориальной зоны – Иная зона (РЗ-5) изложить в новой редакции:

ИНЫЕ ЗОНЫ (РЗ-5)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

	ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫОБЪЕКТОВ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	1
	2
	3
	4
	5

	Запас 12.3.
	Отсутствие хозяйственной деятельности
	-
	1. Предельные размеры земельных участков не устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3. Предельное количество этажей или высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки  не устанавливается.


	Не разрешается размещение объектов капитального строительства
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.


	Охрана природных территорий 9.1.
	Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными
	-
	
	

	Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Объекты улично-дорожной сети, автомобильные дороги и пешеходные тротуары в границах населенных пунктов, пешеходные переходы, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары, площади, проезды, малые архитектурные формы благоустройства
	1. Предельные размеры земельных участков не устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3. Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки не устанавливается.


	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.


	Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация
	1.Предельные размеры земельных участков не устанавливаются.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3.Максимальное количество этажей- 1.
4.Максимальный процент застройки не устанавливается.
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.


2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
12.  Градостроительный регламент территориальной зоны – Зона транспортной инфраструктуры (ПЗ-4) изложить в новой редакции:
ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ПЗ-4)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
	ВИДЫ
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

	1
	2
	3
	4
	5

	Служебные гаражи 4.9.

	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	[bookmark: Par223]Гаражи с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок).
Гаражи  в том числе многоярусные.
Стоянка автомобилей
	1. Предельные размеры земельных участков не устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3.Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4.Максимальный процент застройки   не устанавливается.
Минимальный отступ от границ земельного участка, жилых и общественных зданий в целях определения места допустимого размещения сооружений принимается на основании расчетов по  требованиям норм инсоляции, освещенности  и противопожарным требованиям.

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.


	Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Пешеходные тротуары;
Пешеходные переходы;
Бульвары;
Набережные и др.
	1. Предельные размеры земельных участков не устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3. Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки не устанавливается.

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.


	Объекты дорожного сервиса 4.9.1
	Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
	Автозаправочные станции.
Магазины сопутствующей торговли.
Объекты общественного питания. Гостиницы. Автомобильные мойки и прачечные. Мастерские
	1.Минимальный размер земельного участка – 500 кв.м.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка  не устанавливается.
3.Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4.Максимальный процент застройки   не устанавливается.
Иные параметры:
Автозаправочные станции проектировать из расчета 1 топливо- раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.
Станции техобслуживания – один пост на 200 легковых автомобилей. Расстояние между остановочными пунктами следует принимать – 400-600м для жилых зон..
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.


	Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации
	2. Минимальный отступ от границ земельного участка  не устанавливается.
3.Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4.Максимальный процент застройки   не устанавливается.
5. Минимальное расстояние размещения антенно-мачтовых сооружений связи от жилой и социальной застройки – 100 м.

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.


	Автомобильный транспорт 7.2.
	Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3
	Сооружения на автодорогах,
Здания и сооружения для обслуживания пассажиров;
Депо автомобильного транспорта;
иные объекты.
	1. Предельные размеры земельных участков не устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3. Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки не устанавливается.

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.



2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
	ВИДЫ
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	1
	2
	3
	4
	5

	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 3.1.2.
	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
	Объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации
	2. Минимальный отступ от границ земельного участка  не устанавливается.
3.Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4.Максимальный процент застройки   не устанавливается.


	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.



3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
13. Дополнить градостроительный регламент территориальной зоны – Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СХЗ-3) основным видом разрешенного использования «Ведение огородничества 13.1.»:
	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫОБЪЕКТОВ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	1
	2
	3
	4
	5

	Ведение огородничества 13.1.
	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур
	Некапитальные жилые строения.
Подсобные сооружения
	1.Минимальная площадь земельных участков – 0,04 га.
Максимальный размер земельного участка -  2500 кв.м.
Минимальная длина стороны земельного участка  - 15 м.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3. Максимальное количество этажей – 2,
Максимальная высота здания до конька – 12 м.
4. Максимальный процент застройки - 30.

Иные параметры:
Минимальный процент озеленения – 20.
Максимальная высота оград – 1,5 м, ограждение между участками должны устраиваться из прозрачных или не затеняющих материалов.
Расстояние до домов, хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках – не менее 3 м.,
Расстояние от домов до хозяйственных построек для скота и птицы – не менее 15 м.
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии со строительными правилами, техническими регламентами



