


	11  Февраля
2025г.
№ 5
	
Учредитель газеты – администрация Хомутовского 
муниципального образования


Цена: бесплатно





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
ХОМУТОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

[image: Preview]Общество с ограниченной ответственностью
«Проектно-планировочная мастерская «Мастер-План»

	Регистрационный номер в реестре
0049-2009-1073808024850-П-52 от 11.12.2009 г.
Ассоциации саморегулируемой организации
«Байкальское общество архитекторов и инженеров»


	
Заказчик – Администрация Хомутовского муниципального образования -
Администрация сельского поселения











ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ХОМУТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ


Книга 1. Положение о территориальном планировании




077-21-измГП-УЧ-Кн1













2024




[image: Preview]Общество с ограниченной ответственностью
«Проектно-планировочная мастерская «Мастер-План»


	Регистрационный номер в реестре
0049-2009-1073808024850-П-52 от 11.12.2009 г.
Ассоциации саморегулируемой организации
«Байкальское общество архитекторов и инженеров»


	Заказчик – Администрация Хомутовского муниципального образования -
Администрация сельского поселения









ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ХОМУТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ


Книга 1. Положение о территориальном планировании




077-21-измГП-УЧ-Кн1




	Генеральный директор

	Протасова М.В.

	Управляющий проектом
	Ашихмина В.С.









2024

Содержание

	Обозначение
	Наименование
	Нумерация
	Примечание

	077-21-измГП-
УЧ-Кн1-СП
	Состав проекта
	4
	

	077-21-измГП-
УЧ-Кн1-СК
	Состав коллектива
	5
	

	077-21-измГП-УЧ-Кн1-Т
	Раздел 1.
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение
	6
	Внесены изменения

	
	Раздел 2.
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения, регионального значения, объектов местного значения района, их основные характеристики, их местоположение
	111
	Внесены изменения

	
	Раздел 3.
Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов местного значения
	136
	Внесены изменения

	
	Раздел 4. Параметры функциональных зон
	143
	Внесены изменения


	











	Проектно-планировочная мастерская «Мастер-План»



	Общество с ограниченной ответственностью
«Проектно-планировочная мастерская «Мастер-План»»




	
	Внесение изменений в генеральный план 
Хомутовского муниципального образования 
	077-21-измГП
	5



Состав проекта
«Проект внесения изменений в генеральный план Хомутовского муниципального образования Иркутского района Иркутской области» 
	
Номер тома
	Обозначение
	Наименование
	Количество страниц/
листов
	Примечание

	
	
	Проект внесения изменений в генеральный план Хомутовского муниципального образования Иркутского района Иркутской области
	
	

	1
	
	Материалы проекта, подлежащие утверждению
	
	

	
	077-21-измГП-УЧ-Кн1
	Книга 1. Положение о территориальном планировании
	
	Внесены изменения

	
	077-21-измГП-УЧ-К1
	Карта 1 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения 
М 1:10 000.
	1 лист
	Внесены изменения

	
	077-21-измГП-УЧ-К2
	Карта 2 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения 
М 1:10 000.
	1 лист
	Внесены изменения

	
	077-21-измГП-УЧ-К3
	Карта 3 Карта функциональных зон поселения М 1:10 000.
	1 лист
	Внесены изменения

	2
	
	Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения
	
	

	
	077-21-измГП-ГрНП-Кн2
	Книга 2. Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения
	68 страниц
	

	3
	
	Материалы по обоснованию
	
	

	
	
	Книга 3. Материалы по обоснованию
	380 страниц
	Внесены изменения

	
	
	Карта расположения Хомутовского МО 
в структуре Иркутского района М 1:200 000
	1 лист
	Без изменений

	
	
	Карта расположения объектов местного значения Хомутовского МО. Опорный план. 
М 1:25 000
	1 лист
	Без изменений

	
	
	Карта расположения объектов местного значения Хомутовского МО. Опорный план населенных пунктов с. Хомутово, п. Горный, д. Куда, 
д. Позднякова, д. Талька. М 1:10 000
	1 лист
	Без изменений

	
	077-21-измГП-ОМ-К4
	Карта 4 Карта анализа комплексного развития территории и планируемого размещения объектов М 1:10 000
	1 лист
	Внесены изменения

	
	077-21-измГП-ОМ-К5
	Карта 5. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
М 1:10 000
	1 лист
	Внесены изменения

	4
	
	Материалы в электронном виде
	
	

	
	077-21-измГП-Д1
	CD-диск:  
- текстовые материалы в форматах doc и pdf;
- графические материалы в формате jpg, и в программном продукте «Панорама. Профессиональная ГИС «Карта 2005».
	2 экз.
	



Состав коллектива
в разработке проекта «Хомутовского муниципального образования Иркутского района Иркутской области» принимали участие
	Специалисты ООО «ППМ «Мастер-План»»:

	Градостроительная часть

	Управляющий проектом
	В.С. Ашихмина

	Архитектор
	А.В. Юшина

	Экономика

	Главный специалист
	Н.В. Смирнов

	Транспорт, инженерная подготовка территории
Инженер 3 категории	С. А. Киселев
Электроснабжение, телефонизация, радиофикация и телевидение
Ведущий инженер	Е.С. Горячева

	Ведущий инженер
	А.Ю.Туктаров

	Электроснабжение, телефонизация, радиофикация и телевидение

	Ведущий инженер
	И.А. Маринина

	Водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация

	Ведущий инженер
	И.А. Маринина

	Теплоснабжение, газоснабжение

	Ведущий инженер
	И.А. Маринина

	Экологическое состояние окружающей среды, санитарная очистка
Охрана окружающей среды

	Ведущий инженер
	В.А.Григорьева

	ИТМ ГОЧС

	Инженер
	А.К. Щемелева

	Сопровождение ГИС (геоинформационные системы)

	Ведущий инженер
	А.И. Борисова

	Ведущий инженер
	О.С. Злыгостева



Раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение
	№
	Наименование функциональной зоны
	Наимено-вание объекта 
	Вид объекта
	Местоположение
	Характеристика, емкость/ мощность/
протяженность
	Меро-приятия
	Очере-дность
	S, га
	Характеристики 
зон с особыми условиями использования территории*

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


Социальная инфраструктура
в области образования и науки
	1.1 
	зона специали-зированной общественной застройки
	объект культурно-просветительного назначения (библиотека)
	объект капи-тального строи-тельства
	38:06:100105:339
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
 с. Хомутово, улица Пушкина, земельный участок 1 Б
	60 тыс. единиц хранения
	строи-тельство
	расчетный срок
	0,3
	Не устанавливается

	1.2 [bookmark: OLE_LINK1]
	зона специали-зированной общественной застройки
	объект культурно-просветительного назначения (библиотека)
	объект капи-тального строи-тельства
	38:06:100922:8363
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
 д. Куда, ул. Историческая
	60 тыс. единиц хранения
	строи-тельство
	расчетный срок
	0,27
	Не устанавливается

	1.3 
	зона специали-зированной общественной застройки
	объект культурно-просветительного назначения (библиотека)
	объект капи-тального строи-тельства
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование, 
д. Куда
	60 тыс. единиц хранения
	строи-тельство
	расчетный срок
	0,3
	Не устанавливается

	1.4 
	зона специали-зированной общественной застройки
	объект культурно-просветительного назначения (библиотека)
	объект капи-тального строи-тельства
	38:06:100922:73
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование, 
п. Горный
	60 тыс. единиц хранения
	строи-тельство
	расчетный срок
	0,3
	Не устанавливается

	1.5 
	зона специали-
зированной общественной застройки
	объект культурно-просветительного назначения (библиотека)
	объект капи-тального строи-тельства
	38:06:000017:5294
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование, 
п. Плишкино
	60 тыс. единиц хранения
	строи-тельство
	расчетный срок
	0,7
	Не устанавливается

	1.7 
	зона специали-зированной общественной застройки
	объект культурно-досугового (клубного) типа (клуб)
	объект капи-тального строи-тельства
	38:06:100801:34471
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование, 
с. Хомутово, ул. Гравийная, 1
	560 мест
	строи-тельство
	расчетный срок
	1,5
	Не устанавливается

	1.8 
	зона специализи-рованной общественной застройки
	объект культурно-досугового (клубного) типа (клуб)
	объект капи-тального строи-тельства
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование, 
с. Хомутово
	300 мест
	строи-тельство
	расчетный срок
	0,3
	Не устанавливается

	1.9 
	зона специали-зированной общественной застройки
	объект культурно-досугового (клубного) типа (клуб)
	объект капита-льного строи-тельства
	38:06:100302:2348
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование, 
д. Куда, ул. Васильева, 1/6
	300 мест
	строи-тельство
	расчетный срок
	0,18
	Не устанавливается

	1.10 
	зона специали-зированной общественной застройки
	объект культурно-досугового (клубного) типа (клуб)
	объект капи-тального строи-тельства
	38:06:100922:5537
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование, 
д. Куда, ул. Евдокии Подопригора, 4
	300 мест
	строи-тельство
	расчетный срок
	1,2
	Не устанавливается

	1.11 
	зона специали-зированной общественной застройки
	объект культурно-досугового (клубного) типа (клуб)
	объект капи-тального строи-тельства
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
д. Куда
	300 мест
	строи-тельство
	расчетный срок
	5,8
	Не устанавливается

	1.12 
	зона специали-зированной общественной застройки
	объект культурно-досугового (клубного) типа (клуб)
	объект капи-тального строи-тельства
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование, 
д. Куда
	300 мест
	строи-тельство
	расчетный срок
	0,3
	Не устанавливается

	1.13 
	зона специали-зированной общественной застройки
	объект культурно-досугового (клубного) типа (клуб)
	объект капи-тального строи-тельства
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование, 
д. Куда
	300 мест
	строи-тельство
	расчетный срок
	0,3
	Не устанавливается

	1.14 
	
зона специали-зированной общественной застройки

	объект культурно-досугового (клубного) типа (клуб)
	объект капи-тального строи-тельства
	38:06:100902:1300
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
 д. Куда
	300 мест
	строи-тельство
	расчетный срок
	1,8
	Не устанавливается

	1.15 
	зона специали-зированной общественной застройки

	объект культурно-досугового (клубного) типа (клуб)
	объект капи-тального строи-тельства
	38:06:100922:72
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
 п. Горый
	250 мест
	строи-тельство
	расчетный срок
	0,3
	Не устанавливается

	1.16 
	зона специализированной общественной застройки

	объект культурно-досугового (клубного) типа (клуб)
	объект капи-тального строи-тельства
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование, 
д. Позднякова
	100 мест
	строи-тельство
	расчетный срок
	0,15
	Не устанавливается

	1.17 
	зона специали-зированной общественной застройки
	объект культурно-досугового (клубного) типа (клуб)
	объект капи-тального строи-тельства
	38:36:000017:5294
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование, 
д. Плишкино
	400 мест
	строи-тельство
	расчетный срок
	0,6
	Не устанавливается

	1.18 
	зона специали-зированной общественной застройки
	объект культурно-досугового (клубного) типа (клуб)
	объект капи-тального строи-тельства
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование, 
д. Плишкино
	400 мест
	строи-тельство
	расчетный срок
	3,2
	Не устанавливается

	1.19 
	зона специали-зированной общественной застройки
	объект культурно-досугового (клубного) типа (клуб)
	объект капи-тального строи-тельства
	38:36:000017:5294
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
д. Плишкино
	400 мест
	строи-тельство
	расчетный срок
	0,7
	Не устанавливается

	1.20 
	зона специали-зированной общественной застройки
	объект культурно-досугового (клубного) типа (краеве-дческий музей)
	объект капи-тального строи-тельства
	38:06:100801:34471
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование, 
с. Хомутово, ул. Гравийная, 1
	экспозиционная площадь 500 м2
	строи-тельство
	расчетный срок
	1,3
	Не устанавливается


в области физической культуры и массового спорта
	1.21 
	зона специали-зированной общественной застройки
	спортивный комплекс
	объект капи-тального строи-тельства
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
с. Хомутово
	спортзал 1000 м2 площади пола, бассейн на 400 м2 зеркала воды
	строи-тельство
	расчетный срок
	2,0
	СЗЗ для физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест – 50 метров; до 500 мест - 100м; свыше 500 – 300м

	1.22 
	зона специали-зированной общественной застройки
	спортивный комплекс
	объект капи-тального строи-тельства
	38:06:100922:7964
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
 д. Куда
	спортзал 1500 м2 площади пола, бассейн на 400 м2 зеркала воды
	строи-тельство
	расчетный срок
	7,0
	СЗЗ для физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест – 50 метров; до 500 мест - 100м; свыше 500 – 300м

	1.23 
	зона специали-зированной общественной застройки
	спортивный комплекс
	объект капи-тального строи-тельства
	38:06:100922:398
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
 д. Горный
	спортзал 1000 м2 площади пола, бассейн на 400 м2 зеркала воды
	строи-тельство
	расчетный срок
	1,8
	СЗЗ для физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест – 50 метров; до 500 мест - 100м; свыше 500 – 300м

	1.24 
	зона специали-зированной общественной застройки
	плоскостное спортивное сооружение
	объект капи-тального стро-ительства, объект нека-питального
стро-ительства (уточняется на стадии проекти-рования)
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,с. Хомутово
	спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля
	строи-тельство
	расчетный срок
	1,0
	СЗЗ для физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест – 50 метров; до 500 мест - 100м; свыше 500 – 300м

	1.25 
	зона специали-зированной общественной застройки
	плоскостное спортивное сооружение
	объект капи-тального стро-ительства, объект нека-питального
стро-ительства (уточняется на стадии проекти-рования)
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование, 
с. Хомутово, 

	спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля
	строи-тельство
	расчетный срок
	0,6
	СЗЗ для физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест – 50 метров ; до 500 мест - 100м; свыше 500 – 300м

	1.26 
	зона специали-зированной общественной застройки
	плоскостное спортивное сооружение
	объект капи-тального стро-ительства, объект нека-питального
стро-ительства (уточняется на стадии проекти-рования)
	38:06:100801:27899
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
 с. Хомутово 

	спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля
	строи-тельство
	расчетный срок
	0,15
	СЗЗ для физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест – 50 метров ; до 500 мест – 100 м; свыше 500 – 300 м

	1.27 
	зона специали-зированной общественной застройки
	плоскостное спортивное сооружение
	объект капи-тального стро-ительства, объект нека-питального
стро-ительства (уточняется на стадии проекти-рования)
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование, 
с. Хомутово 

	спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля
	строи-тельство
	расчетный срок
	3,0
	СЗЗ для физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест – 50 метров ; до 500 мест - 100м; свыше 500 – 300м

	1.28 
	зона специали-зированной общественной застройки
	плоскостное спортивное сооружение
	объект капи-тального стро-ительства, объект нека-питального
стро-ительства (уточняется на стадии проекти-рования)
	38:06:100105:1855 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование, 
с. Хомутово, 
ул. Мичурина,18

	спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля
	строи-тельство
	расчетный срок
	0,35
	СЗЗ для физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест – 50 метров ; до 500 мест - 100м; свыше 500 – 300м

	1.29 
	зона специали-зированной общественной застройки
	плоскостное спортивное сооружение
	объект капи-тального стро-ительства, объект нека-питального
стро-ительства (уточняется на стадии проекти-рования)
	38:06:100801:14606
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование, 
с. Хомутово
	спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля
	строи-тельство
	расчетный срок
	0,15
	СЗЗ для физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест – 50 метров ; до 500 мест - 100м; свыше 500 – 300м

	1.30 
	зона специали-зированной общественной застройки
	стадион
	объект капи-тального стро-ительства, объект нека-питального
стро-ительства (уточняется на стадии проекти-рования)
	38:06:100922:6168
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование, 
с. Хомутово

	стадион с трибунами
	строи-тельство
	расчетный срок
	5,64
	СЗЗ для физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест – 50 метров ; до 500 мест - 100м; свыше 500 – 300м

	1.31 
	зона специали-зированной общественной застройки
	плоскостное спортивное сооружение
	объект капи-тального стро-ительства, объект нека-питального
стро-ительства (уточняется на стадии проекти-рования)
	38:06:100902:1227
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование, 
д. Куда
	спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля
	строи-тельство
	расчетный срок
	1,6
	СЗЗ для физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест – 50 метров ; до 500 мест - 100м; свыше 500 – 300м

	1.32 
	зона специали-зированной общественной застройки
	плоскостное спортивное сооружение
	объект капи-тального стро-ительства, объект нека-питального
стро-ительства (уточняется на стадии проекти-рования)
	38:06:100922:7964
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование, 
д. Куда
	спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля
	строи-тельство
	расчетный срок
	0,3
	СЗЗ для физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест – 50 метров ; до 500 мест - 100м; свыше 500 – 300м

	1.33 
	зона специали-зированной общественной застройки
	плоскостное спортивное сооружение
	объект капи-тального стро-ительства, объект нека-питального
стро-ительства (уточняется на стадии проекти-рования)
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование, 
п. Горный
	спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля
	строи-тельство
	расчетный срок
	0,2
	СЗЗ для физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест – 50 метров ; до 500 мест - 100м; свыше 500 – 300м

	1.34 
	зона специали-зированной общественной застройки
	плоскостное спортивное сооружение
	объект капи-тального стро-ительства, объект нека-питального
стро-ительства (уточняется на стадии проекти-рования)
	38:06:100922:398
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование, 
п. Горный
	спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля
	строи-тельство
	расчетный срок
	0,3
	СЗЗ для физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест – 50 метров ; до 500 мест - 100м; свыше 500 – 300м

	1.35 
	зона специали-зированной общественной застройки
	плоскостное спортивное сооружение
	объект капи-тального стро-ительства, объект нека-питального
стро-ительства (уточняется на стадии проекти-рования)
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование, 
д. Позднякова
	спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля
	строи-тельство
	расчетный срок
	0,25
	СЗЗ для физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест – 50 метров ; до 500 мест - 100м; свыше 500 – 300м

	1.36 
	зона специали-зированной общественной застройки
	плоскостное спортивное сооружение
	объект капи-тального стро-ительства, объект нека-питального
стро-ительства (уточняется на стадии проекти-рования)
	38:36:000017:23
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование, 
п. Плишкино
	спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля
	строи-тельство
	расчетный срок
	0,3
	СЗЗ для физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест – 50 метров ; до 500 мест - 100м; свыше 500 – 300м

	1.37 
	зона специали-зированной общественной застройки
	плоскостное спортивное сооружение
	объект капи-тального стро-ительства, объект нека-питального
стро-ительства (уточняется на стадии проекти-рования)
	38:36:000017:5294
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование, 
п. Плишкино
	спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля
	строи-тельство
	расчетный срок
	1,3
	СЗЗ для физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест – 50 метров ; до 500 мест - 100м; свыше 500 – 300м

	1.38 
	зона специали-зированной общественной застройки
	плоскостное спортивное сооружение
	объект капи-тального стро-ительства, объект нека-питального
стро-ительства (уточняется на стадии проекти-рования)
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование, 
д. Талька
	спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля
	строи-тельство
	расчетный срок
	0,4
	СЗЗ для физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест – 50 метров ; до 500 мест - 100м; свыше 500 – 300м

	1.39 
	зона специали-зированной общественной застройки
	плоскостное спортивное сооружение
	объект капи-тального стро-ительства, объект нека-питального
стро-ительства (уточняется на стадии проекти-рования)
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование, 
д. Талька
	спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля
	строи-тельство
	расчетный срок
	1,7
	СЗЗ для физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест – 50 метров ; до 500 мест - 100м; свыше 500 – 300м

	1.40 
	зона специали-зированной общественной застройки
	ледовый дворец
	объект капи-тального стро-ительства, объект нека-питального
стро-ительства (уточняется на стадии проекти-рования)
	38:06:100922:693
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование, 
д. Куда, 
ул. Спортивная, 1 «б»
	60 чел. в смену
	строи-тельство
	расчетный срок
	2,0
	СЗЗ для физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест – 50 метров ; до 500 мест - 100м; свыше 500 – 300м




Транспортная инфраструктура
в области улично-дорожная сети
	1.41 
	
	улица 
в жилой застройке
	Линейный объект
	с. Хомутово
	51,42 км
	строи-тельство
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.42 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Апрельский
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,334 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.43 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Академический
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,534 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.44 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Алтайский
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,394 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.45 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Александра Щербакова
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,87 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.46 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Альпийский
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,22 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.47 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Береговой
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,19 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.48 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Болотный
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,158 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.49 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Бородинский
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,333 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.50 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Боярский
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,38 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.51 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Брестский
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,132 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.52 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Буденовский
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,23 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.53 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Вербный
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,179 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.54 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Грозный
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,152 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.55 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Михаила Верпето
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,13 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.56 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Веселый
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,476 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.57 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Дальний
	Линейный объект
	с. Хомутово
	1,14 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.58 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Дачный
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,29 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.59 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Дружный
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,099 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.60 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Жукова
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,217 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.61 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Западный
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,63 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.62 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Звездный
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,146 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.63 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Заозерный
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,407 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.64 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Ивовый
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,143 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.65 
	
	улица в жилой застройке пер. Кленовый
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,9 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.66 
	
	улица в жилой застройке пер. Минский
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,352 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.67 
	
	улица в жилой застройке пер. Мирный
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,239 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.68 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Миллионный
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,287 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.69 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Морозный
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,209 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.70 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Лунный
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,24 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.71 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Семена Нефедьева
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,257 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.72 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Одесский
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,183 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.73 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Ольхонский
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,12 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.74 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Орловский
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,166 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.75 
	
	улица в жилой застройке пер. Петровский
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,278 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.76 
	
	улица в жилой застройке пер. Пожарный
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,472 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.77 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Полевой
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,325 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.78 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Покровский
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,134 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.79 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Придо-рожный
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,16 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.80 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Радости
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,292 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.81 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Речной
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,129 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.82 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Рябиновый
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,162 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.83 
	
	Улица в жилой застройке пер. Светлый
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,428 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.84 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Соловьиный
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,215 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.85 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Сельский
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,096 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.86 
	
	улица в жилой застройке пер. Солнечный
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,15 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.87 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Стали-нградский
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,406 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.88 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Степной
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,968 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.89 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Славный
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,13 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.90 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Счастья
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,29 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.91 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Татарский
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,2 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.92 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Тупик
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,446 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.93 
	
	улица 
в жилой застройке пер. 1 Трактовый
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,13 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.94 
	
	улица
 в жилой застройке пер. 2 Трактовый
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,13 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.95 
	
	улица в жилой застройке пер. 3 Трактовый
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,13 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.96 
	
	улица 
в жилой застройке пер. 4 Трактовый
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,13 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.97 
	
	улица 
в жилой застройке пер. 5 Трактовый
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,13 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.98 
	
	улица
 в жилой застройке пер. 6 Трактовый
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,13 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.99 
	
	улица 
в жилой застройке пер. 7 Трактовый
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,13 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.100 
	
	улица 
в жилой застройке пер. 8 Трактовый
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,13 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.101 
	
	улица 
в жилой застройке пер. 9 Трактовый
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,13 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.102 
	
	улица 
в жилой застройке пер. 10 Трактовый
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,13 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.103 
	
	улица 
в жилой застройке пер. 11 Трактовый
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,13 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.104 
	
	улица 
в жилой застройке пер. 12 Трактовый
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,13 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.105 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Цветочный
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,138 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.106 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Черемуховый
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,243 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.107 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Юности
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,29 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.108 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Ягодный
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,305 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.109 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Ясный
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,21 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.110 
	
	улица 
в жилой застройке проезд Брусничный
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,393 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.111 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Ивана Авдеева
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,393 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.112 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Ангарская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,91 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.113 
	
	улица 
ул. Амурская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,478 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.114 
	
	улица в жилой застройке ул. Березовая
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,387 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.115 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Генерала армии Белобородова
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,405 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.116 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Благодатная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,59 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.117 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Братская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,792 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.118 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Брусничная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,673 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.119 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Брянская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,634 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.120 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Васильковая
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,561 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.121 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Вишневая
	Линейный объект
	с. Хомутово
	1,889 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.122 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Евдокии Волынкиной
	Линейный объект
	с. Хомутово
	1,442 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.123 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Евдокии Сорокиной
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,725 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.124 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Ворошилова
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,402 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.125 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Восточная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,508 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.126 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Высоцкого
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,323 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.127 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Гагарина
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,553 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.128 
	
	улица
 в жилой застройке 
ул. Гаражная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,171 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.129 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Гималайская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,101 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.130 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Гоголя
	Линейный объект
	с. Хомутово
	1,1 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.131 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Горького
	Линейный объект
	с. Хомутово
	1,428 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.132 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Гранатовая
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,76 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.133 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Гравийная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	1,642 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.134 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Гончарная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	1,191 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.135 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Грибная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,346 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.136 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Ольги Глазковой
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,29 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.137 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Ивана Данько
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,39 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.138 
	
	улица
 в жилой застройке ул. Дальне-восточная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,639 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.139 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Дворянская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,43 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.140 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Депутатская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,926 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.141 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Доготарева
	Линейный объект
	с. Хомутово
	1,757 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.142 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Дорожная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,465 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.143 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Донская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,459 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.144 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Днепровская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,51 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.145 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Николая Днепро-вского
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,515 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.146 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Дружбы
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,509 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.147 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Дятлова
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,2 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.148 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Дмитрия Шаравина
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,267 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.149 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Еловая
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,818 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.150 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Журавлева
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,294 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.151 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Заводская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,796 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.152 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Загоскина
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,881 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.153 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Зеленая
	Линейный объект
	с. Хомутово
	1,372 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.154 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Зерновая
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,6 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.155 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Земляничная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,324 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.156 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Зверева
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,447 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.157 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Зиминская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,45 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.158 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Изумрудная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,529 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.159 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Инженерная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,397 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.160 
	
	улица
 в жилой застройке 
ул. Ивана Латышева
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,11 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.161 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Ирины Рогаль
	Линейный объект
	с. Хомутово
	1,82 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.162 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Ивана Татаринова
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,272 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.163 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Кавказская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,111 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.164 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Калинина
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,413 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.165 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Нестора Каланда-ришвили
	Линейный объект
	с. Хомутово
	1,06 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.166 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Карпатская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,766 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.167 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Кедровая
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,217 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.168 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Киевская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,59 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.169 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Кирова
	Линейный объект
	с. Хомутово
	1,44 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.170 
	
	Улица 
в жилой застройке 
ул. Кленовая
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,73 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.171 
	
	Улица 
в жилой застройке ул. Клубничная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,698 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.172 
	
	Улица
 в жилой застройке ул. Красноярская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,639 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.173 
	
	Улица в жилой застройке 
ул. Крымская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,556 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.174 
	
	Улица
 в жилой застройке ул. Крестьянская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	7,5 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.175 
	
	Улица 
в жилой застройке 
ул. Круговая
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,553 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.176 
	
	Улица в жилой застройке ул. Кольцовская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	2,89 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.177 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Кубанская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,46 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.178 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Кутузова
	Линейный объект
	с. Хомутово
	1,63 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.179 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Ольги Кцоевой
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,51 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.180 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Лавыгина
	Линейный объект
	с. Хомутово
	1,579 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.181 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Ласточкина
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,089 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.182 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Михаила Латышева
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,33 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.183 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Евдокии Леонтьевой
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,49 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.184 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Ленин-градская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,675 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.185 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Ленская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	1,45 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.186 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Летняя
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,349 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.187 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Лесная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,268 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.188 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Лиловая
	Линейный объект
	с. Хомутово
	1,418 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.189 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Липовая
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,642 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.190 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Листве-ничная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,78 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.191 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Луговая
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,821 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.192 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Малахитовая
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,712 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.193 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Малиновая
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,9 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.194 
	
	улица в
 жилой застройке 
ул. 8 Марта
	Линейный объект
	с. Хомутово
	1,103 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.195 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Маяковского
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,473 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.196 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Мира
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,653 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.197 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Мировая
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,349 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.198 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Мировая - 2
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,168 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.199 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Мичурина
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,623 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.200 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Московская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,51 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.201 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Мраморная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,77 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.202 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Мурманская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,57 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.203 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Набережная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,255 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.204 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Нагорная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,561 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.205 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Невская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,45 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.206 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Некрасова 
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,362 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.207 
	
	улица в жилой застройке 
ул. Новая
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,155 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.208 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Ново-российская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,195 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.209 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Николая Кадникова
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,692 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.210 
	
	Улица 
в жилой застройке 
ул. Облепиховая
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,312 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.211 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Огарева
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,337 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.212 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. 50 лет Октября
	Линейный объект
	с. Хомутово
	2,152 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.213 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Ореховая
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,401 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.214 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Осиновая
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,362 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.215 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Островная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,98 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.216 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Отечес-твенная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,13 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.217 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Ощерина
	Линейный объект
	с. Хомутово
	1,38 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.218 
	
	улица 
в жилой застройке
 ул. Олимпийская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	1,424 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.219 
	
	улица 
в жилой застройке
 ул. Партизанская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,3 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.220 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Песчаная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,773 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.221 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Перво-майская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,2 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.222 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Победы
	Линейный объект
	с. Хомутово
	1,3 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.223 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Пограничная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,769 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.224 
	
	улица 
в жилой застройке
 ул. Подстанция
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,23 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.225 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Подгорная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,92 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.226 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Пожарная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	1,23 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.227 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Поздня-ковская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,183 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.228 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Полевая
	Линейный объект
	с. Хомутово
	1,421 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.229 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Полярная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	1,321 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.230 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Павла Постникова
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,581 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.231 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Произво-дственная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,578 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.232 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Производственная (вторая очередь)
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,49 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.233 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Петра Карцева
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,112 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.234 
	
	улица
 в жилой застройке 
ул. Прокопия Малкова
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,263 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.235 
	
	улица
 в жилой застройке ул. Просторная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,418 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.236 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Профсоюзная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,32 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.237 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Пихтовая
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,262 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.238 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Приморская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,431 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.239 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Пушкина
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,284 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.240 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Пшеничная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,315 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.241 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Радужная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,64 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.242 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Ракитная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,38 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.243 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Речная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,128 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.244 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Рожде-ственская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	2,224 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.245 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Ромашковая
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,286 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.246 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Рубиновая
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,77 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.247 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Русская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,382 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.248 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Рябиновая
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,335 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.249 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Рязанская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,436 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.250 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Садовая
	Линейный объект
	с. Хомутово
	2,24 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.251 
	
	улица
 в жилой застройке ул. Сапфирная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,413 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.252 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Саянская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,934 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.253 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Свободная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,374 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.254 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Сельская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,8 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.255 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Северная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,869 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.256 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Севасто-польская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,55 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.257 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Содружества
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,654 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.258 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Советская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,359 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.259 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Совхозная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,178 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.260 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Солнечная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	1,32 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.261 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Сосновая
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,588 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.262 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Сибирская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,947 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.263 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Синицына
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,311 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.264 
	
	улица
 в жилой застройке 
ул. Сиреневая
	Линейный объект
	с. Хомутово
	2,253 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.265 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Славы
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,23 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.266 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Славянская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,548 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.267 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Спасская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,435 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.268 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Степная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	1,487 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.269 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Строителей
	Линейный объект
	с. Хомутово
	1,704 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.270 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Эдварда Станкевича
	Линейный объект
	с. Хомутово
	1,798 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.271 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Суворова
	Линейный объект
	с. Хомутово
	1,807 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.272 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Тверская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,644 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.273 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Тимирязева
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,221 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.274 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Тенистая
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,453 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.275 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Терновая
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,67 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.276 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Тибетская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,119 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.277 
	
	улица в жилой застройке ул. Тополиная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,876 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.278 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Украинская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,516 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.279 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Уральская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,084 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.280 
	
	улица
 в жилой застройке ул. 1 Урожайная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,492 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.281 
	
	улица 
в жилой застройке ул. 2 Урожайная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,821 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.282 
	
	улица
 в жилой застройке 
ул. Утренняя
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,287 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.283 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Фабричная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,507 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.284 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Федорова
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,434 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.285 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Финская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,189 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.286 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Центральная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	2,2 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.287 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Цветочная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	1,2 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.288 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Чапаева
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,765 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.289 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Черемуховая
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,149 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.290 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Михаила Черникова
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,341 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.291 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Черничная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,675 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.292 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Черского
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,075 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.293 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Чехова
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,523 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.294 
	
	улица
 в жилой застройке ул. Иннокентия Шабалина
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,4 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.295 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Щербакова
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,736 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.296 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Южная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,146 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.297 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Яблоневая
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,757 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.298 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Янтарная
	Линейный объект
	с. Хомутово
	1,224 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.299 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Якутская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,321 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.300 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Ялтинская
	Линейный объект
	с. Хомутово
	1,29 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.301 
	
	улица 
в жилой застройке тупик Произво-дственный
	Линейный объект
	с. Хомутово
	0,4 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.302 
	
	улица 
в жилой застройке
	Линейный объект
	д. Куда
	12,845 км
	строительство
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.303 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Аннушкин
	Линейный объект
	д. Куда
	1,182 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.304 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Астроно-мический
	Линейный объект
	д. Куда
	0,108 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.305 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Алексея Карцева
	Линейный объект
	д. Куда
	0,42 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.306 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Степана Беляева
	Линейный объект
	д. Куда
	0,175 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.307 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Бирюзовый
	Линейный объект
	д. Куда
	0,328 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.308 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Большой
	Линейный объект
	д. Куда
	1,382 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.309 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Гаражный
	Линейный объект
	д. Куда
	0,06 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.310 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Васильковый
	Линейный объект
	д. Куда
	0,083 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.311 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Вершинный
	Линейный объект
	д. Куда
	0,331 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.312 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Весенний
	Линейный объект
	д. Куда
	0,228 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.313 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Дачный
	Линейный объект
	д. Куда
	0,35 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.314 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Детский
	Линейный объект
	д. Куда
	0,161 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.315 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Добрый
	Линейный объект
	д. Куда
	0,144 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.316 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Дружбы
	Линейный объект
	д. Куда
	0,504 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.317 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Дружный
	Линейный объект
	д. Куда
	0,16 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.318 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Звездный
	Линейный объект
	д. Куда
	0,225 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.319 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Ермака
	Линейный объект
	д. Куда
	0,18 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.320 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Крайний
	Линейный объект
	д. Куда
	0,12 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.321 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Кристальный
	Линейный объект
	д. Куда
	0,29 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.322 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Линейный
	Линейный объект
	д. Куда
	0,13 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.323 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Лучистый
	Линейный объект
	д. Куда
	0,304 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.324 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Любимый
	Линейный объект
	д. Куда
	0,349 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.325 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Михай-ловский
	Линейный объект
	д. Куда
	0,11 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.326 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Нежный
	Линейный объект
	д. Куда
	0,296 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.327 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Осенний
	Линейный объект
	д. Куда
	0,184 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.328 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Островной
	Линейный объект
	д. Куда
	0,879 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.329 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Пионерский
	Линейный объект
	д. Куда
	0,587 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.330 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Прибрежный
	Линейный объект
	д. Куда
	0,437 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.331 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Радостный
	Линейный объект
	д. Куда
	0,168 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.332 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Рассветный
	Линейный объект
	д. Куда
	0,263 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.333 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Родниковый
	Линейный объект
	д. Куда
	0,125 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.334 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Саянский
	Линейный объект
	д. Куда
	0,157 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.335 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Семейный
	Линейный объект
	д. Куда
	0,263 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.336 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Светлый
	Линейный объект
	д. Куда
	0,144 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.337 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Солнечный
	Линейный объект
	д. Куда
	0,263 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.338 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Славный
	Линейный объект
	д. Куда
	0,32 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.339 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Спортивный
	Линейный объект
	д. Куда
	0,404 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.340 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Студе-нческий
	Линейный объект
	д. Куда
	0,1 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.341 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Счастливый
	Линейный объект
	д. Куда
	0,102 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.342 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Творческий
	Линейный объект
	д. Куда
	0,214 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.343 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Теплый
	Линейный объект
	д. Куда
	0,149 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.344 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Тихий
	Линейный объект
	д. Куда
	0,106 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.345 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Турис-тический
	Линейный объект
	д. Куда
	0,1 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.346 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Удачный
	Линейный объект
	д. Куда
	0,194 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.347 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Успешный
	Линейный объект
	д. Куда
	0,305 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.348 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Уютный
	Линейный объект
	д. Куда
	0,198 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.349 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Цветочный
	Линейный объект
	д. Куда
	0,219 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.350 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Чудесный
	Линейный объект
	д. Куда
	0,365 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.351 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Школьный
	Линейный объект
	д. Куда
	0,22 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.352 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Ясный
	Линейный объект
	д. Куда
	0,339 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.353 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Андреевская
	Линейный объект
	д. Куда
	0,683 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.354 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Александра Мокрецова
	Линейный объект
	д. Куда
	0,29 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.355 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Алексан-дровская
	Линейный объект
	д. Куда
	0,694 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.356 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Большая Алексан-дровская
	Линейный объект
	д. Куда
	1,717 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.357 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Алексеевская
	Линейный объект
	д. Куда
	1,838 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.358 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Апрельская
	Линейный объект
	д. Куда
	0,37 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.359 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Береговая
	Линейный объект
	д. Куда
	1,499 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.360 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Березовая
	Линейный объект
	д. Куда
	0,122 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.361 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Бориса Балашёва
	Линейный объект
	д. Куда
	0,197 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.362  
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Георгия Баянова
	Линейный объект
	д. Куда
	0,42 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.363 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Боярская
	Линейный объект
	д. Куда
	0,203 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.364 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Васильева
	Линейный объект
	д. Куда
	1,608 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.365 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Василия Латышева
	Линейный объект
	д. Куда
	0,358 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.366 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Весёлая
	Линейный объект
	д. Куда
	0,213 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.367 
	
	улица в жилой застройке 
ул. Влади-мирская
	Линейный объект
	д. Куда
	0,549 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.368 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Волго-градская
	Линейный объект
	д. Куда
	0,648 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.369 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Воскре-сенская
	Линейный объект
	д. Куда
	0,198 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.370 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Георгия Казанкова
	Линейный объект
	д. Куда
	0,265 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.371 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Горная
	Линейный объект
	д. Куда
	0,732 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.372 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Деревенская
	Линейный объект
	д. Куда
	0,725 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.373 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Дзержи-нского
	Линейный объект
	д. Куда
	1,433 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.374 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Дмитри-евская
	Линейный объект
	д. Куда
	1,764 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.375 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Дорожная
	Линейный объект
	д. Куда
	0,436 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.376 
	
	Улица
 в жилой застройке 
ул. Еловая
	Линейный объект
	д. Куда
	0,132 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.377 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Житная
	Линейный объект
	д. Куда
	0,57 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.378 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Заречная
	Линейный объект
	д. Куда
	2,859 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.379 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Ивановская
	Линейный объект
	д. Куда
	1,674 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.380 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Иннокентия Садовникова
	Линейный объект
	д. Куда
	0,155 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.381 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Иркутная
	Линейный объект
	д. Куда
	0,953 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.382 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Историческая
	Линейный объект
	д. Куда
	1,267 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.383 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Июльская
	Линейный объект
	д. Куда
	0,954 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.384 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Июньская
	Линейный объект
	д. Куда
	0,655 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.385 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Ключевая
	Линейный объект
	д. Куда
	0,456 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.386 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Олега Кошевого
	Линейный объект
	д. Куда
	1,05 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.387 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Красно-армейская
	Линейный объект
	д. Куда
	0,522 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.388 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Красноярская
	Линейный объект
	д. Куда
	0,549 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.389 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Кудинская
	Линейный объект
	д. Куда
	1,459 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.390 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Культурная
	Линейный объект
	д. Куда
	1,712 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.391 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Курская
	Линейный объект
	д. Куда
	0,584 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.392 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Галы Кирилловой
	Линейный объект
	д. Куда
	0,448 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.393 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Кедровая
	Линейный объект
	д. Куда
	0,482 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.394 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Лермонтова
	Линейный объект
	д. Куда
	0,67 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.395 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Листве-нничная
	Линейный объект
	д. Куда
	0,146 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.396 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Луговая
	Линейный объект
	д. Куда
	1,718 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.397 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Лунная
	Линейный объект
	д. Куда
	0,954 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.398 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Майская
	Линейный объект
	д. Куда
	0,636 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.399 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Малый Поселок
	Линейный объект
	д. Куда
	0,283 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.400 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Мариинская
	Линейный объект
	д. Куда
	1,798 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.401 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Медовая
	Линейный объект
	д. Куда
	0,343 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.402 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Можайская
	Линейный объект
	д. Куда
	0,566 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.403 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Молодежная
	Линейный объект
	д. Куда
	1,308 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.404 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Александра Молчанова
	Линейный объект
	д. Куда
	0,193 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.405 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Михаила Ветрова
	Линейный объект
	д. Куда
	0,348 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.406 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Михаила Радченко
	Линейный объект
	д. Куда
	0,263 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.407 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Михайла Савватеева
	Линейный объект
	д. Куда
	0,263 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.408 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Набережная
	Линейный объект
	д. Куда
	0,25 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.409 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Нагорная
	Линейный объект
	д. Куда
	0,224 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.410 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Небесная
	Линейный объект
	д. Куда
	0,232 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.411 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Некрасова
	Линейный объект
	д. Куда
	0,463 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.412 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Николаевская
	Линейный объект
	д. Куда
	1,651 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.413 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Николая Зюзина
	Линейный объект
	д. Куда
	0,265 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.414 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Николая Мокрецова
	Линейный объект
	д. Куда
	0,262 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.415 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Новая
	Линейный объект
	д. Куда
	0,192 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.416 
	
	улица
 в жилой застройке 
ул. Октября
	Линейный объект
	д. Куда
	1,79 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.417 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. 70 лет Октября
	Линейный объект
	д. Куда
	0,266 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.418 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Оренбургская
	Линейный объект
	д. Куда
	0,56 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.419 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Островная
	Линейный объект
	д. Куда
	0,264 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.420 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Петра Бобаренко
	Линейный объект
	д. Куда
	0,257 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.421 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Пермская
	Линейный объект
	д. Куда
	0,56 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.422 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Подгорная
	Линейный объект
	д. Куда
	1,687 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.423 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. 75 лет Победы
	Линейный объект
	д. Куда
	0,251 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.424 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Пихтовая
	Линейный объект
	д. Куда
	0,138 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.425 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Праздничная
	Линейный объект
	д. Куда
	0,298 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.426 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Раздольная
	Линейный объект
	д. Куда
	0,981 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.427 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Рассветная
	Линейный объект
	д. Куда
	0,596 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.428 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Речная
	Линейный объект
	д. Куда
	0,883 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.429 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Ростовская
	Линейный объект
	д. Куда
	0,23 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.430 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Рябиновая
	Линейный объект
	д. Куда
	0,128 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.431 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Свободы
	Линейный объект
	д. Куда
	0,28 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.432 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Славянская
	Линейный объект
	д. Куда
	0,107 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.433 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Слободская
	Линейный объект
	д. Куда
	0,241 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.434 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Смоленская
	Линейный объект
	д. Куда
	0,664 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.435 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Спортивная
	Линейный объект
	д. Куда
	0,366 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.436 
	
	улица 
в жилой застройке ул.  Владимира Сукачева
	Линейный объект
	д. Куда
	0,419 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.437 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Сосновая
	Линейный объект
	д. Куда
	0,372 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.438 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Тепличная
	Линейный объект
	д. Куда
	1,86 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.439 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Тополиная
	Линейный объект
	д. Куда
	0,127 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.440 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Трактовая
	Линейный объект
	д. Куда
	0,457 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.441 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Троицкая
	Линейный объект
	д. Куда
	0,397 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.442 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Трудовая
	Линейный объект
	д. Куда
	0,106 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.443 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Тульская
	Линейный объект
	д. Куда
	0,493 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.444 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Удачная
	Линейный объект
	д. Куда
	0,377 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.445 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Успешная
	Линейный объект
	д. Куда
	0,429 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.446 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Уютная
	Линейный объект
	д. Куда
	0,163 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.447 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Фартовая
	Линейный объект
	д. Куда
	0,692 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.448 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Хвойная
	Линейный объект
	д. Куда
	0,131 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.449 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Ульяны Хороших
	Линейный объект
	д. Куда
	0,091 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.450 
	
	улица в жилой застройке ул. Центральная
	Линейный объект
	д. Куда
	0,487 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.451 
	
	Улица в жилой застройке 
ул. Чапаева
	Линейный объект
	д. Куда
	0,26 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.452 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Черемуховая
	Линейный объект
	д. Куда
	0,128 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.453 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Ясная
	Линейный объект
	д. Куда
	0,865 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.454 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Задорожный
	Линейный объект
	д. Позднякова
	0,27 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.455 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Огородный
	Линейный объект
	д. Позднякова
	0,124 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.456 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Вавилова
	Линейный объект
	д. Позднякова
	0,403 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.457 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Кузьми-хинская
	Линейный объект
	д. Позднякова
	0,6 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.458 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Левобе-режная
	Линейный объект
	д. Позднякова
	1,058 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.459 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Летчиков
	Линейный объект
	д. Позднякова
	0,68 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.460 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Мостовая
	Линейный объект
	д. Позднякова
	0,932 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.461 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Российская
	Линейный объект
	д. Позднякова
	1,691 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.462 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Тихая
	Линейный объект
	д. Позднякова
	0,695 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.463 
	
	улица 
в жилой застройке
	Линейный объект
	д. Талька
	4,553 км
	строительство
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.464 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Байкальский
	Линейный объект
	д. Талька
	0,182 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.465 
	
	улица
в жилой застройке пер. Береговой
	Линейный объект
	д. Талька
	0,152 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.466 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Березовый
	Линейный объект
	д. Талька
	0,211 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.467 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Зеленый
	Линейный объект
	д. Талька
	0,22 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.468 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Зимний
	Линейный объект
	д. Талька
	0,267 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.469 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Луговой
	Линейный объект
	д. Талька
	0,683 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.470 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Малиновый
	Линейный объект
	д. Талька
	0,183 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.471 
	
	улица
 в жилой застройке пер. Надежды
	Линейный объект
	д. Талька
	0,315 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.472 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Охотничий
	Линейный объект
	д. Талька
	0,302 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.473 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Рабочий
	Линейный объект
	д. Талька
	0,356 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.474 
	
	улица 
в жилой застройке 
пер. Снежный
	Линейный объект
	д. Талька
	0,332 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.475 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Талькинский
	Линейный объект
	д. Талька
	0,351 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.476 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Удачный
	Линейный объект
	д. Талька
	0,641 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.477 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Цветочный
	Линейный объект
	д. Талька
	0,195 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.478 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Акаде-мическая
	Линейный объект
	д. Талька
	0,69 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.479 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Береговая
	Линейный объект
	д. Талька
	0,302 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.480 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Березовая
	Линейный объект
	д. Талька
	0,434 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.481 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Лесная
	Линейный объект
	д. Талька
	1,253 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.482 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Надежды
	Линейный объект
	д. Талька
	0,306 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.483 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Степная
	Линейный объект
	д. Талька
	0,704 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.484 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Таежная
	Линейный объект
	д. Талька
	0,832 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.485 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Удачная
	Линейный объект
	д. Талька
	0,573 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.486 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Униве-рситетская
	Линейный объект
	д. Талька
	0,707 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.487 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Центральная
	Линейный объект
	д. Талька
	1,389 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.488 
	
	улица 
в жилой застройке
	Линейный объект
	п. Горный
	16,195 км
	строительство
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.489 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Агатовая
	Линейный объект
	п. Горный
	1,03 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.490 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Алмазная
	Линейный объект
	п. Горный
	0,327 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.491 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Альпийская
	Линейный объект
	п. Горный
	0,151 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.492 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Аметистовая
	Линейный объект
	п. Горный
	0,332 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.493 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Байкальская
	Линейный объект
	п. Горный
	0,421 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.494 
	
	улица в жилой застройке ул. Баргузинская
	Линейный объект
	п. Горный
	0,339 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.495 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Бирюзовая
	Линейный объект
	п. Горный
	0,314 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.496 
	
	улица в жилой застройке ул. Гранатовая
	Линейный объект
	п. Горный
	0,337 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.497 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Енисейская
	Линейный объект
	п. Горный
	0,336 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.498 
	
	Улица в жилой застройке ул. Жемчужная
	Линейный объект
	п. Горный
	0,161 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.499 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Изумрудная
	Линейный объект
	п. Горный
	0,167 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.500 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Лазуритовая
	Линейный объект
	п. Горный
	0,162 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.501 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Рубиновая
	Линейный объект
	п. Горный
	0,176 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.502 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Сапфировая
	Линейный объект
	п. Горный
	0,16 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.503 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Саянская
	Линейный объект
	п. Горный
	0,7 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.504 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Уральская
	Линейный объект
	п. Горный
	0,328 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.505 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Хребтовая
	Линейный объект
	п. Горный
	0,466 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.506 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Хрустальная
	Линейный объект
	п. Горный
	0,378 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.507 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Черно-морская
	Линейный объект
	п. Горный
	0,409 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.508 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Янтарная
	Линейный объект
	п. Горный
	0,115 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.509 
	
	улица 
в жилой застройке
	Линейный объект
	п. Плишкино
	58,411 км
	строительство
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.510 
	
	улица 
в жилой застройке пер.Болотный
	Линейный объект
	п. Плишкино
	0,264 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.511 
	
	улица 
в жилой застройке пер. Тупик
	Линейный объект
	п. Плишкино
	0,3 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.512 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Авиационная
	Линейный объект
	п. Плишкино
	0,328 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.513 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Арти-ллерийская
	Линейный объект
	п. Плишкино
	0,645 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.514 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Весенняя
	Линейный объект
	п. Плишкино
	0,152 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.515 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Виноградная
	Линейный объект
	п. Плишкино
	0,3 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.516 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Вишневая
	Линейный объект
	п. Плишкино
	0,35 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.517 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Дачная
	Линейный объект
	п. Плишкино
	1,656 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.518 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Зеленая
	Линейный объект
	п. Плишкино
	0,2 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.519 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Земляничная
	Линейный объект
	п. Плишкино
	0,35 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.520 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Инжереная
	Линейный объект
	п. Плишкино
	0,645 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.521 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Кава-лерийская
	Линейный объект
	п. Плишкино
	0,345 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.522 
	
	Улица
 в жилой застройке 
ул. Кедровая
	Линейный объект
	п. Плишкино
	1,06 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.523 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Клубничная
	Линейный объект
	п. Плишкино
	0,351 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.524 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Летняя
	Линейный объект
	п. Плишкино
	0,156 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.525 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Лесная
	Линейный объект
	п. Плишкино
	0,838 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.526 
	
	улица в жилой застройке 
ул. Листве-ничная
	Линейный объект
	п. Плишкино
	0,819 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.527 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Минометная
	Линейный объект
	п. Плишкино
	0,345 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.528 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Надежды
	Линейный объект
	п. Плишкино
	0,2 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.529 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Озерная
	Линейный объект
	п. Плишкино
	0,252 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.530 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Перво-майская
	Линейный объект
	п. Плишкино
	0,403 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.531 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Пехотная
	Линейный объект
	п. Плишкино
	0,345 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.532 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Пилотная
	Линейный объект
	п. Плишкино
	0,345 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.533 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Пограничная
	Линейный объект
	п. Плишкино
	0,645 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.534 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Подгорная
	Линейный объект
	п. Плишкино
	2,4 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.535 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Ракетная
	Линейный объект
	п. Плишкино
	0,718 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.536 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Ручейная
	Линейный объект
	п. Плишкино
	1,4 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.537 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Стрелковая
	Линейный объект
	п. Плишкино
	0,345 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.538 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Совхозная
	Линейный объект
	п. Плишкино
	0,415 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.539 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Солнечная
	Линейный объект
	п. Плишкино
	0,345 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.540 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Танковая
	Линейный объект
	п. Плишкино
	0,345 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.541 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Павла Горбунова
	Линейный объект
	п. Плишкино
	0,224 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.542 
	
	улица 
в жилой застройке ул. Фруктовая
	Линейный объект
	п. Плишкино
	0,351 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.543 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Школьная
	Линейный объект
	п. Плишкино
	0,367 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.544 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Юбилейная
	Линейный объект
	п. Плишкино
	0,621 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.545 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. Ягодная
	Линейный объект
	п. Плишкино
	0,55 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается

	1.546 
	
	улица 
в жилой застройке 
ул. 3 июля
	Линейный объект
	п. Плишкино
	0,256 км
	реконструкция
	расчетный срок
	
	Не устанавливается


Инженерная инфраструктура в области водоснабжения
	1.547 
	
	водопровод распреде-
лительный
	Линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
с. Хомутово
	Диаметр 
150-200 мм, протяженность 17,6 км
	строи-тельство
	расчетный срок
	
	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02
Зоны санитарной охраны источни-ков водоснабже-ния и водопрово-дов питьевого назначения.
Санитарно-защитная полоса водоводов - 10 м


	1.548 
	
	водопровод распреде-
лительный
	Линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
д. Куда
	Диаметр 
150-200 мм, протяженность 
6,9 км
	строи-тельство
	расчетный срок
	
	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02
Зоны санитарной охраны источни-ков водоснабже-ния и водопрово-дов питьевого назначения.
Санитарно-защитная полоса водоводов - 10 м

	1.549 
	
	водопровод распреде-
лительный
	Линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
п. Горный
	Диаметр 
150-200 мм, протяженность 
3,4 км
	строи-тельство
	ррасчетный срок
	
	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02
Зоны санитарной охраны источни-ков водоснабже-ния и водопрово-дов питьевого назначения.
Санитарно-защитная полоса водоводов - 10 м

	1.550 
	
	водопровод распреде-
лительный
	линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
п. Плишкино
	Диаметр 
150-200 мм, протяженность 
8,3 км
	строи-тельство
	ррасчетный срок
	
	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02
Зоны санитарной охраны источников водоснабже-ния и водопроводов питьевого назначения.
Санитарно-защитная полоса водоводов - 10 м


в области водоотведения
	1.551 
	
	сети хозяйственно-бытовой канализации
	линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
с. Хомутово
	Диаметр 
150-200 мм, протяженность 
13,2 км
	строи-тельство
	ррасчетный срок
	
	

	1.552 
	
	сети хозяйственно-бытовой канализации
	линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
д. Куда, д. Талька
	Диаметр 
150-200 мм, протяженность 
11,1 км
	строи-тельство
	расчетный срок
	
	

	1.553 
	
	сети хозяйственно-бытовой канализации
	линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
п. Горный
	Диаметр 
150-200 мм, протяженность 
2,8 км
	строи-тельство
	расчетный срок
	
	

	1.554 
	
	коллектор дождевых вод
	линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
с. Хомутово
	Диаметр 
1000 мм, протяженность 
4,01 км
	строи-тельство
	расчетный срок
	
	

	1.555 
	
	коллектор дождевых вод
	линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
с. Хомутово
	Диаметр 
600 мм, протяженность 
0,8 км
	строи-тельство
	расчетный срок
	
	

	1.556 
	
	коллектор дождевых вод
	линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
с. Хомутово
	Диаметр 
800 мм, протяженность 
1,3 км
	строи-тельство
	расчетный срок
	
	

	1.557 
	
	коллектор дождевых вод
	линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
с. Хомутово
	Диаметр 
1600 мм, протяженность 
2,1 км
	строи-тельство
	расчетный срок
	
	

	1.558 
	иные зоны
	очистные сооружения дождевой канализации
	сооружение
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
с. Хомутово
	50 тыс. куб.м/сут
	строи-тельство
	расчетный срок
	6,0
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливается санитарно-защитная зона от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории - 100 м, закрытого типа - 50 м - 50 м

	1.559 
	
	коллектор дождевых вод
	линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
п. Плишкино
	Диаметр 
1200 мм, протяженность 
5,7 км
	строи-тельство
	расчетный срок
	
	

	1.560 
	иные зоны сельскохозяйственного назначения
	очистные сооружения дождевой канализации
	сооружение
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
п. Плишкино
	20 тыс. куб.м/сут
	строи-тельство
	расчетный срок
	4,0
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливается санитарно-защитная зона от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории - 100 м, закрытого типа - 50 м - 50 м

	1.561 
	
	коллектор дождевых вод
	линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
д. Куда
	Диаметр 
1000 мм, протяженность 
4,6 км
	строи-тельство
	расчетный срок
	
	

	1.562 
	зона озелененных территорий общего пользования
	очистные сооружения дождевой канализации
	сооружение
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
д. Куда
	50 тыс. куб.м/сут
	строи-тельство
	расчетный срок
	6,0
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливается санитарно-защитная зона от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории - 100 м, закрытого типа - 50 м - 50 м

	1.563 
	
	водоотводной канал
	линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
с. Хомутово 
	протяженность 
3,7 км
	строи-тельство
	расчетный срок
	
	


в области теплоснабжения
	1.564 
	зона инженерной инфраструктуры
	котельная «Центра-льная»
	сооружение
	38:06:100105:1139
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
с. Хомутово, ул. Мичурина
	7,8 Гкал/ч
	реко-нструкция
	расчетный срок
	1,35
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливается санитарно-защитная зона - 50 м

	1.565 
	зона инженерной инфраструктуры
	котельная «Школьная»
	сооружение
	38:06:100101:3179
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
с. Хомутово, ул. Кирова,57
	1,6 Гкал/ч
	реко-нструкция
	расчетный срок
	1,0
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливается санитарно-защитная зона - 50 м

	1.566 
	зона специализированной общественной застройки
	котельная 
№ 1
	сооружение
	38:06:100801:24075
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
с. Хомутово, ул. Крестьянская,15
	14,9 Гкал/ч
	строи-тельство
	расчетный срок
	0,17
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливается санитарно-защитная зона - 50 м

	1.567 
	зона инженерной инфраструктуры
	котельная 
№ 2
	сооружение
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
с. Хомутово
	17,3 Гкал/ч
	строи-тельство
	расчетный срок
	0,8
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливается санитарно-защитная зона - 50 м

	1.568 
	иные зоны сельскохозяйственного назначения
	котельная 
№ 1
	сооружение
	38:06:100301:235
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
д. Куда
	14,3 Гкал/ч
	строи-тельство
	расчетный срок
	2,0
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливается санитарно-защитная зона - 50 м

	1.569 
	производ-ственная зона
	котельная 
№ 2
	сооружение
	38:06:100301:235
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
д. Куда, ул. Ленина,2 а
	19,6 Гкал/ч
	строи-тельство
	расчетный срок
	1,5
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливается санитарно-защитная зона - 50 м

	1.570 
	иные зоны сельскохозяйственного назначения
	котельная 
№ 3
	сооружение
	38:06:100902:469
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
д. Куда 
	11,8 Гкал/ч
	строи-тельство
	расчетный срок
	2,0
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливается санитарно-защитная зона - 50 м

	1.571 
	зона сельскохозяйственных угодий
	котельная 
№ 1
	сооружение
	38:06:100922:75
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
п. Горный 
	10,4 Гкал/ч
	строи-тельство
	расчетный срок
	2,0
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливается санитарно-защитная зона - 50 м

	1.572 
	зона застройки малоэтажными жилыми домами
	котельная 
№ 2
	сооружение
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
п. Горный 
	1,9 Гкал/ч
	строи-тельство
	расчетный срок
	1,0
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливается санитарно-защитная зона - 50 м

	1.573 
	зона инженерной инфраструктуры
	котельная 
№ 4
	сооружение
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
п. Плишкино 
	3,0 Гкал/ч
	строи-тельство
	расчетный срок
	0,09
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливается санитарно-защитная зона - 50 м

	1.574 
	лесопарковая зона
	котельная 
(мкр. Ключевой)
	сооружение
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
п. Плишкино (мкр. Ключевой)
	30,0 Гкал/ч
	строи-тельство
	расчетный срок
	2,0
	В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливается санитарно-защитная зона - 50 м

	1.575 
	
	сети теплосна-бжения
	Линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
с. Хомутово
	Диаметр 80 мм, протяженность 1,27 км
	строи-тельство
	расчетный срок
	
	Согласно п. 4 типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей, утв. приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 г. N 197 
Охранная зона тепловых сетей - 3 м

	1.576 
	
	сети теплосна-бжения
	Линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
с. Хомутово
	Диаметр 100 мм, протяженность 
2,4 км
	строи-тельство
	расчетный срок
	
	Согласно п. 4 типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей, утв. приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 г. N 197 
Охранная зона тепловых сетей - 3 м

	1.577 
	
	сети теплосна-бжения
	Линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
с. Хомутово
	Диаметр125 мм, протяженность 
2,4 км
	строи-тельство
	расчетный срок
	
	Согласно п. 4 типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей, утв. приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 г. N 197 
Охранная зона тепловых сетей - 3 м

	1.578 
	
	сети теплосна-бжения
	Линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
с. Хомутово
	Диаметр 150 мм, протяженность 
0,3 км
	строи-тельство
	расчетный срок
	
	Согласно п. 4 типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей, утв. приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 г. N 197 
Охранная зона тепловых сетей - 3 м

	1.579 
	
	сети теплосна-бжения
	Линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
с. Хомутово
	Диаметр 200 мм, протяженность 
3,5 км
	строи-тельство
	расчетный срок
	
	Согласно п. 4 типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей, утв. приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 г. N 197 
Охранная зона тепловых сетей - 3 м

	1.580 
	
	сети теплосна-бжения
	Линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
с. Хомутово
	Диаметр 100 мм, протяженность 0,12 км
	Рекон-струкция
	расчетный срок
	
	Согласно п. 4 типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей, утв. приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 г. N 197 
Охранная зона тепловых сетей - 3 м

	1.581 
	
	сети теплосна-бжения
	Линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
с. Хомутово
	Диаметр 125 мм, протяженность 
0,2 км
	Рекон-струкция
	расчетный срок
	
	Согласно п. 4 типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей, утв. приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 г. N 197 
Охранная зона тепловых сетей - 3 м

	1.582 
	
	сети теплосна-бжения
	Линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
с. Хомутово
	Диаметр 200 мм, протяженность 
0,7 км
	Рекон-струкция
	расчетный срок
	
	Согласно п. 4 типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей, утв. приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 г. N 197 
Охранная зона тепловых сетей - 3 м

	1.583 
	
	сети теплосна-бжения
	Линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
д. Куда
	Диаметр 80 мм, протяженность 
1,5 км
	строи-тельство
	расчетный срок
	
	Согласно п. 4 типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей, утв. приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 г. N 197 
Охранная зона тепловых сетей - 3 м

	1.584 
	
	сети теплосна-бжения
	Линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
д. Куда
	Диаметр 125 мм, протяженность 
0,6 км
	строи-тельство
	расчетный срок
	
	Согласно п. 4 типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей, утв. приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 г. N 197 
Охранная зона тепловых сетей - 3 м

	1.585 
	
	сети теплосна-бжения
	Линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
д. Куда
	Диаметр 200 мм, протяженность
2,2 км
	строи-тельство
	расчетный срок
	
	Согласно п. 4 типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей, утв. приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 г. N 197 
Охранная зона тепловых сетей - 3 м

	1.586 
	
	сети теплосна-бжения
	Линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
д. Куда
	Диаметр 250 мм, протяженность 
1,4 км
	строи-тельство
	расчетный срок
	
	Согласно п. 4 типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей, утв. приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 г. N 197 
Охранная зона тепловых сетей - 3 м

	1.587 
	
	сети теплосна-бжения
	Линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
п. Горный
	Диаметр 100 мм, протяженность 
0,7 км
	строи-тельство
	расчетный срок
	
	Согласно п. 4 типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей, утв. приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 г. N 197 
Охранная зона тепловых сетей - 3 м

	1.588 
	
	сети теплосна-бжения
	Линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
п. Горный 
	Диаметр 120 мм, протяженность 
1,3 км
	строи-тельство
	расчетный срок
	
	Согласно п. 4 типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей, утв. приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 г. N 197 
Охранная зона тепловых сетей - 3 м

	1.589 
	
	сети теплосна-бжения
	Линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
п. Горный 
	Диаметр 150 мм, протяженность 
0,5 км
	строи-тельство
	расчетный срок
	
	Согласно п. 4 типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей, утв. приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 г. N 197 
Охранная зона тепловых сетей - 3 м

	1.590 
	
	сети теплосна-бжения
	Линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
п. Горный 
	Диаметр 200 мм, протяженность 
0,9 км
	строи-тельство
	расчетный срок
	
	Согласно п. 4 типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей, утв. приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 г. N 197 
Охранная зона тепловых сетей - 3 м

	1.591 
	
	сети теплосна-бжения
	Линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
п. Плишкино 
	Диаметр 100 мм, протяженность 
0,5 км
	строи-тельство
	расчетный срок
	
	Согласно п. 4 типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей, утв. приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 г. N 197 
Охранная зона тепловых сетей - 3 м

	1.592 
	
	сети теплосна-бжения
	Линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
п. Плишкино 
	Диаметр 125 мм, протяженность 
2,6 км
	строи-тельство
	расчетный срок
	
	Согласно п. 4 типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей, утв. приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 г. N 197 
Охранная зона тепловых сетей - 3 м

	1.593 
	
	сети теплосна-бжения
	Линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
п. Плишкино 
	Диаметр 150 мм, протяженность 
0,7 км
	строи-тельство
	расчетный срок
	
	Согласно п. 4 типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей, утв. приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 г. N 197 
Охранная зона тепловых сетей - 3 м

	1.594 
	
	сети теплосна-бжения
	Линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
п. Плишкино 
	Диаметр 200 мм, протяженность 
0,27 км
	строи-тельство
	расчетный срок
	
	Согласно п. 4 типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей, утв. приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 г. N 197 
Охранная зона тепловых сетей - 3 м

	1.595 
	
	сети теплосна-бжения
	Линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
п. Плишкино, мкр. Ключевой
	Диаметр 150 мм, протяженность 2,5 км
	строи-тельство
	расчетный срок
	
	Согласно п. 4 типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей, утв. приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 г. N 197 
Охранная зона тепловых сетей - 3 м

	1.596 
	
	сети теплосна-бжения
	Линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
п. Плишкино, мкр. Ключевой
	Диаметр 200 мм, протяженность 1,0 км
	строи-тельство
	расчетный срок
	
	Согласно п. 4 типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей, утв. приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 г. N 197 
Охранная зона тепловых сетей - 3 м

	1.597 
	
	сети теплосна-бжения
	Линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
п. Плишкино, мкр. Ключевой
	Диаметр 250 мм, протяженность 
0,8 км
	строи-тельство
	расчетный срок
	
	Согласно п. 4 типовых правил охраны коммунальных тепловых сетей, утв. приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 г. N 197 
Охранная зона тепловых сетей - 3 м


в области электроснабжения
	1.598 
	иные зоны
	распреде-лительный пункт 10 кв № 8
	сооружение
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование, 
с. Хомутово
	10 кв с ЛЭП 10 кв
	строи-тельство
	расчетный срок
	0,025
	В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранная зона – 10 м

	1.599 
	зона инженерной инфраструктуры
	распреде-лительный пункт 10 кв № 5
	сооружение
	38:06:100801:36051,
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
с. Хомутово, ул. Просторная
	10 кв с ЛЭП 10 кв
	строи-тельство
	расчетный срок
	0,025
	В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранная зона – 10 м

	1.600 
	зона застройки индивидуальными жилыми домами
	распреде-лительный пункт 10 кв № 3
	сооружение
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование, 
д. Куда, ул. Васильева
	10 кв с ЛЭП 10 кв
	строи-тельство
	расчетный срок
	0,025
	В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранная зона – 10 м

	1.601 
	иные зоны
	распреде-лительный пункт 10 кв № 9
	сооружение
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование, 
д. Талька
	10 кв с ЛЭП 10 кв
	строи-тельство
	расчетный срок
	0,025
	В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранная зона – 10 м

	1.602 
	зона застройки индивидуальными жилыми домами
	трансфо-рматорная подстанция
	сооружение
	38:36:000017:3130,
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование, 
п. Плишкино
	10/0,4 кВ
	строи-тельство
	расчетный срок
	0,0156
	В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранная зона – 10 м

	1.603 
	зона застройки индивидуальными жилыми домами
	трансфо-рматорная подстанция
	сооружение
	38:36:000017:3048,
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование, 
п. Плишкино
	10/0,4 кВ
	строи-тельство
	расчетный срок
	0,0156
	В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранная зона – 10 м

	1.604 
	зона застройки индивидуа-льными жилыми домами
	трансфо-рматорная подстанция
	сооружение
	38:36:000017:3125,
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование
	10/0,4 кВ
	строи-тельство
	расчетный срок
	0,0156
	В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранная зона – 10 м

	1.605 
	зона застройки индивидуа-льными жилыми домами
	трансфо-рматорная подстанция
	сооружение
	38:36:000017:3097,
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование, 
п. Плишкино
	10/0,4 кВ
	строи-тельство
	расчетный срок
	0,0156
	В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранная зона – 10 м

	1.606 
	
	ВЛ 10 кВ
	Линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование
	протяженность 
32 км
	строи-тельство
	расчетный срок
	
	В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранная зона – 10 м


Охрана окружающей среды
в области санитарной очистки территории
	1.607 
	зона складирования 
и захоронения отходов
	площадка временного накопления ТКО
	объект некапи-тального строи-тельства
	38:06:100902:4015,
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование
	срок хранения отходов не более 11 месяцев
	строи-тельство
	расчетный срок
	3,0
	Санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» - 100 м

	1.608 
	Зона кладбищ
	расширение существу-ющего кладбища
	объект некапи-тального строи-тельства
	38:06:100902:4709,
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование
	площадь под захо-ронение и инфра-структуру 
кладбища – 5,2 га
	строи-тельство
	расчетный срок
	5,2
	Санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» - 300 м


Примечание:
В соответствии с пунктом 24 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации зоны с особыми условиями использования территорий, 
в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными 
со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с особыми условиями использования территорий считаются прекратившими существование, 
а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из Единого государственного реестра недвижимости.
	Проектно-планировочная мастерская «Мастер-План»



	№
	Наименование функциональной зоны
	Наимено-вание объекта 
	Вид объекта
	Местоположение
	Характеристика, емкость/ мощность/
протяженность
	Меро-приятия
	Очере-дность
	S, га
	Характеристики 
зон с особыми условиями использования территории*

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10





	Внесение изменений в генеральный план 
Хомутовского муниципального образования
	 077-21-измГП
	114



Раздел 2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения района, их основные характеристики, их местоположение
(Объекты капитального строительства местного значения района приводятся в Положении о территориальном планировании, отображаются на картах для обеспечения информационной целостности документа и не являются утверждаемыми в составе настоящего проекта)
	№
	Наименование функциональной зоны
	Наименование объекта 
	Вид объекта
	Местоположение
	Характеристика, емкость/ мощность/
протяженность
	Меро-приятия
	Очере-дность
	S, га
	Характеристики 
зон с особыми условиями использования территории*

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


Перечень объектов капитального строительства федерального значения
Транспортная инфраструктура
в области железнодорожного транспорта
	2.1 
	
	Усть-Кут
(ст. Лена) - Жигалово - Иркутск
	линейный объект
	Жигаловский, Качугский, Баяндаевский, Эхирит-Булагатский, Иркутский районы, г. Усть-Кут,
Усть-Кутский, район
	протяженность 
690 км,
местоположение уточняется при проектировании
	строи-тельство
	2-й этап до 2030 г.
	
	Согласно п. 2.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 величина санитарного разрыва устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов с последующим проведением натурных исследований и измерений


в области воздушного транспорта
	2.2 
	зона транспортной инфра-структуры
	Иркутск - Аэропорт
	объект капита-льного строи-тельства
	г. Иркутск, Иркутский район
	протяженность 
23 км,
местоположение уточняется при проектировании
	строи-тельство
	2-й этап до 2030 г.
	680,1
	Согласно п. 2.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 величина санитарного разрыва устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов с последующим проведением натурных исследований и измерений




Перечень объектов капитального строительства регионального значения
Социальная инфраструктура
в области здравоохранения
	2.3 
	зона специали-зированной общественной застройки
	Детская полик-линика ОГБУЗ «Иркутская районная больница
	объект капита-льного строи-тельства
	38:06:100105:1854
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
с. Хомутово, ул. Нагорная, 1
	350 посещений
	строи-тельство
	1я очередь 2030г
	1,83
	Не устанавливается

	2.4 
	зона специали-зированной общественной застройки
	врачебная
амбулатория
	объект капита-льного строи-тельства
	38:06:100922:159
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
д. Куда, ул. Историческая,17
	50 посещений
	строи-тельство
	1я очередь 2030г
	1,9
	Не устанавливается

	2.5 
	зона специали-зированной общественной застройки

	ФАП
	объект капита-льного строи-тельства
	38:06:100922:2769
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
п. Горный
	10 посещений 
	строи-тельство
	1я очередь 2030г
	0,3
	Не устанавливается

	2.6 
	зона специали-зированной общественной застройки
	ФАП
	объект капита-льного строи-тельства
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование.
д. Позднякова
	10 посещений
	строи-тельство
	1я очередь 2030г
	0,15
	Не устанавливается

	2.7 
	зона специали-зированной общественной застройки
	ФАП
	объект модуль-ного типа
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
д. Талька
	10 посещений
	строи-тельство
	1я очередь 2030г
	0,48
	Не устанавливается

	2.8 
	зона специали-зированной общественной застройки
	врачебная амбулатория
	объект модуль-ного типа
	38:36:000017:4945,
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
д. Плишкино, ул. Ракетная,1
	50 посещений
	установка и монтаж
	1я очередь 2030г
	1,6
	Не устанавливается


в области административного обслуживания
	2.9 
	многофункциональная общественно-деловая зона
	много-функциона-льный центр предо-ставления госуда-рственных 
и муници-пальных услуг
	объект капита-льного строи-тельства
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
с. Хомутово, 
	11 окон
	реконструкция
	1я очередь 2030г
	
	Не устанавливается


Транспортная инфраструктура
в области автомобильного транспорта
	2.10 
	
	автомо-бильная дорога общего пользования регио-нального или межмуни-ципального значения Иркутск – Усть-Ордынский
	Линейный объект
	Иркутский район
	Категория автомобильной дороги – I, протяженность 42,4 км
	реконс-трукция
	1я очередь 2030г.
	
	Придорожные полосы автомобильных дорог устанавливаются в соответствии 
с п. 2 ст. 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации 
и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	2.11 
	
	автомо-бильная дорога общего пользования регио-нального или межмуни-ципального значения Хомутово – Урик – Усть-Куда
	Линейный объект
	Иркутский район
	Категория автомобильной дороги – III, протяженность 16,9 км
	реконс-трукция
	1я очередь 2030г.
	
	Придорожные полосы автомобильных дорог устанавливаются в соответствии 
с п. 2 ст. 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации 
и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	2.12 
	
	автомо-бильная дорога общего пользования регио-нального или межмуни-ципального значения Куда – Талька – Позднякова
	Линейный объект
	Иркутский район
	Категория автомобильной дороги – III; Протяженность 11,8 км
	реконс-трукция
	1я очередь 2030г.
	
	Придорожные полосы автомобильных дорог
устанавливаются в соответствии
с п. 2 ст. 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности
в Российской Федерации
и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	2.13 
	
	автомо-бильная дорога общего пользования регио-нального или межмуни-ципального значения Куда – Хомутово – Турская
	Линейный объект
	Иркутский район
	Категория автомобильной дороги – III; Протяженность 14 км
	реконс-трукция
	1я очередь 2030г.
	
	Придорожные полосы автомобильных дорог
устанавливаются в соответствии
с п. 2 ст. 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности
в Российской Федерации
и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	2.14 
	
	автомо-бильная дорога общего пользования регио-нального или межмуни-ципального значения Подъезд к п. Плишкино
	Линейный объект
	Иркутский район
	Категория автомобильной дороги – III, протяженность 4,9 км
	реконс-трукция
	1я очередь 2030г.
	
	Придорожные полосы автомобильных дорог
устанавливаются в соответствии
с п. 2 ст. 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности
в Российской Федерации
и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	2.15 
	
	автомо-бильная дорога общего пользования регио-нального или межмуни-ципального значения «Северный обход
 г. Иркутска»
	Линейный объект
	Иркутский район
	Категория автомобильной дороги – I, протяженность – 35,0 км
	строи-тельство
	1я очередь 2030г.
	
	Придорожные полосы автомобильных дорог
устанавливаются в соответствии
с п. 2 ст. 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности
в Российской Федерации
и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	2.16 
	
	автомо-бильная дорога общего пользования регио-нального или межмуни-ципального значения «Восточный обход г. Иркутска»
	Линейный объект
	Иркутский район
	Категория автомобильной дороги – I, протяженность – 60,0 км
	строи-тельство
	1я очередь 2030г.
	
	Придорожные полосы автомобильных дорог
устанавливаются в соответствии
с п. 2 ст. 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности
в Российской Федерации
и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»


в области воздушного транспорта
	2.17 
	зона транспортной инфра-структуры
	аэропо-ртовый комплекс «г. Иркутск»
	объект капита-льного строи-тельсва
	Иркутский район
	строительство аэровокзала (терминала внутренних и международных авиалиний) нового аэропортового комплекса «г. Иркутск». Строительство внешних инженерных и транспортных сетей, обеспечивающих деятельность нового аэропортового комплекса «г. Иркутск», Пропускная способоность – 5 млн пассжиров 
в год
	строи-тельство
	расче-тный срок 2040г
	680,1
	Согласно п. 2.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 величина санитарного разрыва устанавливается на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений






Инженерная инфраструктура
в области электроснабжения 
	2.18 
	За границей Хомутовского МО
	ПС 110 кВ Урик с заменых трансформаторов мощностью 40 МВА на трансформаторы мощностью 80 МВА. 
(за границей МО)
	соору-жение
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское сельское поселение
	прирост мощности 80 МВА
	рекон-струкция
	расче-тный срок
	0,54
	В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранная зона -20 м

	2.19 
	Зона инженерной инфра-структуры
	ПС 110/35/10 кВ Хомутово с заменых трансформаторов мощностью 25 МВА на трансформаторы мощностью 40 МВА
	соору-жение
	38:06:100105:36,
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское сельское поселение, с. Хомутов, 
ул. Подстанция, 5
	прирост мощности 30 МВА
	рекон-струкция
	расче-тный срок
	0,54
	В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранная зона -20 м




Перечень объектов капитального строительства местного значения Иркутского района
Социальная инфраструктура
в области образования и науки
	2.20 
	зона специали-зированной общественной застройки
	Дошкольная образова-тельная организация
	объект капита-льного строи-тельства
	38:06:100801:34471
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское сельское поселение, с. Хомутово, 
ул. Гравийная, 1
	240 мест
	строи-тельство
	1я очередь 2025 г
	4,56
	Не устанавливается

	2.21 
	зона специали-зированной общественной застройки
	Дошкольная образова-тельная организация
	объект капита-льного строи-тельства
	38:06:100801:31092
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Хомутовское сельское поселение, с. Хомутово, 
ул. Донская, 25
	240 мест
	строи-тельство
	1я очередь 2025 г
	1,93
	Не устанавливается

	2.22 
	зона специали-зированной общественной застройки
	Дошкольная образова-тельная организация
	объект капита-льного строи-тельства
	38:06:100922:398, 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Хомутовское сельское поселение, п. Горный
	110 мест
	строи-тельство
	расче-тный срок 2035 г
	0,7
	Не устанавливается

	2.23 
	зона специали-зированной общественной застройки
	Дошкольная образова-тельная организация
	объект капита-льного строи-тельства
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Хомутовское сельское поселение, п. Горный, 
ул. Гранатовая
	110 мест
	строи-тельство
	расче-тный срок 2035 г
	0,4
	Не устанавливается

	2.24 
	зона специали-зированной общественной застройки
	дошкольная образов-ательная организация
	объект капи-тального строи-тельства
	38:06:100902:1227, 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Хомутовское сельское поселение, д. Куда
	240 мест
	строи-тельство
	расче-тный срок 2035 г
	2,4
	Не устанавливается

	2.25 
	зона специали-зированной общественной застройки
	дошкольная образов-ательная организация
	объект капи-тального строи-тельства
	38:06:100902:7216,
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Хомутовское сельское поселение, д. Куда
	240 мест
	строи-тельство
	расче-тный срок 2035 г
	2,7
	Не устанавливается

	2.26 
	зона специали-зированной общественной застройки
	дошкольная образова-тельная организация
	объект капи-тального строи-тельства
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Хомутовское сельское поселение, д. Куда
	240 мест
	строи-тельство
	расче-тный срок 2035 г
	3,0
	Не устанавливается

	2.27 
	зона специали-зированной общественной застройки
	дошкольная образова-тельная организация
	объект капи-тального строи-тельства
	38:06:100922:5536, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Хомутовское сельское поселение, д. Куда
	240 мест
	строи-тельство
	расче-тный срок 2035 г
	2,0
	Не устанавливается

	2.28 
	зона специали-зированной общественной застройки
	дошкольная образова-тельная организация
	объект капи-тального строи-тельства
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Хомутовское сельское поселение, д. Куда
	350 мест
	строи-тельство
	расче-тный срок 2035 г
	1,0
	Не устанавливается

	2.29 
	зона специали-зированной общественной застройки
	дошкольная образова-тельная организация
	объект капи-тального строи-тельства
	38:36:000016:2521, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Хомутовское сельское поселение, п. Плишкино
	140 мест
	строи-тельство
	расче-тный срок 2035 г
	0,5
	Не устанавливается

	2.30 
	зона специали-зированной общественной застройки
	дошкольная образова-тельная организация
	объект капи-тального строи-тельства

	38:36:000017:2026, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Хомутовское сельское поселение, п. Плишкино
	330 мест
	строи-тельство
	расче-тный срок 2035 г
	1,9
	Не устанавливается

	2.31 
	зона специали-зированной общественной застройки
	дошкольная образова-тельная организация
	объект капи-тального строи-тельства

	38:36:000017:2026, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Хомутовское сельское поселение, п. Плишкино
	330 мест
	строи-тельство
	расче-тный срок, 2035 г
	1,6
	Не устанавливается

	2.32 
	зона специали-зированной общественной застройки
	дошкольная образова-тельная организация
	объект капи-тального строи-тельства
	38:36:000017:4946,
 Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Хомутовское сельское поселение, п. Плишкино
	90 мест
	строи-тельство
	расче-тный срок, 2035 г
	1,6
	Не устанавливается

	2.33 
	зона специали-зированной общественной застройки
	дошкольная образова-тельная организация
	объект капи-тального строи-тельства
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Хомутовское сельское поселение, д. Талька
	110 мест
	строи-тельство
	расче-тный срок, 2035 г
	0,7
	Не устанавливается

	2.34 
	зона специали-зированной общественной застройки
	обще-образова-тельная организация
	объект капи-тального строи-тельства
	38:06:100801:2745, 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Хомутовское сельское поселение, с. Хомутово, 
ул. Днепровская,49
	1550 мест
	строи-тельство
	1я очередь 2025 г
	4,0
	Не устанавливается

	2.35 
	зона специали-зированной общественной застройки
	обще-образова-тельная организация
	объект капи-тального строи-тельства
	38:06:100922:10389, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Хомутовское сельское поселение, п. Горный
	500 мест
	строи-тельство
	расче-тный срок, 2035 г
	2,5
	Не устанавливается

	2.36 
	зона специали-зированной общественной застройки
	обще-образова-тельная организация
	объект капи-тального строи-тельства
	38:06:100922:3268, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Хомутовское сельское поселение, д. Куда, 
пер. Большой,12
	725 мест
	строи-тельство
	1я очередь 2025 г
	4,7
	Не устанавливается

	2.37 
	зона специали-зированной общественной застройки
	обще-образова-тельная организация
	объект капи-тального строи-тельства

	38:06:100902:4990, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Хомутовское сельское поселение, д. Куда
	900 мест
	строи-тельство
	расче-тный срок 2035 г 
	3,3
	Не устанавливается

	2.38 
	зона специали-зированной общественной застройки
	обще-образова-тельная организация
	объект капи-тального строи-тельства
	38:36:000017:2026, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Хомутовское сельское поселение, п. Плишкино
	1550 мест
	строи-тельство
	расче-тный срок, 2035 г
	3,1
	Не устанавливается

	2.39 
	зона специали-зированной общественной застройки
	обще-образова-тельная организация
	объект капи-тального строи-тельства
	38:36:000017:2026, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Хомутовское сельское поселение, п. Плишкино
	354 места
	строи-тельство
	расче-тный срок, 2035 г
	3,2
	Не устанавливается

	2.40 
	зона специали-зированной общественной застройки
	обще-образова-тельная организация
	объект капи-тального строи-тельства
	38:06:100902:935, 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Хомутовское сельское поселение, д. Талька, 
ул. Береговыая,1 а
	250 мест
	строи-тельство
	расче-тный срок, 2035 г
	2,5
	Не устанавливается

	2.41 
	зона специали-зированной общественной застройки
	организация дополни-тельного образования
	объект капи-тального строи-тельства
	38:06:100801:39727, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Хомутовское сельское поселение, с. Хомутово, 
ул. Киевская, 2 а
	500 мест
	строи-тельство
	1я очередь 2025 г
	1,5
	Не устанавливается

	2.42 
	зона специали-зированной общественной застройки
	организация дополни-тельного образования
	объект капи-тального строи-тельства
	38:06:100922:5923, 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Хомутовское сельское поселение, д. Куда, 
ул. Историческая, 24
	400 мест
	строи-тельство
	расче-тный срок, 2035 г
	1,8
	Не устанавливается


Транспортная инфраструктура
в области автомобильного транспорта
	2.43 
	
	автомо-бильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд 
к СНТ «Раздолье»
	Линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район
	Категория автомобильной дороги – IV, протяженность 4,490 км
	рекон-трукция
	1я очередь 2025 г
	
	Придорожные полосы автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с п. 2 ст. 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	2.44 
	
	автомо-бильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд к п. «Горный»
	Линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район
	Категория автомобильной дороги – IV, протяженность 1,330 км
	рекон-струкция
	1я очередь 2025 г
	
	Придорожные полосы автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с п. 2 ст. 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	2.45 
	
	автомо-бильная дорога общего пользования местного значения д. Куда от 1 + 619 дороги Куда – Хомутово
	Линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район
	Категория автомобильной дороги – IV, протяженность 11,476 км
	рекон-струкция
	1я  очередь 2025 г
	
	Придорожные полосы автомобильных дорог
устанавливаются в соответствии
с п. 2 ст. 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности
в Российской Федерации
и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	2.46 
	
	автомо-бильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд 
к СНТ «Статистик 2»
	Линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район
	Категория автомобильной дороги – IV, протяженность 3,550 км
	рекон-струкция
	1я очередь 2025 г
	
	Придорожные полосы автомобильных дорог
устанавливаются в соответствии
с п. 2 ст. 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности
в Российской Федерации
и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»








Инженерная инфраструктура
в области водоснабжения
	2.47 
	
	магистра-льный водовод 2d 400 мм от 
г. Иркутска 
до п. Плишкино ВНС№12
	линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район,
Хомутовское сельское поселение
	2d 400 мм, протяженность
 6,0 км
	строи-тельство
	1я очередь 2025 г
	
	Санитарно-защитная полоса водовода не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм соответствии с пунктом 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

	2.48 
	Зона застройки индивиду-альными жилыми
домами
	ВНС №12 Плишкино
	соору-жение
	38:00:000000:264261,
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район,
Хомутовское сельское поселение, п. Плишкино
	Q=10250 м3/сут
	строи-тельство
	1я очередь 2025 г
	1,0
	Зона санитарной охраны водопроводных сооружений не менее 15 м в соответствии с пунктом 2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

	2.49 
	
	магистра-льный водовод 2d 500 мм от ВНС Куда до границы Карлукского МО
	линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район,
Хомутовское сельское поселение
	2d 500 мм, протяженность 10 км
	строи-тельство
	1я очередь 2025
	
	Санитарно-защитная полоса водовода не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм соответствии с пунктом 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

	2.50 
	зона инженерной инфрастру-ктуры
	ВНС Куда
	соору-жение
	38:06:100302:2411,
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район,
Хомутовское сельское поселение, д. Куда
	Q=22260 м3/сут
	строи-тельство
	1я очередь 2025
	0,41
	Зона санитарной охраны водопроводных сооружений не менее 15 м в соответствии с пунктом 2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

	2.51 
	
	магистра-льный водовод
 2d 710 мм от ВНС с.Хомутово до ВНС 
Куда Q=22260 м3/сут
	линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район,
Хомутовское сельское поселение
	2d 710 мм, протяженностью 5,1 км
	строи-тельство
	1я очередь 2025
	
	Санитарно-защитная полоса водовода не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм соответствии с пунктом 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

	2.52 
	зона отдыха
	ВНС Хомутово
	соору-жение
	38:06:100801:36648,
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район,
Хомутовское сельское поселение, с. Хомутово
	Q=22260 м3/сут
	строи-тельство
	1я очередь 2025 г
	0,99
	Зона санитарной охраны водопроводных сооружений не менее 15 м в соответствии с пунктом 2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

	2.53 
	
	магистра-льный водовода 
2d 500 мм 
от магист-рального водовода 
до границы Уриков-ского МО, 
	линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район,
Хомутовское 
сельское поселение
	2d 500 мм, 
протяженность 2,5 км
	строи-тельство
	1я очередь 2025 г
	
	Санитарно-защитная полоса водовода не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм соответствии с пунктом 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

	2.54 
	
	магистра-льный водовод 2d 500 мм от ВНС Хомутово2 до границы Уриков-ского МО
	линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район,
Хомутовское сельское поселение
	2d 500 мм, протяженность 
2,5 км
	строи-тельство
	1я очередь 2025
	
	Санитарно-защитная полоса водовода не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм соответствии с пунктом 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

	2.55 
	
	строи-тельство источника водосна-бжения для нужд ко-тельной в п. Плишкино
	соору-жение
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район,
Хомутовское сельское поселение, п. Плишкино
	-
	строи-тельство
	расче-тный срок 2035 г
	
	Зона санитарной охраны источников водоснабжения 
не более 50 м в соответствии 
с пунктом 2.4.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

	2.56 
	
	строи-тельство сети водосна-бжения в п. Плишкино
	Линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район,
Хомутовское сельское поселение, п. Плишкино
	-
	строи-тельство
	расче-тный срок 2035 г
	
	Санитарно-защитная полоса водовода не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм соответствии с пунктом 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»


в области водоотведения
	2.57 
	
	канали-зационный коллектор по Якутскому тракту до 
с. Хомутово 
	Линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район,
Хомутовское сельское поселение
	протяженность 8,4 км
	строи-тельство
	1я очередь 2025
	
	Не устанавливается

	2.58 
	
	магистра-льный канализа-ционный коллектор 
от КНС №20 (п. Плишкино)
до границы 
г. Иркутска
	Линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район,
Хомутовское сельское поселение,
п. Плишкино
	протяженность 6,0 км
	строи-тельство
	1я очередь 2025
	
	Не устанавливается

	2.59 
	иные зоны сельскохо-зяйственного назначения
	КНС №20
	соору-жение
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район,
Хомутовское сельское поселение, п. Плишкино
	Q=10250 м3/сут
	строи-тельство
	1я очередь 2025
	0,2
	Не устанавливается

	2.60 
	
	магистра-льный канализа-ционный коллектор
 от границы 
с Уриковским МО до КНС Хомутово Q=41700 м3/сут
	Линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район,
Хомутовское сельское поселение
	Q=41700 м3/сут, протяженность 2,6 км
	строи-тельство
	1я очередь 2025
	
	Не устанавливается

	2.61 
	зона инженерной инфра-структуры
	КНС Хомутово
	соору-жение
	38:06:100102:1082,
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район,
Хомутовское сельское поселение, с. Хомутово,ул. Трактовая
	Q=41700 м3/сут
	строи-тельство
	1я очередь 2025
	3,74
	Не устанавливается

	2.62 
	
	канализа-ционный коллектор 
от КНС Хомутово Q=22260 м3/сут. до КНС Хомутово1 Q=22260 м3/сут.
	Линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район,
Хомутовское сельское поселение
	протяженность 2,4 км
	строи-тельство
	1я очередь 2025 г
	
	Не устанавливается

	2.63 
	зона сельско-хозяйственных угодий
	КНС Хомутово1
	Соору-жение
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район,
Хомутовское сельское поселение
	Q=22260 м3/сут
	строи-тельство
	1я очередь 2025 г
	0,2
	Не устанавливается

	2.64 
	
	магистра-льный канализа-ционного коллектор от присое-динения коллектора от 
с. Хомутово 1 до КНС Куда Q=41700 м3/сут
	Линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район,
Хомутовское сельское поселение
	протяженность 2,4 км
	строи-тельство
	1я очередь 2025 г
	
	Не устанавливается

	2.65 
	
	магистра-льный канализа-ционный коллектор от КНС Куда 
до границы Карлукского МО
	Линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район,
Хомутовское сельское поселение
	протяженность 4,6 км
	строи-тельство
	1я очередь 2025 г
	
	Не устанавливается

	2.66 
	Зона инженерной инфра-структуры
	КНС Куда
	соору-жение
	38:06:100922:8687,
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район,
Хомутовское сельское поселение
	Q=41700 м3/сут
	строи-тельство
	1я очередь 2025 г
	0,2
	


в области электроснабжения
	2.67 
	
	ПС 35/10кВ «Горная» 
	соору-жение
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район,
Хомутовское сельское поселение
	протяженность 4,5 км
	35/10кВ
2х16МВА
	1я очередь 2025 г
	
	В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранная зона -15 м

	2.68 
	
	ВЛ 35кВ «Карлук – Горная»
	линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район,
Хомутовское сельское поселение
	протяженность 4,3 км
	строи-тельство
	1я очередь 2025 г
	
	В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранная зона -15 м


в области теплоснабжения
	2.69 
	
	блочно-модульная котельная станция в п. Плишкино
	соору-жение
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район,
Хомутовское сельское поселение, п. Плишкино
	
	строи-тельство
	расче-тный срок 2035 г
	2,0
	Согласно СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона – 500 м

	2.70 
	
	сети тепло-снабжения 
в п. Плишкино
	линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район,
Хомутовское сельское поселение, п. Плишкино
	
	строи-тельство
	расче-тный срок 2035 г
	
	В соответствии с приказом 
от 17.08.1992 N 197
«О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.


в области газоснабжения
	2.71 
	
	межпо-селковые газопро-воды 
от ГРС «Хомутово»
	линейный объект
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район,
Хомутовское сельское поселение
	d=315- 110, протяжённость 134,1 км
	строи-тельство
	расче-тный срок 2035 г
	
	В соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, устанавливаются просеки шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода


Примечание:
В соответствии с пунктом 24 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации зоны с особыми условиями использования территорий, 
в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными 
со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с особыми условиями использования территорий считаются прекратившими существование, 
а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из Единого государственного реестра недвижимости.

	Проектно-планировочная мастерская «Мастер-План»



	№
	Наименование функциональной зоны
	Наимено-вание объекта 
	Вид объекта
	Местоположение
	Характеристика, емкость/ мощность/
протяженность
	Меро-приятия
	Очере-дность
	S, га
	Характеристики 
зон с особыми условиями использования территории*

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10




Раздел 3. Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов местного значения*

	№
	Назначение и наименование объекта
	Местоположение
	Вид ЗОУИТ
	Характеристика ЗОУИТ

	1
	2
	3
	5
	6

	1
	Сети теплоснабжения, диаметр 80 мм, протяженность 1,27 км
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
с. Хомутово
	охранная зона
тепловых сетей
	Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки

	2
	Сети теплоснабжения, диаметр 100 мм, протяженность
2,4 км
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
с. Хомутово
	охранная зона
тепловых сетей
	Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки

	3
	Сети теплоснабжения, диаметр125 мм, протяженность
2,4 км
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
с. Хомутово
	охранная зона
тепловых сетей
	Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки

	4
	Сети теплоснабжения, диаметр 150 мм, протяженность
0,3 км
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
с. Хомутово
	охранная зона
тепловых сетей
	Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки

	5
	Сети теплоснабжения, диаметр 200 мм, протяженность
3,5 км
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
с. Хомутово
	охранная зона
тепловых сетей
	Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки

	6
	Сети теплоснабжения, диаметр 100 мм, протяженность 0,12 км
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
с. Хомутово
	охранная зона
тепловых сетей
	Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки

	7
	Сети теплоснабжения, диаметр 125 мм, протяженность 0,2 км
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
с. Хомутово
	охранная зона
тепловых сетей
	Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки

	8
	Сети теплоснабжения, диаметр 200 мм, протяженность 0,7 км
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
с. Хомутово
	охранная зона
тепловых сетей
	Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки

	9
	Сети теплоснабжения, диаметр 80 мм, протяженность 1,5 км
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
д. Куда
	охранная зона
тепловых сетей
	Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки

	10
	Сети теплоснабжения, диаметр 125 мм, протяженность 0,6 км
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
д. Куда
	охранная зона
тепловых сетей
	Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки

	11
	Сети теплоснабжения, диаметр 200 мм, протяженность 2,2 км
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
д. Куда
	охранная зона
тепловых сетей
	Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки

	12
	Сети теплоснабжения, диаметр 250 мм, протяженность 1,4 км
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
д. Куда
	охранная зона
тепловых сетей
	Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки

	13
	Сети теплоснабжения, диаметр 100 мм, протяженность 0,7 км
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
д. Куда
	охранная зона
тепловых сетей
	Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки

	14
	Сети теплоснабжения, диаметр 120 мм, протяженность 1,3 км
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
п. Горный
	охранная зона
тепловых сетей
	Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки

	15
	Сети теплоснабжения, диаметр 150 мм, протяженность 0,5 км
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
п. Горный
	охранная зона
тепловых сетей
	Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки

	16
	Сети теплоснабжения, диаметр 200 мм, протяженность 0,9 км
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
п. Горный
	охранная зона
тепловых сетей
	Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки

	17
	Сети теплоснабжения, диаметр 100 мм, протяженность 0,5 км
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
п. Плишкино
	охранная зона
тепловых сетей
	Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки

	18
	Сети теплоснабжения, диаметр 125 мм, протяженность 2,6 км
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
п. Плишкино
	охранная зона
тепловых сетей
	Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки

	19
	Сети теплоснабжения, диаметр 150 мм, протяженность 0,7 км
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
п. Плишкино
	охранная зона
тепловых сетей
	Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки

	20
	Сети теплоснабжения, диаметр 200 мм, протяженность 0,27 км
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
п. Плишкино
	охранная зона
тепловых сетей
	Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки

	21
	Сети теплоснабжения, диаметр 150 мм, протяженность 2,5 км
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
п. Плишкино, мкр. Ключевой
	охранная зона
тепловых сетей
	Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки

	22
	Сети теплоснабжения, диаметр 200 мм, протяженность 1,0 км
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
п. Плишкино, мкр. Ключевой
	охранная зона
тепловых сетей
	Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки

	23
	Сети теплоснабжения, диаметр 250 мм, протяженность 0,8 км
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование,
п. Плишкино, мкр. Ключевой
	охранная зона
тепловых сетей
	Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки

	24
	Распределительный пункт 10 кв № 3
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование
	охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
	Охранная зона устанавливается вдоль границы земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии, в виде части поверхности участка земли, ограниченной линией, параллельной границе земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии на расстоянии 10 метров от указанной границы

	25
	Распределительный пункт 10 кв № 5
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование
	охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
	Охранная зона устанавливается вдоль границы земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии, в виде части поверхности участка земли, ограниченной линией, параллельной границе земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии на расстоянии 10 метров от указанной границы

	26
	Распределительный пункт 10 кв № 8
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование
	охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
	Охранная зона устанавливается вдоль границы земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии, в виде части поверхности участка земли, ограниченной линией, параллельной границе земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии на расстоянии 10 метров от указанной границы

	27
	Распределительный пункт 10 кв № 9
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование
	охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
	Охранная зона устанавливается вдоль границы земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии, в виде части поверхности участка земли, ограниченной линией, параллельной границе земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии на расстоянии 10 метров от указанной границы

	28
	Трансформаторная подстанция
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование
	охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
	Охранная зона устанавливается вдоль границы земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии, в виде части поверхности участка земли, ограниченной линией, параллельной границе земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии на расстоянии 10 метров от указанной границы

	29
	Трансформаторная подстанция
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование
	охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
	Охранная зона устанавливается вдоль границы земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии, в виде части поверхности участка земли, ограниченной линией, параллельной границе земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии на расстоянии 10 метров от указанной границы

	30
	Трансформаторная подстанция
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование
	охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
	Охранная зона устанавливается вдоль границы земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии, в виде части поверхности участка земли, ограниченной линией, параллельной границе земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии на расстоянии 10 метров от указанной границы

	31
	Трансформаторная подстанция
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование
	охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
	Охранная зона устанавливается вдоль границы земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии, в виде части поверхности участка земли, ограниченной линией, параллельной границе земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии на расстоянии 10 метров от указанной границы

	32
	Трансформаторная подстанция
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование
	охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
	Охранная зона устанавливается вдоль границы земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии, в виде части поверхности участка земли, ограниченной линией, параллельной границе земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии на расстоянии 10 метров от указанной границы

	33
	Трансформаторная подстанция
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование
	охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
	Охранная зона устанавливается вдоль границы земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии, в виде части поверхности участка земли, ограниченной линией, параллельной границе земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии на расстоянии 10 метров от указанной границы

	34
	Трансформаторная подстанция
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование
	охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
	Охранная зона устанавливается вдоль границы земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии, в виде части поверхности участка земли, ограниченной линией, параллельной границе земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии на расстоянии 10 метров от указанной границы

	35
	ВЛ 10 кВ
	Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование
	охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
	Охранная зона устанавливается вдоль границы земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии, в виде части поверхности участка земли, ограниченной линией, параллельной границе земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии на расстоянии 10 метров от указанной границы


Примечание:
В соответствии с пунктом 24 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации зоны с особыми условиями использования территорий, 
в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными 
со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с особыми условиями использования территорий считаются прекратившими существование, 
а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из Единого государственного реестра недвижимости.
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Раздел 4. Параметры функциональных зон
Таблица 4.1 Параметры функциональных зон*
	[bookmark: _Hlk167105746]Индекс функциональной зоны
	Наименование функциональной зоны
	д. Талька
	д. Куда
	д. Позднякова

	
	
	Площадь, га
	Максимальная этажность застройки зоны
	Ср.  плотность населения зоны, /Макс. плотность населения зоны чел./га**
	Плотность рабочих мест
мест/га
	Численность населения, чел.
	Средняя жилищная обеспеченность м2/чел**
	Планируемый объем ввода жилья тыс. м3**
	Сведения о планируемых объектах федерального, регионального, местного значения (за исключением линейных объектов)
	Площадь, га
	Максимальная этажность застройки зоны
	Ср.  плотность населения зоны, /Макс. плотность населения зоны чел./га**
	Плотность рабочих мест
мест/га
	Численность населения, чел.
	Средняя жилищная обеспеченность м2/чел**
	Планируемый объем ввода жилья тыс. м3**
	Сведения о планируемых объектах федерального, регионального, местного значения (за исключением линейных объектов)
	Площадь, га
	Максимальная этажность застройки зоны
	Ср.  плотность населения зоны, /Макс. плотность населения зоны чел./га**
	Плотность рабочих мест
мест/га
	Численность населения, чел.
	Средняя жилищная обеспеченность м2/чел**
	Планируемый объем ввода жилья тыс. м3**
	Сведения о планируемых объектах федерального, регионального, местного значения (за исключением линейных объектов)

	
	ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ж-1
	зона застройки индивидуальными жилыми домами
	152,1
	2
	
	
	327
	2,42
	
	
	893,9
	2
	
	
	3765
	
	
	
	75,4
	2
	
	
	467
	6,2
	
	

	Ж-2
	зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	
	
	
	
	
	
	
	
	39,8
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ж-3
	зона застройки среднеэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	
	
	
	
	
	
	
	
	84,52
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОД-1
	многофункциональная общественно-деловая зона
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	45,18
	
	
	
	
	
	
	
	0,4
	
	
	
	
	
	
	

	ОД-2
	зона специализированной общественной застройки
	5,3
	
	
	
	
	
	
	ФАП 
(10 посещений в смену), дошкольная образовательная организация (110 мест), общеобразовательная организация  (250 мест)
	47,45
	
	
	
	
	
	
	врачебная амбулатория
(50 посещений в смену), дошкольная образовательная организация 
(5х240 мест), общеобразовательная организация 
(900 мест), организация дополнительного образования 
(400 мест), библиотека 
(2х 60 тыс. единиц хранения), клуб (6х300 мест)
	1,55
	
	
	
	
	
	
	ФАП 
(10 посещений
 в смену), 
клуб (100 мест)


	
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	П-1
	производственная зона
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	П-2
	коммунально-складская зона
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	П-4
	зона инженерной инфраструктуры
	0,4
	
	
	
	
	
	
	
	4,16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	П-5
	зона транспортной инфраструктуры
	1,4
	
	
	
	
	
	
	
	12,63
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СХ-1
	зона сельскохозяйственных угодий
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	9,23
	
	
	
	
	
	
	
	0,3
	
	
	
	
	
	
	

	СХ-2
	зона садоводства, огородничества
	
	
	
	
	
	
	
	
	7,45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СХ-3
	производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	 
	
	
	
	
	
	
	
	17,16
	
	
	
	
	
	
	
	11,5
	
	
	
	
	
	
	

	СХ-4
	иные зоны сельскохозяйственного назначения
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,85
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Р-1
	зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	8,5
	
	
	
	
	
	
	
	30,1
	
	
	
	
	
	
	
	9,0
	
	
	
	
	
	
	

	Р-4
	лесопарковая зона
	10,1
	
	
	
	
	
	
	
	6,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Р-5
	зона лесов
	21,1
	
	
	
	
	
	
	
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СН-1
	зона кладбищ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	зона режимных территорий
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СН-5
	ИНЫЕ ЗОНЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	52,91
	
	
	
	
	
	
	
	67,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЗОНА АКВАТОРИЙ
	
	
	
	
	
	
	
	
	18,17
	
	
	
	
	
	
	
	16,1
	
	
	
	
	
	
	



	Индекс функциональной зоны
	Наименование функциональной зоны
	п. Горный
	п. Плишкино
	с. Хомутово

	
	
	Площадь, га
	Максимальная этажность застройки зоны
	Ср.  плотность населения зоны, /Макс. плотность населения зоны чел./га**
	Плотность рабочих мест
мест/га
	Численность населения, чел.
	Средняя жилищная обеспеченность м2/чел**
	Планируемый объем ввода жилья тыс. м3**
	Сведения о планируемых объектах федерального, регионального, местного значения (за исключением линейных объектов)
	Площадь, га
	Максимальная этажность застройки зоны
	Ср.  плотность населения зоны, /Макс. плотность населения зоны чел./га**
	Плотность рабочих мест
мест/га
	Численность населения, чел.
	Средняя жилищная обеспеченность м2/чел**
	Планируемый объем ввода жилья тыс. м3**
	Сведения о планируемых объектах федерального, регионального, местного значения (за исключением линейных объектов)
	Площадь, га
	Максимальная этажность застройки зоны
	Ср.  плотность населения зоны, /Макс. плотность населения зоны чел./га**
	Плотность рабочих мест
мест/га
	Численность населения, чел.
	Средняя жилищная обеспеченность м2/чел**
	Планируемый объем ввода жилья тыс. м3**
	Сведения о планируемых объектах федерального, регионального, местного значения (за исключением линейных объектов)

	
	ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ж-1
	зона застройки индивидуальными жилыми домами
	144,2
	2
	
	
	372
	
	
	
	362,8
	2
	
	
	2207
	
	
	
	1574,6
	2
	
	
	13637
	
	
	

	Ж-2
	зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	57,5
	4
	
	
	
	
	
	
	140,5
	4
	
	
	
	
	
	
	53,0
	4
	
	
	
	
	
	

	
	ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОД-1
	многофункциональная общественно-деловая зона
	1,9
	
	
	
	
	
	
	
	19,5
	
	
	
	
	
	
	
	63,2
	
	
	
	
	
	
	

	ОД-2
	зона специализированной общественной застройки
	7,68
	
	
	
	
	
	
	ФАП 
(10 посещений в смену), дошкольная образовательная организация (2х110 мест), общеобразовательная организация (500 мест), библиотека (60 тыс. единиц хранения), клуб (250 мест)
	90,8
	
	
	
	
	
	
	врачебная амбулатория
(50 посещений в смену), дошкольная образовательная организация 
(1х140 мест, 2х330 мест, 1х90 мест), общеобразовательная организация (1х1500 мест, 
1х354 места), библиотека 
(60 тыс. единиц хранения), клуб 
(3х400 мест)
	61,6
	
	
	
	
	
	
	Детская поликлиника
(350 посещений),
 дошкольная образовательная организация 
(2х240 мест), общеобразовательная организация (1550 мест), организация дополнительного образования (500 мест), библиотека (60 тыс едениц хранения)
клуб (300 мест)

	
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	П-1
	производственная зона
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,7
	
	
	
	
	
	
	
	58,0
	
	
	
	
	
	
	

	П-2
	коммунально-складская зона
	0,3
	
	
	
	
	
	
	
	1,8
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	
	

	П-3
	научно-производственная зона
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	П-4
	зона инженерной инфраструктуры
	0,2
	
	
	
	
	
	
	
	11,7
	
	
	
	
	
	
	
	14,9
	
	
	
	
	
	
	

	П-5
	зона транспортной инфраструктуры
	6,0
	
	
	
	
	
	
	
	91,4
	
	
	
	
	
	
	
	31,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СХ-1
	зона сельскохозяйственных угодий
	27,11
	
	
	
	
	
	
	
	21,3
	
	
	
	
	
	
	
	35,2
	
	
	
	
	
	
	

	СХ-2
	зона садоводства, огородничества
	
	
	
	
	
	
	
	
	118,6
	
	
	
	
	
	
	
	22,0
	
	
	
	
	
	
	

	СХ-3
	производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	
	

	СХ-4
	иные зоны сельскохозяйственного назначения
	
	
	
	
	
	
	
	
	278,7
	
	
	
	
	
	
	
	1,6
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Р-1
	зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	2,6
	
	
	
	
	
	
	
	10,64
	
	
	
	
	
	
	
	106,2
	
	
	
	
	
	
	

	Р-3
	зона отдыха
	
	
	
	
	
	
	
	
	5,31
	
	
	
	
	
	
	
	134,3
	
	
	
	
	
	
	

	Р-4
	лесопарковая зона
	5,5
	
	
	
	
	
	
	
	1585,9
	
	
	
	
	
	
	
	68,5
	
	
	
	
	
	
	

	Р-5
	зона лесов
	7,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,3
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,1
	
	
	
	
	
	
	

	СН-1
	зона кладбищ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	зона режимных территорий
	1,7
	
	
	
	
	
	
	
	6,2
	
	
	
	
	
	
	
	0,2
	
	
	
	
	
	
	

	СН-5
	ИНЫЕ ЗОНЫ
	6,0
	
	
	
	
	
	
	
	74,3
	
	
	
	
	
	
	
	204,6
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЗОНА АКВАТОРИЙ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,2
	
	
	
	
	
	
	
	40,7
	
	
	
	
	
	
	


*Примечание: Функциональные зоны в материалах проекта приведены в соответствие с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению 
в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793».
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Содержание

	Обозначение
	Наименование
	Нумерация

	077-21-измГП-УЧ-Кн2-СП
	Состав проекта
	4

	077-21-измГП-УЧ-Кн2-СК
	Состав коллектива
	6

	077-21-измГП-УЧ-Кн2-Т
	Описание местоположения границ населенных пунктов
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Состав проекта
«Проект внесения изменений в Генеральный план Хомутовского муниципального образования Иркутского района Иркутской области»
	\
	Обозначение
	Наименование
	Количество 
страниц/
листов
	
Примечание

	
	
	
	
	

	1
	
	Материалы проекта, подлежащие утверждению
	
	

	
	077-21-измГП-УЧ-Кн1
	Книга 1. Положение о территориальном планировании
	73 стр.
	Внесены изменения

	
	077-21-измГП-УЧ-К1
	Карта 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения М 1:10 000
	1 лист
	Внесены изменения

	
	077-21-измГП-УЧ-К2
	Карта 2. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения 
М 1:10 000
	1 лист
	Внесены изменения

	
	077-21-измГП-УЧ-К3
	Карта 3. Карта функциональных зон поселения 
М 1:10 000
	1 лист
	Внесены изменения

	2
	
	Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения
	
	

	
	077-21-измГП-ГрНП-Кн2
	Книга 3. Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения
	68 стр.
	Добавлена в состав проекта

	3
	
	Материалы по обоснованию проекта
	
	

	
	077-21-измГП-ОМ-Кн3
	Книга 3. Материалы по обоснованию
	380 стр.
	Внесены изменения

	
	
	Карта расположения Хомутовского МО в структуре Иркутского района. М 1:200 000
	1 лист
	Без изменения

	
	
	Карта расположения объектов местного значения Хомутовского МО. Опорный план. Масштаб 1:25 000
	1 лист
	Без изменения

	
	
	Карта расположения объектов местного значения Хомутовского МО. Опорный план населенных пунктов с. Хомутово, п. Горный, д. Куда, д. Позднякова, д. Талька. Масштаб 1:10 000
	1 лист
	Без изменения

		
	077-21-измГП-ОМ-К4
	Карта 4. Карта анализа комплексного развития территории и планируемого размещения объектов М 1:10 000
	1 лист
	Внесены изменения

	
	077-21-измГП-ОМ-К5
	Карта 5. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:10 000
	1 лист
	Внесены изменения

	4
	077-21-измГП- Д1
	Материалы в электронном виде:
CD-диск:  
- текстовые материалы в форматах doc и pdf;
- графические материалы в формате jpg, и в программном продукте Panorama 11.
	
	



Состав коллектива
в разработке «Внесение изменений в Генеральный план Хомутовского муниципального образования Иркутского района Иркутской области» принимали участие
	Специалисты ООО «ППМ «Мастер-План»»:

	Градостроительная часть

	Управляющий проектом
	О.А. Собенникова

	Ведущий архитектор 
	В. С. Ашихмина 

	Архитектор
	А. В. Юшина

	Экономика

	Главный специалист
	Н.В. Смирнов

	Транспорт, инженерная подготовка территории
Инженер 3 категории	С. А. Киселев
Электроснабжение, телефонизация, радиофикация и телевидение
Ведущий инженер	Е.С. Горячева

	Ведущий инженер
	А.Ю.Туктаров

	Электроснабжение, телефонизация, радиофикация и телевидение

	Ведущий инженер
	И.А. Маринина

	Водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация

	Ведущий инженер
	И.А. Маринина

	Теплоснабжение, газоснабжение

	Ведущий инженер
	И.А. Маринина

	Экологическое состояние окружающей среды, санитарная очистка
Охрана окружающей среды

	Ведущий инженер
	В.А.Григорьева

	ИТМ ГОЧС

	Инженер
	А.К. Щемелева

	Сопровождение ГИС (геоинформационные системы)

	Ведущий инженер
	А.И. Борисова

	Ведущий инженер
	О.С. Злыгостева

	Кадастровый инженер
	Е.Ю. Голимбиевская


[bookmark: _Hlk112164583]
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

	[bookmark: _Hlk112163800]Граница с. Хомутово Иркутского района Иркутской области

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта землеустройства
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта землеустройства
	Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово

	2
	Площадь объекта землеустройства ± величина погрешности определения площади (P ± P)
	24559316 кв.м ± 1734

	3
	Иные характеристики объекта землеустройства
	-





	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Граница  с. Хомутово Иркутского района Иркутской области

	Сведения о местоположении границ объекта землеустройства

	1. Система координат   МСК-38, зона 3

	2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности

	
	Х
	У
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	403647,04
	3340457,03
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	2
	403646,81
	3340456,37
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	3
	403685,95
	3340452,47
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	4
	403852,82
	3340435,71
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	5
	403853,25
	3340440,01
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	6
	403856,05
	3340468,15
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	7
	403868,15
	3340589,77
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	8
	403698,47
	3340593,05
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	9
	403684,68
	3340554,69
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	10
	403665,35
	3340509,82
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	11
	403655,50
	3340481,43
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	1
	403647,04
	3340457,03
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	
	
	
	
	
	

	12
	403908,43
	3340434,81
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	13
	403907,99
	3340430,17
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	14
	403988,18
	3340422,11
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	15
	404146,50
	3340407,23
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	16
	404146,98
	3340412,33
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	17
	404151,23
	3340457,52
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	18
	404159,73
	3340547,74
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	19
	404060,16
	3340557,12
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	20
	404056,54
	3340518,72
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	21
	403917,56
	3340531,82
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	22
	403912,80
	3340481,24
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	12
	403908,43
	3340434,81
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	
	
	
	
	
	

	23
	404730,58
	3338477,64
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	24
	404771,49
	3338467,05
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	25
	404780,44
	3338515,07
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	26
	404787,77
	3338513,63
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	27
	404794,67
	3338552,91
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	28
	404801,16
	3338592,65
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	29
	404808,35
	3338633,02
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	30
	404814,72
	3338671,80
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	31
	404822,25
	3338710,69
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	32
	404829,67
	3338750,52
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	33
	404836,76
	3338789,97
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	34
	404844,24
	3338830,60
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	35
	404850,67
	3338868,91
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	36
	404859,55
	3338919,38
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	37
	404806,89
	3338908,88
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	38
	404801,31
	3338876,85
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	39
	404794,30
	3338837,55
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	40
	404787,08
	3338798,10
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	41
	404780,28
	3338758,71
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	42
	404773,15
	3338719,16
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	43
	404765,85
	3338679,84
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	44
	404758,54
	3338640,13
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	45
	404752,02
	3338600,10
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	46
	404745,71
	3338561,75
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	47
	404738,44
	3338522,48
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	23
	404730,58
	3338477,64
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	
	
	
	
	
	

	48
	404822,23
	3338995,88
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	49
	404811,27
	3338933,52
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	50
	404865,16
	3338946,32
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	51
	404871,96
	3338987,11
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	52
	404879,76
	3339023,26
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	53
	404885,85
	3339063,96
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	54
	404893,06
	3339105,30
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	55
	404900,27
	3339144,57
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	56
	404907,35
	3339183,95
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	57
	404914,80
	3339223,13
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	58
	404921,69
	3339262,53
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	59
	404927,49
	3339295,44
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	60
	404877,95
	3339304,69
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	61
	404871,78
	3339271,28
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	62
	404864,88
	3339231,87
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	63
	404857,78
	3339192,86
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	64
	404850,70
	3339153,49
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	65
	404843,54
	3339113,81
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	66
	404835,63
	3339071,48
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	67
	404827,85
	3339031,04
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	48
	404822,23
	3338995,88
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	
	
	
	
	
	

	68
	404886,25
	3339351,12
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	69
	404879,18
	3339311,28
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	70
	404928,72
	3339302,03
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	71
	404935,87
	3339341,93
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	72
	404943,12
	3339381,08
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	73
	404951,95
	3339431,31
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	74
	404902,31
	3339440,16
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	75
	404893,17
	3339390,59
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	68
	404886,25
	3339351,12
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	
	
	
	
	
	

	76
	404910,44
	3339479,75
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	77
	404903,44
	3339440,33
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	78
	404952,94
	3339431,66
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	79
	404959,92
	3339470,54
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	80
	404966,13
	3339510,07
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	81
	404973,27
	3339548,81
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	82
	404979,51
	3339588,81
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	83
	404980,21
	3339588,68
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	84
	404987,38
	3339627,88
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	85
	404937,86
	3339636,43
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	86
	404931,00
	3339598,92
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	87
	404923,66
	3339558,24
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	88
	404916,72
	3339518,81
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	76
	404910,44
	3339479,75
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	
	
	
	
	
	

	89
	405000,53
	3340333,21
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	90
	404999,86
	3340325,08
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	91
	405048,74
	3340320,82
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	92
	405049,39
	3340328,95
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	89
	405000,53
	3340333,21
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	
	
	
	
	
	

	93
	405104,13
	3339785,30
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	94
	405100,86
	3339769,81
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	95
	405126,58
	3339765,16
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	96
	405130,00
	3339764,54
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	97
	405109,00
	3339808,00
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	98
	405106,89
	3339798,16
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	93
	405104,13
	3339785,30
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	
	
	
	
	
	

	99
	405188,49
	3339733,81
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	100
	405180,84
	3339692,23
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	101
	405204,47
	3339688,05
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	102
	405250,83
	3339679,36
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	103
	405259,05
	3339720,83
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	104
	405258,48
	3339720,94
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	105
	405211,99
	3339729,41
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	99
	405188,49
	3339733,81
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	
	
	
	
	
	

	106
	405277,12
	3339718,46
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	107
	405269,15
	3339669,97
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	108
	405297,63
	3339665,02
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	109
	405308,25
	3339712,43
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	106
	405277,12
	3339718,46
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	
	
	
	
	
	

	110
	405308,51
	3339712,18
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	111
	405297,72
	3339664,54
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	112
	405314,53
	3339661,77
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	113
	405322,26
	3339660,54
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	114
	405338,28
	3339657,91
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	115
	405372,19
	3339652,32
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	116
	405380,78
	3339699,08
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	117
	405346,76
	3339705,23
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	110
	405308,51
	3339712,18
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	
	
	
	
	
	

	118
	408247,10
	3337950,95
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	119
	407894,58
	3338135,60
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	120
	407942,49
	3338364,72
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	121
	407914,21
	3338422,51
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	122
	407897,44
	3338456,79
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	123
	407844,18
	3338567,12
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	124
	407831,18
	3338585,43
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	125
	407817,62
	3338604,54
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	126
	407812,50
	3338611,46
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	127
	407812,64
	3338611,56
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	128
	407812,64
	3338611,56
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	129
	407717,73
	3338542,34
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	130
	407680,39
	3338515,11
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	131
	407523,91
	3338751,58
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	132
	407739,68
	3338901,83
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	133
	407738,19
	3338904,43
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	134
	407732,91
	3338913,68
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	135
	407725,77
	3338926,17
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	136
	407796,57
	3338973,37
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	137
	407720,96
	3339090,64
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	138
	407666,15
	3339175,65
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	139
	407628,90
	3339149,91
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	140
	407606,67
	3339134,55
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	141
	407552,09
	3339096,86
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	142
	407535,90
	3339085,68
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	143
	407524,37
	3339104,78
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	144
	407512,81
	3339123,92
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	145
	407501,24
	3339143,10
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	146
	407496,22
	3339151,41
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	147
	407489,64
	3339162,31
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	148
	407478,02
	3339181,56
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	149
	407466,37
	3339200,86
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	150
	407431,27
	3339259,00
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	151
	407419,52
	3339278,46
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	152
	407407,75
	3339297,96
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	153
	407395,95
	3339317,51
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	154
	407386,27
	3339333,54
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	155
	407416,77
	3339355,77
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	156
	407427,08
	3339362,52
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	157
	407438,41
	3339369,93
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	158
	407435,13
	3339374,95
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	159
	407160,04
	3339981,54
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	160
	407159,09
	3340003,40
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	161
	407172,38
	3340004,18
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	162
	407177,87
	3340014,46
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	163
	406986,55
	3340088,73
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	164
	407019,23
	3340102,62
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	165
	407051,08
	3340093,38
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	166
	407049,83
	3340105,80
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	167
	407046,81
	3340162,95
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	168
	407034,18
	3340478,64
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	169
	406809,68
	3340552,50
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	170
	406809,26
	3340556,33
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	171
	406749,27
	3340573,84
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	172
	406716,14
	3340583,51
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	173
	406704,08
	3340587,03
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	174
	406661,57
	3340585,93
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	175
	406540,86
	3340579,40
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	176
	406439,85
	3340603,91
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	177
	406343,58
	3340760,67
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	178
	406341,99
	3340763,22
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	179
	406227,89
	3340684,69
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	180
	406153,49
	3340620,39
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	181
	406241,38
	3340615,00
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	182
	406239,99
	3340598,69
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	183
	406164,52
	3340601,86
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	184
	406129,92
	3340600,03
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	185
	406069,12
	3340540,57
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	186
	406035,55
	3340510,67
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	187
	406021,99
	3340474,91
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	188
	405861,83
	3340369,16
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	189
	405804,81
	3340345,13
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	190
	405608,59
	3340262,44
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	191
	405376,08
	3340248,98
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	192
	405245,01
	3340248,01
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	193
	405105,85
	3340256,05
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	194
	404981,09
	3340274,91
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	195
	404948,32
	3340189,21
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	196
	404916,77
	3340197,26
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	197
	404930,10
	3340265,75
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	198
	404902,64
	3340268,14
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	199
	404890,48
	3340269,20
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	200
	404870,56
	3340270,93
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	201
	404570,26
	3340319,48
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	202
	404472,23
	3340329,80
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	203
	404442,03
	3340334,29
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	204
	404397,21
	3340339,60
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	205
	404312,69
	3340351,82
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	206
	404241,26
	3340362,17
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	207
	404035,95
	3340382,08
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	208
	404035,86
	3340382,09
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	209
	404035,87
	3340382,15
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	210
	404034,83
	3340382,26
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	211
	403984,97
	3340390,27
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	212
	403682,78
	3340420,62
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	213
	403464,16
	3340442,42
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	214
	403261,90
	3340459,14
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	215
	403101,86
	3340474,80
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	216
	403080,82
	3340482,31
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	217
	403077,04
	3340455,45
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	218
	403062,16
	3340456,53
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	219
	403063,58
	3340482,75
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	220
	403073,07
	3340513,88
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	221
	403088,73
	3340536,23
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	222
	403108,24
	3340544,15
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	223
	403125,85
	3340532,27
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	224
	403109,49
	3340518,16
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	225
	403103,74
	3340528,32
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	226
	403091,63
	3340517,19
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	227
	403265,81
	3340498,95
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	228
	403467,43
	3340474,27
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	229
	403609,53
	3340460,09
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	230
	403609,50
	3340460,17
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	231
	403605,83
	3340470,17
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	232
	403605,48
	3340480,73
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	233
	403605,21
	3340488,90
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	234
	403597,92
	3340500,69
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	235
	403595,36
	3340502,52
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	236
	403578,38
	3340514,63
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	237
	403551,15
	3340525,15
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	238
	403526,98
	3340528,69
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	239
	403504,34
	3340528,42
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	240
	403481,06
	3340531,03
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	241
	403454,21
	3340542,27
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	242
	403439,04
	3340557,17
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	243
	403441,08
	3340565,43
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	244
	403447,70
	3340566,64
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	245
	403454,91
	3340567,96
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	246
	403467,10
	3340577,04
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	247
	403474,37
	3340631,16
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	248
	403481,16
	3340641,06
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	249
	403493,65
	3340647,66
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	250
	403518,58
	3340645,53
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	251
	403589,19
	3340632,01
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	252
	403609,75
	3340628,92
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	253
	403639,68
	3340626,70
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	254
	403637,82
	3340639,36
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	255
	403669,82
	3340640,46
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	256
	403696,82
	3340644,36
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	257
	403727,68
	3340653,73
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	258
	403748,98
	3340662,80
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	259
	403764,48
	3340671,96
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	260
	403778,65
	3340680,96
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	261
	403796,51
	3340695,44
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	262
	403805,47
	3340706,31
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	263
	403818,57
	3340722,20
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	264
	403831,84
	3340749,66
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	265
	403840,80
	3340772,14
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	266
	403845,27
	3340799,84
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	267
	403845,75
	3340817,58
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	268
	403846,09
	3340847,58
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	269
	403851,00
	3340857,18
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	270
	403859,92
	3340861,11
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	271
	403895,13
	3340860,15
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	272
	403907,24
	3340862,14
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	273
	403910,17
	3340867,63
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	274
	403906,18
	3340874,23
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	275
	403895,19
	3340879,17
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	276
	403879,48
	3340881,45
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	277
	403867,98
	3340885,00
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	278
	403854,75
	3340892,79
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	279
	403853,14
	3340901,64
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	280
	403859,76
	3340906,57
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	281
	403866,74
	3340907,30
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	282
	403876,45
	3340906,57
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	283
	403884,28
	3340904,50
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	284
	403895,35
	3340902,35
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	285
	403901,64
	3340901,54
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	286
	403904,59
	3340901,16
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	287
	403917,68
	3340904,99
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	288
	403928,56
	3340913,04
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	289
	403934,86
	3340922,60
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	290
	403936,78
	3340926,39
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	291
	403939,26
	3340931,29
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	292
	403939,91
	3340938,23
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	293
	403935,49
	3340945,77
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	294
	403928,55
	3340946,42
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	295
	403922,37
	3340941,03
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	296
	403914,17
	3340929,20
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	297
	403905,75
	3340926,64
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	298
	403892,73
	3340925,14
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	299
	403879,32
	3340926,43
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	300
	403871,56
	3340931,28
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	301
	403869,16
	3340945,26
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	302
	403869,59
	3340961,01
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	303
	403871,52
	3340980,90
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	304
	403872,29
	3340992,00
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	305
	403870,70
	3341001,79
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	306
	403864,49
	3341012,15
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	307
	403858,05
	3341014,19
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	308
	403850,94
	3341008,35
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	309
	403849,67
	3340995,87
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	310
	403850,68
	3340981,93
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	311
	403845,94
	3340977,88
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	312
	403837,17
	3340979,51
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	313
	403832,36
	3340990,31
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	314
	403827,64
	3341004,35
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	315
	403822,19
	3341025,36
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	316
	403819,93
	3341044,44
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	317
	403821,74
	3341059,69
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	318
	403825,28
	3341070,73
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	319
	403822,67
	3341077,29
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	320
	403814,46
	3341082,15
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	321
	403805,69
	3341083,78
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	322
	403798,83
	3341087,21
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	323
	403788,51
	3341099,55
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	324
	403779,58
	3341129,47
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	325
	403782,16
	3341139,13
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	326
	403789,78
	3341146,35
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	327
	403793,26
	3341155,07
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	328
	403794,48
	3341165,70
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	329
	403791,02
	3341175,07
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	330
	403775,59
	3341187,54
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	331
	403769,50
	3341202,08
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	332
	403774,40
	3341223,22
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	333
	403819,00
	3341225,12
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	334
	403842,25
	3341234,42
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	335
	403877,83
	3341263,59
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	336
	403886,48
	3341325,95
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	337
	403844,67
	3341408,24
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	338
	403814,88
	3341506,43
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	339
	403546,92
	3341505,59
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	340
	403517,84
	3341505,50
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	341
	403395,19
	3341505,11
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	342
	403378,97
	3341505,55
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	343
	403370,17
	3341523,17
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	344
	403287,58
	3341640,18
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	345
	403259,48
	3341715,14
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	346
	403252,50
	3341743,62
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	347
	403242,74
	3341825,53
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	348
	403218,59
	3341835,11
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	349
	403200,63
	3341781,88
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	350
	403189,81
	3341724,41
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	351
	403184,84
	3341669,80
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	352
	403181,30
	3341605,25
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	353
	403185,55
	3341542,12
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	354
	403194,77
	3341464,81
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	355
	403215,34
	3341379,70
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	356
	403221,73
	3341328,63
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	357
	403218,89
	3341287,49
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	358
	403206,12
	3341210,18
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	359
	403151,16
	3341004,94
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	360
	403100,47
	3340816,70
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	361
	403066,32
	3340683,81
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	362
	403017,73
	3340497,75
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	363
	402944,34
	3340300,14
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	364
	402930,47
	3340210,00
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	365
	402937,16
	3340166,01
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	366
	402961,10
	3340119,79
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	367
	402999,85
	3340086,51
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	368
	403073,09
	3340069,93
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	369
	403141,89
	3340051,49
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	370
	403271,27
	3339981,30
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	371
	403302,19
	3339948,64
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	372
	403325,28
	3339902,21
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	373
	403375,76
	3339783,42
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	374
	403390,61
	3339727,99
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	375
	403392,59
	3339687,41
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	376
	403373,78
	3339665,63
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	377
	403341,12
	3339658,70
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	378
	403257,97
	3339676,52
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	379
	403180,76
	3339731,95
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	380
	403136,92
	3339742,03
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	381
	403113,52
	3339741,53
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	382
	403091,67
	3339727,99
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	383
	403077,35
	3339710,32
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	384
	403070,88
	3339683,45
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	385
	403075,83
	3339619,10
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	386
	403091,67
	3339571,59
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	387
	403090,68
	3339527,05
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	388
	403067,91
	3339512,20
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	389
	403046,61
	3339507,51
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	390
	403006,32
	3339503,38
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	391
	402977,83
	3339508,24
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	392
	402926,11
	3339516,96
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	393
	402903,23
	3339501,18
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	394
	402885,78
	3339473,59
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	395
	402884,78
	3339447,86
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	396
	402899,63
	3339396,38
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	397
	402932,30
	3339361,74
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	398
	402983,77
	3339346,89
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	399
	403053,96
	3339310,33
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	400
	403074,01
	3339289,73
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	401
	403086,26
	3339258,54
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	402
	403085,51
	3339229,00
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	403
	403074,01
	3339201,19
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	404
	403051,73
	3339191,17
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	405
	403023,37
	3339189,50
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	406
	402988,72
	3339192,47
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	407
	402942,04
	3339207,88
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	408
	402900,68
	3339231,53
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	409
	402864,62
	3339232,92
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	410
	402814,50
	3339228,10
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	411
	402762,04
	3339204,35
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	412
	402723,44
	3339170,69
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	413
	402702,65
	3339124,17
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	414
	402716,21
	3339075,30
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	415
	402729,38
	3339025,18
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	416
	402766,00
	3338993,51
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	417
	402791,74
	3338970,74
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	418
	402819,45
	3338941,04
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	419
	402845,19
	3338934,11
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	420
	402879,84
	3338943,02
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	421
	402923,11
	3338980,14
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	422
	402984,36
	3339011,32
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	423
	403032,80
	3339017,45
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	424
	403088,48
	3339009,65
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	425
	403129,13
	3338992,95
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	426
	403151,96
	3338974,02
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	427
	403166,99
	3338941,72
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	428
	403172,56
	3338897,18
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	429
	403185,37
	3338863,21
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	430
	403224,90
	3338815,89
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	431
	403253,30
	3338784,15
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	432
	403276,12
	3338768,00
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	433
	403313,43
	3338763,55
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	434
	403345,17
	3338772,46
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	435
	403392,46
	3338804,18
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	436
	403479,07
	3338845,48
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	437
	403512,50
	3338862,39
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	438
	403537,82
	3338887,71
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	439
	403564,97
	3338904,59
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	440
	403598,21
	3338913,83
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	441
	403649,74
	3338910,54
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	442
	403678,14
	3338900,52
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	443
	403702,64
	3338863,77
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	444
	403719,34
	3338825,91
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	445
	403728,80
	3338771,34
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	446
	403729,50
	3338676,01
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	447
	403735,91
	3338601,54
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	448
	403856,26
	3338474,51
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	449
	403886,86
	3338494,98
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	450
	403961,18
	3338544,70
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	451
	404070,86
	3338588,39
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	452
	404157,04
	3338630,86
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	453
	404172,74
	3338627,44
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	454
	404200,53
	3338618,27
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	455
	404226,53
	3338612,79
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	456
	404253,53
	3338611,69
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	457
	404288,63
	3338608,19
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	458
	404306,30
	3338604,20
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	459
	404393,03
	3338591,45
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	460
	404419,25
	3338585,76
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	461
	404436,40
	3338578,91
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	462
	404452,84
	3338569,05
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	463
	404469,12
	3338557,07
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	464
	404510,07
	3338532,95
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	465
	404538,99
	3338526,82
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	466
	404551,51
	3338526,24
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	467
	404577,79
	3338524,28
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	468
	404604,61
	3338518,77
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	469
	404626,81
	3338511,46
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	470
	405197,85
	3338287,63
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	471
	405389,12
	3338213,61
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	472
	405658,98
	3338109,21
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	473
	405832,03
	3338040,76
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	474
	405859,51
	3338025,88
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	475
	405875,80
	3338012,40
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	476
	405891,36
	3338011,98
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	477
	405903,87
	3338018,88
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	478
	405911,56
	3338020,62
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	479
	405919,22
	3338063,57
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	480
	406112,36
	3337984,50
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	481
	406206,51
	3337960,25
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	482
	406236,54
	3337950,58
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	483
	406276,31
	3337937,78
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	484
	406307,01
	3337927,90
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	485
	406333,90
	3337919,24
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	486
	406427,18
	3337885,47
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	487
	406471,50
	3337869,42
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	488
	406523,69
	3337849,85
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	489
	406566,05
	3337833,96
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	490
	406575,45
	3337830,58
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	491
	406595,24
	3337823,46
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	492
	406622,51
	3337813,64
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	493
	406638,41
	3337807,92
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	494
	406664,46
	3337798,54
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	495
	406761,63
	3337763,56
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	496
	406783,14
	3337755,82
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	497
	406835,55
	3337737,07
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	498
	406857,92
	3337729,06
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	499
	406863,16
	3337727,13
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	500
	406874,59
	3337722,90
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	501
	407068,92
	3337652,94
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	502
	407254,00
	3337586,31
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	503
	407257,40
	3337605,40
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	504
	407435,34
	3337545,39
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	505
	407685,37
	3337454,85
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	506
	407681,40
	3337432,55
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	507
	407993,55
	3337318,11
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	508
	408125,20
	3337736,50
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	509
	408151,61
	3337787,94
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	510
	408151,74
	3337788,05
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	118
	408247,10
	3337950,95
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	
	
	
	
	
	

	511
	407082,29
	3339617,73
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	512
	407081,51
	3339620,27
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	513
	407084,04
	3339621,05
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	514
	407084,82
	3339618,51
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	511
	407082,29
	3339617,73
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	
	
	
	
	
	

	515
	406881,52
	3339555,74
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	516
	406880,74
	3339558,27
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	517
	406883,27
	3339559,05
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	518
	406884,06
	3339556,52
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	515
	406881,52
	3339555,74
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	
	
	
	
	
	

	519
	406665,44
	3339489,12
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	520
	406664,66
	3339491,65
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	521
	406667,19
	3339492,44
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	522
	406667,98
	3339489,90
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	519
	406665,44
	3339489,12
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	
	
	
	
	
	

	523
	406459,35
	3339425,37
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	524
	406458,56
	3339427,91
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	525
	406461,10
	3339428,69
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	526
	406461,88
	3339426,16
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	523
	406459,35
	3339425,37
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	
	
	
	
	
	

	527
	406238,16
	3339357,20
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	528
	406237,38
	3339359,74
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	529
	406239,91
	3339360,52
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	530
	406240,69
	3339357,99
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	527
	406238,16
	3339357,20
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	
	
	
	
	
	

	531
	405657,52
	3339598,73
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	532
	405641,39
	3339601,62
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	533
	405651,03
	3339650,63
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	534
	405625,07
	3339655,22
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	535
	405607,57
	3339658,58
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	536
	405567,53
	3339666,06
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	537
	405547,20
	3339669,70
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	538
	405546,46
	3339669,84
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	539
	405536,58
	3339671,70
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	540
	405528,44
	3339621,76
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	541
	405512,79
	3339624,55
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	542
	405522,15
	3339674,20
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	543
	405480,48
	3339681,96
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	544
	405441,04
	3339689,27
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	545
	405440,53
	3339688,05
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	546
	405399,54
	3339695,42
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	547
	405391,24
	3339646,32
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	548
	405171,38
	3339685,67
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	549
	405171,23
	3339685,71
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	550
	405179,02
	3339733,80
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	551
	405109,65
	3339745,55
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	552
	405107,51
	3339733,09
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	553
	405101,57
	3339698,58
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	554
	405079,36
	3339702,49
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	555
	405087,62
	3339749,28
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	556
	405018,17
	3339762,07
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	557
	405009,92
	3339714,71
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	558
	405003,36
	3339715,87
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	559
	405011,33
	3339764,19
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	560
	404963,51
	3339773,12
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	561
	404962,16
	3339772,33
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	562
	404965,84
	3339792,78
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	563
	405083,42
	3339772,05
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	564
	405091,32
	3339821,54
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	565
	405106,49
	3339818,87
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	566
	405138,45
	3339762,70
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	567
	405155,25
	3339759,36
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	568
	405194,61
	3339752,55
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	569
	405234,33
	3339745,99
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	570
	405273,57
	3339738,59
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	571
	405313,18
	3339731,28
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	572
	405352,46
	3339724,12
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	573
	405391,80
	3339717,24
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	574
	405431,49
	3339710,25
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	575
	405470,85
	3339703,08
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	576
	405510,13
	3339695,91
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	577
	405549,63
	3339688,95
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	578
	405588,98
	3339681,89
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	579
	405628,72
	3339674,98
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	580
	405669,87
	3339667,73
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	531
	405657,52
	3339598,73
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	
	
	
	
	
	

	581
	404730,58
	3338477,64
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	582
	404711,37
	3338482,61
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	583
	404833,10
	3339166,66
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	584
	404838,35
	3339196,18
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	585
	404917,36
	3339640,15
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	586
	404989,87
	3339627,76
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	587
	404782,12
	3338464,24
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	581
	404730,58
	3338477,64
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	
	
	
	
	
	

	588
	403806,62
	3338666,87
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	589
	403805,19
	3338671,45
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	590
	403809,78
	3338672,88
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	591
	403811,20
	3338668,29
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	588
	403806,62
	3338666,87
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	
	
	
	
	
	

	592
	408200,36
	3345464,60
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	593
	408172,15
	3345440,10
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	594
	408162,34
	3345386,97
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	595
	408173,86
	3345318,11
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	596
	408171,42
	3345284,56
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	597
	408139,67
	3345216,91
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	598
	408121,84
	3345125,99
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	599
	408104,77
	3345091,16
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	600
	408065,47
	3345052,69
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	601
	408004,76
	3345002,86
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	602
	408004,01
	3345002,34
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	603
	407940,18
	3344958,04
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	604
	407911,89
	3344951,92
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	605
	407863,79
	3344961,44
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	606
	407833,85
	3344983,31
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	607
	407815,93
	3345000,61
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	608
	407811,01
	3345005,36
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	609
	407782,05
	3345014,83
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	610
	407762,57
	3345012,60
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	611
	407742,80
	3344997,92
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	612
	407723,31
	3344968,43
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	613
	407700,30
	3344956,55
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	614
	407641,65
	3344963,97
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	615
	407608,98
	3344991,44
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	616
	407578,54
	3345038,96
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	617
	407561,39
	3345086,02
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	618
	407532,08
	3345138,09
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	619
	407487,85
	3345157,89
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	620
	407435,52
	3345172,12
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	621
	407417,44
	3345177,04
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	622
	407352,35
	3345179,09
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	623
	407293,72
	3345170,58
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	624
	407235,09
	3345144,09
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	625
	407191,58
	3345109,10
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	626
	407161,32
	3345058,98
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	627
	407145,24
	3345011,69
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	628
	407136,73
	3344943,60
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	629
	407122,54
	3344885,91
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	630
	407100,79
	3344841,46
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	631
	407077,15
	3344809,31
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	632
	407051,61
	3344783,77
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	633
	407016,89
	3344754,43
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	634
	406987,10
	3344738,46
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	635
	406942,41
	3344720,91
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	636
	406883,90
	3344707,61
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	637
	406832,83
	3344706,02
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	638
	406784,95
	3344714,00
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	639
	406739,73
	3344730,49
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	640
	406701,96
	3344751,77
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	641
	406671,64
	3344774,64
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	642
	406645,04
	3344803,90
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	643
	406618,97
	3344842,73
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	644
	406594,76
	3344895,34
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	645
	406574,82
	3344932,64
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	646
	406548,22
	3344969,34
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	647
	406507,26
	3345003,39
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	648
	406464,17
	3345026,79
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	649
	406424,81
	3345039,56
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	650
	406384,91
	3345045,41
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	651
	406341,29
	3345049,14
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	652
	406297,13
	3345042,22
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	653
	406257,24
	3345024,67
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	654
	406220,00
	3345000,20
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	655
	406147,65
	3344940,08
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	656
	406048,28
	3344852,68
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	657
	406025,83
	3344834,22
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	658
	405994,35
	3344813,39
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	659
	405882,29
	3344754,52
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	660
	405826,25
	3344722,60
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	661
	405786,53
	3344693,52
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	662
	405752,48
	3344660,18
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	663
	405727,66
	3344630,39
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	664
	405718,62
	3344515,18
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	665
	405733,60
	3344467,98
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	666
	405743,75
	3344405,46
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	667
	405735,09
	3344327,39
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	668
	405708,77
	3344283,15
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	669
	405676,33
	3344243,04
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	670
	405602,25
	3344192,09
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	671
	405531,43
	3344158,43
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	672
	405480,85
	3344106,37
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	673
	405438,27
	3344036,71
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	674
	405417,70
	3343970,75
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	675
	405398,55
	3343901,94
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	676
	405402,99
	3343830,69
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	677
	405393,85
	3343762,20
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	678
	405379,06
	3343696,07
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	679
	405342,65
	3343641,57
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	680
	405284,14
	3343589,04
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	681
	405216,13
	3343563,77
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	682
	405125,89
	3343559,06
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	683
	405020,69
	3343600,92
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	684
	404928,29
	3343604,75
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	685
	404867,01
	3343596,41
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	686
	404824,67
	3343580,66
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	687
	404780,75
	3343548,01
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	688
	404751,67
	3343509,71
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	689
	404734,65
	3343466,44
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	690
	404722,59
	3343408,28
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	691
	404711,24
	3343334,51
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	692
	404699,57
	3343256,50
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	693
	404697,33
	3343244,54
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	694
	404679,32
	3343148,67
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	695
	404672,75
	3343105,08
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	696
	404670,67
	3343091,25
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	697
	404653,79
	3342985,54
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	698
	404630,22
	3342830,38
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	699
	404586,41
	3342562,09
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	700
	404529,46
	3342445,74
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	701
	404448,27
	3342378,87
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	702
	404412,21
	3342370,14
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	703
	404224,43
	3342405,25
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	704
	404158,79
	3342444,85
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	705
	404079,47
	3342481,86
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	706
	404061,50
	3342490,25
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	707
	403886,86
	3342468,46
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	708
	403735,11
	3342449,53
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	709
	403633,79
	3342447,89
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	710
	403634,51
	3342436,78
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	711
	403638,82
	3342370,46
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	712
	403650,45
	3342191,75
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	713
	403727,57
	3342191,10
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	714
	403806,17
	3342034,01
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	715
	403802,69
	3341908,25
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	716
	403873,80
	3341802,94
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	717
	403895,22
	3341817,25
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	718
	403922,89
	3341811,86
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	719
	403949,87
	3341780,98
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	720
	403958,00
	3341739,03
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	721
	403986,67
	3341684,92
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	722
	404013,78
	3341622,73
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	723
	404121,00
	3341687,06
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	724
	404078,80
	3341647,42
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	725
	404077,79
	3341646,48
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	726
	404059,48
	3341596,74
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	727
	404053,42
	3341566,94
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	728
	404063,63
	3341478,25
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	729
	404145,69
	3341464,49
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	730
	404126,86
	3341400,15
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	731
	404318,86
	3341373,88
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	732
	404448,33
	3341820,23
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	733
	404475,10
	3341793,75
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	734
	404490,02
	3341778,99
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	735
	404504,96
	3341764,22
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	736
	404519,89
	3341749,46
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	737
	404534,82
	3341734,69
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	738
	404546,21
	3341723,42
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	739
	404570,15
	3341699,77
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	740
	404578,39
	3341691,62
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	741
	404584,87
	3341684,78
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	742
	404599,30
	3341669,54
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	743
	404611,34
	3341656,83
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	744
	404610,60
	3341651,76
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	745
	404615,24
	3341646,90
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	746
	404625,83
	3341645,33
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	747
	404587,84
	3341385,26
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	748
	404513,81
	3341351,16
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	749
	404407,97
	3341333,37
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	750
	404395,16
	3341330,35
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	751
	404344,03
	3341337,73
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	752
	404273,19
	3341352,52
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	753
	404273,57
	3341372,16
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	754
	404177,46
	3341372,33
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	755
	404131,78
	3341364,56
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	756
	404105,52
	3341360,08
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	757
	404078,56
	3341348,85
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	758
	404076,21
	3341347,87
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	759
	404078,02
	3341340,06
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	760
	404091,68
	3341301,70
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	761
	404098,54
	3341282,43
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	762
	404105,54
	3341262,77
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	763
	404135,23
	3341175,65
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	764
	404153,46
	3341123,66
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	765
	404164,60
	3341093,61
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	766
	404095,67
	3341069,81
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	767
	404165,80
	3340907,84
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	768
	404190,58
	3340812,38
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	769
	404229,55
	3340822,86
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	770
	404314,31
	3340739,19
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	771
	404301,87
	3340727,57
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	772
	404343,49
	3340652,40
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	773
	404393,06
	3340660,87
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	774
	404454,26
	3340646,96
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	775
	404462,52
	3340579,79
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	776
	404456,20
	3340560,77
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	777
	404458,77
	3340544,71
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	778
	404347,76
	3340545,83
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	779
	404346,46
	3340532,00
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	780
	404345,23
	3340518,98
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	781
	404340,31
	3340466,73
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	782
	404335,71
	3340417,91
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	783
	404333,29
	3340392,18
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	784
	404333,29
	3340392,18
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	785
	404333,16
	3340390,87
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	786
	404387,08
	3340386,53
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	787
	404470,32
	3340382,54
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	788
	404571,59
	3340368,04
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	789
	404577,79
	3340391,09
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	790
	404594,86
	3340389,87
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	791
	404622,32
	3340387,34
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	792
	404640,80
	3340385,78
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	793
	404672,14
	3340384,15
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	794
	404670,53
	3340368,62
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	795
	404669,63
	3340362,40
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	796
	404680,87
	3340361,22
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	797
	404760,64
	3340353,19
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	798
	404940,08
	3340335,09
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	799
	404941,62
	3340346,85
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	800
	404955,03
	3340359,47
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	801
	404971,27
	3340427,03
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	802
	405009,59
	3340421,66
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	803
	404995,49
	3340375,29
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	804
	404993,54
	3340357,73
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	805
	405102,10
	3340310,46
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	806
	405182,79
	3340302,55
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	807
	405245,12
	3340298,31
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	808
	405361,17
	3340298,22
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	809
	405481,61
	3340315,35
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	810
	405524,33
	3340303,54
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	811
	405541,16
	3340325,21
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	812
	405597,86
	3340316,79
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	813
	405682,99
	3340341,35
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	814
	405759,83
	3340371,22
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	815
	405857,61
	3340418,48
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	816
	405932,55
	3340466,78
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	817
	406015,13
	3340535,31
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	818
	406047,84
	3340564,46
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	819
	406081,75
	3340594,33
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	820
	406004,71
	3340594,43
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	821
	406007,56
	3340625,37
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	822
	406033,46
	3340622,62
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	823
	406041,82
	3340644,52
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	824
	406068,10
	3340711,05
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	825
	406060,69
	3340715,75
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	826
	406021,44
	3340731,25
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	827
	406043,27
	3340784,45
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	828
	406044,80
	3340788,18
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	829
	406063,37
	3340782,55
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	830
	406088,68
	3340749,06
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	831
	406071,66
	3340738,17
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	832
	406064,69
	3340723,40
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	833
	406068,36
	3340721,33
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	834
	406074,39
	3340713,73
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	835
	406039,26
	3340622,01
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	836
	406026,49
	3340607,17
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	837
	406059,10
	3340608,60
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	838
	406046,45
	3340619,97
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	839
	406114,69
	3340628,45
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	840
	406144,44
	3340655,66
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	841
	406092,02
	3340702,85
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	842
	406099,38
	3340707,80
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	843
	406102,00
	3340704,61
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	844
	406124,94
	3340720,44
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	845
	406165,85
	3340677,64
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	846
	406206,38
	3340708,37
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	847
	406236,06
	3340735,07
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	848
	406363,48
	3340852,55
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	849
	406374,04
	3340862,28
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	850
	406560,23
	3341037,18
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	851
	406562,59
	3341032,84
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	852
	406624,66
	3341086,83
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	853
	406621,17
	3341091,87
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	854
	406810,60
	3341262,42
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	855
	406801,73
	3341273,10
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	856
	406805,77
	3341276,85
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	857
	406818,79
	3341261,94
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	858
	406820,21
	3341263,22
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	859
	406955,60
	3341385,93
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	860
	407055,75
	3341475,38
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	861
	407173,51
	3341580,65
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	862
	407174,31
	3341581,37
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	863
	407214,35
	3341617,16
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	864
	407368,29
	3341760,37
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	865
	407484,37
	3341865,89
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	866
	407765,10
	3342122,20
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	867
	407696,61
	3342179,09
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	868
	407714,15
	3342198,62
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	869
	407788,61
	3342140,57
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	870
	408246,63
	3342553,38
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	871
	408466,95
	3342752,89
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	872
	408443,40
	3342776,70
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	873
	408412,53
	3342819,36
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	874
	408377,81
	3342867,34
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	875
	408366,46
	3342883,02
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	876
	407532,67
	3343729,42
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	877
	407815,93
	3343861,38
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	878
	408492,15
	3344176,42
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	879
	408615,45
	3344223,59
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	880
	408752,54
	3344279,64
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	881
	408957,13
	3344362,12
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	882
	409169,50
	3344447,94
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	883
	409045,84
	3344824,70
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	884
	409045,83
	3344824,70
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	885
	409045,47
	3344825,81
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	886
	408904,57
	3345244,97
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	887
	408791,19
	3345328,29
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	888
	408743,05
	3345282,71
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	889
	408707,42
	3345272,32
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	890
	408651,00
	3345276,03
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	891
	408599,98
	3345311,11
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	892
	408532,25
	3345379,29
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	893
	408498,18
	3345397,36
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	894
	408436,44
	3345409,66
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	895
	408350,32
	3345447,53
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	896
	408298,35
	3345474,25
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	897
	408261,98
	3345481,68
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	592
	408200,36
	3345464,60
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	
	
	
	
	
	

	898
	405830,10
	3341428,16
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	899
	405665,42
	3341339,07
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	900
	405669,03
	3341329,67
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	901
	405684,84
	3341288,46
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	902
	405666,94
	3341278,48
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	903
	405635,34
	3341260,86
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	904
	405627,45
	3341256,46
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	905
	405600,19
	3341241,25
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	906
	405594,29
	3341237,97
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	907
	405559,61
	3341218,63
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	908
	405551,68
	3341214,21
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	909
	405540,65
	3341234,83
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	910
	405527,42
	3341259,56
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	911
	405450,70
	3341219,36
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	912
	405388,59
	3341154,00
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	913
	405264,35
	3341112,78
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	914
	405235,55
	3341125,88
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	915
	405194,21
	3341107,20
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	916
	405157,80
	3341182,87
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	917
	405059,85
	3341250,26
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	918
	405026,66
	3341399,05
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	919
	405024,71
	3341482,54
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	920
	405119,02
	3341461,51
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	921
	405122,78
	3341467,43
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	922
	405090,74
	3341547,05
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	923
	405120,70
	3341545,65
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	924
	405150,66
	3341544,25
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	925
	405250,72
	3341539,58
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	926
	405350,58
	3341534,89
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	927
	405353,56
	3341534,75
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	928
	405453,47
	3341529,72
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	929
	405445,40
	3341621,64
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	930
	405537,88
	3341675,07
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	931
	405522,21
	3341720,89
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	932
	405512,86
	3341748,24
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	933
	405509,37
	3341758,44
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	934
	405573,60
	3341793,86
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	935
	405683,62
	3341854,53
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	936
	405738,49
	3341730,84
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	937
	405763,54
	3341671,15
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	938
	405790,02
	3341614,75
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	939
	405791,89
	3341615,79
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	940
	405842,41
	3341503,18
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	941
	405853,76
	3341475,14
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	942
	405865,10
	3341447,09
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	898
	405830,10
	3341428,16
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта землеустройства

	Обозначение характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание закрепления точки

	
	X
	Y
	
	
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-
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Граница с. Хомутово Иркутского района Иркутской области

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта землеустройства

	1. Система координат   МСК-38, зона 3

	2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные) координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта землеустройства
	

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание закрепления точки

	-
	-
	-
	-
	-
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
	




Лист №    1

	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
 Граница д. Куда  Иркутского района Иркутской области

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта землеустройства
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта землеустройства
	Иркутская область, Иркутский район, д. Куда

	2
	Площадь объекта землеустройства ± величина погрешности определения площади (P ± P)
	12977043 кв.м ± 1261

	3
	Иные характеристики объекта землеустройства
	-




	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Граница  д. Куда  Иркутского района Иркутской области

	Сведения о местоположении границ объекта землеустройства

	1. Система координат   МСК-38, зона 3

	2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности

	
	Х
	У
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	402074.67
	3342006.50
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	2
	402091.34
	3342045.07
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	3
	402070.62
	3342059.94
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	4
	402048.60
	3342029.94
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	5
	402048.38
	3342028.49
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	6
	402048.56
	3342027.07
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	7
	402049.20
	3342025.85
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	8
	402059.04
	3342018.62
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	1
	402074.67
	3342006.50
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	
	
	
	
	
	

	9
	401775.51
	3342229.46
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	10
	401775.22
	3342228.04
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	11
	401775.34
	3342226.63
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	12
	401775.96
	3342225.30
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	13
	401816.74
	3342195.56
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	14
	401840.98
	3342177.88
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	15
	401865.22
	3342160.20
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	16
	401889.46
	3342142.52
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	17
	401913.70
	3342124.84
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	18
	401937.94
	3342107.16
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	19
	401962.18
	3342089.48
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	20
	401986.42
	3342071.80
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	21
	402010.00
	3342104.11
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	22
	402034.24
	3342086.43
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	23
	402058.43
	3342068.68
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	24
	402080.27
	3342098.63
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	25
	402080.48
	3342100.06
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	26
	402080.27
	3342101.48
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	27
	402079.57
	3342102.79
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	28
	402057.81
	3342118.75
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	29
	402033.57
	3342136.43
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	30
	402009.33
	3342154.11
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	31
	401985.09
	3342171.79
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	32
	401960.85
	3342189.47
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	33
	401936.61
	3342207.15
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	34
	401912.37
	3342224.83
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	35
	401888.13
	3342242.50
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	36
	401863.90
	3342260.18
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	37
	401826.51
	3342287.46
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	38
	401825.05
	3342287.58
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	39
	401823.66
	3342287.28
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	40
	401822.43
	3342286.51
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	41
	401807.78
	3342268.69
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	42
	401789.21
	3342246.11
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	9
	401775.51
	3342229.46
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	
	
	
	
	
	

	43
	401835.96
	3342302.90
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	44
	401835.70
	3342301.48
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	45
	401835.86
	3342300.06
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	46
	401836.52
	3342298.75
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	47
	401872.74
	3342272.29
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	48
	401896.98
	3342254.61
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	49
	401921.21
	3342236.91
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	50
	401945.43
	3342219.21
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	51
	401969.67
	3342201.54
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	52
	401993.90
	3342183.84
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	53
	402018.12
	3342166.14
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	54
	402042.34
	3342148.44
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	55
	402066.56
	3342130.74
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	56
	402088.33
	3342114.80
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	57
	402089.74
	3342114.53
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	58
	402091.15
	3342114.68
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	59
	402092.46
	3342115.34
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	60
	402104.28
	3342131.53
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	61
	402114.36
	3342145.33
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	62
	402136.22
	3342175.31
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	63
	402136.45
	3342176.76
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	64
	402136.25
	3342178.13
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	65
	402135.50
	3342179.42
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	66
	402113.71
	3342195.35
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	67
	402089.51
	3342213.08
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	68
	402065.28
	3342230.77
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	69
	402041.05
	3342248.46
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	70
	402020.08
	3342263.77
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	71
	402016.82
	3342266.15
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	72
	401992.59
	3342283.84
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	73
	401968.36
	3342301.53
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	74
	401944.13
	3342319.22
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	75
	401919.90
	3342336.91
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	76
	401887.09
	3342360.85
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	77
	401885.64
	3342360.96
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	78
	401884.25
	3342360.67
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	79
	401883.03
	3342359.90
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	80
	401867.65
	3342341.27
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	81
	401850.25
	3342320.20
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	43
	401835.96
	3342302.90
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	
	
	
	
	
	

	82
	401953.49
	3340505.29
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	83
	401900.04
	3340505.89
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	84
	401868.08
	3340550.38
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	85
	401864.53
	3340555.33
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	86
	401785.98
	3340629.89
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	87
	401773.23
	3340642.00
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	88
	401763.36
	3340642.84
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	89
	401715.88
	3340646.90
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	90
	401702.65
	3340657.66
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	91
	401670.72
	3340683.64
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	92
	401614.79
	3340700.19
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	93
	401584.87
	3340709.04
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	94
	401516.88
	3340745.26
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	95
	401504.75
	3340751.75
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	96
	401459.73
	3340797.93
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	97
	401400.30
	3340873.49
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	98
	401353.53
	3340932.97
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	99
	401275.10
	3340985.54
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	100
	401181.75
	3341048.11
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	101
	401159.11
	3341059.70
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	102
	401144.99
	3341066.99
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	103
	401135.42
	3341070.95
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	104
	401094.04
	3341088.07
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	105
	401054.00
	3341100.91
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	106
	401059.59
	3340903.04
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	107
	401065.49
	3340694.15
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	108
	401069.18
	3340563.55
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	109
	401071.07
	3340496.65
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	110
	401077.20
	3340279.73
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	111
	401122.82
	3340262.36
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	112
	401160.36
	3340248.06
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	113
	401181.80
	3340256.30
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	114
	401248.26
	3340281.84
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	115
	401294.80
	3340285.66
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	116
	401334.39
	3340288.91
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	117
	401390.05
	3340100.91
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	118
	401409.54
	3340091.91
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	119
	401448.39
	3340073.98
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	120
	401515.34
	3339929.85
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	121
	401527.59
	3339903.50
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	122
	401613.04
	3339776.73
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	123
	401682.79
	3339673.27
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	124
	401700.80
	3339672.19
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	125
	401779.21
	3339667.50
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	126
	401784.17
	3339660.18
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	127
	401842.57
	3339574.08
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	128
	401866.23
	3339557.90
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	129
	401894.45
	3339538.55
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	130
	401983.94
	3339563.38
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	131
	402003.50
	3339593.79
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	132
	401995.43
	3339642.10
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	133
	402047.56
	3339663.79
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	134
	402037.80
	3339740.01
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	135
	402029.71
	3339837.71
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	136
	402054.14
	3339857.48
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	137
	402056.44
	3339883.32
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	138
	401981.63
	3340001.47
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	139
	401929.32
	3340128.34
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	140
	401981.01
	3340161.62
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	141
	402146.49
	3340268.18
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	142
	402147.49
	3340347.63
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	143
	402147.64
	3340358.93
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	144
	402104.55
	3340468.79
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	145
	402031.75
	3340541.05
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	82
	401953.49
	3340505.29
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	
	
	
	
	
	

	146
	402104.62
	3342106.56
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	147
	402104.39
	3342105.09
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	148
	402104.56
	3342103.70
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	149
	402105.26
	3342102.41
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	150
	402127.08
	3342086.44
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	151
	402151.29
	3342068.72
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	152
	402173.18
	3342052.70
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	153
	402174.59
	3342052.50
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	154
	402176.00
	3342052.71
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	155
	402177.27
	3342053.43
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	156
	402199.08
	3342083.30
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	157
	402220.91
	3342113.25
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	158
	402221.14
	3342114.67
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	159
	402220.95
	3342116.06
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	160
	402220.23
	3342117.39
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	161
	402198.42
	3342133.35
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	162
	402174.22
	3342151.08
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	163
	402152.35
	3342167.11
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	164
	402150.89
	3342167.29
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	165
	402149.52
	3342167.08
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	166
	402148.25
	3342166.35
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	167
	402126.46
	3342136.46
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	146
	402104.62
	3342106.56
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	
	
	
	
	
	

	168
	403017.73
	3340497.75
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	169
	403066.32
	3340683.81
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	170
	403100.47
	3340816.70
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	171
	403151.16
	3341004.94
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	172
	403206.12
	3341210.18
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	173
	403218.89
	3341287.49
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	174
	403221.73
	3341328.63
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	175
	403215.34
	3341379.70
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	176
	403194.77
	3341464.81
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	177
	403185.55
	3341542.12
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	178
	403181.30
	3341605.25
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	179
	403184.84
	3341669.80
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	180
	403189.81
	3341724.41
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	181
	403200.63
	3341781.88
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	182
	403225.27
	3341854.92
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	183
	403246.73
	3341902.83
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	184
	403270.67
	3341947.13
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	185
	403288.40
	3341979.76
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	186
	403308.97
	3342016.64
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	187
	403332.65
	3342051.52
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	188
	403358.62
	3342087.57
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	189
	403389.83
	3342133.68
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	190
	403469.83
	3342365.49
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	191
	403556.78
	3342446.64
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	192
	403735.11
	3342449.53
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	193
	404061.50
	3342490.25
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	194
	404158.79
	3342444.85
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	195
	404224.43
	3342405.25
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	196
	404412.21
	3342370.14
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	197
	404448.27
	3342378.87
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	198
	404529.46
	3342445.74
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	199
	404586.41
	3342562.09
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	200
	404630.22
	3342830.38
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	201
	404653.79
	3342985.54
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	202
	404670.67
	3343091.25
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	203
	404672.75
	3343105.08
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	204
	404679.32
	3343148.67
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	205
	404697.33
	3343244.54
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	206
	404699.57
	3343256.50
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	207
	404711.24
	3343334.51
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	208
	404722.59
	3343408.28
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	209
	404734.65
	3343466.44
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	210
	404751.67
	3343509.71
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	211
	404780.75
	3343548.01
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	212
	404824.67
	3343580.66
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	213
	404793.12
	3343641.24
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	214
	404803.97
	3343645.65
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	215
	404852.97
	3343673.95
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	216
	404866.70
	3343682.60
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	217
	404869.24
	3343692.94
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	218
	404869.75
	3343702.94
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	219
	404862.97
	3343711.42
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	220
	404834.49
	3343735.83
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	221
	404771.09
	3343785.67
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	222
	404754.81
	3343800.59
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	223
	404695.01
	3343775.96
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	224
	404648.08
	3343774.87
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	225
	404626.96
	3343764.42
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	226
	404611.40
	3343748.92
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	227
	404573.76
	3343728.62
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	228
	404540.74
	3343710.58
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	229
	404493.54
	3343683.76
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	230
	404468.79
	3343630.46
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	231
	404462.65
	3343604.51
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	232
	404483.53
	3343551.47
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	233
	404494.39
	3343526.83
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	234
	404493.21
	3343483.83
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	235
	404488.96
	3343465.03
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	236
	404467.66
	3343440.39
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	237
	404435.59
	3343431.61
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	238
	404388.73
	3343431.20
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	239
	404336.12
	3343439.14
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	240
	404287.68
	3343461.69
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	241
	404264.28
	3343496.63
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	242
	404261.68
	3343524.82
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	243
	404261.54
	3343526.39
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	244
	404261.59
	3343526.65
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	245
	404269.26
	3343568.69
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	246
	404273.36
	3343600.09
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	247
	404263.87
	3343632.49
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	248
	404242.04
	3343664.07
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	249
	404207.50
	3343714.34
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	250
	404183.69
	3343730.62
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	251
	404168.66
	3343737.72
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	252
	404156.13
	3343734.80
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	253
	404140.26
	3343695.55
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	254
	404095.55
	3343643.26
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	255
	404065.93
	3343564.84
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	256
	404043.85
	3343543.08
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	257
	404007.05
	3343469.62
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	258
	403979.48
	3343449.58
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	259
	403894.29
	3343413.25
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	260
	403859.22
	3343388.19
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	261
	403850.45
	3343360.63
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	262
	403837.94
	3343289.56
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	263
	403811.19
	3343233.68
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	264
	403786.14
	3343206.95
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	265
	403749.80
	3343194.01
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	266
	403715.98
	3343190.67
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	267
	403662.94
	3343197.35
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	268
	403598.22
	3343211.96
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	269
	403568.11
	3343234.91
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	270
	403532.65
	3343244.12
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	271
	403497.57
	3343242.03
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	272
	403446.24
	3343219.54
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	273
	403419.64
	3343195.98
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	274
	403403.77
	3343176.42
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	275
	403378.53
	3343154.89
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	276
	403341.41
	3343138.56
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	277
	403300.58
	3343131.13
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	278
	403259.34
	3343133.99
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	279
	403199.61
	3343107.38
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	280
	402989.66
	3343071.04
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	281
	402940.11
	3343085.23
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	282
	403046.14
	3343298.39
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	283
	403065.89
	3343306.53
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	284
	403069.32
	3343311.54
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	285
	403085.95
	3343371.11
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	286
	403090.92
	3343389.55
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	287
	403115.08
	3343420.65
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	288
	403158.91
	3343480.64
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	289
	403154.06
	3343494.04
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	290
	403173.72
	3343496.81
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	291
	403260.68
	3343546.55
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	292
	403350.89
	3343582.80
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	293
	403405.62
	3343613.71
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	294
	403417.14
	3343619.01
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	295
	403421.57
	3343626.39
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	296
	403434.44
	3343647.86
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	297
	403441.08
	3343658.93
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	298
	403453.21
	3343675.08
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	299
	403451.20
	3343685.75
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	300
	403221.62
	3343638.92
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	301
	402968.48
	3343597.53
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	302
	402965.85
	3343624.59
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	303
	402881.16
	3343712.85
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	304
	402738.92
	3343816.76
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	305
	402685.03
	3343862.55
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	306
	402544.33
	3343982.16
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	307
	402451.60
	3344033.86
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	308
	402390.97
	3344093.16
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	309
	402360.22
	3344144.39
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	310
	402340.38
	3344180.08
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	311
	402318.26
	3344209.47
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	312
	402242.27
	3344259.76
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	313
	402154.84
	3344343.23
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	314
	402139.69
	3344362.62
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	315
	402104.07
	3344436.40
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	316
	401945.37
	3345038.57
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	317
	401901.59
	3345197.66
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	318
	401871.61
	3345280.94
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	319
	401839.70
	3345363.24
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	320
	401831.30
	3345394.37
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	321
	401827.60
	3345427.52
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	322
	401827.97
	3345448.20
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	323
	401824.38
	3345477.24
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	324
	401820.64
	3345490.19
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	325
	401798.66
	3345524.94
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	326
	401751.24
	3345589.19
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	327
	401721.68
	3345644.83
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	328
	401693.83
	3345715.29
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	329
	401700.20
	3345725.92
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	330
	401709.59
	3345737.62
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	331
	401758.99
	3345758.10
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	332
	401980.05
	3345857.93
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	333
	402110.11
	3345913.77
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	334
	402172.46
	3345942.64
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	335
	402377.75
	3346032.15
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	336
	402477.56
	3346077.95
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	337
	402506.51
	3346088.91
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	338
	402497.56
	3346096.32
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	339
	402493.11
	3346107.42
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	340
	402503.01
	3346121.60
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	341
	402466.07
	3346220.75
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	342
	402379.16
	3346322.79
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	343
	402374.87
	3346329.96
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	344
	402344.86
	3346404.66
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	345
	402285.41
	3346483.77
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	346
	402188.68
	3346614.26
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	347
	402174.25
	3346636.55
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	348
	402168.62
	3346645.25
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	349
	402158.54
	3346660.82
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	350
	402142.85
	3346685.06
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	351
	402127.15
	3346709.31
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	352
	402121.00
	3346718.81
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	353
	402112.77
	3346734.16
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	354
	402038.02
	3346873.54
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	355
	402010.62
	3346924.63
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	356
	401971.03
	3347000.00
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	357
	401900.70
	3347135.01
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	358
	401823.95
	3347263.83
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	359
	401744.28
	3347391.10
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	360
	401688.26
	3347478.22
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	361
	401646.26
	3347572.69
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	362
	401585.13
	3347577.42
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	363
	401536.48
	3347561.50
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	364
	401505.49
	3347557.19
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	365
	401472.34
	3347548.15
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	366
	401301.01
	3347508.11
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	367
	401192.95
	3347488.74
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	368
	401061.65
	3347460.76
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	369
	400895.05
	3347456.89
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	370
	400778.21
	3347442.18
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	371
	400609.07
	3347376.40
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	372
	400463.48
	3347311.80
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	373
	400325.59
	3347243.55
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	374
	400213.98
	3347179.53
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	375
	400322.92
	3346998.26
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	376
	400334.81
	3346973.02
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	377
	400345.08
	3346951.21
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	378
	400350.75
	3346939.18
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	379
	400356.56
	3346930.10
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	380
	400369.51
	3346909.87
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	381
	400382.46
	3346889.65
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	382
	400395.40
	3346869.44
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	383
	400408.36
	3346849.19
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	384
	400415.92
	3346837.39
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	385
	400441.81
	3346796.95
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	386
	400454.76
	3346776.72
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	387
	400467.71
	3346756.49
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	388
	400480.66
	3346736.27
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	389
	400488.95
	3346723.32
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	390
	400493.74
	3346716.12
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	391
	400507.07
	3346696.08
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	392
	400520.39
	3346676.06
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	393
	400533.68
	3346656.08
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	394
	400546.99
	3346636.07
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	395
	400553.34
	3346626.52
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	396
	400559.80
	3346615.74
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	397
	400572.14
	3346595.16
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	398
	400584.48
	3346574.58
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	399
	400596.82
	3346554.00
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	400
	400609.17
	3346533.41
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	401
	400684.46
	3346407.85
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	402
	400729.25
	3346344.11
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	403
	400743.39
	3346323.99
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	404
	400746.10
	3346320.13
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	405
	400756.13
	3346303.29
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	406
	400768.54
	3346282.46
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	407
	400780.94
	3346261.63
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	408
	400793.36
	3346240.79
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	409
	400805.76
	3346219.97
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	410
	400812.12
	3346209.29
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	411
	400818.49
	3346199.27
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	412
	400831.55
	3346178.71
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	413
	400844.62
	3346158.15
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	414
	400867.76
	3346121.73
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	415
	400868.37
	3346120.69
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	416
	400870.57
	3346116.97
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	417
	400933.75
	3346009.89
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	418
	401010.79
	3345899.74
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	419
	401026.19
	3345852.97
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	420
	400961.87
	3345853.76
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	421
	400956.63
	3345616.82
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	422
	401101.37
	3345586.16
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	423
	401178.20
	3345569.88
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	424
	401183.54
	3345580.94
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	425
	401665.73
	3345709.48
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	426
	401668.48
	3345703.46
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	427
	401737.96
	3345540.59
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	428
	401758.67
	3345470.79
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	429
	401781.57
	3345429.95
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	430
	401836.71
	3345290.89
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	431
	401861.67
	3345226.48
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	432
	401881.73
	3345162.20
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	433
	401962.76
	3344860.46
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	434
	402000.84
	3344719.56
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	435
	402025.85
	3344631.24
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	436
	402042.43
	3344567.86
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	437
	402054.34
	3344505.50
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	438
	402001.87
	3344488.82
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	439
	401963.67
	3344480.86
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	440
	401930.70
	3344483.27
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	441
	401898.57
	3344580.60
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	442
	401867.89
	3344677.96
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	443
	401816.42
	3344732.95
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	444
	401445.23
	3344496.84
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	445
	401455.93
	3344477.41
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	446
	401491.28
	3344421.75
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	447
	401503.15
	3344398.92
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	448
	401531.93
	3344339.24
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	449
	401568.74
	3344260.34
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	450
	401596.44
	3344210.76
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	451
	401628.36
	3344154.97
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	452
	401657.33
	3344103.42
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	453
	401679.37
	3344077.34
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	454
	401610.35
	3344045.86
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	455
	401599.35
	3344040.08
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	456
	401605.44
	3344031.13
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	457
	401610.10
	3344022.85
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	458
	401623.35
	3344010.54
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	459
	401628.95
	3344006.68
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	460
	401637.28
	3343996.85
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	461
	401647.24
	3343946.38
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	462
	401655.81
	3343950.80
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	463
	401687.94
	3343957.75
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	464
	401732.27
	3343767.87
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	465
	401707.10
	3343678.02
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	466
	401706.56
	3343676.09
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	467
	401677.44
	3343632.73
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	468
	401669.83
	3343637.10
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	469
	401638.30
	3343594.41
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	470
	401629.90
	3343572.50
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	471
	401544.09
	3343438.23
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	472
	401477.70
	3343395.31
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	473
	401388.85
	3343394.73
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	474
	401343.00
	3343409.10
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	475
	401290.84
	3343420.71
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	476
	401268.57
	3343409.17
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	477
	401234.86
	3343369.99
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	478
	401228.21
	3343378.73
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	479
	401203.49
	3343355.26
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	480
	401214.03
	3343338.99
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	481
	401159.04
	3343285.69
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	482
	401084.50
	3343234.43
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	483
	401082.64
	3343233.15
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	484
	401081.17
	3343232.14
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	485
	401020.20
	3343233.02
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	486
	401033.84
	3343214.90
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	487
	401044.62
	3343191.97
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	488
	401047.77
	3343174.68
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	489
	401042.54
	3343155.63
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	490
	401034.56
	3343141.73
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	491
	401012.36
	3343130.92
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	492
	400997.90
	3343125.34
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	493
	400996.12
	3343119.22
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	494
	400981.97
	3343103.28
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	495
	400979.31
	3343099.42
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	496
	400977.95
	3343101.53
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	497
	400972.05
	3343110.43
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	498
	400969.20
	3343108.74
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	499
	400956.53
	3343089.27
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	500
	400961.47
	3343082.78
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	501
	400899.08
	3343012.56
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	502
	400927.17
	3342988.34
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	503
	400987.49
	3342996.94
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	504
	400986.04
	3342993.48
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	505
	400974.00
	3342989.71
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	506
	400969.43
	3342987.68
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	507
	400962.13
	3342982.58
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	508
	400956.19
	3342976.70
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	509
	400949.35
	3342966.17
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	510
	400945.06
	3342949.26
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	511
	400942.40
	3342922.42
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	512
	400933.34
	3342900.55
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	513
	400874.52
	3342867.60
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	514
	400794.26
	3342838.85
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	515
	400766.59
	3342809.74
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	516
	400743.35
	3342687.91
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	517
	400697.82
	3342688.51
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	518
	400637.84
	3342688.52
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	519
	400553.87
	3342688.84
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	520
	400526.61
	3342686.19
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	521
	400443.85
	3342664.22
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	522
	400432.36
	3342656.66
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	523
	400384.01
	3342636.25
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	524
	400320.47
	3342627.77
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	525
	400248.69
	3342618.26
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	526
	400239.23
	3342611.72
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	527
	400213.64
	3342627.75
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	528
	400205.45
	3342632.48
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	529
	400196.05
	3342637.91
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	530
	400161.37
	3342657.94
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	531
	400153.84
	3342662.29
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	532
	400104.30
	3342661.39
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	533
	400087.90
	3342661.09
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	534
	400026.25
	3342659.97
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	535
	399968.96
	3342663.44
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	536
	399950.49
	3342664.56
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	537
	399891.06
	3342668.16
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	538
	399881.54
	3342664.69
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	539
	399854.85
	3342654.96
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	540
	399844.01
	3342651.01
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	541
	399772.34
	3342700.15
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	542
	399662.56
	3342705.94
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	543
	399636.27
	3342714.14
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	544
	399560.28
	3342737.84
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	545
	399532.82
	3342740.44
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	546
	399486.03
	3342732.71
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	547
	399418.74
	3342702.28
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	548
	399290.98
	3342609.41
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	549
	399205.91
	3342546.26
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	550
	399213.96
	3342527.73
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	551
	399243.93
	3342451.54
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	552
	399250.51
	3342297.64
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	553
	399304.70
	3342174.50
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	554
	399389.36
	3342084.35
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	555
	399433.94
	3341819.60
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	556
	399452.80
	3341719.37
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	557
	399388.62
	3341696.86
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	558
	399393.70
	3341615.22
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	559
	399369.05
	3341493.12
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	560
	399389.46
	3341478.68
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	561
	399444.29
	3341439.87
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	562
	399503.80
	3341343.00
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	563
	399509.21
	3341289.47
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	564
	399387.05
	3341226.90
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	565
	399368.48
	3341217.39
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	566
	399423.18
	3340913.00
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	567
	399431.50
	3340866.71
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	568
	399450.79
	3340760.22
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	569
	399483.53
	3340775.62
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	570
	399498.16
	3340782.50
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	571
	399614.45
	3340837.86
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	572
	399711.06
	3340875.74
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	573
	399894.15
	3340944.95
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	574
	400057.25
	3341006.03
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	575
	400110.94
	3341026.27
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	576
	400234.22
	3341072.75
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	577
	400356.92
	3341116.03
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	578
	400455.62
	3341150.84
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	579
	400563.78
	3341175.89
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	580
	400639.52
	3341190.92
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	581
	400678.56
	3341188.53
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	582
	400759.09
	3341189.02
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	583
	400784.16
	3341196.67
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	584
	401045.19
	3341359.51
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	585
	401552.99
	3342038.15
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	586
	401927.86
	3341754.22
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	587
	402083.16
	3341990.93
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	588
	402068.89
	3341991.53
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	589
	402074.67
	3342006.49
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	590
	402052.54
	3341955.30
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	591
	402026.81
	3341974.09
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	592
	402002.49
	3341991.85
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	593
	402025.86
	3342024.08
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	594
	402001.64
	3342041.79
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	595
	401977.42
	3342059.50
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	596
	401953.20
	3342077.21
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	597
	401928.98
	3342094.92
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	598
	401904.77
	3342112.63
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	599
	401880.55
	3342130.33
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	600
	401856.33
	3342148.04
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	601
	401832.11
	3342165.74
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	602
	401807.89
	3342183.44
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	603
	401783.66
	3342201.13
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	604
	401762.31
	3342216.73
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	605
	401760.85
	3342216.86
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	606
	401759.48
	3342216.57
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	607
	401758.25
	3342215.79
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	608
	401752.17
	3342208.27
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	609
	401743.76
	3342214.41
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	610
	401760.94
	3342235.24
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	611
	401778.42
	3342256.43
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	612
	401795.93
	3342277.66
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	613
	401811.91
	3342297.04
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	614
	401812.20
	3342298.19
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	615
	401812.08
	3342299.32
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	616
	401811.61
	3342300.31
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	617
	401778.63
	3342325.10
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	618
	401788.17
	3342336.66
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	619
	401820.69
	3342312.22
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	620
	401822.11
	3342311.95
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	621
	401823.51
	3342312.08
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	622
	401824.86
	3342312.74
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	623
	401840.54
	3342331.75
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	624
	401858.08
	3342353.02
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	625
	401823.24
	3342379.20
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	626
	401840.77
	3342400.46
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	627
	401875.62
	3342374.28
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	628
	401893.16
	3342395.54
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	629
	401910.69
	3342416.80
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	630
	401928.22
	3342438.06
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	631
	401945.75
	3342459.32
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	632
	401963.28
	3342480.58
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	633
	401980.81
	3342501.83
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	634
	401998.35
	3342523.09
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	635
	402015.88
	3342544.34
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	636
	401981.02
	3342570.53
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	637
	402007.89
	3342603.12
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	638
	402043.11
	3342554.54
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	639
	402018.12
	3342524.16
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	640
	401997.60
	3342499.25
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	641
	401974.47
	3342471.16
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	642
	401954.24
	3342446.58
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	643
	401984.05
	3342422.75
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	644
	401972.26
	3342414.56
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	645
	401962.43
	3342398.08
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	646
	401932.63
	3342420.33
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	647
	401912.93
	3342396.40
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	648
	401896.42
	3342376.34
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	649
	401896.17
	3342374.92
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	650
	401896.30
	3342373.52
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	651
	401896.97
	3342372.21
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	652
	401928.74
	3342349.02
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	653
	401948.07
	3342334.92
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	654
	401971.49
	3342317.83
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	655
	402003.72
	3342294.30
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	656
	402031.99
	3342273.66
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	657
	402046.22
	3342291.98
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	658
	402065.54
	3342272.11
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	659
	402089.48
	3342239.89
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	660
	402104.77
	3342219.60
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	661
	402134.00
	3342199.08
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	662
	402157.42
	3342181.97
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	663
	402183.50
	3342162.92
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	664
	402235.19
	3342125.11
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	665
	402230.00
	3342114.70
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	666
	402176.62
	3342038.58
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	667
	402195.88
	3342047.00
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	668
	402333.65
	3342086.53
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	669
	402479.80
	3342158.41
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	670
	402520.65
	3342416.57
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	671
	402521.37
	3342493.96
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	672
	402541.58
	3342548.59
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	673
	402561.15
	3342498.58
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	674
	402571.44
	3342363.26
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	675
	402576.39
	3342295.13
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	676
	402576.58
	3342292.55
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	677
	402577.49
	3342279.92
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	678
	402591.69
	3342279.90
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	679
	402597.03
	3342279.89
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	680
	402614.20
	3342261.28
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	681
	402618.28
	3342243.32
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	682
	402623.51
	3342243.46
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	683
	402624.70
	3342186.70
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	684
	402583.20
	3342184.28
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	685
	402577.41
	3342184.25
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	686
	402570.72
	3342184.22
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	687
	402562.13
	3342097.35
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	688
	402589.10
	3342046.59
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	689
	402623.42
	3341851.65
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	690
	402634.93
	3341533.07
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	691
	402599.59
	3341389.31
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	692
	402582.22
	3341161.10
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	693
	402543.89
	3341061.07
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	694
	402493.57
	3340813.69
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	695
	402466.62
	3340637.59
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	696
	402443.26
	3340603.45
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	697
	402435.05
	3340578.91
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	698
	402469.70
	3340575.40
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	699
	402598.47
	3340562.35
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	700
	402684.08
	3340553.72
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	701
	402793.60
	3340542.67
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	702
	402946.56
	3340527.97
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	703
	402942.48
	3340554.65
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	704
	402931.71
	3340558.91
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	705
	402936.39
	3340572.48
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	706
	402952.65
	3340561.45
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	707
	402960.84
	3340536.96
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	168
	403017.73
	3340497.75
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта землеустройства

	Обозначение характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание закрепления точки

	
	X
	Y
	
	
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-





	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Граница д. Куда  Иркутского района Иркутской области

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта землеустройства

	1. Система координат   МСК-38, зона 3

	2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные) координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта землеустройства
	

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание закрепления точки

	-
	-
	-
	-
	-
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ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
	




Лист №    1

	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
 Граница  п. Горный  Иркутского района Иркутской области

	Сведения об объекте

	№ п/п
	Характеристики объекта землеустройства
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта землеустройства
	Иркутская область, Иркутский район,  п. Горный

	2
	Площадь объекта землеустройства ± величина погрешности определения площади (P ± P)
	2647838кв.м ± 569

	3
	Иные характеристики объекта землеустройства
	-




	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Граница  п. Горный  Иркутского района Иркутской области

	Сведения о местоположении границ объекта землеустройства

	1. Система координат   МСК-38, зона 3

	2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности

	
	Х
	У
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	394571.31
	3340275.92
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	2
	394571.04
	3340367.52
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	3
	394684.19
	3340360.60
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	4
	394697.81
	3340359.76
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	5
	394699.34
	3340359.67
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	6
	394709.70
	3340359.08
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	7
	394720.51
	3340358.46
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	8
	394777.81
	3340355.18
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	9
	394785.41
	3340354.75
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	10
	394774.19
	3340480.74
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	11
	394773.38
	3340489.84
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	12
	394770.71
	3340540.64
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	13
	394768.09
	3340590.50
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	14
	394765.42
	3340641.30
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	15
	394725.96
	3340643.02
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	16
	394669.80
	3340645.46
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	17
	394626.14
	3340647.35
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	18
	394618.78
	3340647.67
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	19
	394610.70
	3340648.02
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	20
	394591.24
	3340648.87
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	21
	394573.45
	3340649.65
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	22
	394572.31
	3340651.71
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	23
	394561.60
	3340702.28
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	24
	394559.74
	3340711.06
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	25
	394555.27
	3340732.18
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	26
	394544.43
	3340866.78
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	27
	394543.91
	3340873.22
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	28
	394543.55
	3340884.80
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	29
	394541.07
	3340965.04
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	30
	394537.27
	3340979.60
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	31
	394529.71
	3341008.59
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	32
	394512.51
	3341044.43
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	33
	394530.09
	3341044.75
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	34
	394591.44
	  3341045.88
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	35
	394591.00
	   341075.57
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	36
	394548.76
	3341074.79
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	37
	394517.64
	3341074.22
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	38
	394514.57
	3341081.48
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	39
	394512.12
	3341085.90
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	40
	394491.79
	3341086.26
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	41
	394491.79
	3341086.24
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	42
	394477.79
	3341088.07
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	43
	394485.95
	3341072.41
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	44
	394478.06
	3341058.12
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	45
	394433.52
	3341080.90
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	46
	394440.16
	3341092.94
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	47
	394429.09
	3341094.38
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	48
	394416.64
	3341071.83
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	49
	394380.04
	3341090.55
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	50
	394362.05
	3341057.97
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	51
	394354.11
	3341062.03
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	52
	394339.29
	3341069.61
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	53
	394309.57
	3341084.81
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	54
	394322.47
	3341108.17
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	55
	394311.21
	3341109.64
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	56
	394311.37
	3341109.36
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	57
	394294.16
	3341078.19
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	58
	394245.56
	3341103.05
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	59
	394230.58
	3341075.93
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	60
	394190.11
	3341096.62
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	61
	394200.85
	3341116.07
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	62
	394206.43
	3341119.14
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	63
	394239.95
	3341118.86
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	64
	394157.32
	3341129.56
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	65
	394078.95
	3341130.45
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	66
	393999.17
	3341131.35
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	67
	393984.76
	3341131.51
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	68
	394019.16
	3341078.01
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	69
	394030.92
	3341044.74
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	70
	394031.54
	3341042.98
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	71
	394032.97
	3341038.91
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	72
	394069.61
	3340935.22
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	73
	394110.52
	3340846.55
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	74
	394115.31
	3340782.63
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	75
	394115.78
	3340776.42
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	76
	394118.28
	3340743.06
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	77
	394135.45
	3340654.78
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	78
	394162.32
	3340581.21
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	79
	394177.87
	3340538.62
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	80
	394179.34
	3340534.59
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	81
	394188.99
	3340508.17
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	82
	394196.03
	3340488.89
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	83
	394220.96
	3340420.61
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	84
	394345.17
	3340210.07
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	85
	394381.58
	3340148.35
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	86
	394382.00
	3340147.64
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	87
	394412.24
	3340103.58
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	88
	394443.05
	3340058.66
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	89
	394444.34
	3340056.79
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	90
	394401.55
	3339931.11
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	91
	394398.55
	3339922.28
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	-

	92
	394380.01
	3339867.83
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	93
	394311.17
	3339631.05
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	94
	394246.81
	3339449.88
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	95
	394242.25
	3339436.52
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	96
	394242.27
	3339436.52
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	97
	394247.44
	3339436.30
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	98
	394291.94
	3339434.36
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	99
	394454.75
	3339427.30
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	100
	394518.81
	3339424.51
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	101
	394692.87
	3339416.96
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	102
	394712.15
	3339416.12
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	103
	394724.99
	3339415.56
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	104
	394929.56
	3339406.68
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	105
	394915.93
	3339613.42
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	106
	394818.19
	3339626.56
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	107
	394666.72
	3339646.92
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	108
	394589.82
	3339657.26
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	109
	394573.15
	3339659.51
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	110
	394572.50
	3339876.95
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	111
	394572.46
	3339891.85
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	112
	394571.61
	3340174.92
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	113
	394571.59
	3340183.65
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	114
	394571.36
	3340259.05
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	1
	394571.31
	3340275.92
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	
	
	
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	115
	399393.24
	3341298.27
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	116
	399357.86
	3341278.52
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	117
	399334.06
	3341265.22
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	118
	399321.36
	3341258.14
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	119
	399300.99
	3341246.76
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	120
	399257.87
	3341285.09
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	121
	399224.43
	3341319.56
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	122
	399218.93
	3341325.22
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	123
	399192.48
	3341400.09
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	124
	399192.25
	3341400.75
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	125
	399187.19
	3341415.07
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	126
	399156.65
	3341481.04
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	127
	399166.57
	3341492.41
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	128
	399156.73
	3341584.52
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	129
	399267.71
	3341658.00
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	130
	399205.80
	3341768.67
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	131
	399177.05
	3341755.93
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	132
	399107.23
	3341724.98
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	133
	399103.41
	3341730.04
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	134
	399174.10
	3341762.51
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	135
	399148.87
	3341818.76
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	136
	399121.27
	3341873.85
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	137
	399041.55
	3341839.38
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	138
	399037.44
	3341847.66
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	139
	399117.02
	3341882.33
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	140
	399130.08
	3341888.02
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	141
	399130.08
	3341888.02
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	142
	399141.89
	3341893.17
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	143
	399119.35
	3341944.91
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	144
	399107.09
	3341974.47
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	145
	399103.65
	3341982.77
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	146
	398975.71
	3342104.22
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	147
	398897.80
	3342168.71
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	148
	398891.69
	3342180.18
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	149
	398869.76
	3342221.28
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	150
	398853.78
	3342227.28
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	151
	398824.46
	3342252.45
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	152
	398748.92
	3342245.42
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	153
	398661.07
	3342312.92
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	154
	398582.10
	3342278.85
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	155
	398544.96
	3342262.82
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	156
	398512.75
	3342233.96
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	157
	398519.60
	3342205.72
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	158
	398558.19
	3342165.64
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	159
	398574.12
	3342116.92
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	160
	398574.65
	3342045.35
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	161
	398602.52
	3342007.25
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	162
	398583.41
	3342008.87
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	163
	398431.27
	3341894.26
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	164
	398321.06
	3342027.23
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	165
	398267.15
	3342034.42
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	166
	398219.23
	3342094.32
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	167
	398109.02
	3342067.36
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	168
	398185.69
	3341883.47
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	169
	398260.56
	3341594.17
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	170
	398267.15
	3341539.66
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	171
	398264.92
	3341491.70
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	172
	398247.56
	3341482.07
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	173
	398210.31
	3341583.01
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	174
	398208.57
	3341620.91
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	175
	398137.32
	3341792.03
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	176
	398109.65
	3341834.50
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	177
	398097.34
	3341863.73
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	178
	398049.59
	3341924.16
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	179
	398003.01
	3341996.51
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	180
	397914.71
	3342079.69
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	181
	397835.95
	3342124.73
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	182
	397822.67
	3342093.20
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	183
	397819.11
	3342093.72
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	184
	397807.85
	3342060.53
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	185
	397808.74
	3342060.13
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	186
	397799.98
	3342039.33
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	187
	397849.92
	3341999.14
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	188
	397899.10
	3341974.62
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	189
	397930.31
	3341971.45
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	190
	397996.98
	3341902.48
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	191
	398084.40
	3341776.14
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	192
	398186.89
	3341519.29
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	193
	398174.91
	3341487.91
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	194
	398154.60
	3341480.08
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	195
	398152.42
	3341485.25
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	196
	398114.90
	3341623.06
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	197
	398093.86
	3341616.68
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	198
	398086.19
	3341614.72
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	199
	398079.49
	3341529.65
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	200
	398079.55
	3341504.68
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	201
	398059.92
	3341463.81
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	202
	398059.89
	3341463.76
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	203
	398032.92
	3341456.42
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	204
	398030.74
	3341423.27
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	205
	398024.76
	3341402.17
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	206
	398021.81
	3341401.41
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	207
	397998.81
	3341382.72
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	208
	397954.89
	3341375.11
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	209
	397946.02
	3341357.37
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	210
	397922.83
	3341348.67
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	211
	397932.48
	3341332.95
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	212
	397932.48
	3341332.95
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	213
	397908.52
	3341292.59
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	214
	398000.60
	3341068.26
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	215
	397999.40
	3340993.39
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	216
	398032.95
	3340967.03
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	217
	398061.78
	3340980.30
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	218
	398065.47
	3340987.42
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	219
	398093.52
	3340994.73
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	220
	398103.14
	3341051.25
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	221
	398104.03
	3341147.93
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	222
	398058.16
	3341230.50
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	223
	398133.30
	3341292.73
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	224
	398191.84
	3341344.25
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	225
	398208.45
	3341333.01
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	226
	398330.52
	3341052.43
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	227
	398351.01
	3341001.29
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	228
	398343.22
	3340976.61
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	229
	398294.22
	3340872.15
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	230
	398280.65
	3340860.47
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	231
	398246.54
	3340897.57
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	232
	398241.75
	3340921.87
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	233
	398223.81
	3340937.16
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	234
	398217.39
	3340952.48
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	235
	398194.16
	3340961.49
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	236
	398178.20
	3340953.99
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	237
	398169.24
	3340954.47
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	238
	398096.81
	3340885.71
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	239
	398059.65
	3340904.88
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	240
	398049.43
	3340910.16
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	241
	398045.32
	3340912.28
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	242
	397977.33
	3340912.43
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	243
	397968.42
	3340884.92
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	244
	397957.58
	3340851.45
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	245
	397945.80
	3340815.08
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	246
	397936.07
	3340785.06
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	247
	397925.32
	3340751.87
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	248
	397917.40
	3340727.39
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	249
	397908.63
	3340700.34
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	250
	397898.70
	3340669.67
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	251
	397888.91
	3340639.45
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	252
	397910.74
	3340627.33
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	253
	397985.50
	3340585.81
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	254
	397985.50
	3340585.80
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	255
	397986.65
	3340574.17
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	256
	397929.39
	3340599.14
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	257
	397886.80
	3340622.62
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	258
	397871.48
	3340631.93
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	259
	397702.92
	3340715.08
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	260
	397707.49
	3340724.44
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	261
	397707.49
	3340724.44
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	262
	397625.69
	3340764.50
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	263
	397678.81
	3340855.28
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	264
	397641.85
	3340877.86
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	265
	397576.27
	3340917.51
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	266
	397552.45
	3340932.37
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	267
	397601.31
	3341018.06
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	268
	397610.15
	3341019.94
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	269
	397658.33
	3341041.42
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	270
	397667.41
	3341041.99
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	271
	397688.58
	3341039.58
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	272
	397734.62
	3341050.24
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	273
	397742.61
	3341045.77
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	274
	397772.78
	3341019.77
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	275
	397784.02
	3341014.03
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	276
	397807.72
	3341008.43
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	277
	397818.23
	3341004.83
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	278
	397827.65
	3341002.69
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	279
	397843.46
	3340996.77
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	280
	397843.67
	3340997.22
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	281
	397844.37
	3340998.85
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	282
	397915.33
	3341163.25
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	283
	397873.56
	3341189.04
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	284
	397853.07
	3341208.06
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	285
	397765.50
	3341258.06
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	286
	397761.32
	3341250.23
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	287
	397749.78
	3341228.58
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	288
	397652.95
	3341046.95
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	289
	397608.58
	3341043.27
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	290
	397498.57
	3340833.69
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	291
	397034.32
	3341085.93
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	292
	397061.16
	3341058.57
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	293
	397027.93
	3341032.96
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	294
	397025.41
	3340899.01
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	295
	397084.76
	3340856.82
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	296
	397161.41
	3340854.06
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	297
	397226.13
	3340822.37
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	298
	397331.05
	3340761.40
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	299
	397463.61
	3340695.59
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	300
	397487.27
	3340703.48
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	301
	397548.37
	3340685.51
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	302
	397578.24
	3340757.49
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	303
	397629.00
	3340730.86
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	304
	397818.51
	3340632.20
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	305
	397924.81
	3340571.38
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	306
	397998.16
	3340546.08
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	307
	398079.02
	3340508.08
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	308
	398350.23
	3340482.05
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	309
	398504.41
	3340464.72
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	310
	398561.65
	3340451.86
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	311
	398634.88
	3340401.85
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	312
	398761.99
	3340274.57
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	313
	398790.68
	3340265.56
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	314
	398774.52
	3340208.20
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	315
	398782.61
	3340193.75
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	316
	398865.28
	3340278.66
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	317
	398974.96
	3340401.90
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	318
	399201.66
	3340593.76
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	319
	399385.88
	3340718.85
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	320
	399450.79
	3340760.22
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	321
	399431.50
	3340866.71
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	322
	399423.18
	3340913.00
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	323
	399368.48
	3341217.39
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	324
	399451.97
	3341260.15
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	325
	399449.54
	3341261.73
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	115
	399393.24
	3341298.27
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	326
	398956.52
	3341751.88
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	327
	398893.63
	3341750.48
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	328
	398888.49
	3341725.89
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	329
	398906.96
	3341676.28
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	330
	398910.46
	3341666.88
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	331
	398944.24
	3341580.75
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	332
	398938.13
	3341569.85
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	333
	398906.24
	3341615.57
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	334
	398771.71
	3341813.42
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	335
	398760.66
	3341810.50
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	336
	398759.25
	3341810.13
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	337
	398755.37
	3341809.10
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	338
	398709.89
	3341904.80
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	339
	398678.05
	3341970.33
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	340
	398678.33
	3341973.59
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	341
	398679.69
	3341989.22
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	342
	398683.44
	3342032.62
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	343
	398621.75
	3342165.00
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	344
	398685.24
	3342155.41
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	345
	398751.13
	3341995.48
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	346
	398795.45
	3341942.77
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	347
	398819.41
	3341935.59
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	348
	398834.39
	3341965.54
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	349
	398799.65
	3342035.02
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	350
	398862.54
	3342023.64
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	351
	398902.67
	3341945.77
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	352
	398917.65
	3341847.30
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	353
	398956.94
	3341791.71
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	326
	398956.52
	3341751.88
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	354
	398660.47
	3341032.83
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	355
	398687.58
	3341013.95
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	356
	398694.98
	3341004.50
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	357
	398701.44
	3340994.38
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	358
	398706.47
	3340983.39
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	359
	398709.24
	3340974.76
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	360
	398711.55
	3340966.03
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	361
	398712.77
	3340956.87
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	362
	398713.07
	3340947.84
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	363
	398713.18
	3340941.86
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	364
	398711.74
	3340929.92
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	365
	398710.36
	3340924.03
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	366
	398698.86
	3340902.66
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	367
	398621.25
	3340775.49
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	368
	398403.77
	3340559.54
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	369
	398524.36
	3340508.27
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	370
	398560.31
	3340474.81
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	371
	398442.75
	3340492.80
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	372
	398367.11
	3340507.42
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	373
	398343.23
	3340514.72
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	374
	398337.68
	3340519.41
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	375
	398304.72
	3340532.04
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	376
	398297.50
	3340537.14
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	377
	398298.55
	3340540.60
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	378
	398315.80
	3340565.84
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	379
	398331.95
	3340588.01
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	380
	398382.23
	3340649.42
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	381
	398405.36
	3340677.69
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	382
	398411.98
	3340690.80
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	383
	398398.96
	3340724.11
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	384
	398389.55
	3340746.30
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	385
	398386.27
	3340756.16
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	386
	398386.10
	3340764.07
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	387
	398387.19
	3340770.23
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	388
	398392.79
	3340783.99
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	389
	398393.19
	3340793.75
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	390
	398407.53
	3340817.32
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	391
	398416.96
	3340836.23
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	392
	398424.79
	3340849.74
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	393
	398448.12
	3340885.07
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	394
	398454.04
	3340892.60
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	395
	398458.80
	3340899.94
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	396
	398491.39
	3340944.82
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	397
	398510.34
	3340967.93
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	398
	398513.51
	3340973.64
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	399
	398517.00
	3340974.11
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	400
	398523.13
	3340991.10
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	401
	398530.82
	3341004.08
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	402
	398540.35
	3341015.79
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	403
	398551.07
	3341026.29
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	404
	398561.16
	3341032.84
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	405
	398571.74
	3341038.65
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	406
	398609.74
	3341047.87
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	407
	398618.79
	3341047.87
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	408
	398633.76
	3341046.11
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	409
	398645.41
	3341042.70
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	410
	398652.56
	3341037.24
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	354
	398660.47
	3341032.83
	Аналитический метод
	Mt= 0,10
	

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта землеустройства

	Обозначение характерных точек части границы
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание закрепления точки

	
	X
	Y
	
	
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-





	ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Граница п. Горный Иркутского района Иркутской области

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта землеустройства

	1. Система координат   МСК-38, зона 3

	2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства

	Обозначение характерных точек границ
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные) координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта землеустройства
	

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание закрепления точки

	-
	-
	-
	-
	-
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ГЛАВА I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации 
и Иркутской области
[bookmark: _Toc357080919]Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы 
и утверждения градостроительной документации»;
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 6.05.2024 г. № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;
Закон Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности 
в Иркутской области»;
Закон Иркутской области от 23.07.2008 № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области»;
Закон Иркутской области от 19.06.2008 № 27-оз «Об особо охраняемых природных территориях в Иркутской области»;
Постановление Правительства Иркутской области от 22.10.2010 № 268-пп 
«Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований, поступивших на согласование в Правительство Иркутской области, и подготовки на них заключений»;
Закон Иркутской области от 16.12.2004 № 94-оз «О статусе и границах муниципальных образований Иркутского района Иркутской области;
Приказ Министерства экономического развития РФ от 9.01.2018 г. № 10 
«Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России 
от 7.12.2016 г. № 793»;
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 21.07.2016 г. № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;
Приказ Министерства экономического развития РФ от 5.02.2018 г. № 43 
«О внесении изменений в Порядок согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состав и Порядок работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 21.07.2016 г. N№ 460».
[bookmark: _Toc373480299]Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития
Решение Думы Хомутовского муниципального образования «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Хомутовского муниципального образования Иркутского района Иркутской области» от 24.03.2017 № 64-276/д;
Решение Думы Хомутовского муниципального образования «Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Хомутовского муниципального образования на 2013-2020 годы»» от 21.02.2013 года № 07-38/дсп;
Решение Думы Хомутовского муниципального образования «О внесении изменений 
в Решение думы Хомутовского муниципального образования от 21.02.2013 года № 07-38|дсп»;
Решение Думы Хомутовского муниципального образования от 20.06.2018 г. 
№ 85 о/д «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Хомутовского муниципального образования на 2018-2028 годы»;
Решение Думы Хомутовского муниципального образования от 06.06.2024 г. 
№ 130 о/д «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Хомутовского муниципального образования на 2024-2031 годы»;
Местные нормативы градостроительного проектирования Хомутовского муниципального образования Иркутского района Иркутской области (утв. Решением Думы Хомутовского муниципального образования от 24.03.2017 № 64-276/д);
Постановление Правительства Иркутской области от 31.10.2018 г. № 780-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» 
на 2019 - 2024 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области;
Решение Иркутской районной Думы от 31 октября 2008 г. №52-389/РД 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие сельского хозяйства 
и поддержка развития рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Иркутском районе на 2008-2012 годы»»;
Постановление Правительства Иркутской области от 26.10.2018 № 772-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
на 2019-2025 годы;
Схема территориального планирования Иркутской области, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 23.11.2023 г. № 1062-пп;
Схема территориального планирования Иркутского районного муниципального образования, утвержденная решением Думы от 26.11.2020 №15-128/рд;
Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период 
до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 13 февраля 2019 года 
№ 207-р (с изменениями на 30 сентября 2022 года).

[bookmark: _Hlk118986162]ГЛАВА II. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
[bookmark: _Toc373480301]1. Положение Хомутовского муниципального образования в системе расселения
Границы Хомутовского МО установлены Законом Иркутской области от 16.12.2004 
№ 94-оз «О статусе и границах муниципальных образований Иркутского района Иркутской области».
На основании Федерального Закона № 131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Законом Иркутской области от 25.03.2005 № 7-оз «О формировании органов местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований Иркутской области в 2005 году» в 2005 году создано Хомутовское сельское поселение как административно-территориальная единица. 
На территории Хомутовского поселения расположены пять населенных пунктов: 
с. Хомутово, д. Талька, д. Позднякова, д. Куда, с. Плишкино, п. Горный. 
Центр поселения - с. Хомутово, основанное в 1685 году.
Хомутовское муниципальное образование находится в Иркутской области, входит 
в муниципальное образование Иркутский район, распложен в 25 км от г. Иркутска. 
Месторасположение поселения характеризуется близостью к областному центру 
(г. Иркутск), удобным транспортным сообщением с ближайшими селами. Через муниципальное образование проходят автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения: Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово, Куда – Талька – Позднякова, Куда – Хомутово – Турская, Обход Грановщина – Урик – Хомутово, Хомутово – Урик – Усть-Куда, подъезд к п. Плишкино.
Хомутовское МО граничит с муниципальными образованиями: Оёкское, Ревякинское, Никольское, Уриковское, Карлукское, Пивоваровское и г. Иркутск. Поселение расположено 
в нижнем течении р. Куда.
[bookmark: _Toc373480302]2. Использование территории
Площадь территории Хомутовского муниципального образования в установленных границах составляет 42 026,6 га. 
Застройкой занято 1 546,2 га, что составляет 3,7% всех земель в границах проекта. Свободные от застройки ландшафтно-рекреационные территории занимают 72% площади. Территории сельскохозяйственного назначения составляют 23,8% всех земель поселения. Под прочие виды использования остается 232,7 га.
Жилой застройкой занято 2,2% территории муниципального образования. Территории садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан занимают 363,9 га. Стоит заметить, что дачные участки на территории Хомутовского сельского поселения имеют 
в основном жители г. Иркутск. 
Жилые зоны муниципального образования представлены преимущественно индивидуальной усадебной застройкой – 936,0 га, характеризующейся низкой плотностью. Малоэтажная безусадебная застройка занимает 0,2 га. 
Площадь участков общественных учреждений и предприятий обслуживания поселенного значения (кроме размещаемых в жилой зоне) составляет 10,8 га. 
Озелененных территорий общего пользования на территории нет. Однако значительную площадь поселения занимают леса и лесозащитные полосы – 20536,1га (48,8% территории муниципального образования). Территории, предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом, составляют 0,6 га.
Производственные территории занимают площадь в 204,3 га (0,5% территории МО), где наибольшая площадь занята под промышленные объекты. Зоны инженерной 
и транспортной инфраструктуры составляют 0,1% всей площади поселения.
В целом, современное использование территории носит противоречивый характер 
и требует рационализации. Использование территории представлено в таблице 2.1.
Таблица 2.1. Современное использование территории Хомутовского муниципального образования
	Территории
	га
	%

	Территории жилых зон
	1 300,1
	3,1

	малоэтажная застройка
	936,2
	2,2

	в т. ч. индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками
	936,0
	2,2

	малоэтажные жилые дома до 4 этажей
	0,2
	0,0

	садоводства
	363,9
	0,9

	Общественно-деловых зон 
	10,8
	0,0

	Производственных зон
	204,3
	0,5

	Зон инженерной и транспортной инфраструктуры 
	31,0
	0,1

	Рекреационных зон 
	30 241,5
	72,0

	в т. ч. зеленые насаждения общего пользования
	
	0,0

	Зон сельскохозяйственного использования
	10 006,2
	23,8

	Зон специального назначения 
	22,2
	0,1

	Зон режимных объектов
	210,5
	0,5

	Общая площадь земель в границах поселения
	42 026,6
	100,0


3. Жилищный фонд
Согласно статистическим данным, жилищный фонд в границах муниципального образования на 01.01.2012г составил 181,3 тыс. м2 общей площади, в т. ч. в государственной 
и муниципальной собственности – 8,2 тыс. м2, в частной – 173,1 тыс. м2. Средняя обеспеченность одного жителя площадью жилья в поселении составила 13.9 м2, что ниже, чем в среднем по Иркутскому району (16,6 м2/чел.) и значительно ниже среднего показателя по Иркутской области (19,9 м2/чел). 
Жилищный фонд представлен преимущественно (77%) некапитальной застройкой 
(в т. ч. в деревянном исполнении - 76% и мелкоблочном - 1%). Капитальная застройка составляет 23% общей площади (в т. ч. дома из кирпича - 21%, крупнопанельные - 2%). Жилищный фонд состоит в основном из малоэтажной коттеджной и усадебной застройки. Безусадебные 2-этажные многоквартирные жилые дома имеются в с. Хомутово и д. Куда.
Жилищный фонд отличается хорошим техническим состоянием, на ветхие 
и аварийные жилые дома приходится 3,8 тыс. м2 общей площади, или 2,1% общей площади. Как и Иркутский район, Хомутовское МО отличается значительными объемами жилищного строительства, особенно за 2003-2010 гг. Основная часть ветхого фонда сосредоточена 
в с. Хомутово. Большой степенью износа отличается и жилфонд п. Талька, п. Плишкино.



Таблица 3.1. Распределение жилищного фонда Хомутовского муниципального образования по населенным пунктам и типу застройки по состоянию на 01.01.2012 г. 
(тыс. м2 общей площади).
	Населенный пункт
	Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади
	%
	Население

	
	1-2 эт. усадеб
	1-3 эт. многокв.
	Всего
	
	

	Хомутово
	118,6
	0,9
	119,5
	65,9
	8,6

	Талька
	3,2
	- 
	3,2
	1,8
	0,2

	Куда
	33,5
	-
	33,5
	18,5
	2,4

	Позднякова
	6,9
	-
	6,9
	3,8
	0,5

	Горный
	6,4
	-
	6,4
	3,5
	0,5

	Плишкино
	11,8
	 -
	11,8
	6,5
	0,8

	Всего
	180,4
	0,9
	181,3
	100,0
	13,0

	%
	99,5
	0,5
	100,0
	 
	 


[bookmark: _Toc344549757][bookmark: _Toc373480304]Согласно отчетной форме №1-жилфонд на 01.01.2018 г. жилищный фонд Хомутовского сельского поселения составил 223,1 тыс.м2 общей площади. Основная часть жилищного фонда (99,4%) находится в частной собственности. Муниципальный жилищный фонд составляет 
1,3 тыс. м2 общей площади. (0,6% всего жилфонда поселения).
На 01.01.2018 г. средняя жилищная обеспеченность в поселении составила 
11,9 м2/чел., что значительно ниже аналогичного показателя по Иркутской области в целом 
(24,6 м2/чел.) и Иркутскому району в частности (24,9 м2/чел.). 
4. Культурно-бытовое обслуживание 
Для оценки уровня развития сети объектов социального и культурно-бытового обслуживания были использованы Местные нормативы градостроительного проектирования Иркутского районного муниципального образования, утвержденные решением Думы 
от 27.04.2017 г. № 35-318/рд, и Местные нормативы градостроительного проектирования Хомутовского муниципального образования Иркутского района Иркутской области, утвержденными. Решением Думы от 24.03.2017 №64-276/д, а также рекомендательные нормативы 
рекомендательные нормативы СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями №1,2,3,4), региональные нормативы градостроительного проектирования Иркутской области, утвержденные постановлением Правительства Иркутской области от 30.12.2014 г. № 712-пп 
с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 11.04.2024 г. № 267-пп.
Школы и учреждения дополнительного образования
На 01.01.2021 г. в муниципальном образовании действовало 4 средних общеобразовательных школы общей вместимостью 1 152 места, где обучалось 3 696 чел. (средний уровень перегрузки – 3,2 раза). Все школы переполнены, особенно расположенные 
в с. Хомутово и д. Куда (СОШ №1 с. Хомутово – в 4,5 раза, СОШ №2 с. Хомутово – в 2,9 раза, Кудинская СОШ – в 4,2 раза). Наполняемость Плишкинской СОШ – 145,7%, т. е. переполнена почти в 1,5 раза. Хомутовская школа №1 и Плишкинская СОШ размещены 
в зданиях с высокой степенью износа.
В 2021 г. введено в эксплуатацию новое здание Хомутовской СОШ №1 на 725 мест.
Учреждения дополнительного образования представлены Хомутовской детской музыкальной школой и центром «Радуга». Музыкальная школа размещается 
в отремонтированном здании бывшего комбината бытового обслуживания.

Дошкольные образовательные учреждения
В настоящее время на территории действуют 4 детских сада в с. Хомутово и детский сад 
в п. Плишкино общей вместимостью 616 мест, фактически их посещает 982 воспитанника. Почти все учреждения переполнены, в среднем на 59,4%, превышение фактической наполняемости относительно проектной вместимости детских садов составляет до 77%. Очередность составляет 1 032 чел.
Предприятия торговли и общественного питания
Общая торговая площадь магазинов составляет 13 490 м2, вместимость открытой сети общественного питания составляет 980 посадочных мест, что полностью покрывает нормативную потребность населения муниципального образования. 
Учреждения здравоохранения
Система здравоохранения в Хомутовском МО представлена участковой больницей (стационар на 25 круглосуточных коек, 15 коек дневного пребывания, поликлиника 
на 150 посещений в смену) и фельдшерско-акушерскими пунктами в с. Хомутово (Западный), 
д. Куда, д. Талька, п. Горный. ФАП в д. Позднякова не действует с 2018 г. Помещения ФАП требуют капитального ремонта и замены.
На территории находится 7 аптечных пунктов, что удовлетворяет нормативные потребности, однако не в каждом населенном пункте есть аптечный пункт.
Учреждения культуры
На территории Хомутовского муниципального образования действует МУК КСК, 
в состав которого входят Дом культуры с Хомутово, Дом культуры в д. Талька и сельская библиотека. 
Дом культуры с Хомутово с залом на 280 мест располагается в здании 1957 года постройки. На базе Дома культуры действует 13 коллективов для детей и взрослых. Здание Дома культуры 
в д. Талька на 100 мест приобретено в 2018 году. Продолжаются ремонтные работы 
в Доме творчества с. Хомутово, рассчитанному на 110 мест.
До 2016 года на территории Хомутовского сельского поселения действовала Межпоселенческая районная библиотека, насчитывавшая более 42 тыс. единиц хранения книжного фонда. Но в 2016 году библиотека была переведена в Уриковское муниципальное образование по причине аварийного состояния здания. В 2017 г. в с. Хомутово был открыт пункт абонемента.
Библиотека с. Хомутово является структурным подразделением МУК КСК и обладает фондом в 11,6 тыс. единиц хранения.
В здании Хомутовской СОШ № 2 размещена экспозиция краеведческого музея, которому необходимо собственное помещение, доступное для всех жителей поселения.
В 2024 году в с. Хомутово был открыт Дом культуры (ул. Пушкина, 1б).
Муниципальной программой «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Хомутовского муниципального образования на 2018-2028 годы», утвержденной Постановлением администрации от 20.06.2018 № 85 о/д, запланировано строительство краеведческой усадьбы 
им. Нефедьева (2022 г.). 
Физкультурно-спортивные сооружения и учреждения
В состав МУК КСК входит Спортивный комплекс, расположенный в д. Куда. 
В настоящее время в СК работает 27 секций. Общая площадь спортивных залов спорткомплекса составляет 942,5 кв. м, там же расположены открытые спортивные площадки общей площадью 3,1га. При развивающем центре «Радуга» имеется небольшой бассейн. Так же в состав МУК КСК входит спортивно-оздоровительный комплекс в п. Плишкино, общей площадью 900 кв.м. (введен 
в эксплуатацию в 2022 г.). В целом, по данному виду услуг нормативные потребности 
не удовлетворены.
Другие учреждения
Администрация Хомутовского МО расположена в с. Хомутово. Здесь же расположено 
2 почтовых отделения Главпочтамта, отделение Сбербанка России и филиал АО Гринкомбанк.
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В переводе с эвенкийского «хомоты» означает «медведь», «медвежье место». Хомутовская слобода основана в 1685г. В общей истории земли Иркутской огромное значение села Хомутово обусловлено тем, что оно явилось транзитным пунктом, через который проходил основной торговый путь Сибири. Село Хомутово стало кузницей воинов – казаков, прославивших русский флаг во многих войнах и сражениях. В этом селе располагался Второй Иркутский благочинный округ. Отсюда «распространялась весть в русы и в буряты». Именно 
на хомутовской земле в течение трёх столетий внедрялись новые агротехнические технологии возделывания сельскохозяйственных культур в условиях Сибири. Хомутовский крестьянский люд стал главным кормильцем столицы Восточной Сибири на долгие годы, да и поныне. 
И в настоящее время на территории Хомутовского МО расположено несколько крупных сельскохозяйственных объектов: ОАО «Хомутовское», ООО «Барки», ОАО «Агромир», 
ООО «Луговое». Так, ОАО «Хомутовское» занимается выращиванием зерновых, зернобобовых, технических и прочих сельскохозяйственных культур; численность работающих около 0,1 тыс. чел. 
Немалую роль в этой сфере играют и личные подсобные хозяйства. В общем объеме выручки от реализации продукции доля сельского хозяйства составляет около 25%.
Наибольший вклад в экономику поселения вносит сфера строительства, в связи 
с проводимой демографической политикой Иркутской области, созданием благоприятных условий для удовлетворения потребности населения в малоэтажном строительстве. 
На территории работают 12 строительных организаций. Колония общего режима ФБУ 
«ИК-4» является градообразующим предприятием для п. Плишкино и является основным местом для трудоустройства проживающих в поселке граждан.
По данным сельской администрации малый бизнес Хомутовского МО не претерпел существенных изменений за последние 5 лет, за исключением 2007 года, когда законодательно была изменена организационно-правовая форма предприятий. Кроме того, 
в кризисный 2008 год прошло сокращение количества предприятий и сокращение средней заработной платы. По оценкам исполнения 2011 года предприятия выведут объем выручки на уровень докризисного. В отношении количества предприятий малого бизнеса в поселении необходимо оценить целесообразность расширения существующих предприятий и открытия филиалов или структурных подразделений во избежание издержек на содержание административного и счетного персонала. К предприятиям малого бизнеса, помимо строительных организаций, относятся 10 пилорам, цех по производству мебели, предприятия пищевой промышленности. Численность работающих на действующих малых предприятиях около 1,9 тыс. чел.
Таблица 5.1. Структура населения Хомутовского муниципального образования
по занятости
	Структура населения
	Исходный год
	Расчетный срок

	
	(2011г)
	(2031г)

	Население всего
	13,0
	58,3

	Самодеятельное население
	5,9
	30,6

	в т.ч. градообразующая группа
	2,9
	4,2

	обслуживающая группа
	1,4
	2,5

	работающие за пределами Хомутовского МО
	1,6
	23,9

	Несамодеятельное население
	7,0
	27,7


5.2. Население и его расселение 
В 1989 г. в границах муниципального образования проживало 6,9 тыс. чел. Близость 
г. Иркутска и наличие удобных транспортных связей обусловили значительную привлекательность территории, и Хомутовское сельское поселение одним из первых включилось в процесс субурбанизации – ускоренного развития пригородных территорий – 
и численность населения стала быстро расти. Населенный пункт все более приобретает черты пригородного поселка, там размещается новый жилищный фонд для жителей Иркутска, желающих переехать в пригород, сохраняя место работы в городе, а также «второе жилище» горожан. По данным переписи 2002 г., на территории муниципального образования проживало уже 9,0 чел., численность жителей по сравнению с 1989 г. выросла почти на треть (на 31,4%, 
см. таблицу 5.2.1). 
В настоящее время численность жителей села имеет устойчивую тенденцию роста – прежде всего, за счет миграционного притока, естественного прирост играет второстепенную роль. 
По состоянию на 01.01.2022 г., численность населения муниципального образования составила 20,8 тыс. чел. 
В последующие годы численность населения Хомутовского сельского поселения продолжила расти и к 01.01.2022 г. составила 20,8 тыс. чел. Наиболее интенсивный рост 
за последнее время (2010-2022 гг.) наблюдался в с. Хомутово (на 81,2%), д. Куда (на 56,9%) 
и д. Позднякова (на 53,1%). Численность населения п. Горный за тот же период несколько сократилось (на 5,6%) – см. таблицу 5.2.1). 
Таблица 5.2.1. Динамика постоянного населения за 1989-2022 гг. в современных границах
	
	1989 г.
	2002 г.
	2010 г.
	2015 г.
	2018 г.
	2022 г.

	Хомутовское сельское поселение
	6 919
	9 092
	12 872
	16 116
	18 785
	20 775

	с. Хомутово
	4 246
	5 049
	7 528
	10 010
	12 090
	13 637

	п. Горный
	530
	461
	394
	348
	359
	372

	д. Куда
	1 421
	1 771
	2 399
	2 953
	3 389
	3 765

	д. Позднякова
	196
	319
	305
	426
	452
	467

	п. Плишкино
	327
	1 352
	2 023
	2 076
	2 159
	2 207

	д. Талька
	199
	140
	223
	303
	336
	327


В целом за период 2002-2022 гг. численность жителей на территории сельского поселения увеличилась на 11,7 тыс. чел., или почти в 2,3 раза. В среднем по Иркутской области за тот же период наблюдалось сокращение сельского населения (на 2,7%).
Причиной миграционной привлекательности территории является возможность сочетания преимуществ городского и сельского образа жизни – близость к г. Иркутску позволяет использовать широкие возможности занятости в городе, а постоянное жительство в сельской местности привлекательно с точки зрения экологической обстановки. 
До расчетного срока ожидается сохранение миграционного притока населения, что приведет 
к увеличению общей численности населения.
Таблица 5.2.2. Динамика населения Хомутовского сельского поселения по данным текущего статистического учета
	год
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Численность постоянного населения на начало года, чел.
	13793
	14883
	15828
	16116
	16445
	17493
	18785
	19492
	20271
	20627

	Родилось чел.
	263
	259
	256
	280
	263
	287
	244
	266
	264
	298

	Рождаемость 
(на 1000 жит.)
	19,1
	17,4
	16,2
	17,4
	16,0
	16,4
	13,0
	13,7
	13,0
	14,4

	Умерло чел.
	109
	122
	112
	148
	145
	145
	146
	173
	194
	231

	Смертность 
(на 1000 жит.)
	7,9
	8,2
	7,1
	9,2
	8,8
	8,3
	7,8
	8,9
	9,6
	11,2

	Естественный прирост (убыль), чел.
	154
	137
	144
	132
	118
	142
	98
	93
	70
	67

	Естественный прирост
(убыль) на 1000 жит.
	11,2
	9,2
	9,1
	8,2
	7,2
	8,1
	5,2
	4,8
	3,4
	3,2

	Прибыло чел.
	1316
	1324
	775
	694
	1464
	1833
	1295
	1272
	885
	624

	Выбыло чел.
	380
	516
	631
	497
	534
	683
	686
	586
	599
	543

	Механический прирост (убыль), чел.
	936
	808
	144
	197
	930
	1150
	609
	686
	286
	81


В последнее десятилетие население Хомутовского муниципального образования формировалось в условиях естественного прироста и миграционного притока населения. 
За период 2012-2021 гг. средняя рождаемость составляла 15,4 чел. на 1000 жителей, средняя смертность – 8,8 чел. на 1000 жителей, естественный прирост – 6,6 чел. на 1000 жителей. Всего за 2012-2021 гг. он составил 1 155 чел. За тот же период миграционный приток составил 5 827 чел., что в пять раз больше объема естественного прироста (см. таблицу 5.2.2). 
Миграционный приток обусловлен прежде всего выгодным транспортно-географическим положением поселения. Показатели рождаемости и смертности от года 
к году были различными в силу вероятностных причин, в то же время в целом наблюдалось снижение рождаемости (с 19,1 чел. на 1000 жителей в 2012 г. до 13,0 чел. на 1000 жителей 
в 2020 г.) и рост смертности (с 7,9 чел. на 1000 жителей в 2012 г. до 11,2 чел. на 1000 жителей 
в 2021 г.). Соответственно, уровень естественного прироста снизился с 11,2 чел. 
на 1000 жителей в 2012 г. до 3,2 чел. на 1000 жителей в 2021 г. Тем не менее, демографические показатели Хомутовского муниципального образования выгодно отличаются от средних значений по Иркутской области, где в 2021 г. отмечена естественная убыль населения на уровне 6,6 чел. на 1000 жителей.
Определяющим фактором формирования населения на период до расчетного срока генерального плана останется миграционный приток населения, обусловленный перспективами размещения жилищного строительства. Большую часть мигрантов обычно составляют молодые люди в трудоспособном возрасте, что позволяет прогнозировать стабилизацию демографической структуры населения (с учетом общей тенденции старения населения).
Таблица 5.2.3. Возрастные группы (в %, к общей численности)
	Возрастные группы
	По данным текущего учета
	Прогноз

	
	2011 г.
	2031 г.

	Лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет)
	27,0
	20,5

	Лица трудоспособного возраста (мужчины -16-59 лет; женщины - 16-54 года)
	50,8
	58,0*

	Лица старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше)
	22,2
	21,5*

	Итого
	100
	100


Примечание:
* - расчет по аналогичным возрастным группам
В октябре 2018 г. Президентом РФ был подписан ряд указов, устанавливающих, в том числе, изменения в сроках выхода населения на пенсию. К расчетному сроку Генерального плана Хомутовского сельского поселения сроки выхода на пенсию составят: для женщин – 60 лет, для мужчин – 65 лет. В связи с этим изменится расчет показателей возрастной структуры населения. Трудоспособные возраста пополнятся т. н. предпенсионными категориями граждан: 55-59 лет среди женщин и 60-64 лет у мужчин. Эти же категории будут исключены из общего количества лиц старше трудоспособного возраста.
В соответствии с указанными изменениями прогноз возрастной структуры населения предполагает, что удельный вес пенсионных возрастов в населении Хомутовского муниципального образования составит 19,5%, а доля лиц в трудоспособном возрасте – 60,0% 
(см. таблицу 5.2.4).
Таблица 5.2.4. Возрастные группы (в %, к общей численности)
	Возрастные группы
	Прогноз

	
	2031 г.

	Лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет)
	20,5

	Лица трудоспособного возраста (мужчины -16-59 лет; женщины - 16-54 года)
	58,0*

	Лица старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше)
	21,5*

	Итого
	100


На основании прогнозов возрастной структуры населения, а также структуры занятости, произведен расчет трудовых ресурсов расчетный срок Генерального плана.
Таблица 5.2.5. Расчет трудовых ресурсов
	Трудовые ресурсы
	2011 г.
	2031 г.

	
	тыс. чел.
	%
	тыс. чел.
	%

	Население, всего
	13,0
	100
	58,3
	100

	Состав трудовых ресурсов
	
	
	
	

	Население в трудоспособном возрасте
	6,6
	50,8
	35,0
	60,0

	Работающие лица старших и младших возрастов
	0,2
	1,5
	0,5
	0,8

	Трудовые ресурсы, всего
	6,8
	52,3
	35,5
	60,8

	Использование трудовых ресурсов
	
	
	
	

	Лица, занятые в экономике
	5,9
	45,4
	30,6
	52,5

	Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства
	0,2
	1,5
	0,7
	1,2

	Трудоспособные лица, не занятые в экономике*
	0,6
	4,6
	3,6
	6,2

	Инвалиды и пенсионеры в трудоспособном возрасте
	0,1
	0,8
	0,6
	1,0


Проектом предусматривается обеспечение всего населения, как постоянного, так 
и временного, жилищным фондом и инженерным оборудованием. Общая численность населения с учетом временного к расчетному сроку увеличится до 61,2 тыс. чел. (в т. ч . 58,3 – постоянное население), его размещение по населенным пунктам муниципального образования приведено 
в таблице 5.2.6. 
Расчет распределения проектного населения по населенным пунктам осуществлен 
на основании предложений генерального плана по размещению сохраняемого 
и проектируемого жилищного фонда.





Таблица 5.2.6. Прогноз численности жителей по населенным пунктам (тыс. чел.)
	
	Исходный год 2011 г.
	2022 г.
	Расчетный срок (2031 г.)

	
	
	
	Население 
всего
	в т.ч. постоянное

	Хомутовское сельское поселение
	13,0
	20,8
	62,1
	58,3

	с. Хомутово
	7,6
	13,6
	16,8
	16,5

	п. Горный
	0,4
	0,4
	4,3
	4,2

	д. Куда
	2,4
	3,8
	22,0
	21,7

	д. Позднякова
	0,3
	0,5
	0,5
	0,5

	п. Плишкино
	2,1
	2,2
	17,0
	13,9

	д. Талька
	0,2
	0,3
	1,5
	1,5


6. Административно-территориальные границы Хомутовского муниципального образования
[bookmark: _Toc344549762][bookmark: _Toc373480309]6.1. Границы населенных пунктов Хомутовского МО
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Рис. 6.1. Границы населенных пунктов Хомутовского муниципального образования
Иркутский муниципальный район, особенно в части, входящей в ближайшее окружение 
г. Иркутска, в последние годы развивается ускоренными темпами, значительно превышающими средний уровень по области. Идет динамичное развитие пригородной зоны, или субурбанизация. Особенно быстро рост численности населения идет в последнее десятилетие. За 2008-2018 гг. население района в целом выросло более, чем на 80%, а население Хомутовского муниципального образования – почти на 65%. В то же время спрос на жилье на территории Хомутовского муниципального образования остается высоким ввиду его выгодного положения рядом с Иркутском на автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово 
и не удовлетворенным в достаточной степени. В связи с этим генеральный план Хомутовского муниципального образования, разработанный в 2012 г. на территорию с. Хомутово, п. Горный требует внесения изменений для расширения зоны жилищного строительства.
Таблица 6.1 - Участки земель, в отношении которых осуществляется процедура перевода в иную категорию земель

	Существу-ющая категория земель
	Номер земельного участка/кадастро-вого квартала
	Планируемая категория земель
	Планируемое использование
	Номер участка на схеме
	Пло-щадь, га

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Хомутовское муниципальное образование

	Земли сельско-хозяйстве-нного назначения
	38:06:000000:6095
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	Зона отдыха**
	
	2,01

	
	38:06:100922:5513
38:06:100922:6759
38:06:100922:415
38:06:100922:681
38:06:100922:1038
38:06:100922:8373
	Земли промыш-ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности -и земли иного специального назначения
	Зона добычи полезных ископаемых
	
	45,05

	
	38:06:100922:679
38:06:100922:680
38:06:100922:10446
	
	
	
	20,86

	
	часть территории 38:06:100902
	
	
	
	17,5

	
	38:06:100801:283
38:06:071102:734
	
	
	
	39,82

	
	38:06:100902:576
	
	
	
	8,53

	
	38:06:100922:466
38:06:100922:671
	
	
	
	7,13

	
	38:06:100922:1037
38:06:100922:8372
	
	
	
	17,93

	
	38:06:100922:785
	
	
	
	10,43

	
	38:06:100922:410
38:06:100922:411
38:06:100922:6758
38:06:100922:10447
	
	
	
	36,83

	
	38:06:080607:1554
38:06:080607:1555
	
	
	
	8,53

	
	38:06:100902:1614
	
	
	
	40,43

	
	38:06:071102:131
38:06:071102:141
38:06:071102:52
38:06:071102:56
38:06:071102:65
38:06:071102:54
38:06:071102:55
	
	Производственная зона
	
	

	
	38:06:100801:10862
	
	
	
	10,43

	
	38:06:100922:463
	
	
	
	7,65

	
	38:06:100801:29167
38:06:100801:29168
	
	
	
	56,03

	
	38:06:100801:14416
	
	
	
	0,8

	с. Хомутово

	Земли населенных пунктов
	38:06:100922:25
38:06:100801:214
38:06:100801:215
38:06:100801:216
38:06:100801:217
38:06:100801:218
38:06:100801:219
	Земли промыш-ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности -и земли иного специального назначения
	Зона инженерной инфраструктуры
	1
	0,01

	
	38:06:100104:798
38:06:100104:806
	
	Зона транспортной инфраструктуры
	
	5,07

	
	38:06:100922:161
38:06:100102:178
38:06:100104:383
	
	
	
	13,78

	Земли сельскохо-зяйственного назначения
	38:06:100801:14789
38:06:100801:27897
38:06:100801:27899
38:06:100801:27898
38:06:100801:14606
	Земли населенных пунктов
	Зона специализированной общественной застройки
	6
	2,35

	
	
	
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	
	19,56

	
	
	
	Коммунально-складская зона
	
	0,11

	Земли сельскохо-зяйственного назначения
	38:06:100801:36051
	Земли населенных пунктов
	Зона инженерной инфраструктуры
	8
	4,82

	Земли населенных пунктов
	38:06:100922
(часть квартала)
38:06:100105 
(часть квартала)
38:06:100302 
(часть квартала)
	Земли сельскохо-зяйственного назначения
	Зона рекреационного назначения
	3
	96,61

	Земли населенных пунктов
	38:06:100801:1838
38:06:100801:1839
38:06:100801:3766
38:06:100801:1839
38:06:100801:22836
38:06:100801:22837
38:06:100801:22838
38:06:100801:22839
38:06:100801:22840
38:06:100801:22841
38:06:100801:22842
38:06:100801:22843
38:06:100801:22844
38:06:100801:22845
38:06:100801:22846
38:06:100801:22847
38:06:100801:22848
38:06:100801:22849
38:06:100801:22850
38:06:100801:22851
38:06:100801:22852
38:06:100801:22853
38:06:100801:22854
38:06:100801:22855
38:06:100801:22856
38:06:100801:22857
38:06:100801:22858
38:06:100801:22859
38:06:100801:22860
38:06:100801:22864
38:06:100801:22865
38:06:100801:22866
38:06:100801:22867
38:06:100801:22868
38:06:100801:22869
38:06:100801:22870
38:06:100801:22871
38:06:100801:22872
38:06:100801:22873
38:06:100801:22874
38:06:100801:22875
38:06:100801:22876
38:06:100801:22877
38:06:100801:22878
38:06:100801:22879
38:06:100801:22880
38:06:100801:22881
38:06:100801:22882
38:06:100801:22883
38:06:100801:22884
38:06:100801:22885
38:06:100801:22886
38:06:100801:22887
38:06:100801:22889
38:06:100801:22890
38:06:100801:22891
38:06:100801:22892
38:06:100801:22893
38:06:100801:22894
38:06:100801:22895
38:06:100801:22896
38:06:100801:22897
38:06:100801:22898
38:06:100801:22899
38:06:100801:22900
38:06:100801:22901
38:06:100801:22902
38:06:100801:22903
38:06:100801:22904
38:06:100801:22907
38:06:100801:22908
38:06:100801:22909
38:06:100801:22910
	Земли населенных пунктов
	Зона сельскохозяйственных угодий
	7
	8,53

	п. Горный

	Земли населенных пунктов
	38:06:100922:21
	Земли промыш-ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности -и земли иного специального назначения
	Зона режимных территорий
	2
	9,66

	
	38:06:100922:22
	
	
	
	6,20

	
	38:06:100601 

	
	Зона транспортной инфраструктуры
	
	36,56

	Категория не установлена
	38:06:100922 
(часть квартала)
	Земли населенных пунктов
	Зона сельскохозяйственных угодий
	5
	0,47

	
	
	
	Зона инженерной инфраструктуры
	
	0,06

	
	
	
	Зона транспортной инфраструктуры
	
	0,35

	
	
	
	Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары)
	
	0,13

	
	
	
	Лесопарковая зона
	
	0,3

	Земли населенных пунктов
	38:06:100902:1137 38:06:100902:1476 38:06:100902:1477 38:06:100902:1491 38:06:100902:1507 38:06:100902:1508 38:06:100902:1509 38:06:100902:1524 38:06:100902:1525 38:06:100902:2854
	Земли лесов
	Зона лесов
	-
	1,72

	д. Куда

	Земли населенных пунктов
	38:06:100302:794
38:06:100302:795
38:06:100302:818
	Земли лесов
	Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ
	10
	0,38

	
	38:06:100302:760
	Земли населенных пунктов
	Зона индивидуальной жилой застройки
	-
	0,11

	
	38:06:100302:2411
	Земли промы-шленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения
	Зона инженерной инфраструктуры
	9
	0,41



с. Хомутово
Существующая граница с. Хомутово состоит на учете в едином государственном реестре недвижимости (реестровый номер 38:06-4.16), ее площадь составляет 2569,66 га, утверждена внесением изменений в Генеральный план Хомутовского муниципального образования (решение Думы от 24.10.2019 г. № 30-124/д.).
Проектом планируется включение в границы с. Хомутово земель сельскохозяйственного назначения в размере 26,82 га*. Данные изменения согласованы с министерством сельского хозяйства Иркутской области (Приложение 24. Письмо Администрации Хомутовского МО № 1521-23 
от 03.04.2023 г.).

*в границах Хомутовского муниципального образования 13828,3 (Таблица 14.1) га земель сельскохозяйственного назначения. В рамках внесения изменений в Генеральный план предлагается к переводу в земли населенных пунктов с. Хомутово 26,82 га, что составляет 0,19% от общего числа земель сельскохозяйственного назначения.  

В северной части с. Хомутово включается земельные участки (см. Рис.1 №6) 38:06:100801:14606, 38:06:100801:14789, 38:06:100801:27897, 38:06:100801:27899, 38:06:100801:27898 (см. Рис.1 №6) площадью 22,04 га соответственно. Данная территория планируются под индивидуальное жилое строительство, объекты социального 
и коммунально-бытового обслуживания (комплексное развитие территории по инициативе правообладателей земельных участков). Существующая категория включаемых земель - земли сельскохозяйственного назначения. Все вышеперечисленные земельные участки являются частной собственностью и включены в границы с. Хомутово по заявлению собственников 
с согласия администрации муниципального образования (Приложение 3, Приложение 24 (1521-23)).
Данная территория попадает в зону особого градостроительного регулирования – это предусмотренный органом местного самоуправления иной вид территориальных зон, выделяемых с учетом функциональных зон и особенностей использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, устанавливаться в соответствии со статьей 35 п. 15 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В Хомутовском муниципальном образовании особые условия реализации строительства на данной территории возможны после выполнения мероприятий по инженерной подготовке территории в целях защиты от затопления, подтопления (см. Материалы по обоснованию. Карта анализа территории).
В настоящее время все перечисленные участки по своему указанному функциональному назначению не используются и находятся в частной собственности. Поскольку сельское хозяйство на данной территории не ведется, включение ее в границы населенного пункта 
и использование под жилищное строительство не нанесет ущерба сельскохозяйственной деятельности и производству.
Также из земель сельскохозяйственного назначения в северной части с. Хомутово включается земельный участок с кадастровым номером 38:06:100801:36051 для инженерной инфраструктуры.
Сокращение земель сельскохозяйственного назначения не окажет негативного влияния 
на развитие сельского хозяйства Хомутовского муниципального образования, поскольку изымаемые земли сельскохозяйственного назначения не используется населением для ведения сельскохозяйственного производства (в т. ч. пашни), в качестве угодий для покосов и выпаса скота, сельскохозяйственного производства. На территории поселения достаточно иных земель, пригодных для развития сельского хозяйства*.
Также из границ с. Хомутово исключаются обособленные земельные участки 
с кадастровыми номерами 38:06:100922:25, 38:06:100801:214, 38:06:100801:215, 38:06:100801:216, 38:06:100801:217, 38:06:100801:218, 38:06:100801:219, 38:06:100104:798, 38:06:100104:806, 38:06:100922:161, 38:06:100102:178, 38:06:100104:383 (см. Рис.1 №1) общей площадью 15,99 га. Данные участки используются под опоры ЛЭП, автомобильные дороги 
и имеют категорию земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
Также из границ с. Хомутово исключается земельные участки 38:06:100801:1838, 38:06:100801:1839, часть квартала 38:06:1009801 площадью 25,11 га (см. Рис.1 №7), в рамках урегулирования замечаний от Министерства сельского хозяйства Иркутской области (Приложение 24. Письмо Администрации Хомутовского МО 
№ 1521-23 от 03.04.2023 г.). 
д. Куда
Существующая граница д. Куда состоит на учете в едином государственном реестре недвижимости (реестровый номер 38:06-4.14), ее площадь составляет 2569,66 га, утверждена внесением изменений в Генеральный план Хомутовского муниципального образования (решение Думы от 24.10.2019 № 30-124/д.).
Из границ д. Куда исключаются земельные участки 38:06:100302:794, 38:06:100302:794, 38:06:100302:818 общей площадью 0,38 га (см. Рис.1 №10), так как 
по данным Министерства лесного комплекса Иркутской области данные земельные участки состоят на кадастровом учете с иной категорией и пересекают земли лесного фонда Иркутского лесничества. Также исключается земельный участок 38:06:100302:2411 общей площадью 0,41 га (см. Рис.1 №9) для нужд инженерной инфраструктуры.
В западной части д. Куда включается земельный участок с кадастровым номером 38:06:100302:760 площадью 0,11 га, так как по информации Министерства лесного комплекса Иркутской области от 19.09.2022 № 03-91-10737/22 данный земельный участок 
не пересекает земли лесного фонда.
п. Горный
Существующая граница п. Горный состоит на учете в едином государственном реестре недвижимости (реестровый номер 38:06-4.30), ее площадь составляет 249,71 га, утверждена внесением изменений в Генеральный план Хомутовского муниципального образования (решение Думы от 24.10.2019 № 30-124/д.).
В северной части п. Горный включается неразграниченные территории квартала 38:06:100922 (см. Рис.1 № 5) площадью 1,33 га, которые не изменяют своего функционального назначения, остаются в зоне сельскохозяйственных угодий, зоне инженерной инфраструктуры, зоне транспортной инфраструктуры, зоне озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) и лесопарковой зоне. 
В юго-западной части Хомутовского поселения в границы п. Горный включаются земельные участки, расположенные в квартале 38:06:100902 (часть квартала), днт «Янтарь» 
и днт «Позитив» общей площадью 66,45 га (см. Рис.1 №5) с существующей категорией земли населенных пунктов. 
Согласно письму от Министерства лесного комплекса Иркутской области 
от 30.09.2022 №02-9111224/22 (Приложение 8), в п. Горном Хомутовского МО 
в соответствии с данными государственного лесного реестра земельные участки 38:06:100902:1137, 38:06:100902:1476, 38:06:100902:1477, 38:06:100902:1491, 38:06:100902:1507, 38:06:100902:1508, 38:06:100902:1509, 38:06:100902:1524, 38:06:100902:1525, 38:06:100902:2854, стоящие на кадастровом учете с иной категорией пересекают земли лесного фонда Иркутского лесничества (защитные леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: леса, расположенные в зеленых зонах). Данные земельные участки исключаются из границ 
п. Горный.
В центральной части п. Горный исключаются обособленные земельные участки 38:06:100922:21,38:06:100922:22 (см. Рис.1 №2) площадью 15,86 га, фактически имеющие категорию земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
Также исключается земельный участок 38:06:100601:1 с разрешенным использованием - обеспечение обороны и безопасности (см. Рис.1 №2) площадью 36,94 га. Участок частично расположен в землях населенных пунктов, а фактически имеет категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, находится в собственности Российской Федерации согласно письму Федерального государственного казенного учреждения «Сибирское территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны Российской Федерации  (Приложение 5).
Границы населенных пунктов д. Позднякова, д. Талька и п. Плишкино состоят 
на учете в едином государственном реестре недвижимости и в рамках данного проекта 
не изменялись.
Хомутовское МО
В северной части с. Хомутово земельный участок 38:06:000000:6095 площадью 2,01 га предлагается к переводу в зону отдыха и земли особо охраняемых территорий и объектов 
из земель сельскохозяйственного назначения для организации палаточного лагеря** согласно перечню замечаний к проекту, предоставленных администрацией Хомутовского сельского поселения (Приложение 10). 
**в границах Хомутовского муниципального образования 13828,3 га (Таблица 14.1) земель сельскохозяйственного назначения. В рамках внесения изменений в Генеральный план предлагается 
к переводу в земли особо охраняемых территорий 2,01 га, что составляет 0,01 % от общего числа земель сельскохозяйственного назначения. 
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых осуществляется процедура перевода в иную категорию земель (таблица 6.1.1) составляет 241,03 га, а в границах Хомутовского муниципального образования всего 13828,3 га (Таблица 14.1) земель сельскохозяйственного назначения.
Следовательно, процент земель, предлагаемых к переводу, составит – 1,74 %
 от общего числа земель сельскохозяйственного назначения.
Таблица 6.1.1 – Земли сельскохозяйственного назначения, в отношении которых осуществляется процедура перевода в иную категорию земель
	№
	Существующая категория земель
	Планируемая категория земель
	га

	1
	земли сельскохозяйственного назначения
	земли населенных пунктов (с. Хомутво)
	26,9

	2
	
	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения*
	250,83

	3
	
	земли особо охраняемых территорий
	2,01

	ИТОГО
	279,74


Примечание:
*в таблице 6.1.1 учитывается перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (таблица 7.11, и земельные участки 38:06:100801:14416, 38:06:100801:29167, 38:06:100801:29168 площадью 2,06 га).
6.2. Предложения по границе населенных пунктов с. Хомутово, д. Талька, д. Куда, 
д. Позднякова, п. Горный и п. Плишкино
Таблица 6.2.
	Наименование
	Ед. изм.: га

	
	современная
	проектная

	с. Хомутово 
	2569,66 га
	2455,93 га

	д. Талька
	200,36 га
	200,36 га

	д. Куда
	1292,58* га
	1297,70 га

	д. Позднякова
	182,32* га
	182,32 га

	п. Горный
	249,71* га
	264,78 га

	п. Плишкино
	2804,24 га
	2804,24 га

	Всего:
	7298,86 га
	7205,33 га


Примечание: 
1. * Площадь населенных пунктов уточнена по данным ЕГРН.
2. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих 
в состав поселения или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования см. раздел 15.
7. Архитектурно-планировочная структура территории
[bookmark: _Toc344549765][bookmark: _Toc373480312]7.1. Анализ практики реализации предыдущих планов застройки поселка 
Жилая застройка 
Основной тип застройки Хомутовского муниципального образования – это усадебная застройка. Многоквартирная застройка представлена в незначительном количестве в с. Хомутово 
и в п. Горный. Близость к г. Иркутску (около 20 км), наличие большого спроса под жилищное строительство, отсутствие документов территориального планирования, повлекло за собой значительное территориальное развитие селитебных территорий на землях сельскохозяйственного назначения. В результате жилая застройка вышла за границы земель населенных пунктов. 
Современная застройка представлена преимущественно коттеджной застройкой, осуществляется застройка блокированными жилыми домами. Разрабатываются 
и реализуются проекты комплексного малоэтажного строительства в районе д. Куда, 
п. Горный, с. Хомутово и п. Плишкино.
В рамках проекта, жилищное строительство планируется на площадке, предназначенной для комплексного развития территории: 
- под индивидуальные жилые дома в северо-западной части с. Хомутово, которые попадают в зону особого градостроительного регулирования*.
*Зона особого градостроительного регулирования – это предусмотренный органом местного самоуправления иной вид территориальной зоны, выделяемой с учетом функциональных зон 
и особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливается в соответствии со статьей 35 п. 15 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
В Хомутовском муниципальном образовании особые условия реализации строительства 
на данной территории возможны после выполнения мероприятий по инженерной подготовке территории в целях защиты от затопления, подтопления.

Общественная застройка
На территории с. Хомутово планируются следующие объекты социальной инфраструктуры:
- в сфере здравоохранения запланировано строительство, детской поликлиники на 350 посещений;
- в сфере образования и науки запланировано строительство двух детских дошкольных учреждений на 240 мест, также общеобразовательная школа на 1550 мест, учреждения дополнительного образования (музыкальная, художественная школа) на 500 учащихся;
- в сфере культуры и искусства запланировано строительство дома культуры на 300 мест, клубного учреждения на 300 мест и библиотека на 60 тыс. ед. хранения;
- в сфере физической культуры и массового спорта запланировано строительство спортивного комплекса со спортзалом на 1000 м2 пл.пола и бассейном на 400 м2 зерк.воды, стадиона (возле планируемой школы на севере населенного пункта) и шесть открытых спортивных сооружений.
На территории д. Куда планируются следующие объекты социальной инфраструктуры:
- в сфере здравоохранения запланировано строительство амбулатории на 50 посещений;
- в сфере образования и науки запланировано строительство пяти детских дошкольных учреждений на 240 мест, общеобразовательной школы на 725 мест и 900 мест, а также учреждения дополнительного образования (музыкальная, художественная школа) на 400 учащихся;
- в сфере культуры и искусства запланировано строительство шести клубных учреждений на 300 мест каждое, двух библиотек на 60 тыс. ед. хранения;
- в сфере физической культуры и массового спорта запланировано строительство спортивного комплекса со спортзалом на 1500 м2 пл.пола и бассейном на 400 м2 зерк.воды, ледового дворца на 60 чел. в смену, а также два открытых спортивных сооружения. 
На территории п. Горный планируются следующие объекты социальной инфраструктуры:
- в сфере здравоохранения запланировано строительство ФАПа на 10 посещений;
- в сфере образования и науки запланировано строительство двух детских дошкольных учреждений на 110 мест каждое и общеобразовательной школы на 500 мест;
- в сфере культуры и искусства запланировано строительство клубного учреждения 
на 250 мест и библиотеки на 60 тыс. ед. хранения;
- в сфере физической культуры и массового спорта запланировано строительство спортивного комплекса со спортзалом на 1000 м2 пл.пола и бассейном на 400 м2 зерк.воды, 
а также двух открытых спортивных сооружений;
На территории д. Позднякова планируются следующие объекты социальной инфраструктуры:
- в сфере здравоохранения запланировано строительство ФАПа на 10 посещений;
- в сфере культуры и искусства запланировано строительство клубного учреждения 
на 100 мест;
- в сфере физической культуры и массового спорта запланировано строительство открытого спортивного сооружения;
 На территории д. Талька планируются следующие объекты социальной инфраструктуры:
- в сфере здравоохранения запланировано строительство ФАПа на 10 посещений;
- в сфере образования и науки запланировано строительство детского дошкольного учреждения на 110 мест и общеобразовательной школы на 250 мест;
- в сфере физической культуры и массового спорта запланировано строительство двух открытых спортивных сооружений. 
На территории п. Плишкино планируются следующие объекты социальной инфраструктуры:
- в сфере здравоохранения предусматривается размещение центра обслуживания федерального значения в п. Плишкино (мкр. Ключевой), в который входят федеральные объекты обслуживания, такие как перинатальный центр, центр восстановительного лечения, геронтологический центр, культурно-развлекательный комплекс, гостиничный комплекс на 1400 мест, врачебной амбулатории на 50 посещений;
- в сфере образования и науки запланировано строительство детского дошкольного учреждения на 90 мест, на 140 мест, и два на 330 места, а также общеобразовательной школы на 354 места и одной на 1550 мест;
- в сфере культуры и искусства запланировано строительство трех клубных учреждений на 400 мест каждое и библиотеки на 60 тыс. ед. хранения;
- в сфере физической культуры и массового спорта запланировано строительство двух открытых спортивных сооружений; 
Неконтролируемое развитие жилой застройки без разработанной документации территориального планирования препятствует размещению общественных центров. Территории, зарезервированные под объекты социально-бытового обслуживания, 
в конечном итоге застраиваются жилой застройкой. 
Среди крайне необходимых объектов общественного назначения можно выделить строительство поликлиники и стационара, дошкольных и школьных учреждений, объектов культурно-досугового назначения.
Производственные и коммунально-складские территории
Производственные и коммунально-складские объекты Хомутовского муниципального образования представляют:
- мясокомбинат ОАО «Хомутовское», расположенный в с. Хомутово;
- тепличные хозяйства в Хомутовском муниципального образования;
- около 10 пилорам;
- 12 строительных организаций;
- завод по переработке древесины и производство клееного бруса;
- рыбозавод.
В соответствии со схемами территориального планирования Иркутской области 
и Иркутского района перспективы развития производственной и коммунально-складской инфраструктуры связаны с необходимостью строительства и последующего обслуживания международного аэропорта «Иркутск-Новый».
В случае размещения аэропорта на площадке Позднякова (вариант 3) основной сектор экономики будет постепенно переходить от агропромышленного в строительный, в торговлю 
и сферу услуг. Важную роль будет выполнять планируемый транспортно-логистический центр при международном аэропорте.
Низкую рентабельность предприятий в отраслях экономики и, прежде всего, 
в сельском хозяйстве необходимо решать путем создания многоотраслевого хозяйства промышленной направленности (лесозаготовка и деревопереработка, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства и пр.).
Транспортная и инженерная инфраструктура
Современная улично-дорожная сеть представлена автомобильной дорогой общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутск - Усть-Ордынский -Жигалово и основными дорогами местного значения, обеспечивающими связь 
с второстепенными и внешними автомобильными дорогами.
Улицы Колхозная, Кирова и Ленина - с твердым покрытием. Улично-дорожная сеть города требует реконструкции.
Стратегическая схема развития транспортной инфраструктуры связана с дальнейшим формированием транспортной сети федерального, регионального и местного значения, обеспечивающих связь пригородных территорий, планируемого международного аэропорта, транспортно-логистического центра с городом Иркутском и другими населенными пунктами Иркутской области. 
Стратегическая схема развития инженерной инфраструктуры связана с прохождением через территорию муниципального образования магистральных сетей газопровода, керосинопровода, линии электропередач, инженерных сетей для проектируемого аэропорта, 
а также размещением соответствующих объектов инженерной инфраструктуры (ГРС, ГРП, ПС, котельных и пр.). 

Рекреационные территории
Существующие рекреационные территории, распложенные преимущественно вдоль 
р. Куды, не оборудованы специальными площадками для отдыха. 
В соответствии с схемой территориального планирования Иркутского района 
в с. Хомутово, д. Куда и д. Талька предусматривается создание рекреационной зоны экстенсивного (пассивного) регламентированного использования, которая предусматривает использование территорий для организации прогулочных маршрутов, зон для проведения научно-исследовательской деятельности. В таких зонах запрещается строительство капитальных, стационарных объектов, кроме установки туалетов и мусорных контейнеров по мере необходимости. 
Городские леса
Городские леса - леса, расположенные на землях городских поселений, в пределах городской черты. В отличие от зеленых насаждений в скверах, на бульварах, улицах и т.д., 
не входящих в лесной фонд, городские леса входят в его состав и относятся к категории лесов государственного значения. Городские леса предназначены для отдыха населения, проведения культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также для сохранения благоприятной экологической обстановки.
Согласно ст. 116 Лесного кодекса Российской Федерации к городским лесам относятся леса, расположенные на землях населенных пунктов в пределах одного муниципального образования. В городских лесах запрещаются использование токсичных химических препаратов, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, ведение сельского хозяйства, разведка и добыча полезных ископаемых и строительство объектов капитального строительства, 
за исключением велосипедных и беговых дорожек и гидротехнических сооружений.
Изменение границ земель, на которых располагаются городские леса, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается.
На территории Хомутовского сельского поселения по данным Министерства лесного комплекса Иркутской области городские леса площадью 1654,7 га находятся в границах 
п. Плишкино (Приложение 6). 
Учитывая то, что на землях городских лесов, предоставленных на картах 
и таксационных описаниях Министерством лесного комплекса Иркутской области 
(Приложение 6), фактически находятся несколько СНТ, ДНТ и земельные участки, предоставленные в собственность, провести лесоустройство в отношении городских лесов 
и лесопарков в заявленных площадях (1654,7 га) не представляется возможным в связи 
с наличием существующей застройки территории и прав собственности на земельные участки. 
В рамках проекта была установлена фактическая площадь городских лесов в размере 1671,1 га, которая учитывает существующую застройку, планируемое развитие п. Плишкино 
и права на зарегистрированные земельные участки в едином госудасрвенном реестре недвижимости. Границы городских лесов были согласованы Министерством лесного комплекса Иркутской области в письме № 02-91-6080/23 от 2.06.2023 г. (Приложение 25).  
Также во внимание принято решение суда (Приложение 7), которое поясняет, что провести лесоустройство в отношении городских лесов и лесопарков в заявленных площадях 
не представляется возможным в связи с застройкой территории. Так как заявленные площади городских лесов установлены на момент передачи лесов - 1997 год, они не учитывают существующую ситуацию. В следствие этого, суд полагает, что требования об установлении городских лесов в указанной площади не подлежат удовлетворению. При этом суд учитывает, что при проведении лесоустройства будут установлены фактические площади находящихся 
на территории МО городских лесов.
Внесением изменений в Генеральный план Хомутовского муниципального образования была определена лесопарковая зона в границах п. Плишкино, д. Куда, 
п. Горный, д. Талька, с. Хомутово - 1671,1 га.
[bookmark: _Toc344549766][bookmark: _Toc373480313]7.2. Предложения по функциональному зонированию территории и размещению проектируемых объектов
7.2.1. Формирование архитектурно-планировочной структуры Хомутовского муниципального образования. Развитие планировочных каркасов
Планировочная структура Хомутовского МО запроектирована с учетом сложившейся схемы функционального зонирования, с максимальным сохранением существующих улиц 
и дорог, общественных центров и подцентров, а также с учетом естественных 
и планировочных ограничений. В проекте рассмотрены различные варианты сценария развития МО. Каждый из вариантов не исключает возможность строительства международного аэропорта, и в то же время проанализирована возможность непрерывного развития селитебных территорий, как на расчетный, так и на перспективный срок.
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Рисунок 7.2.1. Эскиз принципиальной схемы развития территории Хомутовского муниципального образования

Основу архитектурно-планировочной композиции призвано составить транспортное кольцо, сформированное безымянным проездом в створе ул. 50 лет Октября, далее 
по ул. Кирова, переходящее в ул. Ленина до пересечения ее с автомобильной дорогой общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутск-Усть-Ордынский 
в районе стелы «Медведь», далее - в северном направлении до пересечения ее с безымянным проездом. Поперечно пересекающая улица Колхозная, которая объединит д. Тальку, 
с. Хомутово с населенными пунктами Уриковского муниципального образования. Радиально-расходящиеся улицы обеспечивают транспортную связь селитебной зоны с внешними автомобильными дорогами. Пересечение основных улиц планируемых в центре населенных пунктов, в микрорайонах,на производственных территориях формируют систему общественных центров и подцентров всего муниципального образования.
[bookmark: _Toc344549768][bookmark: _Toc373480315]7.2.2. Формирование жилой зоны планировочных районов
В соответствии с техническим заданием жилую застройку необходимо предложить малоэтажную с приусадебными и приквартирными участками. 
Генеральным планом предусматривается три функциональные зоны под размещение жилой застройки. Во всех планировочных районах - строительство индивидуальной жилой застройки, малоэтажных жилых домов с приусадебными участками, а также жилой застройки до 3-х этажей, представляющей собой многоквартирные жилые дома, блокированные дома. Данная застройка, наряду с объектами социально-бытового обслуживания, играет роль формирования общественного центра, а также формирует силуэт главных улиц населенных пунктов. 
[bookmark: _Toc344549769][bookmark: _Toc373480316]7.2.3. Формирование общественных центров
Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие общественных центров Хомутовского муниципального образования с сохранением их функционального назначения. 
В связи с обширным увеличением селитебных территории поселка, увеличением численности населения и необходимостью обеспечения жителей объектами социального бытового, торгового и культурного обслуживания, Генерального плана предусматривается формирование новых центров межселенного, общепоселкового и районного значения.  
В центральной части - реконструкция существующих объектов с сохранением 
их функционального назначения. Реконструкция зданий должна, в том числе, включать работы по фасадной части жилых и общественных зданий в отношении объектов, формирующих общественный центр. Объекты общественного назначения представлены несколькими специализированными центрами общественного назначения, сформированными вдоль основных улиц и дорог, формируя систему центров на всем протяжении.
Генеральным паном предусматриваются к развитию следующие общественные центры:
Центры федерального и регионального значения
1. Авиатранспортный узел «Иркутск Новый» - расположен в семи километрах восточнее д. Тальки. В состав центра войдут:
- аэродромный комплекс;
- коммерческий комплекс;
- комплекс неавиационной коммерческой деятельности;
- производственный комплекс авиакомпаний;
- производственный комплекс вспомогательного назначения;
- комплекс инженерного обеспечения;
- комплекс оперативного ТО самолетов;
 - комплекс УВД и радионавигации (Росаэронавигация).
- транспортно-логистический комплекс.
2. Многофункциональный общественный центр «Ключевой» - расположен в юго-восточной части п. Плишкино, в соответствии с письмом от корпорации: 
- перинатальный комплекс;
- центр восстановительного лечения;
- геронтологический центр;
- студенческий культурно-спортивный оздоровительный комплекс;
- культурно-досуговый центр;
- многофункциональный сервисный центр в формате «Пауэр центр» (POWER CENTRE) или «Ритэйл Парк»;
- торгово-развлекательный центр;
- торговый центр в формате «Аутлет»;
- гостиничный комплекс на 150 номеров;
- гостиничный комплекс, включающий в себя: гостиницу для приезжающих участников научных и образовательных программ; кемпинг-апартаменты профессорско-преподавательского состава;
- комплекс административно-офисных зданий;
- конгресс-центр;
- образовательное, научно-исследовательское учреждение с общежитиями.
Центры регионального значения
3. Центр межселенного значения «Кудинский» - расположен в западной части д. Куда, в состав центра войдут:
- больничный комплекс;
- гостиничный комплекс;
- торговый комплекс, в т. ч. рынок;
- физкультурно-оздоровительный комплекс.
Центры регионального и местного значения
4. Административно-культурный центр общепоселкового значения - расположен 
в с. Хомутово, в районе существующего административного центра, в состав которого дополнительно войдут:
- дом культуры;
- библиотека. 
5. Цент районного значения «Западный», «Октябрьский», «Талька», «Горный», «Плишкино» и «Аэропорт» поселкового значения, располагаются в центрах населенных пунктов и микрорайонов в составе:
- общеобразовательные школы;
- детские дошкольные учреждения;
- объекты торговли и досуга;
- объекты бытового обслуживания;
- фельдшерско-акушерские пункты;
- раздаточные пункты молочной кухни;
- объекты и территории физкультурно-оздоровительного назначения.
6. Центр придорожного обслуживания - располагается вдоль автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутск-Усть-Ордынский - Жигалово, в составе центра предусматривается размещение объектов придорожного обслуживания (СТО, предприятия торговли, общественного питания, мотели, сувенирные лавки и пр.).
7.2.4. Формирование производственных зон 
Производственные объекты 2 и 3 класса опасности:
1. Завод металлоконструкций(1*)
- месторасположение: участок расположен в 0,8 км севернее от п. Горный; 
- площадь территории 18,8 га;
- сфера деятельности: производство и сборка металлоконструкции.

2. Завод железобетонных изделий, асфальтобетонный завод(1*)
- месторасположение: участки расположены на 15-16 км автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутск-Усть-ордынский –Жигалово, в 3,30 км восточнее от д. Позднякова; 
- площадь территории 35,4 га;
- сфера деятельности: производство железобетонных изделий, производство асфальтобетона.

3. Индустриальный парк «Хомутово» ООО «Госстрой»
- месторасположение: расположены на 19-м км автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутск-Усть-Ордынский -Жигалово; 
- площадь территории 59,9 га;
Для организации производственной площадки для индустриального парка «Хомутово» 
к переводу планируется 48,2 га из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

4. Кирпичный завод (на территории индустриального парка «Хомутово» ООО «Госстрой»)
- месторасположение: участки расположены на 19-м км автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутск-Усть-Ордынский, юго-восточнее деревни Грановщины; 
- общая площадь территории индустриального парка 59,9 га.

5. Производство по глубокой переработке древесины (на территории индустриального парка «Хомутово ООО «Госстрой»»)
- месторасположение: участки расположены на 19-м км автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутск-Усть-Ордынский, юго-восточнее деревни Грановщины; 
- общая площадь территории индустриального парка 59,9 га.
Примечание. (1*) – Производственные объекты предусмотрены в утвержденной Схеме территориального планирования Иркутского района.

На территориях существующих производственных и коммунально-складских предприятий (не оказывающих негативного воздействия на существующую жилую застройку), а также на участках, используемых не эффективно, предусматривается дальнейшее развитие предприятий строительного сектора по обработке древесины, производства мебельной продукции и пр.
Так проектом предусматривается перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, и изменение функционального назначения территории в производственную зону, для дальнейшего использования под размещение промышленных объектов на основании обоснований изменения категории земель (приложение 26).

Таблица 7.1.1 - Перечень земельных участков, предлагаемых для перевода 
в промышленную зону (П-1)

	Существующая категория земель
	Номер земельного участка/кадастро-вого квартала
	Планируемая категория земель
	Планируемое использование
	Площадь, га

	1
	2
	3
	4
	6

	Земли сельско-хозяйственного назначения
	38:06:100801:10862
	Земли промышленности,  энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	производство строительных материалов для реализации объекта «Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска»
	10,43

	
	38:06:071102:131, 38:06:071102:141, 38:06:071102:52, 38:06:071102:56, 38:06:071102:65, 38:06:071102:55, 38:06:071102:54
	
	производство глубокой переработки древесины.

	56,03

	
	38:06:100801:14416
	
	Дерево-переработываемое предприятие по технологии деревянные кирпич «АСвА»
	1,26

	
	38:06:100801:29168
38:06:100801:29167
	
	пилорама
	0,8

	
	38:06:100922:463
	
	дробильный комплекс
	7,6

	ИТОГО
	76,12



Данные земельные участки не относятся к особо ценным сельскохозяйственным угодьям 
в соответствии с распоряжением Министерства сельского хозяйства Иркутской области 
от 18.06.2021 № 167-мр «Об утверждении Перечня земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Иркутской области, использование которых для целей, 
не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается», и по своими агрохимическим характеристикам относятся к низко продуктивным сельскохозяйственным угодьям.
Данные территории по назначению (для сельскохозяйственного производства) не используется уже много лет, выращивание сельскохозяйственных культур на земельных участках не востребовано, а создание производств обеспечит новые рабочие места жителям Хомутовского муниципального образования (Приложение 3).
Карьеры по добыче полезных ископаемых
1. Наименование участка недр (месторождение, участок): «Грановское – восточная залежь».
Участок недр приурочен к земельным участкам с кадастровыми номерами 38:06:100922:5513, 38:06:100922:67, 38:06:100922:10307, 38:06:000000:6373, 38:06:100922:8438, 38:06:100922:8054, 38:06:100922:682, 38:06:100922:683, 38:06:100922:684, 38:06:000000:3633, 38:06:100922:686, 38:06:100922:4044, 38:06:100922:712, 38:06:100922:710, 38:06:100922:64, 38:06:100922:3210, 38:06:100922:6761, 38:06:100922:6762, 38:06:100922:408, 38:06:100922:409, 38:06:100922:6759, 38:06:100922:6747, 38:06:100922:8054, 38:06:100922:6746, 38:06:100922:415, 38:06:100922:681, 38:06:100922:1038, 38:06:100922:8373, 38:06:100922:8372, 38:06:100922:1037, 38:06:100922:6090, 38:06:100922, часть кадастрового квартала 38:06:100922.
- площадь участка недр: 225,34 га.
- площадь территории: 176,47 га.
- целевое назначение: разведка и добыча торфа
- местоположение: юго-восточнее д. Грановщина.
Недропользователь: ОАО «Сосновгео». 
Лицензия на пользование участком недр: ИРир00018ТР. Срок окончания лицензии: 31 декабря 2037 г.
К переводу планируется 45,05 га (земельные участки 
с кадастровыми номерами: 38:06:100922:5513, 38:06:100922:6759, 38:06:100922:415, 38:06:100922:681, 38:06:100922:1038, 38:06:100922:8373, 38:06:100922:6090) из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

2. Наименование участка недр (месторождение, участок): «Карлукский - 2».
Участок недр приурочен к земельным участкам с кадастровыми номерами 38:06:100922:679, 38:06:100922:680, 38:06:100922:10446.
- площадь участка недр: 22,25 га.
- площадь территории: 22,25 га.
- целевое назначение: геологическое изучение, разведка и добыча песчано-гравийных, гравийно-песчаных, валунно-гравийно-песчаных пород.
- местоположение: юго-восточнее д. Грановщина.
Недропользователь: ООО «ГОРТОПСБЫТ+». 
Лицензия на пользование участками недр местного значения ИРир00019ТР. Срок окончания лицензии: 1 июня 2027 г.
К переводу планируется 20,86 га (земельные участки с кадастровыми номерами: 38:06:100922:679, 38:06:100922:680, 38:06:100922:10446) из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

3. Наименование участка недр (месторождение, участок): «Карлукский - 4». 
Участок недр приурочен к земельному участку с кадастровым номером 38:06:100922:556.
- площадь участка недр: 10,22 га.
- площадь территории: 10,43 га.
- целевое назначение: геологическое изучение, разведка и добыча песчано-гравийных, гравийно-песчаных, валунно-гравийно-песчаных пород 
- местоположение: южнее с. Хомутово.
Недропользователь: ООО «Нептун». 
Лицензия на пользование участками недр местного значения ИРир00020ТР. Срок окончания лицензии: 1 июня 2027 г.

4. Наименование участка недр (месторождение, участок): «Поздняковское месторождение».
Участок недр приурочен к земельным участкам с кадастровыми номерами 38:06:100902:513, 38:06:000000:8300/2, 38:06:100902:5440, 38:06:100902:536, 38:06:100902:5919, 38:06:100902:5918, 38:06:100902:5336, 38:06:100902:5339, 38:06:100902:5335, часть территории 38:06:100902.
- площадь участка недр: 72,53 га.
- площадь территории: 7,73 га.
- целевое назначение: геологическое изучение, разведка и добыча торфа 
- местоположение: восточнее д. Позднякова.
Недропользователь: ОАО «Сосновгео». 
Лицензия на пользование участками недр местного значения ИРир00024ТЭ. Срок окончания лицензии: 31 декабря 2028 г.
К переводу планируется 17,5 га (часть территории 38:06:100902) из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

5. Наименование участка недр (месторождение, участок): «Поздняковское месторождение».
Участок недр приурочен к земельным участкам с кадастровыми номерами 38:06:071102:202, 38:06:071102:572.
- площадь участка недр: 112,65 га.
- площадь территории: 92,15 га.
- целевое назначение: геологическое изучение, разведка и добыча песчано-гравийных, гравийно-песчаных, валунно-гравийно-песчаных пород.
- местоположение: севернее д. Позднякова.
Недропользователь: ООО «Перспектива». 
Лицензия на пользование участками недр местного значения ИРир00052ТР. Срок окончания лицензии: 31 декабря 2033 г.

6. Наименование участка недр (месторождение, участок): «Поздняковский-3».
Участок недр приурочен к земельным участкам с кадастровыми номерами 38:06:100902:1822; 38:06:100902:1823; 38:06:100902:1824; 38:06:100902:1881; 38:06:100902:1882.
- площадь территории: 52,12 га.
- площадь участка недр: 28,85 га.
- целевое назначение: разведка и добыча песчано-гравийных пород 
- месторасположение: на левобережной пойме р. Куда с. Хомутово. 
Прогнозные ресурсы по категории Р1 по участку недр составляют 900 тыс. м3.
Недропользователь: ООО «СендТрейд». Лицензия на пользование участками недр местного значения ИРир 00061 ТР. Срок окончания лицензии: 10 июня 2034 г.

7. Наименование участка недр (месторождение, участок): «Талькинский-2».
Участок недр приурочен к земельным участкам с кадастровыми номерами 38:06:100902:524; 38:06:100902:1165, 38:06:100902:4016, 38:06:100902:576, 38:06:100902:407.
- площадь территории: 34,02 га
- площадь участка недр: 16,09 га.
- целевое назначение: разведка и добыча песков. 
- месторасположение: в 1 км на юго-запад от д. Талька. 
Недропользователь: ООО «СендТрейд». 
Лицензия на пользование участками недр местного значения ИРир 00062 ТР. Срок окончания лицензии: 10 июня 2039 г.
К переводу планируется 8,53 га (земельный участок с кадастровым номером: 38:06:100902:576) из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

8. Наименование участка недр (месторождение, участок): «Кудинский-6»
Участок недр находится в границах земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:10514.
- площадь территории 9,87 га. 
- площадь участка недр: 9,87 га.
- целевое назначение: разведка и добыча песчано-гравийных.
- месторасположение: в 5 км на северо-восток от с. Карлук, на левобережной пойме 
р. Куда. 
Недропользователь: ООО «Стройпромснаб». 
Лицензия на пользование участками недр местного значения ИРир 00063 ТР. Срок окончания лицензии: 10 июля 2024 г.

8. Наименование участка недр (месторождение, участок): «Поздняковский-4».
Участок недр приурочен к границам земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:071102:159; 38:06:071102:160; 38:06:000000:8300/1.
- площадь территории: 20,86 га.
- площадь участка недр: 20,86 га. 
- целевое назначение: геологическое изучение, разведка и добыча песчано-гравийных пород..
- месторасположение: на левобережной пойме р. Куда у д. Позднякова. 
Недропользователь: ООО «Нерудник». 
Лицензия на пользование участками недр местного значения ИРир 00067 ТР. Срок окончания лицензии: 10 июня 2030 г.

9. Наименование участка недр (месторождение, участок): «Кудинский-10».
Участок недр приурочен к земельным участкам с кадастровыми номерами 38:06:100922:10371, 38:06:100922:10374, 38:06:100922:10376, 38:06:100922:466, 38:06:100922:10375, 38:06:100922:671.
- площадь участка недр: 19,64 га.
- площадь территории: 17,07 га
- целевое назначение: геологическое изучение, разведка и добыча песчано-гравийных, гравийно-песчаных, валунно-гравийно-песчаных пород 
- местоположение: юго-восточнее д. Грановщина.
Недропользователь: ООО «Агрофирма». 
Лицензия на пользование участками недр местного значения ИРир00070ТР. Срок окончания лицензии: 1 февраля 2031 г.
К переводу планируется 7,13 га (земельные участки с кадастровыми номерами 38:06:100922:466 38:06:100922:671) из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

10. Наименование участка недр (месторождение, участок): «Целинный-2».
Участок недр приурочен к земельным участкам с кадастровыми номерами 38:06:080607:525; 38:06:080607:522.
- площадь территории: 20,86 га.
- площадь участка недр: 20,86 га.
- целевое назначение: геологическое изучение, разведка и добыча песков.
- месторасположение: в 7 км на юго-восток от д. Позднякова.
Недропользователь: ООО «СендТрейд». 
Лицензия на пользование участками недр местного значения ИРир 00073 ТР. Срок окончания лицензии: 01 февраля 2032 г.

11. Наименование участка недр (месторождение, участок): «Турский».
Участок недр приурочен к земельным участкам с кадастровыми номерами, 38:06:100801:283, 38:06:071102:734.
- площадь участка недр: 25,24 га.
- площадь территории: 39,82 га.
- целевое назначение: геологическое изучение, разведка и добыча песчано-гравийных, гравийно-песчаных, валунно-гравийно-песчаных пород на участке недр местного значения «Турский».
- местоположение: северо-восточнее с. Хомутово.
Недропользователь: ООО «Карьер Турский». 
Лицензия на пользование участками недр местного значения ИРир00074ТР. Срок окончания лицензии: 1 апреля 2030 г.
К переводу планируется 39,82 га (земельные участки с кадастровыми номерами 38:06:100801:283, 38:06:071102:734) из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

12. Наименование участка недр (месторождение, участок): «Грановское «Восточная залежь 1».
Участок недр приурочен к земельным участкам с кадастровыми номерами 38:06:100922:1037, 38:06:100922:8372.
- площадь участка недр: 17,93 га.
- площадь территории: 20,95 га
- целевое назначение: геологическое изучение, разведка и добыча песчано-гравийных, гравийно-песчаных, валунно-гравийно-песчаных пород.
- местоположение: южнее с. Хомутово.
Недропользователь: ОАО «Сосновгео». 
Лицензия на пользование участками недр местного значения ИРир00075ТР. Срок окончания лицензии: 10 мая 2041 г.
К переводу планируется 17,93 га (земельные участки с кадастровыми номерами 38:06:100922:1037, 38:06:100922:8372) из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

13. Наименование участка недр (месторождение, участок): «Кудинский - 5».
Участок недр приурочен к земельным участкам с кадастровыми номерами 38:06:100922:778, 38:06:100922:785
- площадь участка недр: 10,37 га
- площадь территории: 20,86 га.
- целевое назначение: геологическое изучение, разведка и добыча песчано-гравийных, гравийно-песчаных, валунно-гравийно-песчаных пород 
- местоположение: юго-восточнее д. Грановщина.
Недропользователь: ООО «Стройпромснаб». 
Лицензия на пользование участками недр местного значения ИРир00084ТР. Срок окончания лицензии: 7 августа 2043 г.
К переводу планируется 10,43 га из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

14. Наименование участка недр (месторождение, участок): «Грановское «Восточная залежь 2».
Участок недр приурочен к земельным участкам с кадастровыми номерами 38:06:100922:410, 38:06:100922:411, 38:06:100922:6758, 38:06:100922:10447.
- площадь участка недр: 29,74 га.
- площадь территории: 36,83 га.
- целевое назначение: геологическое изучение, разведка и добыча песчано-гравийных, гравийно-песчаных, валунно-гравийно-песчаных пород на участке недр местного значения «Грановское «Восточная залежь 2».
- местоположение: юго-восточнее д. Грановщина.
Недропользователь: ООО «Карьер «ВОСТОЧНАЯ ЗАЛЕЖЬ-2». 
Лицензия на пользование участками недр местного значения ИРир00086ТР. Срок окончания лицензии: 10 июня 2041 г.
К переводу планируется 36,83 га (земельные участки с кадастровыми номерами 38:06:100922:410, 38:06:100922:411, 38:06:100922:6758, 38:06:100922:10447) из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

15. Наименование участка недр (месторождение, участок): «Целинный -3».
Участок недр приурочен к земельным участкам с кадастровыми номерами 38:06:080607:1554, 38:06:080607:1555.
- площадь участка недр: 13,7 га.
- площадь территории: 8,53 га.
- целевое назначение: геологическое изучение, разведка и добыча песка 
- местоположение: восточнее с. Хомутово, поле «Целлина» 1-е отделение ТОО «Путь Ильича».
Недропользователь: ООО «Карьер «ВОСТОЧНАЯ ЗАЛЕЖЬ-2». 
Лицензия на пользование участками недр местного значения ИРир00087ТР. Срок окончания лицензии: 20 декабря 2046 г.
К переводу планируется 8,53 га (земельные участки с кадастровыми номерами 38:06:080607:1554, 38:06:080607:1555) из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

16. Наименование участка недр (месторождение, участок): «Мыс».
Участок недр приурочен к земельному участку с кадастровым номером 38:06:100902:535.
- площадь участка недр: 7,21 га.
- площадь территории: 8,13 га.
- целевое назначение: геологическое изучение, разведка и добыча песка 
- местоположение: южнее с. Хомутово.
Недропользователь: ООО «СитиСиаб». 
Лицензия на пользование участками недр местного значения ИРК007354ТР. Срок окончания лицензии: 08 сентября 2037 г.

17. Наименование участка недр (месторождение, участок): «Карлукский-9»
Участок недр приурочен к земельным участкам с кадастровыми номерами 38:06:100922:553, 38:06:100922:554.
- площадь участка недр: 7,21 га.
- площадь территории: 8,13 га.
- целевое назначение: геологическое изучение, разведка и добыча песка.
- местоположение: южнее с. Хомутово.
Недропользователь: ООО «Нептун». 
Лицензия на пользование участками недр местного значения ИРК023516ТР. Срок окончания лицензии: 13 декабря 2044 г.

18. Наименование участка недр (месторождение, участок): «Госстрой»
Участок недр приурочен к земельному участку с кадастровым номером 38:06:100922:8563.
- площадь участка недр: 8,46 га.
- площадь территории: 8,46 га.
- целевое назначение: песчано-гравийные породы 
п. 65 перечня участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории Иркутской области, утвержденного распоряжением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2021 г. N 721-рп.

19. Наименование участка недр (месторождение, участок): Поздняковский - 8
Участок недр приурочен к земельному участку с кадастровым номером 38:06:100902:1614.
- площадь участка недр: 9,86 га.
- площадь территории: 10,43 га.
- целевое назначение: песчано-гравийные породы.
Недропользователь: ООО «Нептун». 
Лицензия на пользование участками недр местного значения ИРК023516ТР. Срок окончания лицензии: 13 декабря 2034 г.
К переводу планируется 10,43 га (земельные участки с кадастровыми номерами 38:06:100902:1614) из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

В рамках проекта по Техническому заданию предусматривается перевод земельных участков (таблица 7.1.2) из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, также изменяется функциональное назначение территории в зону добычи полезных ископаемых, для дальнейшего использования под геологическое изучение, разведку, добычу полезных ископаемых (торф, ПГС). 
Часть участков переводится на основании лицензий на пользование участками недр (Приложение 4), часть участков в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2021 г. N 721-рп «Об утверждении перечня участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории Иркутской области».


Таблица 7.1.2 - Перечень земельных участков, предлагаемых для перевода в зону добычи полезных ископаемых (П-5)
	№
	Номер земельного участка
	Название участка
	Номер лицензии
	Место-положение
	Недропользователь
	Целевое назначение
	Срок действия лицензии
	Пло-щадь, га

	1
	38:06:100922:5513
38:06:100922:6759
38:06:100922:415
38:06:100922:681
38:06:100922:1038
38:06:100922:8373
	Грановское местораждение Восточная залежь
	ИРир 0018 ТЭ

	ЮВ
 д. Грановщина
	ОАО «Сосновгео»
(ИНН: 3827000436)

	Карьер по добыче полезных ископаемых:
- разведки и добыча торфа
	31.12.2037
	45,05

	2
	38:06:100922:679
38:06:100922:680
38:06:100922:10446
	Карлукский -2




	ИРир 00019 ТР


	1 км к СВ от пос. Карлук



	ООО «ГОРТОПСБЫТ+»
(ИНН: 3810042004)



	
	01.06.2027


	20,86

	3
	часть территории 38:06:100902
	Талькинский участок
	Ирир 00024 ТР
	В д.Позднякова
	ОАО «Сосновгео»
(ИНН: 3827000436)

	Карьер по добыче полезных ископаемых:
-Разведка и добыча торфа
	31.12.2028
	17,5

	4
	38:06:100902:576
	Талькинский-2
	ИРир 00061 ТР
	
	ООО «СендТрейд»
	Карьер по добыче полезных ископаемых:
- геологическое изучение, разведка и добыча песчано-гравийных, гравийно-песчаных, валунно-гравийно-песчаных породы;
	10.06.2036
	8,53

	5
	38:06:100922:466
38:06:100922:671

	Кудинский-10
	ИРир 00070 ТР
	ЮВ
д. Грановщина
	ООО «Агрофирма»
(ИНН: 3827025536)
	Карьер по добыче полезных ископаемых:
- геологическое изучение, разведки и добыча песчано-гравийных, гравийно-песчаных, валунно-гравийно-песчаных пород
	01.02.2031
	7,13

	6
	38:06:100801:283
38:06:071102:734
	Турский
	ИРир 00074 ТР
	1 км к В от дер. Турская, на лев. бер. р. Куда
	ООО «Карьер «Турский»
(ИНН: 3810088094)
	Карьер по добыче полезных ископаемых.
- геологическое изучение, разведка и добыча песчано-гравийных, гравийно-песчаных, валунно-гравийно-песчаных породы
	01.04.2030
	39,82

	7
	38:06:100922:8372
38:06:100922:1037
	Грановское «Восточная залежь 1»

	ИРир 00075 ТР



	Ю с. Хомутово



	ОАО «Сосновгео»
(ИНН: 3827000436)


	Карьер по добыче полезных ископаемых.
- геологическое изучение, разведка и добыча песчано-гравийных, гравийно-песчаных, валунно-гравийно-песчаных породы
	10.05.2041



	17,93

	8
	38:06:100922:785
	Кудинский - 5
	ИРир 0084 ТР
	ЮВ
 д. Грановщина
	ООО «Стройиндустрия»
(ИНН: 3827044955)
	Карьер по добыче полезных ископаемых.
- геологическое изучение, разведка и добыча песчано-гравийных, гравийно-песчаных, валунно-гравийно-песчаных породы
	07.08.2043
	10,43

	9
	38:06:100922:10447
38:06:100922:410
38:06:100922:411
38:06:100922:6758
	Грановское «Восточная залежь 2»
	ИРир 00086 ТР




	ЮВ
 д. Грановщина


	ООО «Карьер ВОСТОЧНАЯ ЗАЛЕЖЬ-2»
(ИНН: 3810088538)


	Карьер по добыче полезных ископаемых:
- геологическое изучение, разведка и добыча песчано-гравийных, гравийно-песчаных, валунно-гравийно-песчаных породы;
	10.05.2041
	36,83

	10
	38:06:080607:1554
38:06:080607:1555
	Целинный-3
	ИРир 00087 ТР
	
	ООО «Иркутская нерудная компания»
	Карьер по добыче полезных ископаемых.
- пески
	10.06.2034
	8,53

	11
	38:06:100902:1614
	Поздняковский-8
	ИРК023516ТР
	Ю 
д. Позднякова
	Для дальнейшего получения лицензии
	Карьер по добыче полезных ископаемых.
- разведки и добыча песчано-гравийных пород
	13.12.2034
	10,43 

	ВСЕГО
	223,04



Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых осуществляется процедура перевода в иную категорию земель составляет 
299,16 га, а в границах Хомутовского муниципального образования всего 13828,3 га 
(Таблица 14.1) земель сельскохозяйственного назначения. Следовательно, процент земель, предлагаемых к переводу, составит – 2,2 % от общего числа земель сельскохозяйственного назначения.
[bookmark: _Toc344549771][bookmark: _Toc373480318]7.2.5. Формирование сооружений санитарно-технического, коммунального назначения и оказания услуг читать в следующей редакции
Генеральным планом предусмотрено размещение следующих объектов:
Объекты III класса опасности
1. Существующее кладбище
- месторасположение: д. Куда;
- площадь территории - 6 га.
- месторасположение: п. Плишкино;
- площадь территории – 8 га.
Общая площадь кладбища д. Куда составит (увеличится) с 6 до 10 га, после этого подлежит закрытию. 
1. Кладбище традиционного захоронения
- месторасположение: в районе пади Черёмушки, в 4,7 км ЮВ деревни Куды.
- площадь территории - 10 га.
Объекты IV класса опасности
3. Площадки временного накопления ТКО.
- месторасположение: ЮЗ д. Талька;
- площадь территории – 3 га;
- месторасположение – ЮВ д. Куда;
- площадь территории – 8 га.
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Проектом Генерального плана предусматривается туристско-рекреационная зона вдоль реки Куда, общей протяженностью 10 км, площадью около 290 га. На озере 
Усть-Елово организуется рекреационная зона, площадью 11,7 га. В районе д. Талька планируется организация искусственного озера с зоной рекреации площадью 25га, также организуется зона отдыха в северной части п. Плишкино. Площадью 7,7 га. 
На рекреационных территориях не допускается деятельность, не связанная 
с их целевым использованием. На территориях организуются места для отдыха, строятся туалеты и хозяйственные площадки для мусора, организуются необходимые открытые площадки 
для стоянки автомобилей. 
7.2.7. Комплексное развитие территории
Комплексное развитие территорий - совокупность мероприятий, выполняемых 
в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных 
на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования поселения.
Генеральным планом определены 5 территории для реализации комплексного развития территории:
1 площадка на северо-западе с. Хомутово в которую вошли земельные участки 
с кадастровыми номерами: 38:06:100801:14606, 38:06:100801:14789, 38:06:100801:27897, 38:06:100801:27899, 38:06:100801:27898, общей площадью 22,04 га (включение земель сельскохозяйственного назначения в границы населенного пункта с. Хомутово);
2 площадка на северо-востоке с. Хомутово в которую вошел земельный участок 
с кадастровым номером: 38:06:100801:4793 площадью 10,43 га;
3 площадка в п. Плишкино в которую вошли земельные участки с кадастровыми номерами: 38:36:000017:2026, 38:36:000017:3889, 38:36:000017:638, 38:36:000017:3900, 38:36:000017:3901, 38:36:000017:3899, 38:36:000017:3898, 38:36:000017:5984, 38:36:000017:5983, 38:36:000017:5652, 38:36:000017:6006, 38:36:000017:6007, общей площадью 320,05 га.
4 площадка в д. Куда в которую вошли земельные участки с кадастровыми номерами: 38:06:100922:1042, 38:06:100922:1049, 38:06:100922:1047, 38:06:100922:1054, 38:06:100922:1041, 38:06:100922:1043, 38:06:100922:1046, 38:06:100922:1044, 38:06:100922:1045, 38:06:100922:1040, 38:06:100922:7812, часть квартала 38:06:100922, общей площадью 84,5 га;
5 площадка в п. Горный в которую вошел земельный участок 
с кадастровым номером: 38:06:100922:72 площадью 17,06 га
Все вышеперечисленные земельные участки являются частной собственностью. 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на предусмотренных площадках комплексное развитие территории будет осуществляться по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости (комплексное развитие территории по инициативе правообладателей).
Для заключения органом местного самоуправления договора с правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, расположенных 
в границах территории, подлежащей комплексному развитию, принятие решения 
о комплексном развитии территории не требуется, а заключение договора осуществляется без торгов на право заключения договора.
В договор подлежат включению сведения:
перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции
предельный срок реализации проекта;
основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации 
комплексного развития территории, а также предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
сведения о документации по планировке территории, в соответствии с которой осуществляется ее комплексное развитие (при наличии такой документации);
иные сведения, определенные Правительством Российской Федерации, нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
Кроме того, главой администрации МО не требуется принятия решения о внесении изменений в генеральный план в случаях, если для реализации решения о комплексном развитии территории требуется внесение изменений в генеральный план. Такие изменения вносятся в срок не позднее чем 90 дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях 
ее комплексного развития.
На данный момент разработан проект планировки территории в д. Куда Хомутовского муниципального образования Иркутского района. 
На территории проекта планировки предлагается размещение среднеэтажной жилой застройки секционными жилыми домами (5-8 этажей) общей площадью 786,9 тыс. м2. 
Реализация проекта предусматривается в три очереди: 1 – в объеме 286,6 тыс. м2. общей площади на период до 2031 г. (до расчетного срока проекта внесения изменений в генеральный план Хомутовского МО), 2 - в объеме 88,5 тыс. м2. общей площади на период до 2036 г., 3 - в объеме 411,8 тыс. м2. общей площади на период до 2041 г..
Проектом внесения изменений в генеральный план Хомутовского МО в границах проекта планировки предусматривается размещение дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) на 240 мест, строительство двух клубных учреждение по 300 мест и межпоселенческой библиотеки на 60 тыс. единиц хранения. В связи с тем, что за пределами расчетного срока генплана (после 2031 г.) проектом планировки предусматривается размещение значительного дополнительного объема нового жилищного строительства (500,3 тыс. м2. общей площади), проектом планировки предлагается замена ДОУ на 240 мест на ДОУ на 350 мест, размещение дополнительно двух общеобразовательных школ по 1 550 мест и трех ДОУ по 350 мест, а также двух амбулаторий по 240 посещений в смену.
Предлагается также размещение спортивно-оздоровительного центра (спортивные залы на 1 300 м2 площади пола, плавательный бассейн на 400 м2 зеркала воды). В жилой застройке предусматривается размещение объектов торговли местного значения.
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8.1 Существующее положение
8.1.1 Автомобильный транспорт
Связь Хомутовского муниципального образования, с близлежащими населенными пунктами Иркутского района, а также с областным центром г. Иркутск осуществляется 
по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, доступ на которые осуществляется по улично-дорожной сети.
В таблице 8.1.1.1 представлен перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения проходящих по территории Хомутовского муниципального образования.
Таблица 8.1.1.1 - Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
	Реестровый номер
	Наименование автомобильной дороги
	Участок прохождения
	Протяженность
	Техническая категория
	Тип покрытия
	Придорожная полоса

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	25 ОП МЗ 
25Н-056
	Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово
	-
	17,365 км
	II
	Тип покрытия – усовершенство-ванный
	75*

	25 ОП МЗ 
25Н-219
	Куда – Талька - Позднякова
	км 0+006 – км 11+795
	11,789 км
	IV
	Тип покрытия - усовершенствованный
	50*

	25 ОП МЗ 
25Н-220
	Куда – Хомутово - Турская
	км 0+016 – км 13+980
	13,964 км
	IV
	Тип покрытия – усовершенство-ванный
	50*

	25 ОП МЗ 
25Н-222
	Обход Грановщина – Урик - Хомутово
	км 7+998 – км 9+368
	1,370 км
	IV
	Тип покрытия – усовершенство-ванный
	0*

	25 ОП МЗ 
25Н-257
	Хомутово – Урик – Усть-Куда
	км 0+007 – км 2+821
	4,529 км
	IV
	Тип покрытия – усовершенство-ванный
	0*

	
	
	км 3+060 – км 4+775
	
	
	
	

	25 ОП МЗ 
25Н-242
	Подъезд к п. Плишкино**
	км 5+419 – км 10+322
	4,903 км
	IV
	Тип покрытия – усовершенство-ванный
	50*

	
	ВСЕГО:
	53,92 км
	
	
	


Примечание:
* - придорожная полоса установлена в соответствии с Приказом Министерством транспорта 
и дорожного хозяйства Иркутской области от 1 апреля 2022г. №61-10-мпр. В графической части данные придорожные полосы не отображаются ввиду отсутствия сведений о них в ЕГРН.
**- В соответствии с приложением 2 Распоряжения Министерства имущественных отношений Иркутской области №869/И от 26.06.2020г. участки указанных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения не соответствует критериям отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области.
В таблице 8.1.1.2 представлен перечень и характеристики искусственных дорожных сооружений регионального значения на территории Хомутовского муниципального образования.

Таблица 8.1.1.2 - Характеристика искусственных дорожных сооружений регионального значения
	Наименование
искусственного сооружения
	Расположение
	Препятствие

	1
	2
	3

	Автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово

	Мост*
	5+985 км
	путепровод

	Мост
	19+976 км
	р. Куда

	Мост*
	36+463 км
	суходол

	Мост*
	38+456 км
	р. Оек

	Мост*
	41+033 км
	суходол

	Автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Куда – Талька - Позднякова

	Мост
	0+700 км
	суходол

	Мост
	7+350 км
	р. Талька

	Мост
	10+600 км
	р. Куда

	Мост
	11+100 км
	р. Куда

	Автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Куда – Хомутово - Турская

	Мост
	3+070 км
	р. Куда

	Мост
	4+850 км
	р. Куда


Приложение:
* - Перечень искусственных сооружений указан в соответствии с письмом ОГКУ «Дирекция автодорог» исх.№6153/11/05 от 30.11.2021. Данные мостовые переходы не входят в границы Хомутовского муниципального образования.
В таблице 8.1.1.3 представлен перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Иркутского района, проходящих по территории Хомутовского муниципального образования.
Таблица 8.1.1.3 - Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Иркутского района
	Наименование 
автомобильной дороги
	Реестровый номер
	Протяженность

	1
	2
	3

	Подъезд к СНТ "Раздолье"
	25-212-ОП-МР-088
	4,490 км

	Подъезд к п. "Горный"
	25-212-ОП-МР-087
	1,330 км

	д. Куда от 1 + 619 дороги 
Куда – Хомутово
	25-212-ОП-МР-095
	11,476 км

	Подъезд к СНТ "Статистик 2"
	25-212-ОП-МР-041
	3,550 км

	ВСЕГО:
	20,846 км


8.1.2 Пассажирский транспорт
Пассажирские перевозки, связывающие территорию Хомутовского муниципального образования, осуществляется автомобильным транспортом.
Передвижение населения осуществляется на личном транспорте, а также общественным транспортом межмуниципального значения.
Движение общественного транспорта внутри населенных пунктов Хомутовского муниципального образования отсутствует.
В таблице 8.1.2.1 представлен перечень маршрутов общественного автомобильного транспорта.
Таблица 8.1.2.1 – Перечень маршрутов общественного транспорта
	№ маршрута
	Наименование маршрута
	Протяженность

	1
	2
	3

	Городской транспорт

	№1
	Центральная (Хомутово) - Березка
	-

	№2
	Березка - Лена
	-

	Межмуниципальный транспорт

	№ 402
	Плишкино - Иркутск
	35,8 км

	№422
	Иркутск - д. Грановщина
	58,6 км

	№423
	Позднякова - Иркутск
	61,7 км

	№434
	Иркутск - Урик
	34,6 км

	№440
	Иркутск - Оёк
	42,9 км

	№448
	Иркутск - Талька
	26,5 км


8.1.3 Улично-дорожная сеть
Улично-дорожная сеть населенных пунктов Хомутовского муниципального образования сформирована застройкой усадебного типа с нечетко выраженной структурой, обусловленной природными факторами. 
В таблице 8.1.3.1 представлен перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Хомутовского муниципального образования
Таблица 8.1.3.1 - Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Хомутовского муниципального образования
	№ п/п
	Наименование автомобильной дороги
	Протяженность, км

	1
	2
	3

	с. Хомутово

	1. 
	пер. Апрельский
	0,334 км

	2. 
	пер. Академический
	0,534 км

	3. 
	пер. Алтайский
	0,394 км

	4. 
	пер. Александра Щербакова
	0,87 км

	5. 
	пер. Альпийский
	0,22 км

	6. 
	пер. Береговой
	0,19 км

	7. 
	пер. Болотный
	0,158 км

	8. 
	пер. Бородинский
	0,333 км

	9. 
	пер. Боярский
	0,38 км

	10. 
	пер. Брестский
	0,132 км

	11. 
	пер. Буденовский
	0,23 км

	12. 
	пер. Вербный
	0,179 км

	13. 
	пер. Грозный
	0,152 км

	14. 
	пер. Михаила Верпето
	0,13 км

	15. 
	пер. Веселый
	0,476 км

	16. 
	пер. Дальний
	1,14 км

	17. 
	пер. Дачный
	0,29 км

	18. 
	пер. Дружный
	0,099 км

	19. 
	пер. Жукова
	0,217 км

	20. 
	пер. Западный
	0,63 км

	21. 
	пер. Звездный
	0,146 км

	22. 
	пер. Заозерный
	0,407 км

	23. 
	пер. Ивовый
	0,143 км

	24. 
	пер. Кленовый
	0,9 км

	25. 
	пер. Минский
	0,352 км

	26. 
	пер. Мирный
	0,239 км

	27. 
	пер. Миллионный
	0,287 км

	28. 
	пер. Морозный
	0,209 км

	29. 
	пер. Лунный
	0,24 км

	30. 
	пер. Семена Нефедьева
	0,257 км

	31. 
	пер. Одесский
	0,183 км

	32. 
	пер. Ольхонский
	0,12 км

	33. 
	пер. Орловский
	0,166 км

	34. 
	пер. Петровский
	0,278 км

	35. 
	пер. Пожарный
	0,472 км

	36. 
	пер. Полевой
	0,325 км

	37. 
	пер. Покровский
	0,134 км

	38. 
	пер. Придорожный
	0,16 км

	39. 
	пер. Радости
	0,292 км

	40. 
	пер. Речной
	0,129 км

	41. 
	пер. Рябиновый
	0,162 км

	42. 
	пер. Светлый
	0,428 км

	43. 
	пер. Соловьиный
	0,215 км

	44. 
	пер. Сельский
	0,096 км

	45. 
	пер. Солнечный
	0,15 км

	46. 
	пер. Сталинградский
	0,406 км

	47. 
	пер. Степной
	0,968 км

	48. 
	пер. Славный
	0,13 км

	49. 
	пер. Счастья
	0,29 км

	50. 
	пер. Татарский
	0,2 км

	51. 
	пер. Тупик
	0,446 км

	52. 
	пер. 1 Трактовый
	0,13 км

	53. 
	пер. 2 Трактовый
	0,13 км

	54. 
	пер. 3 Трактовый
	0,13 км

	55. 
	пер. 4 Трактовый
	0,13 км

	56. 
	пер. 5Трактовый
	0,13 км

	57. 
	пер. 6 Трактовый
	0,13 км

	58. 
	пер. 7 Трактовый
	0,13 км

	59. 
	пер. 8 Трактовый
	0,13 км

	60. 
	пер. 9 Трактовый
	0,13 км

	61. 
	пер. 10 Трактовый
	0,13 км

	62. 
	пер. 11 Трактовый
	0,13 км

	63. 
	пер. 12 Трактовый
	0,13 км

	64. 
	пер. Цветочный
	0,138 км

	65. 
	пер. Черемуховый
	0,243 км

	66. 
	пер. Юности
	0,29 км

	67. 
	пер. Ягодный
	0,305 км

	68. 
	пер. Ясный
	0,21 км

	69. 
	проезд Брусничный
	0,393 км

	70. 
	ул. Ивана Авдеева
	0,393 км

	71. 
	ул. Ангарская
	0,91 км

	72. 
	ул. Амурская
	0,478 км

	73. 
	ул. Березовая
	0,387 км

	74. 
	ул. Генерала армии Белобородова
	0,405 км

	75. 
	ул. Благодатная
	0,59 км

	76. 
	ул. Братская
	0,792 км

	77. 
	ул. Брусничная
	0,673 км

	78. 
	ул. Брянская
	0,634 км

	79. 
	ул. Васильковая
	0,561 км

	80. 
	ул. Вишневая
	1,889 км

	81. 
	ул. Евдокии Волынкиной
	1,442 км

	82. 
	ул. Евдокии Сорокиной
	0,725 км

	83. 
	ул. Ворошилова
	0,402 км

	84. 
	ул. Восточная
	0,508 км

	85. 
	ул. Высоцкого
	0,323 км

	86. 
	ул. Гагарина
	0,553 км

	87. 
	ул. Гаражная
	0,171 км

	88. 
	ул. Гималайская
	0,101 км

	89. 
	ул. Гоголя
	1,1 км

	90. 
	ул. Горького
	1,428 км

	91. 
	ул. Гранатовая
	0,76 км

	92. 
	ул. Гравийная
	1,642 км

	93. 
	ул. Гончарная
	1,191 км

	94. 
	ул. Грибная
	0,346 км

	95. 
	ул. Ольги Глазковой
	0,29 км

	96. 
	ул. Ивана Данько
	0,39 км

	97. 
	ул. Дальневосточная
	0,639 км

	98. 
	ул. Дворянская
	0,43 км

	99. 
	ул. Депутатская
	0,926 км

	100. 
	ул. Доготарева
	1,757 км

	101. 
	ул. Дорожная
	0,465 км

	102. 
	ул. Донская
	0,459 км

	103. 
	ул. Днепровская
	0,51 км

	104. 
	ул. Николая Днепровского
	0,515 км

	105. 
	ул. Дружбы
	0,509 км

	106. 
	ул. Дятлова
	0,2 км

	107. 
	ул. Дмитрия Шаравина
	0,267 км

	108. 
	ул. Еловая
	0,818 км

	109. 
	ул. Журавлева
	0,294 км

	110. 
	ул. Заводская
	0,796 км

	111. 
	ул. Загоскина
	0,881 км

	112. 
	ул. Зеленая
	1,372 км

	113. 
	ул. Зерновая
	0,6 км

	114. 
	ул. Земляничная
	0,324 км

	115. 
	ул. Зверева
	0,447 км

	116. 
	ул. Зиминская
	0,45 км

	117. 
	ул. Изумрудная
	0,529 км

	118. 
	ул. Инженерная
	0,397 км

	119. 
	ул. Ивана Латышева
	0,11 км

	120. 
	ул. Ирины Рогаль
	1,82 км

	121. 
	ул. Ивана Татаринова
	0,272 км

	122. 
	ул. Кавказская
	0,111 км

	123. 
	ул. Калинина
	0,413 км

	124. 
	ул. Нестора Каландаришвили
	1,06 км

	125. 
	ул. Карпатская
	0,766 км

	126. 
	ул. Кедровая
	0,217 км

	127. 
	ул. Киевская
	0,59 км

	128. 
	ул. Кирова
	1,44 км

	129. 
	ул. Кленовая
	0,73 км

	130. 
	ул. Клубничная
	0,698 км

	131. 
	ул. Красноярская
	0,639 км

	132. 
	ул. Крымская
	0,556 км

	133. 
	ул. Крестьянская
	7,5 км

	134. 
	ул. Круговая
	0,553 км

	135. 
	ул. Кольцовская
	2,89 км

	136. 
	ул. Кубанская
	0,46 км

	137. 
	ул. Кутузова
	1,63 км

	138. 
	ул. Ольги Кцоевой
	0,51 км

	139. 
	ул. Лавыгина
	1,579 км

	140. 
	ул. Ласточкина
	0,089 км

	141. 
	ул. Михаила Латышева
	0,33 км

	142. 
	ул. Евдокии Леонтьевой
	0,49 км

	143. 
	ул. Ленинградская
	0,675 км

	144. 
	ул. Ленская
	1,45 км

	145. 
	ул. Летняя
	0,349 км

	146. 
	ул. Лесная
	0,268 км

	147. 
	ул. Лиловая
	1,418 км

	148. 
	ул. Липовая
	0,642 км

	149. 
	ул. Лиственичная
	0,78 км

	150. 
	ул. Луговая
	0,821 км

	151. 
	ул. Малахитовая
	0,712 км

	152. 
	ул. Малиновая
	0,9 км

	153. 
	ул. 8 Марта
	1,103 км

	154. 
	ул. Маяковского
	0,473 км

	155. 
	ул. Мира
	0,653 км

	156. 
	ул. Мировая
	0,349 км

	157. 
	ул. Мировая - 2
	0,168 км

	158. 
	ул. Мичурина
	0,623 км

	159. 
	ул. Московская
	0,51 км

	160. 
	ул. Мраморная
	0,77 км

	161. 
	ул. Мурманская
	0,57 км

	162. 
	ул. Набережная
	0,255 км

	163. 
	ул. Нагорная
	0,561 км

	164. 
	ул. Невская
	0,45 км

	165. 
	ул. Некрасова с. Хомутово
	0,362 км

	166. 
	ул. Новая
	0,155 км

	167. 
	ул. Новороссийская
	0,195 км

	168. 
	ул. Николая Кадникова
	0,692 км

	169. 
	ул. Облепиховая
	0,312 км

	170. 
	ул. Огарева
	0,337 км

	171. 
	ул. 50 лет Октября
	2,152 км

	172. 
	ул. Ореховая
	0,401 км

	173. 
	ул. Осиновая
	0,362 км

	174. 
	ул. Островная
	0,98 км

	175. 
	ул. Отечественная
	0,13 км

	176. 
	ул. Ощерина
	1,38 км

	177. 
	ул. Олимпийская
	1,424 км

	178. 
	ул. Партизанская
	0,3 км

	179. 
	ул. Песчаная
	0,773 км

	180. 
	ул. Первомайская
	0,2 км

	181. 
	ул. Победы
	1,3 км

	182. 
	ул. Пограничная
	0,769 км

	183. 
	ул. Подстанция
	0,23 км

	184. 
	ул. Подгорная
	0,92 км

	185. 
	ул. Пожарная
	1,23 км

	186. 
	ул. Поздняковская
	0,183 км

	187. 
	ул. Полевая
	1,421 км

	188. 
	ул. Полярная
	1,321 км

	189. 
	ул. Павла Постникова
	0,581 км

	190. 
	ул. Производственная
	0,578 км

	191. 
	ул. Производственная (вторая очередь)
	0,49 км

	192. 
	ул. Петра Карцева
	0,112 км

	193. 
	ул. Прокопия Малкова
	0,263 км

	194. 
	ул. Просторная
	0,418 км

	195. 
	ул. Профсоюзная
	0,32 км

	196. 
	ул. Пихтовая
	0,262 км

	197. 
	ул. Приморская
	0,431 км

	198. 
	ул. Пушкина
	0,284 км

	199. 
	ул. Пшеничная
	0,315 км

	200. 
	ул. Радужная
	0,64 км

	201. 
	ул. Ракитная
	0,38 км

	202. 
	ул. Речная
	0,128 км

	203. 
	ул. Рождественская
	2,224 км

	204. 
	ул. Ромашковая
	0,286 км

	205. 
	ул. Рубиновая
	0,77 км

	206. 
	ул. Русская
	0,382 км

	207. 
	ул. Рябиновая
	0,335 км

	208. 
	ул. Рязанская
	0,436 км

	209. 
	ул. Садовая
	2,24 км

	210. 
	ул. Сапфирная
	0,413 км

	211. 
	ул. Саянская
	0,934 км

	212. 
	ул. Свободная
	0,374 км

	213. 
	ул. Сельская
	0,8 км

	214. 
	ул. Северная
	0,869 км

	215. 
	ул. Севастопольская
	0,55 км

	216. 
	ул. Содружества
	0,654 км

	217. 
	ул. Советская
	0,359 км

	218. 
	ул. Совхозная
	0,178 км

	219. 
	ул. Солнечная
	1,32 км

	220. 
	ул. Сосновая
	0,588 км

	221. 
	ул. Сибирская
	0,947 км

	222. 
	ул. Синицына
	0,311 км

	223. 
	ул. Сиреневая
	2,253 км

	224. 
	ул. Славы
	0,23 км

	225. 
	ул. Славянская
	0,548 км

	226. 
	ул. Спасская
	0,435 км

	227. 
	ул. Степная
	1,487 км

	228. 
	ул. Строителей
	1,704 км

	229. 
	ул. Эдварда Станкевича
	1,798 км

	230. 
	ул. Суворова
	1,807 км

	231. 
	ул. Тверская
	0,644 км

	232. 
	ул. Тимирязева
	0,221 км

	233. 
	ул. Тенистая
	0,453 км

	234. 
	ул. Терновая
	0,67 км

	235. 
	ул. Тибетская
	0,119 км

	236. 
	ул. Тополиная
	0,876 км

	237. 
	ул. Украинская
	0,516 км

	238. 
	ул. Уральская
	0,084 км

	239. 
	ул. 1 Урожайная
	0,492 км

	240. 
	ул. 2 Урожайная
	0,821 км

	241. 
	ул. Утренняя
	0,287 км

	242. 
	ул. Фабричная
	0,507 км

	243. 
	ул. Федорова
	0,434 км

	244. 
	ул. Финская
	0,189 км

	245. 
	ул. Центральная
	2,2 км

	246. 
	ул. Цветочная
	1,2 км

	247. 
	ул. Чапаева
	0,765 км

	248. 
	ул. Черемуховая
	0,149 км

	249. 
	ул. Михаила Черникова
	0,341 км

	250. 
	ул. Черничная
	0,675 км

	251. 
	ул. Черского
	0,075 км

	252. 
	ул. Чехова
	0,523 км

	253. 
	ул. Иннокентия Шабалина
	0,4 км

	254. 
	ул. Щербакова
	0,736 км

	255. 
	ул. Южная
	0,146 км

	256. 
	ул. Яблоневая
	0,757 км

	257. 
	ул. Янтарная
	1,224 км

	258. 
	ул. Якутская
	0,321 км

	259. 
	ул. Ялтинская
	1,29 км

	260. 
	тупик Производственный
	0,4 км

	д. Куда

	261. 
	пер. Аннушкин
	1,182 км

	262. 
	пер. Астрономический
	0,108 км

	263. 
	пер. Алексея Карцева
	0,42 км

	264. 
	пер. Степана Беляева
	0,175 км

	265. 
	пер. Бирюзовый
	0,328 км

	266. 
	пер. Большой
	1,382 км

	267. 
	пер. Гаражный
	0,06 км

	268. 
	пер. Васильковый
	0,083 км

	269. 
	пер. Вершинный
	0,331 км

	270. 
	пер. Весенний
	0,228 км

	271. 
	пер. Дачный
	0,35 км

	272. 
	пер. Детский
	0,161 км

	273. 
	пер. Добрый
	0,144 км

	274. 
	пер. Дружбы
	0,504 км

	275. 
	пер. Дружный
	0,16 км

	276. 
	пер. Звездный
	0,225 км

	277. 
	пер. Ермака
	0,18 км

	278. 
	пер. Крайний
	0,12 км

	279. 
	пер. Кристальный
	0,29 км

	280. 
	пер. Линейный
	0,13 км

	281. 
	пер. Лучистый
	0,304 км

	282. 
	пер. Любимый
	0,349 км

	283. 
	пер. Михайловский
	0,11 км

	284. 
	пер. Нежный
	0,296 км

	285. 
	пер. Осенний
	0,184 км

	286. 
	пер. Островной
	0,879 км

	287. 
	пер. Пионерский
	0,587 км

	288. 
	пер. Прибрежный
	0,437 км

	289. 
	пер. Радостный
	0,168 км

	290. 
	пер. Рассветный
	0,263 км

	291. 
	пер. Родниковый
	0,125 км

	292. 
	пер. Саянский
	0,157 км

	293. 
	пер. Семейный
	0,263 км

	294. 
	пер. Светлый
	0,144 км

	295. 
	пер. Солнечный
	0,263 км

	296. 
	пер. Славный
	0,32 км

	297. 
	пер. Спортивный
	0,404 км

	298. 
	пер. Студенческий
	0,1 км

	299. 
	пер. Счастливый
	0,102 км

	300. 
	пер. Творческий
	0,214 км

	301. 
	пер. Теплый
	0,149 км

	302. 
	пер. Тихий
	0,106 км

	303. 
	пер. Туристический
	0,1 км

	304. 
	пер. Удачный
	0,194 км

	305. 
	пер. Успешный
	0,305 км

	306. 
	пер. Уютный
	0,198 км

	307. 
	пер. Цветочный
	0,219 км

	308. 
	пер. Чудесный
	0,365 км

	309. 
	пер. Школьный
	0,22 км

	310. 
	пер. Ясный
	0,339 км

	311. 
	ул. Андреевская
	0,683 км

	312. 
	ул. Александра Мокрецова
	0,29 км

	313. 
	ул. Александровская
	0,694 км

	314. 
	ул. Большая Александровская
	1,717 км

	315. 
	ул. Алексеевская
	1,838 км

	316. 
	ул. Апрельская
	0,37 км

	317. 
	ул. Береговая
	1,499 км

	318. 
	ул. Березовая
	0,122 км

	319. 
	ул. Бориса Балашёва
	0,197 км

	320. 
	ул. Георгия Баянова
	0,42 км

	321. 
	ул. Боярская
	0,203 км

	322. 
	ул. Васильева
	1,608 км

	323. 
	ул. Василия Латышева
	0,358 км

	324. 
	ул. Весёлая
	0,213 км

	325. 
	ул. Владимирская
	0,549 км

	326. 
	ул. Волгоградская
	0,648 км

	327. 
	ул. Воскресенская
	0,198 км

	328. 
	ул. Георгия Казанкова
	0,265 км

	329. 
	ул. Горная
	0,732 км

	330. 
	ул. Деревенская
	0,725 км

	331. 
	ул. Дзержинского
	1,433 км

	332. 
	ул. Дмитриевская
	1,764 км

	333. 
	ул. Дорожная
	0,436 км

	334. 
	ул. Еловая
	0,132 км

	335. 
	ул. Житная
	0,57 км

	336. 
	ул. Заречная
	2,859 км

	337. 
	ул. Ивановская
	1,674 км

	338. 
	ул. Иннокентия Садовникова
	0,155 км

	339. 
	ул. Иркутная
	0,953 км

	340. 
	ул. Историческая
	1,267 км

	341. 
	ул. Июльская
	0,954 км

	342. 
	ул. Июньская
	0,655 км

	343. 
	ул. Ключевая
	0,456 км

	344. 
	ул. Олега Кошевого
	1,05 км

	345. 
	ул. Красноармейская
	0,522 км

	346. 
	ул. Красноярская
	0,549 км

	347. 
	ул. Кудинская
	1,459 км

	348. 
	ул. Культурная
	1,712 км

	349. 
	ул. Курская
	0,584 км

	350. 
	ул. Галины Кирилловой
	0,448 км

	351. 
	ул. Кедровая
	0,482 км

	352. 
	ул. Лермонтова
	0,67 км

	353. 
	ул. Лиственничная
	0,146 км

	354. 
	ул. Луговая
	1,718 км

	355. 
	ул. Лунная
	0,954 км

	356. 
	ул. Майская
	0,636 км

	357. 
	ул. Малый Поселок
	0,283 км

	358. 
	ул. Мариинская
	1,798 км

	359. 
	ул. Медовая
	0,343 км

	360. 
	ул. Можайская
	0,566 км

	361. 
	ул. Молодежная
	1,308 км

	362. 
	ул. Александра Молчанова
	0,193 км

	363. 
	ул. Михаила Ветрова
	0,348 км

	364. 
	ул. Михаила Радченко
	0,263 км

	365. 
	ул. Михайла Савватеева
	0,263 км

	366. 
	ул. Набережная
	0,25 км

	367. 
	ул. Нагорная
	0,224 км

	368. 
	ул. Небесная
	0,232 км

	369. 
	ул. Некрасова
	0,463 км

	370. 
	ул. Николаевская
	1,651 км

	371. 
	ул. Николая Зюзина
	0,265 км

	372. 
	ул. Николая Мокрецова
	0,262 км

	373. 
	ул. Новая
	0,192 км

	374. 
	ул. Октября
	1,79 км

	375. 
	ул. 70 лет Октября
	0,266 км

	376. 
	ул. Оренбургская
	0,56 км

	377. 
	ул. Островная
	0,264 км

	378. 
	ул. Петра Бобаренко
	0,257 км

	379. 
	ул. Пермская
	0,56 км

	380. 
	ул. Подгорная
	1,687 км

	381. 
	ул. 75 лет Победы
	0,251 км

	382. 
	ул. Пихтовая
	0,138 км

	383. 
	ул. Праздничная
	0,298 км

	384. 
	ул. Раздольная
	0,981 км

	385. 
	ул. Рассветная
	0,596 км

	386. 
	ул. Речная
	0,883 км

	387. 
	ул. Ростовская
	0,23 км

	388. 
	ул. Рябиновая
	0,128 км

	389. 
	ул. Свободы
	0,28 км

	390. 
	ул. Славянская
	0,107 км

	391. 
	ул. Слободская
	0,241 км

	392. 
	ул. Смоленская
	0,664 км

	393. 
	ул. Спортивная
	0,366 км

	394. 
	ул.  Владимира Сукачева
	0,419 км

	395. 
	ул. Сосновая
	0,372 км

	396. 
	ул. Тепличная
	1,86 км

	397. 
	ул. Тополиная
	0,127 км

	398. 
	ул. Трактовая
	0,457 км

	399. 
	ул. Троицкая
	0,397 км

	400. 
	ул. Трудовая
	0,106 км

	401. 
	ул. Тульская
	0,493 км

	402. 
	ул. Удачная
	0,377 км

	403. 
	ул. Успешная
	0,429 км

	404. 
	ул. Уютная
	0,163 км

	405. 
	ул. Фартовая
	0,692 км

	406. 
	ул. Хвойная
	0,131 км

	407. 
	ул. Ульяны Хороших
	0,091 км

	408. 
	ул. Центральная
	0,487 км

	409. 
	ул. Чапаева
	0,26 км

	410. 
	ул. Черемуховая
	0,128 км

	411. 
	ул. Ясная
	0,865 км

	д. Позднякова

	412. 
	пер. Задорожный
	0,27 км

	413. 
	пер. Огородный
	0,124 км

	414. 
	ул. Вавилова
	0,403 км

	415. 
	ул. Кузьмихинская
	0,6 км

	416. 
	ул. Левобережная
	1,058 км

	417. 
	ул. Летчиков
	0,68 км

	418. 
	ул. Мостовая
	0,932 км

	419. 
	ул. Российская
	1,691 км

	420. 
	ул. Тихая
	0,695 км

	д. Талька

	421. 
	пер. Байкальский
	0,182 км

	422. 
	пер. Береговой
	0,152 км

	423. 
	пер. Березовый
	0,211 км

	424. 
	пер. Зеленый
	0,22 км

	425. 
	пер. Зимний
	0,267 км

	426. 
	пер. Луговой
	0,683 км

	427. 
	пер. Малиновый
	0,183 км

	428. 
	пер. Надежды
	0,315 км

	429. 
	пер. Охотничий
	0,302 км

	430. 
	пер. Рабочий
	0,356 км

	431. 
	пер. Снежный
	0,332 км

	432. 
	пер. Талькинский
	0,351 км

	433. 
	пер. Удачный
	0,641 км

	434. 
	пер. Цветочный
	0,195 км

	435. 
	ул. Академическая
	0,69 км

	436. 
	ул. Береговая
	0,302 км

	437. 
	ул. Березовая
	0,434 км

	438. 
	ул. Лесная
	1,253 км

	439. 
	ул. Надежды
	0,306 км

	440. 
	ул. Степная
	0,704 км

	441. 
	ул. Таежная
	0,832 км

	442. 
	ул. Удачная
	0,573 км

	443. 
	ул. Университетская
	0,707 км

	444. 
	ул. Центральная
	1,389 км

	п. Горный

	445. 
	ул. Агатовая
	1,03 км

	446. 
	ул. Алмазная
	0,327 км

	447. 
	ул. Альпийская
	0,151 км

	448. 
	ул. Аметистовая
	0,332 км

	449. 
	ул. Байкальская
	0,421 км

	450. 
	ул. Баргузинская
	0,339 км

	451. 
	ул. Бирюзовая
	0,314 км

	452. 
	ул. Гранатовая
	0,337 км

	453. 
	ул. Енисейская
	0,336 км

	454. 
	ул. Жемчужная
	0,161 км

	455. 
	ул. Изумрудная
	0,167 км

	456. 
	ул. Лазуритовая
	0,162 км

	457. 
	ул. Рубиновая
	0,176 км

	458. 
	ул. Сапфировая
	0,16 км

	459. 
	ул. Саянская
	0,7 км

	460. 
	ул. Уральская
	0,328 км

	461. 
	ул. Хребтовая
	0,466 км

	462. 
	ул. Хрустальная
	0,378 км

	463. 
	ул. Черноморская
	0,409 км

	464. 
	ул. Янтарная
	0,115 км

	п. Плишкино

	465. 
	пер. Болотный
	0,264 км

	466. 
	пер. Тупик
	0,3 км

	467. 
	ул. Авиационная
	0,328 км

	468. 
	ул. Артиллерийская
	0,645 км

	469. 
	ул. Весенняя
	0,152 км

	470. 
	ул. Виноградная
	0,3 км

	471. 
	ул. Вишневая
	0,35 км

	472. 
	ул. Дачная
	1,656 км

	473. 
	ул. Зеленая
	0,2 км

	474. 
	ул. Земляничная
	0,35 км

	475. 
	ул. Инжереная
	0,645 км

	476. 
	ул. Кавалерийская
	0,345 км

	477. 
	ул. Кедровая
	1,06 км

	478. 
	ул. Клубничная
	0,351 км

	479. 
	ул. Летняя
	0,156 км

	480. 
	ул. Лесная
	0,838 км

	481. 
	ул. Лиственичная
	0,819 км

	482. 
	ул. Минометная
	0,345 км

	483. 
	ул. Надежды
	0,2 км

	484. 
	ул. Озерная
	0,252 км

	485. 
	ул. Первомайская
	0,403 км

	486. 
	ул. Пехотная
	0,345 км

	487. 
	ул. Пилотная
	0,345 км

	488. 
	ул. Пограничная
	0,645 км

	489. 
	ул. Подгорная
	2,4 км

	490. 
	ул. Ракетная
	0,718 км

	491. 
	ул. Ручейная
	1,4 км

	492. 
	ул. Стрелковая
	0,345 км

	493. 
	ул. Совхозная
	0,415 км

	494. 
	ул. Солнечная
	0,345 км

	495. 
	ул. Танковая
	0,345 км

	496. 
	ул. Павла Горбунова
	0,224 км

	497. 
	ул. Фруктовая
	0,351 км

	498. 
	ул. Школьная
	0,367 км

	499. 
	ул. Юбилейная
	0,621 км

	500. 
	ул. Ягодная
	0,55 км

	501. 
	ул. 3 июля
	0,256 км

	
	ИТОГО:
	281,027 км


В существующей улично-дорожной сети выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:
неудовлетворительное техническое состояние улиц и дорог;
отсутствие освещения улиц;
отсутствие дифференцирования улиц по назначению;
несоответствие улично-дорожной сети нормативным требованиям.
8.1.4 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств
Хранение личного автомобильного транспорта осуществляется на территории усадебной застройки.
8.1.5 Железнодорожный транспорт
Объекты железнодорожного транспорта на территории Хомутовского муниципального образования отсутствуют.
8.1.6 Воздушный транспорт
В границах Хомутовского муниципального образования расположены следующие объекты единой системы организации воздушного движения: аварийная электростанция (кадастровый номер 38:06:100902:1239), гараж (кадастровый номер 38:06:100902:1238), здание радиоцентра (кадастровый номер 38:06:100902:1240), расположенные на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100922:22.
8.1.7 Водный транспорт
Объекты водного транспорта на территории Хомутовского муниципального образования отсутствуют.
8.1.8 Трубопроводный транспорт
В границах Хомутовского муниципального образования проходит подземный магистральный авиакеросинопровод «Ангарск – Иркутский аэропорт», с установленной охранной зоной (реестровый номер38:00-6.297).
8.1.9 Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации
Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта(железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения :
Железнодорожный транспорт
Строительство новых железнодорожных линий, протяженность которых необходимо определить при проектировании, а именно:
Усть-Кут (ст. Лена) - Жигалово - Иркутск протяженностью 690 км (Жигаловский, Качугский, Баяндаевский, Эхирит-Булагатский, Иркутский районы, г. Усть-Кут, Усть-Кутский, район). 2-й этап (до 2030 г.)
Иркутск - Аэропорт протяженностью 23 км (г. Иркутск, Иркутский район). 2-й этап 
(до 2030 г.)
Воздушный транспорт
Аэропортовый комплекс г. Иркутска, строительство нового аэропортового комплекса: взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, магистральных рулежных дорожек, перрона, мест стоянки воздушных судов, ограждения аэродрома, установка светосигнального оборудования для обеспечения полетов воздушных судов по I - III категориям метеоминимума, строительство подъездных дорог, аварийно-спасательной станции, контрольно-диспетчерского пункта в целях увеличения на 250 тыс. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт (Иркутская область, г. Иркутск). Искусственная взлетно-посадочная полоса 3565х45 м, количество мест стоянки воздушных судов – 64, (1я очередь 2030г.);
Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта(в части трубопроводного транспорта):
Мероприятия отсутствуют.
Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования Иркутской области:
Автомобильный транспорт
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутск – Усть-Ордынский, Категория автомобильной дороги – I, протяженность 42,4 км, местоположение Иркутский район, (1я очередь 2030г.);
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Хомутово – Урик – Усть-Куда, Категория автомобильной дороги – III, протяженность 16,9 км, местоположение Иркутский район, (1я очередь 2030г.);
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Куда – Талька – Позднякова, Категория автомобильной дороги – III; Протяженность 11,8 км местоположение Иркутский район, (1я очередь 2030г.);
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Куда – Хомутово – Турская, Категория автомобильной дороги – III; Протяженность 14 км, местоположение Иркутский район, (1я очередь 2030г.);
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Подъезд к п. Плишкино, Категория автомобильной дороги – III, протяженность 4,9 км; местоположение Иркутский район, (1я очередь 2030г.);
Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Северный обход г. Иркутска», Категория автомобильной дороги – I, протяженность – 35,0 км, местоположение Иркутский район, (1я очередь 2030г.);
Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Восточный обход г. Иркутска», Категория автомобильной дороги – I, протяженность – 60,0 км, местоположение Иркутский район, (1я очередь 2030г.);
Воздушный транспорт
Строительство аэровокзала (терминала внутренних и международных авиалиний) нового аэропортового комплекса «г. Иркутск». Строительство внешних инженерных и транспортных сетей, обеспечивающих деятельность нового аэропортового комплекса «г. Иркутск», Пропускная способоность – 5 млн пассжиров в год, местоположение Иркутский район, Ангарский городской округ (расчетный срок 2040)
Мероприятия, предусмотренные региональным проектом Иркутской области «Дорожная сеть», в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального 
и межмуниципального значения 25 ОП М3 25Н-220 «Куда-Хомутово-Турская»;
Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования Иркутского района:
Автомобильный транспорт
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к СНТ «Раздолье» (1я очередь 2025г);
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к п. «Горный» (1я очередь 2025г);
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Куда от 1 + 619 дороги Куда – Хомутово (1я очередь 2025г);
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к СНТ «Статистик 2» (расчетный 2035г);
Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения Иркутского района связывающей автомобильную дорогу Иркутск – Большое Голоустное 
в районе с. Пивовариха с автомобильной дороги Иркутск – Усть-Ордынский - Жигалово 
в районе п. Горный. Протяжённость 18,8 км  (расчетный 2035г)
8.2 Проектные предложения
8.2.1 Улично-дорожная сеть
В части развития улично-дорожной сети Хомутовского муниципального образования предлагается:
Введение дифференциации улично-дорожной сети по категориям 
в соответствии с требованиями нормативной документации;
Для движения пешеходов вдоль улиц и проездов необходимо предусмотреть устройство тротуаров для пропуска всех групп населения;
Организация освещения;
Покрытие улично-дорожной сети предлагается устраивать капитального типа 
из асфальтобетона.
Развитие улично-дорожной сети Хомутовского муниципального образования представлено следующими мероприятиями:
с. Хомутово
1. Строительство улично-дорожной сети, а именно:
Улица в жилой застройке – общей протяженностью 51,420 км;
1. Реконструкция улично-дорожной сети, а именно:
Улица в жилой застройке – общей протяженностью 157,257 км;
д. Куда
1. Строительство улично-дорожной сети, а именно:
Улица в жилой застройке – общей протяженностью 12,845 км;
2. Реконструкция улично-дорожной сети, а именно:
Улица в жилой застройке – общей протяженностью 79,297 км;
п. Позднякова
1. Реконструкция улично-дорожной сети, а именно:
Улица в жилой застройке – общей протяженностью 6,453 км;
д. Талька
1. Строительство улично-дорожной сети, а именно:
Улица в жилой застройке – общей протяженностью 4,553 км;
2. Реконструкция улично-дорожной сети, а именно:
Улица в жилой застройке – общей протяженностью 11,58 км;
п. Горный
1. Строительство улично-дорожной сети, а именно:
Улица в жилой застройке – общей протяженностью 16,195 км;
2. Реконструкция улично-дорожной сети, а именно:
Улица в жилой застройке – общей протяженностью 6,809 км;
п. Плишкино
1. Строительство улично-дорожной сети, а именно:
Улица в жилой застройке – общей протяженностью 58,411 км;
2. Реконструкция улично-дорожной сети, а именно:
Улица в жилой застройке – общей протяженностью 19,631 км;
8.2.2 Пассажирский транспорт 
Мероприятия развития пассажирского транспорта на территории Хомутовскогоо муниципального образования не предусмотрены.
8.2.3 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств
Строительство объектов обслуживания и эксплуатации автомобилей на территории Хомутовского муниципального образования не предусматривается.
Хранение личного автотранспорта осуществляется непосредственно на территории усадебной застройки.
9. Водоснабжение 
[bookmark: _Toc344549780][bookmark: _Toc373480327]9.1. Существующее состояние
[bookmark: _Toc344549781][bookmark: _Toc373480328][bookmark: _Toc341792483]9.1.1. Водоснабжение
[bookmark: _Toc344549782][bookmark: _Toc373480329]В настоящее время водоснабжение поселков осуществляется от одиноких скважин, как муниципальных, так и частных, в связи с чем контроль за качеством воды значительно затруднен. Месторождения подземных вод вблизи границ поселения не разведаны.
Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района в соответствии 
с документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации 
Схемой территориального планирования Иркутской области мероприятий в области водоснабжения не предусмотрено.
Схемой территориального планирования Иркутского районного муниципального образования предусматриваются следующие мероприятия:
· Строительство магистрального водовода 2d 400 мм от г. Иркутска до п. Плишкино ВНС№12 Q=10250 м3/сут, протяженностью 6,0 км Магистральный водовод 2d 400 мм, протяженностью 6,0 км;
· Строительство ВНС№12 Q=10250 м3/сут;
· Строительство магистрального водовода 2d 710 мм от ВНС№2 до границы Карлукского МО, протяженностью 2,2 км;
· Строительство магистрального водовода 2d 710 мм от границы Карлукского МО пересекая территорию п. Горный, д. Куда до ВНС Хомутово, протяженностью 7,7 км
· Строительство ВНС Хомутово Q=22260 м3/сут;
· Строительство магистрального водовода 2d 500 мм от ВНС Хомутово до ВНС Хомутово 2 Q=22260 м3/сут, протяженностью 5,1 км;
· Строительство ВНС Хомутово 2 Q=22260 м3/сут;
· Строительство магистрального водовода 2d 500 мм от ВНС Хомутово2 до границы Уриковского МО, протяженностью 2,5 км;
· Строительство источника водоснабжения для нужд котельной в п. Плишкино;
· Строительство сети водоснабжения в п. Плишкино.
[bookmark: _Toc341792484]9.1.2. Хозяйственно-бытовая канализация
[bookmark: _Toc344549783][bookmark: _Toc373480330]В с. Хомутово существующие канализационные сети, КНС в настоящее время не работают. Сточные воды автотранспортом перевозятся на КОС.
КОС в настоящее время производят только механическую очистку поступающих стоков 
с последующим выпуском в р. Куда.
В п. Плишкино сточные воды без очистки поступают в водоем (ручей).
Большая часть усадебной застройки населенных пунктов Хомустовского МО имеют частные выгребные ямы и септики. 
Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района в соответствии 
с документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации 
Схемой территориального планирования Иркутской области мероприятий не предусмотрено.
Схемой территориального планирования Иркутского районного муниципального образования предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы водоотведения:
· Строительство магистрального канализационного коллектора от КНС №20 Q=10250 м3/сут (п. Плишкино) до границы г. Иркутска, протяженностью 6,0 км;
· Строительство КНС №20 Q=10250 м3/сут;
· Строительство магистрального канализационного коллектора от границы с Уриковским МО до КНС Хомутово3 Q=41700 м3/сут, протяженностью 2,4 км;
· Строительство КНС Хомутово3 Q=41700 м3/сут;
· Строительство магистрального канализационного коллектора от КНС Хомутово3 до присоединения коллектора от с. Хомутово, протяженностью 2,1 км;
· Строительство канализационного коллектора от КНС Хомутово1 Q=22260 м3/сут до КНС Хомутово2 Q=22260 м3/сут, протяженностью 2,1 км;
· Строительство КНС Хомутово1 Q=22260 м3/сут;
· Строительство КНС Хомутово2 Q=22260 м3/сут;
· Строительство канализационного коллектора от КНС Хомутово2 до точки присоединения к магистральному коллектору, протяженностью 1,3 км;
· Строительство магистрального канализационного коллектора от присоединения коллектора от с. Хомутово до КНС Хомутово4 Q=41700 м3/сут, протяженностью 2,6 км;
· Строительство КНС Хомутово4 Q=41700 м3/сут;
· Строительство магистрального канализационного коллектора от КНС Хомутово4 до границы Карлукского МО, протяженностью 5,5 км.
[bookmark: _Toc341792485]9.1.3. Ливневая канализация
Организованное отведение поверхностного стока на территории Хомутовского муниципального образования не производится. Сетей и сооружений дождевой канализации 
в настоящее время отсутствуют. 
Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района 
в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации 
Схемой территориального планирования Иркутской области в отношении отвода поверхностного стока с территорий Хомутовского муниципального образования мероприятий 
не предусмотрено.
Схемой территориального планирования Иркутского районного муниципального образования в отношении отвода поверхностного стока с территорий Хомутовского муниципального образования мероприятий не предусмотрено.
9.2. Проектное решение
[bookmark: _Toc344549785][bookmark: _Toc373480332][bookmark: _Toc341792487]9.2.1. Водоснабжение 
Для расчёта расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды принято удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» табл. 1. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтённые расходы составляет 10% от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расход воды на полив улиц и зеленых насаждений 50 л/сут на 1 человека. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят 1,3. В таблице 9.2.1.  представлены расчётные расходы водопотребления.
Таблица 9.2.1.   Расчетные расходы водопотребления 
	Наименование планировочного района
	Численность населения на расчетный срок, тыс. чел.
	Удельная норма водопотребления, л/сут·чел
	Суточный расход, м3/сут
	Макс. Расход, м3/сут,
К=1,2

	1
	2
	3
	4
	5

	с. Хомутово
	16,8
	180
	3 024,0
	3 628,8

	п. Горный
	4,3
	180
	774,0
	928,8

	д. Куда
	22,0
	180
	3 960,0
	4 752,0

	д. Позднякова
	0,5
	140
	70,0
	84,0

	п. Плишкино
	17,0
	180
	3 060,0
	3 672,0

	д. Талька
	1,5
	140
	210,0
	252,0

	Хомутовское сельское поселение
	62,1
	-
	11 098,0
	13 317,6

	Промышленные предприятия и неучтенные расходы 10%
	-
	-
	1 109,8
	1 331,7

	Итого
	
	
	12 207,8
	14 649,3

	Полив зеленых насаждений
	62,1
	50
	3 105 

	Итого
	15 312,8
	17 754,3 


[bookmark: _Toc344549786][bookmark: _Toc373480333]Хозяйственно-питьевой водопровод предусматривается использовать и для подачи воды на пожаротушение. Согласно СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», табл.1 и п. 5.17, принят расход воды на наружное пожаротушение- 10 л/с; количество одновременных пожаров-1-2; продолжительность пожара 3 часа. 
Суммарный расход воды на расчетный срок составит 17,754 тыс. м3/сут. 
Мероприятия по развитию системы водоснабжения предусмотрены в соответствии с документами территориального планирования, в соответствии с муниципальной программой Иркутского районного муниципального образования «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы утвержденной Постановлением Администрации Иркутского районного муниципального образования №571 от 01.10.2017 г , а также в соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения г. Иркутска и Иркутского района на 2015, 2020 и 2025 годы, утвержденной Постановлением Администрации города Иркутска от 12 марта 2014 года № 031-06-249/14.
В Хомутовском муниципальном образовании предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения:
· строительство водовода по Якутскому тракту до с. Хомутово в муниципальном образовании;
· строительство магистрального водопровода от города Иркутска до п. Плишкино;
· строительство ВНС с.Хомутово;
· строительство ВНС Куда;
· строительство ВНС Куда2;
· строительство ВНС Куда3;
· строительство ВНС Плишкино;
· строительство магистрального водопровода на д. Грановщина;
· строительство распределительных водопроводов в с.Хомутово, диаметр 150-200 мм, протяженностью 16,4 км;
· строительство распределительных водопроводов в д.Куда, диаметр 150 мм, протяженностью 6,9 км;
· строительство распределительных водопроводов в п. Горный, диаметр 150 мм, протяженностью 3,4 км;
· строительство распределительных водопроводов в п. Плишкино, диаметр 150 мм, протяженностью 8,3 км.
Планируемую и существующую застройку д. Познякова, д. Талька и часть планируемой застройки с. Хомутово предусматривается обеспечить водоснабжением от индивидуальных и групповых водозаборных скважин с водонапорными башнями. Точное расположение и производительность скважин следует определить на дальнейших стадиях проектирования, после выполнения мероприятий по разведке водоносных горизонтов.
При строительстве кольцевых сетей водоснабжения предусматривается подключение планируемых к строительству жилых домов, объектов соцкультбыта, установка водоразборных колонок и пожарных гидрантов.
[bookmark: _Toc341792488]9.2.2. Хозяйственно-бытовая канализация 
Согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п.5.1.1 расчётное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принято равным удельному среднесуточному (за год) водопотреблению на хозяйственно-питьевые нужды без учета расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений. В таблице 9.2.2 представлены расчётные расходы водоотведения.
Таблица 9.2.2 - Расчетные расходы водоотведения
	Наименование планировочного района
	Численность населения на расчетный срок, тыс. чел.
	Удельная норма водопотребления, л/сут·чел
	Суточный расход, м3/сут
	Макс. Расход, м3/сут,
К=1,2

	1
	2
	3
	4
	5

	с. Хомутово
	16,8
	180
	3 024,0
	3 628,8

	п. Горный
	4,3
	180
	774,0
	928,8

	д. Куда
	22,0
	180
	3 960,0
	4 752,0

	д. Позднякова
	0,5
	140
	70,0
	84,0

	п. Плишкино
	17,0
	180
	3 060,0
	3 672,0

	д. Талька
	1,5
	140
	210,0
	252,0

	Хомутовское сельское поселение
	62,1
	-
	11 098,0
	13 317,6

	Промышленные предприятия и неучтенные расходы 10%
	-
	-
	1 109,8
	1 331,7

	Итого
	
	
	12 207,8
	14 649,3


[bookmark: _Toc344549787][bookmark: _Toc373480334]Мероприятия по развитию системы водоотведения предусмотрены в соответствии с документами территориального планирования, в соответствии с муниципальной программой Иркутского районного муниципального образования «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы утвержденной Постановлением Администрации Иркутского районного муниципального образования №571 от 01.10.2017 г, а также в соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения г. Иркутска и Иркутского района на 2015, 2020 и 2025 годы, утвержденной Постановлением Администрации города Иркутска от 12 марта 2014 года № 031-06-249/14.
В Хомутовском муниципальном образовании предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы хозяйственно-бытовой канализации:
· строительство канализационного коллектора по Якутскому тракту до с. Хомутово в Иркутском муниципальном образовании;
· строительство КНС Куда;
· строительство КНС Хомутово;
· строительство КНС Хомутово 1; 
· строительство магистральных сетей напорной хозяйственно-бытовой канализации от КНС в п. Плишкино до КОС г. Иркутска;
· строительство магистральных сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации от д. Грановщина до КНС Хомутово;
· строительство распределительных сетей хозяйственно-бытовой канализации, диаметр 150-300 мм, протяженностью 13,2 км в с. Хомутово;
· строительство распределительных сетей хозяйственно-бытовой канализации, диаметр 150-200 мм, протяженностью 11,1 км в д. Талька д. Куда;
· строительство распределительных сетей хозяйственно-бытовой канализации, диаметр 150-200 мм, протяженностью 2,8 км в п. Горный.
Отвод хозяйственно-бытовых стоков от жилых и общественных домов, до момента постройки централизованного водоотведения, предусматривается в выгребные ямы (септики), 
с последующим вывозом специализированным автотранспортом на КОС Правого берега 
г. Иркутска.
[bookmark: _Toc341792489]9.2.3. Ливневая канализация 
В населенных пунктах Хомутовского МО сбор и очистку дождевых вод предлагается осуществлять централизованно: с созданием очистных сооружений дождевой канализации. Проектируются магистральные коллекторы, по которым сточные воды поступают 
на регулирующие резервуары для аккумулирования расхода, и далее – на планируемые дождевые очистные сооружения. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р. Куду 
и Солянку.
Диаметры магистральных коллекторов принимаются от 600мм до 1600мм. 
На территории муниципального образования предлагается организовать три системы удаления дождевых стоков. Возможно, в зависимости от расхода дождевых стоков, устройство насосных станций с регулирующими резервуарами. 
Мероприятия по строительству объектов дождевой канализации:
с. Хомутово
- строительство коллектора дождевых вод d=1000мм, протяженностью 4,01км;
- строительство коллектора дождевых вод d=600мм, протяженностью 0,8км;
- строительство коллектора дождевых вод d=800мм, протяженностью 1,3км;
- строительство коллектора дождевых вод d=1600мм, протяженностью 2,1км;
- очистные сооружения дождевых стоков;
п. Плишкино
- строительство коллектора дождевых вод d=1200мм, протяженностью 5,7км;
- очистные сооружения дождевых стоков;
д. Куда
- строительство коллектора дождевых вод d=1000мм, протяженностью 4,6км;
- очистные сооружения дождевых стоков.
10. Теплоснабжение 
[bookmark: _Toc344549789][bookmark: _Toc373480336]10.1. Существующее состояние
[bookmark: _Toc344549790][bookmark: _Toc373480337]В с. Хомутово две муниципальных угольных котельных, работающие на Азейском буром угле. Одна «Центральная», расположенная на ул. Мичурина, вторая - котельная средней школы, расположенная на ул. Кирова. Установленная мощность центральной котельной – 3,5Гкал/час. Присоединенная нагрузка – 1,83Гкал/час. В центральной котельной установлены 2 котла: КВМ-1,5 – 1 шт. и КВН-2,0 – 1 шт. В котельной средней школы установлены 2 котла КВр- 0,4. Годовой расход топлива на котельных - 3828т. Тепловая нагрузка существующей школы 0,17 Гкал/час.
В п. Плишкино имеются 3 котельные. Две котельные расположены рядом на территории исправительной колонии №4. Потребителями тепла котельных являются объекты исправительной колонии №4. В одной котельной установлено 2 котла НРС-110, установленная мощность котлов 1,0 Гкал/час, располагаемая- 0,6 Гкал/час. В другой котельной установлено 3 котла НРС-110, установленная мощность 1,5 Гкал/час, располагаемая- 0,9 Гкал/час. 
На территории п. Плишкино в 2022 году введена в эксплуатацию угольная котельная, установленной мощностью 4,299 Гкал/ч. Потребителями тепла котельных являются многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, здания общественно деловой сферы посёлка (детский сад, школа, ФОК).
Кроме указанных теплоисточников, теплоснабжение малоэтажной застройки с. Хомутово, п. Горный, д. Куда, д. Позднякова, п. Плишкино, д. Талька осуществляется индивидуальными электрическими теплоисточниками и печами.
Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района в соответствии 
с документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации 
Схемой территориального планирования Иркутской области мероприятий по развитию системы теплоснабжения на территории Хомутовского муниципального образования не предусмотрено.
Схемой территориального планирования Иркутского районного муниципального образования предусмотрены следующие мероприятия по развитию системы теплоснабжения на территории Хомутовского муниципального образования:
· Строительство блочно-модульной котельной станция в п. Плишкино;
· Строительство сети теплоснабжения в п. Плишкино.
10.2. Проектное решение 
При определении расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение 
в качестве справочных материалов применены:
- СП 50. 13330 2012 «Тепловая защита зданий»
- СП 30. 13330. 2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»
- СП 124. 13330. 2012 «Тепловые сети».
В соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» температурный режим территории характеризуется следующими климатическими данными: расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции -33 С, средняя температура отопительного периода -7,6 С, продолжительность отопительного периода 233 суток.
Для проектируемых общественных зданий максимальный тепловой поток на отопление принят в соответствии с показателями нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий соответствующей этажности, приведенными в СП 50. 13330 2012 «Тепловая защита зданий», с соответствующим переводом в сопоставимые единицы (Ккал/ч); на вентиляцию общественных зданий – по удельным вентиляционным характеристикам зданий. Расходы тепла на горячее водоснабжение определены в соответствии со СП 30. 13330. 2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Норма расхода горячей воды с температурой 55 С на одного жителя принята 85 л/сутки. Все подробные расчеты по всем населенным пунктам Хомутовского муниципального образования сведены в таблицу 10.2.1
Таблица 10.2.1 - Расчетные тепловые нагрузки проектируемых зданий
	Жилые здания
	Общественные здания

	Общая площадь,
тыс. м2
	Тепловые
нагрузки
Гкал/час
	Наименование
	Тепловые
нагрузки
Гкал/час

	
	Qо
	Qгвс.ср
	
	Qо
	Qв
	Qгвс.ср

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	с. Хомутово

	Малоэтажные жилые дома усадебного типа
319,8
	20,255
	2,990
	Общеобразовательные школы, 1550 мест
	0,756
	0,145
	0,090

	Многоквартирные жилые дома 1-3 этажа
72,6
	3,025
	0,679
	Общеобразовательные школы, 725 мест
	0,413
	0,080
	0,047

	
	
	
	Детские дошкольные учреждения, 2*110мест
	0,197
	0,044
	0,046

	
	
	
	Детские дошкольные учреждения, 240мест
	0,215
	0,048
	0,050

	
	
	
	Детские дошкольные учреждения, 320мест
	0,286
	  0,064
	 0,067

	
	
	
	Учреждение дополнительного образования, 500 мест, библиотека
	0,215
	0,051
	0,028

	
	
	
	Клуб на 560 мест, библиотека на 60 тыс.ед.хранения
	0,487
	0,233
	0,024

	
	
	
	Дом культуры на 300 мест, Краеведческий музей
	0,261
	0,125
	0,014

	
	
	
	Клуб на 300 мест
	0,151
	0,110
	0,014

	
	
	
	Спортивный комплекс:  спортзал на 1000 м2 пл.пола, бассейн на 400 м2 зерк.воды
	0,690
	0,940
	0,496

	
	
	
	Детская поликлиника
	0,167
	0,123
	0,012

	
	
	
	Новое здание участковой больницы на 500 посещений
	0,260
	0,192
	0,018

	Итого с. Хомутово
	23,280
	3,669
	
	4,098
	2,155
	0,906

	д. Талька

	Малоэтажные жилые дома усадебного типа
42,7
	2,704
	0,399
	Детские дошкольные учреждения, 110мест
	0,098
	0,022
	0,023

	
	
	
	Общеобразовательные школы, 250 мест
	0,122
	0,023
	0,014

	
	
	
	ФАП на 10 посещений
	0,006
	0,001
	0,0001

	Итого д. Талька
	2,704
	0,399
	
	0,226
	0,046
	0,037

	д. Куда

	Малоэтажные жилые дома усадебного типа
245,6
	15,555
	2,296
	Общеобразовательные школы, 725 мест
	0,413
	0,080
	0,047

	Многоквартирные жилые дома 1-3 этажа
115,3
	4,803
	1,078
	Общеобразовательные школы, 900 мест
	0,423
	0,089
	0,059

	Многоквартирные жилые дома 5-8 этажа
286,6
	10,746
	2,680
	Детские дошкольные учреждения, 240мест
	0,215
	0,048
	0,050

	
	
	
	Детские дошкольные учреждения, 3*220мест
	0,590
	0,132
	0,139

	
	
	
	Учреждение дополнительного образования, 400 мест, библиотека
	0,179
	0,042
	0,022

	
	
	
	Библиотека 60 тыс. ед. хранения
	0,040
	0,009
	-

	
	
	
	Клуб 3*300 мест, библиотека на 60 тыс.ед.хранения
	0,493
	0,339
	0,042

	
	
	
	Клуб на 300 мест
	0,151
	0,110
	0,014

	
	
	
	Клуб на 300 мест
	0,151
	0,110
	0,014

	
	
	
	Клуб на 300 мест
	0,151
	0,110
	0,014

	
	
	
	Спортивные объекты 1х1 500 м2 пл.пола, бассейн на 400 м2 зерк.воды
	0,836
	1,521
	0,507

	
	
	
	ФАП на 50 посещений
	0,018
	0,003
	0,0003

	Итого д. Куда
	31,104
	6,054
	
	3,660
	2,593
	0,908

	д. Позднякова

	Малоэтажные жилые дома усадебного типа
8,3
	0,526
	0,078
	Клуб на 100 мест
	0,041
	0,027
	0,005

	
	
	
	ФАП на 10 посещений
	0,006
	0,001
	0,0001

	Итого 
д. Позднякова
	0,526
	0,078
	
	0,047
	0,028
	0,0051

	п. Горный

	Малоэтажные жилые дома усадебного типа
108,1
	6,847
	1,011
	Общеобразовательные школы, 500 мест
	0,244
	0,047
	0,029

	Многоквартирные жилые дома 1-3 этажа
18,8
	0,783
	0,176
	Детские дошкольные учреждения, 110мест
	0,098
	0,022
	0,023

	
	
	
	Детские дошкольные учреждения, 110мест
	0,098
	0,022
	0,023

	
	
	
	Клуб 250 мест, библиотека на 60 тыс.ед.хранения
	0,142
	0,076
	0,012

	
	
	
	Спортивный комплекс:  спортзал на 1000 м2 пл.пола, бассейн на 400 м2 зерк.воды
	0,690
	0,940
	0,496

	
	
	
	ФАП на 10 посещений
	0,006
	0,001
	0,0001

	Итого п. Горный
	7,630
	1,187
	
	1,278
	1,108
	0,5831

	п. Плишкино

	Малоэтажные жилые дома усадебного типа
134,1
	8,493
	1,254
	Общеобразовательные школы, 900 мест
	0,423
	0,089
	0,059

	Многоквартирные жилые дома 1-3 этажа
377,6
	15,731
	3,531
	Общеобразовательные школы, 900 мест
	0,423
	0,089
	0,059

	
	
	
	Общеобразовательные школы, 170 мест, Детские дошкольные учреждения, 50мест
	0,128
	0,026
	0,021

	
	
	
	Детские дошкольные учреждения, 3*330мест
	0,885
	0,197
	0,208

	
	
	
	Детские дошкольные учреждения, 140мест
	0,125
	0,028
	0,029

	
	
	
	Клуб 400 мест, библиотека на 60 тыс.ед.хранения
	0,204
	0,117
	0,020

	
	
	
	Клуб 2*400 мест
	0,328
	0,216
	0,040

	
	
	
	Спортивные объекты 1х650 м2 площади пола, бассейн 300 м2 площади зеркала воды
	0,488
	0,884
	0,707

	
	
	
	Перинатальный центр, Центр восстановительного лечения, Геронтологический центр
	0,181
	0,757
	0,202

	
	
	
	ФАП на 50 посещений
	0,018
	0,003
	0,0003

	Итого п. Плишкино
	24,224
	4,785
	
	3,203
	2,406
	1,3453

	Итого по МО
	89,164
	16,127
	
	12,512
	8,336
	3,7848

	
	105,291
	
	24,6328

	
	129,9238


Расчетные показатели тепловых нагрузок объектов капитального строительства, планируемых к строительству на расчетный срок по Хомутовскому муниципальному образованию сведены в таблицу 10.2.3.

В соответствии с Проектом планировки территории в д. Куда (Иркутск, ООО «ППП «Мастер-План», 2024), за пределами расчетного срока генплана в д. Куда (после 2031 г.) предусмотрены следующие тепловые нагрузки планируемых к размещению объектов.

Таблица 10.2.2 Тепловая нагрузка планируемых к размещению объектов
	Жилые здания
	Общественные здания

	Общая площадь
тыс. м2 
	Тепловые
нагрузки
Гкал/час
	Наименование
зона размещения
	Тепловые
нагрузки
Гкал/час

	
	Qо
	Qгвс.ср.
	
	Qо
	Qв
	Qгвс.ср

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2 очередь проекта планировки территории в д. Куда

	Среднеэтажные жилые дома (5-8 эт.),
88,5
	3,687
	0,827
	Общеобразовательные школы
1х1550 мест
	0,756
	0,145
	0,090

	
	
	
	Детские дошкольные учреждения
2х350 мест
	0,626
	0,140
	0,147

	
	
	
	Амбулатория 1х240 посещений в смену
	0,125
	0,092
	0,009

	
	
	
	Спортивно-оздоровительный комплекс
	0,146
	0,270
	0,011

	3 очередь проекта планировки территории в д. Куда

	Среднеэтажные жилые дома (5-8 эт.),
411,8
	17,156
	3,850
	Общеобразовательные школы
1х1550 мест
	0,756
	0,145
	0,090

	
	
	
	Детские дошкольные учреждения
2х350 мест
	0,626
	0,140
	0,147

	
	
	
	Амбулатория 1х240 посещений в смену
	0,125
	0,092
	0,009

	
	
	
	Пожарное депо
	0,018
	0,002
	0,001

	Итого по объектам 
	32,783
	7,357
	
	3,752
	1,300
	0,532

	
	40,140
	
	5,584

	Итого
	45,724



Таблица 10.2.3 - Сводная таблица показателей тепловых нагрузок объектов капитального строительства, планируемых к строительству на расчетный срок Хомутовского муниципального образования.
	№ пп
	Населенный пункт
	Суммарная тепловая нагрузка,
Гкал/ч /МВт

	1
	с. Хомутово
	34,108

	
	
	39,667

	2
	д. Талька
	3,412

	
	
	3,968

	3
	д. Куда
	44,319

	
	
	51,542

	4
	д. Позднякова
	0,335

	
	
	0,389

	5
	п. Горный
	11,786

	
	
	13,707

	6
	п. Плишкино
	35,963

	
	
	41,824

	Всего:
	Гкал/ч
	129,923

	
	МВт
	151,100


Суммарный прирост тепловой нагрузки составит 129,923 Гкал/ч или 151,100 МВт.
Предлагаемые к строительству новые и реконструируемые котельные 
по Хомутовскому муниципальному образованию сведены в таблицу 10.2.3.
Таблица 10.2.4 - Сводная таблица предлагаемых к строительству котельных, индивидуальных электрокотлов, их нагрузки
	№ пп
	Населенный пункт
	Наименование теплоисточника
	Присоединяемая нагрузка,

	
	
	
	Гкал/ч

	1
	с. Хомутово
	Центральная, блочно-модульная котельная (БМК)
	7,8

	
	
	Школа
	1,6

	
	
	Котельная №1
	14,9

	
	
	Котельная №2
	17,3

	2
	д. Талька
	Котельная
	3,7

	3
	д. Куда
	Котельная №1
	14,3

	
	
	Котельная №2
	19,6

	
	
	Котельная №3
	11,8

	4
	д. Позднякова
	Котельная
	1,2

	5
	п. Горный
	Котельная №1
	10,4

	
	
	Котельная №2
	1,9

	
	
	Котельная №4
	3,0

	
	
	Котельная (мкр. Ключевой)
	30,0

	ИТОГО
	142,5




с. Хомутово
Согласно документу «Схема теплоснабжения в административных границах с. Хомутово Иркутского района Иркутской области», разработанной в 2014 г. и актуализированной в 2018 году на территории с. Хомутово ведется строительство новой модульной угольной котельной в зоне действия существующей котельной «Центральная». Новый проектируемый теплоисточник представляет собой технологический комплекс, в состав которого входит непосредственно блочно-модульное здание котельной с двумя водогрейными котлами «Гефест» по 1,5 Гкал/ч тепловой мощности. Ожидается увеличение подключенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения «Центральная»» после строительства и ввода в эксплуатацию новой блочно-модульной угольной котельной (далее-БМК), установленной мощностью 2,58 Гкал/ч.
Схема теплоснабжения открытая, с непосредственным разбором воды на бытовые нужды из теплосети. Тепловые сети выполнены в 2-х трубном исполнении, проложены подземно, 
в лотках.
Централизованным теплоснабжением обеспечена часть сельских жилых домов 
и общественные учреждения. Кроме централизованных теплоисточников, теплоснабжение малоэтажной застройки осуществляется индивидуальными печами.
К сетям от БМК предусматривается подключение планируемых в перспективе объектов с тепловой нагрузкой 1,103 Гкал/ч и малоэтажных жилых домов усадебного типа с тепловой нагрузкой 3,053 Гкал/час. Также проектом предусматривается подключение существующей жилой застройки, с тепловой нагрузкой около 1,795 Гкал/ч, к централизованным сетям теплоснабжения. Тогда суммарная тепловая нагрузка на расчетный срок на котельную составит 2,933/7,781 Гкал/час. Следовательно, на расчетный срок необходима реконструкция этой котельной 
с увеличением её мощности и строительство дополнительных тепловых сетей до потребителей. 
В связи с расширением существующей школы №1 на 725 мест предусматривается реконструкция угольной котельной «Школа». Проектом предлагается предусмотреть реконструкцию этой котельной с учетом подключения к ней планируемых близ лежащих объектов. Тепловая нагрузка планируемых объектов на котельную с учетом расширения школы 1,24 Гкал/час. Тогда суммарная тепловая нагрузка на котельную составит 1,45 Гкал/час.
Кроме реконструируемых существующих двух котельных проектом предлагается строительство двух новых котельных: котельная №1, котельная №2.
К котельной № 1 планируется присоединение следующих перспективных потребителей: два детских сада, школы на 1550 мест, спортивного комплекса со спортзалом 1000 кв. м. площади пола и бассейном 400 кв. м. зеркала воды и учреждения дополнительного образования на 500 учащихся, а также предусматривается обеспечение теплоснабжением индивидуальной жилой застройки (10,8 Гкал/ч), площадью 151,0 тыс.м2. Также проектом предусматривается подключение существующей жилой застройки, с тепловой нагрузкой около , к централизованным сетям теплоснабжения. Присоединенная тепловая нагрузка к котельной составит около 4,141/14,941 Гкал/час.
К котельной № 2 планируется присоединение следующих перспективных потребителей: 
1-3 этажная многоквартирная застройка на расчетный срок с тепловой нагрузкой 3,648 Гкал/ч, два детских сада на 110 мест, дома культуры на 300 мест, краеведческого музея, а также малоэтажные жилые дома усадебного типа с тепловой нагрузкой 9,304 Гкал/ч Суммарная тепловая нагрузка на объекты соцкультбыта составит 0,687 Гкал/ч. Также проектом предусматривается подключение существующей жилой застройки, с тепловой нагрузкой около 3,598 Гкал/ч, к централизованным сетям теплоснабжения. Присоединенная нагрузка к котельной составит 4,335/17,237 Гкал/ч.
Для теплоснабжения планируемой и существующей индивидуальной жилой застройки также предусматривается использование автономных индивидуальных источников тепла, в том числе печах, котлов на твердом или газообразном топливе, альтернативных источниках тепловой энергии, использование электрокотлов существующей индивидуальной жилой застройки возможно до ввода в эксплантацию планируемых объектов теплоснабжения.
Таким образом, теплоснабжение с. Хомутово предлагается производить от четырех котельных. Установочную мощность котельной «Центральная» необходимо принять не менее 7,8 Гкал/ч. Установочную мощность котельной «Школа» необходимо принять не менее 1,6 Гкал/ч. Кроме того, предлагается строительство на территории с. Хомутово еще двух котельных. Мощность котельной №1 рекомендуется принять не менее 14,9 Гкал/ч, а мощность котельной №2 принимать не менее 17,3 Гкал/ч. Мощность индивидуальных электрокотлов малой мощности составит около 32,93 МВт.
Перечень мероприятий для обеспечения качественным теплоснабжением существующих 
и перспективных потребителей на территории Хомутовского муниципального образования:
Система теплоснабжения «Центральная»:
Прокладка участков теплосетей к перспективным потребителям общей протяженностью около 1000 м;
Выполнение режимно-наладочных испытаний тепловых сетей;
Замена ветхих участков теплосетей Ду 50-70 мм на отпайках к потребителям общей протяженностью около 500 м.
Система теплоснабжения «Школа»:
Установка системы химводоочистки;
Установка приборов учета и регулирования параметров работы котельной;
Наладка режимов работы котлов.
д. Талька
Основная тепловая нагрузка приходится на 1-3 этажные жилые застройки усадебного типа. Суммарная тепловая нагрузка составит 3,103 Гкал/ч. Оставшиеся 0,309 Гкал/ч приходятся на следующие объекты: школа, детский сад, а также ФАП. Предусматривается строительство котельной на твердом и газоконденсатном топливе, мощностью не менее 3,7 Гкал/ч, с учетом подключения существующей жилой застройки к сетям теплоснабжения (нагрузка около 0,225 Гкал/ч). Предусматривается строительство дополнительных тепловых сетей до потребителей.  
Для теплоснабжения планируемой и существующей индивидуальной жилой застройки также предусматривается использование автономных индивидуальных источников тепла, в том числе печах, котлов на твердом или газообразном топливе, альтернативных источниках тепловой энергии, за исключением использования в качестве источника теплоснабжения электроснабжения. 
д. Куда
В д. Куда предлагается строительство трех котельных. Котельная №1 на территории новой среднеэтажной застройки и объектов культурно-бытового обслуживания с тепловой нагрузкой 14,30 Гкал/ч. Котельная №2 в центре деревни с тепловой нагрузкой 7,62/19,642 Гкал/час Котельная №3 для нового микрорайона с тепловой нагрузкой порядка 11,851 Гкал/час. 
Проектом предлагается рассмотрение централизованного теплоснабжения существующей и планируемой жилой застройки в зонах действия планируемых котельных. Предусматривается строительство дополнительных тепловых сетей до потребителей.
Для теплоснабжения планируемой и существующей индивидуальной жилой застройки также предусматривается использование автономных индивидуальных источников тепла, в том числе печах, котлов на твердом или газообразном топливе, альтернативных источниках тепловой энергии, за исключением использования в качестве источника теплоснабжения электроснабжения. 
д. Позднякова
В поселке Позднякова жилая застройка представлена индивидуальными 1-3 этажными жилыми домами усадебного типа с тепловой нагрузкой 0,604 Гкал/ч на расчетный срок. Тепловая нагрузка на административные объекты составит 0,080 Гкал/ч к концу расчетного срока. Предусматривается строительство котельной на твердом и газоконденсатном топливе, мощностью не менее 1,2 Гкал/ч, с учетом подключения существующей жилой застройки к сетям теплоснабжения (нагрузка около 0,472 Гкал/ч). Предусматривается строительство дополнительных тепловых сетей до потребителей. 
Для теплоснабжения планируемой и существующей индивидуальной жилой застройки также предусматривается использование автономных индивидуальных источников тепла, в том числе печах, котлов на твердом или газообразном топливе, альтернативных источниках тепловой энергии, за исключением использования в качестве источника теплоснабжения электроснабжения. 
п. Горный
На расчетный срок предусматривается строительство двух котельных в поселке. 
К котельной № 1 планируется присоединять часть многоквартирных 1-3 этажных домов (нагрузка около 0,089 Гкал/ч), часть планируемой индивидуальной жилой застройки (нагрузка около 6,851 Гкал/ч), существующую жилую застройку (нагрузка около 0,443 Гкал/ч), все общественно-административные здания (нагрузка около 2,969 Гкал/ч), школу в д. Куда (нагрузка около 0,054 Гкал/ч). Присоединенная нагрузка на котельную № 1 составит 10,406 Гкал/ч. Котельная № 2 планируется для жилой застройки ДНТ Янтарь и ДНТ Позитив. Присоединенная нагрузка на котельную № 2 составит 1,877 Гкал/ч. 
Для теплоснабжения планируемой и существующей индивидуальной жилой застройки также предусматривается использование автономных индивидуальных источников тепла, в том числе печах, котлов на твердом или газообразном топливе, альтернативных источниках тепловой энергии, за исключением использования в качестве источника теплоснабжения электроснабжения. 
п. Плишкино
На расчетный срок предусматривается строительство 2 котельных в поселке Плишкино суммарной тепловой нагрузкой порядка 33,0 Гкал/час. 
Потребителями новой котельной в мкр. Ключевой с нагрузкой около 19,262/25,375 Гкал/ч (22,4/29,5 МВт) являются жилые дома. Таким образом, присоединенная нагрузка, включая объекты культурно-бытового обслуживания и объекты здравоохранения, котельной в мкр. Ключевой составит 28,153 Гкал/ч. Кроме того, согласно письму от НП «Корпорация развития Прибайкалья» (см. Приложение №2, Генерального плана Хомутовского муниципального образования от 08.11.2013г. № 16-79/дсп.) тепловая нагрузка планируемых объектов в мкр. Ключевой составит порядка 30 Гкал/час. 
Тепловая нагрузка перспективных объектов культурно-бытового обслуживания, размещаемых на территории п. Плишкино и планируемых на новую существующую котельную №3 составит 2,77 Гкал/час. Тепловая нагрузка подключаемой к котельной существующей и планируемой жилой застройки составит 1,109 Гкал/ч. Мощности новой котельной будет достаточно для подключения существующих и планируемых объектов. 
От котельной № 2 предусматривается подключение жилых домов, и объектов скб расположенных вне зоны действия котельной № 1. Присоединенная нагрузка составит 2,996 Гкал/ч.
Для теплоснабжения планируемой и существующей индивидуальной жилой застройки также предусматривается использование автономных индивидуальных источников тепла, в том числе печах, котлов на твердом или газообразном топливе, альтернативных источниках тепловой энергии, за исключением использования в качестве источника теплоснабжения электроснабжения. 

Трассировка магистральных сетей произведена с учетом расположения новых потребителей тепловой энергии. Диаметры трубопроводов тепловых сетей могут уточняться при разработке конкретных проектов. 
На расчетный срок 
с. Хомутово
- строительство сети теплоснабжения d=80 мм, общей протяженностью 1,27 км;
- строительство сети теплоснабжения d=100 мм, общей протяженностью 2,4 км;
- строительство сети теплоснабжения d=125 мм, общей протяженностью 2,4 км;
- строительство сети теплоснабжения d=150 мм, общей протяженностью 0,3 км;
- строительство сети теплоснабжения d=200мм, общей протяженностью 3,5 км;
- реконструкция сети теплоснабжения d=100 мм, общей протяженностью 0,12 км;
- реконструкция сети теплоснабжения d=125 мм, общей протяженностью 0,2 км;
- реконструкция сети теплоснабжения d=200 мм, общей протяженностью 0,7 км;
д. Куда 
- строительство сети теплоснабжения d=80мм, общей протяженностью 1,5 км;
- строительство сети теплоснабжения d=125 мм, общей протяженностью 0,6 км; 
- строительство сети теплоснабжения d=200 мм, общей протяженностью 2,2 км;
- строительство сети теплоснабжения d=250 мм, общей протяженностью 1,4 км;
п. Горный
- строительство сети теплоснабжения d=100мм, общей протяженностью 0,7 км;
- строительство сети теплоснабжения d=125 мм, общей протяженностью 1,3 км;
- строительство сети теплоснабжения d=150мм, общей протяженностью 0,5 км;
- строительство сети теплоснабжения d=200 мм, общей протяженностью 0,9 км;
п. Плишкино
- строительство сети теплоснабжения d=100мм, общей протяженностью 0,5 км;
- строительство сети теплоснабжения d=125 мм, общей протяженностью 2,6 км;
- строительство сети теплоснабжения d=150 мм, общей протяженностью 0,7 км;
- строительство сети теплоснабжения d=200 мм, общей протяженностью 0,27 км;
п. Плишкино (мкр. Ключевой)
- строительство сети теплоснабжения d=150мм, общей протяженностью 2,5 км;
- строительство сети теплоснабжения d=200мм, общей протяженностью 1,0 км4
- строительство сети теплоснабжения d=250мм, общей протяженностью 0,8 км.
11. Газоснабжение 
[bookmark: _Toc344549792][bookmark: _Toc373480339]11.1. Существующее состояние
[bookmark: _Toc344549793][bookmark: _Toc373480340]В Хомутовском муниципальном образовании в настоящее время газоснабжение природным газом отсутствует.
Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации 
Схемой территориального планирования Иркутской области, утверждённой 2 ноября 2012 года №607 и изменениями, внесёнными в схему территориального планирования Иркутской области, утверждёнными 6 марта 2019 года №203-пп, планируется прокладка магистрального газопровода регионального значения «Ковыктинское ГКМ – Саянск – Ангарск - Иркутск» 
в направление г. Тайшет.
Схемой территориального планирования Иркутского районного муниципального образования предусмотрены следующие мероприятия по развитию системы газоснабжения:
· межпоселковые газопроводы от ГРС «Хомутово», d=315- 110, протяжённость 134,1 км;
· межпоселковые газопроводы от ГРС «Правобережная», d=315- 110, протяжённость 77,9км.
11.2. Проектное решение
[bookmark: _Toc373480341]В 2014 году ОАО «Газпром промгаз» была скорректирована «Генеральная схема газоснабжения и газификации Иркутской области», в которой прогнозируется перспективное развитие системы газоснабжения и газификация Иркутской области на период до 2030 года. Скорректированной схемой в перспективе в населённых пунктах Хомутовского Муниципального образования предполагается развитие системы газоснабжения и газификации сетевым природным газом от Ковыктинского ГКМ. Источником газоснабжения поселений Хомутовского Муниципального образования планируются ГРС Хомутово и ГРС Правобережная г. Иркутск. Газоснабжение в п.Горный, п.Плишкино, д.Куда, д.Талька, д.Позднякова планируется осуществить от ГРС Правобережная г. Иркутск, а с. Хомутово от ГРС Хомутово. Выходное давление газа от ГРС Хомутово Р≤ 1,2 Мпа, от ГРС Правобережная г. Иркутск Р≤ 0,6 Мпа. Суммарный расход газа в населенных пунктах Хомутовского МО, учтённый в Генеральной схеме газоснабжения и газификации Иркутской области, составляет 9526,0 м3/час. 
Вопрос по срокам реализации прохождения газа по рассматриваемым территориям не определен. 
В приложение № 10 представлена предварительная Схема газоснабжения и газификации Иркутского района.
При начале работ по газификации региона будут происходить уточнения в процессе разработки конкретных обоснований инвестиции и на их основе – ТЭО в объеме проектов, или рабочих проектов по относительно простым объектам с понятными экономическими, социальными и экологическими последствиями их реализации.
Соответственно на последующих стадиях проектирования будет определены нормы потребления газа, типы и виды необходимых объектов этой отрасли, уточнены места размещения объектов, в том числе линейных. 
12. Электроснабжение 
[bookmark: _Toc344549795]12.1. Существующее состояние
Электроснабжение потребителей Хомутовского муниципального образования осуществляется от ПС 110/35/10 «Хомутово», находящейся в с. Хомутово, а также 
от нескольких подстанций, находящихся за границами муниципального образования.
Таблица 12.1 – Основные данные по источникам питания, обеспечивающие электроснабжение потребителей Хомутовского МО
	
Наименование ПС
	Месторасположение
	Количество и установленная
мощность
трансформаторов,
МВА
	% загрузки
	Год ввода
	% износа

	Источники питания, расположенные на территории Хомутовского МО

	ПС 110/35/10 кВ Хомутово
	с. Хомутово
	2х25 
	Т1-107,8%
Т2-110%
Т1 - 94%, Т2 - 84%
	1971
1987
	50

	ПС 35/10 кВ Позднякова
	близ д. Поздняково
	2х10
	
	2022
	1

	Источники питания расположенные за пределами территории Хомутовского МО

	ПС 110/35/10 кВ Урик
	д. Грановщина
	2х40 
	Т1-110,6%
Т2-102,5%
	2011
2016
	20

	ПС 110/10 кВ Карлук
	д. Карлук
	1х25
1х25
	Т1-64,5%
Т2-67,5%
	1998
2009
	25


Электрические сети 10-35-110-220 кВ выполнены воздушными линиями. 
От ПС по линиям электропередачи напряжением 10 кВ подключаются трансформаторные подстанции (далее – ТП) класса напряжения 10/0,4 кВ. От ТП 10/0,4 кВ осуществляется передача электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ различным потребителям.
По территории Хомутовского МО проходят следующие воздушные линии напряжением выше 35кВ: 
· ВЛ 35 кВ Хомутово-Грановщина;
· ВЛ 35 кВ Коты-Хомутово;
· ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда, I, II цепь с отпайкой на Оёк;
· ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик цепь I, II;
· ВЛ 220кВ Иркутская-Восточная.
· Отпайка от ВЛ 110 кВ Восточная — Правобережная I, II цепь на ПС Пивовариха
Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации 
Схемой территориального планирования Российской федерации в области энергетики на территории Хомутовского муниципального образования отсутствуют существующие и планируемые объекты федерального значения. 
Схемой территориального планирования Иркутской области мероприятия по развитию системы электроснабжения на территории Хомутовского муниципального образования не предусматриваются.
Схемой территориального планирования Иркутского районного муниципального образования предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы электроснабжения: 
· ПС 35/10кВ «Горная» 2х16МВА;
· Строительство ВЛ 35кВ «Столбово – Горная»;
· ПС «Хомутово» – замена существующих трансформаторов мощностью 25МВА 
на трансформаторы мощностью 40МВА каждый;
· Строительство ПС 110/10кВ «Объездная» с установкой двух трансформаторов мощностью 40МВА каждый;
· Строительство отпайки от ВЛ 110кВ «Байкальская – Туристская» до ПС «Объездная»;
· Строительство ПС 35/10кВ «Ключевая» с установкой двух трансформаторов мощностью 16МВА каждый;
· Строительство ВЛ 35кВ «Пивовариха – Ключевая»;
· Строительство ПС 35/10кВ «Плишкино» с установкой двух трансформаторов мощностью 25МВА каждый;
· Строительство ВЛ 35кВ «Ключевая – Плишкино»;
· Строительство ПС 110/10кВ «Луга» с установкой двух трансформаторов мощностью 25МВА;
· Строительство отпайки от ВЛ 110кВ «Урик – Усть-Орда» до ПС «Луга»;
· Строительство ПС 35/10кВ «Родник» с установкой двух трансформаторов мощностью 10МВА каждый;
· Строительство ВЛ 35кВ «Ключевая – Родник»;
· Строительство ПС 35/10кВ «Западная» с установкой двух трансформаторов мощностью 10МВА каждый;
· Строительство ПС 110/35/10кВ «Куда» с установкой двух трансформаторов мощностью 40МВА каждый;
· Строительство отпайки от ВЛ 110кВ «Правобережная – Урик» до ПС «Куда»;
· Строительство ПС 110/10кВ «Аэропорт» с установкой двух трансформаторов мощностью 10МВА каждый;
· Строительство ВЛ 110кВ «Урик – Аэропорт» и ВЛ 110кВ «Восточная – Аэропорт».
Перечень объектов, предусмотренных схемой территориального планирования Иркутского районного муниципального образования, подлежит пересмотру в соответствии с СИПР, инвестиционной программой АО «ИЭСК».
Схемой и программой развития электроэнергетики Иркутской области на период 2024–2029 годы (далее – СИПР) предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы электроснабжения: 
· Реконструкция ПС 110 кВ Урик с заменых трансформаторов мощностью 40 МВА на трансформаторы мощностью 80 МВА. (прирост мощности 80 МВА) (за границей МО).
· Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Хомутово с заменых трансформаторов мощностью 25 МВА на трансформаторы мощностью 40 МВА. (прирост мощности 30 МВА).
12.2. Проектное решение
Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, расположенных или намеченных к размещению на территории Хомутовского муниципального образования.
Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с РД34.20.185-94 «Инструкцией по проектированию городских сетей», с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных  приказам Минтопэнерго России от 29 июня 1999 г. № 213  (таблица 2.1.5, 2.2.1), а также с учетом СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
Расчеты нагрузок представлен в таблице 12.2
Таблица 12.2 – Нагрузки планируемых объектов жилищного строительства 
и объектов культурно-бытового обслуживания
	Населённый пункт
	Наименование потребителей
	Удельная нагрузка
	Единица измерения
	Расчетная мощность, кВт

	1
	2
	3
	4
	5

	с. Хомутово
	Убыль жилищного фонда, 6,0 тыс. м2
	18,4
	Вт/м2
	110

	
	Малоэтажные жилые дома усадебного типа 319,8 тыс. м2 
	20,7
	Вт/м2
	6619

	
	Многоквартирные жилые дома 1-3 этажа 72,6 тыс. м2
	20,8
	Вт/м2
	1510

	
	Дошкольное образовательное учреждение, 2х110 мест
	0,46
	кВт/место
	101

	
	Детские дошкольные учреждения, 240мест
	0,46
	кВт/место
	110

	
	Детские дошкольные учреждения, 320мест
	0,46
	кВт/место
	147

	
	Общеобразовательные школы, 1550 мест
	0,25
	кВт/место
	387

	
	Общеобразовательные школы, 725 мест
	0,25
	кВт/место
	182

	
	Учреждение дополнительного образования, 500 мест, библиотека
	0,25 
	кВт/место
	127

	
	Дом культуры на 300 мест, Краеведческий музей
	0,46
	кВт/мест
	146

	
	Клубное учреждение, 300 мест
	0,46
	кВт/мест
	138

	
	Спортивные залы, 1х1000 м2 площади пола
	0,1
	кВт/ м2 площади пола
	100

	
	Бассейн, 1х400 м2 зеркала воды
	1,0
	кВт/ м2 зеркала воды
	400

	
	Детская поликлиника, 350 посещений в смену
	0,55
	кВт/мест
	192

	
	Новое здание участковой больницы на 500 посещений
	0,9
	кВт/коек
	450

	
	Итого:
	
	
	10499

	д. Талька
	Убыль жилищного фонда, 0,1 тыс. м2
	18,4
	Вт/м2
	2

	
	Малоэтажные жилые дома усадебного типа,  42,7 тыс. м2
	20,7
	Вт/м2
	883

	
	Дошкольное образовательное учреждение, 1х110 мест
	0,46
	кВт/место
	51

	
	Общеобразовательные школы, 1х250 мест
	0,25
	кВт/место
	62

	
	Фельдшерско-акушерский пункт, 1х10 посещений в смену
	0,55
	кВт/посещений в смену
	5

	
	Итого:
	
	
	999

	д. Куда
	Убыль жилищного фонда, 1,7 тыс. м2
	18,4
	Вт/м2
	31

	
	Малоэтажные жилые дома усадебного типа 245,6 тыс. м2
	20,7
	Вт/м2
	5084

	
	Многоквартирные жилые дома 1-3 этажа, 115,3 тыс. м2
	20,8
	Вт/м2
	2398

	
	Многоквартирные жилые дома 5-8 этажа 286,6 тыс. м2
	20,9
	Вт/м2
	5990

	
	Дошкольное образовательное учреждение, 1х240 мест, 3х220 мест
	0,46
	кВт/место
	414

	
	Общеобразовательные школы, 1х750 мест, 1х900 мест
	0,25
	кВт/место
	412

	
	Учреждения дополнительного образования, 1х400 мест
	0,25 
	кВт/место
	100

	
	Фельдшерско-акушерский пункт, 1х50 посещений в смену
	0,55
	кВт/посещений в смену
	16

	
	Клубное учреждение, 6х300 мест
	0,46
	кВт/мест
	828

	
	Спортивные залы, 1х1500 м2 площади пола
	0,1
	кВт/ м2 площади пола
	150

	
	Бассейн, 1х400 м2 зеркала воды
	1,0
	кВт/ м2 зеркала воды
	400

	
	Итого:
	
	
	15761

	д. Позднякова
	Убыль жилищного фонда, 0,4 тыс. м2
	18,4
	кВт/м2
	7

	
	Малоэтажные жилые дома усадебного типа 3,5 тыс. м2
	20,7
	кВт/м2
	72

	
	Клубное учреждение, 1х100 мест
	0,46
	кВт/мест
	46

	
	Фельдшерско-акушерский пункт, 1х10 посещений в смену
	0,55
	кВт/посещений в смену
	5

	
	Тепловая нагрузка
	–
	–
	795

	
	Итого:
	
	
	116

	п. Горный
	Убыль жилищного фонда, 0,3 тыс. м2
	18,4
	кВт/м2
	5

	
	Малоэтажные жилые дома усадебного типа 108,1 тыс. м2
	20,7
	кВт/м2
	2238

	
	Многоквартирные жилые дома 1-3 этажа
18,8 тыс. м2
	20,8
	кВт/м2
	391

	
	Дошкольное образовательное учреждение, 2х110 мест
	0,46
	кВт/место
	101

	
	Общеобразовательные школы, 1х500 мест
	0,25
	кВт/место
	125

	
	Клубное учреждение, 1х250 мест
	0,46
	кВт/мест
	115

	
	Фельдшерско-акушерский пункт, 1х10 посещений в смену
	0,55
	кВт/посещений в смену
	5

	
	Спортивные залы, 1х1000 м2 площади пола
	0,1
	кВт/ м2 площади пола
	150

	
	Бассейн, 1х400 м2 зеркала воды
	1,0
	кВт/ м2 зеркала воды
	400

	
	Итого:
	
	
	3520

	п. Плишкино
	Убыль жилищного фонда, 0,6 тыс. м2
	18,4
	кВт/м2
	11

	
	Малоэтажные жилые дома усадебного типа 134,1 тыс. м2
	20,7
	кВт/м2
	2776

	
	Многоквартирные жилые дома 1-3 этажа
377,6 тыс. м2
	20,8
	кВт/м2
	7854

	
	Дошкольное образовательное учреждение, 1х50 мест, 3х330 мест, 1х140 мест
	0,46
	кВт/место
	543

	
	Общеобразовательные школы, 1х170 мест, 2х900 мест
	0,25
	кВт/место
	492

	
	Фельдшерско-акушерский пункт, 1х50 посещений в смену
	0,55
	кВт/посещений в смену
	16

	
	Клубное учреждение, 3х400 мест
	0,46
	кВт/мест
	552

	
	Спортивные залы, 1х650 м2 площади пола
	0,1
	кВт/ м2 площади пола
	65

	
	Бассейн, 1х300 м2 зеркала воды
	1,0
	кВт/ м2 зеркала воды
	300

	
	Перинатальный центр
	
	
	25000*

	
	Центр восстановительного лечения
	
	
	

	
	Геронтологический центр
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	12587

	Итого
	
	
	
	68482


Примечание: * – электрические нагрузки приняты без учета тепловых согласно письму вх. №434 от 28 апреля 2012 г. НП «Корпорация развития Прибайкалья» (см. Приложение №2, Генерального плана Хомутовского муниципального образования от 08.11.2013г. № 16-79/дсп.).
Проектные решения приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов, питающих подстанции. 
Для электроснабжения планируемых к размещению потребителей потребуется строительство новых или реконструкция существующих распределительных сетей 10/0,4 кВ. Необходимое количество вновь строящихся и реконструируемых распределительных сетей, и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ уточняется на стадии проектирования.
Существующие ТП 10/0,4 кВ и распределительные сети 0,4-10кВ предлагается сохранить с последующей их заменой по мере физического износа.
Для покрытия, проектируемого роста электрических нагрузок в соответствии с документами территориального планирования и отраслевой схемой на территории Хомутовского МО предусматриваются следующие мероприятия:
· Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Хомутово с заменой трансформаторов мощностью 25 МВА на трансформаторы мощностью 40 МВА. (прирост мощности 30 МВА);
· Реконструкция ПС 110 кВ Урик с заменой трансформаторов мощность 40 МВА на трансформаторы мощностью 80 МВА (прирост мощности 80 МВА). 
На данный момент проработаны следующие предварительные мероприятия по обеспечению электроснабжением планируемого к размещению Аэропорта:
· Строительство ПС 110/10кВ «Аэропорт» с установкой двух трансформаторов мощностью 10МВА каждый;
· Строительство ВЛ 110кВ «Урик – Аэропорт» и ВЛ 110кВ «Восточная – Аэропорт».
В случае реализации строительства микрорайона Ключевой в п. Плишкино необходимы к выполнению следующие мероприятия:
· Строительство ПС 110/35/10 кВ Ключевая с ВЛ 110 кВ;
· Строительство ВЛ 110 кВ на ПС Ключевая. 
В рамках генерального плана данные мероприятия приведены справочно и требуют дальнейшей проработки в схеме и программе развития (СИПР), документах территориального планирования. На данный момент основания для включения данных объектов в СИПР и инвестиционную программу АО «ИЭКС» отсутствуют, источники финансирования не определены. 
В соответствии с Проектом планировки территории в д. Куда (Иркутск, ООО «ППП «Мастер-План», 2024), за пределами расчетного срока генплана в д. Куда (после 2031 г.) предусмотрены следующие тепловые нагрузки планируемых к размещению объектов.
Таблица 12.3. Нагрузки планируемых объектов
	Наименование потребителей
	Расчетная мощность, кВт 

	1
	2

	2 очередь проекта планировки территории в д. Куда

	Среднеэтажные жилые дома (5-8 эт.), 88,5
	1841

	Общеобразовательные школы, 1х1550 мест
	387

	Детские дошкольные учреждения, 2х350 мест
	322

	Амбулатория 1х240 посещений в смену
	216

	Спортивно-оздоровительный комплекс
	50

	3 очередь проекта планировки территории в д. Куда

	Среднеэтажные жилые дома (5-8 эт.), 411,8
	8565

	Общеобразовательные школы, 1х1550 мест
	387

	Детские дошкольные учреждения, 2х350 мест
	322

	Амбулатория 1х240 посещений в смену
	216

	Пожарное депо
	20

	Итого
	18590



Телефонизация, радиофикация и телевидение 
13.1. Существующее состояние
Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории Хомутовского муниципального образования оказывает Иркутский филиал ПАО «Ростелеком», предоставляющий потребителям весь спектр услуг связи и передачи данных.
В границах муниципального образования расположены следующие АТС, телефонной плотностью 7, с возможностью расширения:
· АТС-694 с. Хомутово, ул. Колхозная, 174а, номерная емкость – 224, количество абонентов 70, тип оборудования МС-240;
· АТС-696 с. Хомутово, ул. Колхозная, 3а, номерная емкость – 276, количество абонентов 81, тип оборудования МС-240.
Существующее оборудование абонентского доступа АТС соответствует современным требованиям. 
Услуги мобильной связи на территории Смоленского муниципального образования предоставляют операторы сети сотовой подвижной связи (СПС):
ОАО «Вымпел-Коммуникации» (торговая марка «Би Лайн GSM», стандарт GSM 900/1800);
ОАО «Мобильные ТелеСистемы», Иркутский филиал (торговая марка МТС, стандарт GSM 900/1800);
ЗАО «Мегафон», Дальневосточный филиал (торговая марка «Мегафон», стандарт GSM 900/1800);
ООО «Т2 Мобайл», Иркутский филиал (стандарт GSM 900/1800, CDMA 2000 1x EVDO);
ООО «Скартел» (торговая марка «Йота).
Телевидение на территории Хомутовского муниципальном образовании представляет Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть» от радиотелевизионной станции филиала, расположенной 
в г. Иркутск. Трансляция 20-ти ТВ программ в цифровом формате на 38ТВК и 57ТВК. Распространение радиопрограмм осуществляется на частотах: «Радио России» - 105,0 МГц; Маяк – 88,1 МГц; Вести ФМ – 99,2 МГц. 
В настоящее время в области ведется работа по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг на базе отделений почтовой связи ФГУП «Почта России». 
На территории Хомутовского муниципального образования почтовые отделения расположены 
по следующим адресам: с. Хомутово, ул. Кирова, 20, с. Хомутово, ул. Ленская 11А.
Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района в соответствии 
с документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации. 
Схемой территориального планирования Иркутской области определены основные направления развития систем связи.
Схемой территориального планирования Иркутского районного муниципального образования не предусмотрены мероприятия по развитию систем связь на территории Хомутовского муниципального образования.
13.2. Проектное решение
Обеспечение проектируемой потребности в услугах стационарной телефонной связи на рассматриваемой территории предлагается за счёт существующих объектов связи.
В сфере беспроводной радиотелефонной связи предполагается дальнейшее расширение списка услуг сотовой связи и снижение их стоимости.
В перспективе также предполагается развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение информационного диапазона за счёт приёма спутниковых каналов 
и значительно повысит качество телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной технологии даст возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. 
14. Технико-экономические показатели
14.1. Использование территории 
Проектное решение
Территория Хомутовского муниципального образования в уточненных границах составляет 42 024,3 га. Проектом генерального плана предлагается существенное изменение использования территории сельского поселения. Территория застройки (без учета санитарно-защитной зоны) по проекту расширяется в 5,9 раза и составит 9 087,9 га, или 21,6% всех земель муниципального образования. Ландшафтно-рекреационные территории займут 45,9% площади в границах проекта, под прочие виды использования (главным образом, земли сельскохозяйственного использования) останется 32,5% земель муниципального образования.
К расчетному сроку предусматривается расширение жилой зоны, к 2032 году она составит (с учетом объектов образования и садоводств в границах населенных пунктов) 3550,0 га, или 39,1% площади застройки. Территория жилых кварталов и микрорайонов расширяется за счет размещения жилищного строительства на свободной территории. 
В д. Куда формируется микрорайон жилой застройки средней этажности, в с. Хомутово, 
п. Горный, д. Куда и п. Плишкино размещаются малоэтажные (до 4 этажей) жилые дома 
в безузадебной застройке. Обширные территории займет усадебная (коттеджная) застройка (87,2% всей территории жилых кварталов и микрорайонов поселения).
Генеральным планом предлагается значительное расширение участков под объекты обслуживания в составе многофункциональной общественно-деловой зоны и зоны специализированной общественной застройки. Их суммарная площадь увеличивается в 25,5 раза до 275,8 га за счет формирования общественных центров и строительства объектов обслуживания внепоселенного значения (перинатальный центр, центр восстановительного лечения, геронтологический центр, межпоселенческая районная библиотека ИРМО и др.). Предусматривается размещение новых физкультурно-спортивных сооружений.
Озелененные территории общего пользования в границах сельского поселения 
на момент разработки генерального плана отсутствовали. Проектом предусматривается создание парков, скверов и бульваров, главным образом на территории, прилегающей 
к общественным центрам. Площадь озелененных селитебных территорий общего пользования всего по проекту составит 343,2 га, или 55,3 м2 на одного жителя, что значительно выше нормативного уровня. Предусматривается также формирование лесопарков на площади 1520,6 га, главным образом в границах п. Плишкино.
Проектом предлагается совершенствование функционального зонирования территории муниципального образования. Развивается жилая застройка, расширяются производственные территории (до 1 255,5 га, или более, чем в 6 раз), зоны инженерной 
и транспортной инфраструктуры (до 3 822,9 га). Зона сельскохозяйственного угодий также расширяется, в частности, за счет развития крестьянских фермерских хозяйств и включения садоводств, расположенных вне границ населенных пунктов, и составит по проекту 13513,1 га.
Проектное использование территории приведено в таблице 14.1 (см. приложени)
Таблица 14.1. Проектное использование территории Хомутовского сельского поселения 
	Территории
	с. Хомутово
	п. Горный
	д. Куда
	д. Позднякова
	
п. Плишкино
	д. Талька
	вне границ 
населенных 
 пунктов
	Итого

	
	
	
	
	
	
	
	
	га
	%

	Территории жилых зон
	1679,1
	198,8
	1045,4
	75,4
	618,4
	154,6
	-
	3771,7
	9,0

	среднеэтажная застройка (от 5 до 8 этажей)
	-
	-
	84,5
	-
	-
	-
	-
	84,5
	0,2

	малоэтажная застройка
	1632,7
	195,0
	935,3
	75,4
	483,0
	153,5
	-
	3474,8
	8,3

	в т. ч. индивидуальные жилые дома с приусадебными участками
	1579,8
	137,5
	895,5
	75,4
	342,5
	153,5
	-
	3184,2
	7,6

	          прочие малоэтажные жилые дома (до 4 этажей)
	52,9
	57,5
	39,8
	-
	140,5
	-
	-
	290,7
	0,7

	учреждения образования
	24,3
	3,8
	18,2
	-
	16,7
	1,1
	-
	64,1
	0,2

	Садоводства
	22,1
	-
	7,4
	-
	118,7
	-
	-
	148,2
	0,3

	Многофункциональная общественно-деловая зона
	77,9
	1,9
	46,1
	0,4
	20,9
	1,2
	0,3
	148,7
	0,3

	Зона специализированной общественной застройки
	31,9
	0,9
	15,3
	1,3
	72,7
	0,7
	-
	122,8
	0,3

	Производственная зона
	64,6
	-
	22,9
	11,5
	10,1
	-
	1161,9
	1271,0
	3,0

	в т. ч. промышленная зона
	59,5
	-
	5,5
	-
	8,4
	-
	808,9
	882,3
	2,1

	          агропромышленная зона
	2,4
	-
	17,2
	11,5
	-
	-
	305,3
	336,4
	0,8

	           коммунально-складская зона
	0,6
	-
	0,2
	-
	1,7
	-
	15,9
	18,4
	0,0

	           санитарно-защитная зона
	2,1
	-
	-
	-
	-
	-
	31,8
	33,9
	0,1

	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры 
	41,3
	6,4
	15,6
	1,0
	103,0
	1,8
	872,4
	1041,5
	2,5

	Рекреационная зона
	559,6
	15,2
	120,2
	92,4
	1680,9
	41,8
	19041,0
	21551,1
	51,3

	в т. ч. парки, скверы, бульвары 
	1131,
	2,6
	29,9
	9,0
	10,0
	8,5
	142,1
	315,2
	0,7

	          Лесопарки
	68,5
	3,6
	6
	-
	1582,9
	10,1
	-
	1671,1
	4,0

	          спортивные сооружения
	6,1
	2,3
	13,0
	0,3
	2,3
	2,1
	-
	26,1
	0,1

	          Леса
	-
	0,4
	0,2
	-
	-
	-
	18793,5
	18794,1
	44,7

	          природные ландшафты
	198,6
	6,3
	52,9
	67,0
	77,2
	21,1
	-
	423,1
	1,0

	          водные пространства
	40,7
	-
	18,2
	16,1
	3,2
	-
	89,7
	167,9
	0,4

	          зона отдыха
	132,6
	-
	-
	-
	5,3
	-
	15,7
	153,6
	0,4

	Зона сельскохозяйственного использования
	13,8
	39,9
	12,0
	0,3
	266,0
	0,2
	13496,1
	13828,3
	32,9

	в т. ч. крестьянские фермерские хозяйства
	1,6
	-
	2,8
	-
	242,7
	-
	3153,3
	3400,4
	8,1

	          Садоводства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1025,5
	1025,5
	2,4

	Режимная зона
	0,2
	1,7
	2,8
	-
	23,3
	-
	209,5
	237,5
	0,6

	Зона специального назначения 
	1,2
	-
	11,5
	-
	8,9
	-
	30,1
	51,7
	0,1

	Общая площадь земель в границах поселения
	2 469,6
	264,8
	1291,8
	182,3
	2 804,2
	200,3
	34811,3
	42 024,3
	100,0



[bookmark: _Toc344307548][bookmark: _Toc344549807][bookmark: _Toc373480351]14.2. Жилищное строительство 
Необходимый жилищный фонд для Хомутовского муниципального образования 
на расчетный срок Генерального плана (2031 г.) определен в объеме 1 894,1 тыс. м2 общей площади при средней обеспеченности 30,5 м2 на население 62,1 тыс. чел. (в т. ч. 58,3 тыс. чел. постоянного и 3,8 тыс. чел временного населения). 
Существующий жилищный фонд составляет 181,3 тыс. м2 общей площади, отличается удовлетворительным техническим состоянием. К расчетному сроку по ветхости выйдет 
из использования около 5% существующего жилья (9,1 тыс. м2 общей площади жилищного фонда). Реконструкции и капитальному ремонту подлежит около 10% существующего жилого фонда, являющегося ветхим и пришедшим к ветхому состоянию к расчетному сроку. Сохраняемый опорный жилищный фонд на расчетный срок генплана составит 172,2 тыс. м2 общей площади. Объем дополнительной потребности составит 1 721,9 тыс. м2 общей площади.
Таблица 14.2.1. Размещение выбывающего жилищного фонда по участкам застройки, тыс. м2 общей площади.
	Населенный пункт
	Существующий жилфонд
	Выбывающий жилфонд
	Сохраняемый опорный жилфонд

	с. Хомутово
	119,5
	6,0
	113,5

	д. Талька
	3,2
	0,1
	3,1

	д. Куда
	33,5
	1,7
	31,8

	д. Позднякова
	6,9
	0,4
	6,5

	п. Горный
	6,4
	0,3
	6,1

	п. Плишкино
	11,8
	0,6
	11,2

	Всего
	181,3
	9,1
	172,2


Таблица 14.2.2. Размещение сохраняемого опорного и проектируемого жилищного фонда по участкам застройки тыс. м2 общей площади.
	
Населенный
пункт
	Сохраняемый опорный жилфонд
	Проектируемый жилфонд по типу застройки
	Проектный жилищный фонд
	
Население постоянное, тыс. чел.
	Население всего (в т.ч. временное), тыс. чел.

	
	
	1-3 усадеб
	1-4 
многокв.
	5-8 
среднеэтаж.
	всего
	
	
	

	с. Хомутово
	113,5
	319,8
	72,6
	-
	392,4
	505,9
	16,3
	16,6

	д. Талька
	3,1
	42,7
	-
	-
	42,7
	45,8
	1,5
	1,5

	д. Куда
	31,8
	245,6
	115,3
	286,6
	647,5
	679,3
	21,9
	22,3

	д. Позднякова
	6,5
	3,5
	-
	-
	3,5
	10,0
	0,3
	0,3

	п. Горный
	6,1
	108,1
	18,8
	-
	126,9
	133,0
	4,2
	4,3

	п. Плишкино
	11,2
	134,1
	377,6
	-
	511,7
	522,9
	14,1
	17,1

	Всего
	172,2
	853,8
	584,3
	286,6
	1724,7
	1896,9
	58,3
	62,1

	%
	9,1
	45,0
	30,8
	15,1
	90,9
	100,0
	
	


Проектное решение предусматривает размещение нового строительства, главным образом, на свободной от застройки территории (включая завершение существующих кварталов). Предусматривается также размещение нового строительства на участках, освобождаемых при сносе ветхих жилых домов. Объем проектируемого жилищного фонда составит 1 724,7 тыс. м2., что незначительно больше объема дополнительной потребности (на 2,8 тыс. м2 общей площади, или на 0,2%).
Проектом предусмотрено строительство 1-2-этажных индивидуальных 
и блокированных жилых домов с приусадебными земельными участками как на свободной 
от застройки территории, так и с учетом некоторого уплотнения существующей усадебной застройки. Кроме того, проект предусматривает размещение 1-4-этажных многоквартирных (блокированных) жилых домов.
В п. Плишкино, предусмотрено строительство, на части территории ДНТ «Рассвет», коттеджного поселка с жилищным фондом 74,1 тыс. кв. м общей площади.
В д. Куда размещается новый микрорайон переменной этажности (5-8 этажей) общей площадью 286,6 тыс. м2 жилищного фонда.
Предусматривается размещение нового жилищного фонда в 1-3-этажных жилых домах 
с приусадебными земельными участками в объеме 853,8 тыс. кв. м общей площади. Наибольшие объемы усадебной застройки предлагаются в с. Хомутово, п. Плишкино 
и д. Куда (мкр. аэропорта), а также в п. Горный при переводе садоводств в зону застройки жилыми домами с приусадебными земельными участками. Общая площадь жилищного фонда новой малоэтажной безусадебной застройки составит по проекту 584,3 тыс. м2 
и размещается в основном в п. Плишкино (мкр. Ключевой), а также в д. Куда. На расчетный срок жилищный фонд Хомутовского муниципального образования (с учетом сохраняемого) распределяется по этажности следующим образом:
1-3-этажных жилых домах с приусадебными участками – 1 025,1 тыс. кв. м общей площади – 54,1%;
в 1-4-этажных жилых домах в безусадебной застройке– 585,2 тыс. кв. м общей площади – 30,8%,
в 5-8 этажных жилых домах – 286,6 тыс. кв. м общей площади – 15,1%.
В соответствии с Проектом планировки территории в д. Куда (Иркутск, ООО «ППП «Мастер-План», 2024), за пределами расчетного срока генплана в д. Куда (после 2031 г.) намечено размещение среднеэтажной жилой застройки секционными жилыми домами (5-8 этажей) общей площадью 500,3 тыс. м2, в т. ч. в объеме 88,5 тыс. м2. общей площади на период до 2036 г. и 411,8 тыс. м2 общей площади - на период до 2041 г.
[bookmark: _Toc344307549][bookmark: _Toc344549808][bookmark: _Toc373480352]14.3. Культурно-бытовое обслуживание 
Для оценки перспектив развития сети объектов социального и культурно-бытового обслуживания были использованы Местные нормативы градостроительного проектирования Иркутского районного муниципального образования, утвержденные решением Думы 
от 27.04.2017 г. № 35-318/рд, и Местные нормативы градостроительного проектирования Хомутовского муниципального образования Иркутского района Иркутской области, утвержденные Решением Думы от 24.03.2017 №64-276/д. 
Поскольку здравоохранение относится к сфере полномочий Иркутской области, расчет потребности в объектах медицинского обслуживания не производится; предложения по их размещению содержатся в Схеме территориального планирования Иркутской области, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 02.11.2012 г. № 607-пп 
с изменениями с изменениями от 23.11.2023 г. № 1062-пп. В соответствии с СТП Иркутской области, до 2025 г. предусматривается строительство детской поликлиники на 350 посещений в смену в с. Хомутово, размещение фельдшерско-акушерских пунктов 
в д. Позднякова, д. Талька и п. Горный (по 10 посещений в смену), врачебной амбулатории 
в д. Плишкино (50 посещений в смену).
Постановлением Правительства Иркутской области от 15.12.2020 г. № 1055-пп 
«Об утверждении региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области на 2021-2025 годы» внесены дополнительные предложения по размещению объектов здравоохранения. Региональной программой в д. Куда предлагается размещение врачебной амбулатории на 50 посещений в смену.
Поскольку образование относится к сфере полномочий муниципального района, расчет потребности в объектах дошкольного, школьного и дополнительного образования 
не производится; предложения по размещению соответствующих объектов содержатся 
в, утвержденной решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 17.12.2015 г. № 17-130/рд с изменениями от 26.11.2020 г. № 15-128/рд, а так же в проекте Схемы территориального планирования Иркутского районного муниципального образования.
В соответствии с проектом СТП Иркутского района, на период до 2025 г. предусматривается строительство в с. Хомутово школы на 1550 мест, в д. Куда – школы на 725 мест, в п. Плишкино - размещение 354 места. Кроме того, до расчетного срока предусматривается размещение общеобразовательных школ в п. Горный на 500 мест и в д. Куда на 900 мест, в п. Плишкино –1550 мест и школы в д. Талька на 250 мест. 
Дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) в соответствии с проектом СТП ИРМО на период до 2025 г. размещаются в с. Хомутово (2х240 мест), в д. Куда (1х240 мест), 
в п. Плишкино (1х140 мест и 90 мест). До расчетного срока размещаются дополнительно 
в с. Хомутово, в п. Горный два ДОУ по 110 мест, в д. Куда –четыре ДОУ по 240 мест, 
в п. Плишкино –два ДОУ по 330 мест, в д. Талька – ДОУ на 110 мест.
В связи с тем, что в соответствии с Проектом планировки территории в д. Куда (Иркутск, ООО «ППП «Мастер-План», 2024) за пределами расчетного срока генплана (после 2031 г.) предусматривается размещение значительного дополнительного объема нового жилищного строительства (500,3 тыс. м2. общей площади), проектом предлагается замена ДОУ на 240 мест на ДОУ на 350 мест, размещение дополнительно двух общеобразовательных школ по 1 550 мест и трех ДОУ по 350 мест, а также двух амбулаторий по 240 посещений в смену.
Предлагается также размещение спортивно-оздоровительного цента (спортивные залы на 1 300 м2 площади пола, плавательный бассейн на 400 м2 зеркала воды).
Межпоселенческая районная библиотека ИРМО в настоящее время размещается 
в с. Хомутово в приспособленном помещении и ведет активную работу по наращиванию книжного фонда. Проектом СТП ИРМО предусматривается размещение районной библиотеки на новой площадке в с. Хомутово (п. Западный), и в комплексе с нею – учреждения дополнительного образования детей (школы искусств) на 500 мест до 2025 г. 
и учреждения дополнительного образования детей в д. Куда на 400 мест – на расчетный срок.
Генеральным планом предусматривается размещение центра обслуживания федерального значения в п. Плишкино (мкр. Ключевой). Федеральные объекты обслуживания: перинатальный центр, центр восстановительного лечения, геронтологический центр (по заданию на проектирование), спорткомплекс (по заданию на проектирование), культурно-развлекательный комплекс (по заданию на проектирование), гостиничный комплекс на 1400 мест (по заданию на проектирование).
Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Хомутовского муниципального образования на 2018-2028 годы», утвержденная Постановлением администрации от 20.06.2018 г. №85 о/д, предполагает ряд мероприятий 
в следующих населенных пунктах поселения:
	с. Хомутово
	· строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу ул. Севастопольская, 46; 
· размещение роликодрома с. Хомутово, пер. Радости; 
· строительство многофункциональных, детских игровых, спортивных площадок. 

	д. Плишкино
	· строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
в п. Плишкино, ул.3-го июля; 
· строительство многофункциональной площадки.

	д. Куда
	· Реконструкция стадиона и строительство ледового дворца с комплексом спортивных сооружений по адресу: д. Куда, ул. Спортивная, 1б; 
· Размещение спортивной и детской игровой площадок.


Для обеспечения нормативной обеспеченности в объектах культуры планируется размещение 14 клубных учреждений (в т. ч. Дома культуры в с. Хомутово на 560 мест), 
5 из них в комплексе с библиотеками, и краеведческого музея. Из спортивных сооружений предлагается строительство 5 спорткомплексов с бассейнами, размещение открытых спортивных площадок на территории поселения.
Таблица 14.3. Расчет объектов культурно-бытового обслуживания
	
Объекты
	Единица измерения
	Норматив на 1000 жителей
	Требуется на МО (62,1 тыс. чел.)
	Суще-ствующие сохраняе-мые объ-екты
	Дополни-тельная потреб-ность
	Предложения по размещению

	Спортивные комплексы
	м2 площади пола
	80
	4 968
	942,5
	4025,5
	1х1500 (Куда), 2х1000 (Хомутово,  Горный), 1х650 (Плишкино)

	Плавательный бассейн
	м2 зеркала воды
	25
	1 552,5
	45
	1 507,5
	3х400 (Хомутово, Куда, Горный) 1х300 (Плишкино)
в составе спорткомплексов

	Стадион
	объект 
	1 на поселение
	1
	1
	-
	

	Открытые спортивные сооружения
	объект
	1 на нас. пункт
	6
	4
	2
	6 (Хомутово),
2 (Талька),
2 (Куда),
1 (Позднякова)
2 (Плишкино), 
2 (Горный)

	Учреждения культурно-досугового типа
	место
	80
	4 968
	490
	4 478
	1х560 (Хомутово), 2х300 (Хомутово), 6х300 (Куда),
1х100(Позднякова),
1х250 (Горный), 3х400 (Плишкино)

	Муниципальные библиотеки
	Объект
	1 на поселение
	1
	
	
	5х60 (Хомутово,
2 Куда, Горный Плишкино, 

	
	тыс. ед. хранения
	5
	310,5
	11,6
	298,9
	

	Муниципальные музеи
	объект
	1 на поселение
	1
	0
	1
	Краеведческая усадьба им. Нефедьева

	Магазины
	кв. м торг. площади
	385
	23 908,5
	13 490
	10 418,5
	

	Предприятия общественного питания
	место
	40
	2 484
	980
	1 504
	

	Отделения связи
	объект
	1 на поселение
	1
	2
	-
	


Так как развитие сети предприятий торговли и общественного питания регулируется коммерческими интересами частных лиц и не может быть жестко регламентировано административными учреждениями, проектом рекомендуется предусмотреть размещение соответствующих объектов в общественно-деловых зонах.
Расчет потребности населения в объектах культурно-бытового обслуживания представлен в таблице 14.3.
[bookmark: _Toc344307550][bookmark: _Toc344549809][bookmark: _Toc373480353]14.4. Зеленые насаждения общего пользования 
Генеральным планом предусмотрено необходимое озеленение и благоустройство территории в границах населенных пунктов. Дороги, улицы и проезды асфальтируются. Территории для отдыха, игр, спортивные и детские площадки благоустраиваются. 
[bookmark: _Toc344307551][bookmark: _Toc344549810][bookmark: _Toc373480354]Необходимая площадь зеленых насаждений внемикрорайонного значения 
на расчетный срок определяется согласно МНГП Хомутовского муниципального образования 
и для населения сельского поселения численностью 62,1 тыс. чел. составляет 74,52 га при нормативной обеспеченности 12 кв. м/чел. 
Общая площадь зеленых насаждений общего пользования к 2031 году составит 315,2 га. Таким образом, уровень обеспеченности, равный 12,0 кв. м/чел, будет значительно превышен. 
14.5. Спортивные сооружения 
Территория спортивных сооружений занимает в муниципальном образовании 
на исходный год Генерального плана 11,1 га. 
Проектом предусматривается сохранение существующих спортивных сооружений 
и размещение новых плоскостных спортивных сооружений, размещение спорткомплексов 
в с. Хомутово и д. Куда, а также формирование зоны спорта федерального значения 
в п. Плишкино. Данные мероприятия увеличат площадь спортивных сооружений до 26,1 га, что позволит сохранить высокую обеспеченность жителей на расчетный срок.
[bookmark: _Toc373480355][bookmark: _Toc344307552][bookmark: _Toc344549811]14.6. Основные технико-экономические показатели Генерального плана Хомутовского муниципального образования
Таблица 14.6.
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние на 2018 г.
	Расчетный срок
2032 г.

	[bookmark: _Toc344549812]1. Территория
	
	
	

	1.1. Общая площадь земель в установленных границах
	га
кв. м/чел
	42026,6
32328,2
	42024,3
6767,2

	в т. ч. территории жилых зон
	га
%
	1300,1
3,1
	3550,0
8,4

	    малоэтажная застройка
	га
%
	936,2
2,2
	3219,4
7,7

	       малоэтажные жилые дома в безусадебной застройке
	га
%
	936,0
2,2
	2881,2
6,9

	        индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками
	га
%
	0,2
0,0
	338,2
0,8

	    среднеэтажная застройка
	га
%
	-
-
	84,5
0,2

	    учреждения образования
	га
%
	…
…
	68,5
0,1

	    садоводства
	га
%
	363,9
0,9
	177,6
0,4

	многофункциональных общественно-деловых зон
	га
%
	10,8
0,0
	152,1
0,4

	зон специализированной общественной застройки
	га
%
	
	123,7
0,3

	производственных и коммунально-складских зон
	га
%
	204,3
0,5
	1255,5
2,9

	зон инженерной и транспортной инфраструктуры
	га
%
	31
0,1
	3822,9
9,1

	рекреационных зон
	га
%
	30241,5
72,0
	19297,9
45,9

	зон сельскохозяйственного использования
	га
%
	10006,2
23,8
	13513,1
32,2

	зон специального назначения
	га
%
	22,2
0,1
	68,0
0,2

	режимных зон
	га
%
	210,5
0,5
	241,1
0,6

	1.2. Из общей площади земель зеленые насаждения общего пользования
	га
%
	-
-
	343,2
0,8

	[bookmark: _Toc344549813]2. Население
	
	
	

	2.1. Численность населения
	тыс. чел.
	18,8
	62,1

	2.2. Показатели естественного движения населения за год
	
	
	

	прирост
	тыс. чел.
	0,24
	0,9

	убыль
	тыс. чел.
	0,14
	1,0

	2.3. Показатели миграции населения за год
	
	
	

	прирост
	тыс. чел.
	1,30
	1,0

	убыль
	тыс. чел.
	0,69
	0,4

	2.4. Возрастная структура населения:
	
	
	

	дети до 15 лет
	%
	27,0
	20,5

	население в трудоспособном возрасте (на исходный год: мужчины 16-59, женщины 16-54 лет, на расчетный срок: мужчины 16-64, женщины 16-59 лет )
	%
	50,8
	60,0

	население старше трудоспособного возраста (на исходный год: мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше, на расчетный срок: мужчины 65 лет и старше, женщины 60 лет и старше)
	%
	22,2
	19,5

	2.5. Численность занятого населения - всего
	тыс. чел.
	5,9
	37,5

	[bookmark: _Toc344549814]3. Жилищный фонд*
	
	
	

	3.1. Жилищный фонд - всего
	тыс. кв. м общей площади квартир
	181,3
	1 896,9

	3.2 Из общего объема жилищного фонда:
	
	
	

	в среднеэтажных домах
	то же
	-
	286,6

	в малоэтажных домах
	то же
	181,3
	1 610,3

	в малоэтажных жилых домах в безусадебной застройке
	то же
	0,9
	585,2

	в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками
	то же
	180,4
	1 025,1

	3.3. Жилищный фонд со сверхнормативным износом
	тыс. кв. м общей площади квартир/
% общей площади
	3,8
2,1
	-
-

	3.4. Убыль жилищного фонда – всего
	то же
	-
	9,1
0,5

	3.5. Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по:
	
	
	

	техническому состоянию
	тыс. кв. м общей площади/
% к объему убыли жилищного фонда
	-

-
	9,1
100,0

	3.6. Существующий сохраняемый жилищный фонд
	тыс. кв. м общей площади
	181,3
	172,2

	3.7. Новое жилищное строительство – всего

	то же

	…
	1 724,7

	3.8. Структура нового жилищного строительства по этажности
	тыс. кв. м общей площади/
% к объему жилищного фонда
	
	

	среднеэтажное
	то же
	-
-
	286,6
16,6

	малоэтажное
	то же
	…
…
	1 438,1
83,4

	из них малоэтажные жилые дома, безусадебные
	то же
	-
-
	584,3
33,9

	индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками
	то же
	…
…
	853,8
49,5

	3.9. Из общего объема нового жилищного строительства размещается:
	
	
	

	на свободных территориях
	то же
	…
…
	1 711,7
99,2

	на реконструируемых территориях
	то же
	-
-
	13,0
0,8

	3.10. Средняя обеспеченность населения общей площадью
	кв. м/чел.
	11,9
	30,5

	4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
	
	
	

	Детские дошкольные учреждения – всего
на 1000 чел.
	место
	612
30**
	3 802
57

	Общеобразовательные школы – всего
на 1000 чел.
	место
	1 462
70**
	8 082
130

	Предприятия розничной торговли – всего
на 1000 чел
	кв. м торг. площади
	13 490
648,6**
	23 900
385

	Предприятия общественного питания – всего
на 1000 чел
	место
	980
47**
	2 485
40

	Клубы – всего
на 1000 чел
	зрительское место
	490
24**
	5 000
81

	Библиотеки – всего
на 1000 чел
	тыс. ед. хранения
	11,6
0,6**
	311,6
5,0

	Спортивные залы – всего
на 1000 чел
	кв. м площади пола
	942,5
45**
	5 092,5
82

	Бассейны крытые – всего
на 1000 чел
	кв. м зеркала воды
	45
2,2**
	1 545
25

	Отделения связи
	объект
	2
	2

	5. Транспортная инфраструктура
	
	
	

	5.1 Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального образования - всего
	км
	74,766
	74,766

	    в т.ч.
    автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения
    автомобильные дороги общего пользования местного значения
	км
	

53,92

20,846
	

53,92

20,846

	5.2 Протяженность улично-дорожной сети - всего
	км
	281,027
	450,335

	    Улицы в жилой застройке
	км
	-
	450,335

	5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети
	км
	281,027
	450,335

	    в т. ч. с усовершенствованным покрытием
	км
	-
	450,335

	6 Инженерная инфраструктура и благоустройство территории
	
	
	

	6.1 Водоснабжение
	
	
	

	6.1.1 Водопотребление - всего
	тыс. м3/сут.
	-
	17,754

	    в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды
	то же
	-
	16,423

	6.1.2 Производительность водозаборных сооружений
	то же
	-
	-

	в т. ч. водозаборов подземных вод
	то же
	-
	-

	6.1.3 Среднесуточное водопотребление
          на 1 чел.
	л/сут.
	-
	140-180

	    в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды
	то же
	-
	-

	6.1.4 Протяженность сетей водопровода
	км
	-
	83,0

	6.2 Канализация
	
	
	

	6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего
	тыс. м3/сут.
	-
	14,649

	    в т. ч. хозяйственно-бытовые сточные воды
	то же
	-
	13,317

	6.2.2 Производительность очистных сооружений канализации
	тыс. м3/сут.
	-
	-

	6.2.3 Протяженность сетей 
	км
	-
	88,3

	6.3 Теплоснабжение
	
	
	

	6.3.1 Потребление тепла
	млн.Гкал/год
	н/д
	0,420

	    в т. ч. на коммунально-бытовые нужды
	то же
	н/д
	-

	6.3.2 Производительность централизованных источников теплоснабжения 
	Гкал/ч
	6,17
	77

	6.3.3 Производительность локальных источников теплоснабжения
	то же
	н/д
	-

	6.3.4 Протяженность тепловых сетей
	км
	2,4
	32,8

	6.4 Электроснабжение
	
	
	

	Потребность в электроэнергии – всего 
	МВт∙ ч/год
	840000
	1464492

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год
	кВт∙ ч
	226610
	236666

	Источники покрытия электронагрузок
	-
	ПС 110/35/10 «Хомутово»
	ПС 110/35/10 «Хомутово»
ПС 110/35/10 кВ «Ключевая»

	Протяженность сетей
	км
	200
	315

	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100

	6.7. Санитарная очистка территории
	
	
	

	6.7.1. Объемы твердых коммунальных отходов 
	Тыс. т/год
	8,0
	22,8 

	[bookmark: _Toc344549816]7. Ритуальное обслуживание населения
	
	
	

	7.1. Общее количество кладбищ
	га
	14
	28


Примечание: 
* показатели существующего жилищного фонда приведены на 2011 г.
** в расчете на современное население (20,8 тыс. чел.)
15. Перечень земельных участков и планируемое их использование 
Таблица 15. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования. 
(Дополнена в связи с уточнением границ населенных пунктов с. Хомутово, д. Познякова 
и п. Горный, д. Куда согласно Приложению 1 к Техническому заданию)
	№ п/п
	Перечень земельных участков
	Существующая категория земельного участка
	Предлагаемая категория земель
	Цель планируемого использования

	Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов

	с. Хомутово

	1
	38:06:100801:14606
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Зона специализированной общественной застройки,
зона транспортной инфраструктуры,
зона застройки индивидуальными жилыми домами

	2
	38:06:100801:27897
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Зона транспортной инфраструктуры,
зона специализированной общественной застройки, коммунально-складская зона,
зона застройки индивидуальными жилыми домами

	3
	38:06:100801:27898
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Зона транспортной инфраструктуры,
зона специализированной общественной застройки, коммунально-складская зона,
зона застройки индивидуальными жилыми домами

	4
	38:06:100801:27899
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Зона транспортной инфраструктуры,
зона специализированной общественной застройки, коммунально-складская зона,
зона застройки индивидуальными жилыми домами

	5
	38:06:100801:14789
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Зона транспортной инфраструктуры,
зона специализированной общественной застройки, коммунально-складская зона,
зона застройки индивидуальными жилыми домами

	6
	38:06:100801:36051
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Зона инженерной инфраструктуры

	п. Горный

	1
	38:06:100922:9732



38:06:100922
(часть квартала)
	Земли сельскохозяйственного назначения

Категория
не установлена
	Земли населенных пунктов
	Зона сельскохозяйственных угодий

зона инженерной инфраструктуры,
зона транспортной инфраструктуры,
зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары), лесопарковая зона

	2
	38:06:100902:1340
38:06:100902:1341
38:06:100902:1342
38:06:100902:1343
38:06:100902:1344
38:06:100902:1345
38:06:100902:1346
38:06:100902:1347
38:06:100902:1348
38:06:100902:1349
38:06:100902:1350
38:06:100902:1351
38:06:100902:1352
38:06:100902:1353
38:06:100902:1354
38:06:100902:1355
38:06:100902:1356
38:06:100902:1357
38:06:100902:1358
38:06:100902:1359
38:06:100902:1360
38:06:100902:1361
38:06:100902:1362
38:06:100902:1363
38:06:100902:1364
38:06:100902:1365
38:06:100902:1366
38:06:100902:1367
38:06:100902:1368
38:06:100902:1369
38:06:100902:1370
38:06:100902:1371
38:06:100902:1372
38:06:100902:1373
38:06:100902:1374
38:06:100902:1375
38:06:100902:1376
38:06:100902:1377
38:06:100902:1378
38:06:100902:1379
38:06:100902:1380
38:06:100902:1381
38:06:100902:1382
38:06:100902:1383
38:06:100902:1384
38:06:100902:1385
38:06:100902:1386
38:06:100902:1387
38:06:100902:1388
38:06:100902:1389
38:06:100902:1390
38:06:100902:1391
38:06:100902:1392
38:06:100902:1393
38:06:100902:1394
38:06:100902:1395
38:06:100902:1396
38:06:100902:1397
38:06:100902:1398
38:06:100902:1399
38:06:100902:1400
38:06:100902:1401
38:06:100902:1402
38:06:100902:1403
38:06:100902:1404
38:06:100902:1406
38:06:100902:1407
38:06:100902:1408
38:06:100902:1409
38:06:100902:1410
38:06:100902:1411
38:06:100902:1412
38:06:100902:1413
38:06:100902:1415
38:06:100902:1416
38:06:100902:1417
38:06:100902:1418
38:06:100902:1419
38:06:100902:1460
38:06:100902:1461
38:06:100902:1462
38:06:100902:1463
38:06:100902:1464
38:06:100902:1465
38:06:100902:1466
38:06:100902:1467
38:06:100902:1468
38:06:100902:1469
38:06:100902:1470
38:06:100902:1471
38:06:100902:1472
38:06:100902:1473
38:06:100902:1474
38:06:100902:1475
38:06:100902:1478
38:06:100902:1479
38:06:100902:1480
38:06:100902:1481
38:06:100902:1482
38:06:100902:1483
38:06:100902:1484
38:06:100902:1485
38:06:100902:1486
38:06:100902:1487
38:06:100902:1488
38:06:100902:1489
38:06:100902:1490
38:06:100902:1492
38:06:100902:1493
38:06:100902:1494
38:06:100902:1495
38:06:100902:1496
38:06:100902:1497
38:06:100902:1498
38:06:100902:1499
38:06:100902:1500
38:06:100902:1501
38:06:100902:1502
38:06:100902:1503
38:06:100902:1504
38:06:100902:1505
38:06:100902:1506
38:06:100902:1510
38:06:100902:1511
38:06:100902:1512
38:06:100902:1513
38:06:100902:1514
38:06:100902:1515
38:06:100902:1516
38:06:100902:1517
38:06:100902:1518
38:06:100902:1519
38:06:100902:1520
38:06:100902:1521
38:06:100902:1522
38:06:100902:1523
38:06:100902:1526
38:06:100902:1527
38:06:100902:1528
38:06:100902:1529
38:06:100902:1530
38:06:100902:1531
38:06:100902:1532
38:06:100902:1533
38:06:100902:1534
38:06:100902:1535
38:06:100902:1536
38:06:100902:1537
38:06:100902:1538
38:06:100902:1539
38:06:100902:2853
38:06:100902:2895
38:06:100902:4126
38:06:100902:4128
38:06:100902:4129
38:06:100902:4130
38:06:100902:4132
38:06:100902:4134
38:06:100902:4136
38:06:100902:4141
38:06:100902:4149
38:06:100902:4181
38:06:100902:4243
38:06:100902:4244
38:06:100902:4245
38:06:100902:4246
38:06:100902:4247
38:06:100902:4248
38:06:100902:4265
38:06:100902:4266
38:06:100902:4267
38:06:100902:4268
38:06:100902:4272
38:06:100902:4273
38:06:100902:4275
38:06:100902:4276
38:06:100902:4277
38:06:100902:4279
38:06:100902:4280
38:06:100902:4281
38:06:100902:4282
38:06:100902:4283
38:06:100902:4287
38:06:100902:4296
38:06:100902:4297
38:06:100902:4298
38:06:100902:4299
38:06:100902:4301
38:06:100902:4303
38:06:100902:4306
38:06:100902:4308
38:06:100902:4315
38:06:100902:4316
38:06:100902:4318
38:06:100902:4319
38:06:100902:4321
38:06:100902:4322
38:06:100902:4324
38:06:100902:4325
38:06:100902:4326
38:06:100902:4327
38:06:100902:4328
38:06:100902:4329
38:06:100902:4330
38:06:100902:4331
38:06:100902:4332
38:06:100902:4333
38:06:100902:4334
38:06:100902:4335
38:06:100902:4337
38:06:100902:4339
38:06:100902:4341
38:06:100902:4343
38:06:100902:4350
38:06:100902:4354
38:06:100902:4361
38:06:100902:4378
38:06:100902:4379
38:06:100902:4380
38:06:100902:4381
38:06:100902:4382
38:06:100902:4383
38:06:100902:4384
38:06:100902:4385
38:06:100902:4386
38:06:100902:4387
38:06:100902:5354
38:06:100902:5357
38:06:100902:5358
38:06:100902:5359
38:06:100902:5360
38:06:100902:5361
38:06:100902:5362
38:06:100902:5363
38:06:100902:5364
38:06:100902:5365
38:06:100902:5366
38:06:100902:5367
38:06:100902:5368
38:06:100902:5369
38:06:100902:5370
38:06:100902:5743
38:06:100902:5744
38:06:100902:5745
38:06:100902:6133
38:06:100902:6134
38:06:100902:6135
38:06:100902:6136
38:06:100902:6150
38:06:100902:6151
38:06:100902:6152
38:06:100902:6153
38:06:100902:6154
38:06:100902:6155
38:06:100902:6156
38:06:100902:6157
38:06:100902:6158
38:06:100902:6159
38:06:100902:6160
38:06:100902:6161
38:06:100902:6162
38:06:100902:6163
38:06:100902:6164
38:06:100902:6165
38:06:100902:6166
38:06:100902:6167
38:06:100902:6168
38:06:100902:6169
38:06:100902:6180
38:06:100902:6181
38:06:100902:6182
38:06:100902:6183
38:06:100902:6184
38:06:100902:6185
38:06:100902:6186
38:06:100902:6187
38:06:100902:6188
38:06:100902:6189
38:06:100902:6190
38:06:100902:6191
38:06:100902:6192
38:06:100902:6193
38:06:100902:6194
38:06:100902:6195
38:06:100902:6196
38:06:100902:6197
38:06:100902:6198
38:06:100902:6199
38:06:100902:6200
38:06:100902:6201
38:06:100902:6202
38:06:100902:6203
38:06:100902:6204
38:06:100902:6205
38:06:100902:6206
38:06:100902:6207
38:06:100902:6208
38:06:100902:6209
38:06:100902:6210
38:06:100902:6211
38:06:100902:6212
38:06:100902:6213
38:06:100902:6214
38:06:100902:6215
38:06:100902:6216
38:06:100902:6217
38:06:100902:6218
38:06:100902:6219
38:06:100902:6220
38:06:100902:6221
38:06:100902:6222
38:06:100902:6223
38:06:100902:6224
38:06:100902:6225
38:06:100902:6226
38:06:100902:6227
38:06:100902:6228
38:06:100902:6646
38:06:100902:6647
38:06:100902:6648
38:06:100902:6649
38:06:100902:6650
38:06:100902:6651
38:06:100902:6652
38:06:100902:6653
38:06:100902:6654
38:06:100902:6655
38:06:100902:6656
38:06:100902:6657
38:06:100902:6658
38:06:100902:6659
38:06:100902:6660
38:06:100902:6661
38:06:100902:6662
38:06:100902:6663
38:06:100902:6664
38:06:100902:6665
38:06:100902:6666
38:06:100902:6667
38:06:100902:6668
38:06:100902:6669
38:06:100902:6670
38:06:100902:6671
38:06:100902:6672
38:06:100902:6673
38:06:100902:6674
38:06:100902:6677
38:06:100902:6678
38:06:100902:6679
38:06:100902:6680
38:06:100902:6681
38:06:100902:6682
38:06:100902:6683
38:06:100902:6684
38:06:100902:6685
38:06:100902:6686
38:06:100902:6687
38:06:100902:6688
38:06:100902:6689
38:06:100902:6690
38:06:100902:6691
38:06:100902:6692
38:06:100902:6693
38:06:100902:6694
38:06:100902:6695
38:06:100902:6696
38:06:100902:6697
38:06:100902:6698
38:06:100902:6699
38:06:100902:6700
38:06:100902:6701
38:06:100902:6702
38:06:100902:6703
38:06:100902:6704
38:06:100902:6705
38:06:100902:6706
38:06:100902:6707
38:06:100902:6708
38:06:100902:6709
38:06:100902:6710
38:06:100902:6711
38:06:100902:6712
38:06:100902:6713
38:06:100902:6714
38:06:100902:6715
38:06:100902:6716
38:06:100902:6717
38:06:100902:6718
38:06:100902:6719
38:06:100902:6720
38:06:100902:6721
38:06:100902:6722
38:06:100902:6723
38:06:100902:6724
38:06:100902:6725
38:06:100902:6726
38:06:100902:6727
38:06:100902:6728
38:06:100902:6729
38:06:100902:6730
38:06:100902:6731
38:06:100902:6732
38:06:100902:6733
38:06:100902:6734
38:06:100902:6735
38:06:100902:6736
38:06:100902:6737
38:06:100902:6738
38:06:100902:6739
38:06:100902:6740
38:06:100902:6741
38:06:100902:6742
38:06:100902:6743
38:06:100902:6744
38:06:100902:6745
38:06:100902:6746
38:06:100902:6747
38:06:100902:6748
38:06:100902:6749
38:06:100902:6750
38:06:100902:6751
38:06:100902:6752
38:06:100902:6753
38:06:100902:6754
38:06:100902:6755
38:06:100902:6756
38:06:100902:6757
38:06:100902:6758
38:06:100902:6759
38:06:100902:6760
38:06:100902:6761
38:06:100902:6762
38:06:100902:6763
38:06:100902:6764
38:06:100902:6765
38:06:100902:6766
38:06:100902:6767
38:06:100902:6768
38:06:100902:6769
38:06:100902:6770
38:06:100902:6771
38:06:100902:6772
38:06:100902:6773
38:06:100902:6774
38:06:100902:6775
38:06:100902:6776
38:06:100902:6777
38:06:100902:6778
38:06:100902:6779
38:06:100902:6780
38:06:100902:6781
38:06:100902:6782
38:06:100902:6783
38:06:100902:6784
38:06:100902:6785
38:06:100902:6786
38:06:100902:6787
38:06:100902:6861
38:06:100902:6975
38:06:100902:7072
38:06:100902:7073
38:06:100902:7074
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Зона транспортной инфраструктуры,
зона застройки индивидуальными жилыми домами,
зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)

	д. Куда

	1
	38:06:100302:760
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами

	Перечень земельных участков, которые исключаются из границ населенных пунктов

	с. Хомутово

	1
	38:06:100922:25
38:06:100801:214
38:06:100801:215
38:06:100801:216
38:06:100801:217
38:06:100801:218
38:06:100801:219

38:06:100104:798
38:06:100104:806
38:06:100922:161
38:06:100102:178
38:06:100104:383
	Земли населенных пунктов
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Зона инженерной инфраструктуры





Зона транспортной инфраструктуры

	2
	38:06:100801:1838
38:06:100801:1839
38:06:100801:22836
38:06:100801:22837
38:06:100801:22838
38:06:100801:22839
38:06:100801:22840
38:06:100801:22841
38:06:100801:22842
38:06:100801:22843
38:06:100801:22844
38:06:100801:22845
38:06:100801:22846
38:06:100801:22847
38:06:100801:22848
38:06:100801:22849
38:06:100801:22850
38:06:100801:22851
38:06:100801:22852
38:06:100801:22853
38:06:100801:22854
38:06:100801:22855
38:06:100801:22856
38:06:100801:22857
38:06:100801:22858
38:06:100801:22859
38:06:100801:22860
38:06:100801:22864
38:06:100801:22865
38:06:100801:22866
38:06:100801:22867
38:06:100801:22868
38:06:100801:22869
38:06:100801:22870
38:06:100801:22871
38:06:100801:22872
38:06:100801:22873
38:06:100801:22874
38:06:100801:22875
38:06:100801:22876
38:06:100801:22877
38:06:100801:22878
38:06:100801:22879
38:06:100801:22880
38:06:100801:22881
38:06:100801:22882
38:06:100801:22883
38:06:100801:22884
38:06:100801:22885
38:06:100801:22886
38:06:100801:22887
38:06:100801:22889
38:06:100801:22890
38:06:100801:22891
38:06:100801:22892
38:06:100801:22893
38:06:100801:22894
38:06:100801:22895
38:06:100801:22896
38:06:100801:22897
38:06:100801:22898
38:06:100801:22899
38:06:100801:22900
38:06:100801:22901
38:06:100801:22902
38:06:100801:22903
38:06:100801:22904
38:06:100801:22907
38:06:100801:22908
38:06:100801:22909
38:06:100801:22910
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Зона сельскохозяйственных угодий

	3
	38:06:100922
(часть квартала)
38:06:100302
(часть квартала)
	Земли населенных пунктов
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Зона рекреации

	п. Горный

	1
	38:06:100922:21
	Земли населенных пунктов
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Зона режимных территорий

	2
	38:06:100922:22
	
	
	

	3
	38:06:100601 (часть квартала)
	
	
	Зона режимных территорий, зона транспортной инфраструктуры

	4
	38:06:100902:1137
38:06:100902:1476 38:06:100902:1477 38:06:100902:1491 38:06:100902:1507 38:06:100902:1508 38:06:100902:1509 38:06:100902:1524 38:06:100902:1525
38:06:100902:6862
	Земли населенных пунктов
	Земли лесов
	Зона лесов

	д. Куда

	1
	38:06:100302:794
38:06:100302:795
38:06:100302:818
	Земли населенных пунктов
	Земли лесов
	Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ

	2
	38:06:100302:2411
	Земли населенных пунктов
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	Зона инженерной инфраструктуры



ГЛАВА III. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОБЪЕКТОВ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 
[bookmark: _Toc373224017]1. Экологическое состояние территории 
[bookmark: _Toc373224018]Оценка экологического состояния является важной составляющей комплексной оценки территории и служит основой экологического обоснования и выбора приоритетных направлений использования, развития и реконструкции территорий, определяет условия и ограничения реализации проектов планировки и реконструкции.
Экологическое обоснование проектных решений Генерального плана направлено 
на охрану окружающей среды, рациональное природопользование, защиту здоровья населения и формирование экологически безопасной среды жизнедеятельности.
Общие экологические требования, соблюдение которых обязательно при градостроительном проектировании, установлены рядом законов Российской Федерации: 
«Об охране окружающей природной среды», «Об охране атмосферного воздуха», «О недрах», 
«О животном мире», «Об особо охраняемых природных территориях», «Основы лесного законодательства РФ», «Об экологической экспертизе», «Водным кодексом РФ», «Земельным кодексом РФ», «Инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности (М., 1995г) и др.
В настоящем разделе рассматривается состояние различных компонентов окружающей среды: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы, растительности, факторов физического воздействия.
1.1. Атмосферный воздух
Основное влияние на загрязнение атмосферного воздуха поселений оказывают котельные и печное отопление жилого сектора, выбросы автотранспорта. Перечень предприятий и объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды Хомутовского муниципального образования представлен в разделе 3.11 «Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов» (таблица 3.1.1).
Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью хозяйственного освоения рассматриваемой территории, а также характеристиками фонового состояния атмосферы. Мониторинг состояния атмосферного воздуха на территории Хомутовского муниципального образования не проводится. Стационарных постов контроля состояния атмосферного воздуха не организовано. Том ПДВ не разрабатывался.
Учитывая виды деятельности предприятий муниципального образования, можно предположить, что ожидаемое воздействие на атмосферный воздух и, соответственно, 
на население поселков возможно от котельных, работающих на угле: в атмосферном воздухе близлежащих домов возможно наличие таких веществ, как пыль, диоксиды азота и серы, железо, медь, цинк.
Участок варианта выноса аэропорта располагается в экологической зоне атмосферного влияния на озеро Байкал, т.е. на территории вне водосборной площади озера Байкал шириной до 200 км на запад и северо-запад от него, где располагаются хозяйственные объекты. 
Их деятельность оказывает негативное воздействие на уникальную экосистему озера Байкал. Согласно Федеральному закону №94-ФЗ от 01.05.1999 года «Об охране озера Байкал», эта территория имеет особое правовое регулирование в области охраны озера Байкал.  
Фоновое загрязнение атмосферного воздуха характеризуется следующими значениями концентраций загрязняющих веществ:
- взвешенные вещества - 0,17 мг/м3;
- диоксид азота – 0,05мг/м3;
- оксид азота – 0,021мг/м3;
- диоксид серы – 0,015мг/м3;
- оксид углерода – 1,5мг/м3.
Превышение ПДК в районе производственных площадок по вышеперечисленным загрязняющим веществам не наблюдается. 
Таблица 3.1.1.1 Перечень предприятий, коммунально-бытовых объектов, оказывающих влияние на экологию территории
	№
	Объекты

	
	[bookmark: _Toc217129108][bookmark: _Toc217129583]Хомутовское МО

	1
	Производственная база ООО «Северстрой»

	2
	АООТ «РТП»

	3
	ООО «Дизель-Сервис» (территория бывшего ремонтного завода Иркутский)

	4
	ООО «Хомутовское МТС»

	5
	Производственная база ОАО «Барки» (пилорама)

	6
	МТФ ОАО «Хомутовское»

	7
	ООО «Агромир» (пилорама)

	8
	Плодовоовощной комбинат

	9
	Хомутовское сельпо

	10
	Хомутовский мясокомбинат ОАО «Сибирская агропром компания»

	11
	База Хомутовского лесничества Иркутского лесхоза

	12
	База ОАО «Луговое» (территория бывшей птицефабрики)

	13
	Пилорама

	14
	Пилорама ЧП Агибалова

	15
	Пилорама ЧП Шелепов

	16
	Пилорама «Северный»

	17
	Теплицы (за границей села)

	18
	МТФ ООО «Барки»

	19
	Асфальтобетонный завод

	
	д. Позднякова

	20
	МТФ ООО «Агромир»

	21
	Конеферма ООО «Агромир»

	
	д. Плишкино

	22
	УК – 272/4

	23
	Птичник

	24
	Пилорама (на территории свинофермы)

	25
	Гараж ГУИН

	
	с. Хомутово

	26
	Котельная – центральная

	27
	Котельная – школа

	
	д. Куда

	28
	Котельная – школа

	29
	АЗС СТО (Качугский тракт, 14 км)

	30
	АЗС (с. Хомутово, ул. Трактовая)


Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью хозяйственного освоения рассматриваемой территории, а также характеристиками фонового состояния атмосферы. Мониторинг состояния атмосферного воздуха на территории Хомутовского муниципального образования не проводится. Стационарных постов контроля состояния атмосферного воздуха не организовано. Том ПДВ не разрабатывался. 
Учитывая виды деятельности предприятий муниципального образования, можно предположить, что ожидаемое воздействие на атмосферный воздух и, соответственно, 
на население поселков возможно от котельных, работающих на угле: в атмосферном воздухе близлежащих домов возможно наличие таких веществ, как пыль, диоксиды азота и серы, железо, медь, цинк.
Участок варианта выноса аэропорта располагается в экологической зоне атмосферного влияния на озеро Байкал, т.е. на территории вне водосборной площади озера Байкал шириной до 200 км на запад и северо-запад от него, где располагаются хозяйственные объекты. 
Их деятельность оказывает негативное воздействие на уникальную экосистему озера Байкал. Согласно Федеральному закону №94-ФЗ от 01.05.1999 года «Об охране озера Байкал», эта территория имеет особое правовое регулирование в области охраны озера Байкал.  
Фоновое загрязнение атмосферного воздуха характеризуется следующими значениями концентраций загрязняющих веществ:
- взвешенные вещества - 0,17 мг/м3;
- диоксид азота – 0,05мг/м3;
- оксид азота – 0,021мг/м3;
- диоксид серы – 0,015мг/м3;
- оксид углерода – 1,5мг/м3.
Превышение ПДК в районе производственных площадок по вышеперечисленным загрязняющим веществам не наблюдается. 
Таблица 3.1.1.2. Характеристика предприятия «Иркутск-Новый», как источника воздействия на окружающую среду.
	Наименование зданий и сооружений
	Источники загрязнения и вредного воздействия на природную среду
	Основные виды загрязняющих веществ и вредного воздействия
	Загрязняемая природная среда

	Взлетно-посадочная полоса
	Двигатели воздушных судов
	Авиационный шум, углерод оксид, углеводороды, азот (IV) оксид, сера диоксид, азот (II) оксид
	Атмосфера

	Грузовой и пассажирский перроны
	Топливные баки воздушных судов
	Сероводород, углеводороды предельные
	Атмосфера

	
	Поверхностные стоки
	Взвешенные вещества, БПК5, нефтепродукты
	Вода, почва

	Очистные сооружения поверхностных стоков
	Аккумулирующая емкость
	Углеводороды предельные
	Атмосфера

	Производственно-бытовые и административно-хозяйственные здания
	Бытовая канализация
	Взвешенные вещества, БПК5, нитраты, нитриты, хлориды, фосфаты
	Вода, почва

	
	Контейнеры для сбора твердых отходов
	Твердые отходы
	Почва

	Котельная аэропорта
	Дымовые трубы, котлоагрегаты
	Азот (II) оксид, азот (IV) оксид, углерод оксид, бенз(а)пирен
	Атмосфера

	Объекты топливообеспечения (резервуарный пар), пункт налива, ТЗП, насосная станция
	Дыхательная арматура резервуаров, вентиляционные установки, насосное оборудование
	Сероводород, углеводороды предельные, амилены, бензол, ксилол, толуол, этилбензол
	Атмосфера

	
	Поверхностные стоки
	Взвешенные вещества, БПК5, нефтепродукты
	Вода, почва

	Аварийно-спасательный комплекс (АСС, САСС)
	Двигатели автомобилей, ремонтное производство
	Азот (IV) оксид, углерод оксид, сера диоксид, сажа, керосин, бензин, азот (II) оксид, железа оксид, пыль абразивная
	Атмосфера

	Объекты радионавигации, посадки, УВД
	Радиооборудование
	Электромагнитное излучение
	Атмосфера

	Инженерно-авиационная служба
	Ремонтное производство
	Железа оксид, пыль абразивная, эмульсол
	Атмосфера

	Ангарный комплекс
	Ремонтное производство
	Железа оксид, марганец и его соединения, олово оксид, свинец и его соединения, серная кислота, фтористые соединения, взвешенные вещества, бутил ацетат, этанол
	Атмосфера

	Спец. площадки ангарного комплекса
	Двигатели воздушных судов при их гонке
	Азот (IV) оксид, азот (II) оксид, сера диоксид, углерод оксид, авиационный шум
	Атмосфера

	
	Поверхностные стоки
	Взвешенные вещества, БПК5, нефтепродукты
	Вода, почва

	Объект автотранспорта
	Двигатели автомобилей
	Азот (IV) оксид, азот (II) оксид, сера диоксид, углерод оксид, бензин, керосин, сажа
	Атмосфера

	
	Поверхностные стоки
	Взвешенные вещества, БПК5, нефтепродукты
	Вода, почва

	Мусоросжигательная установка
	Труба установки
	Азот (IV) оксид, азот (II) оксид, сера диоксид, углерод оксид, бенз(а)пирен, сажа, мазутная зола, взвешенные вещества
	Атмосфера

	Проектируемые здания и сооружения
	Строительные работы
	Разрушение травяного покрова почвы
	Почва


Загрязнение атмосферы происходит при эксплуатации воздушных судов в результате выбросов загрязняющих веществ, содержащихся в отработанных газах двигателей. Сжигание углеводородного топлива сопровождается выбросом большого количества химических соединений, большинство из которых токсичны и представляют опасность для окружающей среды.
Исследования загрязнения атмосферы от двигателей воздушных судов проведены в ряде стран и обобщены в рамках Международной организации гражданской авиации. Это позволило выявить наиболее значимые загрязнители:
- оксид углерода;
- суммарные несгоревшие углеводороды;
- суммарные оксиды азота;
- суммарные оксиды серы.
Значение масс выбросов ЗВ за взлетно-посадочный цикл воздушных судов и выбросов 
от вспомогательной силовой установки (ВСУ) приняты из отчета объекта аналога «Выбросы загрязняющих веществ и характеристика загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации 
и техническом обслуживании воздушных судов в аэропорту Хабаровск», выполненного МПП «Центр авиационной экологии».
Таблица 3.1.1.3. Значение масс ЗВ.
	Тип ВС
	Выбросы загрязняющих веществ в расчете на взлетно-посадочный цикл, кг
	Выбросы загрязняющих веществ от ВСУ за один самолетовылет, кг

	
	СО
	СН
	NOx
	SO2
	СО
	СН
	NOx
	SO2

	ИЛ-96, А-310, А-321, В-767
	8,5
	0,56
	46,6
	2,54
	0,85
	0,11
	1,65
	0,13

	В-737
	10,95
	0,79
	6,14
	0,42
	1,692
	0,475
	4,167
	0,04

	А-319, А-320, ТУ-204, В-757, ТУ-214
	5,98
	1,37
	17,89
	0,91
	2,54
	1,12
	0,28
	0,04

	Ан-140
	1,89
	0,1
	1,32
	0,14
	
	
	
	

	Ил-76
	90,6
	15,8
	19,0
	2,23
	4,825
	0,501
	0,909
	0,12

	Ан-74
	8,33
	4,54
	5,75
	0,41
	2,54
	1,12
	0,28
	0,04

	Ан-124
	21,83
	1,48
	46,2
	2,09
	
	
	
	

	Ми-8
	3,34
	0,18
	0,7
	0,12
	
	
	
	


Валовые выбросы загрязняющих веществ воздушных судов (ВС) за отчетный период в зоне ответственности аэропорта, т.е. во взлетно-посадочных циклах ВС представлены в таблице.
Таблица 3.1.1.4. Валовые выбросы загрязняющих веществ.
	Тип ВС
	Наименование
выбрасываемого
ингредиента
	Кол-во
взлётно-
посадочных
операций
	Масса ЗВ

	
	
	
	т/год
	Всего

	
	
	
	от ВС
	от ВСУ
	

	А-310
Ил-96
В-767
	Углерод оксид
	2496
	21,216
	2,1216
	23,34

	
	Углеводороды пред. С12-С19
	
	1,3978
	0,2746
	1,67

	
	Оксиды азота
	
	116,3136
	4,1184
	120,43

	
	Сера диоксид
	
	6,3398
	0,3245
	6,66

	В-757
Ту-204
Ту-214
	Углерода оксид
	2693
	16,1041
	6,8402
	22,94

	
	Углеводороды пред. С12-С19
	
	3,6894
	3,0162
	6,706

	
	Оксиды азота
	
	48,1778
	0,7540
	48,93

	
	Сера диоксид
	
	2,4506
	0,1077
	2,56

	Ан-140
	Углерод оксид
	9142
	17,2784
	-
	17,28

	
	Углеводороды пред. С12—С19
	
	0,9142
	-
	0,91

	
	Оксиды азота
	
	12,0674
	-
	12,07

	
	Сера диоксид
	
	1,2799
	-
	1,28

	Ил-76
	Углерод оксид
	742
	67,2252
	3,5802
	70,81

	
	Углеводороды пред. С 12-С 19
	
	11,7236
	0,3717
	12,1

	
	Оксиды азота
	
	14,098
	0,6745
	14,8

	
	Сера диоксид
	
	1,6547
	0,089
	1,74

	Ан-74
	Углерод оксид
	2764
	23,0241
	7,021
	30,04

	
	Углеводороды пред. С 12-С 19
	
	12,5486
	3,0957
	15,64

	
	Оксиды азота
	
	15,893
	0,7739
	16,67

	
	Сера диоксид
	
	1,1332
	0,111
	1,24

	В-737
	Углерод оксид
	2096
	22,7416
	3,5464
	26,3

	
	Углеводороды пред. С 12-С 19
	
	1,6558
	0,9956
	2,65

	
	Оксиды азота
	
	12,8694
	8,7340
	21,6

	
	Сера диоксид
	
	0,88
	0,083
	0,96

	Ан-124
	Углерод оксид
	264
	5,7631
	-
	5,76

	
	Углеводороды пред. С12—С19
	
	0,3907
	-
	0,39

	
	Оксиды азота
	
	12,1968
	-
	12,20

	
	Сера диоксид
	
	0,5518
	-
	0,55

	Ми-8
	Углерод оксид
	380
	1,2692
	-
	1,27

	
	Углеводороды пред. С12-С19
	
	0,07
	-
	0,07

	
	Оксиды азота
	
	0,27
	-
	0,27

	
	Сера диоксид
	
	0,04
	-
	0,04

	Итого
	
	
	Полный комплекс
	в том числе
I очередь

	
	Углерод оксид
	
	197,74
	177,97

	
	Углеводороды пред. С 12-С 19
	
	33,43
	30,09

	
	Азот (IV) оксид
	
	197,58
	177,82

	
	Азот (II) оксид
	
	32,11
	28,9

	
	Сера диоксид
	
	15,1
	13,59


Были выполнены расчеты по:
- определению выбросов вредных веществ мест заправки воздушных судов;
- определению выбросов вредных веществ топливохранилищ котельных;
-  определению выбросов вредных веществ котельной; 
- определению выбросов вредных веществ спецавтотранспорта;
- анализу приземных концентраций загрязняющих веществ, согласно которому при размещении аэропорта на новой площадке «Позднякова» химическое воздействие 
на атмосферный воздух в заданных точках не превысит допустимых значений.
Выводы:
1. Для большинства источников выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, расположенных на территории Хомутовское МО, исследования отсутствуют.
2.Состояние атмосферного воздуха на территории Хомутовского МО не изучалось.
3. Согласно расчету и анализу приземных концентраций загрязняющих веществ, при размещении аэропорта на новой площадке «Позднякова» химическое воздействие на атмосферный воздух в заданных точках не превысит допустимых значений. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха будут вносить воздушные суда.
Рекомендации:
1.Требуется выявление главных источников загрязнения атмосферного воздуха;
2.Для уменьшения воздействия выбросов от котельных требуется их перевод 
на альтернативные виды топлива (газ) и работа от электричества.
[bookmark: _Toc373224019][bookmark: _Toc344548940]1.2. Рельеф, гидрография и водные ресурсы
По физико-географическому положению рассматриваемая территория находится на стыке Иркутско-Черемховской долины и южной части Предбайкальской впадины, представленной Кудинской депрессией. Кудинская депрессия представлена хорошо разработанной террасированной частью долины р. Куда. В рельефе отчетливо выражено три уровня террас р. Куда – пойменная и две надпойменных.
Гидрографическая сеть территории представлена реками Куда и Солянка и их основными притоками.
Долина р. Куда относится к Предсаянскому холмисто-равнинному рельефу. Рельеф носит мягко контурный плоско-увалистый характер. Осадочные породы представлены легко разрушающимися слабоцементированными песчаниками, образовавшимися от расчленения речными долинами, и оказывают влияние на эти формы рельефа.
В местах пересечения современной долины с древними породами, на среднем отрезке реки, встречаются несколько озеровидных расширений - озерные старицы. Эти расширения заполнены русловыми наносами.
Площадка строительства аэропорта «Иркутск-Новый» расположена на плато, ориентированном на юго - восток-северо-запад, которое находится в 25км к северо-востоку от г. Иркутска, в 54км юго-восточнее Ангарска и в 15км восточнее деревни Позднякова. Плато является водоразделом между реками Талька и Кривой Ручей. Обе они текут на северо-запад и впадают в реку Куду, которая, в свою очередь, является притоком Ангары.
Территория нового аэропорта будет размещаться за пределами границы перспективного развития Иркутской агломерации, в 10-15км от восточной границы.
В геоморфологическом отношении участок аэродрома расположен на водораздельном пространстве между реками Талька и Кривой Ручей, в их верховье. Он характеризуется горным типом рельефа. Поверхность территории холмистая с большими относительными уклонами. Абсолютные отметки от 605,5м - на вершине холма, до 525м - по дну падей.
Основным водным ресурсом Хомутовского МО является р. Куда.
Таблица 3.1.2. Основные водные объекты Хомутовского МО
	Основной водный объект
	Населенные пункты
	Водные объекты Хомутовского МО

	р. Куда
	д. Позднякова
с. Хомутово
	р. Талька

	
	д. Талька
	р. Талька

	
	д. Куда
	р. Васина
р. Долога
р. Талька

	
	п. Горный
п. Плишкино
	р. Солянка


Характеристика водных объектов, расположенных в пределах Хомутовского МО
Река Куда имеет длину - 226км. Пойма ежегодно затапливается во время весеннего половодья и значительно реже во время летних паводков. Русло реки корытообразное, ясно выраженное, в межень имеет ширину 18-25м. Дно и берега реки сложены песчано-галечными наносами. На берегах местами встречаются выходы супесей и суглинков. Глубина реки колеблется от 0,3м в летнюю межень и до 3 м в весенний паводок. Зимой река перемерзает. Русло реки на всем протяжении сильно меандрирует – коэффициент извилистости достигает 2. Скорость течения достигает 2 м/сек. В весенние паводки река питается, в основном, за счет атмосферных осадков, а также за счет немногочисленных притоков и подземных источников.
Гидрологический режим Куды на рассматриваемом участке изучен весьма слабо.
Внутригодовой ход уровня характеризуется весенним половодьем, значительными подъемами во время весенне-летних, летних и осенних паводков и низкой меженью в межпаводковый период, а также в конце осени.
Весенний подъем уровня начинается обычно в середине апреля, во время снеготаяния и таяния ледового покрова. В конце апреля вместе со снегом начинают выпадать дожди, увеличивающие интенсивность таяния снега. Снежный покров сходит быстро, в течение 5 – 10 дней, и бурное снеготаяние вызывает обильные паводки.
Максимальный уровень весеннего половодья наблюдается в середине апреля и обусловлен максимумом талых вод в бассейне. В этот период уровень может подниматься до 270 – 340 см над отметкой «0» водомерного поста. Летний период высокого стояния уровня приходится на середину и конец мая и продолжается до конца июля, а в отдельные годы захватывается и август. Период летних паводков характеризуется ливневым характером осадков. Подъем горизонта воды в летний период происходит часто внезапно и достигает большой интенсивности. Спад дождевых паводков происходит медленней, чем подъем, особенно осенью, когда высокие уровни в значительной степени поддерживаются максимальным притоком грунтовых вод в русло.
Максимум летних паводков наблюдается в период с июня до сентября, наибольший подъем уровня может достигать 150-180см над отметкой «0» водомерного поста. Спад уровня приурочен к концу осени - началу зимы, периоду истощения основных запасов грунтового питания, а также потерь воды на льдообразование. Понижение уровня к началу зимы становится более интенсивным и продолжается до установления ледового покрова. Минимальный уровень наблюдается в октябре, перед ледоставом, по своей величине он близок к годовому минимуму или достигает его 7-19см над отметкой «0» водомерного поста. В середине октября появляются забереги, а в конце октября - в начале ноября устанавливается прочный ледовый покров. Продолжительность периода между появлением первых устойчивых заберегов и датой ледостава находится в непосредственной зависимости от характера осени.
Остальные реки имеют в среднем ширину до 20 км, глубину до 1 м, скорость течения 
до 1,2 м/с.
Питание рек района смешанное: дождевое, снеговое и подземное. Основным источником питания являются осадки (до 55% годового объема). Талые воды составляют до 29-30% годового стока. Устойчивое подземное питание (базисный сток) на малых водотоках для данного района колеблется в пределах 16-20% в многоводные годы. Устойчивые величины подземного питания могут приводить к развитию наледей. Основная доля годового стока проходит в теплый период, во время выпадения жидких осадков.
Густота речной сети значительна (0,4-0,7км/км2). Среднегодовая температура воды в реках около 5оС, а в июле поднимается до 16оС.
Уровень воды в реках в период летних дождевых паводков (июль-август) и весеннего половодья поднимается на 2-3м, что приносит немалый ущерб хозяйству района. Весенние паводки на малых реках непродолжительны (3-7 дней). Летние паводки могут длиться более 7 дней.
Выводы:
Водные объекты района принадлежат к Ангарскому бассейну. Основными физико-географическими факторами, влияющими на формирование речного стока, являются:
- климатические;
- орографические;
- гидрогеологические условия территории.
[bookmark: _Toc373224020][bookmark: _Toc344548941]Дефицит ресурсов характерен для бассейна р. Куды.
1.3. Месторождения пресных подземных вод
Запасы подземных вод могут возобновляться в соответствии с природными циклами, характерными для той или иной климатической зоны, геологическим строением 
и ландшафтными особенностями территории. Расходование сверх природных возможностей восстановления запасов подземных вод приводит к их истощению.
Для характеристики ресурсов и запасов подземных вод используются следующие понятия:
- естественные ресурсы (величина ежегодного инфильтрационного питания подземных вод или годового подземного стока в речную сеть);
- емкостные запасы (объем воды в водовмещающих породах, который может быть получен при их осушении);
- прогнозные эксплуатационные ресурсы (прогнозная величина максимально возможного расходования подземных вод без ущерба их качеству и окружающей среде);
- эксплуатационные запасы подземных вод (установленная опытными работами величина возможного извлечения подземных вод);
- фактический водоотбор подземных вод.
Особой статьей выделяются привлекаемые ресурсы подземных вод, обеспечивающие водоотбор прибрежных (инфильтрационных) водозаборных сооружений (скважин, галерей) путем привлечения поверхностных вод из водотоков и водоемов через прибрежные отложения.
Гидрогеологические условия к настоящему времени изучены слабо. 
По гидрогеологическому районированию рассматриваемая территория расположена в Иркутском артезианском бассейне. Подземные воды территории в виде горизонтов и комплексов вскрыты в четвертичных и юрских отложениях. 
Подземные воды четвертичных отложений приуроченных к аллювию террас р. Куды.
Водовмещающими породами являются галечники с песчаным заполнителем, а также вышележащие пески. Роль водоупоров выполняют породы Присаянской свиты, свиты Юры. 
Подземные воды поименной (пойменной или одноименной) террасы вскрываются 
на глубинах от 1,2 -1,7 до 2,5-5,7 метра. Воды гидравлически связаны с р. Кудой. Состав вод пестрый, разнообразный: гидрокарбонатный кальциевый с минерализацией до 0,93 – 1,28 г/л. Сульфатно-кальциевый и магниевый с минерализацией до 2,76-2,96 г/л. Питание воды - за счет инфильтрации атмосферных осадков вод Куды в паводки и из водоносных горизонтов надпойменных террас разгружаются в р. Куду.
Подземные воды первой надпойменной террасы вскрываются на глубине от 3,5 до 7,8 метра. Химический состав: гидрокарбонатные кальциевые воды с минерализацией до 0,80-1,3 г/л. Сульфатные кальциевые воды с минерализацией до 1,55 -5,05 г/л. Гидравлически связаны 
с рекой. Питаются воды за счет инфильтрации атмосферных осадков, паводковых вод Куды 
и перетекания вод из аллювия второй террасы разгружаются водоносный слой поименной террасы. Подземные воды второй надпойменной террасы наблюдаются на глубине 7,2-9,8 метра. Химический состав их - гидрокарбонатный натриевый с минерализацией от 0,54 – 1,03 г/л. Питание их осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков; разгрузка – водоносные горизонты более низких террас. Наиболее водообильны: поименной террасы напор вод здесь достигает 1,2-1,7 метра, дебиты при откачках из колодцев и скважин - 0,79-1,5 л/с. 
Подземные воды отложений Присаянской свиты вскрыты на глубине 14-70м 
от поверхности. Водоносный комплекс - напорный. Водовозмещающими породами являются средне и крупнозернистые, трещиноватые песчаники. Удельные расходы скважин составляют 0,4-0,6 л/с. Воды пресные, гидрокарбонатные, магниевокальцевые с минерализацией 0,25-0,9 г/л.
Воды комплекса по качеству пригодны для питьевых и хозяйственных нужд. В связи 
с этим они рекомендованы для централизованного водоснабжения поселка с глубины 100м 
и глубже, при условии изоляции с повышенной минерализацией верхней части разреза свиты.
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Река загрязняется сельскохозяйственными и хозяйственными сточными водами.
Гидрохимические наблюдения проводили в двух створах: в 1,7 км выше с. Ахины 
и в 0,5 км ниже с. Урик. В воде реки среднегодовые концентрации сульфатов превышали ПДК. Максимальные разовые концентрации нефтепродуктов, фенолов, органических веществ зарегистрированы выше нормативов. По комплексу гидрохимических показателей вода реки 
в обоих створах наблюдений оценивалась 2 классом, характеризовалась как «слабо загрязненная».
По результатам наблюдений р. Куда в створах наблюдений в 1,7 км выше с. Ахины 
и в 0,5 км ниже с. Урик включена в приоритетный список водных объектов, требующих первоочередного осуществления водоохранных мероприятий.
Гидробиологические наблюдения проводили в двух створах: в 2,7 км выше с. Ахины 
и в 3,5км ниже впадения р. Урик - по фито-, зоопланктону (трижды за сезон) и зообентосу (один раз).
В межгодовой динамике наблюдалось уменьшение количественных характеристик альгоценоза для водотока в целом: по численности - в 1,6 раза, биомассы – 1,8. Вышеназванные параметры зообентоса тоже снизились: в фоновом створе незначительно, 
в замыкающем - в 19,0 и 13,6 раза, соответственно. Зоопланктон развит слабо.
В структуре бентоценоза створа, в 2,7км выше с. Ахины, в сравнении с прошлым годом отмечено снижение видового и группового разнообразия, доля личинок амфибиотических насекомых уменьшилась в 2 раза. Руководящий комплекс фитопланктона весь период исследования полидоминантный, преимущественно диатомовый. В мае и июле значительна роль сине-зеленых водорослей, сапрологический анализ дает высокие значения ИС.
В створе 3,5км ниже впадения р. Урик средние по створу численность и биомасса фитопланктона в сравнении с фоном выросли в 3,4 и 1,6 раза, значения ИС аналогичны. 
В альгоценозе доминантный комплекс в июле включал 2 вида, в сентябре – 1, система в эти периоды была неустойчивой. В бентофауне вниз по водотоку произошло снижение средних величин численности (в 7,3 раза), биомассы (в 8,2 раза) и видового разнообразия (11в.). По совокупности полученных данных по гидробиологии воды р. Куда в отчетном году отнесены 
в верхнем створе ко II-III классу, в замыкающем – III. По сравнению с прошлым годом качество вод в обоих створах ухудшилось на полкласса.
Качество воды остальных рек не контролируется. Можно предположить, что качество воды большинства рек Хомутовского МО может также соответствовать классу реки Куда. Загрязнение этих и других рек и ручьев обусловлено и неорганизованным поступлением талых 
и ливневых вод со всей территории водосбора, смывающих почву, органические 
и неорганические удобрения, переливы выгребов и т.д., при прохождении их через поселения, особенно с территорий строений, огородов и т.п., расположенных в водоохранных зонах этих рек.
Источниками загрязнения воды всех поверхностных вод муниципального образования являются и несанкционированные свалки ТКО на водосборных территориях, а также неорганизованный туризм, оставляющий мусор в водоохранных зонах.
Рассматривая санитарную охрану поверхностных вод Хомутовского МО 
от загрязнения сточными водами, необходимо отметить, что это должна быть система мер, обеспечивающая такое состояние водоемов, которое позволит использовать их в интересах населения для водоснабжения и/или рекреации, а также сохранит за ними положительную роль в микроклимате населенных мест и в их архитектурном облике. Важными элементами этой системы являются канализование сточных вод и их обезвреживание.
При этом состав и свойства стоков, отводимых в водоемы, должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ от 10.09.2020 № 1391 «Правила охраны поверхностных водных объектов».
С этих позиций заслуживает внимания проблема канализования хозяйственно-фекальных и ливневых вод в сельских поселениях. В настоящее время, как правило, канализованием хозяйственно-фекальных сточных вод охвачено до 30% общественного 
и жилого фондов поселений. Стоки отводятся в выгребные ямы, а оттуда спецавтотранспортом вывозятся на ближайшие КОС (канализационные очистные сооружения) или КНС (канализационные насосные станции). В большинстве поселений хозяйственно-фекальные сточные воды из выгребных ям общественных зданий и надворных уборных вывозятся 
на несанкционированные свалки, либо частным сектором на приусадебные участки.
Выгребные ямы представляют собой кирпичные колодцы глубиной до 2,5м, при этом, весьма часто допускаются нарушения их эксплуатации. В результате чего происходят переливы стоков, которые загрязняют не только близлежащие территории жилых массивов, но и попадают с потоками ливневых и поверхностных вод в реки и ручьи.
Что касается ливневой канализации, предназначенной для отведения дождевых 
и поверхностных стоков, то ее, как таковой, в населенных пунктах нет. Чаще всего этот вид сточных вод по кюветам дорог отводится на рельеф местности и служит источником загрязнения почвы и поверхностных водных объектов.
В целом, совместный анализ имеющихся материалов позволяет рассмотреть возможный вариант мероприятий по охране поверхностных вод Хомутовского МО 
от загрязнения сточными водами хозяйственно-фекального происхождения.
1. Канализование сточных вод в водонепроницаемые выгреба с последующим вывозом спецавтотранспортом на канализационные очистные сооружения или КНС.
1. Строительство в каждом населенном пункте очистных сооружений биологической очистки с последующим обеззараживанием с помощью бактерицидного облучения 
и хлорирования.
1. Комбинированный вариант может предусматривать строительство КОС 
в крупных населенных пунктах, а канализационные стоки из выгребных ям малых сел перекачиваются или вывозятся на эти КОС.
1. Строительство магистральных сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации до КОС г. Иркутска, канализационных коллекторов и КНС для обеспечения водоотведения населенных пунктов Хомутовского муниципального образования.
1. При этом содержащие навоз стоки, независимо от выбранного варианта, должны обязательно проходить очистку на локальных очистных сооружениях. В то же время важно учитывать, что эксплуатационные расходы при канализовании сточных вод гораздо меньше, чем при вывозной системе.
Отведение ливневых и поверхностных стоков, согласно СанПиН 2.1.3684-21, не допускает организованный сброс ливневых сточных вод в черте населенных пунктов (СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»).
В этой связи необходима разработка и строительство ливневой канализации в частном секторе. При этом очистку ливневых стоков целесообразно производить также в каждом поселении на сооружениях, включающих механическую очистку, пруды искусственной 
и естественной аэрации, фильтры, обеззараживание с помощью бактерицидного облучения 
и хлорирования с последующим отведением очищенных сточных вод в водоемы. Качество очищенных стоков и условия их отведения в водные объекты должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3684-21 и «Правилам охраны поверхностных водных объектов».
Что касается ливневой канализации малых населенных пунктов, то она может выполняться по кюветам дорог с последующим прохождением механической очистки 
и отведением сточных вод за пределы населенных пунктов на рельеф местности.
Вообще, важно учитывать, что канализование является обязательным условием для широкого развития водопотребления, т.к. позволяет доводить его в канализованных населенных пунктах до норм, полностью удовлетворяющим требования поддержания личной 
и общественной гигиены. С другой стороны, канализование играет большую роль в профилактике заболеваемости кишечными инфекциями.
Выводы:
Воды поверхностных водоемов Хомутовского МО подвергаются воздействию преимущественно хозяйственно-фекальных и поверхностных (ливневых) сточных вод.
Нарушение санитарно-гигиенических требований эксплуатации выгребов, отсутствие организации поверхностного стока осадковых и талых вод служат источником загрязнения водных объектов и почвы.
Увеличение строительства, как жилых объектов, так и иных зон, может привести 
к увеличению талых и поверхностных (ливневых) вод, смывающих в почву органические 
и неорганические удобрения, привести к переливам выгребных ям и т.д.
Рекомендации:
Для уменьшения воздействия требуется:
- ликвидация выгребов и накопителей в водоохранных зонах;
- организация сбора и отведения хозфекальных сточных вод на очистные сооружения, т.е. организация канализации частного сектора, согласно требованиям, СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85;
- ликвидация всех стихийных и несанкционированных свалок в прибрежной зоне 
р. Куда;
- организация системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов от сельского поселения, садоводств и мест отдыха туристов;
- проведение эколого-просветительной и разъяснительной работы с туристами 
и населением.
1.5. Питьевое водоснабжение и санитарно-гигиеническое состояние его источников
Вопрос организации водоснабжения Хомутовского МО, испытывающего дефицит 
в качественной питьевой воде, является актуальным. Сложность условий определяется отсутствием или небольшой мощностью зоны пресных подземных вод и неглубоким их залеганием (до 50-70м), жесткостью солоноватых или железистых вод, приуроченных к юрским или кембрийским отложениям. Ранее предполагалось решить эту проблему путем сооружения водоводов, для чего в 70-80 годах 20 века были разведаны месторождения пресных подземных вод за пределами распространения солоноватых вод. В новых экономических условиях, из-за высокой стоимости протяженных водоводов к удаленным месторождениям, от этого проекта пока отказались. Необходимо также учитывать, что сооружением скважин в сельских районах занимались организации СМУ «Водстрой», «Бурвод» и др., которые в силу своей специфики осуществляли бурение без учета гидрогеографических условий, с нарушением технологии, без специальных геофизических 
и гидрогеохимических исследований. В результате чего большинство скважин переуглублены и зачастую именно поэтому вскрывают некондиционные воды.
Повышение качества питьевой воды остается приоритетной задачей, определенной Указом Президента Российской Федерации «О национальный целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В 2021 году Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" продолжалась реализация мероприятий, запланированных федеральным проектом «Чистая вода», национального проекта «Жилье и городская среда».
В соответствии с основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года в Иркутской области реализуется подпрограмма «Чистая вода» на 2019-2024 годы (далее - подпрограмма) государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019-2024 годы.
Целью подпрограммы является обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности. Подпрограмма включает реализацию мероприятий по развитию и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и организации нецентрализованного холодного водоснабжения на территории муниципальных образований Иркутской области.
В целом, анализ имеющихся материалов позволяет рассмотреть возможный вариант мероприятий по охране водоснабжения Хомутовского МО:
1. Развитие централизованных систем водоснабжения в районах.
1. Строительство групповых систем водоснабжения в соответствии со схемой «Развитие систем водоснабжения и водоотведения Иркутской области».
1. Оснащение водозаборов централизованного питьевого водоснабжения системами обеззараживания воды.
1. Оснащение системами водоподготовки децентрализованных систем водоснабжения.
1. Организация зон санитарной охраны.
1. Совершенствование технологий водоподготовки, применение новых высокоэффективных реагентов и обеззараживающих веществ.
1. Поддержание функционирования сети децентрализованного питьевого водоснабжения (колодцы, каптажи родников) сельских населенных мест.
1. Планомерное обеспечение жителей области приборами учета подаваемой воды по доступным ценам.
1. Разведка месторождений подземных вод и утверждение запасов подземных вод, расположенных вне жилой застройки для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения жителей муниципальных районов, где она не производилась или с момента последних изысканий прошло более 25 лет.
1. Реконструкция насосно-фильтровальных станций в населенных пунктах 
с централизованными системами водоснабжения.
Контроль качества воды проводится лабораторией ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии по Иркутской области» в рамках государственного санитарно-эпидемиологического надзора и ИТЦ ГМС. Кроме того, в периоды высокого и низкого положения уровней в течение года наблюдение за качественным и количественным состоянием подземных вод проводится ГФУГП «Иркутскгеология» на участках объектного мониторинга.
В настоящее время водоснабжение поселков осуществляется от одиноких скважин, как муниципальных, так и частных, в связи с чем контроль за качеством воды значительно затруднен. Месторождения подземных вод вблизи границ поселения не разведаны.
Большинство водозаборов подземных вод не учтено (в садоводческих кооперативах, фермерских хозяйствах, жилых домах).
Выводы:
Большинство водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения населения не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 
и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Водоподготовка и обеззараживание воды не предусмотрены.
На отдельных источниках не проводился химический и микробиологический анализ качества воды.
Рекомендации:
Проведение инвентаризации всех источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения населения питьевой водой.
Разработка решений по охране подземных вод района.
Разработка и реализация проектов зон санитарной охраны водозаборных сооружений.
Капитальный ремонт и доведение состояния водозаборных объектов до установленных санитарно-технических норм.
Проведения мониторинга качества и режима подземных вод Хомутовского МО.
[bookmark: _Toc373224023]1.6. Растительность
[bookmark: _Toc217198163][bookmark: _Toc217197211][bookmark: _Toc173310451]Растительность тесно взаимодействует с абиотическими компонентами: водой, почвой, воздухом и участвует в поддержании равновесия всей геосистемы.
В структуре элементов природного комплекса растительность выполняет такие важные, специфические для нее, функции как санитарно-гигиенические, декоративно-планировочные 
и рекреационные. В итоге формируется экологическая среда для благоприятного проживания населения. Основным рекреационным компонентом растительности является лес, который представлен «зеленой зоной города», а в черте города – так называемыми «городскими лесами». Кроме лесов, обеспеченность жителей озелененными территориями дополняется компонентами «внутригородской системы озеленения». В целом, эти три составляющие формируют, так называемый «зеленый фонд города» или другого поселения людей.
К сожалению, на протяжении длительного периода не проводились исследования по изучению и оценке состояния растительности даже в городских поселениях Иркутской области. Что касается сельских поселений, то работа в данном направлении не проводится вообще.
Воздействие антропогенной деятельности на сельскохозяйственные и садовые растения, технические культуры и леса проявляется в нарушении их жизнедеятельности, развитии заболеваемости, т.е. влияет на здоровье растений. Растительность может эффективно выполнять свое предназначение при условии ее достаточности для поселения, надлежащим за ней уходом и при условии допустимой нагрузки антропогенного воздействия. Поэтому, одним из интегральных показателей экологического благополучия объектов окружающей среды является состояние растительности.
Основными отрицательными факторами, воздействующими на состояние зеленых насаждений, являются: 
а) загрязнения окружающей среды (воздух, водные объекты, почва); 
б) изменения гидрологического режима (уровень и состав грунтовых вод); 
в) рекреационная деятельность населения (в основном - вытаптывание).
Воздействие этих факторов приводит к подрыву устойчивости биоцинозов 
и заболеванию деревьев от разных возбудителей. Поскольку в сельских поселениях Иркутского района, как правило, загрязнение атмосферного воздуха слабо выражено или вообще отсутствует, то основным фактором негативного антропогенного влияния на растительность может явиться рекреационная нагрузка: уплотнение и вытаптывание почв и, вследствие этого, их обеднение питательными веществами и слабая репродуктивность (самовосстановление) растительности.
Этому может способствовать организованный и «дикий» туризм, массовый отдых местных жителей, перевыпас сельскохозяйственных животных в пригородных и зеленых зонах, недостаточный уровень агротехнических и лесовосстановительных работ и т.п.
Поэтому рекреационному прессингу на территориях сельских поселений необходимо уделить должное внимание, и первым шагом в этом направлении должны стать разработка 
и внедрение соответствующих муниципальных программ. 
Природно-климатические условия для развития растительности на означенной территории характеризуются резко континентальным климатом с четко выраженной сезонностью циркуляционных процессов. Характер погоды и метеорологический режим в зимний период определяются влиянием азиатского антициклона, летом – общим падением атмосферного давления и активизацией циклонической деятельности.
Хомутовское МО расположено в умеренном климатическом поясе, тип климата – резко континентальный. Для этого типа климата характерны большие перепады температур - как 
в течение суток, так и в течение года; суровая продолжительная зима и теплое, с обильными осадками, лето. 
Среднегодовые температуры воздуха отрицательные. Самый холодный месяц – январь 
(-20-30 градусов). В июле, самом теплом месяце года, среднемесячная температура составляет 16-18 градусов. Абсолютная максимальная температура достигает 35-40 градусов, наиболее низкая –45 градусов. Осадков выпадает в год 300-500 мм. Максимальная сумма осадков выпадает в июле. Устойчивый снежный покров образуется, как правило, в начале – середине ноября и к концу зимы достигает высоты 0,3–0,4м. Снежный покров максимальной высоты достигает в марте. Число дней со снежным покровом составляет в среднем около 150 – 160 дней. Ветровой режим составляет 2-3 м/с. Он характеризуется преобладанием переноса воздушных масс в приземном слое вдоль долины Ангары. Преобладающие направления ветра: западное, северо-западное, юго-западное. Повторяемость штилей измеряется в течение года от 29 до 42%. Изменение ветрового режима может вызвать резкие колебания температуры воздуха.
В холодный период года над большей частью Восточной Сибири устанавливается область высокого давления воздуха - азиатский антициклон. Зимой преобладает малооблачная погода со слабыми ветрами и малым количеством осадков, способствующая накоплению примесей в приземном слое атмосферы. При антициклональном типе погоды в ночные часы происходит интенсивное радиационное выхолаживание подстилающей поверхности, что ведет к формированию инверсий температуры большой интенсивности и мощности. Инверсионное распределение температуры резко снижает интенсивность турбулентного обмена и, в сочетании со слабыми скоростями ветра, формируются, так называемые, застои воздуха, ведущие к возникновению высоких величин приземных концентраций загрязняющих веществ и даже смоговых ситуаций. Характерной особенностью климата Восточной Сибири, определяющей низкую способность атмосферы к самоочищению от промышленных выбросов, является инверсионное распределение температуры в нижнем слое атмосферы 
в холодный период года. В теплый период года в результате активного развития циклонической деятельности возрастает степень покрытия неба облаками, возрастает количество выпадающих осадков, скорость ветра, что улучшает условия вымывания и рассеивания примесей.
Многолетняя мерзлота имеет спорадическое распространение. Мерзлые грунты встречаются в сырых низинах, сложенных заторфованными с поверхности суглинками 
и супесями, в заболоченных участках, в днищах узких долин и в нижней части северных склонов горных массивов. Мощность мерзлого грунта спорадического характера не превышает 10-15м, а его температура не опускается ниже –0,2-0,3°. Острова таликов концентрируются около русел рек, на склонах южной и западной экспозиций, местами на водоразделах. Многолетняя мерзлота мешает вымыванию и способствует концентрации элементов в верхнем слое почвы.
При подготовительных работах строительства аэропорта «Иркутск-Новый» необходимо вырубить лес на площади 098,7га на полный комплекс, в т. ч. - 1073,8га на I очередь;
Большие объёмы работ по вырубке леса обусловлены необходимостью выполнения этих работ в полосах воздушных подходов (являющихся высотными препятствиями) - в переходной поверхности и в зонах взлёта-посадки воздушных судов.
Выводы:
Основным фактором воздействия на растительность территории Хомутовского МО является рекреационная нагрузка.
Рекомендации:
1. Для снижения рекреационной нагрузки на территориях сельских поселений необходимо разработать муниципальные программы, включающие мероприятия по устранению негативного влияния на растительность и меры по повышению ее репродуктивности.
2. При определении границ градостроительных ограничений на территории Хомутовского МО учитывать ареалы растений, занесенных в Красную книгу.
3. До начала освоения выбранной территории под строительство аэропорта необходимо провести подробное изучение этой зоны на присутствие уникальных типов растений, животных и предусмотреть меры по их сохранению. Кроме того, разработать комплекс мероприятий по охране растительного и животного мира в целом (компенсацию потерь от вырубки лесов, утраты лугов и пастбищ, потерь от деградации растительного и животного мира).
[bookmark: _Toc373224024][bookmark: _Toc344548945]1.7. Земельные ресурсы и почвы 
По состоянию на 01.01.2022 г общая площадь территории Хомутовского МО – 7298,87 га.
Что касается качественного состояния земельного фонда, т.е. нарушенных земель 
и их рекультивации, важно отметить, что нарушенные земли – это земли под разрушенными постройками заброшенных сельских поселений, древесными валами из-под раскорчевок, под старыми силосными ямами и т.д.
В тоже время почва как фактор окружающей среды может служить источником вторичного загрязнения подземных вод, атмосферы, сельскохозяйственной продукции. В почве накапливаются химические загрязнения, сохраняют жизнеспособность патогенная микрофлора 
и яйца гельминтов, что создает опасность для здоровья населения.
Основными источниками поступления вредных веществ в почвы вокруг населенных пунктов являются газопылевые выбросы предприятий теплоэнергетики, в т. ч. котельных, домовых печей; транспортные артерии, площадки хранения зол шлаков. Кроме того, почва может при определенных условиях загрязняться (как это было уже указано в разделе «Поверхностные воды») сточными водами выгребов.
Одной из проблем Иркутской области остается загрязнение сельскохозяйственных земель пестицидами, почв – загрязнителями промышленного происхождения.
Анализ содержания пестицидов в сельхозугодиях Иркутской области ежегодно проводится Иркутским УГМС. По данным областной станции защиты растений наиболее применяемыми 
в сельском хозяйстве пестицидами были гербициды - диаленсупер, чисталан, зенкор и раундап; протравители семян – фенорам-супер, витарос; фунгициды – татту.
Превышающие ПДК (максимальные концентрации хлорорганических пестицидов) зарегистрированы в 2009г в ОАО «Хомутовское»: 2,45 ПДК весной (под кормовыми травами на поле в ОАО «Хомутовское» в районе водосбора оз. Уселово) и 1,56 ПДК осенью (под зерновыми культурами на поле в ОАО «Барки» с. Хомутово, в водосборе р. Куда). Площадь загрязненной ОК суммарного ДДТ почвы составила 1,4% от всех обследованных по области территории. Общая площадь представительских участков с обнаруженными ОК суммарного ДДТ составила 387га – 42,5% обследованных по Иркутскому району земель (13,45% всей обследованной по области территории). (Государственный доклад «О состоянии окружающей среды в Иркутской области в 2009г»).
Превышение уровня ПДК хлорорганических пестицидов в 2010г на территории ОАО «Хомутовское» Иркутского района на представительском участке поля площадью 200га (водосбор р. Куда) в верхнем почвенном горизонте залежи (1,09 ПДК весной и 0,9 ПДК осенью). (Государственный доклад «О состоянии окружающей среды в Иркутской области в 2010г»).
В 2017—2021 гг. на территории Иркутской области осуществлялся контроль 
за химическим загрязнением почвы по следующим веществам и химическим соединениям: бенз/а/пирен, кадмий, марганец, медь, мышьяк, никель, нитраты, ртуть, свинец, фтор, хром трехвалентный и цинк.
К числу приоритетных тяжелых металлов, загрязняющих почву населенных мест, относятся кадмий, ртуть, медь, свинец и цинк.
В 2021 году отмечается снижение удельного веса нестандартных проб почвы 
по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям в селитебной зоне на территории детских учреждений и детских площадок.
Почвы в зонах предполагаемого строительства аэропорта «Иркутск-Новый» будут подвергаться прямому, кумулятивному и синергическому видам воздействия. Прямое воздействие на почву создадут строительные и планировочные работы, выбросы от двигателей воздушных судов и наземного транспорта, аварийные утечки и проливы органических соединений (топлива, масел, растворителей, смазок), противогололёдная обработка химреагентами искусственных покрытий и антиобледенительными составами - воздушных судов.
Нарушение почв при ведении строительных работ приводит к истощению земель 
в результате потери плодородного слоя.
Кумулятивный характер воздействия имеют преимущественно выбросы из труб котельной, выбросы двигателей воздушных судов и автотранспорта микроэлементов (никеля, меди, хрома). Фоновое содержание указанных веществ в почве постоянно увеличивается 
в процессе эксплуатации объектов аэропорта.
Синергическое воздействие оказывают поверхностно-активные вещества, продукты разложения в почве спецжидкостей.
По данным Иркутского управления лесного хозяйства лесной массив принадлежит:
- пригородному лесничеству Иркутского лесхоза (леса I группы);
- хозяйству "Путь Ильича" (бывший колхоз) (леса II группы).
Под строительство аэродромного комплекса необходимо изъятие этих земель на площади 630га. Кроме леса, территории бывшего колхоза под строительство попадает 2,8 га культивируемых земель (сельхозугодья).
Положение уровня подземных вод полностью зависит от рельефа местности. Уровень залегания водоносного горизонта зафиксирован на отметках - 540-585м. Разгрузка осуществляется в нижележащий водоносный горизонт или по склонам долины рек Талька 
и Кривой Ручей.
Сейсмичность этого участка, как и района города Иркутска, оценивается в 8 баллов.
Комплекс аэродромных сооружений основной площадки будет располагаться 
на территории общей площадью 449,1га. На ней будут размещены: аэродром, служебно-техническая застройка и объекты навигации. Обособленно от основной площадки на удалении 
от 300 до 4000м будут располагаться приводные радиомаяки аэродрома, передающий 
в радиоцентр, метеолокатор, обзорный радиолокатор с автоматическим радиопеленгатором 
и очистные сооружения. Площадь территории обособленных участков - 18,6га. Для подъезда 
к ним необходимо построить 5 дорог технологического назначения общей протяжённостью 4,7км и потребным отводом земли - 10,8га.
Геологическое строение участка представлено аллювиальными отложениями юрского возраста, перекрытыми делювиальными четвертичными образованиями.
Ориентировочный геолого-литологический раздел участка, сверху вниз следующий:
а) от 0м до 0,2 - 0,4м - почвенно-растительный слой с корнями растений, деревьев;
б) от 0,2 - 0,3м до 1,0 - 2,6м - суглинки от твердой до текучей концепции с прослойками глины;
в) супеси желтовато-коричневые, ожелезненные, с включением щебня до 15%, от твёрдой до текучей консистенции;
г) от 1,0 - 2,6м до 3,6 - 17,0м - песками крупнозернистыми, мелкозернистыми, пылеватыми;
д) далее - песчаники, выветрившиеся, разной степени прочности.
Кроме постоянного землеотвода, для размещения аэродромного комплекса потребуется временный землеотвод для вырубки леса по противопожарным требованиям и по требованиям безопасности полётов в полосе воздушных подходов. В полосе воздушных подходов по посадке и взлёту с МК 321° потребуется вырубка леса на площади 350га (с учётом организации временного подъезда к этому участку).
В результате проведения подготовительных и земляных работ при строительстве аэропорта произойдет определённое отрицательное воздействие на почву.
Земляные работы включают в себя работы по устройству выемки и устройству насыпи:
- объём выемки - 20386,3 тыс. м3 на полный комплекс, в т. ч. 15960,1 тыс. м3 на I очередь;
- объём насыпи - 19733,1 тыс. м3 на полный комплекс, в т. ч. 13672,9 тыс. м3 на I очередь.
Кроме того, возможно загрязнение почвы поверхностными стоками.
Наибольший удельный внос примесей ожидается на водосборных площадях, включающих участки технического обслуживания ВС, стоянки спецтранспорта, перрон, РД, МС, ВПП. Основной удельный вынос примесей приходится на дождевой сток.
Для снижения воздействия на почву поверхностные стоки проходят обезвреживание 
на очистных сооружениях поверхностного стока.
Тем не менее, ежегодный объём сброса загрязняющих веществ на рельеф составит - 206,437т.
Выводы:
Остается недопустимым загрязнение почв суммарным ДДТ в ОАО «Хомутовское».
Почвы в зонах предполагаемого строительства аэропорта «Иркутск-Новый» будут подвергаться прямому, кумулятивному и синергическому видам воздействия.
Рекомендации:
Для защиты почв в местах, сопровождающихся опасностью загрязнения территории (случайным проливом топлива и т.д.), устроить площадки с искусственным покрытием.
Площадки топливохранилищ выполнить непроницаемыми.
1.7.1. Минерально-сырьевые ресурсы 
Информация о наличии действующих лицензий на право пользования недрами в границах Хомутовского сельского поселения представлена Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области (письмо № 02-66-3791/22 от 16.06.2022 г.).
На территории Хомутовского сельского поселения имеются действующие лицензии местного значения на право добычи общераспространенных полезных ископаемых (табл. 1.7.1).
Таблица 1.7.1 – Реестр участков недр местного значения на территории Хомутовского МО Иркутской области  
	№
	Вид ОПИ
	№ лицензии
	Недро-пользователь
	Вид пользования недрами
	Наименование участка
	Срок действия лицензии

	1
	Торф
	ИРир 00018 ТЭ
	ОАО «Сосновгео»
	Разведка и добыча
	Грановское-Восточная залежь
	До 31.12.2037 г.

	2
	ПГП
	ИРир 00019 ТР
	ООО «ГОРТОПСБЫТ+»
	Геологическое изучение, разведка и добыча
	Карлукский-2

	До 01.06.2027 г.

	3
	ПГП
	ИРир 00020 ТР
	ООО «Нептун»
	Геологическое изучение, разведка и добыча
	Карлукский-4
	До 01.06.2027 г.

	4
	Торф
	ИРир 00024 ТЭ
	ОАО «Сосновгео»
	Разведка и добыча
	Талькинский участок Поздняковского месторождения
	До 31.12.2028 г.

	5
	ПГП
	ИРир 00052 ТР
	ООО «Перспектива»
	Геологическое изучение, разведка и добыча
	Поздняковское месторождение
	До 01.06.2024 г.

	6
	ПГП
	ИРир 00061 ТР
	ООО «СендТрейд»
	Геологическое изучение, разведка и добыча
	Поздняковский-3
	До 10.06.2034 г.

	7
	Песок
	ИРир 00062 ТР
	ООО «СендТрейд»
	Геологическое изучение, разведка и добыча
	Талькинский-2
	До 10.06.2039 г.

	8
	ПГП
	ИРир 00063 ТР
	ООО «Стройпромснаб»
	Геологическое изучение, разведка и добыча
	Кудинский-6
	До 10.07.2024

	9
	ПГП
	ИРир 00067 ТР
	ООО «Нерудник»
	Геологическое изучение, разведка и добыча
	Поздняковский-4
	До 10.06.2030 г.

	10
	ПГП
	ИРир 00070 ТР
	ООО «Агрофирма»
	Геологическое изучение, разведка и добыча
	Кудинский-10
	До 01.02.2031 г.

	11
	Песок
	ИРир 00073 ТР
	ООО «СендТрейд»
	Геологическое изучение, разведка и добыча
	Целинный-2
	До 01.02.2032 г.

	12
	ПГП
	ИРир 00074 ТР
	ООО «Карьер Турский»
	Геологическое изучение, разведка и добыча
	Турский
	До 01.04.2030 г.

	13
	ПГП
	ИРир 00075 ТР
	ОАО «Сосновгео»
	Геологическое изучение, разведка и добыча
	Грановское «Восточная залежь-1»
	До 10.05.2041 г.

	15
	ПГП
	ИРир 00083 ТР
	ООО "Бетон-Инертсервис"
	Геологическое изучение, разведка и добыча
	Карлукский-9
	До 13.12.2044 г.

	16
	ПГП
	ИРир 00086 ТР
	ООО «Карьер «Восточная залежь-2»
	Геологическое изучение, разведка и добыча
	Грановское «Восточная залежь-2»
	До 10.05.2041 г.

	17
	Песок
	ИРир 00087 ТР
	ООО «Иркутская нерудная компания»
	Геологическое изучение, разведка и добыча
	Целинный-3
	До 20.12.2046 г.

	18
	Техническая вода
	ИРир 00514 ВЭ
	ООО «Южнобайкальское»
	Добыча
	Хомутовский-514
	До 01.12.2041 г.

	19
	Техническая вода
	ИРир 00515 ВЭ
	ООО «Южнобайкальское»
	Добыча
	Хомутовский-515
	До 01.12.2041 г.

	20
	Техническая вода
	ИРир 00582 ВЭ
	ООО «Луговое»
	Добыча
	Луговой-582
	До 01.12.2042 г.

	21
	Техническая вода
	ИРир 00583 ВЭ
	ООО «Луговое»
	Добыча
	Луговой-583
	До 01.12.2042 г.

	22
	Техническая вода
	ИРир 00585 ВЭ
	ООО «Луговое»
	Добыча
	Луговой-585
	До 01.12.2042 г.

	23
	Техническая вода
	ИРир 00607 ВЭ
	Администрация Иркутского МО
	Добыча
	Хомутовский-607
	До 01.04.2043 г.

	24
	Техническая вода
	ИРир 00635 ВЭ
	ФКУ КП-51 ГУФСИН России по Иркутской области
	Добыча
	Плишкинский-635
	До 15.02.2044 г.

	25
	Техническая вода

	ИРир 00645 ВЭ
	ООО «Новый Горный»
	Добыча
	Горный-645
	До 25.07.2044 г.

	26
	Техническая вода
	ИРир 00722 ВЭ
	АО «Иркутскнефтепродукт»
	Добыча
	Хомутовский-722
	До 31.07.2045 г.

	27
	Техническая вода
	ИРир 00750 ВЭ
	ИП Ковалев К. Ю.
	Разведка и добыча
	Кудинский-750
	До 01.06.2046 г.

	28
	Техническая вода
	ИРК013576ВЭ
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования "Хомутовский детский сад №4"
	Разведка и добыча
	Хомутовский-769
	До 04.04.2048 г.

	29
	Техническая вода
	ИРК 013568 ВР
	КУМИ администрации Иркутского районного МО, ИНН 3827016845
	Геологическое изучение, разведка и добыча
	Хомутовский-768
	До 04.04.2048 г.

	30
	Песок
	ИРК 007354ТР
	ООО "СитиСнаб"
	Геологическое изучение, разведка и добыча
	Мыс
	До 08.09.2037 г.


1.8. Санитарная очистка территории (читать в следующей редакции)
Существующее состояние
На территории Хомутовского муниципального образования образуется около 8086 тонн/год твердых коммунальных отходов от населения (население на 01.01.2021 – 20627 чел.), по данным Территориальной схемы обращения с отходами в Иркутской области, утвержденной приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 29 декабря 2017 года № 43-мпр (в редакции от 7 декабря 2021 года, приказ № 77-мпр).
На территории поселения расположены следующие населенные пункты: с. Хомутово, 
п. Горный, д. Куда, п. Плишкино, д. Позднякова, д. Талька.
В настоящее время на территории поселения действует следующая система обращения 
с твердыми коммунальными отходами: 
1. Утвержден реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории поселения: в с. Хомутово – 52 площадки на 260 контейнеров, д. Куда – 26 площадок на 130 контейнеров, д. Позднякова – 5 площадок на 25 контейнеров, д. Талька – 4 площадки на 5 контейнеров, п. Плишкино – 8 площадок на 40 контейнеров; 
2. Сформированы земельные участки под размещение площадок для временного накопления ТКО, хранение отходов на срок не более 11 месяцев;
3. Вывоз отходов осуществляется региональным оператором «РТ-НЭО ИРКУТСК» 
на полигон ТБО в г. Иркутске 5-й км Александровского тракта, эксплуатируемый МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114.
Согласно территориальной схеме обращения с отходами в Иркутской области 
на территории поселения расположены несанкционированные свалки, которые подлежат ликвидации: 
- в районе силосной ямы (38:06:100801:293) – 2,30 га;
- территория МО (38:06:100801:18094) – 0,75 га;
- территория МО (38:06:000000:3917(16)) – 0,15 га;
- территория МО (38:6:000000:3917 (10)) – 0,80 га;
- территория МО (около 38:06:000000:3917(72)) – 1,20 га;
- севернее д. Талька (38:06:100902:5074) – 0,30 га;
- поле Черемуховское (38:06:100902:5062) – 0,10 га.
Жидкие бытовые отходы от жилой и общественной застройки собираются в выгребные ямы и вывозятся на КОС, расположенные в Хомутовском МО. Очистные сооружения 
на сегодняшний день не действуют, используются только емкости-накопители для жидких бытовых отходов, после заполнения вывозятся на КОС г. Иркутска.
На территории поселения расположены 2 кладбища:
- вблизи с. Хомутово – расположено кладбище на трех земельных участках общей площадью -11,57 га;
- п. Плишкино – 8,9 га.
На территории поселения отсутствуют скотомогильники (Приложение 5.10) 
в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами в Иркутской области, утвержденной приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области 
от 29 декабря 2017 года № 43-мпр (в редакции от 7 декабря 2021 года, приказ № 77-мпр).
Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района и поселения
На территории муниципального образования отсутствуют объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО.
Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Иркутской области предусмотрены следующие мероприятия:
Ликвидация несанкционированных свалок, вывоз на полигон ТБО в г. Иркутске, расположенный на 5-м км Александровского тракта Иркутского района, эксплуатируемый МУП "Спецавтохозяйство" № в ГРОРО 38-00033-З-00758-281114 / Полигон ТКО п. Юго-Восточный Ангарский городской округ, эксплуатируемый ООО «АМП» в ГРОРО № 38-00011-З-00479-010853.
Генеральным планом Хомутовского сельского поселения предусмотрены следующие мероприятия:
1. Формирование централизованной системы сбора и вывоза ТКО. 
2. Организация селективного сбора отходов, выделение утильной части из общей массы образованных отходов. Сортировка отходов возможна на местах их образования, т.е. населением, для этого необходима установка специальных маркированных контейнеров для пластика, стекла и проч.
3. Обеспечение отдельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на перерабатывающие предприятия.
4. С целью снижения затрат на вывоз твёрдых коммунальных отходов, вовлечения ценных компонент ТКО во вторичный оборот источников сырья, рекомендуется организация пунктов приёма вторичного сырья: макулатуры, чёрного и цветного металла (бутылок из-под напитков), стеклобоя, и проч. В перспективе возможна организация приёма пластмасс и полиэтилена.   
Проектное предложение
В связи с ростом численности населения на расчетный срок, объёмы твердых коммунальных отходов ориентировочно составят около 22853 т/год (постоянное население – 58,3 тыс. чел.) и 24343 т/год (население всего – 62,1 тыс. чел.) соответственно.
Проектом предусматриваются мероприятия по сбору и удалению отходов по следующей схеме:
1) Для сбора твердых коммунальных отходов применяется система несменяемых сборников (металлические контейнеры), в соответствии с утвержденным реестром мест (площадок) накопления ТКО;
2) Проектом предусмотрены площадки для временного накопления ТКО (ЗУ КН 38:06:100902:4978, 38:06:100902:4015), со сроком хранения отходов не более 11 месяцев;
3) Вывоз отходов региональным оператором «РТ-НЭО Иркутск» на полигон ТБО 
в г. Иркутске, расположенный на 5-м км Александровского тракта Иркутского района, эксплуатируемый МУП "Спецавтохозяйство" № в ГРОРО 38-00033-З-00758-281114/Полигон ТКО п. Юго-Восточный Ангарский городской округ, эксплуатируемый ООО «АМП» в ГРОРО № 38-00011-З-00479-010853.
Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, мест отдыха населения на расстояние не менее 20, но не более 100 м. Площадки для контейнеров должны иметь: ровное асфальтовое или бетонное покрытие, уклон в сторону проезжей части 0,02%, ограждение зелеными насаждениями или какое-либо другое ограждение (кирпичное, сетчатое, бетонное и т.п.).
При временном хранении отходов (площадка для накопления ТКО) на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия:
- открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны по отношению 
к жилой застройке;
- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.);
- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.);
- по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и обособленная сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями; допускается ее присоединение 
к локальным очистным сооружениям в соответствии с техническими условиями;
- поступление загрязненного ливнестока с этой площадки в общегородскую систему дождевой канализации или сброс в ближайшие водоемы без очистки не допускается.
Удаление ЖБО будет осуществляться на КОС г. Иркутска.
Проектируемые кладбища:
- 38:06:100902:2282 – 3,8 га Иркутский р-н, поле "Церковная", расположенного: 4,4 км юго-восточнее д. Куда, 3,5 км южнее д. Талька; 
- 38:06:100902:2285 – 3,8 га Иркутский р-н, поле "Церковная", расположенного: 4,4 км юго-восточнее д. Куда, 3,5 км южнее д. Талька; 
- 38:06:100902:2073 – 10,43 га Иркутский р-н, поле "Церковная", расположенного: 4,4 км юго-восточнее д. Куда, 3,5 км южнее д. Талька.
Скотомогильники на территории поселения не предусмотрены.
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К физическим факторам окружающей среды, подверженным трансформации в результате деятельности человека, относятся шум, вибрация, электромагнитные поля и радиация, которые способны оказывать серьезное влияние на здоровье человека и могут являться причиной астеновегетативных нарушений и ряда профессиональных заболеваний.
1. Электромагнитное загрязнение
Источники электромагнитного излучения
В качестве источников элекромагнитного излучения на территории поселения можно отметить вышки сотовой связи фирм ОАО «Вымпел-Коммуникации», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «Мегафон», ООО «Т2 Мобайл», ООО «Скартел».
Основными источниками электромагнитных излучений промышленной частоты (50/60 Гц) на территории поселения являются элементы токопередающих систем различного напряжения (линии электропередачи, открытые распределительные устройства, их составные части).
Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве электрическое и магнитное поля промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются эти поля от проводов линии, достигает десятков метров.
Дальность распространения электрического поля зависит от класса напряжения ЛЭП, чем выше напряжение – тем больше зона повышенного уровня электрического поля, при этом размеры зоны не изменяются в течение времени работы ЛЭП.
Рекомендации:
Для защиты населения от воздействия электромагнитного поля на территории Хомутовского МО следует соблюдать охранные зоны линий электропередачи в соответствии с Постановлением от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Необходимо отметить, при соблюдении охранных зон линий электропередачи, со-гласно Санитарным нормам и правилам «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» от 28 февраля 1984 г. № 2971-84 защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.
2. Шумовое загрязнение
Звуковые волны делят на полезные звуки и шум. Предельный уровень шумового давления, длительность которого не приводят к преждевременным повреждениям органов слуха, равен 80–90 дБ. Если уровень звукового давления превышает 90 дБ, то это постепенно приводит к частичной, либо полной глухоте.
Источники шумового загрязнения 
Допустимый уровень шума, создаваемый любыми видами транспорта, в соответствии с санитарными нормами (СН 2.2.4/2.1.8.562–96) для территорий, непосредственно прилегающим к жилым домам, зданиям поликлиник, детских дошкольных учреждений, школ, библиотек, обращенных в сторону шума, должен составлять не более 55 дБА (максимально – 70 дБА) в дневное время и не более 45 дБА (максимально – 60 дБА) – в ночное.
Уровень шума на улицах зависит, в основном, от интенсивности транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия и технического состояния автотранспорта.
Рекомендации:
Автомобильные дороги общей сети категорий I-III следует проектировать в обход городских и сельских поселений в соответствии с СП 34.13330. В случае невозможности прокладки существующих и проектируемых дорог категорий I-III за пределами городских и сельских поселений при проектировании необходимо обеспечить беспрепятственное функционирование УДС и связанность территории городского и сельского поселения, транспортное обслуживание, безопасность и экологическую защиту прилегающей территории и застройки.
Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования и их технических зон подлежат благоустройству и озеленению с учетом технических и эксплуатационных характеристик этих объектов (согласно СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» от 01.07.2017 г.).
3. Радиационное загрязнение
По данным Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Иркутской области в 2020 году» радиационная обстановка на территории Иркутской области за последние три года не претерпела существенных изменений, в целом остается удовлетворительной и оценивается как стабильная. Мониторинг радиационной обстановки на территории Хомутовского муниципального образования не производится.
Источники радиационного загрязнения 
Основными источниками облучения населения на территории муниципального образования остаются природные и медицинские источники ионизирующего излучения. Потенциально опасные объекты по радиационной безопасности отсутствуют.
Рекомендации: 
Для объективной оценки радиационной обстановки на территории муниципального образования, обеспечения контроля облучения населения за счет основных источников ионизирующего излучения и оптимизации мероприятий по ограничению доз облучении населения, необходимо совершенствование работы по радиационно-гигиенической паспортизации и развитие Единой государственной системы учета и контроля индивидуальных доз облучения граждан, для чего необходимо:
- обеспечивать производственный контроль радиационного качества воды водоисточников в соответствии с требованиями нормативных документов, а также необходимо соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 и ФЗ «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.96;
- соблюдение требований СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009);
- обеспечить полный охват паспортизацией всех организаций, использующих ИИИ;
- совершенствовать методы контроля доз облучения населения и персонала;
- обеспечить инструментальный контроль доз облучения пациентов при проведении медицинских диагностических рентгенорадиологических исследований.
Основными проблемами в обеспечении радиационной безопасности населения муниципального образования и снижении рисков стохастических эффектов, вызываемых воздействием источников ионизирующего излучения могут быть:
- необходимость расширения радиоэкологических исследований, уделяя особое внимание определению радона и продуктов его распада в жилых и производственных зданиях; 
- активное выявление территорий с аномально высокими дозами облучения населения природными источниками ионизирующего излучения;
- усиление надзора за объектами, использующими в деятельности источники ионизирующего излучения.
С целью снижения доз медицинского облучения населения необходимо:
- обеспечивать лечебно-профилактические учреждения современными диагностическими аппаратами (малодозовыми и цифровыми аппаратами, визиографами), высокочувствительной рентгеновской пленкой, приборами индивидуального дозиметрического контроля пациентов;  
- ограничивать проведение профилактических рентгенорадиологических исследований для снижения вклада в коллективную дозу облучения населения; 
- обеспечивать проведение медицинских рентгенорадиологических исследований строго по показаниям.
Выводы:
В качестве источников элекромагнитного излучения на территории поселения можно отметить вышки сотовой связи и элементы токопередающих систем различного напряжения (воздушные линии 10-35-110 кВ).
Основными источниками облучения населения на территории муниципального образования остаются природные и медицинские источники ионизирующего излучения. Потенциально опасные объекты по радиационной безопасности отсутствуют.
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Здоровье населения и возможное влияние на него неблагоприятных факторов окружающей среды территории рассматривается и оценивается по характеристикам:
- медико-демографических показателей здоровья населения за 2006 – 2010гг;
- угрозы здоровью населения от неблагоприятных факторов окружающей среды района 
и особенно загрязнения атмосферного воздуха.
Для анализа медико-демографических показателей используются документы территориального органа Федеральной службы Государственной статистики по Иркутской области и Департамента здравоохранения Иркутской области.
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Демографическая ситуация в Хомутовском МО
К числу важнейших параметров, характеризующих состояние здоровья населения, относят медико-демографические показатели, по большинству из которых в последние годы наблюдались неблагоприятные тенденции.
Численность постоянного населения на 01.01.2011 – 12975 чел.
Социально-демографические процессы характеризуются как естественным, так 
и механическим приростом.
Таблица 3.1.10.1.1 Структура населения
	Показатель
	Численность
	Доля

	Население, всего
	12975
	

	Трудоспособное
	6562
	50,6%

	В т. ч. неработающие (в т. ч. официально)
	614 (43)
	4,7%

	           Самозанятые (в т. ч. ИП)
	1197 (247)
	9,2%

	           Работающие на предприятиях поселения
	3146
	24,2%

	           Работающие в городе Иркутске
	1605
	12,4%

	Пенсионеры
	2867
	22,1%

	Иждивенцы (дети и студенты)
	3546
	27,3%


В связи с реализацией в 2000-2005 годах мероприятий по переселению граждан с севера Иркутской области и близостью к областному образовательному центру в структуре населения численность пенсионеров, детей и студентов имеет долю около 50%, в то время как трудоспособная часть таких семей по-прежнему остается проживать и работать в северных городах. Еще одной особенностью пригородного поселения является возможность трудоспособного населения получить место работы в областном центре (12,4%).
Численность постоянного населения к 2015 году имеет тенденцию к увеличению, в связи с тем, что показатели рождаемости увеличиваются, а показатели смертности меняются незначительно. Устойчивая тенденция к расселению в пригороде также сказывается положительно. Исходя из сложившихся тенденций роста населения, построен прогноз роста численности населения.




Таблица 3.1.10.1.2. Прогноз роста численности населения
	Численность постоянного населения, чел.
	Факт 2009г
	Факт 2010г
	Оценка 2011г
	Прогноз на:

	
	
	
	
	2012г
	2013г
	2014г
	2015г

	1 вариант
	11120
	12283
	12975
	13494
	13898
	14215
	14539

	2 вариант
	11120
	12283
	12975
	13844
	14772
	15762
	16818


При построении динамики численности использован в первом варианте рост около 2,2% в год, исходя из сложившихся тенденций рождаемости, оформления собственности и прописки. Во втором варианте темп роста около 6,7%, это обусловлено реализацией на территории мероприятий по легализации имущества, утверждению Генерального плана и существующих проектов застройки, а также оформлению регистрации граждан, проживающих в ДНТ и СНТ.
Выводы:
Демографическая ситуация в Хомутовском МО благоприятная.
Характеристика онкологической заболеваемости и ее риски: в связи с отсутствием данных по Хомутовскому МО оценка роли загрязнения окружающей среды и других факторов 
в распространенности злокачественных новообразований (ЗН) не проводилась.
Рекомендации:
1. Выполнить исследования распространения раковых заболеваний отдельных локализаций, обусловленных неблагоприятными экологическими факторами.
2. Для уточнения распространенности раковых заболеваний отдельных локализаций, обусловленных экологическими факторами, необходимы дополнительные исследования.
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Система зеленых насаждений является одним из важных элементов в структуре природного комплекса и охраны окружающей среды поселений. Зеленые насаждения всех категорий обеспечивают наилучшее проветривание территории, оздоровление его воздушного бассейна и являются местами отдыха жителей.
Озеленение территорий является сложной системой, включающей:
 - участки озеленения территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары);
 - участки озеленения территорий ограниченного пользования (придомовых, школьных 
и дошкольных детских учреждений, учреждений здравоохранения, культурно-бытовых учреждений);
 - участки специального назначения (технические зоны, уличное озеленение, санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, производственные, питомники, кладбища).
Определения и характеристики основных элементов системы озеленения территорий общего пользования и специального назначения приведены в таблице.
Таблица 3.2.1. Определения и характеристики основных элементов системы озеленения (Маслов Н.В. «Градостроительная экология»).
	Определение
	Характеристика

	Парк
	Многофункциональная или специализированная озелененная территория размером, как правило, не менее 2га, с развитой системой благоустройства и рекреационной деятельности, предназначенная для периодического массового отдыха населения

	Сад
	Озелененная территория от 3,0 до 10,0га с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенная для кратковременного отдыха населения, преимущественно для детей и людей пожилого возраста

	Бульвар
	Озелененная территория линейной формы размером не менее 0,5га (с минимальной  шириной бульвара не менее 15,0м), предназначенная для массового пешеходного движения, прогулок, кратковременного отдыха, связанная с линейными планировочными элементами города: улицами, реками

	Сквер
	Компактная озелененная территория размером от 0,15га, предназначенная для повседневного кратковременного отдыха населения

	Озелененные полосы вдоль улиц и дорог
	Территория специального назначения, предназначенная для защиты пешеходов, застройки и окружающей среды от воздействия транспорта

	Питомник
	Озелененная территория специального назначения, предназначенная для выращивания посадочного материала для озеленения города, уровень озелененности достигает 95%

	Кладбище
	Озелененная территория специального назначения, выполняющая роль ритуального парка города

	Технические зоны
	Озелененная территория специального назначения, выполняющая охранные функции с ограничением хозяйственной деятельности

	Санитарные полосы
	Санитарные полосы отчуждения создаются для магистральных трубопроводов (газо- и нефтепроводов), транспортных коммуникаций (автодорог республиканского значения, железных дорог), высоковольтных линий


Зеленые насаждения являются органичной частью городской планировочной структуры и выполняют в ней важные функции:
- санитарно-гигиеническую;
- декоративно-планировочную;
- рекреационную.
Санитарно-гигиеническая функция зеленых насаждений заключается в:
- очищении атмосферного воздуха от пыли и вредных веществ, содержащихся в выбросах котельных, домовых печей, авто- и воздушного транспорта, сельскохозяйственной техники;
- ветрозащитной роли;
- фитонцидном действии;
- теплорегулирующей роли;
- влиянии на влажность воздуха;
- шумозащитной роли.
Декоративно-планировочные функции зеленых насаждений являются средством индивидуализации отдельных районов населенных пунктов. С их помощью преодолевается монотонность застройки, вызванная индустриальными методами строительства и применением типовых проектов.
Сочетание зеленых насаждений с застройкой особенно эффективно, когда зеленые насаждения входят вглубь застройки, поддерживая ее композиционно и декорируя архитектурно неинтересные поверхности и сооружения.
Рекреационное значение зеленых насаждений тесно связано с организацией отдыха жителей.
Система внутрирайонного отдыха рассчитана на жителей квартала, групп жилых домов, микрорайона и района населенных пунктов. Она включает в себя сеть спортивных площадок, площадок отдыха, размещаемых среди зеленых насаждений. Озелененные придомовые территории предназначены для игр детей, спортивных занятий, отдыха и бытовых целей.
Обеспеченность дворовыми зелеными насаждениями зависит от типов жилой застройки и должна осуществляться в соответствии с требованиями санитарного и градостроительного законодательства.
Система отдыха среди зеленых насаждений территорий общего пользования рассчитывается на жителей района или поселения. Она предусматривает сочетание кратковременного отдыха в скверах и бульварах с длительным отдыхом в парках и лесопарках.
Основным рекреационным компонентом растительности является лес, который представлен «зеленой зоной», в черте города – так называемыми «городскими лесами». Кроме лесов, обеспеченность жителей озелененными территориями дополняется компонентами «внутригородской системы зеленых насаждений».
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СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, предусматриваются пригородные зоны, 
в составе которых выделяются зеленые зоны.
Основное гигиеническое назначение зеленых зон состоит в том, чтобы способствовать улучшению микроклимата и оздоровлению воздушного бассейна населенного пункта, а также обеспечить население удобными, здоровыми и живописными местами загородного отдыха, т.е. 
и рекреационное предназначение.
Зеленые зоны городов выделяются из земель государственного лесного фонда, расположенных за пределами городской черты, с учетом площадей зон санитарной охраны, источников питьевого водоснабжения, округов санитарной охраны курортов, защитных полос вдоль железных и автомагистральных дорог, а также запретных полос особо ценных лесных массивов, противоэрозионных лесов, лесоплодовых насаждений и орехо-промысловых зон (ГОСТ 17.5.3.01-78 Состав и размер зеленых зон городов). Леса зеленых зон городов относятся 
к защитным лесам. 
Зеленая зона определяется как отношение покрытых лесом земель к общей площади рассматриваемой административной единицы. Организация зеленых зон регламентируется государственным стандартом (ГОСТ 17.5.3.01-78 «Состав и размер зеленых зон городов»). Территориальная организация зеленых зон предусматривает разделение на лесопарковую 
и лесохозяйственную части, выделение мест отдыха населения и охраняемых территорий, обеспечивающее выполнение оздоровительных и природоохранных функций леса согласно ГОСТ 17.6.3.01-78.
В зеленых зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных функций. Качество атмосферного воздуха, метод определения экологических нормативов на примере лесных экосистем должно отвечать требованиям ГОСТ Р 56165 и ГОСТ Р 56166 (СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).
Согласно нормативам, размеры общей площади зеленых зон для сельских поселений лесорастительной зоны смешанных лесов, с населением до 12 тыс. человек и при лесистости свыше 25 %, должны быть не мене 55га на 1000 человек, в т. ч. лесопарковая ее часть – 10га на 1000 человек (ГОСТ 17.5.3.01-78).
Вокруг населенных пунктов, расположенных в малолесных районах, организовываются ветрозащитные и берегоукрепительные лесные полосы, озеленение склонов, оврагов, балок. Ширина защитных лесных полос для сельских населенных пунктов должна составлять не менее 50м (СНиП 2.07. 01-89).
Рассматривая в целом зеленые зоны Хомутовского МО, необходимо отметить, что растительность зеленых зон поселков испытывает повышенную рекреационную нагрузку. Имеются скопления бытового мусора, превращающиеся в несанкционированные свалки, которые ухудшают экологическое и санитарное состояние насаждений. Уплотнение почвы снижает способность насаждений к воспроизводству и угнетает сами насаждения. Леса часто посещают как местные жители, так и приезжие. Из-за неосторожного обращения с огнем возникают очаги лесных пожаров.
Сложившийся породный состав лесных массивов зеленых зон наиболее адаптирован 
к климатическим и природным условиям местностей. В этой связи, по-видимому, нет необходимости изменять состав его флоры. Основная забота о зеленых зонах поселка должна сводиться к восстановлению их нарушенных участков и надлежащему уходу за растениями.
Что касается достаточности площадей зеленых зон для населения, то определить ее 
не представляется возможным из-за отсутствия информации.
2.3. Система озеленения поселений 
Согласно градостроительным требованиям, обеспеченность жителей города озелененными территориями складывается из суммы удельных площадей общего пользования, ограниченного пользования и специального назначения. При этом удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки городов (уровень озелененности территорий застройки) должен быть не менее 40,0% (СНиП 2.07.01.-89).
Участки озелененных территорий общего пользования являются основным звеном зеленых насаждений населенных пунктов. Они включают самые крупные планировочные элементы внутри поселковой застройки, предназначенные для отдыха всего населения: парковые насаждения, скверы, бульвары.
Основу зеленых насаждений общего пользования сел и поселков, как правило, составляют сохранившиеся естественные сосновые леса.
Существующие на сегодняшний день насаждения находятся в той или иной степени деградации. Состояние растительности и степень благоустройства территорий требуют необходимого ухода, должного содержания, постоянного улучшения почвенно-грунтовых условий, что будет способствовать жизнеспособности растений и их функциональному назначению.
Таким образом, организация поселковых парков, скверов и т.п. на существующих и вновь застраиваемых территориях, с учетом требований СНиП 2.07.01-89 по разделу «Ландшафтная архитектура и садово-парковое строительство», позволит соблюдать достаточность площадей зеленых насаждений общего пользования, а достойный агротехнический уход за растениями будет способствовать выполнению их функционального назначения.
Участки озеленения территорий ограниченного пользования (озеленение жилой общественной застройки) включают придомовые, участки школьных и дошкольных детских учреждений, здравоохранения, культурно-просветительных учреждений. Они предназначены для обеспечения комфортных условий быта (формирование эстетически выразительной пространственной среды) и повседневного отдыха вблизи жилья, улучшают эстетические качества и санитарно-гигиенические условия жилой застройки. Требуемый уровень озеленения территорий ограниченного пользования должен составлять от 40 до 60% общей площади 
в зависимости от назначения объекта (табл. 3.2.3).
Таблица 3.2.3. Озеленение территории ограниченного пользования
	Территории (участки) объектов
	Уровень озеленения (максимальная площадь озеленения), % от общей площади объекта
	Минимальная норма озеленения, м2/человека

	
	Требуемый*
	

	Придомовые
	60
	5,0 – 7,0

	Дошкольные детские учреждения
	50
	0,7 – 1,2

	Школы, профтехучилища
	40
	0,9 – 1,5

	Лечебные учреждения
	50
	1,2

	Культурно-просветительные учреждения
	60
	0,8

	Техникумы
	55
	0,2

	Промпредприятия
	
	Ориентировочно ***3м2 на работающего


Примечание:
Маслов, Н.В. Градостроительная экология [Текст]: учебное пособие / Н.В. Маслов; М-во общ.
 и проф. образования РФ. - М.: Высшая школа, 2003. - С.235.
*** СН 245-71. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. - 1972.
Рассматривая организацию озеленения территорий промышленных (производственных) предприятий, важно отметить, что она определяется особенностями функционально-технического назначения каждого из них. Площадь участков озеленения в пределах площадки предприятия, согласно СН –245-71, ориентировочно определяется из расчета 3м2 на 1 работающего, а предельный уровень озеленения должен составлять от 15 до 10% 
от производственной территории. 
Участки озеленения территорий специального назначения включают в себя озелененные территории вдоль улиц и дорог, водоохранных зон, 2 и 3 поясов санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны промышленных предприятий, питомники 
и кладбища.
Зеленые насаждения вдоль улиц и особенно центральных автомагистралей выполняют функции защиты зданий и пешеходов от шума, пыли, выхлопных газов, ветро- и снегозащиты. На дорогах сельских поселений преобладают линейные посадки (1-2 ряда деревьев) 
и кустарники. Конфигурация озеленения прерывистая (изреженная), мозаичная. Основные породы деревьев преимущественно относятся к так называемым мягко лиственным породам: тополь, осина, клен и прочие древесные породы. Состояние уличной древесно-кустарниковой растительности не может быть признано удовлетворительным. Часть растительности находится 
в той или иной степени деградации, т.к., по-видимому, подвергаются антропо- и техногенным воздействиям. Степень деградации растительности не определена, т.к. лесопатологические обследования не проводились. В целом, уличное озеленение нарушено и требует восстановления. Недостатки в системе уличного озеленения представляется возможным устранить за счет выбраковки нежизнеспособных деревьев, кустарников и их обновления.
К территориям специального назначения относятся и санитарно-защитные зоны (СЗЗ) вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания 
и здоровье человека. Критерием для определения размера СЗЗ является непревышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ в воздухе, ПДУ (предельно допустимых уровней) физического воздействия на воздух. Ширина СЗЗ определяется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Минимальный уровень (площадь) озеленения санитарно-защитных зон регламентируется в зависимости от класса опасности предприятия и ширины зоны: до 300м – 60%, от 300м до 1000м – 50%, от 100м и более – 40% (СНиП 2.07.01.-89). Со стороны селитебной территории предусматривается полоса древесно-кустарниковых насаждений не менее 50м, а при ширине СЗЗ до 100м – не менее 20м.
Размер санитарно-защитной зоны для аэропортов, аэродромов устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов исследований и измерений и оценки риска для здоровья населения (СанПиН 2.1.1.1200-03).
При этом ширина санитарно-защитных полос для осаждения аэрозолей выбросов может составлять 22-25м, в пределах полосы должно быть 7-10 рядов деревьев и кустарников.
Данные об озеленении санитарно-защитных зон предприятий Хомутовского МО отсутствуют. Однако по опыту других муниципальных образований можно предположить, что 
и в Хомутовском МО озеленение СЗЗ предприятий недостаточно. В этой связи требуется проведение работ по озеленению санитарно-защитных зон всех предприятий города 
в соответствии с действующими нормативными требованиями.
Охрана лесов, расположенных в водоохранных зонах водных объектов Хомутовского МО, должна быть направлена на предотвращение загрязнения, засорения, заиления рек и ручьев 
и истощения их вод. В лесах, расположенных в водоохранных зонах, проведение рубок главного пользования запрещается (Водный кодекс РФ № 74 – ФЗ от 03.06.2006г).
Что касается территории зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения, важно отметить, что, согласно требованиям, СанПиН 2.1.4.1110-02, территория первого пояса ЗСО должна быть озеленена, и на ней не допускается посадка высокоствольных деревьев. А на территории второго пояса санитарной зоны охраны рубка леса не производится, а также невозможно закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.
Выводы
1. Зеленый фонд Хомутовского МО представлен системой озеленения территорий общего пользования, ограниченного пользования и специального назначения.
2. Существующее состояние зеленого фонда Хомутовского МО требует разработки и внедрения общепоселковой системы озеленения.
3. Существующие площади озелененных территорий общего пользования, вероятно, не обеспечивают необходимые рекреационно-гигиенические потребности жителей поселка. Значительная часть растительности находится в состоянии деградации. Необходимо провести восстановительные работы – подсадка и посадка растений, постоянный уход за ними, должное содержание, улучшение почвенно-грунтовых условий и т.п.
4. Озеленение территорий специального назначения в значительной степени нарушено и требует реконструкции в соответствии с санитарными нормами озеленения различных структурных элементов этого вида территорий (улицы, СЗЗ, водоохранные зоны и т.д.).
2.4 Лесопарковый зеленый пояс
На территории Хомутовского муниципального образования установлены границы лесопаркового зеленого пояса города Иркутска в соответствии с Приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 29 декабря 2022 года № 66-72-мпр 
«Об установлении границ лесопаркового зеленого пояса вокруг города Иркутска».
Порядок создания лесопаркового зеленого пояса установлен Федеральным законом 
от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
В целях реализации права граждан на благоприятную окружающую среду могут создаваться лесопарковые зеленые пояса - зоны с ограниченным режимом природопользования 
и иной хозяйственной деятельности, включающие в себя территории, на которых расположены леса, водные объекты или их части, природные ландшафты, и территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему и выполняют средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции. 
Приоритетными направлениями деятельности на территории лесопаркового зеленого пояса являются: 
1) охрана окружающей среды, природных комплексов и объектов;
2) проведение научных исследований;
3) ведение эколого-просветительской работы и развитие туризма.
В целях особой охраны природных объектов, расположенных в лесопарковых зеленых поясах, устанавливается ограниченный режим природопользования и иной хозяйственной деятельности.
Ограниченный режим природопользования и иной хозяйственной деятельности 
в лесопарковых зеленых поясах осуществляется в соответствии с принципами:
1) приоритета осуществления видов деятельности и применения технологий, 
не приводящих к неблагоприятному изменению состояния природных объектов, расположенных в лесопарковых зеленых поясах;
2) сбалансированности решения социально-экономических задач и задач особой охраны природных объектов, расположенных в лесопарковых зеленых поясах.
На территориях, входящих в состав лесопарковых зеленых поясов, запрещаются:
1) использование токсичных химических препаратов, в том числе в целях охраны 
и защиты лесов, пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ;
2) размещение отходов производства и потребления I-III классов опасности;
3) размещение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, отнесенных в соответствии с настоящим Федеральным законом к объектам I категории;
4) создание объектов, не связанных с созданием объектов лесной инфраструктуры, для переработки древесины;
5) разработка месторождений полезных ископаемых, за исключением разработки месторождений минеральных вод и лечебных грязей, использования других природных лечебных ресурсов;
6) создание объектов капитального строительства (за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, трубопроводов, автомобильных дорог, железнодорожных линий, других линейных объектов и являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов зданий, строений, сооружений, а также за исключением объектов здравоохранения, образования, объектов для осуществления рекреационной деятельности, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности);
7) строительство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, устройство навозохранилищ;
8) размещение скотомогильников;
9) размещение складов ядохимикатов и минеральных удобрений. 
Рекультивация нарушенных земель, защита земель от эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления, радиоактивными и химическими веществами, заражения и других негативных воздействий в лесопарковых зеленых поясах осуществляются в приоритетном порядке.  
Границы лесопаркового зеленого пояса отображены на картографических материалах (Карта 4. Карта анализа комплексного развития территории и планируемого размещения объектов М 1:10 000).
[bookmark: _Toc373224033][bookmark: _Toc344548954]3. Характеристики зон с особыми условиями использования территории 
[bookmark: _Toc373224034][bookmark: _Toc344548955][bookmark: _Toc319424026][bookmark: _Toc217198179][bookmark: _Toc217197225]В целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, защиты территории 
от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сохранения природных ресурсов (водных, минеральных, лесных) в Хомутовском МО устанавливается ряд ограничений на градостроительное использование территории. К ним относятся:
- охранные зоны объектов электросетевого хозяйства;
- охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды;
- охранные зоны пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети;
- зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные 
и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов
- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;
- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- охранная зона тепловых сетей;
- санитарно-защитные зоны предприятий и объектов;
- приаэродромная территория;
- запретные и иные зоны с особыми условиями использования земель;
- зоны залегания полезных ископаемых.
Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры. Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды. Придорожные полосы.
3.1 Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства
[bookmark: _Toc373224035][bookmark: _Toc344548956]В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны таких объектов (согласно постановлению от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).
В границах Хомутовского МО расположены следующие объекты электросетевого хозяйства с охранными зонами: 
- ПС Хомутово 110/35/10 – 20 м;
- ПС Карлук 110/10 – 20 м; 
- ПС Пивовариха 110/35/10 – 20 м;
- ПС Урик 110/35/10 – 20 м;
- ВЛ 35 кВ Хомутово-Грановщина – 15 м;
- ВЛ 110 кВ Правобережная –Урик – 20 м;
- ВЛ 110 кВ Отпайка на ПС Хомутово – 20 м;
- ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда – 20 м;
- ВЛ 110 кВ Правобережная – Искра – 20 м;
- ВЛ 220 кВ Иркутская-Восточная – 25 м;
- ВЛ 10 кВ – 10 м;
- ТП 10/0,4 – 10 м. 
Планируемые объекты электросетевого хозяйства с охранными зонами: 
- ПС 35/10 кВ Голачева – 15 м;
- ПС 110/35/10 кВ – 20 м; 
- ПС 110/10 кВ «Аэропорт» - 20 м;
- ПС 35/10 кВ «Родник» - 15 м;
- ПС 35/10 кВ «Позднякова» - 15 м;
- ПС 35/10 кВ «Горный» - 15 м;
- ПС 35/10 кВ «Плишкино» - 15 м; 
- ВЛ 110 кВ – 20 м;
- ВЛ 35 кВ – 15 м;
- ВЛ 10 кВ – 10 м;
- РП 10 кВ – 10 м;
- ТП 10/0,4 кВ – 10 м.  
Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении.
Охранная зона воздушных линий электропередачи, проходящих через водоемы (реки, каналы, озера и т.д.), устанавливается в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по горизонтали от крайних проводов. 
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных 
в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование 
не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов
 (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 
В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м.
Охранная зона подстанций устанавливается в виде части поверхности участка земли 
и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии.
Охранная зона вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) устанавливается - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.
3.2 Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды
[bookmark: _Toc373224036][bookmark: _Toc344548957]На территории Хомутовского МО располагается стационарный пункт наблюдения ФГБУ «Иркутское УГМС»:
- агрометеорологическая станция на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100105:188, местоположение: Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Хомутово по 
ул. Тимирязева, 18-1, реестровый номер охранной зоны 38.06.2.273.
Постановление Правительства РФ от 17.03.2021 г. №392 «Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением» определяет порядок установления, изменения и прекращения существования охранной зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, входящих в государственную наблюдательную сеть и находящихся в федеральной собственности (далее соответственно - стационарные пункты наблюдений, охранная зона).
Предельные размеры охранной зоны составляют:
а) 100 метров во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений - для стационарных пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;
б) 200 метров - для стационарных пунктов наблюдений в случаях, не указанных в подпункте "а" настоящего пункта.
В границах охранной зоны запрещается: 
а) строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее - препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу 
с общей угловой шириной более 10 градусов, - на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений;
б) размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма);
в) проведение горных, геолого-разведочных и взрывных работ, а также земляных работ;
г) организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней;
д) размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха;
е) складирование удобрений, отходов производства и потребления. 
3.3 Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети
В целях обеспечения сохранности пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети могут устанавливаться охранные зоны. Положение о таких охранных зонах утверждается Правительством Российской Федерации.
Охранная зона пункта государственной геодезической сети (охранная зона пункта ГГС) является одной из видов зон с особыми условиями использования территорий. Порядок установления таких охранных зон определен постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2016 № 1037. В соответствии с указанным постановлением, органом, принимающим решение, об установлении охранной зоны, утверждающее местоположение ее границ является территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (по месту нахождения пункта ГГС).
Указанным постановлением Правительства РФ устанавливаются границы охранной зоны пункта ГГС на местности, а именно квадрат со сторонами 4 метра, которые ориентированы по сторонам света и центральной точкой которого является центр пункта.
3.4 Зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов
Зона охраняемого военного объекта
Внешняя граница зоны охраняемого военного объекта устанавливается на расстоянии, не превышающем 2 километров от внешнего ограждения территории военного объекта или, если такое ограждение отсутствует, от его внешнего периметра. Ширина зоны охраняемого военного объекта определяется с учетом норм электромагнитной совместимости и помехозащищенности оборудования, эксплуатируемого на военном объекте. Зона охраняемого военного объекта не устанавливается, если ее внешняя граница совпадает с границей запретной зоны.
В границах запретной зоны могут (при необходимости) устанавливаться зоны охраняемых военных объектов и охранные зоны военных объектов.
Охранная зона военного объекта
Граница охранной зоны военного объекта устанавливается в пределах запретной зоны (или в пределах зоны охраняемого военного объекта, если она установлена) на территории, непосредственно примыкающей к внешнему ограждению территории военного объекта или, если такое ограждение отсутствует, к его внешнему периметру:
а) на расстоянии, не превышающем 400 метров, 
- для военных объектов, на которых хранятся боеприпасы, ракеты, взрывчатые, радиоактивные, отравляющие, химически и биологически опасные вещества, легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, а также горюче-смазочные материалы;
б) на расстоянии, не превышающем 100 метров, - для прочих военных объектов.
Запретные и специальные зоны
В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации № 405 от 05.05.2014 г. об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель. На территории Хомутовского МО расположен объект, для которого установлена запретная зона. 
В границах запретной зоны запрещается или ограничивается хозяйственная и иная деятельность с целью обеспечения безопасности населения при функционировании данного объекта и возникновении на нем чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или совершении террористического акта.
Запретные зоны и специальные зоны являются территориями с особыми условиями использования находящихся в их границах земельных участков.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 27.07.2017 N 890)
Внешняя граница специальной зоны устанавливается на расстоянии не более чем 400 метров от внешнего ограждения территории военного объекта или, если такое ограждение отсутствует, от его внешнего периметра, за исключением внешних границ ранее установленных специальных зон.
Внешние границы специальной зоны могут оборудоваться ограждением. Требования 
к ограждению специальной зоны определяются руководителем федерального органа исполнительной власти (федерального государственного органа), в ведении которого находится военный объект.
Для военных объектов, расположенных в границах населенных пунктов, запретная зона 
и специальная зона устанавливаются по внешнему ограждению территории военного объекта или, если такое ограждение отсутствует, по его внешнему периметру.
Для военных объектов, расположенных вне населенных пунктов, внешняя граница запретной зоны устанавливается на расстоянии не более чем 3 километра от внешнего ограждения территории военного объекта или, если такое ограждение отсутствует, от его внешнего периметра. Ширина запретной зоны военного объекта определяется величиной расчетного радиуса воздействия поражающих факторов военного объекта, возникающих при нарушении его нормального функционирования вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций.
3.5 Придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий
В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения, устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог.
Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами. Ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории дороги и с учетом ее перспективного развития (Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации").
Таблица 3.5 – Придорожные полосы автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
	Реестровый номер
	Наименование автомобильной дороги
	Техническая категория
	Тип покрытия
	Придорожная полоса

	1
	2
	5
	6
	7

	25 ОП МЗ 25Н-056
	Иркутск – Усть-Ордынский
	II
	Тип покрытия - усовершенствованный
	75*

	25 ОП МЗ 25Н-219
	Куда – Талька - Позднякова
	IV
	Тип покрытия - усовершенствованный
	50*

	25 ОП МЗ 25Н-220
	Куда – Хомутово - Турская
	IV
	Тип покрытия - усовершенствованный
	50*

	25 ОП МЗ 25Н-222
	Обход Грановщина – Урик - Хомутово
	IV
	Тип покрытия - усовершенствованный
	0*

	25 ОП МЗ 25Н-257
	Хомутово – Урик – Усть-Куда
	IV
	Тип покрытия - усовершенствованный
	0*

	
	
	
	
	

	25 ОП МЗ 25Н-242
	Подъезд к п. Плишкино**
	IV
	Тип покрытия - усовершенствованный
	50*


Приложение:
* - придорожная полоса установлена в соответствии с Приказом Министерством транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области от 1 апреля 2022г. №61-10-мпр. В графической части данные придорожные полосы не отображаются ввиду отсутствия сведений о них в ЕГРН.
**- В соответствии с приложением 2 Распоряжения Министерства имущественных отношений Иркутской области №869/И от 26.06.2020г. участки указанных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения не соответствует критериям отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области.
3.6 Зоны затопления и подтопления
В зону затопления частично попадает существующая жилая застройка. Объекты социального культурного и бытового значения в эту зону не попадают. Граница затопления отображена на карте анализа комплексного развития территории поселения.
В соответствии со статьей 67.1 Водного Кодекса Российской Федерации; Положением 
о зонах затопления, подтопления, утвержденным постановлением Правительства РФ 
от 18.04.2014 г. № 360 (с изменениями на 7 сентября 2019 г.) на территории Хомутовского муниципального образования Иркутского района установлены:
1) Зона затопления территории, прилегающей к реке Куда в с. Хомутово Иркутского района Иркутской области (часть зоны затопления, полностью расположенная 
в границах населенного пункта). Сведения внесены в ЕГРН, реестровый номер ЗОУИТ - 38:06-6.841.
2) Зона затопления территории, прилегающей к реке Куда в д. Куда Иркутского района Иркутской области (часть зоны затопления, полностью расположенная в границах населенного пункта). Сведения внесены в ЕГРН, реестровый номер ЗОУИТ - 
38:06-6.842.
3) Зона затопления территории, прилегающей к реке Куда в д. Позднякова Иркутского района Иркутской области (часть зоны затопления, полностью расположенная 
в границах населенного пункта). Сведения внесены в ЕГРН, реестровый номер ЗОУИТ - 38:06-6.865.
Зоны затопления, подтопления устанавливаются или изменяются решением Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных органов) на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об установлении границ зон затопления, подтопления (далее - предложения) и сведений о границах этих зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ этих зон, перечень координат характерных границ таких зон в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
Зоны затопления, подтопления считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зонах затопления, подтопления, соответствующих изменений в сведения о таких зонах в Единый государственный реестр недвижимости.
В соответствии со ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации" от 03.06.2006 
N 74-ФЗ (ред. от 03.08.2018) в границах зон затопления запрещается:
1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов 
от затопления, подтопления;
2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
3.7 Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы
В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных территорий устанавливаются водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы ("Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ).
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров.
Зоны охраны водоемов подразделяются на:
- водоохранные зоны водных объектов;
- прибрежные защитные полосы водных объектов;
- береговые полосы.
Зоны охраны наиболее крупных водоемов Хомутовского муниципального образования, устанавливаются в соответствии с Водным кодексом РФ №74-ФЗ от 03.06.2006 г.
Таблица 3.3.7 Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы водных объектов Хомутовского муниципального образования
	Наименование водотока
	Длина реки, км
	Водоохранная зона, м
	Прибрежная полоса, м
	Береговая полоса, м

	р. Куда
	226
	ЗОУИТ 38:06-6.1227
	ЗОУИТ 38:06-6.1228
	20

	р. Талька
	15
	ЗОУИТ 38:06-6.1259
	ЗОУИТ 38:06-6.1280
	20

	р. Васина 
	-
	ЗОУИТ 38:06-6.1263
	ЗОУИТ 38:06-6.1261
	20

	р. Долога
	-
	ЗОУИТ 38:06-6.1256
	ЗОУИТ 38:06-6.1257
	20

	р. Ушаковка
	77
	200
	200
	20

	р. Мал. Кот
	35
	100
	50
	20

	р. Падь Топка
	12
	100
	50
	20



Размеры зон охраны водоемов, не имеющих название необходимо принимать 
в соответствии со статьей 6 и 65 Водного кодекса РФ.
В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов 
в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых,в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").  
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством 
и законодательством в области охраны окружающей среды. 
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями 
в границах водоохранных зон запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
[bookmark: sub_604]На водных объектах общего пользования (береговые полосы) могут быть запрещены забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 
3.8. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения Хомутовского МО являются преимущественно подземные воды, либо подземные воды и поверхностные водоемы.
В соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110–02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).
Необходимо установить зоны санитарной охраны водозаборных скважин – первый пояс (строгого режима) на расстоянии не менее 50 м от водозабора - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана 
от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, 
на которых они расположены.
ЗСО организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов и площадок всех водопроводных сооружений. Второй 
и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом 
из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных 
на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Санитарные мероприятия на территории первого пояса выполняются коммунально-хозяйственными органами или другими владельцами водопроводов.
Санитарные мероприятия на территориях второго и третьего поясов должны выполняться владельцами объектов, оказывающих или способных оказать отрицательное влияние на качество воды источника.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. Ширину СЗ полосы водоводов следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м, при отсутствии – не менее 10 м по обе стороны водопровода.
Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов 
В пределах СЗ полосы должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территориям свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников. Прокладка магистральных водоводов не допускается также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Мероприятия по первому поясу
Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
Не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, 
не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. 
Мероприятия по второму и третьему поясам
Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.
Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов 
и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.
Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.
Мероприятия по второму поясу
Кроме перечисленных выше мероприятий, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.
Не допускается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации,
навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий 
и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.      
Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).    
Как правило, территории первого и второго поясов ЗСО скважин не определены, не огорожены, не охраняются, захламлены бытовыми отходами, не спланированы. На территории первого и второго поясов ЗСО расположены жилые дома с приусадебными участками. 
3.9. Охранная зона тепловых сетей
Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей». Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей (далее по тексту - Типовые правила) должны выполняться предприятиями и организациями независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и эксплуатацию тепловых сетей на территории городов и других населенных пунктов, а также переустройство и эксплуатацию дорог, трамвайных 
и железнодорожных путей, переездов, зеленых насаждений, подземных и надземных сооружений в непосредственной близости от тепловых сетей.
Охране подлежит весь комплекс сооружений и устройств, входящих в тепловую сеть: трубопроводы и камеры с запорной и регулирующей арматурой и контрольно-измерительными приборами, компенсаторы, опоры, насосные станции, баки-аккумуляторы горячей воды, центральные и индивидуальные тепловые пункты, электрооборудование управления задвижками, кабели устройств связи и телемеханики.
Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.
В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту:
- размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;
- загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;
- устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды 
и т.п.;
- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы; 
- производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких 
и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;
- проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;
- снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);
- занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.
3.10. Зоны залегания полезных ископаемых 
Поздняковское II, месторождение песчано-гравийных смесей (738)
Месторождение расположено в 27км северо-восточнее ЖД-станции Иркутск-Сортировочный и в 5,5км северо-восточнее д. Позднякова. Месторождение песчано-гравийных материалов находится на левобережье реки Куды, между устьями ручьев Мара и Кривой Ручей, в пределах восточного фланга Поздняковской залежи Поздняковского месторождения торфа. Геологоразведочные работы выполнены ГП «Сосновгеолсервис» в 1995г. Участок месторождения сложен четвертичными песчано-гравийными отложениями низкой и высокой пойм р. Куды, залегающими на коренном цоколе алевропесчаников. Песчано-галечные отложения представлены галькой и песком мощностью от 1,2 до 7,6м. (При средней мощности 4м). 
Выход гравия из смеси составляет 50,3%, песка - 49,7%. В целом, в основной своей массе (80-90) гравий-отсев может быть использован для изготовления бетонов марки 200 и ниже, для асфальтобетонных смесей марок П и Ш. Пески-отсевы можно использовать для штукатурных работ, а после обогащения отмывкой - в качестве мелкого заполнителя тяжелых бетонов. 
Площадь подсчета запасов - 729,72тыс. куб. м. Запасы песчано-гравийной смеси утверждены ТКЗ «Иркутскгеолком» (протокол № 311 от 15.04.1996г) в количестве:
- 749тыс. куб. м. по категории С1;
- 2512тыс. куб. м. по категории С2. 
Месторождение учтено государственным балансом и находится в резерве области 
с утвержденными запасами.

Кудинское проявление строительных песков (1459)
Расположено в 2км на северо-восток от д. Куда, в 0,6км на юго-запад от д. Талька 
и в 23 км от г. Иркутска, на пахотных площадях. Месторождение приурочено к первой надпойменной террасе pек Куда и Талька, представляет собой залежь песков протяженностью 
3 км, ориентированную по р. Талька. Средняя ширина залежи - 250м. Мощность песков колеблется от 3 до 9,7м (При средней - 4,4м). Мощность вскрыши от 1 до 2м. По модулю крупности пески относятся к очень мелким пескам и пригодны для приготовления штукатурных и кладочных растворов. Подсчитанные запасы в пределах изученной части составляют 4000тыс. куб.м. по категории С2. Госбалансом это проявление не учтено. В случае его востребования промышленностью рекомендуется:
- проведение разведочных работ;
- лабораторно-технологических исследования, в соответствии с действующими ГОСТами;
 - утверждение запасов ТКЗ.

Хомутовское месторождение кирпичных глин (490)
Находится в 20км к северу от г. Иркутска, в 4,5км к северо-западу от с. Хомутово. Детально разведано ГГП «Сосновгеология» в 1989 году. 
Представлено пластообразной залежью четвертичных глин размером 1,8><0,4км, мощностью 2-7,7м, мощность вскрыши (почва) - 0,5м. 
Число пластичности - 5,44-13,84, воздушная усадка - 7,6-10,5%. 
По заключению Иркутского филиала Росоргтехстрома глины с добавлением отощителя (опилки, зола) пригодны для изготовления кирпича марок 150-200. Гортехнические 
и гидротехнические условия разработки месторождения благоприятные.
Запасы глин по категориям B+С1 - 852 тыс. куб. м. (В = 207тыс. куб. м, C1 = 645тыс. куб. м) и категории С2 - 3811тыс. куб. м, утверждены НТС ПГП «Сосновгеология» (протокол 
от 10.04.1990г), учтены Госбалансом и находятся в резерве области.

Кудинский участок песчано-гравийных смесей (697)
Месторождение расположено в 22км к северо-востоку от г. Иркутска, между с. Хомутово и д. Куда. В геологическом строении месторождении принимают участие верхнечетвертичные осадки и песчаники юрского возраста. Гравийно-песчаная толща залегает в виде горизонтально лежащего пласта средней мощностью 4,4м. По своему механическому составу песчано-гравийная смесь состоит из 61,24% гравия и 38,76% песка. По результатам лабораторных испытаний гравий-отсев может использоваться для приготовления бетонов всех марок, песок-отсев пригоден для бетонов марок 150 и выше и растворов. Площадь месторождения - 4662,5тыс. кв. м. Запасы песчано-гравийной смеси утверждены ТС треста «Сибгеолнеруд» (протокол № 48 от 10.11.1955г) в количестве 22800тыс. куб. м по категории С1. Учтены в полном объеме Госбалансом и находятся в резерве области.
3.11. Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов 
В соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки ландшафтно-рекреационной зоной, зонами отдыха, санитарно-защитными зонами (СЗЗ).
Территория СЗЗ предназначена для:
- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);
- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;
- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.
Нормативные размеры СЗЗ установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии 
с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов. 
Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации 
и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данных натурных наблюдений для действующих предприятий.
В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:
а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;
б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Размеры нормативных СЗЗ в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 представлены в таблице.
Таблица 3.3.11. Перечень санитарно-защитных зон предприятий, коммунально-складских и сельскохозяйственных объектов Хомутовского муниципального образования
	№
	Наименование предприятий
	Класс объекта, размер СЗЗ, м
	Статус объекта

	1.
	Производственная база
	класс объекта по санитарной классификации – IV, размер санитарно-защитной зоны – 100м
	Существующее

	2.
	АООТ «РТП Иркутское»
(в районе з.у.38:06:100105:32)
	класс объекта по санитарной классификации – IV, размер санитарно-защитной зоны – 100м
	Существующее

	3.
	ООО «Дизель-Сервис» (территория бывшего ремонтного завода Иркутский)
	класс объекта по санитарной классификации – V, размер санитарно-защитной зоны – 50м
	Существующее

	4.
	ООО «Хомутовское МТС»
	класс объекта по санитарной классификации – IV, размер санитарно-защитной зоны – 100м
	Существующее

	5.
	Производственная база ОАО «Барки» (пилорама)
	класс объекта по санитарной классификации – IV, размер санитарно-защитной зоны – 100м
	Существующее

	6
	«Сириус-СВ» (сельскохозяйственное предприятие)
	класс объекта по санитарной классификации – IV, размер санитарно-защитной зоны – 100м
	Существующее

	7
	КФХ (животноводство)
	класс объекта по санитарной классификации – IV, размер санитарно-защитной зоны – 100м
	Существующие

	8
	Территория для размещения с/х объектов, КФХ 4-5 класса опасности
	класс объекта по санитарной классификации – IV, размер санитарно-защитной зоны – 100м
	Планируемые

	9
	Территория для размещения планируемого свинокомплекса
	класс объекта по санитарной классификации – I, размер санитарно-защитной зоны – 1000м
	Планируемый

	10
	МТФ ОАО «Барки»
	класс объекта по санитарной классификации – III, размер санитарно-защитной зоны – 300м
	Существующее

	11
	База ОАО «Луговое» (территория бывшей птицефабрики)
	класс объекта по санитарной классификации – IV, размер санитарно-защитной зоны – 100м
	Существующее

	12.
	Пилорамы (деревопереработка)

	класс объекта по санитарной классификации – IV, размер санитарно-защитной зоны – 100м
	Существующие

	13
	Производственные базы (производственные объекты 4-5 класса опасности)
	класс объекта по санитарной классификации – IV, размер санитарно-защитной зоны – 100м
	Существующие

	14
	Территория для размещения производственных объектов 4-5 класса опасности
	класс объекта по санитарной классификации – IV, размер санитарно-защитной зоны – 100м
	Планируемые

	15
	Завод железобетонных изделий 
	класс объекта по санитарной классификации – III, размер санитарно-защитной зоны – 300м
	Существующее

	16
	Тепличное хозяйство
	класс объекта по санитарной классификации – V, размер санитарно-защитной зоны – 50м
	Существующие

	17
	ООО СибСтальСтрой
	класс объекта по санитарной классификации – IV, размер санитарно-защитной зоны – 100м
	Существующее

	18
	ООО «Сварог»
	класс объекта по санитарной классификации – IV, размер санитарно-защитной зоны – 100м
	Существующее

	19
	ООО «Белорусский торговый дом»
	Установлена проектом СЗЗ
	Существующее 

	20
	ООО «Госстрой»
	класс объекта по санитарной классификации – III, реестровый номер 38:06-6.1428
	Существующее 

	21
	Асфальтобетонный завод (две производственные площадки)
	класс объекта по санитарной классификации – II, размер санитарно-защитной зоны – 500м
	Существующие

	22
	Недропользование (песок, ПГС)
	класс объекта по санитарной классификации – IV, размер санитарно-защитной зоны – 100м
	Существующие

	23
	Недропользование (песок, ПГС)
	класс объекта по санитарной классификации – IV, размер санитарно-защитной зоны – 100м
	Планируемые

	24
	МТФ ООО «Молочная река»
	класс объекта по санитарной классификации – VI, размер санитарно-защитной зоны – 100м
	Существующее

	25
	Конеферма
	класс объекта по санитарной классификации – V, размер санитарно-защитной зоны – 50м
	Существующее

	26
	Кудинское кладбище
	класс объекта по санитарной классификации – IV, размер санитарно-защитной зоны – 100м
	Существующие

	27
	Кладбище п. Плишкино
	класс объекта по санитарной классификации – IV, размер санитарно-защитной зоны – 100м
	Существующие

	28
	Новое кладбище д. Куда
	класс объекта по санитарной классификации – IV, размер санитарно-защитной зоны – 100м
	Планируемый

	29
	Котельные твердотопливные
	класс объекта по санитарной классификации – V, размер санитарно-защитной зоны – 50м*
	Существующее

	30
	Котельные твердотопливные
	класс объекта по санитарной классификации – V, размер санитарно-защитной зоны – 50м*
	Планируемые

	31
	АЗС
более 3-х топливораздаточных колоно
	класс объекта по санитарной классификации – IV, размер санитарно-защитной зоны – 100м
	Существующие

	32
	АЗС (с. Хомутово, ул. Трактовая, 3)
более 3-х топливораздаточных колонок
	класс объекта по санитарной классификации – IV, реестровый номер 38:06-6.814
	Существующее

	33
	АЗС
менее 3-х топливораздаточных колонок
	класс объекта по санитарной классификации – V, размер санитарно-защитной зоны – 50м
	Существующие

	34
	СТО, автосервис
	класс объекта по санитарной классификации – V, размер санитарно-защитной зоны – 50м
	Существующие

	35
	Мусороперегрузочная станция
	класс объекта по санитарной классификации – IV, размер санитарно-защитной зоны – 100м
	Планируемая

	36
	Канализационные насосные станции
	класс объекта по санитарной классификации – V, размер санитарно-защитной зоны – 20м
	Планируемые

	37
	Ливневые очистные сооружения
	класс объекта по санитарной классификации – V, размер санитарно-защитной зоны – 50м
	Планируемые



В соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 для предприятий требуется установление СЗЗ с соответствующим уровнем её озеленения, что позволит установить санитарно-защитный барьер между промышленной и селитебной территориями. Достаточность нормативного размера СЗЗ подтверждается расчётами рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе при разработке проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ). Проекты ПДВ для предприятий района отсутствуют. Возможность для их организации имеется. Объектов социальной инфраструктуры, расположенных в нормативных СЗЗ, нет. Часть жилых зданий попадает на территорию СЗЗ.
* Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений. Для котельных, действующих на территории поселения принята минимальная санитарно-защитная зона (V класс, СЗЗ – 50 м), в связи с небольшой мощностью и отсутствием разработанных проектов санитарно-защитных зон.
Рекомендации:
Требуется разработка проектов ПДВ и обоснование достаточности нормативных размеров СЗЗ для обеспечения нормативного качества атмосферного воздуха.
3.12. Приаэродромная территория дополнена пунктом
В границы приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Иркутск (реестровый номер 38:00-6.667) попадают населенные пункты Хомутовского сельского поселения п. Горный и п. Плишкино.
Порядок установления приаэродромной территории определяет Постановление Правительства РФ от 02.12.2017 года №1460 «Положение о приаэродромной территории» (с изм. на 02.12.2021 г.). Приаэродромная территория устанавливается бессрочно.
На приаэродромной территории выделяются подзоны, предусмотренные статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. Выделение подзон осуществляется следующим образом:
а) первая и вторая подзоны - по внешним границам земельных участков, предоставленных для размещения и эксплуатации зданий, сооружений и оборудования, подлежащих размещению в указанных подзонах, отграничивающим такие земельные участки от земельных участков, предназначенных для иных целей;
б) третья подзона - в границах полос воздушных подходов, установленных в соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. N 138 "Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации";
в) четвертая подзона - по границам зон действия средств радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов и авиационной электросвязи, обозначенным в аэронавигационном паспорте аэродрома гражданской авиации и инструкции по производству полетов в районе аэродрома государственной (экспериментальной) авиации;
г) пятая подзона - по границам, установленным исходя из требований безопасности полетов и промышленной безопасности опасных производственных объектов с учетом максимального радиуса зон поражения в случаях происшествий техногенного характера на опасных производственных объектах;
д) шестая подзона - по границам, установленным на удалении 15 километров 
от контрольной точки аэродрома;
е) седьмая подзона - по границам, установленным согласно методике установления седьмой подзоны приаэродромной территории, расчета и оценки рисков для здоровья человека, указанной в пункте 5_4 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации (далее - методика установления седьмой подзоны). Зонирование седьмой подзоны осуществляется в соответствии с методикой установления седьмой подзоны с учетом возможности применения мер по предупреждению и (или) устранению негативного физического воздействия. 
В границы Хомутовского муниципального образования попадают третья, четвертая 
и шестая подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Иркутск (реестровые номера 38:00-6.700, 38:00-6.693, 38:00-6.699 соответственно).
4. Градоэкологические проблемы
Таблица 3.4. Градоэкологические проблемы и мероприятия по их устранению
	Проблемы
	Мероприятия
	Основание

	1. Загрязнение поверхностных вод

	1.1. Загрязнение поверхностных водоемов района хозяйственно-бытовыми и поверхностными (ливневыми) сточными водами

	1.Строительство очистных сооружений.
2. Ликвидация выгребов и накопителей в водоохранных зонах; организация сбора и отведения хоз.- фекальных сточных вод на очистные сооружения, согласно требованиям, СНиП 2.04.03-85. 
3. Ликвидация всех стихийных и несанкционированных свалок в прибрежной зоне р. Куда.
4. Организация системы сбора и вывоза ТКО с сельских поселений, садоводств и мест отдыха туристов. 
5. Проведение эколого-просветительной и разъяснительной работы с туристами и населением. 
	СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85. 
СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".   


	1.2. Использование водных объектов для рекреационных целей
	1. Разработка мероприятий по охране водных объектов.
2. Оборудование зон массового отдыха туалетами и мусоросборниками
	Водный кодекс № 74-Ф3 от 03.06.2006 г. 

	1.3. Нарушение санитарно-гигиенических требований эксплуатации выгребов, отсутствие организации поверхностного стока атмосферных и талых вод
	1. Организация надлежащей эксплуатации канализационных объектов (выгребов).
2. Организация сбора и отведения хозфекальных сточных вод на очистные сооружения.
3. Организация  поверхностных стоков со всей территории посёлков на очистные сооружения
	СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".    

	1.4. Нарушение водоохранных зон и прибрежных полос водоёмов
	1.Установление органами местного самоуправления правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территориях МО, для личных и бытовых нужд.
2. Вынос из береговых полос строений, жилых домов, хозяйственных объектов и т.п.
3.Контроль над соблюдением ВЗ и ПЗП водоёмов при строительстве курортно-гостиничных и жилых объектов.
4.Осуществление мероприятий по охране водных объектов, в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами, физическими и юридическими лицами при использовании водных объектов. 
5. Усиление государственного контроля и надзора над использованием и охраной водных объектов.
6. Озеленение и очистка прибрежных защитных полос и водоохранных зон; благоустройство территорий. 
	Водный кодекс № 74-Ф3 от 03.06.2006 г.
СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 


	1.5. Улучшение снабжения населения населённых пунктов питьевой водой, подача воды потребителям без ограничения

	1. Проведение инвентаризации всех источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения населения питьевой водой.
2. Разработка и реализация проектов зон санитарной охраны водозаборных сооружений.
3. Капитальный ремонт и доведение состояния водозаборных объектов до установленных санитарно-технических норм. 

	Закон РФ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» 52ФЗ от 30.03.1999 г.
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».  

	2. Загрязнение подземных вод

	2.1. Загрязнение подземных вод 
	1. Разработка решений по охране подземных вод района.
2. Организация I пояса зон санитарной охраны водозаборных сооружений.
3. Соблюдение требований СанПиН по части содержания и эксплуатации водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения.  
4. Проведение мероприятий по улучшению качества воды. 

	СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов».
СП 2.1.5.1059–01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».
Закон РФ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения»      52ФЗ от 30.03.1999 г.
СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".     

	3. Загрязнение атмосферного воздуха

	3.1. Загрязнение атмосферного воздуха
	1. Выявление главных источников загрязнения.
2. Для уменьшения воздействия выбросов от котельных требуется их перевод на альтернативные виды топлива (газ) и работа от электричества. 


	Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 7ФЗ от 10.01.2001 г.
Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» 96ФЗ от 04.05.1999 г.  
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».  

	4. Загрязнение почв

	4.1. Загрязнение почв территории поселения пестицидами и другими химическими элементами 
	1.Проведение мониторинга загрязнения почвы.
2. Рекультивация нарушенных земель.
3. До начала освоения выбранной территории под строительство аэропорта необходимо провести подробное изучение этой зоны на присутствие уникальных типов растений, животных. Предусмотреть меры по их сохранению, а также разработать комплекс мероприятий по охране растительного и животного мира (компенсация потерь от вырубки лесов, утрата лугов и пастбищ, потери от деградации растительного и животного мира).
4. Для защиты почв в местах, сопровождающихся опасностью загрязнения территории (случайным проливом топлива и т.д.), устроить площадки с искусственным покрытием.5. Обвалование и площадки топливохранилищ выполнить непроницаемыми. 
	СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".   
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 7ФЗ от 10.01.2001 г. 
    




	4.2. Несовершенная система обращения с твердыми коммунальными отходами и хозяйственно-бытовыми стоками. 
4.3. Нарушения эксплуатации канализационных выгребов.
4.4. Отсутствие утилизации в частном секторе отходов и содержимого выгребов. 
	1. Организация централизованного сбора и вывоза ТКО. 
2. Оборудование контейнерных площадок с контейнерами для сбора мусора.
3. Реконструкция канализационных очистных сооружений в муниципальном образовании.
4. Ликвидация несанкционированных свалок на побережье реки Куда.
5. Установка мусорных урн в общественных местах.
6. Проведение разъяснительной работы с туристами.
7. С целью качественного улучшения и понижения устойчивости природных ландшафтов необходимо быстрейшее санирование территорий, занятых несанкционированными свалками ТКО. 
8.Утилизация медицинских отходов лечебно-профилактических учреждений за счет.  

	СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".  

	4.5. Образование несанкционированных свалок в районах частного сектора, садоводств, ВЗ и ПЗП
	Ликвидация несанкционированных свалок
	СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". 
Водный кодекс РФ №74–ФЗ от 03.06.2006 г.  

	5. Экологотерриториальные проблемы

	5.1. Отсутствие прибрежных защитных полос (ПЗП) и водоохранных зон (ВЗ) водных объектов 

	1.Установление размеров и организация ВЗ водных объектов.
2. Осуществление строгого контроля над «Регламентом использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос» водных объектов
	Водный кодекс РФ №74–ФЗ от 03.06.2006 г.
 


	5.2. Отсутствие зон санитарной охраны водозаборов
	1.Установление и организация I пояса зон санитарной охраны скважин.
2. Расчёт и утверждение размеров II и III поясов зон санитарной охраны скважин.
3. Организация зон санитарной охраны всех водозаборов. 
	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

	5.3. Нахождение жилых домов на территории СЗЗ промышленных предприятий
	1. Инвентаризация всех источников выбросов вредных веществ в атмосферу. 
2. Установление санитарно-защитных зон для всех производственных и коммунально-складских территорий поселения. 
3. Минимизация воздействия на население (концентрация веществ менее 0,1 ПДК). 
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Закон РФ «О санитарно – эпидемическом благополучии населения» 52-ФЗ от 30.03.1999.
Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» 96ФЗ от 04.05.1999 г.

	6. Организационно–управленческие

	6.1. Отсутствие системы экологического мониторинга источников загрязнения окружающей среды 
	Разработка системы экологического мониторинга источников загрязнения, позволяющей оценить состояние атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы, физического загрязнения территории МО
	Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7 –ФЗ от 10.01.01г. 
Водный кодекс РФ № 74-Ф3 от 03.06.2006 г. 
Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» 96ФЗ от 04.05.1999 г.  

	6.2. Отсутствие режима пользования ПЗП и ВЗ на водных объектах 
	1. Разработка проектов ВЗ и ПЗП всех водных объектов Хомутовского МО с учетом новой редакции Водного кодекса РФ от 03.06.06г №74–ФЗ.
2. Установление органами местного самоуправления правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территориях МО, для личных и бытовых нужд.
3. Установление контроля над режимом использования территорий ВЗ и ПЗП водных объектов города
	Водный кодекс РФ № 74-Ф3 от 03.06.2006г

	6.3. Отсутствие рекреационных зон на водных объектах 
	 Выделить и согласовать в установленном порядке участки для зон отдыха на реке Куда. В зонах отдыха должны быть благоустроены пляжи, сооружены туалеты, организован лабораторный контроль воды и почвы. 
	СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.  

	6.4. Отсутствие системы непрерывного экологического образования (просвещения) и воспитания населения с целью формирования экологического мировоззрения (культуры)
	1. Преподавание основ экологических знаний в образовательных учреждениях. 
2. Создание общественных организаций охраны природы и природопользования. 
3. Распространение экологических знаний через средства массовой информации, за счет мероприятий учреждений культуры, природоохранных учреждений, за счет спортивных мероприятий и туризма. 
	Маслов, Н.В. Градостроительная экология: учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2003. – С.160.
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7 –ФЗ от 10.01.01г (статьи 71-74)


5. Охрана окружающей среды 
Оценка современного экологического состояния окружающей среды Хомутовского муниципального образования выявила ряд градоэкологических проблем. По их устранению предложен комплекс мероприятий.
Проектные решения Генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортных условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии города.
Оптимизация экологической обстановки в рамках Генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства.
В ниже приведенной таблице представлен комплекс градоэкологических мероприятий, предусмотренных Генеральным планом. Их реализация позволит снизить уровень загрязнения объектов окружающей среды до санитарно-гигиенических нормативов, будет способствовать улучшению социально-бытовых условий и состояния здоровья населения.
Таблица 5.1. Мероприятия по охране окружающей среды
	Цель
	Мероприятия

	1. Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха
	1. Проведение инвентаризации всех источников выбросов вредных веществ в атмосферу;
2. Перевод всех котельных с твердого топлива на альтернативное топливо (газ);
3. Обеспечение максимально возможного уровня очистки отходящих газов, для всех существующих промышленных 
и коммунальных объектов в соответствии с требованиями экологического законодательства; 
4. Установление санитарно-защитных зон для всех предприятий, осуществляющих выбросы в окружающую среду;
5. Вынос жилья из установленных санитарно-защитных зон предприятий;
6. Размещение проектируемого жилфонда и объектов соцкультбыта с учетом зон с особыми условиями использования территории;
7. Размещение предприятий, оказывающих влияние 
на окружающую среду с учетом климатических особенностей территории;
8. Организация и благоустройство СЗЗ в соответствии с СанПиНом СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (ред. от 25.04.2014) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 
9. Перевод автомобильного транспорта на топливо с улучшенными экологическими характеристиками. Для снижения токсичности выбросов автотранспорта необходимо применение каталитических и кислородосодержащих добавок в моторное топливо, улучшение свойств смазочных материалов и технических жидкостей;
10. Планирование озеленения вдоль проектируемых дорог и улиц. 

	2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов
	1. Разработка проектов ВЗ и ПЗП всех водных объектов Иркутского района с учетом новой редакции Водного кодекса РФ № 74–ФЗ от 03.06.2006г.
2. Установление органами местного самоуправления правил пользования водными объектами общего пользования, расположенных на территориях МО, для личных и бытовых нужд.
3. Осуществление мероприятий по охране водных объектов 
в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами физическими и юридическими лицами при использовании водных объектов.
4. Усиление государственного контроля и надзора 
за использованием и охраной водных объектов.
5. Озеленение и очистка прибрежных защитных полос 
и водоохранных зон; благоустройство территорий.
6. Установка мусорных урн в общественных местах.
7. Проведение разъяснительной работы с туристами.
8. Реконструкция и модернизация КНС.
9. Ликвидация выгребов и накопителей в водоохранной зоне; организация сбора и отведения хоз.- фекальных сточных вод на очистные сооружения, т.е. сооружение канализации поселков и сел (согласно СНиП 2.04.03-85); 
10. Ликвидация всех стихийных свалок в прибрежных зонах реки Куды.
11. Организация системы сбора и вывоза ТКО с поселений, садоводств и мест отдыха туристов. 
12. Недопущение сброса неочищенных сточных вод. 
13.Оборудование объектов, расположенных в водоохранных зонах, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов 
от загрязнения, засорения и истощения вод.
14. Проведение инвентаризации всех источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения населения питьевой водой.
15. Разработка мер по охране подземных вод района.
16. Разработка и реализация проектов зон санитарной охраны водозаборных сооружений:
- установление и организация I пояса зон санитарной охраны скважин;
- расчёт и утверждение размеров II и III поясов зон санитарной охраны скважин.
17. Капитальный ремонт и доведение состояния водозаборных объектов до установленных санитарно-технических норм.
18. Продолжение мониторинга качества и режима подземных вод Хомутовского МО

	3. Совершенствование системы утилизации отходов
	1.  Организация централизованного сбора и вывоза ТКО 
в соответствии с генеральной схемой очистки МО. 
2. Прием от населения, вывоза и переработки ртутьсодержащих ламп.
3. Для успешной утилизации медицинских отходов ЛПУ:
- организовать на территориях ЛПУ специально отведенные места для круглогодичного проведения дезинфекции и мытья контейнеров по сбору отходов;
- создать межпоселковые центры по обеззараживанию отходов классов «Б» и «В» для ЛПУ и на их базе разместить малогабаритные установки по термическому уничтожению отходов.
4. Оборудование контейнерных площадок с контейнерами для сбора мусора.
5. Ликвидация несанкционированных свалок на побережьях.
6. Установка мусорных урн в общественных местах.
7. Проведение разъяснительной работы с туристами. 

	4. Рациональное использование земель
	Организация зон отдыха для населения. 

	5. Получение информации о состоянии окружающей среды  
	Разработка системы экологического мониторинга и его осуществление для динамической оценки состояния территории Хомутовского МО.  



ГЛАВА IV. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
Согласно письму Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 14.06.2023 г. № 02-76-5113/23 (Приложение 2) по состоянию на 1 июня 2023 года на учете государственного органа по охране объектов культурного наследия Иркутской области в границах Хомутовского муниципального образования состоят:
-35 объектов культурного наследия (памятников истории и архитектуры), из них 1 объект культурного наследия регионального значения, включенный в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 34 выявленных объектов культурного наследия;
-25 выявленных объектов археологического наследия.
Выявленные объекты культурного наследия (памятники истории, архитектуры 
и археологии) включены в «Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области», утвержденный приказом службы 14 февраля 2017 года №18-спр.
Границы территории установлены для объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Святой Троицы)».
Границы и места расположения объектов археологического наследия, расположенных на территории Хомутовского муниципального образования определены и закоординированы 
в системе координат WGS-84.
Зоны охраны объектов культурного наследия для объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутского района, не устанавливались.
Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленным объектам культурного наследия не предъявляется.
Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места. Для выявленных объектов культурного наследия установление защитных зон также не требуется.
В соответствии со статьей 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ) для объекта культурного наследия регионального «Церковь Святой Троицы» граница защитной зоны установлена на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника.
Согласно ст. 5.1 Закона № 73-ФЗ на территории памятника запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории памятника объектов капитального строительства, а также проведение земляных, строительных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия. На территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.
В соответствии со ст. 36 Закона № 73-ФЗ проектирование и проведение земляных, строительных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия. Любые работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации обязательных разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия.
Для определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия п. 3 ст. 31 Закона № 73-ФЗ предусмотрено проведение историко- культурной экспертизы на земельных участках, участках лесного фонда либо водных объектах или их частях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, определенном ст. 45.1 Закона № 73- ФЗ.
Таблица 4.1 - Перечень выявленных объектов культурного наследия (памятники истории и архитектуры) Хомутовского муниципального образования Иркутского района по состоянию на 01.06.2023 г.
	Перечень объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры), включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

	№
п/п
	№
регистр.
	Наименование
	Датиров-
ка
	Категория охраны
	Адрес

	1
	
	Церковь Святой Троицы
	1815-1834
гг.
	ОКН регион, приказ о включении в ЕГРОКН от 23.05.2023 г. № 76-248-спр
	Иркутская область, муниципальный район Иркутский, сельское поселение Хомутовское, деревня Куда, улица Ленина, дом 13б

	Перечень выявленных объектов культурного наследия 
(памятников истории, архитектуры)

	14. Иркутский район.

	14.2. Объекты культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия)

	№ п/п
	№ в Перечне
	Наименование объекта
	Датировка объекта
	Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта)
	Сведения об историко- культурной ценности объекта (заполняется для объектов культурного наследия, выявленных после 22 января 2015 года, для объектов археологического наследия не заполняется)
	Иные сведения и документы (в том  числе основания для включения в перечень, исключения из перечня)

	1.
	14.1.64
	Церковь Святой Троицы.
	1815-1833 гг.
	Куда д. (Хомутово с., Ленина, 13-б?) (Куда, Ленина, 17а)
	
	п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г.

	2.
	14.1.66
	Дом жилой.
	кон. ХIХ в.
	Куда д., Кошевого ул., 1 (лит. А, а)
	
	п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г.

	3.
	14.1.67
	Здание школы.
	нач. ХХ в.
	Куда д., Ленина   ул.
	
	п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г.

	4.
	14.1.68
	Дом жилой.
	2-я пол. ХIХ в.
	д., Ленина ул., 9.
	
	п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г.

	
5.
	14.1.69
	Дом жилой.
	кон. ХIХ в.
	Куда д., Ленина ул., 26.
	
	п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г.

	
6.
	14.1.70
	Дом жилой.
	
нач. ХХ в.
	Куда д., Пионерский пер., 3.
	
	п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г.

	
7.
	
14.1.140
	Дом жилой генерала Плишкина.
	нач. ХХ в.
	Плишкино с.
	
	п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г.

	8.
	14.1.141
	
Дом жилой Каверзина.
	кон. XIX в.
	Позднякова д.
	
	п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г.

	9.
	14.1.224
	Дом жилой.
	кон. ХIХ в.
	Хомутово с., Гоголя ул., 10.
	
	п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г.

	10.
	14.1.225
	Дом жилой.
	кон. ХIХ в.
	Хомутово с., Горького ул., 14.
	
	п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г.

	11.
	14.1.226
	Дом жилой.
	кон. ХIХ в.
	Хомутово с., Дальняя ул., 1.
	
	п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г.

	12.
	14.1.227
	Дом жилой.
	
кон. ХIХ в.
	Хомутово с., Дальняя ул., 2.
	
	п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г.

	13.
	14.1.228
	Здание, где размещался Штаб партизан во главе 
с Каландаришвили
Н.А.
	05 - 18.01.1920 г.
	Хомутово с., Каландаришвили ул., 1.
	
	п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г.

	14.
	14.1.229
	Дом жилой.
	кон. ХIХ в.
	Хомутово с., Кирова ул., 18.
	
	п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г.

	15.
	14.1.230
	Дом жилой.
	кон. ХIХ в.
	Хомутово с., Кирова ул., 57.
	
	п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г.

	16.
	14.1.231
	Дом жилой.
	кон. ХIХ в.
	Хомутово с., Кирова ул., 79-81.
	
	п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г.

	17.
	14.1.232
	Дом жилой.
	кон. ХIХ в.
	Хомутово с., Кирова ул., 86.
	
	п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г.

	18.
	14.1.233
	Дом жилой.
	кон. ХIХ в.
	Хомутово с., Кирова ул., 87-89.
	
	п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г.

	19.
	
14.1.234
	
Дом жилой.
	
кон. XIX в.
	Хомутово с., Кирова ул., дом на пустыре между усадьбами 155 и
161 (149).
	
	
п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г.

	20.
	14.1.235
	Ворота
	кон. XIX в.
	Хомутово с., Кирова ул.,101.
	
	п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г.

	21.
	14.1.236
	Дом жилой.
	кон. ХIХ в.
	Хомутово с., Колхозная ул., 4.
	
	п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г.

	22.
	14.1.237
	Дом жилой.
	нач. ХIХ в.
	Хомутово с., Колхозная ул., 20.
	
	п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г.

	23.
	14.1.238
	Дом жилой.
	кон. ХIХ в.
	Хомутово с., Колхозная ул., 22.
	
	п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г.

	24.
	14.1.239
	Усадьба: дом жилой, ворота.
	нач. ХХ в.
	Хомутово с., Колхозная ул., 23.
	
	п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г.

	25.
	14.1.240
	Дом жилой.
	кон. ХIХ в.
	Хомутово с., Колхозная ул., 29.
	
	п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г.

	26.
	14.1.241
	Дом жилой.
	нач. ХХ в.
	Хомутово с., Колхозная ул., 40.
	
	п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г.

	27.
	14.1.242
	Дом жилой.
	нач. ХХ в.
	Хомутово с., Колхозная ул., 46.
	
	п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г.

	28.
	14.1.243
	Дом жилой.
	нач. ХХ в.
	Хомутово с., Колхозная ул., 57.
	
	п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г.

	29.
	14.1.244
	Усадьба: дом жилой, амбар.
	кон. ХIХ в., нач. ХХ в.
	Хомутово с., Колхозная ул., 90.
	
	п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г.

	30.
	14.1.245
	Дом жилой.
	
кон. ХIХ в.
	Хомутово с., Кольцовская ул., 1.
	
	п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г.

	31.
	14.1.246
	Дом жилой.
	
кон. ХIХ в.
	Хомутово с., Партизанская ул., 5.
	
	п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г.

	32.
	14.1.247
	Дом жилой.
	
кон. ХIХ в.
	Хомутово с., Партизанская ул., 12.
	
	п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г.

	33.
	14.1.248
	Дом жилой.
	нач. ХХ в.
	Хомутово с., Пушкина ул., 3 (лит. А).
	
	п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г.

	34.
	14.1.249
	Ворота.
	кон. ХIХ в.
	Хомутово с., Щербакова ул., 11.
	
	п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г.

	35.
	14.1.250
	Дом жилой.
	кон. ХIХ в.
	Хомутово с., Щербакова ул., 17.
	
	п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г.


Примечание:
Перечень составлен в соответствии с «Перечнем выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области», утвержденным приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 14.02.2017 г. № 18-спр (размещен на сайте службы)
ГЛАВА V. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТЫ 
Байкальская природная территория
Особый статус Байкальской природной территории (БПТ) определяется включением озера Байкал в Список Объектов Всемирного Природного Наследия (1996 г.), Федеральным Законом «Об охране озера Байкал» (1999 г.) и международными конвенциями, регулирующих отношения в области охраны окружающей среды, ратифицированных Правительством Российской Федерации (Рамсарская, 1971 г.; Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия, 1988 г.; Конвенция о биологическом разнообразии, 1995).
Байкальская природная территория - территория, в состав которой входят озеро Байкал, водоохранная зона, прилегающая к озеру Байкал, его водосборная площадь в пределах территории Российской Федерации, особо охраняемые природные территории, прилегающие к озеру Байкал, а также прилегающая к озеру Байкал территория шириной до 200 километров на запад и северо-запад от него.
На Байкальской природной территории выделяются следующие экологические зоны:
- центральная экологическая зона - территория, которая включает в себя озеро Байкал с островами, прилегающую к озеру Байкал водоохранную зону, а также особо охраняемые природные территории, прилегающие к озеру Байкал;
- буферная экологическая зона - территория за пределами центральной экологической зоны, включающая в себя водосборную площадь озера Байкал в пределах территории Российской Федерации;
- экологическая зона атмосферного влияния - территория вне водосборной площади озера Байкал в пределах территории Российской Федерации шириной до 200 километров на запад и северо-запад от него, на которой расположены хозяйственные объекты, деятельность которых оказывает негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал.
Территория Хомутовского муниципального образования полностью расположена входит в Экологическую зону атмосферного влияния Байкальской природной территории, которая определена Федеральным законом от 1 мая 1999 года № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал».
В целях охраны уникальной экологической системы озера Байкал на Байкальской природной территории устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой в соответствии с принципами:
- приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и природных ландшафтов его водоохранной зоны;
- учета комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную экологическую систему озера Байкал;
- сбалансированности решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах устойчивого развития;
- обязательности государственной экологической экспертизы. 
На Байкальской природной территории запрещаются или ограничиваются виды деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал:
- химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления;
- физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал);
- биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал.
На Байкальской природной территории запрещается строительство новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов.
Решение об установлении или изменении границ Байкальской природной территории и экологических зон - центральной экологической зоны, буферной экологической зоны, экологической зоны атмосферного влияния, границ водоохранной зоны и границ рыбохозяйственной заповедной зоны озера Байкал принимается Правительством Российской Федерации. Приложением к такому решению является графическое описание местоположения границ Байкальской природной территории и ее экологических зон, водоохранной зоны и рыбохозяйственной заповедной зоны озера Байкал с перечнем координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
Границы Байкальской природной территории и ее экологических зон - центральной экологической зоны, буферной экологической зоны и экологической зоны атмосферного влияния утверждены согласно приложению, к Распоряжению Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. N 1641-р «Об утверждении границ Байкальской природной территории и ее экологических зон» (с изменениями и дополнениями).
Особо охраняемые природные территории федерального значения
Согласно исчерпывающему перечню муниципальных образований субъектов Российской Федерации, в границах которых имеются особо охраняемые природные территории федерального значения, их охранные зоны, а также территории, зарезервированные под создание новых особо охраняемых природных территорий федерального значения, размещенному на сайте Минприроды России в разделе деятельность (вкладка Особо охраняемые территории), на данных земельных участках особо охраняемые природные территории федерального значения отсутствуют.
Особо охраняемые природные территории регионального и местного значения
Согласно приказу министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 11 августа 2022 года № 66-42-мпр «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения Иркутской области», на территории Хомутовского муниципального образования Иркутского района Иркутской области особо охраняемые природные территории регионального и местного значения отсутствуют.
В соответствии с проектом внесения изменений в Схему территориального планирования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2022 года № 1096-пп, на территории Хомутовского муниципального образования Иркутского района планируемые к созданию особо охраняемые природные территории регионального и местного значения отсутствуют.
ГЛАВА VI. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ 
[bookmark: _Toc373484521]1. Анализ настоящего положения
Территория Хомутовского муниципального образования (в дальнейшем - Хомутовское МО) имеет следующие неблагоприятные факторы по инженерно-строительным условиям:
- затопление территории;
- затопление жилой застройки талыми водами с земель сельскохозяйственного назначения, в частности с пашен;
- интенсивное разрушение берегов р. Куда;
- нарушенные территории;
- нарушение сооружения отвода поверхностных вод.
Для дальнейшего развития населенного пункта проектом не предусматривается освоение особо неблагоприятных по инженерно-строительным условиям территорий. Основные мероприятия инженерной подготовки направлены на улучшение обстановки по зонам: затопления, затопления талыми водами, подтопления, участкам интенсивного разрушения берегов р. Куда и сооружение отвода поверхностных вод.
В целях создания благоприятных условий необходимо выполнение следующих мероприятий по инженерной подготовке территории:
- комплекс мероприятий на территориях, подверженных затоплению;
- комплекс мероприятий по перехвату талых вод с сельскохозяйственных угодий;
- рекультивация нарушенных территорий;
- сооружение отвода поверхностных вод.
1.1. Общая характеристика территории
1.1.1. Природные условия
По физико-географическому положению рассматриваемая территория расположена 
на стыке Иркутско-Черемховской долины и южной части прибайкальской впадины, представленной Кудинской депрессией. Кудинская депрессия представлена хорошо разработанной террасированной частью долины р. Куды. В рельефе отчетливо выражено три уровня террас р. Куда - пойменная и две надпойменных.
Гидрографическая сеть территории представлена реками Кудой, Солянкой и их основными притоками.
Долина реки Куды относится к присаянскому холмисто-равнинному рельефу.
Рельеф носит мягко контурный плоскоувалистый характер. Осадочные породы представлены легко разрушающимися слабоцементированными песчаниками, образовавшимися от расчленения речными долинами, и оказывают влияние на эти формы рельефа.
В местах пересечения современной долины с древними породами, на среднем отрезке реки, встречаются несколько озеровидных расширений, озерные старицы. Эти расширения заполнены русловыми наносами.
1.1.2. Климат
Рассматриваемая территория расположена в пределах южной части Восточной Сибири, характеризующейся резко континентальным климатом с большой амплитудой колебания температуры воздуха, как в годовом, так и в суточном разрезе, сравнительно большим количеством осадков в летний период, малоснежной и морозной зимой и высоким коэффициентом солнечной радиации.
Характер погоды и метеорологический режим в зимний период определяются влиянием азиатского антициклона, летом - общим падением давления и активизацией циклонической деятельности.
По климатическим условиям территория относится к климатическому подрайону 1В. Климатическая характеристика территории основана на материалах наблюдений 
по метеостанции п. Хомутово за многолетний период.
Климат территории Хомутовского МО формируется под взаимодействием основных климатообразующих процессов - притока солнечной радиации и циркуляции атмосферы - 
с подстилающей поверхностью.
Наиболее холодным месяцем является январь, среднемесячная температура которого составляет -21,7° С. Наиболее жаркий месяц - июль, среднегодовая температура воздуха составляет -1,9°С. Абсолютный минимум - 53°С, максимум - 34°С. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92% равна - 36°С. Через 0°С среднесуточная температура воздуха переходит весной 13 апреля, осенью - 20 ноября и держится выше этого предела 189 дней. Через 5°С температуры переходит 4 мая и 27 сентября. 
1.1.3. Инженерно-геологические условия
Северо-восточная часть Иркутского района относится к области верхнеприангарской семигумидной равнины и плато. Ведущими процессами в современном рельефообразовании являются - русла и поймы рек. Под действием текучей воды постоянно происходят морфологические изменения строения поймы и русла рек. При эрозии ложа и в результате воздействия транспорта и аккумуляции наносов происходит развитие форм и рельефов русел. Примером этого является меандрирование р. Куда, её притоков на территории всего муниципального образования.
Характерной формой рельефа рассматриваемой территории является бугристо- западинный, который является проявлением мерзлотных процессов, и широко развит в долине 
р. Куда. В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен в пределах пойменной и 1-й надпойменной террас р. Куда. Поверхность территории, в целом, имеет общий незначительный наклон с северо-востока на юго-запад. Абсолютные отметки поверхности колеблются в пределах 446,02 – 420,24м.
Территория относится к мезозойской группе юрского периода, а также дисперсно распространены четвертичные отложения, представлена песчаниками, алевролитами, конгломератами и углем. На территории Хомутовского МО разведаны месторождения: кирпичных глин (Хомутовское месторождение), строительных песков (Кудинское проявление), песчано-гравийных смесей (Поздняковское месторождение, Кудинский участок, Поздняковское II месторождение).
1.1.4. Гидрологические условия
Гидрогеологические условия изучены слабо. По гидрогеологическому районированию территория расположена в Иркутском артезианском бассейне. Подземные воды территории 
в виде горизонтов и комплексов вскрыты в четвертичных и юрских отложениях.
Подземные воды четвертичных отложений приурочены к аллювию террас р. Куды. Подземные воды первой надпойменной террасы вскрываются на глубине от 3,5 до 7,8м Подземные воды второй надпойменной террасы наблюдаются на глубине 7,2- 9,8м, наиболее водообильны отложения пойменной террасы. Напор вод здесь достигает 1,2- 1,7м. 
Изучаемая территория в гидрологическом отношении представлена средними и малыми реками и большим количеством мелких и временных водотоков. Основные водоносы этой территории – р. Куда и Солянка. Водотоки в пределах этой территории принадлежат водосборному бассейну рек Куда и Солянки - pеки Долога, Васина, Талька, Поперечная, Савина и Карлук.
Для режима рек района характерно весеннее половодье и паводки. Летние паводки превышают максимум половодья следствие усиления дождевого питания. Сходны с реками Забайкалья в теплую часть года, а в отдельные годы превышающие половодье. Летне-осенняя межень прерывистая, зимняя - устойчиво низкая.
В целом, водный режим р. Куда отражает климатические особенности этой территории - неравномерность выпадения атмосферных осадков, температура воздуха влияют на таяние снега, льда, наледей и поступления талых вод в реку.
Годовая наполняемость реки характеризуется сравнительно невысоким прерывистым весенним половодьем, частыми дождевыми летними паводками. Уровень вод иногда превышает уровень половодий, характеризуется непродолжительной осенней и устойчивой зимней меженью.
Распределение среднего годового стока рек по территории бассейна характеризуется исключительной сложностью в связи с ее орографическими особенностями и разной увлажненностью.
Весеннее половодье начинается обычно в середине мая. Продолжительность весеннего половодья, в среднем, составляет 30-50 дней. В период весеннего половодья имеют место два подъема: один в первой половине апреля, другой - в начале мая. Первый из них обычно низкий и обусловлен таянием снега на открытых и низких участках, второй более высокий, обусловленный таянием снега в лесах и горных частях бассейна.
1.2. Неблагоприятные факторы по инженерно-строительным условиям
1.2.1. Территории в зоне затопления и подтопления* 
Река Куда берет начало с юго-восточных склонов Манзурской возвышенности на высоте 900м над уровнем моря и впадает в реку Ангару справа на 1694км от устья и 84км от истока. Сток воды в период весеннего половодья осуществляется поверх льда в ледяном русле, которое по мере таяния льда углубляется, ввиду чего на участках реки, где развиты русловые наледи, весенние подъемы уровней ярко выражены.
Всего в зону затопления при прохождении 1% паводка по участку реки Куда попадает площадь 781,3га. Причем 67,57га находится в зоне предполагаемого размыва берега, в т. ч. 
в пределах земель поселения площадь затопления составляет 227га, а зона размыва - около 60га. Территория села начинает затапливаться при прохождении по участку реки Куда паводка 15% обеспеченности. Самое масштабное затопление территории села отмечено в 1942г.
1032 жителей села Хомутово проживают в зоне возможного затопления р. Куда.
При продолжительных интенсивных дождях, следующих после солнечной погоды, на реке Куда возникают катастрофические паводки. Интенсивность подъема уровней может достигать одного и более метра в сутки. Вода выходит из берегов и затопляет посевы, населенные пункты и наносит значительный ущерб сельскому хозяйству.
За период наблюдения с 1938 по 2009гг максимальные расходы были отмечены 
в следующие годы: 1938, 1942, 1944, 1948, 1950. 1971. 1978, 1982, 1983, 1998.
Катастрофические расходы были отмечены в следующие годы: 1938г (403м'/с -0,8% обеспеченность), 1942г (4073м3/с -0,78% обеспеченность), 1948г (325м'/с -2,29% обеспеченность), 1983г (325м'/с -6% обеспеченность), 1998г (325м'/с - 4% обеспеченность). Подъем уровня в 1942г был исторически самым высоким (расход - 407 м'/с).
Территория Хомутовского МО попадает в зону затопления. Линия затопления 1 % обеспеченности отображена, в соответствии с приказом Енисейского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов от 13.07.2018 № 172. В зону затопления частично попадает существующая жилая застройка. Объекты социального культурного 
и бытового значения в эту зону не попадают. Граница затопления отображена на карте анализа комплексного развития территории поселения.
На данный момент на территории муниципального образования установлена и внесены 
в ЕГРН зоны затопления.
В соответствии со статьей 67.1 Водного Кодекса Российской Федерации; Положением 
о зонах затопления, подтопления, утвержденным постановлением Правительства РФ 
от 18.04.2014 г. № 360 (с изменениями на 7 сентября 2019 г.) на территории Хомутовского муниципального образования Иркутского района установлены:
Зона затопления территории, прилегающей к реке Куда в с. Хомутово Иркутского района Иркутской области (часть зоны затопления, полностью расположенная в границах населенного пункта). Сведения внесены в ЕГРН, реестровый номер ЗОУИТ -  
38:06-6.841. 
Зона затопления территории, прилегающей к реке Куда в д. Куда Иркутского района Иркутской области (часть зоны затопления, полностью расположенная в границах населенного пункта). Сведения внесены в ЕГРН, реестровый номер ЗОУИТ - 
38:06-6.842. 
Зона затопления территории, прилегающей к реке Куда в д. Позднякова Иркутского района Иркутской области (часть зоны затопления, полностью расположенная в границах населенного пункта). Сведения внесены в ЕГРН, реестровый номер ЗОУИТ -  
38:06-6.865. 
Зоны подтопления
*Границы зоны подтопления не установлены для c. Хомутово, д. Куда, д. Позднякова, 
п. Горный. При установлении данной зоны уполномоченным органом и внесении ее в ЕГРН будут внесены изменения в генеральный план в установленном законом порядке.
1.2.2. Затопление жилой застройки талыми водами с земель сельскохозяйственного назначения, в частности с пашни.
В связи с тем, что на землях сельскохозяйственного назначения утрачены защитные лесонасаждения и лесополосы. Насаждения на полях снижают скорость ветра, зимой распределяющего снег, способствуют уменьшению дефляции почвы и испарению влаги с ее поверхности, защищают сельскохозяйственные культуры от засух и суховеев, пыльных бурь.
При таянии снега с полей происходит естественное движение вод по рельефу, следствием чего является затопление жилой застройки. 
Территории, которые расположены в зоне затопления талыми водами с. Хомутово: пер. Брестский, д. 3, 4, 6, 8; ул. Доготарева, 76А, 78, 81, 83, 84, 85, 86, 89; микрорайон Западный, д. 16, 36; ул. Киевская, 15, 22-24, 23, 25, 26А, 27, 29; пер. Кленовый, д. 8; ул. Мира, 20; ул. Осиновая, 6, 7, 9, 11, 11А, 12, 13, 15; ул. Пихтовая, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 21, 21/1, 22, 23, 24, 27, 32, 33, 35, 37; ул. Ракитная, 3, 5, 11, 12, 14,23; ул. Садовая, 21А, 82, 108, 110, 115; ул. Сельская, 2А, 8А, 9, 9/3, 10, 14А, 16, 24, 26А, 27, 29,41; пер. Славный, 3, 7, 8; ул. Совхозная, 7, 8, 10; ул. Станкевича, 63, 63А, 66; пер. Степной, 4, 8; ул. Тверская, 32, 34;  пер. Цветочный, 17; пер. Черемуховый, 1, 3; ул. Еловая, 21, 22; ул. Изумрудная, 5, 6, 7, 9; ул. Крестьянская, 15, 17; ул. Луговая, 2/4;ул. Просторная, 6, 11, 13; ул. Суворова, 37;ул. Терновая, 8, 13, 16; пер. Западный, 36; пер. Вербный ;ул. Якутская; ул. Сиреневая; ул. Е. Леонтьевой; пер. Сельский».
В связи с затоплением талыми водами был установлен режим чрезвычайной ситуации на территории Иркутского муниципального районного образования на вышеперечисленных территориях.
1.2.3. Интенсивное разрушение берегов р. Куда
307 жителей с. Хомутово проживает в зоне возможного размыва береговой полосы.
Образование островов на участке (за счет отложения наносов) и зарастание их растительностью приводит к снижению пропускной способности русла на участке в паводок, что существенно осложняет прохождение ледовых явлений на рассматриваемом участке.
Отложение на участке большого количества наносов привело к изменению базиса устойчивости берегов на рассматриваемом участке, а также к интенсификации береговой эрозии и размыву берегов. Строительство мостовых переходов без проектной документации привело к образованию подпоров при прохождении паводков, что привело к еще большему отложению наносов выше по течению. На фоне снижения пропускной способности русла существенно осложнились условия прохождения ледовых явлений на участке, в результате прохождения которых весной 2009 года ледяными торосами был поврежден ряд объектов и русло.
1.2.4. Нарушенные территории
На территории Хомутовского МО ведется добыча песчано-гравийной смеси (с. Хомутово) и песков (д. Талька).
В процессе разработки месторождения образуются земли, которые утратили первоначальную хозяйственную ценность. Нарушенные земли используются или естественно зарастают. При этом сроки возврата земель землевладельцу должны быть минимальными.
Нарушение земель на площади указанных запасов произойдет в результате образования карьерных выработок и других земляных работ.
1.2.5. Нарушенная организация отвода поверхностных вод
В процессе застройки и благоустройства территории естественная система водоотвода нарушается. Взамен ее создают организованную закрытую систему водоотвода. Для отвода поверхностного стока с боковых склонов в соответствии с планировкой улиц проектируют боковою сеть водостоков. 
В целом, по территории создаются сложности с водоотведением: есть участки, где концентрируется поверхностный сток и не выводится.
Отсутствие единого организованного водостока на территории поселения во время таяния снега и дождей приводит к подтоплению, а также разрушительно сказывается на улицах и дорогах. 
2. Основные решения намечаемых мероприятий
Для уточнения мероприятий по инженерной защите территории должны проводиться гидрометеорологические, инженерно-геологические, инженерно-геодезические и инженерно-экологические изыскания.
[bookmark: _Toc373484533]2.1. Комплекс мероприятий на территориях, подверженных затоплению
Для защиты территории населенных пунктов: с. Хомутово, д. Позднякова, д. Куда предлагается комплекс мероприятий: расчистка русла, руслорегулирующие и берегоукрепительные работы некапитального характера - на р. Куда в районе с. Хомутово.
Данные мероприятия позволят предотвратить:
- затопление жилых территорий; 
- негативное воздействие вод на дороги;
- образование наледей.
2.2 Затопление жилой застройки талыми водами с земель сельскохозяйственного назначения, в частности с пашен
Мероприятия по сохранению мелиоративных защитных лесных насаждений организуются правообладателями земельных участков, на которых расположены мелиоративные защитные лесные насаждения, а также органами государственной власти и органами местного самоуправления в пределах их полномочий. Для задержки сдува снега с полей необходимо восстановление защитных лесополос, для перехвата талых вод нужны перехватывающие водоотводные канавы.
Для предотвращения затопления территории талыми водами необходимо выполнять комплекс мероприятий:
-для задержки сдува снега с полей необходимо восстановление защитных лесополос;
- для перехвата талых вод нужны перехватывающие водоотводные канавы.
- организация поверхностного стока ускоряет сток поверхностных вод, ликвидирует скопления воды в бессточных понижениях рельефа и сокращает инфильтрацию воды в грунт. Необходимо выполнение проектных работ по созданию единого организованного водостока всей территории см п. 2.4. Организация отвода поверхностных вод.
Размещение объектов на таких территориях должно происходить в соответствии 
с проектом планировки, который должен включать в себя вертикальную планировку территории и комплекс мероприятий по защите территорий от затопления талыми водами.
На карте анализа территории отображена зона регулирования застройки, где размещение объектов без выполнения вышеперечисленных мероприятий невозможно. Зона регулирования застройки предусмотрена органом местного самоуправления – это иной вид территориальных зон, выделяемых с учетом функциональных зон и особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливается в соответствии со статьей 35 п. 15 ГрК РФ. 
В Хомутовском муниципальном образовании особые условия реализации строительства на данной территории возможны после выполнения мероприятий по инженерной подготовке территории в целях защиты от затопления талыми водами и отвода воды из пониженных участков местности.
Комплекс мероприятий на территориях, подверженных затоплению талыми водами с земель сельскохозяйственного назначения, в частности с пашен.
Условия реализации на территориях, подверженных возможному затоплению.
	Инженерная защита территории

	Затопление жилой застройки талыми водами с земель сельскохозяйственного назначения
Особые условия реализации строительства на устанавливаемой территории

	№ п.п
	Зона
	Требование к зоне
	Мероприятия по инженерной защите территории**
	Площадь, га

	1
	Зона регулирования застройки*
Зона установлена на основании режима чрезвычайной ситуации на территории Иркутского муниципального районного образования
	В соответствии со статьей Водного кодекса РФ 67.1. п.3
В границах устанавливаемой зоны запрещаются: строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод.

	Для задержки сдува снега с полей необходимо восстановление защитных лесополос и организация лесопосадки для ограждения территории от сельскохозяйственных угодий;
- для сбора талых вод строительство перехватывающих водоотводных канав.
- организация поверхностного стока ускоряет сток поверхностных вод, ликвидирует скопления воды в бессточных понижениях рельефа и сокращает инфильтрацию воды в грунт. Необходимо выполнение проектных работ по созданию единого организованного водостока всей территории см п. 2.4. Главы VII Инженерная защита том материалы по обоснованию. Организация отвода поверхностных вод.
	256,42

	Возможное зоны затопления (подтопления) талыми водами в населенных пунктах (Письмо от Главного управления МЧС России по Иркутской области от 17.04.2023 №ИВ-236-2594. Приложение 23)
	

	1
	Возможное зоны затопления (подтопления) талыми водами в населенных пунктах
	В соответствии со статьей Водного кодекса РФ 67.1. п.3
В границах устанавливаемой зоны запрещаются: строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод.
	Для задержки сдува снега с полей необходимо восстановление защитных лесополос и организация лесопосадки для ограждения территории от сельскохозяйственных угодий;
- для сбора талых вод строительство перехватывающих водоотводных канав.
- организация поверхностного стока ускоряет сток поверхностных вод, ликвидирует скопления воды в бессточных понижениях рельефа и сокращает инфильтрацию воды в грунт. Необходимо выполнение проектных работ по созданию единого организованного водостока всей территории см п. 2.4. Главы VII Инженерная защита том материалы по обоснованию. Организация отвода поверхностных вод.
	79,89


Примечание:
*Условное обозначение «Зоны регулирования застройки» отсутствует в приказе Минэкономразвития № 10 Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, в связи с чем, принято условное обозначение.
** Размещение объектов на таких территориях должно происходить в соответствии с проектом планировки, который должен включать в себя вертикальную планировку территории и комплекс мероприятий по защите территорий от затопления талыми водами.
[bookmark: _Toc373484534]2.3. Рекультивация нарушенных территорий
[bookmark: _Toc319424021][bookmark: _Toc217198174][bookmark: _Toc217197220][bookmark: _Toc214094043]Основными этапами рекультивации являются: технический и биологический.
Технический этап рекультивации - это:
- засыпка выработанного пространства породами вскрыши;
- выполаживание откосов;
- планировка поверхности отвалов.
Рельеф спланированной поверхности должен быть ровным и иметь уклон 2-3 градуса для стока атмосферных осадков. Покрытие поверхности отвала плодородным или потенциально плодородным грунтом.
Биологический этап рекультивации включает комплекс агротехнических или лесохозяйственных мероприятий, направленных на возобновление флоры на нарушенных землях.
[bookmark: _Toc373484535]2.4. Организация отвода поверхностных вод 
Общим мероприятием по инженерной подготовке территории для всех населённых пунктов Хомутовского МО является организация поверхностного стока.
Организация поверхностного стока ускоряет сток поверхностных вод, ликвидирует скопления воды в бессточных понижениях рельефа и сокращает инфильтрацию воды в грунт. Необходимо выполнение проектных работ по созданию единого организованного водостока.
Водоотвод с территории индивидуальной застройки и зеленой зоны намечается осуществить открытыми водостоками. Канавы принимаются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5м, глубиной 0,6-1,0м, заложением одернованных откосов 1:2. На участках территории с уклоном более 0,03, во избежание размыва, проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения шириной 0.4 - 0,6м и глубиной до 1,0м.
ГЛАВА VII. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.
Обеспечение защиты населения и территории, снижение материального ущерба от ЧС техногенного и природного характера, а также при террористических актах достигается путем проведения инженерно-технических мероприятий.
К мероприятиям по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера:
- повышение устойчивости функционирования проектируемой территории, которое обеспечивается рациональным размещением объектов экономики и другими градостроительными методами;
- обеспечение защиты территории от последствий аварий на потенциально опасных объектах, а также использование специальных приемов при проектировании и строительстве инженерных сооружений;
- защиту от потенциально опасных природных, техногенных, биолого-социальных процессов;
- целесообразное размещение транспортных объектов с учетом вопросов гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- размещение и развитие систем связи и оповещения;
- возможность спасения населения, которое включает его эвакуацию и временное размещение в специально оборудованных пунктах.
Хомутовское муниципальное образование расположено в Иркутской области, входит 
в МО Иркутский район, распложено в 25 км от г. Иркутска. Месторасположение поселения характеризуется близостью к областному центру (г. Иркутск), удобным транспортным сообщением с ближайшими селами. Через муниципальное образование проходят автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения: Иркутск – Усть-Ордынский, Куда – Талька – Позднякова, Куда – Хомутово – Турская, Обход Грановщина – Урик – Хомутово, Хомутово – Урик – Усть-Куда, Подъезд к п. Плишкино.
Хомутовское МО граничит с муниципальными образованиями: Оёкское, Ревякинское, Никольское, Уриковское, Карлукское, Пивоваровское и г. Иркутск. Поселение расположено 
в нижнем течении р. Куда.
На территории Хомутовского поселения расположены шесть населенных пунктов: 
с. Хомутово, д. Талька, д. Позднякова, д. Куда, с. Плишкино, п. Горный. Центр поселения - 
с. Хомутово.
Площадь территории Хомутовского МО в установленных границах составляет 42 026,6 га. Численность постоянно проживающего населения муниципального образования составляет 20,8 тыс. человек, в том числе: с. Хомутово 13637 чел., п. Горный 372 чел., д. Куда 3765 чел., д. Позднякова 467 чел., п. Плишкино 2207 чел., д. Талька 327 чел.
Раздел подготовлен с учетом исходных данных, полученных от МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» (письмо №165 от 04.04.2022г), паспортом безопасности территории, а также паспортом гидрологической безопасности.
[bookmark: _Toc106797009]Графическая часть проекта выполнена согласно Приложению №10 к Приказу министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, регионального значения, объектов местного значения».
Условные обозначения к разделу "Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" использованы в соответствии с ГОСТ Р 42.0.03-2016 Гражданская оборона. Правила нанесения на карты прогнозируемой и сложившейся обстановки при ведении военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
1. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций
Выявление основных факторов риска возникновения ЧС природного, техногенного 
и биолого-социального характера на проектируемой территории и их последующий учет позволит обоснованно и с высокой эффективностью планировать возможность рационального использования территории. 
Оценка степени опасности (риска) данных факторов создаст предпосылки комплексного осуществления мероприятий по снижению рисков возникновения и смягчению последствий ЧС в существующих местах расселения и деятельности населения.
С учетом суммарного значения источников опасности природного и техногенного характера, планируемая территория относится к зонам:
- зоне жесткого контроля, где необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска на всех стадиях проектирования, а также при строительстве и эксплуатации объектов (вся территория муниципального образования подверженная воздействию землетрясений, сильных ветров, лесные зоны подверженные воздействию природных пожаров, зоны риска распространения сибирской язвы среди домашнего скота,  а также зоны возможного поражения, формируемые последствиями крупных аварий на опасных объектах, маршрутах транспортировки пожаровзрывоопасных веществ автомобильным и трубопроводным транспортом и т.д).
- зоне неприемлемого риска (территория муниципального образования, подтапливаемая в период прохождения паводковых явлений).
[bookmark: _Toc106797010]1.1. Перечень возможных ЧС техногенного характера
К чрезвычайным ситуациям техногенного характера, которые могут оказать негативное влияние на жизнь и здоровье людей на территории Хомутовского муниципального образования относятся, аварии на потенциально опасных объектах, коммунально-энергетических сетях, автомобильном, трубопроводном транспорте, а также бытовые пожары в жилых, общественных и административных зданиях.
На территории Хомутовского муниципального образования химически опасные объекты, биологически опасные объекты, радиационно-опасные объекты и объекты экономики, аварии на которых могут привести к значительным поражениям рабочих, служащих и близлежащих территорий, не расположены (отсутствуют).
Аварии на потенциально опасных объектах
В границах поселения расположено 5 потенциально опасных объектов, относящихся к категории взрыво-пожароопасных – это автозаправочные станции. (АЗС). Перечень взрыво-пожароопасных объектов и основные характеристики представлены в таблице 7.1.1.1
Таблица 7.1.1.1 – Перечень взрывопожароопасных объектов, распложенных 
на территории Хомутовского муниципального образования
	Наименование
ПОО
	Место
расположения
	Наименование АХОВ
	Количество ТРК, ед.
	Тип
объекта¹
	Характер
возможной
чрезвычайной
ситуации
(ЧС)²

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	АЗС «КрайсНефть»
	с. Хомутово,
ул. Трактовая, 1А
	Бензин,
ДТ
	5
	ПВ
пожаро-взрывоопасный
объект
	Локального
уровня

	АЗС «Роснефть»
	с. Хомутово, 
ул. Трактовая, 3
	Бензин,
ДТ
	3
	ПВ
пожаро-взрывоопасный
объект
	Локального
уровня

	АГЗС ООО «Газомаркет»
	с. Хомутово, 
ул. Колхозная, 139В
	Бензин,
ДТ
	4
	ПВ
пожаро-взрывоопасный
объект
	Локального
уровня

	АЗС «БРК»
	д. Куда,
ул. Поселковая, 8
(а/д 25Н-208 км17)
кадастровый номер земельного участка 38:06:100922:93
	Бензин,
ДТ
	4
	ПВ
пожаро-взрывоопасный
объект
	Локального
уровня

	АЗС
	с. Хомутово, ул. Колхозная, 131А
	Бензин,
ДТ
	н/д
	ПВ
пожаро-взрывоопасный
объект
	Локального
уровня


Примечание:
¹ в соответствии со статьей 48.1 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 90-ФЗ «Градостроительный кодекс».
² в соответствии с классификацией принятой Постановлением Правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
(с изменениями от 17.05.2011 г.)
Возможные аварии на АЗС будут носить локальный характер, зона поражения при этом не выходит за пределы территории объекта.
При аварийном разливе нефтепродуктов ответственность за ЧС будет нести собственник объекта, который так же обязан выполнить локализацию и ликвидацию разливов собственными силами и совместно с другими организациями, уполномоченными и имеющими разрешения на выполнение данных мероприятий.
На автозаправочных станциях наиболее вероятны аварии, связанные с розливом нефтепродуктов, которые могут иметь место - при проведении сливо–наливных работ. Помимо хранения, АЗС транспортируют взрыво-, пожароопасные вещества. Пожары (взрывы) 
с воспламенением пожароопасных веществ на данных ПОО будут иметь, как правило, локальный характер. При аварии может пострадать работающий персонал.
Основными причинами, которые могут вызвать возникновение аварии на ПОО, являются:
- нарушение требований безопасности;
- неритмичность работы предприятий;
- отступление от установленных технологий и регламентов;
- неудовлетворительное состояние оборудования, эксплуатируемого свыше нормативного срока;
- отсутствие или неработоспособность КИП, систем автоматики и противоаварийной защиты;
- отсутствие или неисправность необходимых приборных средств наблюдения за состоянием трубопроводов, фланцевых соединений;
- диверсия.
Исходя из технологии работы, в процессе эксплуатации и технического обслуживания агрегатов и коммуникаций, возможны следующие аварийные ситуации:
- возгорание топлива в резервуарном парке;
- возгорание топлива в АЦ или его пролив;
- взрыв паровоздушной смеси, образовавшейся при проливе топлива
Аварии на водном транспорте
Объекты водного транспорта на территории Хомутовского муниципального образования отсутствуют.
Аварии на воздушном транспорте
В границах Хомутовского муниципального образования расположены следующие объекты единой системы организации воздушного движения: аварийная электростанция (кадастровый номер 38:06:100902:1239), гараж (кадастровый номер 38:06:100902:1238), здание радиоцентра (кадастровый номер 38:06:100902:1240), расположенные на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100922:22.
Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) 
и автомобильных дорог федерального значения предусмотрено:
- строительство аэропортового комплекса: взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, магистральных рулежных дорожек, перрона, мест стоянки воздушных судов, ограждение аэродрома, установка светосигнального оборудования для обеспечения полетов воздушных судов по I – III категориям метеоминимума, строительство подъездных дорог, аварийно-спасательной станции, контрольно-диспетчерского пункта в целях увеличения на 250 тыс. пассажиров в год объема перевозок через аэропорт. Искусственная взлетно-посадочная полоса 3565х45 м, количество мест стоянки воздушных судов 64.
При возникновении аварий на воздушном транспорте, связанных с падением летательных аппаратов, возможно возникновение взрывов, пожаров, разрушение зданий и строений, гибель людей, проживающих вблизи к месту аварии.
Возникновение аварий на воздушном транспорте возможно на всей территории Хомутовского муниципального образования, после реализации мероприятий по строительству аэропортового комплекса.
Аварии на железнодорожном транспорте
Железнодорожное сообщение в границах Хомутовского муниципального образования не развито, объекты железнодорожного транспорта отсутствуют.
Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) 
и автомобильных дорог федерального значения предусмотрено:
- строительство ж/д линии Усть-Кут (ст. Лена) – Жигалово-Иркутск (предусмотрено СТП РФ в области транспорта, 2-й этап (до 2030 г.)) (трассировка железнодорожной линии уточнится на дальнейших стадиях проектирования);
- строительство новой железнодорожной линии Иркутск – Аэропорт протяженностью 23 км.
Причинами возникновения железнодорожных происшествий могут являться:
- сход и опрокидывание подвижного состава с рельсов;
- столкновение поездов;
 -повреждение устройств энергоснабжения железной дороги;
- наложение на путь посторонних предметов и умышленное разрушение рельсового пути и путевых сооружений;
- ошибка и халатность дежурно-диспетчерских служб станций;
- снежные заносы и другие неблагоприятные природные явления и процессы.
Крушение железнодорожных составов может привести к частичной остановке движения поездов, гибели или травмированию людей, уничтожению материальных ценностей и загрязнению опасными веществами. Наибольшую опасность представляет аварийная ситуация с разливом на местности опасных веществ. 
К наиболее вероятным чрезвычайным ситуациям на ж/д транспорте относятся сход вагонов с рельсов, пассажирских или грузовых поездов. В этом случае возможно затруднение движения по железной дороге на срок до 60 часов. Для ликвидаций последствий ЧС привлекаются спасательные отряды Богучанского района.
Наиболее опасные участки: железнодорожные мосты, стрелочные переходы, переезды 
и ж/д станции.
Аварии на автомобильном транспорте (дорожно-транспортные происшествия)
Связь Хомутовского муниципального образования, с близлежащими населенными пунктами Иркутского района, а также с областным центром г. Иркутск осуществляется по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, доступ на которые осуществляется по улично-дорожной сети:
- 25 ОП МЗ 25Н-056. Иркутск – Усть-Ордынский, протяженность 17,365 км;
- 25 ОП МЗ 25Н-219. Куда – Талька – Позднякова, протяженность 11,789 км;
- 25 ОП МЗ 25Н-220. Куда – Хомутово – Турская, протяженность 13,964 км;
- 25 ОП МЗ 25Н-222. Обход Грановщина – Урик – Хомутово, протяженность 1,370 км;
- 25 ОП МЗ 25Н-257. Хомутово – Урик – Усть-Куда, протяженность 4,529 км;
- 25 ОП МЗ 25Н-242. Подъезд к п. Плишкино, протяженность 4,903 км.
Улично-дорожная сеть населенных пунктов Хомутовского муниципального образования сформирована застройкой усадебного типа с нечетко выраженной структурой, обусловленной природными факторами. Общая протяженность улично-дорожной сети, в границах Хомутовского муниципального образования составляет 281,27 км.
В существующей улично-дорожной сети выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:
-  неудовлетворительное техническое состояние улиц и дорог;
-  отсутствие освещения улиц;
- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;
- несоответствие улично-дорожной сети нормативным требованиям.
Передвижение населения осуществляется на личном транспорте, а также общественным транспортом. На территории Хомутовского муниципального образования общественный транспорт выполняет работу по 2 маршрутам городского транспорта и 6 маршрутам межмуниципального транспорта.
Причины дорожно-транспортных происшествий могут быть самые различные. Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:
- нарушение правил дорожного движения;
- техническая неисправность транспортных средств;
- человеческий фактор;
- качество покрытий (низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы);
- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на участках, требующих особой бдительности водителя;
- недостаточное освещение дорог.
Нередко причиной аварий и катастроф становится управление автотранспортом лицами в нетрезвом состоянии.
Также можно прогнозировать увеличение количества ДТП ввиду следующих предпосылок:
- увеличение средней скорости движения за счет роста парка иномарок;
- низкой квалификация водителей (более 80% дорожно-транспортных происшествий);
- роста объёмов перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;
- несвоевременного ремонта дорожных покрытий и дорожной инфраструктуры.
На количество ДТП существенное влияние так же оказывают погодные условия, состояния дорог и их освещенность в ночное время, оснащенность дорог средствами регулирования движения, пешеходными переходами, а также несоблюдение водителями Правил дорожного движения и недисциплинированности пешеходов.
Аварии при перевозке опасных грузов
На территории Хомутовского муниципального образования существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, с участием грузового транспорта, при перевозке опасных веществ.
Основные потоки грузового движения на территории муниципального образования проходят автомобильным транспортом:
· Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения - возможна перевозка нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо);
· Автомобильные дороги местного значения - возможна перевозка нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо).
Основное перевозящееся опасное вещество – нефтепродукты. 
Наиболее опасной будет считаться авария с аварийным розливом опасных веществ в границах населенных пунктов, а также на близлежащих территориях.
Развитие аварии при перевозке взрывопожароопасных веществ возможно по следующим схемам:
· розлив топлива;
· воспламенение разлитого топлива и пожар с последующим вовлечением транспортных средств;
· образование облака топливовоздушной смеси в цистерне с последующим взрывом, образование воздушной ударной волны, разрушение окружающих транспортных средств.
К авариям при перевозке опасных веществ приводят невыполнение правил перевозки опасных грузов и несоблюдение при этом необходимых требований безопасности.
Аварии при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны на всем протяжении следования маршрута в границах Хомутовского муниципального образования.
В местах возникновения автомобильных аварий при перевозке опасных грузов возможно:
· загрязнение территорий от разлившихся нефтепродуктов и других опасных веществ;
· возгорание, утечка, просыпание опасного вещества при повреждении тары или транспортного средства с опасным грузом.
Аварии на трубопроводном транспорте 
В границах Хомутовского муниципального образования проходит подземный магистральный авиакеросинопровод «Ангарск – Иркутский аэропорт», с установленной охранной зоной (реестровый номер 38:00-6.297).
В Хомутовском муниципальном образовании в настоящее время газоснабжение природным газом отсутствует.
В 2014 году ОАО «Газпром промгаз» была скорректирована «Генеральная схема газоснабжения и газификации Иркутской области», в которой прогнозируется перспективное развитие системы газоснабжения и газификация Иркутской области на период до 2030 года. Скорректированной схемой в перспективе в населённых пунктах Хомутовского Муниципального образования предполагается развитие системы газоснабжения и газификации сетевым природным газом от Ковыктинского ГКМ. Источником газоснабжения поселений Хомутовского Муниципального образования планируются ГРС Хомутово и ГРС Правобережная г. Иркутск. Газоснабжение в п. Горный, п. Плишкино, д. Куда, д. Талька, д. Позднякова планируется осуществить от ГРС Правобережная г. Иркутск, а с. Хомутово от ГРС Хомутово. Выходное давление газа от ГРС Хомутово Р≤ 1,2 Мпа, от ГРС Правобережная г. Иркутск Р≤ 0,6 Мпа. Суммарный расход газа в населенных пунктах Хомутовского МО, учтённый в Генеральной схеме газоснабжения и газификации Иркутской области, составляет 9526,0 м3/час
Основными причинами аварии на трубопроводном транспорте являются:
· нарушения технологического и эксплуатационного режима;
· нарушение правил монтажа и ремонта оборудования;
· несовершенство конструкций и узлов;
· отсутствие технологической и производственной дисциплины.
· террористический акт.
В результате аварии на трубопроводном транспорте возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций:
· загрязнение окружающей природной среды в результате утечки нефтепродуктов;
· пожар вследствие возгорания при разрушении трубопровода;
· обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок в результате взрыва газовоздушной смеси.
Наиболее вероятным поражающим фактором при авариях, является термическое поражение людей, находящихся непосредственно в месте аварии. При развитии аварийной ситуации на проектируемом объекте в зоне действия поражающих факторов может оказаться обслуживающий персонал.
Аварии на коммунально-энергетических сетях
Аварии на коммунально-энергетических сетях могут возникнуть вследствие неисправности (износа) элементов сетей, в результате нарушения требований правил технической эксплуатации и техники безопасности, правил пожарной безопасности при работе с применением открытого огня, складирования, хранении и использовании горючесмазочных материалов и т.п.
Масштабы и последствия аварий напрямую будут зависеть от места их возникновения 
и степени повреждения, от времени года.
Объекты, на которых возможно возникновение аварий: котельные, тепловые, водопроводные и канализационные сети, водоочистные сооружения, понизительные подстанции, электроподстанции.
Аварии на электросистемах могут привести к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность населенного пункта, создать пожароопасную ситуацию.
Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, электроснабжения 
и водоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности проживающего населения 
и вызывают наибольшую социальную напряжённость.
Аварии на канализационных системах способствуют выбросу загрязняющих веществ 
и возможному ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки.
Аварии на системах водоснабжения нарушают обеспечение населения водой. 
Аварии на тепловых сетях в зимнее время года приводят к невозможности проживания населения в не отапливаемых помещениях и его вынужденной эвакуации
Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, электроснабжения 
и водоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и вызывают наибольшую социальную напряжённость.
ЧС на коммунально-энергетических сетях проектируемой территории будут носить локальный характер. Влияние ЧС на жизнедеятельность населения будет обусловлено различными факторами (время, и место аварии, вид коммунально-энергетической сети, размеры и степень развития аварии и др.).
Крупные аварии на коммунально-энергетических сетях и объектах могут вызвать прекращение (нарушение) тепло-, водо- или электроснабжения на время ликвидации аварии, что наиболее опасно при отрицательных температурах.
Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения возможно в результате:
· аномальных метеорологических явлений;
· общей изношенности и выработки проектного ресурса значительной части технологического оборудования;
· недостаточной защищённости значительной части технологического оборудования;
· невыполнения в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования;
· общего снижения уровня технологической дисциплины.
Степень опасности чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства Хомутовского муниципального образования в общем – средняя. Аварии на коммунально-энергетических сетях возможны в границах всех населенных пунктов, где функционируют коммунальные объекты.
Бытовые пожары в жилых, общественных и административных зданиях
На территории Хомутовского муниципального образования существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с техногенными (бытовыми) пожарами в жилых, общественных и административных зданиях.
Основные причины пожаров - неосторожное обращение с огнем и несоблюдение правил эксплуатации отопительных приборов в условиях низких температур воздуха.
Наиболее вероятно возникновение бытовых пожаров в осенне-зимний период, в месяцы с отрицательными температурами воздуха.
Основными опасными факторами пожара являются: тепловое излучение, высокая температура, отравляющее действие дыма (продуктов сгорания: окиси углерода и др.) и снижение видимости при задымлении. 
Риск возникновения бытовых пожаров в жилых, общественных и административных зданиях существует на всей территории муниципального образования.
[bookmark: _Toc106797011]1.2 Перечень возможных ЧС природного характера
Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы» опасными природными процессами на проектируемой территории Хомутовского муниципального образования являются: землетрясения, сильные морозы (низкие температуры), сильные ветры (ураганы), затопление и подтопление, а также лесные (ландшафтные) пожары.
Риск возникновения неблагоприятных и опасных природных процессов, и явлений, таких как лавины, оползни и сели отсутствует, в связи с отсутствием на территории Хомутовского муниципального образования лавино-, оползне-, селеопасных участков.
Опасные геологические явления
Землетрясения
Территория Хомутовского муниципального образования относится к сейсмическому району с расчетной сейсмической активностью в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности А(10 %), В(5 %), С(1 %) в баллах:
· с. Хомутово: А (10%) – 8, В (5%) – 8, С (1%) – 9 баллов.
Согласно СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95, проектируемая территория относится к весьма опасной зоне действия землетрясений.  В связи с этим при строительстве зданий и сооружений предусматривалась сейсмоустойчивость рассчитанная на 9 баллов.
Характерными чертами очагов поражения при землетрясениях с расчетной сейсмичностью являются:
· разрушения большей части зданий различного назначения и как следствие этому, образование зон сплошных завалов;
· массовые потери населения;
· повреждения подземных и надземных коммунально-энергетических сетей;
· многочисленные пожары в завалах;
· пожары при повреждении топливно-насыщенных объектов, возникновении загазованности;
· затопление территорий в результате разрушения канализационных коллекторов и водопропускных труб, прекращение подачи воды и т.д);
· возникновение серьезных повреждений мостов, значительной деформации дорог, а также трещины в грунте до 10 см;
· выход из строя проводной системы связи и оповещения.
Землетрясения с интенсивностью 9 баллов могут вызвать разрушения жилых домов, построенных из шлакоблоков. В районах с 9 бальным землетрясением могут образовываться глубокие трещины в зданиях со стальным каркасом, частичное разрушение кирпичных зданий. Смещаются и падают печные и заводские трубы, колонны, памятники.
Могут появиться трещины в стенах кирпичных и крупнопанельных зданиях. Обрушение карнизов, неармированных парапетов, архитектурных украшений, в отдельных случаях оползни на песчаных гравелистых берегах рек.
Прогнозируется, что в зону 9 бального землетрясения попадает до 60% зданий и сооружений с дефицитом сейсмостойкости, часть которых будет полностью разрушена (здания, построенные из кирпича сырца и сельские постройки), часть частично разрушена (кирпичные, мелкоблочные и крупноблочные здания). Каркасные, железобетонные, панельные здания и рубленные избы не пострадают.
Для повышения устойчивости строений современное проектирование и строительство должны вестись с учетом сейсморайонирования, а в районах старой застройки необходимы обследования всех строений с целью их реконструкции.
При размещении жилых, общественных, производственных зданий и сооружений следует руководствоваться в соответствии со сводом правил СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.10 г. № 779).
Опасные метеорологические явления
Сильные ветры (ураганы)
Согласно СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95, территория Хомутовского муниципального образования относится к умеренно опасной зоне действия ураганов, так как скорость ветра может достигать 25-27 м/с и выше, при этом площадь поражения территории варьируется от 70 до 100%.
Ветровые явления свыше 35 м/с возможны с малой долей вероятности.
Сильные ветры, как правило, сопровождаются обильными осадками.
Поражающий фактор природной ЧС, источником которой является ураган, имеет аэродинамический характер. Характер действия поражающего фактора - вибрация.
Воздействие ураганов на здания, сооружения и людей вызывается скоростным напором воздушного потока и продолжительностью его действия. Степень разрушения объекта определяется превышением фактической скорости ветра над расчетной в месте его расположения.
Шквалистый и сильный ветер характерен для проектируемой территории с начала весны до середины осени. Ураганы в сочетании с пыльной бурей обладают большой разрушительной силой, в результате которой возможно:
· разрушение и повреждение гражданских, сельскохозяйственных 
и промышленных сооружений, объектов инфраструктуры;
· порыв линий связи и электропередач;
· возникновение массовых пожаров в населенных пунктах с плотной деревянной застройкой;
· усугубление обстановки в лесопожарный период.
В пожароопасный период возможно возникновение огненных штормов в лесных массивах, что приведет к большим площадям лесных пожаров, сложности их тушения, большому материальному и экономическому ущербу государству, окружающей природной среде.
	Возможно также возникновение техногенных пожаров, пожаров в частном жилом секторе и на объектах лесопромышленного и агропромышленного комплекса, что может привести к гибели людей, животных и потере материальных ценностей, из-за коротких замыканий линий электропередачи, неконтролируемых палов сухой и горючей растительности, разведении костров.
Сильные морозы (низкие температуры)
На территории муниципального образования возможны сильные морозы до -35ºС. Низкие температуры могут держаться в течении 5-10 суток.
При резких похолоданиях возможно понижение температуры окружающего воздуха до -38º С и ниже.
В результате продолжительных низких температур атмосферного воздуха, возможны нарушения функционирования систем ЖКХ, электроэнергетики, аварийные остановки теплоснабжения, а также усугубление обстановки, связанной с бытовыми пожарами, 
в результате большего использования обогревательных приборов.
Атмосферные осадки
В летний период осадки носят как обложной, так и ливневый характер.
Наблюдаются продолжительные дожди в течении 2-х и более суток, а также сильные ливневые дожди с интенсивностью выпадения осадков 20 мм/час и более.
Большое количество выпавших осадков приводит к резкому повышению уровней воды 
в реках и увеличению уровней верховодок и грунтовых вод.
В течение года на рассматриваемой территории возможно возникновение туманов 
с видимостью 50 м и менее.
Наиболее вероятно возникновение сильного снегопада с декабря по февраль.
Возможны снегопады, превышающие 20 мм за 12 часов и более.
Общая или низовая метель при средней скорости ветра может достигать 15 м/сек 
и более и видимости 500 м и менее.
При выпадении атмосферных осадков (снега) в зимнее время года более 40 см затрудняется движение по автомобильным дорогам, происходит их временное закрытие.
При несвоевременной уборке снега затрудняется снабжение дальних поселков продовольствием и почтовой связью. Для ликвидации последствий возможной ЧС потребуется значительное время от 18 до 24 часов и более, а также привлечение специальной снегоуборочной техники.
В результате выпадения сильных осадков как в летний, так и в зимний период возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций:
· налипание снега на линии электропередачи с последующим обрывом;
· парализующее воздействие как на внутригородской, так и на междугородний транспорт;
· создание аварийной остановки на дорогах;
· затруднение обеспечения населения основными видами услуг;
· создание благоприятных условий для формирования мощных весенних половодий.
Опасные гидрологические явления
Затопление, подтопление территории
Источник гидрологической опасности р. Куда.
Река Куда берет начало с юго-восточных склонов Манзурской возвышенности на высоте 900м над уровнем моря и впадает в реку Ангару справа на 1694км от устья и 84км 
от истока. Сток воды в период весеннего половодья осуществляется поверх льда в ледяном русле, которое по мере таяния льда углубляется, ввиду чего на участках реки, где развиты русловые наледи, весенние подъемы уровней ярко выражены.
При продолжительных интенсивных осадках, следующих после солнечной погоды, на реке Куда возникают паводковые явления. Интенсивность подъема уровней воды может достигать одного и более метра в сутки. Вода выходит из берегов и затопляет сельскохозяйственные угодья, населенные пункты и наносит значительный ущерб сельскому хозяйству.
За период наблюдения с 1938 по 2009 гг максимальные расходы были отмечены 
в следующие годы: 1938, 1942, 1944, 1948, 1950. 1971. 1978, 1982, 1983, 1998.
Катастрофические расходы были отмечены в следующие годы: 1938г (403м'/с -0,8% обеспеченность), 1942г (4073м3/с -0,78% обеспеченность), 1948г (325м'/с -2,29% обеспеченность), 1983г (325м'/с -6% обеспеченность), 1998г (325м'/с - 4% обеспеченность). Подъем уровня в 1942г был исторически самым высоким (расход - 407 м'/с).
Среднестатистическое периоды проявления гидрологической опасности – апрель, май, июнь.
Всего в зону затопления при прохождении 1% паводка по участку реки Куды попадает площадь 781,3га, из которых 67,57га находится в зоне предполагаемого размыва берега, в т.ч. 
в пределах земель поселения площадь затопления составляет 227га, а зона размыва - около 60га. 
Территория Хомутовского МО попадает в зону затопления. Линия затопления 1 % обеспеченности установлена, в соответствии с приказом Енисейского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов от 13.07.2018 № 172. В зону затопления попадает существующая жилая застройка (частично) следующих населенных пунктов: 
с. Хомутово, д. Куда, д. Позднякова. Объекты социального культурного и бытового значения в эту зону не попадают. В зоне возможного затопления села Хомутово проживает 1032 жителей.
Границы зон затопления на территории Хомутовского муниципального образования установлены и внесены в Единый государственный реестр недвижимости:
· зона затопления территории, прилегающей к реке Куда в с. Хомутово Иркутского района Иркутской области, реестровый номер ЗОУИТ - 38:06-6.841;
· зона затопления территории, прилегающей к реке Куда в д. Куда Иркутского района Иркутской области, реестровый номер ЗОУИТ - 38:06-6.842;
· зона затопления территории, прилегающей к реке Куда в д. Позднякова Иркутского района Иркутской области, реестровый номер ЗОУИТ - 38:06-6.865.
Масштабы последствий, вызываемых наводнением, зависят от его продолжительности, времени года, погоды, высоты подъема уровня воды, степени застройки и плотности строений, плотности проживания населения, точности прогноза и оперативности проведения профилактических работ, а также других факторов.
В результате повышения воды в реках на территории Хомутовского муниципального образования возможен выход воды на пойму, подтопление пониженных участков местности, приусадебных участков, а также жилых домов в границах населенных пунктов.
*Границы зоны подтопления не установлены для c. Хомутово, д. Куда, д. Позднякова, 
п. Горный. При установлении данной зоны уполномоченным органом и внесении ее в ЕГРН будут внесены изменения в генеральный план в установленном законом порядке.
Размыв береговой полосы р. Куда
Прибрежная часть с. Хомутово (вдоль р. Куда) расположена в зоне возможного размыва береговой полосы.
Образование островов на участке (за счет отложения наносов) и зарастание их растительностью приводит к снижению пропускной способности русла в паводок, что существенно осложняет прохождение ледовых явлений на рассматриваемом участке.
Отложение большого количества наносов приводит к изменению базиса устойчивости берегов, а также к интенсификации береговой эрозии и размыву берегов. 
Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» территория 
с. Хомутово относится к опасной зоне действия размыва береговой полосы.
Затопление жилой застройки талыми водами с земель сельскохозяйственного назначения, 
в частности с пашни
В связи с тем, что на землях сельскохозяйственного назначения утрачены защитные лесонасаждения и лесополосы. Насаждения на полях снижают скорость ветра, зимой распределяющего снег, способствуют уменьшению дефляции почвы и испарению влаги с ее поверхности, защищают сельскохозяйственные культуры от засух и суховеев, пыльных бурь.
При таянии снега с полей происходит естественное движение вод по рельефу, следствием чего является затопление жилой застройки.
Территории, которые расположены в зоне затопления талыми водами с. Хомутово: пер. Брестский, д. 3, 4, 6, 8; ул. Доготарева, 76А, 78, 81, 83, 84, 85, 86, 89; микрорайон Западный, 
д. 16, 36; ул. Киевская, 15, 22-24, 23, 25, 26А, 27, 29; пер. Кленовый, д. 8; ул. Мира, 20; 
ул. Осиновая, 6, 7, 9, 11, 11А, 12, 13, 15; ул. Пихтовая, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 21, 21/1, 22, 23, 24, 27, 32, 33, 35, 37; ул. Ракитная, 3, 5, 11, 12, 14,23; ул. Садовая, 21А, 82, 108, 110, 115; 
ул. Сельская, 2А, 8А, 9, 9/3, 10, 14А, 16, 24, 26А, 27, 29,41; пер. Славный, 3, 7, 8; ул. Совхозная, 7, 8, 10; ул. Станкевича, 63, 63А, 66; пер. Степной, 4, 8; ул. Тверская, 32, 34;  пер. Цветочный, 17; пер. Черемуховый, 1, 3; ул. Еловая, 21, 22; ул. Изумрудная, 5, 6, 7, 9; ул. Крестьянская, 15, 17; ул. Луговая, 2/4;ул. Просторная, 6, 11, 13; ул. Суворова, 37;ул. Терновая, 8, 13, 16; пер. Западный, 36; пер. Вербный ;ул. Якутская; ул. Сиреневая; ул. Е. Леонтьевой; пер. Сельский».
В связи с затоплением талыми водами был установлен режим чрезвычайной ситуации на территории Иркутского муниципального районного образования на вышеперечисленных территориях.
Природные пожары
Лесные (ландшафтные) пожары
На территории Хомутовского муниципального образования возможно возникновение как низовых, так и верховых лесных (ландшафтных) пожаров, при которых скорость движения огня может достигать до 25 км/час.
Наиболее неблагоприятными в пожароопасном отношении являются апрель-май-июнь, когда сохраняется ветреная погода, способствующая быстрому высыханию лесных горючих материалов и распространению возникших очагов пожаров на значительные площади. Пик горимости приходится на середину мая – начало июня.
Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций усиливается при устойчивой высокой температуре и усилении ветра, особенно в летние месяцы, когда возможны лесные пожары на больших площадях.
Основной поражающий фактор пожаров – высокая температура определяет размеры зоны поражения. Тепловое излучение из этой зоны способно привести к поражению людей 
и сельскохозяйственных животных, возгоранию горючих материалов, линий электропередач 
и связи на деревянных столбах за ее пределами; задымлению больших территорий; ограничению видимости.
Основной причиной возникновения лесных (ландшафтных) пожаров является человеческий фактор в связи с массовым посещением населением лесов вблизи населенных пунктов, а также проведение неконтролируемых палов травы.
В случае приближения лесных пожаров к границам населенных пунктов возможно перекидывание огня на жилые постройки. Кроме того, в случае крупных по площади пожаров возможно значительное задымление территории.
Пожары могут вызывать нарушение жизнедеятельности объектов экономики 
и населенных пунктов в результате уничтожения огнем и вывода из строя транспортных коммуникаций, и других важных объектов, необходимых для нормального функционирования муниципального образования.
На территории Хомутовского муниципального образования имеется вероятность перехода лесных пожаров на территорию населенных пунктов: п. Плишкино, п. Горный, 
д. Позднякова, д. Талька, так как их границы прилегают к лесополосе.
При возникновении лесных пожаров вблизи населенного пункта создается угроза возгорания зданий и ухудшение экологической обстановки, связанной с задымлением прилежащих территорий.
Торфяные пожары
На территории Хомутовского муниципального образования существует риск возникновения торфяных пожаров.
В результате тления торфа и горения растительности выделяется большое количество углекислого газа, что, в свою очередь, вызывает задымленность и кислородное «голодание» лесного массива и близкорасположенных населенных пунктов.
Регистрация торфяных пожаров наиболее вероятна: 
- в весеннее время – сухой растительности переходящее в горение открытых залежей торфа, возникающие в результате неосторожного обращения с огнём (непотушенные костры, брошенные окурки и т.д.) и поджогов местными жителями (в том числе переход пала травы 
от мест сжигания мусора);
- в засушливое летнее и осеннее время – загорания открытых залежей торфа 
от естественного солнечного нагрева и иных источников зажигания (брошенный окурок, непотушенный костёр, переход огня от мест сжигания мусора вблизи территорий садоводств), переходящие в глубину залегания.
Природные (торфяные) пожары носят характер неконтролируемого горения растительности, стихийно распространяющегося по территории болот и окружающих лесов. Возникают в засушливый период, чаще всего при сильном ветре. 
Огонь при торфяных пожарах выступает в качестве главного поражающего фактора. Так же в сюда стоит отнести выгорание кислорода, высокую температуру и задымление.
Глубина горения торфа ограничивается лишь уровнем грунтовых вод или подстилающим минеральным грунтом. Торфяной пожар не боится осадков за счёт гидрофобности битумированных частиц торфа. При этом влага уходит в грунтовые воды мимо частиц торфа, а торф продолжает гореть вплоть до полного выгорания месторождения.
На территории Хомутовского муниципального образования имеется вероятность возникновения торфяных пожаров вблизи, а также на территории населенных пунктов: 
п. Плишкино, д. Позднякова, д. Талька.
[bookmark: _Toc106797012]1.3 Перечень возможных ЧС биолого-социального характера
Источниками ЧС биолого-социального характера являются особо опасные или широко распространенные инфекционные болезни людей, сельскохозяйственных животных 
и растений, 
в результате которых на определенной территории может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.
К основным опасностям биолого-социального характера относятся инфекционная заболеваемость населения, вспышки особо опасных болезней, острая инфекционная заболеваемость животных, массовое поражение растений болезнями и вредителями.
Согласно государственному докладу «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Иркутской области в 2021 году», подготовленного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области, совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в 2021 году в целом по Иркутской области наблюдалась стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация.
На территории муниципального образования скотомогильники не расположены (отсутствуют).
В структуре инфекционных заболеваний наиболее вероятны, грипп и острые респираторно-вирусные инфекции (ОРВИ). Так же возможны природно-очаговые инфекции, туберкулез кишечные инфекции, вирусные гепатиты В, С, ВИЧ-инфекция и группа инфекций, управляемых средствами специфической профилактики.
Случаи полиомиелита, дифтерии, столбняка и бруцеллеза возможны с малой долей вероятности. Так же маловероятно возникновение заболеваний туляремией, чумой, геморрагическими лихорадками, сибирской язвой, бешенством.
Кроме этого, на территории муниципального образования возможно возникновения неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением короновирусной инфекции. Коронавирусы составляют обширное семейство вирусов 
с доказанными болезнетворными свойствами по отношению к человеку или животным. Коронавирусы способны вызывать у человека респираторные инфекции в диапазоне 
от обычной простуды до более серьезных состояний, таких как ближневосточный респираторный синдром и тяжелый острый респираторный синдром. 
На территории Хомутовского муниципального образования возможно распространение коронавируса, вызванного вирусом SARS-CoV-2, который передается при тесном контакте воздушно-капельным путем при кашле, чихании или разговоре. 
К распространённым симптомам относятся лихорадка, кашель, утомление, одышка, потеря вкуса и аносмия (потеря обоняния), возможна заложенность ушей. При осложнениях могут возникать острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) и пневмония (воспаление лёгких)
Терроризм
В связи с отсутствием на территории Хомутовского муниципального образования стратегических объектов, риск возникновения террористических угроз в границах муниципального образования возможен с малой долей вероятности.
Терроризм, а также его последствия, являются одной из основных и наиболее опасных проблем, с которой сталкивается современный мир. Реалией настоящего времени является тот факт, что терроризм все больше угрожает безопасности большинства стран, влечет за собой огромные политические, экономические и моральные потери. Его жертвой может стать любое государство, любой человек. Терроризм оказался непосредственно связанным с проблемой выживания человечества, обеспечения безопасности государства.
Террористическая деятельность в современных условиях характеризуется:
· широким размахом, отсутствием явно выраженных государственных границ, наличием связи и взаимодействием с международными террористическими центрами и организациями;
· жесткой организационной структурой, состоящей из организационного 
и оперативного звена, подразделений разведки и контрразведки, материально-технического обеспечения, боевых групп и прикрытия;
· жесткой конспирацией и тщательным отбором кадров;
· наличием агентуры в правоохранительных и государственных органах;
· хорошим техническим оснащением, конкурирующим, а то и превосходящим оснащение подразделений правительственных войск;
· наличием разветвленной сети конспиративных укрытий, учебных баз 
и полигонов.
Террористические группировки активно используют в своих интересах современные достижения науки и техники, получили широкий доступ к информации и современным военным технологиям.
Велика вероятность возрастания технологического терроризма, т.е. проведения террористических актов на предприятиях, аварии на которых могут создать угрозу для жизни 
и здоровья населения или вызвать значительные экологические последствия.
В связи с участившимися случаями терроризма, не исключена возможность минирования зданий, сооружений. В случае минирования возможны взрывы и разрушения зданий, сооружений, возникновение очагов пожаров, человеческие жертвы. 
При разрушении (взрыве) административных зданий (сооружений) наибольшее количество жертв будет в дневное время, особенно при террористическом акте в местах скопления людей при проведении массовых мероприятий. Обстановка в районе взрыва, 
а также в местах предположительного минирования, может резко осложниться в случае возникновения паники среди населения, в результате чего могут быть дополнительные жертвы. Следует учитывать, что такие ситуации потребуют привлечения значительных сил медицинской службы и службы охраны общественного порядка.
Наряду с «обычным» терроризмом нельзя исключать возможность химического, биологического, ядерного и других видов современного терроризма, в том числе 
и «электромагнитного терроризма», как составной части «информационного терроризма», который также представляет определенную опасность, поскольку имеет возможность скрытно воздействовать на технические системы управления и оповещения населенных пунктов 
и объектов инфраструктуры.
Для оценки возможных последствий террористического воздействия рассматривается наиболее распространенный вариант со взрывом конденсированных взрывчатых веществ, заложенных в автомобили.
При террористических актах со взрывом конденсированных взрывчатых веществ, заложенных в автомобили, возможны большие человеческие жертвы и разрушения зданий 
и сооружений. Для прогнозирования последствий взрыва от террористического характера осуществлено определение безопасных радиусов удаления от предполагаемого места совершения теракта.
Для людей, находящихся вне зданий безопасное расстояние будет определяться радиусом разлета осколков, обладающих энергией, достаточной для поражения человека, и минимальным значением избыточного давления, способным привести к поражению. В расчетах принималось, что для усиления поражающего действия возможно использование небольших металлических предметов (болтов, гаек, гвоздей и т.д.
ГЛАВА VIII. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
Раздел инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является составной частью генерального плана, разработан в соответствии 
с нормативными документами и на основании исходной информации, предоставленной органами, уполномоченными на решение вопросов ГО и ЧС.
Инженерно-технические мероприятия по предупреждению ЧС и минимизации их последствий направлены на защиту населения от воздействий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера.
Согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» в проекте учтены все нормативные требования по зонированию территории и проведению спасательных и восстановительных работ.
На основании федерального закона №68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» необходимо:
· планирование и осуществление необходимых мероприятий по защите населения и обеспечению функционирования организаций и объектов производственного и социального назначения;
· проведение обучения населения способам защиты и действиям 
в составе гражданских формирований;
· создание и модернизация систем оповещения населения;
· проведение аварийных и других неотложных работ в зонах ЧС;
· при возникновении ЧС организовать медицинское обеспечение 
и снабжение населения средствами индивидуальной защиты.
Для проведения организационно-информационных мероприятий для жителей предусматривается развертывание пунктов сбора (ПЭП) населения, а для размещения пострадавшего населения – пунктов временного размещения (ПВР).
Локализация и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций на территории будут осуществляться силами и средствами аварийно-спасательных формирований, силами ликвидации ЧС инженерных и дорожных формирований, базирующихся на территории Хомутовского муниципального образования, а также, при необходимости Иркутского района и Иркутской области.
В проекте учтены все нормативные требования по зонированию территории 
и проведению спасательных и восстановительных работ.
[bookmark: _Toc106797014]1. Система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
Постановлением Правительства Иркутской области №814-пп от 06.11.2018 года утверждена государственная программа Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на 2019 - 2024 годы». В рамках данной программы Министерством экономического развития Иркутской области разработана подпрограмма «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» на 2019-2024 годы».
На базе ЕДДС запущена и функционирует «Система экстренных вызовов – «112».
Номер «112» является единым номером вызова служб экстренного реагирования: 
· пожарной охраны;
· реагирования в чрезвычайных ситуациях;
· полиции;
· скорой медицинской помощи;
· аварийной службы газовой сети;
· «Антитеррор».
«Система-112» предназначена для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб муниципального образования и для решения следующих основных задач: 
· прием по номеру «112» вызовов (сообщений о происшествиях);
· получение от оператора связи сведений о местонахождении лица, обратившегося по номеру «112», и (или) абонентского устройства, с которого был осуществлен вызов (сообщение о происшествии), а также иных данных, необходимых для обеспечения реагирования по вызову (сообщению 
о происшествии);
· анализ поступающей информации о происшествии;
· направление информации о происшествиях, в том числе вызовов (сообщений о происшествиях), в дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией для организации экстренного реагирования;
· обеспечение дистанционной психологической поддержки лицу, обратившемуся по номеру «112»;
· автоматическое восстановление соединения с пользовательским (оконечным) оборудованием лица, обратившегося по номеру «112», в случае внезапного прерывания соединения;
· регистрация всех входящих и исходящих вызовов (сообщений 
о происшествиях) по номеру «112»;
· ведение базы данных об основных характеристиках происшествий, 
о начале, завершении и об основных результатах экстренного реагирования 
на полученные вызовы (сообщения о происшествиях);
· возможность приема вызовов (сообщений о происшествиях) 
на иностранных языках.
[bookmark: _Toc106797015]2. Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС техногенного характера
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите  населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера» 
и постановлением Правительства Российской Федерации от  10.11.1996 № 1340 «О Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на территории Хомутовского муниципального образования создана база материально-технических и прочих резервов для проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Созданная структура предназначена для предупреждения ЧС на территории муниципального образования, а в случаях их возникновения – для ликвидации последствий, обеспечения безопасности населения, защиты окружающей среды и уменьшения ущерба хозяйственной инфраструктуре района. Основными задачами муниципального звена ТП РС ЧС являются:
 - разработка и реализация правовых и экономических норм, связанных с обеспечением защиты населения и территории от «ЧС»;
 - осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на предупреждение «ЧС» и повышение устойчивости функционирования организаций 
и объектов экономики, независимо от их организационно-правовых норм в условиях «ЧС»;
 - обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации «ЧС»;
 - сбор, обработка и обмен, выдача информации в области защиты населения 
и территорий от «ЧС»;
 - подготовка населения к действиям в условиях «ЧС»;
 - прогнозирование и оценка социально-экономических последствий «ЧС»;
 - создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации «ЧС»;
 - осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения и территорий «ЧС»; - непосредственная ликвидация «ЧС»;
 - осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего 
от «ЧС»;
- реализация прав и обязанностей населения в области защиты от «ЧС» в том числе лиц, непосредственно участвовавших в их ликвидации.
Координирующими органами муниципального звена ТП РС ЧС являются:
 - на территориальном уровне – комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ) муниципального образования;
 - на объектовом уровне (территория организации, объекта) – объектовые комиссии по чрезвычайным ситуациям. 
Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в районе ЧС 
в зависимости от обстановки в первую очередь могут быть привлечены дежурные смены сил постоянной готовности, с последующим их наращиванием.
Предупреждение и минимизация последствий аварий на ПОО
Для всех опасных объектов разработаны паспорта безопасности. Типовой паспорт безопасности опасного объекта утвержден Приказом МЧС РФ от 04.11.2004 N 506.
Паспорт безопасности опасного объекта разрабатывается для решения следующих задач:
− определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций для персонала опасного объекта и проживающего вблизи населения;
− определения возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;
− оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;
− оценки возможного воздействия чрезвычайных ситуаций, возникших на соседних опасных объектах;
− оценки состояния работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности 
к ликвидации чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;
− разработки мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте.
Проверка правильности идентификации опасных производственных объектов производится в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 05.03.2008 N 131"Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению идентификации опасных производственных объектов".
Все потенциально опасные объекты оборудованы локальными системами оповещения. Проработан порядок допуска посторонних лиц и въезд транспорта на территорию.
К основным требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения относятся:
− обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств, к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
− подготовка персонала к действиям при чрезвычайных ситуациях;
− сбор, обработка и выдача информации в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территорий от их опасных воздействий;
− декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности 
за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта 
и гидротехнического сооружения;
− создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации ЧС.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов» все потенциально опасные объекты оборудованы локальной системой оповещения, которая предназначена для оповещения работников предприятия, а также населения, проживающего вблизи потенциально опасного объекта. Проработан порядок допуска посторонних лиц и въезд транспорта на территорию.
При эксплуатации ПОО необходимо руководствоваться постановлением СМ - Правительства РФ от 1 марта 1993 г. № 178 «О создании локальных систем оповещения 
в районах размещения потенциально опасных объектов».
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на пожаро- 
и взрывоопасных объектах, проектом определены общие организационные мероприятия:
· содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ;
· точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов 
и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;
· регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;
· регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.
При возникновении аварий необходимо выполнение следующего ряда мероприятий:
· устранение источника розлива;
· выявление и оценка обстановки, оповещение противопожарной службы;
· тушение пожара, оказание медицинской помощи;
· проведение восстановительных работ.
Общие требования к эксплуатации взрывопожароопасных объектов:
· хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п
· баллоны с ГГ, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с ЛВЖ 
и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного 
и иного теплового воздействия.
· электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться.  Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.
· при хранении материалов на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) не должна превышать 300 м2, а противопожарные разрывы между штабелями должны быть не менее 6 м.
· в зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается проживание персонала и других лиц.
· в цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ 
в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.
· не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.
· территории нефтебаз (складов), наливных и перекачивающих станций должны быть ограждены заборами высотой не менее 2 м.
Обвалования вокруг резервуаров, а также переезды через них должны находиться 
в исправном состоянии. Площадки внутри обвалования должны быть спланированы и засыпаны песком.
Предупреждение и минимизация последствий аварий на воздушном транспорте
При возникновении аварий на воздушном транспорте необходим вызов подразделений аварийно-спасательных формирований, ГИБДД а так же скорой помощи к месту крушения воздушного судна.
Эвакуация людей, попавших в аварию, осуществляется на попутном транспорте, машинах скорой помощи и транспорте ГИБДД.
К мероприятиям по предупреждению аварий на воздушном транспорте относятся: 
·  постоянный контроль состояния воздушных транспортных средств;
·  содержание взлетных площадок в удовлетворительном состоянии;
·  своевременное обслуживание и ремонт воздушных судов;
·  мониторинг и анализ природных процессов и явлений, которые могут оказать негативное воздействие на воздушный транспорт;
·  соблюдение техники безопасности людьми, находящимися на воздушном транспорте в момент его эксплуатации.
Предупреждение и минимизация последствий аварий на железнодорожном транспорте
	При возникновении аварий на железнодорожном транспорте необходимо выполнение аварийно-спасательных мероприятий и других неотложных работ, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон ЧС, прекращение действия характерных для них опасных факторов.
	Аварийно-спасательные мероприятия должны выполнятся специализированными подразделениями железнодорожного транспорта ОАО «РЖД».
	Мероприятия по ликвидации последствий аварийных ситуаций направлены на: 
· предотвращение угрозы людям; 
· защиту природы и окружающей среды; 
· возможную сохранность груза, подвижного состава и сооружений; 
· возобновление движения поездов и маневровой работы в возможно короткий срок.
	Силы и средства, привлекаемые для устранения последствий чрезвычайных ситуаций, должны быть направлены к месту возникновения аварии таким видом транспорта, который обеспечит прибытие к месту происшествия в возможно короткие сроки.
Для быстрого и эффективного решения важных и сложных задач предупреждения 
и ликвидации ЧС на железнодорожном транспорте, должны быть привлечены усилия территориальных и ведомственных организаций, сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС).
Предупреждение и минимизация последствий аварий на автомобильном транспорте
При возникновении аварий на транспорте, необходим вызов подразделения ГИБДД, используя общедоступные системы связи.
Эвакуация людей, попавших в аварию, осуществляется на попутном транспорте, машинах скорой помощи и транспорте ГИБДД. Сотрудникам ГИБДД при согласовании графиков перевозки взрывопожароопасных грузов необходимо предусмотреть проезд такого автотранспорта в часы наименьшей интенсивности движения (ночное время).
Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Хомутовского муниципального образования направлены на формирование дорожной сети на новом качественном уровне, с улучшенными транспортно-эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими комфорт и безопасность движения.
Для повышения транспортно-эксплуатационных характеристик существующей сети автомобильных дорог и снижения негативного влияния транспорта на окружающую среду проектом предусматривается проведение реконструкции дорожной сети в границах муниципального образования. 
Решение задачи совершенствования существующего транспортного каркаса осуществляется по следующим направлениям:
· повышение качественных характеристик дорожной сети;
· развитие придорожного сервиса (автозаправочные комплексы, станции технического обслуживания, кафе, мотели и т. п.).
Предупреждение и минимизация последствий аварий на транспорте при перевозке опасных грузов
Для предотвращения ЧС, связанных с перевозками опасных грузов на автотранспорте необходимо улучшить регулирование движения на проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных ограждений. Необходимо запретить (сократить) проезд крупногабаритных автопоездов через жилые кварталы, особенно различных автоцистерн и топливозаправщиков, определив для них оптимально безопасный маршрут.
При возникновении аварийных ситуаций с опасными грузами, к месту аварии должны быть направлены, в соответствии с законодательством Российской Федерации, специалисты газоспасательных, горноспасательных и других аварийных служб района, близлежащих предприятий, пожарные подразделения населенных пунктов и объектов и сотрудники ГИБДД. 
Так же, при необходимости, к ликвидации последствий аварийных ситуаций могут быть привлечены невоенизированные формирования и воинские подразделения, входящие 
в территориальную подсистему Российской системы предупреждения и действий 
в чрезвычайных ситуациях (РСЧС), порядком, предусмотренным двусторонним соглашением между МЧС России и МПС России.
Силы и средства, привлекаемые для устранения последствий чрезвычайных ситуаций, должны быть направлены к месту возникновения аварии таким видом транспорта, который обеспечит прибытие к месту происшествия в возможно короткие сроки.
При возникновении аварий при перевозке пожаро-взрывоопасных веществ необходимо выполнение следующего ряда мероприятий:
− устранение источника розлива;
− выявление и оценка обстановки, оповещение противопожарной службы;
− тушение пожара, оказание медицинской помощи;
− проведение восстановительных работ.
Предупреждение и минимизация последствий аварий на коммунально-энергетических сетях
Проектом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения населения, для этого планируется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий:
− замена изношенных коммунально-энергетических сетей;
− реконструкция трансформаторных подстанций и линий электропередач, находящихся в неудовлетворительном состоянии;
− организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;
− создание устойчивой системы теплоснабжения.
При разработке проектов на вновь строящиеся, реконструируемых, подлежащих реконструкции или расширению коммуникациях и объектах хозяйства необходимо выполнение превентивных мероприятий по повышению устойчивости: 
Сетей водоснабжения и канализации:
− заглубление в грунт всех линий водопровода;
− размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств на территориях, которые не могут быть завалены при разрушении зданий;
− обустройство перемычек, позволяющих отключать повреждённые сети 
и сооружения.
– защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического 
и бактериологического заражения;
– усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и других жизнеобеспечивающих объектов;
– наличие резервного электроснабжения;
– замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;
– обучение и повышение квалификации работников предприятий;
– создание аварийного запаса материалов.
Сетей и объектов теплоснабжения:
− отопительные котельные предприятий, обеспечивающие теплом и горячей водой бытовых потребителей, должны предусматривать возможность раздельной подачи тепла 
к бытовым и промышленным объектам для возможности отключения промышленных нагрузок в период ограничений в подаче газа.
− объекты, которые не допускают перерывов в теплоснабжении и газоснабжении, должны обеспечиваться резервными видами топлива или вторым вводом газа на предприятие от разных распределительных газопроводов.
–  соблюдение норм технологического режима;
– установление в помещениях котельных сигнализаторов взрывоопасных концентраций газовоздушной смеси, срабатывание которых, происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в помещении операторной.
Также рекомендуется разработка положений о взаимодействии оперативных служб предприятий при ликвидации возможных аварийных ситуаций, контроль за готовностью дежурно-диспетчерских служб (особенно в выходные и праздничные дни) и проведение противоаварийных тренировок на объектах ЖКХ с целью выработки твердых навыков 
в практических действиях по предупреждению и ликвидации последствий возможных ЧС.
Сетей электроснабжения:
− электросети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения рассматриваемой территории в условиях мирного и военного времени;
− схема электрических сетей энергосистем должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части;
− электроприемники первой категории должны быть обеспечены электроэнергией 
от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, а перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания;
− при авариях на электроприемниках третьей категории ремонт или замена поврежденного элемента системы электроснабжения не должны превышать 1 суток.
Требования к надежности электроснабжения промышленных предприятий 
и предприятий связи, находящихся на территории поселения, должны определяться с учетом требований ПУЭ и отраслевых нормативных документов.
Предупреждение и минимизация бытовых пожаров
Основными мероприятиями по предупреждению бытовых пожаров является проведение информационной деятельности и разъяснительных бесед с населением.
Комплекс мероприятий, направленных на усиление пожарной безопасности 
и пропаганду противопожарных знаний проводится сотрудниками полиции, органов социальной защиты, местного самоуправления.
Информирование население осуществляется путем проведений обходов, в ходе которых проводятся инструктажи и обучение граждан по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности в быту при пользовании электрическими, газовыми бытовыми приборами и при эксплуатации отопительных печей, а также соблюдения мер пожарной безопасности на транспорте, вручаются памятки на противопожарную тематику, организуются сходы с жителями. Обход и разъяснение правил пожарной безопасности осуществляется под роспись в журнале инструктажа населения.
Предупреждение и минимизация последствий аварий на трубопроводном транспорте
На объектах трубопроводного транспорта необходима установка системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС), информационно-сопряженными с автоматизированными системами дежурно-диспетчерских служб объектов 
и ЕДДС с целью предупреждения возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных террористическим актами, согласно ГОСТ Р 22.1.12-2005.
Так же необходимо обеспечение санитарных разрывов и охранных зон от размещаемых объектов газоснабжения.
[bookmark: _Toc106797016]3. Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС природного характера
Опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с очень небольшой заблаговременностью, а наибольшему риску при ЧС природного характера подвержена инженерная и транспортная инфраструктура, нарушение которой приведёт к нарушению ритма жизнеобеспечения объектов Хомутовского муниципального образования.
Мониторинг опасных природных процессов и оповещение о них осуществляется ведомственными системами Росгидромета и Российской Академии Наук.
Мониторинг опасных гидрометеорологических процессов ведется Росгидрометом с использованием собственной сети гидро- и метеорологических постов.
Предупреждение и минимизация последствий опасных геологических явлений
При проектировании объектов на территории Хомутовского муниципального образования необходимо учитывать геологические условия района.
При размещении жилых, общественных, производственных зданий и сооружений следует руководствоваться в соответствии со сводом правил СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.10 г. № 779).
Так же необходимо обеспечение системы прогнозирования опасных геологических явлений (согласно ГОСТ Р22.1.01 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения»).
Основной задачей мониторинга и прогнозирования опасных геологических явлений является своевременное выявление и прогнозирование развития опасных геологических процессов, влияющих на безопасное состояние геологической среды, в целях разработки и реализации мер по предупреждению и ликвидации ЧС для обеспечения безопасности населения и объектов экономики.
Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений осуществляется специализированными службами министерств, ведомств или специально уполномоченными организациями, которые функционально, по своему назначению, являются информационными подсистемами в составе единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.
Предупреждение и минимизация последствий опасных метеорологических явлений
При возникновении опасных метеорологических явлений необходимо своевременное реагирование эксплуатирующих организаций, выполняющих содержание инженерных систем и сооружений, а также автомобильного и железнодорожного полотна.
Особенно важно своевременное реагирование в зимнее время, когда необходима очистка от снежного покрова проезжей части, подсыпка высевок каменных пород для снижения скользкости при возникновении гололедных явлений.
Необходимо проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле- и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок.
Так же при возникновении неблагоприятных метеорологических явлениях необходимо:
· Своевременное оповещение населения;
· Контроль за состоянием инженерных коммуникаций;
· Контроль над транспортными потоками.
Предупреждение и минимизация последствий опасных гидрологических явлений
Для защиты территории населенных пунктов от затоплений, подтоплений предлагается комплекс мероприятий: расчистка русла, руслорегулирующие и берегоукрепительные работы некапитального характера.
Данные мероприятия позволят предотвратить:
- затопление и подтопление жилых территорий и сельскохозяйственных угодий; 
- негативное воздействие вод на дороги;
- образование наледей.
Заказчиком является Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, действующее в соответствии с программой мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет субвенций из федерального бюджета Российской Федерации. Субвенции направлены на осуществление отдельных полномочий РФ в области водных отношений в 2008году, согласно Решению комиссии агентства по государственному заказу Иркутской области от 13 марта 2008г №33/1.
В качестве мероприятий по снижению негативного влияния неблагоприятных гидрологических явлений на территории населенных пунктов планируется организация мониторинга уровня воды на р. Куда в период паводка, а также своевременная эвакуация населения из мест подверженных затоплению, подтоплению.
При подтоплении жилых домов размещение пострадавшего населения будет осуществляться в ПВР, развернутые на территории города в объектах соцкультбыта, а также при необходимости возможно отселение пострадавшего населения на возвышенную местность.
Для проведения профилактических и аварийно-спасательных работ в зоне бедствия, распоряжением главы администрации Хомутовского поселения определяются силы и средства для ведения работ, осуществления контроля, проведения эвакуации населения.
Для организации защиты населения и территории в паводковый период на территории поселения должны проводиться:
· совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям совместно 
с руководителями предприятий, учреждений, организаций, независимо от форм собственности по согласованию плана противопаводковых мероприятий;
· круглосуточное дежурство ответственных лиц в здании администрации Хомутовского МО;
· определяется состав противопаводковой комиссии, оперативной группы;
· разрабатывается и согласовывается с МКУ «Служба ГОиЧС» районной администрации план мероприятий по защите населения и имущества на своей подведомственной территории в паводковый период;
· производится разъяснительная работа среди местного населения 
о сохранении личного имущества и правил поведения при наводнении;
· организуется работа гидрологических постов на подведомственной территории;
Для контроля за состоянием реки Куда и ее притоков в здании администрации поселения организуется круглосуточное дежурство ответственных лиц из числа работников администрации.
Предупреждение и минимизация последствий природных пожаров
Охрана лесов от пожаров должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994г. (ред. от 29.12.2010 г. № 442-ФЗ) «О пожарной безопасности», Лесным кодексом РФ (статьи 51–53, 53.1–53.8, 57 и 60), а также Правилами пожарной безопасности в лесах, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г. № 417 (в ред. от 05.05.2011 г. № 343).
Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя: 
- предупреждение лесных пожаров; 
- мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров; 
- разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров; 
- иные меры пожарной безопасности в лесах.
Мониторинг состояния лесных массивов осуществляется наземным и воздушным способами.
Для предотвращения возникновения лесных пожаров и для минимизации последствий пожаров, в случае их возникновения, необходимо выполнение следующих мероприятий:
· оценка динамики погодных условий региона;
· оценка лесных участков по степени опасности возникновения пожаров;
· оценка периодов пожароопасного сезона на проектируемой территории;
· проведение патрулирования лесов, и обеспечение патрульных подразделений транспортными средствами, противопожарным инвентарем, средствами радиосвязи;
· заблаговременное проведение мероприятия по созданию минерализованных полос, прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 5-10 м в сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах;
· проведение вблизи населенных пунктов расчистки грунтовых полос между застройкой и примыкающими лесными массивами;
· резервирование средств индивидуальной защиты органов дыхания;
повышение пожароустойчивости лесов путем регулирования их состава, санитарных вырубок и очистки от захламленности, а также путем создания на территории лесного фонда сети дорог и водоемов, позволяющих быстрее локализовать пожар;
установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов больших размеров, с правилами пожарной безопасности при нахождении в лесах;
ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;
установление порядка привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечение привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;
создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон;
осуществление в плановом порядке противопожарных 
и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров.
Протоколом заседания КЧС и ОПБ администрации Иркутского района от 17.08.2022 №8 утвержден План превентивных организационно-технических мероприятий, проводимых на территории Иркутского районного муниципального образования в период подготовки 
и прохождения пожароопасного периода 2023 года.
Кроме этого, ежегодно администрацией Иркутского района принимается постановление «О выполнении мероприятий в период действия особого противопожарного режима, установленного на территории Иркутской области».
Противопожарные мероприятия по вопросу защиты и охраны лесов выполняет ТУ МЛК Иркутской области по Иркутскому лесничеству.
Кроме этого, в качестве превентивных мероприятий, для Администрации Хомутовского муниципального образования совместно с подразделениями пожарной охраны и отделами МЧС России, уполномоченными на решение вопросов, связанными с тушением, предупреждением и мониторингом лесных пожаров необходимо проведение работ по определению мест, наиболее уязвимых для перехода лесных пожаров на территорию населенных пунктов и созданию в таких местах дополнительных минерализованных полос.
[bookmark: _Toc106797017]4. Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС биолого-социального характера
Мероприятиями по предупреждению эпидемий является комплекс мер по предупреждению возникновения инфекционных заболеваний и ликвидации их в случае появления. 
К мероприятиям профилактики относятся санитарно-эпидемиологические обследования и предупреждение заноса инфекции, в районах чрезвычайных ситуаций, контроль за переболевшими инфекционными болезнями, работниками питания, водоснабжения и банно-прачечного обслуживания, контроль за выполнением санитарных норм и правил, профилактические прививки и др. 
К группе мер по ликвидации заболеваний относятся: выявление инфекционных больных, их медицинская изоляция, госпитализация и лечение, заключительная дезинфекция в эпидемиологических очагах, режимно-ограничительные мероприятия (усиленное медицинское наблюдение, обсервация, карантин).
Мерами по предупреждению возникновения ЧС биолого-социального характера являются: 
· соблюдение осторожности при обращении с химическими веществами, употреблением лекарственных, наркотических препаратов, алкоголя, грибов, дикорастущих лекарственных растений;
· использование для питья кипяченой воды из питьевых источников, либо бутилированную;
· соблюдение санитарных правил и технологических требований кулинарной обработки пищевых продуктов, при заготовках на зиму, хранении продуктов;
· устранение контактов с мышевидными грызунами, их выделениями, осуществление истребительных мероприятий против грызунов, защита продуктов и питьевой воды от загрязнения;
· соблюдение мер предосторожности от укусов лесных клещей, кровососущих насекомых, в случае подозрения на заболевание немедленное обращение за медицинской помощью;
· избегание контактов с дикими и безнадзорными животными, 
в случае укусов – немедленное обращение за медицинской помощью;
· принятие мер по профилактике и недопущению инфекционных заболеваний домашних животных и птиц;
· соблюдение мер личной гигиены, осуществление борьбы 
с насекомыми-переносчиками инфекционных заболеваний (мухи, комары и др.) 
в местах проживания, пунктах общественного питания и торговли, пребывания детей.
· проведение акарицидных обработок территории;
· осуществление постоянного контроля за организациями общественного питания в целях предупреждения вспышек кишечных инфекций пищевого характера.
Так же необходимо проводить медико-биологическую защиту населения. Медико-биологическая защита населения представляет собой комплекс организационных, лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение или ослабление поражающих воздействий чрезвычайных ситуаций на людей, оказание пострадавшим медицинской помощи, а также на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в зонах чрезвычайных ситуаций и в местах размещения эвакуированного населения.
Медико-санитарная защита населения осуществляется с привлечением сил и средств федеральных органов исполнительной власти, непосредственно решающих задачи защиты жизни и здоровья людей, а также специализированных функциональных подсистем РСЧС: экстренной медицинской помощи, санитарно-эпидемиологического надзора.
В обязательном порядке необходим санитарно-эпидемиологический надзор 
в чрезвычайных ситуациях, который предусматривает: 
· надзор за состоянием здоровья населения, условиями его размещения, организацией питания и водоснабжения; 
· надзор за размещением в зоне бедствия прибывающих спасателей; 
надзор за качеством и безопасностью питьевой воды 
и продовольствия; 
надзор за банно-прачечным обслуживанием населения; 
гигиеническую экспертизу и лабораторный контроль 
за состоянием объектов окружающей среды; 
надзор за выполнением санитарно-гигиенических требований при очистке территории в зоне чрезвычайной ситуации и погребением погибших.
В качестве мер по борьбе с короновирусной инфекцией, вызванной вирусом SARS-CoV-2 предусмотрена вакцинация населения, а в качестве профилактических мер населению рекомендуются мытьё рук, прикрывать рот и нос локтевым сгибом при кашле или чихании, поддержание дистанции от других людей (социальное дистанцирование), ношение защитной маски в общественных местах, дезинфекция поверхностей, увеличение вентиляции 
и фильтрации воздуха в помещении, а также мониторинг и самоизоляция для людей, подозревающих, что они инфицированы.
[bookmark: _Toc106797018]5. Обеспечение пожарной безопасности
Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий по предупреждению ЧС. Их важность предопределяется большими размерами ущерба, который могут нанести пожары.
При пожаре безопасность людей должна обеспечиваться своевременной беспрепятственной эвакуацией людей из опасной зоны, оказавшихся в зоне задымления 
и повышенной температуры.
С целью предотвращения распространения очагов пожаров здания общественно-социального назначения обеспечиваются сигнализацией и оповещением о возникновении пожара, средствами пожаротушения.
Пожаротушение на разрабатываемой территории выполняется силами подразделений пожарной охраны.

Существующее состояние
Территорию Хомутовского муниципального образования обслуживают ПЧ-105 
(с. Хомутово, пер. Пожарный, 3), 3-я ПСЧ (г. Иркутск, ул. Култукская, 10).
На территории Хомутовского муниципального образования созданы добровольные пожарные формирования в д. Талька (личный состав – 8 чел.), п. Плишкино (личный состав – 9 чел.). Из приспособленной техники для пожаротушения на вооружении ДПД имеются – 2 мотопомпы, 8 ранцев.
Согласно плана выезда сил и средств к месту пожара, ПЧ-105 обслуживает все населенные пункты Хомутовского муниципального образования.
Проектные предложения
Дислокация подразделений пожарной охраны на территории городских и сельских поселений субъекта РФ определяется расчетом в зависимости от степени пожарной опасности объектов защиты и целей выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожара (проведения аварийно-спасательных работ) или устанавливается, исходя из условия, что время прибытия в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.
На расчетный срок генерального плана на территории п. Плишкино предлагается размещение пожарного депо на 4 пожарных автомобиля.
Размещение других подразделений пожарной охраны не предусматривается.
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Защита населения в значительной степени зависит от своевременного сообщения гражданам об угрозе возникновения ЧС природного характера, заражения территории при авариях и катастрофах.
Основным требованием системы оповещения является обеспечение своевременного доведения сигналов (распоряжений) и информации от органа, осуществляющего управление гражданской обороной до населения.
Система оповещения используется в целях реализации задач защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В соответствии с совместным приказом МЧС, ГК РФ по связи и информации №422/90/376 ДСП от 25.07.2006 г. основной задачей местных систем оповещения является обеспечение доведения сигналов и информации оповещения от органов, осуществляющих управление гражданской обороной на территории города, до оперативных дежурных служб объектов экономики, руководящего состава гражданской обороны города, районов 
и населения. Основной способ оповещения и информирования населения – передача речевых сообщений по сетям вещания.
Существующее состояние
На территории Иркутского районного муниципального образования действует система оповещения населения Иркутского района, которая функционирует на базе ЕДДС.
Оповещение (информирование) населения Хомутовского муниципального образования возможно:
· посредством массовой информации (телевидение, радио);
· посредством станций сотовой связи.
· подвижными автомобилями, оборудованными СГУ (оборудованные звукоусилительными установками). Для этих целей будут задействованы экипажи ОВД, 
а также автомобили администрации муниципального образования.
· специализированными уличными объектами (устройствами) оповещения.
Печень специализированных объектов оповещения, установленных на территории муниципального образования представлен в таблице 8.6.1.
Таблица 8.6.1 – Перечень объектов оповещения населения, установленных 
на территории Хомутовского муниципального образования
	Населенный пункт
	Место установки
	Наименование
организации
	Наименование объекта оповещения

	1
	2
	3
	4

	с. Хомутово
	ул. Кирова, 7а
	Здание Администрации
	громкоговоритель, мобильная СО

	с. Хомутово
	ул. Кирова, 138а
	ж/б опора
	громкоговоритель

	с. Хомутово
	ул. Колхозная, 166
	ж/б опора
	громкоговоритель

	д. Куда
	ул. Ленина, 19
	ж/б опора
	громкоговоритель

	д. Талька
	ул. Центральная, 25/1
	ФАП
	громкоговоритель

	п. Плишкино
	ул. Школьная, 2а
	Средняя общеобразовательная школа
	громкоговоритель

	д. Позднякова
	ул. Кузьмихинская, 2а
	Кафе «Фараон»
	громкоговоритель


Радиус слышимости объектов оповещения – 700 метров, состояние – исправное.
Оповещение руководящего состава о возникновении ЧС осуществляется через спутниковую, телефонную и сотовую связь.
Проектные предложения
На территории Хомутовского муниципального образования предусматривается дополнительно размещение 13 уличных устройств оповещения на территории населенных пунктов с. Хомутово, д. Куда, п. Плишкино и п. Горный, таблица 8.6.2.
На территории д. Талька и д. Позднякова размещение дополнительных устройств оповещения не предусматривается. Информирование населения будет осуществляться по средствам существующих объектов, установленных на территории данных населенных пунктов.
Таблица 8.6.2 – Перечень объектов оповещения населения, планируемых 
к установке на территории Хомутовского муниципального образования
	
Населенный пункт

	Место установки
	Наименование
организации
	Наименование объекта оповещения

	1
	2
	3
	4

	с. Хомутово
	индекс объекта на карте 6
	Планируемый детский сад
1х320 мест
	уличное устройство оповещения

	с. Хомутово
	индекс объекта на карте 34
	Планируемый спортивный зал на 1000 м2 пл.пола
	уличное устройство оповещения

	с. Хомутово
	индекс объекта на карте 25
	Планируемый дом культуры 
1х300 мест
	уличное устройство оповещения

	с. Хомутово
	индекс объекта на карте 27
	Планируемое клубное учреждение
1x300 мест
	уличное устройство оповещения



	д. Куда
	индекс объекта на карте 16
	Планируемая общеобразовательная школа 
1x900 мест
	уличное устройство оповещения

	д. Куда
	индекс объекта на карте 27
	Планируемое клубное учреждение
1x300 мест
	уличное устройство оповещения

	д. Куда
	индекс объекта на карте 27
	Планируемое клубное учреждение
1x300 мест
	уличное устройство оповещения

	д. Куда
	индекс объекта на карте 33
	Планируемый спортивный зал 
1х1500 м2 площади пола
	уличное устройство оповещения

	д. Куда
	ул. Ленина
	ж/б опора
	уличное устройство оповещения

	п. Плишкино
	индекс объекта на карте 30
	Планируемое клубное учреждение
1x400 мест
	уличное устройство оповещения

	п. Плишкино
	индекс объекта на карте 16
	Планируемая общеобразовательная школа 
1x900 мест
	уличное устройство оповещения

	п. Плишкино
	индекс объекта на карте 16
	Планируемая общеобразовательная школа 
1x900 мест
	уличное устройство оповещения

	п. Горный
	индекс объекта на карте 14
	Планируемая общеобразовательная школа
1x500 мест
	уличное устройство оповещения


[bookmark: _Toc106797020]7. Пункты, разворачиваемые при возникновении чрезвычайных ситуаций
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо своевременное информирование населения. Организационно-информационные мероприятия должны осуществляться через специальные пункты.
Размещение пострадавшего населения должно осуществляться в пунктах временного размещения, а также пунктах длительного пребывания.
Пункты временного размещения населения развертываются для временного размещения пострадавшего населения и оказания необходимой помощи. ПВР должны разворачиваться на период проживания в них от 1 до 30 суток, в зависимости от типа 
и масштабов последствий ЧС. При продолжительном пребывании населения свыше 30 дней, население размещается в пунктах длительного пребывания.
Существующее состояние
Приемные эвакуационные пункты (ПЭП)
На территории Хомутовского муниципального образования создан приемный эвакуационный пункт населения при ЧС (ПЭП), №9, МУК «КСК», ул. Кирова, 10б.
Пункты временного размещения населения (ПВР)
Перечень существующих пунктов временного размещения населения на территории Хомутовского муниципального образования закреплен Постановлением Администрации Иркутского районного муниципального образования от 03.03.2023г. №120 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 22.04.2020г. №218 «Об утверждении реестра учреждений (зданий, сооружений), предназначенных и пригодных для развертывания пунктов временного размещения на территории Иркутского районного муниципального образования». Перечень ПВР представлен в таблице 8.7.1.
Таблица 8.7.1 – Перечень ПВР, развертываемых на территории Хомутовского муниципального образования
	Наименование
	Адрес 
	Наименование
организации
	Вместимость ПВР

	1
	2
	3
	4

	ПВР №20
	с. Хомутово,
 ул. Кирова, 10б
	Муниципальное учреждение культуры «Культурно-спортивный комплекс»
ДК
	257

	ПВР №20/1
	д. Куда, 
ул. Спортивная,1б
	Муниципальное учреждение культуры «Культурно-спортивный комплекс»
Спортивный комплекс
	350

	Итого
	
	
	607


На территории остальных населенных пунктов Хомутовского муниципального образования д. Позднякова, п. Плишкино, д. Талька, п. Горный ПВР отсутствуют.
Проектные предложения
Приемные эвакуационные пункты (ПЭП)
На территории населенных пунктов Хомутовского муниципального образования предлагается развертывание ПЭП на базе образовательных учреждений и объектов социально-культурного назначения, таблица 8.7.2.
Таблица 8.7.2 – Перечень ПЭП, предлагаемых к развертыванию на территории Хомутовского муниципального образования
	Наименование
	Адрес 
	Наименование
организации

	1
	2
	3

	ПЭП
	с. Хомутово
	Существующая общеобразовательная школа (расширение на 725 мест)

	ПЭП
	с. Хомутово
	Общеобразовательная школа
1x1550 мест

	ПЭП
	с. Хомутово
	Дом культуры
1х300 мест

	ПЭП
	с. Хомутово
	Дом культуры
1х300 мест

	ПЭП
	с. Хомутово
	Клубное учреждение
1x560 мест

	ПЭП
	с. Хомутово
	Учреждения дополнительного образования (музыкальная, художественная школа и пр.)
1x500 учащихся

	ПЭП
	д. Куда
	Общеобразовательные школы
1x725 мест

	ПЭП
	д. Куда
	Клубное учреждение
1х300 мест

	ПЭП
	д. Куда
	Клубное учреждение
1х300 мест

	ПЭП
	д. Куда
	Клубное учреждение
1х300 мест

	ПЭП
	п. Плишкино
	Общеобразовательные школы
1x900 мест

	ПЭП
	п. Плишкино
	Общеобразовательные школы
1x900 мест

	ПЭП
	п. Плишкино
	Клубные учреждения
1x400 мест

	ПЭП
	п. Горный
	Общеобразовательные школы
1x500 мест

	ПЭП
	д. Талька
	Общеобразовательные школы
1x250 мест

	ПЭП
	д. Позднякова
	Планируемое клубное учреждение
1х100 мест


Пункты временного размещения населения (ПВР)
На территории населенных пунктов Хомутовского муниципального образования предлагается развертывание ПВР на базе существующих и планируемых образовательных учреждений, и объектов социально-культурного назначения, таблица 8.7.3.
Таблица 8.7.3 – Перечень ПВР, планируемых к развертыванию на территории Хомутовского муниципального образования
	Наименование
	Адрес 
	Наименование
организации

	1
	2
	3

	ПВР
	с. Хомутово
	Существующие общеобразовательные школы

	ПВР
	с. Хомутово
	Общеобразовательные школы
1x1550 мест

	ПВР
	д. Талька
	Общеобразовательные школы
1x250 мест

	ПВР
	д. Куда
	Общеобразовательные школы
1x725 мест

	ПВР
	п. Горный
	Общеобразовательные школы
1x500 мест

	ПВР
	п. Плишкино
	Общеобразовательная школа
1x900 мест

	ПВР
	п. Плишкино
	Общеобразовательная школа
1x900 мест

	ПВР
	с. Хомутово
	Учреждения дополнительного образования (музыкальная, художественная школа и пр.)
1x500 учащихся

	ПВР
	д. Куда
	Учреждения дополнительного образования (музыкальная, художественная школа и пр.)
1x400 учащихся

	ПВР
	с. Хомутово
	Дом культуры
1х300 мест

	ПВР
	с. Хомутово
	Дом культуры
1х300 мест

	ПВР
	с. Хомутово
	Клубное учреждение
1x560 мест

	ПВР
	д. Куда
	Клубное учреждение
1х300 мест

	ПВР
	д. Куда
	Клубное учреждение
1х300 мест

	ПВР
	д. Куда
	Клубное учреждение
1х300 мест

	ПВР
	д. Куда
	Клубное учреждение
1х300 мест

	ПВР
	д. Куда
	Клубное учреждение
1х300 мест

	ПВР
	п. Горный
	Клубные учреждения
1x250 мест

	ПВР
	п. Плишкино
	Клубное учреждение
1x400 мест

	ПВР
	п. Плишкино
	Клубное учреждение
1x400 мест

	ПВР
	п. Плишкино
	Клубное учреждение
1x400 мест

	ПВР
	д. Позднякова
	Клубные учреждения
1х100 мест

	ПВР
	д. Куда
	Спортивный зал 
1х1 500 м2 площади пола

	ПВР
	п. Горный
	Спортивный зал 
1х1000 м2 пл.пола

	ПВР
	п. Плишкино
	Спортивный зал  
1х650 м2 площади пола


При необходимости, для временного размещения пострадавшего населения, могут быть развернуты палаточные лагеря на открытых площадках и стадионах.
Так же, при необходимости, для пострадавшего населения Хомутовского муниципального образования, могут быть задействованы ПВР, развертываемые вблизи расположенных муниципальных образований Иркутского района.
8. Защитные противопожарные барьеры
Согласно ГОСТ Р 57972-2017 «Объекты противопожарного обустройства лесов. Общие требования» к объектам противопожарного обустройства лесов относятся:
- дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров, дороги противопожарного назначения;
- посадочные площадки для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;
- искусственные и естественные противопожарные барьеры, в том числе противопожарные разрывы, заслоны, минерализованные полосы, канавы, просеки 
и пожароустойчивые опушки, полосы, очищенные от пожароопасных сухой травяной растительности, валежа, хвороста, кустарниковой растительности;
- пожарные наблюдательные пункты, включая вышки, мачты, павильоны и другие наблюдательные пункты;
- пункты сосредоточения противопожарного инвентаря;
- пожарные водоемы и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения;
- лесоосушительные сети, включая шлюзы, временные плотины, дороги, предназначенные для проведения работ по гидромелиорации, в целях обеспечения благоприятного противопожарного режима в лесах;
- участки, предназначенные для проведения профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов;
- зоны отдыха граждан, пребывающих в лесах, в том числе места для отдыха и курения в лесу, площадки для стоянок туристов, смотровые площадки и площадки для стоянки автотранспорта;
- шлагбаумы, преграды, обеспечивающие ограничение пребывания граждан в лесах 
в целях обеспечения пожарной безопасности;
- стенды и другие знаки, указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах. 
Целью создания системы противопожарных барьеров должно быть разделение пожароопасных лесных массивов на изолированные друг от друга блоки разного размера.
Противопожарные барьеры служат преградой для распространения верховых 
и низовых лесных (природных) пожаров, а также опорными линиями при работах по локализации загораний и отдельных участков пожаров. Количество и виды противопожарных барьеров в лесах определяют, исходя из местных особенностей, типов почв, лесов 
и напочвенного покрова, высоты древостоя, группы и категории защитности лесов, степени пожароопасности участков и фактической горимости лесов. Дороги, имеющиеся в наличии 
и дополнительно устроенные на барьерах, должны иметь выходы в общую дорожную сеть.
К искусственным противопожарным барьерам, специально создаваемым в лесах, 
в целях ограничения лесных (природных) пожаров относятся минерализованные полосы, противопожарные разрывы, противопожарные заслоны, пожароустойчивые опушки, противопожарные канавы. Противопожарные барьеры следует систематически очищать 
от сухостоя, пожароопасного подроста, подлеска и валежника, а противопожарные минерализованные полосы в пределах барьеров - ежегодно подновлять до наступления пожароопасного периода в течение пожароопасного сезона. 
9. Защитные минерализованные полосы
В настоящее время на территории Хомутовского сельского поселения образованы минерализованные полосы в д. Талька (вдоль ул. Лесная, Таежная), п. Плишкино 
(ул. Кедровая, ул. Вишневая, ул. Подгорная, ул. Лесная – ул. Надежды, ул. Ягодная, ул. Ягодная-Плишкинский тракт), п. Плишкино (Андреевская слобода), д. Позднякова (ул. Российская, ул. Летчиков, пер. Задорожный), ДНТ «Будь здоров», ДНТ «Родные Просторы».
Согласно ГОСТ Р 57972-2017 «Объекты противопожарного обустройства лесов. Общие требования» минерализованные полосы, линейные участки территории, очищенные 
от растительных горючих материалов до минерального слоя почвы или обработанные почвообрабатывающими орудиями или иным способом, могут быть самостоятельным противопожарным барьером или входить в состав более сложного противопожарного барьера в качестве его элемента. Ширина противопожарных минерализованных полос составляет 0,3 - 9 м в зависимости от способа их создания с учетом возможного характера и интенсивности распространения пожаров, почвенных и лесорастительных условий, степени природной 
и фактической пожарной опасности участка леса. Устройство противопожарных минерализованных полос вдоль склонов минимизируют или исключают во избежание развития эрозионных процессов.
Основными показателями качества противопожарных минерализованных полос являются минерализация (по допустимым размерам необработанных участков поверхности почвы) и степень заделки грунтом. Допустимая длина необработанных участков поверхности почвы должна быть не более 3% на каждые 100 м длины противопожарной минерализованной полосы в зависимости от степени природной пожарной опасности участка. Допустимая степень заделки растительных остатков на противопожарной минерализованной полосе должна быть не менее 90% в зависимости от степени природной пожарной опасности участка.  
10. Защитные противопожарные расстояния
Согласно статье 2 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ) под противопожарным разрывом (противопожарным расстоянием) понимается нормированное расстояние между зданиями, строениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара.
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона № 123-ФЗ противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара:
1) от лесных насаждений в лесничествах до зданий и сооружений,
расположенных:
а) вне территорий лесничеств;
б) на территориях лесничеств;
2) от лесных насаждений вне лесничеств до зданий и сооружений.
Указание на конкретные противопожарные расстояния от зданий и сооружений 
до лесничеств и лесных насаждений действующим законом не предусмотрено.
Согласно пункту 4.14 СП 4.13130.2013 противопожарные расстояния от зданий, сооружений на территориях городских населенных пунктов до границ лесных насаждений 
в лесах хвойных или смешанных пород должны составлять не менее 50 м, лиственных пород - не менее 30 м.
Указанные расстояния определяются как наименьшее расстояние от наружных конструкций зданий, сооружений до границы лесного массива.
Границы лесных насаждений на землях различных категорий устанавливаются органами государственной власти Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.
Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. 
Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не менее 15 м. Противопожарные расстояния до лесных насаждений от некапитальных, временных сооружений (построек) должны составлять не менее 15 м. 
Противопожарный разрыв, предназначенный для остановки сильных низовых пожаров, следует создавать в виде просеки шириной от 10 до 100 м, очищенной от пожароопасных горючих материалов, с противопожарной минерализованной полосой или дорогой, или в виде естественных безлесных территорий, водных пространств в лесах.
Основными показателями, определяющими качество противопожарных разрывов, являются:
- уменьшение их ширины (от проектной) после создания или ухода за ними;
- наличие на разрыве горючих материалов, в том числе древесного хлама, валежника, мусора, порубочных остатков, сухой травяной растительности, пожароопасного хвойного подроста, подлеска и кустарника;
- возможность проезда транспортных средств.
Допустимое уменьшение ширины противопожарного разрыва от проектной составляет не более 0,1 м. Допустимое наличие горючего материала (пожароопасного древесного хлама, мусора, порубочных остатков и пожароопасного хвойного подроста или кустарника) 
в примыкающих полосах (шириной 50 м) - в объеме не более 2 м 3 /га. Проезд транспортных средств по противопожарному разрыву должен быть обеспечен в течение пожароопасного сезона с учетом погодных условий.
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nocenernne XoMyToBckoe, fepesHs Kyma, ynuna JlenuHa, mom 136 (mamee —
06BEKT KyJIBTypHOTO HACIIEHA).

2. VTBEpIUTh TpPAHUIEL TEPPHTOPHE OOBEKTa KyJbTYPHOTO HACIEIHA
COTTIACHO MPIJIOKEHIM 1, 2 K HACTOSIIIEMY TIPHKa3y.

3. VTBepAUTH PEWM HCTIONL30BAHHA TEPPUTOPHH 0GBEKTa KyILTYPHOTO
HACJIEHS COTVIACHO IPHIJIOKEHIIO 3 K HACTOSIIEMY IIPHKa3y. ‘

4, TTpu3HATS YTPATHBLIMM CIUTy TIYHKT 14.1.64 mozpaszena 14.1 paspmena 14
Ilepednsi BHISBICHHBIX OGBEKTOB KyJIBTYPHOTO HACHEIHWS, PACIONOXEHHBIX Ha
TeppuTOprK VPKYTCKOH 00/1acTH, yTBEPXKICHHOTO IIPAKA30M CIy>0BI IO OXpaHe
0OBEKTOB KyNBTyPHOTO Haclelus MpKyTCKoi 06macTy oT 14 despans 2017 roma
Ne 18-cmp. ‘

5. HacTOSImUH [pHKa3 TOMNEKAT ~O(HIMATEHOMY OIyOIHMKOBAHMIO B
obmecTBeHHO-TIoNMTHIecKol  rasere  «O6macTHas»,  CETEBOM  M3[AHHU
«ObUIMATEHEI HHTePHET-TIOPTA IPaBOBOX nadopmarun pkyTckoit obnacTu»
(ogirk.ru), a Tawke Ha «OduUIHAIEHOM —HHTEPHET-TIOpTane paBOBOH
HHQOPMAII (WWW.Pravo.gov.Iu), IOCHe ero rocy/IapCTBeHHON PerucTpanit.

6. Hacrosuyil IpyrKa3 BCTYTIaeT B CHITy Yepe3 JeCATh KalleH{apHbIX IHeH co
IIHS ero O(QUIMAIBHOTO Oy OIAKOBaHHS.

PyxoBonuTels CiIy k05 [0 OXpaHe
06BEKTOB KYJIETYPHOTO HACHEHSL
HpkyTtckoii obnacty B.B. Coxomnos
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TIpunoxenue 1

K [IPHKA3y CIIYXOBI II0 0XpaHe 00BEKTOB
KyJIBTYPHOTO Hacnemms VpKyTckoi obmactu

or« 2% __ AGR 2023 roma Ne 76- 24£ - cp

KapTa rpaHul TeppHTOPHH 00BEKTa KYJIbTYPHOI0 HACTEAMS
PEerHOHAJLHOTO 3HAYECHHS

HauvenoBanme u patuposxa oo0bekra: «llepkoBr Casarolt Tpouimn,
1815-1834 rr.

Anpec: Upkyrckas o0nacTe, MyHHIMIAIBHEIN paiioH MpkyTckuii, ceabckoe
moceneHre XoMyToBcKoe, fepeBrs Kyna, ymmua Jleauna, oM 136

YcnosHbie 0603HaYeHAs:

- TpaHHIIa TEPPUTOPHHI 00BEKTA KYITHTYPHOTO HACIEMMS

ol - 0003HaYeHNE XapaKTePHO TOUKH T'PAHHI{BI TEPPUTOPHH 00BEKTA
KYJIBTYPHOTO HaCIEeIHs

- 00BEKT KyIBTYPHOTO HACIEAHs
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TIpunoxenue 3

K TIpHKa3y CitykObI [0 0XpaHe 06BeKTOB
KyZBTypHOTO Hacnenus MpKyTcKo# obnactu

or« 2Dy MEY 2023 ropa Ne 76 - 248 - cmp

PesxuM HCHOJIB30BAHHSI TEPPHTOPHH
06beKTa KyJIbTYPHOr0 Hac/IeHs PernoHaILHOIO 3HAYEHHS

HaunmeHoBanue H JatupoBka ofbexra: «llepkop CesaTol TpOHIED,
1815-1834 rr.

Anpec: Mpkyrtckas o0nacTs, MyHUIMNANbHEH paifon VpkyTckui, cenbckoe,
Hocenenye XoMyToBcKoe, iepestsi Kyna, ynuna Jlenura, fom 136

- Ha TeppUTOPHY MaMATHUKA WM aHCAMOJA 3aIlpelnaercs CTPOUTeNBCTBO
OGBEKTOB  KAIMTANGHOTO  CTPOMTENBCTBA M yBelIMueHHe  OOBEMHO-
MPOCTPAHCTBEHHBIX XapaKTEePHCTHK CYIIECTBYIOIIMX HA TEPPUTOPHU IMaMATHHKA
UM aHcaMbis 00BEKTOB KAMUTAIFHOTO CTPOUTENBCTBA; MPOBEACHHE 3eMILTHBIX,
CTPOMTETBHEX, MENHOPATHBHBIX W MHBIX pa0oT, 3a HCKTOYeHHeM paGoT Io
COXpaHEeHMI0 00BeKTa KyNBTYPHOTO HACHEAMS WM €ro OTACIBHBIX 3JICMCHTOB,
COXPAHEHMIO HCTOPUKO-TPallOCTPOUTEEHON MIH HPHPOIHON Cpeisl 0GbexTa
KyJIBTYpPHOT'O HACIIEAHs;

- Ha TepPUTOPHMH TAMATHHWKA MIA aHCaMOIl paspermaeTcs BeleHHe
XO3MHCTBEHHON esTeNbHOCTH, He TpoTHBOpedarieil TpeGoBaHmsM 06ecTedeHust
COXPAaHHOCTH OOBeKTa KyIbTyDHOTO HacHeius M Iospoisomrelf obecneduTs
byHKIMOHUpPOBaHHe 00BEKTa KyIBTYPHOTO HACTE/Hs. B COBPCMEHHBIX YCIOBUAX.
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Poccuiickass ®@enepauns

Hpkyrckas o6aacts [enepanbHOMY JHpeKTOpY
Hpkyrtcekuii paiion 00O «IIpoeKTHO-MIaHHPOBOYHAS
AamunucTpanus XoMyToBCKOro macTepckas «Macrtep-ITnauy»y
I1poracosoit M.B.

MYHHULHNAJIBHOIO 06paxosamm
Kuposa yi., 1.7a, ¢. XomyToBo, 664540
Ten. 696-501. 664047, UpkyTckas o6acTs,

OTPH1053827059560 r. UpkyTck,

H/ 7 82701
HHHIITE827020760.3 ool yi1. Anexcanapa Hesckoro, mom 97/2

AL ff 2027 N G -72
Ha No oT

YBasxaemasi Mapusi Banepbesna!

B pamkax noAroToBKH MPOEKTOB BHECEHHs W3MEHEHHH B [enepanbHbIil 1aH 1
[lpaBuna 3eMIeNONb30BAHMS W 3acTpoiiku XOMYTOBCKOTO ~MYHHLMIATBHONO
oGpasoBanus 10BOAMM 10 Bawero cBesienus ciieyomyto HHGOPMALHUIO.

B Hacrosiiee BpeMs B X0oMyTOBCKOM MyHHUMNATBHOM OGPa30BAHUH HMEETCS
NOTPeGHOCTh B pasMELIEHHH MPOU3BOACTBEHHBIX M HHBIX MHOTO(YHKIHOHAIbHBIX
OGBEKTOB B LENAX CO3/aHMs PAGOMHX MECT, a TaKke 00pa3OBaHUe IOTOTHUTEMbHbIX
YYaCTKOB 1Nl pa3sMEIIeHMs JKWIOH 3acTpoiiku. Beuimy peduumra cBoGomHol
TEPPHUTOPUH B rPaHULIAX HACEJCHHBIX IIYHKTOB, HEOGXOIMMO OCYILECTBHTH MEPEeBOT
3E€MEJIbHBIX YYaCTKOB M3 3€MENIb CEelbCKOXO3SHCTBEHHOIO HAa3HAYEHHS B 3€MJIU
HACENCHHBIX MYHKTOB, B 3eMJIM IPOMBILUIEHHOCTH. IIpouly mMpeaBapuTENEHO
COrNIacoBath NMepeBO/| TAKUX 3eMEJbHBIX YH4aCTKOB Ul ydeTa B TeHEepanbHOM [LIaHe
XOMyTOBCKOI0 MyHHLHUITAIBHOIO 06Pa30BaHMs.

Tepputopust 3eMenbHBIX  y4acTKOB, MpemIaraeMbiX K nepeBosy, He
UCIIOJIb3YeTCS  JUINTENIbBHOE BpPEMs [UIS  BBIPALIMBAHUSA CEIbCKOXO3SIHCTBEHHBIX
KyJIbTYp W IJIA BEICHHS MHOM CeNbCKOXO3SHCTBEHHON nesitensHOCcTH. JlapHelillee
MCIIOJIb30BAHHE NAHHBIX TEPPUTOPHHA IMOJ CENBCKOXO3SHCTBEHHYIO NESTENbHOCTD He
BOCTpPeOOBaHO.

B zpanuyax Xomymoeckozo mynuyunanerozo obpaszosanus 13747,19 za
3eMeNb  CenbCKOXO3AUCMEEHHO20 HAa3HaveHus. B pamxax emecenus usmenenuii 6
Tenepanvreni naan npednazaemcs x nepesody 169,09 za, umo cocmaensem 1,23 %
om 0bwe20 wucna 3emenb CenbCKOXO3ATICMEEHHO20 HAZHAYEHUS.

ecTByIOLLAs Homep 3emesbHoro
Cymecrsyion P Inaumpyemas kateropus [nanupyemoe [Tnowane,
KaTeropus Y4acTKa/kaacTpoOBOro
3emellb HCTIONb30BaHHe ra
3eMellb KBapTaia
1 2 3 4 6
3eMJTH MPOMBILLIEHHOCTH,
eMITH 9HEPreTHKH, TPAHCIIopTa,
cemfxoxoaxﬁa 18, 06:100801514416 cssau a;moiemamfx TpoussoacTBeHH
BEHHOTO ~5.06.10080129108 Tenesmle,nliu HH(O] MaTIr;KJ/I ’ as 30Ha* 2,00
38:06:100801:29167 el .
Ha3HaYeHHs! 3eMJIH 7151 obecredeHus
KOCMHUECKO# JesSTeNbHOCTH,
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3eMJIH 000POHBI,
6€30MaCHOCTH M 3eMJIH HHOTO
ClNEeUHATIbHOI0 Ha3Ha4YeHHUs

38:06:071102:131
38:06:071102:141

3eMJTH MPOMBILLIEHHOCTH,
9HEPreTHKH, TPaHCropTa,
CBA3H, PaJIMOBELLAHHS,

cenbgrf(:ﬂxnoguﬁﬂ 38:06:071102:52 TeNeBUACHHUS, HHPOPMATHKH, TpoussonoTECHH
S 38:06:071102:56 3eMJIHM Ul obecneyeHus ey 56,00
abhAeI 38:06:071102:65 KOCMHYECKOH AeSTeNbHOCTH,
38:06:071102:55 3eMJIH 060POHBI,
38:06:071102:54 6€30MacHOCTH U 3eMJIH HHOTO
CMELMaIbHOrO Ha3HauYeHHUs
30Ha 3acTpoiiku
MaJIO3TaXKHBIMH
JKHJIBIMHU IOMaMH
38:06:100801:1162 (10 4 sTaceti, 51.36
38:06:100801:1163 BKITIOUas
38:06:100801:1171 MaHcapHbiii)
Sexiri 38:06:100801:1172
R — 38:06:100801:1175 30Ha
S 38:06:100801:22630 3eMTM HacesIeHHbIX MYHKTOB 03€/1eHEHHBIX
38:06:100801:2341 TeppUTOpHii SS
Ha3zHayeHus
cneurasibHOro
Ha3zHa4yeHus
38:06:100801:22976 MuorodyHxumon
ajbHas
38:06:100801 (uactb Gl ey 18,5
kpaprana) JIeNIoBast 30Ha
3oHa
CreLHaIH3HpOBaH
HOM 0,38
006111eCTBEHHOI
3aCTPOHKH
38:06:100801:14606 i
TPaHCTIOPTHOM 1,46
MH(PPaCTPyKTypblI
30Ha 3acTpoHKH
I/IHHVIBI/IHyaﬂbeIM 6,69
W XKHUJIbIMH
JIOMaMH1
3eman 3oHa
CeNbCKOX03AHCT TPaHCTIOPTHOM 1,08
3€eMJTH HACENIEHHBIX MyHKTOB
BEHHOro HHpacTpyKTYpbl
Ha3HaYeHHs 3oHa
Crneuranau3upoBaH
38:06:100801:14789 . B
38:06:100801:27897 e
38:06:100801:27899 = ACTPOHKH
OMMYHaJIbHO- 0.022
CKJIaJiCKas 30Ha
3oHa 3acTpoiikn
WHIOWBHUAYATIbHBIM 3’99
H XKUJIBIMH
AOMaMH
KommynansHo- 0,044

38:06:100801:27898

CKJIaJICKasi 30Ha
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3oHa

TPaHCTIOPTHO# 1,18
HHDPaCTpyKTYpbl
3oHa
CrieLHaIi3HpOBaH
HOM 0,21
06LecTBeHHON
3aCTPOHKH
30Ha 3acTpoiikn
WHAWBHAYaJIbHBIM 5,56
M KHITIBIMH
JloMamu
3emnu 30Ha 3acTpoiiku
e 38:06:100801:1166 3eMJIH HaCeJIeHHBIX MyHKTOB e I 8,53
BEHHOTO W OKHITBIMH
Ha3HAueHHs JloMaMu
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BBEJEHUE

B coorBercTBui ¢ u. 4 c1. 7 PenepanbHoro 3akona ot 21.12.2004 N 172-®3
«O mepeBojie 3eMeNb HIIH 3€METBHBIX YYaCTKOB M3 OJHOH KaTErOpHH B APYIYIO»
JOMYCTUM ~ NIEPEBOJ  CENBCKOXO3AMCTBEHHBIX  YrOAMH I pasMEIleHHs
MPOMBIILICHHBIX 0GBEKTOB.

VcI0BHA TaKOTO MEpeBoa:

- KaJacTpOBasi CTOMMOCTb KOTOPBIX HE J0JDKHA [PEBBIIIATh CPEIHHI YPOBEHb
KaJacTPOBOH CTOMMOCTH N0 MYHHIMNIATFHOMY PaifioHy (MYHHIUIIATBHOMY OKPYTY,
TOPOICKOMY OKpYTY);

- 3GMEIBHBI yYacTOK HE MODKEH OTHOCHUTCA K 0C000 ILIEHHBIM
TIPOAYKTUBHBIM CEIbCKOXO3SHCTBEHHBIM YrOIbsAM, YKa3aHHBIX B IYHKTE 4 CTaTbH
79 3emenpHoro Koaekca Poccuiickoii @enepamn.

B COOTBETCTBHH C PELICHHEM, IPHHATOM Ha COBEIaHHH TpH [IpaBUTEIBCTBE
Hpkytckoit o6mactu ot 25 nexabps 2024 rozxa nmox npencenaTeabecTBoM CHTHHKOBA
P.JI, agMHHHCTpaUMsM MyHHLHIAIbHBIX oOpasoBanuii FpkyTckod obmactn
PEKOMEHIOBAHO MpPH KOPPEKTHPOBKM TI'€HEPAIBHBIX IUTAHOB IpEeNyCMaTpHBaTh
HM3MCHEHHE KaTEeropuM 3eMENBHBIX YYaCTKOB C 3€MENb CENbCKOXO3SHCTBEHHOTO
Ha3HAYEHHs Ha 3eMJIM IIPOMBILUICHHOCTH B EIAX Pa3MENICHHs MPOMBIILICHHBIX
00BEKTOB, (B COOTBETCTBHH CO cTaThell 7 DdenepanbHOro 3akoHa ot 21.12.2004 Ne
172-®3) TONBKO MO WHHMIMATUBE 3aHHTEPECOBAHHOIO JIMIa M TPU HAIUIUH
000CHOBaHHS H3MEHEHHS KaTETOPUH.
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CBEJIEHUS O 3BEMEJIbBHOM YYACTKE

O6was uH(popManus 3eMeILHOI0 y4acTKa

n/n
1 Pensed u hopma Vuactok nmeer (popMy HENPaBUIBHOTO
3eMeJIbHOTO yYacTKa IIpsMOYTObHHKA, PACIIONIOXKEH B Ipeaenax Gomnee
KPYITHOTO 110151 C HEPOBHEIM pebehoM (Tosorue u
¢11a60-T10KaTBIE CKJIOHBI)
2 Tlnomap yyacTka 10,43 ra
3 Kareropus 3emens 3eMIH CebCKOXO03SHCTBEHHOTO HA3HAUCHUS
4 Paspemensoe JInst CenbCKOXO03AHCTBEHHOTO IPOM3BOICTBA
HCIIOIb30BAHHE
MecronoioxeHue
5 Anpec (mectononoxenne) | Poccniickas ®enepaims, UpkyTckas o6nacTs,
Hpkytckuii paitos, none «Kmun» (5-¢ otaenenne TOO
«ITyte Mnpuuar)
6 MyHuIMnanbHoe XOoMyTOBCKOE MyHHIMIIANTEHOE 00pa3oBaHue
obpasoBanne Hpkytckoro paiiona MpkyTckoii o6nactu
7 Kanactposslii Homep 38:06:100801:10862
3EME/ILHOrO y4acTka
8 TpaHcnopTHas OcHOBHasl [OJIeBAst 10POTa HAYIIas HETOCPEICTBEHHO
JIOCTYTIHOCTb. oT ¢. XoMyTOBO
9 Haxoxnenue yuacTka B baiikanbckas IPHPOHAs TePPUTOPHS (PEeCTPOBBIH
Homep rpanuuel 0:0-9.3), Oxonoruyeckas 30Ha
aTMocdepHoro BiusHUs BaiikanbcKoil TpHpOHO#
TEPPUTOPHH (YaCTh IPAHULIbI HA TEPPUTOPHH
Hpkytckoit 061acti) (peecTpoBbIii HOMEp IPAHMIBI
0:0-9.4)
KanacrpoBasi CTOMMOCTD 3eMeJIbHOT0 y4acTKa
10 | Cpennss kamacTpoBas 2,46 py6. KB.M.

CTOMMOCTb 3€METBHOTO
ydJacTka

IOpuauyeckne npapa

11

CoOCTBEHHHK 3eMENTbHOTO
ydJacTka

TIpaBooGmaaTenb: 06IIECTBO C OrPaHUYEHHOMH
OTBETCTBEHHOCTHIO «JHeproctpoit» (000

«OHeprocTpoi»)





image58.jpeg
MNOSICHUTEJIbHAS 3BATIUCKA

Cywecmeylowjee cocmosnue

3eMebHBII y4acTOK ¢ KagacTpoBbIM HoMepoM 38:06:100801:10862 (nanee —
3eMeNbHBII y4acTOK) PAcIONOKEHHBI 1o axpecy: Poccuiickas @enepauus,
Hpkytckas obmacts, UpkyTckuii paiion, mone «Kmum» (5-¢ oraenerne TOO «Ilyts
Wnenya») mromansto 10,43 ra mmaHMpyeTcss K IEpPeBOAY M3  3eMelb
CENIBCKOXO3SHCTBEHHOr0 HA3HA4YEHHs B 3EMIIM NPOMBIIUICHHOCTH, JHEPTEeTUKH,
TPaHCIIOpPTa, CBA3H, PaJAUOBEILIAHWA, TEIEBUACHUSA, HHQ)OpMaTHKH, 3€MIIM U1
obecrieueHHss KOCMHYECKOH IEATENBHOCTH, 3eMIM OOOpOHBI, 0€30macHOCTH
M 3¢MJIH HHOTO CIIELHaTbHOTO HAa3HAYCHHUS.

Ha ocHoBanum 3axmodenus Ne 24/02-24 or 11.11. 2024 o moduBeHHO-
arpo3KOJIOTHYECKOM COCTOSHHM 3EeMENIBHOTO YJacTKa, IoarotosiaeHHoM PIBY
«IAC «VMpkyTcKuit» (IpHIaraeTcst) caeayeT, 9To 3eMeIbHbIH yJacToK

-0 CBOWM arpOXHMMHYECKHM XapaKTepPHCTHKaM 3eMEeNbHBIH y4acTOK
OTHOCHTCA K HHU3KO MPOXYKTHBHBIM  CEIIbCKOXO3SHCTBEHHBIM  YTOJbAM,
XapaKTEpU3YeTCs OUEeHb HU3KUM COIEPKAHIEM OPraHMYECKOTO BEIIECTBA (TyMyca);

- Z7Isl TIOBBILICHHS TOYBEHHOTO IUIOJOPOAHA M NOMYy4EHHS Kau€CTBEHHOTO
ypoXKasi CelNbCKOXO3SHCTBEHHBIX KyJBTYp Ha ydacTke TpebyroTcss Gonbuiue
(uHAHCOBBIC 3aTPAThl, CBI3aHHBIC C BHECEHHEM 3HAYMTENBHBIX 1103 OPraHHIECKHX
yaoOpeHuit;

- HaJIMyue TIyOOKOro OBpara, KOTOPHIH 3aHMMAeT CYIIECTBEHHYIO YacTb
obcreyeMoro  yyacTka, Tak K€ 3aTpyIHAET HCIOJb30BAHHE €ro Juisd
CeNbCKOXO3HCTBEHHOTO MIPOU3BOACTBA B CBSA3U C BO3MOXHOM BOIHOM 3po3uei u
CIIOKHOCTBIO TIPH IPUMEHEHHUH CelIbCKOXO35HCTBEHHOH TEXHUKH. B ¢BA3M ¢ aTHM
HEO0OXO0AMMO MPOBEICHHE MEPOIPUSATHIA 110 IMKBUIALHH 3TOTO OBpara, CBI3aHHOTO
€O 3HAYUTEJBHBIM 00BEMOM PabOT MO MEPEMEIEHHIO TPYHTa H €ro IUIAHUPOBKE,
YTO TaK ke MOTPeOyeT CylEeCTBEHHbIX 3aTpar.

Kpome TOro, 3eMenbHBI Y4acTOK HE OTHOCATCA K 0CO0O0 IEHHBIM
CENBCKOXO3AMCTBEHHBIM ~ YTOABSIM B COOTBETCTBHH C  PAaCMOPSKEHHEM
MHUHHCTEPCTBA CENbCKOro xo3siictBa Mpkyrckoit obmactm ot 18.06.2021
Ne 167-mMp «O6 yrBepxkneHuu IlepedHs 3emesib CENbCKOXO3AHCTBEHHOTO
HA3HAYEeHHMs, PACIOJIOXEHHBIX Ha  Tepputopun  MpKyTckoi  obnacTw,
UCIIONB30BAHNE KOTOPBIX I IeNeil, He CBA3aHHBIX C BEICHHEM CEIbCKOro
XO3sHCTBA, HE IOITYCKAETCA».

B cBsi3u ¢ 4eM 3eMenbHBIH Y4aCTOK He LEeNecoo0pasHO HCIOIb30BaTh LA
CENBCKOXO3AHCTBEHHOTO IPOU3BOICTBA.

H/zauupye.zuoe ucnoiv3oeanue

C 1.01.2019 peamusyercs ®PenepanbHblii mpoekT «CoxpaHeHHE o03epa
baiikanm» B pamkax I'ocymapcrBenHoi mnporpammel Poccuiickoit ®eneparmu
«OxpaHa OKpYKalollei cpeib» (YyTBEp)KIeHa MocTaHOBIeHHeM IIpaBHTeNBCTBA
Poccuiickoit @enepamuu ot 15.04.2014 Ne 326) M HaUMOHAIFHOTO NPOEKTA
«OKOIOTUs.

MeponpuaTHs MPOEKTa NPH3BAHBI PENIaTh IIMPOKUH CIeKTp 3amad. Cpeau
HUX - PEKOHCTPYKIMSl M CTPOMTENBCTBO OYMCTHBIX COOPYXKCHHH BONHM3M 03epa
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baiikan pana cokpamieHus 00BEMOB COPOCOB 3arpsA3HEHHBIX CTOYHBIX BOJI,
JUKBUJALMSA HAKOIUIEHHOTO BpEZa, YBEIMYEHHE OXBaTa TOCYJapCTBEHHBIM
9KOJIOTHYECKMM MOHHTOPHHIOM (IOCYapCTBEHHBIM MOHHTOPHHIOM OKPY)KalolIeH
cpensl) BaiikaibcKkol MPUPOAHOH TEPPUTOPUH.

PaccmatpuBaeMblii  3eMeENBHBIH y4aCTOK HEOOXOAMM I Pa3MeIleHHs
IPOMBIIUICHHBIX OOBEKTOB IO IMPOM3BOACTBY CTPOHMTENBHBIX MATEPHANIOB I
peanusanyy 06beKkTa «PeKOHCTPYKIMA KaHAIM3aHOHHBIX OYHCTHBIX COOPYKEHUH
npaBoro Gepera ropoma MpkyTcka», T.K. PacIoNOXeH B HEMOCPEACTBEHHON
6IM30CTH K aBTOMOOMIIBHOM I0pOre perMoHabHOro 3Ha4yeHust «pkyTck - YeTs-
Opapiackuii —)KHraaoBo», 4TO MO3BOJUT ONTHMH3HPOBATh MapLIPYT IPY30BBIX
NIEPEBO30K [0 CTPOSIIUXCS 0OBEKTOB.

Dkonomuueckasn s¢ppexmusnocmeo

3eMebHEIi HAJIOT U 3aKPEIUIEHHBIC Ha 3aKOHOAATEIbHOM YPOBHE aJITOPUTMBI
IUIS €r0 MCYMCIICHHS ABJIAIOTCA OCHOBOW NMPMHIHIA BO3ME3THOTO IMOJIb30BAHHA
3eMENBHBIMH  pecypcaMi. 3eMelbHbIe IUIAaTe)XH SBISIIOTCS BAXHOM CTaTbeit
JI0XO/1HOH yacTu Gro/pKeTa.

B coorBercTBMM C TONOXEHMAMH 3€MENBHOTO KOAEKCA POCCHHCKOM
@enepanuy, OCHOBHBIMHM BMIAMH ILIATEXEH 3a IOIB30BAHHE 3EMENBHBIMU
pecypcaMH SBJIAIOTCS 3eMEIIbHBII HAJIOT M apeHHas I1IaTa.

OTnpaBHOH TOYKOH /11 HA4YHCIEHHS 3EMENBHOTO Hallora SBIAETCS
KaJacTpoBasi CTOMMOCTb, KOTOpasi 3aBHCUT OT KaTErOPHH M BHA HCIIOJIb30BAHHUS
3eMeb.

B rabmmuue | mpeacTaBieH cpaBHATEIbHBIH aHAIM3 PaCYETOB MOCTYIUICHHH B
GlomkeTr  mpu UCTONB30BAaHMH  3EMENBHOTO  ydacTka B LemAX
CeNbCKOXO03AHCTBEHHOTO MPOM3BOACTBA M CTPOUTEILHON MPOMBILITIEHHOCTH

Tabnuua 1. Pacuer mocTymieHuil B GIOKET NPH W3MEHCHHWHM KaTETrOpPHUH
3eMENIBHOTO Y4acTKa

McxomHblit BApHAHT | TTocne nepeBona
[Mnomanp yyactka M2 104300
Kareropus semens 3emuu 3eMIIM TPOMBIILICHHOCTH
CEIILCKOXO03AHCTBEHHOTO
Ha3HaYeHUs
IleneBoe ucrnonp3oBanue Jns cenbckoxossiicTBeHHoro | CtpoutenbHas
IPOM3BOICTBA NPOMBIILIEHHOCTh
V nenvHbIi nokasareins | 2,46 181,18
KaJacTpOBOH CTOMMOCTH,
py6. m2*
KapacrpoBas croumocts, py6 | 257,621 18 897 074,0
Hopwmatushas craBka | 0,3 15
3eMeNbHOro Hamora %**
Hauucnennsiii  3eMenbHBIN | 0,8 56691,2
Hajior, py6

IIpumeuanue: *[Tocmanosnenue Ilpagumenscmea Mpkymckoi obnacmu om 25.11.2022 2.
Ne 924-nn «O6 ymeepaicoenuu pezynomamos onpedenenus Ka0ACMposot CMouMOCmu 3eMenbHbIX
YuacmKo6 no kadacmpoebiM HOMepam U CpeOHUx yposHeli Ka0aACMpoBol CIMOUMOCMU 3eMENbHBIX
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YHACMKO6 N0 MYHUWURGTbHBIM PAtiONaM U 20pOOCKUM OKpyzam Ha meppumopuu HMpxymckoi
obnacmuy;

**Pewenue [ymvr Xomymoeckozo mynuyunanehozo —obpasosanusy  Ne31-138/0
om 28.11.2019 (8 ped. om 23.04.2020 Ne37-157/0).

AHalM3 pe3y/nbTaToB, INPEACTABICHHBIX B Tabmuie 1, CBHAETEIBCTBYET
006 0YEBUIHOM POCTE JOXOMHOH YacTH GIOMKETa 3a CUET YBEIHUCHHS OCTYIUICHHH
3a I0JIb30BAHHE 3€MEIIbHBIMU PECYPCAMHU.

VI3MeHeHHEe KaTeropuu 3eMelb MOXKET PpAacCMaTpHUBaThCA HE TOJBKO
C TO3MIMH JKOHOMHYECKOW, HO ¥ COLMAIbHOW 3HAYAMOCTH. YBEIHYEHHE
JIEHEXHBIX MOCTYIUICHHH B OI0JUKET MO3BOJIAET HAIIPaBUTh MOJYYEHHBIE CPEACTBA
Ha PeaM3alHIo Pa3IMYHBIX COLHAIBHBIX IPOEKTOB M IPOTPaMM.

Pasmemaemble 0GBEKTH IPOM3BOJACTBA MO3BOJMT CO3/aTh HOBBIE paboune
mecta 11t 30-40 yenosek.

Tpednodicenue no 6HeceHul0 UMeHUll 6 2eHEPANbHbIU NIAH U NpAasund
3eMenonb306anus U 3acmpouKku XoMymoecko2o MyHUYUNAnbHo20 00pa306anus

B cootBetcTBHM o cTatheil 4 PenepanpHoro 3akona PeaepanbHOro 3aKoHa
ot 21.12.2004 Ne 172-@3 «O riepeBoze 3eMellb KM 3eMETbHBIX YYaCTKOB U3 OIHON
KaTEropuy B APYTyio» MEPEBO 3€MEJIb WIIH 3EMENIbHBIX YIaCTKOB B COCTABE TaKHX
3eMelb M3 OIHOM KAaTeropHd B APYTyIO HE JOITYCKAaeTCs, B TOM YMCIIE, B Cllydae
YCTAHOBJICHHS HECOOTBETCTBHA HCIIPANIMBAEMOrO LENEBOr0 HAa3HA4YCHHs 3eMelb
WIH 3eMENbHBIX YYaCTKOB YTBEpPXKICHHBIM JOKYMEHTaM TEPPHTOPHAILHOTO
[UTAHUPOBAHKS U JOKYMEHTALMH T10 TIAHUPOBKE TEPPUTOPHH,
3eMJICYCTPOUTENBHOM JOKyMEHTAIUH.

B cBA3M C 4eM HEOOXOAMMO BHECTH HM3MEHEHHA B TCHEPAIbHBIH IJIaH
XOMyTOBCKOTO MYHHLMIIAILHOrO 00pa3’oBaHHs B 9aCTH (YHKIHOHAIBHOIO
30HUPOBaHUs 3eMEIBHOTO YYaCTKa Ha 30HY MPOMBILLICHHOCTH.

B nmnpaBuiax ~ 3€MICINONB30BAHMA M 3aCTPOMKH ~ XOMYTOBCKOIO
MYHUIMIAIBHOTO  O0PA30OBaHMA  NPETYCMOTPETb — HEOOXOAMMBIC — BHIBI
Pa3peIIeHHOTO HCTIONB30BAHMs 3EMEIBHOTO yJacTka H OGBEKTOB KaIlHTATbHOTO
CTPOHMTENBCTBA IS BKITIOUEHHS B TPAJOCTPOMTENBHbIH PErIaMeHT.

Paspemennoe ucnonb3oBanue | PazmeraeMpie 0OBEKTHI

3eMEeJIBHOTO Y4acTKa

CrpouTenbHas — NPOMBIILIEHHOCTH | CoopyskeHue CTaIlMOHAPHOTO ZPOGHIIBHOTO,
6.6. JIPOOHIIEHO-COPTHPOBOYHOTO KOMILJIEKCa

08.02.003.002, 3nanne 1me6eH0YHOr0,
rpasuiino-niecyasoro uexos 08.07.001.0023, 3nanne
uexa MO MPOM3BOACTBY CTPOMTENBHBIX pPAacTBOPOB
08.07.004.003,
Cknan 6.9. 3nanne  (COOpY)KEHHE)  MOrPY304HOrO  MYHKTa
08.02.001.003, 3manue (coopykeHHe) CKiIaaa
08.08.002.001.
Cxuiajekue miomanku 6.9.1 bes pa3MelleHus 00BEKTOB KalmuTaJIbHOTO
CTPOHUTENLCTBA
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Baincka w3 EAMHOTO rOCYAGPCTAEHHOTO PECCTPA HETRHAMMOCTH 06 OGHEKTE HETBIKHMOCTH

CBeeiiig 0 XapaKTEpHCTHKEX OGBEKTA HEZBIRKHMOCTH

Ha ocHosasiu 3anpoca or 29.10.2024, nocTynsero 1a paccmotpenne 29.10.2024, cO0BUIaEM, ¥TO COPTACHO 3amHesM EAHOTO rOCYIaPETBEHHOO PEECTPA HEABHAKHMOCTH

Payen | Jluer |

SemesHbH yHacToK

‘51 OGvexTa HEABIKIMOCTH

[ Jlucr Ne | payiena | T

‘Boero awcros paviena 1.3 T

Beero payienos: 6 T ‘BCero IMCTOB BLIIHCKH: 9. ]

30.10.2024r. e KYBH-001/2024-264620857

[KanacTpovuii Howep:

[38:06:100801:10862

[Howep xazactpooro xeaprara:

38:06:100801

[ra npwepoerns xanacTpovoro roweps

24092012

[Parice npHCbOeHILIH TOCyASpCTBCHHSH yHCTHAH HOMEp:

[paiisic oreyrersyor

[Mecronozoxenye [Poccuiicras Gexcpauns, HpxyToxan oGnacts, IpkyToKii paiton, none "K' (5-¢ oracacnye T0O "TiyTs,
[Howsa”)

Mroman, 104300 +/-226

[Kazacrposas crommocts, pyo. 257621

KaacTpORHIE HOMEPa PACTIOAOREHIHIX B MPEACTAX SENCALHOTD.
[ iacra ofvexros wemoxmocTH:

[pasic oreyreTayior

KazaCTpOBSIC HOMEPA OGHEIKTOB HCBHKINOCTH, 1) KOTOPHIX
06pasonan obvexT HemsRmMOCTH

38:06:000000:538

Ka1acTposble HOMEDa 0GPa30BAHHEIX OGLERTOB HEABIAHMOCTH:

[pansic oreyreTsyior

[Kareropis semerns:

3w cenveroxossiicTention aswasenns

[Busi paspeimentioro enonssosatius

J1n3 cenbcKoX0IAHCTBEHHOTD NPOIBOACTBA

[Coeenin o xazacTposow minkencpe:

[CommmGuenckas Enrenns I0pscata, 2aTa sancpulcHH KaacTpORkX pao: 31.08.2012

[Caeacrns 0 recax, BOIHbIX OGbeKTaX A 06 WHEX TpH
o6exran, pacnoncmernuin » mpeaeax seenbioro yuacTia:

[aaninsie oreyrersyior

[Chcacintn o To, 7o seMeAbAI YHACTOK NOIHOCTHIO PACTIOTOREI

I rpaunHuaX 30Mbi ¢ OCOGHIMH YCOBHAMM HCTIOTE3OBAIHA

reppirTopH, TeppHTOpHH OBHEKTA KYIVTYPHOTO HACIEINA,
miHOrD CepRKTYTA:

[aansre oreyrersyor

[Cheneritn 0 Tom, ¥T0 3cMETRAN YHACTOK PACTIONOKCH B TPAHHIAX
0co60ii 5K0HOMHCCKOFi 301, TePPHTOPHH OTICEXAIOLICTO
[Pa3sHTILS, J0Hb! TEPPHTOPHATEHOTO PAsBHTHA B Poccuiickoii

| denepauin, uropHofi soms:

[Rawsic orcyreTsyior

T
o JIOKYMENT HO/UHCAH

* SAEKTPORHOR NOATICHIO
Contr WOFRDC GBS EZSTREFRSO

TIOTHOC HANMEHOBANHE AQTKHOCTH

ocanes OETEPATHIAR CAVEGA FOCYAPCTREIION MY, GaiTn

FLTUCTIALLIL KATACTPA HKAPTOTFAGIDN
Db <83 003534 m 36103035

Jiner 2
[ Semem ok |
[ B 0GbeKTS HETBHAIMOCTH |
[ Jluct Ne 2 pasnena | T Beero anctos pasena 1: 3 T ‘Beero payicnon: 6 I ‘Beero ameTos BkimmckH: 9 ]

30.10.2024r. No KVBY1-001/2024-264620857

[Kazacrpossit nowep:

[38:06:100801:10862

[Chcacritn o Tow, <70 JeMEARHAIN YHACTOK PACTIOTGKEH B TPANILEX
ocoo oxpasewoli npHpoHOf TeppHTOpHH, BailkaTbcKoft
pHpOIIOf TEPPHTOpHH H c€ SKOTOTIICCKHX 30H, ICCONIAPKOBOM
cncwom nosce, oxommiero yronus, accirseeTsa:

[nanwre orcyretsyior.

[Cacaciin 0 paCTIONOACHHH 3CHEABHOTO yHaCTKa W (1)
[pacnonoAeHHOTO Ha Hem OBLEKT HEABIKHMOCTH B TPAHHLIAX
TeppHTOpHH, B OTHOLIEHHH KOTOPOi IPHHATO petIcHHE O
[pe3epRMpORIHIH 3eMETh IS TOCYAAPCTBEHHLIX HIH
MyHIHTAT X HY KL

[nanssic orcyreTsyior

(Cheaciiis 0 pesyIsTaTax POBEACHHS FOCYAAPCTBEHIIOND
semenbnoro nazsopa:

[zamsie oreyrerayor

[ChescHits 0 PACTIONOACHHH SEMCAHOTD YMaCTRa B TpaNAIIEX
I1eppHTOpHI, B OTHOMICIHH KOTOPO/i YTBEPKAEH TPOCKT MEXERAIA
[reppirops

[Janre oreyrersyior

[Vesonnuiit Howep semeneHOro yuacTi:

[ransre oreyrersyor

(CocacHia o MDHIATHI AKTa H (WIH) SAKTIONCHHN JOTOBOP,
[npeaycwapHBatounX MpeaoCTARTCHHE B COOTBETCTBIH C

ML LM JAKOHORTETLCTROM HCTIOTHKTELHLIM OPTAHON
ocyapCTRCHIIM OpraioM BIACTH WK OPTAHOM NECTHOTO
cavoympanncii, HaXoLAErOGA B ToCYASpCTBEHO
yWHLIN AT O COBCTOEHHOCTH JeMETBHOTO YHaCTA 1A
CTPOHTELCTEA HACMHOTO 0MA COUMATLHOTO HCTIOTS3OBANMS WK
semoro aowa Kowniepu€cKory enobI0BaILA

[nansic oreyreTayior

[Cucatcitin 0 Tow, 70 SeMERbHbI YHaCTOK WA SCEIbIHE YHacTSI
|05pa30RIILI 1A OCHOBANIH PewIEHiS O HSBRTHI EMELIIOTD
yH4CTKQ 1 (1) PACTIONCKERHORD 1a He OBHEKTa HEARKHMOCTH
118 roCyRBpCTBEHHBIX WM MyHHUDATLHAX WY

[manisie orcyTeTsyior

3cMenLHOO YHACTK, FOCYIAPCTBEHHAR COBCTBEHHOCTS Ha KOTOPKIC
e pasrpasena:

(ChcAcHIA O TOM, ¥TO SCMETEHI| YHACTOK OGPEIORAH 13 JEMEAL, WM |TAHHLIE OTCYTCTRYIOT

(Cocacitin © HaTIIT SEHCTBROTO CTIOpA.© MCCTONOTONCHII
parnu semenbisx yuacrios:

[Rannsic orcyreTsyior

[Craryc sanicu 06 obbexre neamikIMOCTH:

[Chencinia 06 OOLeKTE HEABIRHMOCTH HMEIOT CTATYC "akTyRTLHbIE”

[OcoGuie orwerxi

[[L13 2aHHOTO 3CMETLHOTO yuaCTKE OBeCTIEHEH A0CTYTI NOCPEACTBOM SEMETLHOTO YHACTK (JeMETbHAX
{aCTKOB) C KAACTPORBIM HOMEPOM (KAIACTpOBBIMH HOMEPANH): JEMTH OBLLETO MIOT30BAHHA. CHEACHHS 06

AOKYMEIT FOATHCAN

T VMEKTPOHHOA TIOTTHCHO
o OO G358 T ]

L TIOTHOE HARMEHOBAIIHE AOKIOCTH

‘Brusese GEIEPATHAR CAYNEA FOCY IAPCTOENHOH 1 WHMLATL, AN ]

Ao« 0K 2610205

PETUCTRALINIL KAZACTPA H KAPTOTTABH
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Jiner 3

Semenbuti yuacTox

]

B0 0BLeXTS HEABKHMOCTH

g |

[
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[

Tioer Ne 3 paszena | T

Boero aucros pasaena 1:3 1

Boero pasienos: 6 T

=

Beero micTos suinnck: 9

[30.10.2024r. o KYBH-001/2024-264620857

[azacrposuit nowep:

[38:06:100801:10862

|

orpaseHiAX MPABa Ha OGBEKT HEABKAMMOCTH, OGPEMEHEHHAX JGHHOTO OGBEKTA, HE 3PETHCTPHPOBANNLX
5 peectpe npas, orpasiictli IpaB # OGPEMEHEHHH HERIAHMORD HMYUICCTSA: BH OTPAIHICHILA
(0Gpemereny): Mpoume orpaeHiA TaB i OBPEMEHEHHS OGbeKTS HEIBIAUMOCTH; CPOK ACHCTBHA He
yranonTen. Chexeiia, HCOBXORHMsE 215 JATOTHEHHA PASAEAS: 4 - CREAEKINA O HACTAX JeMETLHOTO

yuacria, orcyrersytor.

Tonywarens swmmcx

Bapxatoss Japen Kpaciocnanomna, AeACTsyQu(3A) 12 ocHioBain 10
satamens osﬂ;sc'kp'.ao C OrPAHUYEHHO! OTBETCTBEHHOCTIO "SHEPTOCTPOI", 7842436640

yseiTa “LlOREpERTIOCTE” OT HMEIn

JIOKYMEHT O HCAN

IAEKTPOHHON NOAIHCHO.

‘HONHOC HAHMCHOBaHHE JOTAHOCTH

PETHCTPALDL KATACTPA M KAPTOTPABHN
Sk ¢ o303 36102035

. I
LI —————

e SEEFATMIM VA3 FOCYTAPCTIEO, I

AT, daviia

Buumitcxa w3 EZHOMD FOCYIADCTAEHHOTD PEECTPa HEABIANMOCTH 06 OFbEKTE HEBIAINOCTH
Coezening 0 SapervCTpHPOBAIIX MpaBaX

Pasaen 2 Jluct 4

Sevenshui yuacrox

111 0BveKTA HETBHARIHMOCTH

Tict N | pasnena 2 T

Beero mmeros pasaena 2: 2 T

Beero pavienon: 6 I

‘Beero aucTos pumcia 9 1

[30:10.2024r. X KYBH-001/2024-264620857

[Kanacrposuit wowep:

[ee 100801086

TipasooGnazarens (npasooGianaren):

[OBIIECTBO C OT PAHHUEHHON OTBETCTBEHHOCTBIO "SHEPFOCTPOI", MHH: 7842436640,

|OTPH: 1107847280485

6e3 400 YHACTHA 1PaBOOGIBAATEILA WM €10 JaKOHHOTD
npecranurens:

[Coeaei o BOIMOXHOCTH NpeXOCTARTERHA TPeTEHM THLAM |1.1.1|Aansie oTcyTeTaylor
nepconatbix AawHX PHsHteckoro mma:
2 [Bua, wowep, AaTa H Bpems rocyaapcTaertof pervcrpatum |21 |Coberpertocts
upasa: 38:06:100801:10862-38/358/2024-33
26.09.2024 07:34:23
3 [Coeaern o6 ocymecTanennn rocyapctaention 31 |name orcyrerayior
[perncTpaun crenk, mpasa Ge3 HeoBxomNOTD B cry
axona cornacis tpeTbero mua, oprana:
4 [Orpasruentie npas n oGpemenene OGLeKTE HETRMANMOCTIE e saperveTpHpoBaH
S [Morosoput yuactua s aoneso crponTenscse: ¢ sapericTpuposaro
(6 [3asnncunsic » cyacOnow nopaaxe npasa rpeGopanis [nannme orcyrerayior
7 [Coeaciis 0 BosMORHOCTH NPEAOCTARIEHHA TPETHHM THIAM |RaHIbNE OTCYTCTRYIOT
nepconamsix aiHuX PuskiecKoro A
[ [Coenewns o mospuxern b ornouerm [ramsie orcyrerayior
sapernctpuposannoro npusa:
5 [Coeaerns o nanusmn peucnns o6 KawaTan oGberTa [namsic orcyrerayior
HEABIKHMOCTH [UTA TOCYAPCTBEHHBIX H MYHHUHTATHHHX
iyx:
TO | Caeacinn 0 REBOIMOXIOCTH TOCYAGPCTREHION perHCTp LUK | Aamiiie oTCyTCTRyIOT

TIpaBoNHTASQHIA  CREACHIA 0 HARHWHH HOCTYTHRLINX, HO
e paccaoTpemsix sasanewi o nponecHin
rocynapcTBentof perucTpaui npasa (nepexona,
[peKpaueiA npasa), orpaiyerHA Npasa Wi OGpeNeHer
06cKTa HABHRHMOCTH, CAETKH B OTHOWEHHH OGbeXT
wexsikmmocTy:

[oreyreraytor

o

HOKYMENT HOATHCAN
STEKTPORHOA NOTHICHO.

H0IHOE HauMEHOBANME A0TKHOCTH

PP —
s SEAEPATHIAN CHYXEA FOCYIARCTIEHION
PETUCTPALI, KATACTPA M KAPTOTPAGHA

B o 0034 261005

MHMUHAT, GaMWIHA
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Jluer 5

[ Sewenui yuacTox
L 5141 0GLeKTa HEABINHMOCTI
L Jiner X 2 2 I Beero mcTos pasena 2: 2 I Beero payneno: 6 I Beero anctos sumicki: 9
130.10.2024r. No KYBH-001/2024-264620857
[Kanacrpons nowep: T38:06: 10080110862
T1 |CoeacHin 0 HCBOIMOKHOCTH OCYASPCTBCHHON PCTHCTPALIH| AAHHLIC OTCYTCTRYIOT

repesoas, npexpamienss, orpanricnusnpasa v seuerinu

[yuacrok w3 aewen cemcroxoasicTaenor Haaerns:

CR
[ - MEKTPOMKOR NOIIINCHO

TIOTHOC HaiMEHOBaHHE JOTAHOCTII

Baimicka 3 EAMHOTD FOCYIBPCTREHHOTO EeCTpa HEIBIRHMOCTH 06 0GBEKTE HETBIKHMOCTH

AU, GaiuT

Pasten3 Jluer 6

(ONHCAHME MECTONOAOKEHHA IEMETHHOTD YHACTK
eMembHbIH YHaCTOK
B 0GbeKTa HeABIAIMOCTI
[ Jiwet Ne | pasnena 3 T Boero wcTos pasgena 3: | T ‘Beero pawienos: 6 | “Beero AMCTOB BRITHCKH: 9 ]
30.10.2024r Ne KYBH-001/2024-264620857
[KazacTpossifi Homep: 100801:10862_
Tlnan (4EPTEXK, CXEMa) IEMENBHOT YHACTKE.

AOKYMEIT NOATHCAN

TIOHOC HAHMCIOBINE ADKHOCTH

SEKTPORHOA TOMHCHO.
o OFOBDCIAIAGSBASH T2 VBEFSSO

usesee BEIEPATHIAR CAVXEA TOCYIAPCTBENHON,

PETMCTPAAH, KATACTPA W EAPTOTTABH

A, avinn

Pk ¢ oA w36 02025
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Pasgen 3.1 Jluer 7

Buanncka 13 EQMHOM rocyIapCTBEHHOTO PECCTPE HEBHAUMOCTH 0 OGEKTE HEABIAHMOCTH

OnHCaHE MECTONONOKEIHA IEMELHOTD yHacTKa

Seversini yuacTox

[
L

Bi01 0BvexTa HEAMKINOCTI

[

paszena3.l /i Beero ancros paytena 3.1: | |

Tinet

Beero payierios: 6

[30.10.2024r. e KYBH-001/2024-264620857

[Kazactpossiii nomep:

[38:06:100801:10862

‘ORACAHHE MECTOOTOKEHHA TPAHHIL JEMETHOTD YHACTKL
o | Howep rown | nperionned]  Topwsomramnios | Onncanne saxpennennana |  KAIaCTPOBHE HOMEpA | CBEACHNA 06 APCCaX IpABOOGIALATEsci CMEXHLIX
‘ Wi [Favansi] ronewm]  yron ‘nponoKere, M MecTHOCTH CMEAHBIX YHCTRO! JeMETBHBX YHACTROB
an | an
T2 3 ] 5 3 7 s
IO EEE EXAE - 38:06:100801:10866 ‘Mitfbarki@gmail.com, 664043, G HpkyToxas, T
Mpryrex, 6-p PaGuxosa, 1 70a, k8 28
7| 12 | 3| 1oso 18231 - “Mase oTCyTeTRyIOT Aasme oTCyTCTRYIOT
3] L3[4 1800.0° 0.03 - Aannsie otcyTeTayloT aanmse orcyTeTRyloT
A | e [ LS| i7ass 3934 - aannsie oTcyTeTayloT ansbie orcyTeTBYIOT
5 [ 115 | Li6] 1s04s2 67.04 - naunsie orcyreTayior g oTcyTCTRYIOT
6| L16 | LL7| 24396 30038 B 38:06:100801:10864 ‘Mitfbarki@gmail.com, 664043, 06 Fpryroras,
Mipxyrer, G-p PaGuosa, 2 70a, k8 28
7 L7 [t | siear 29257 - 38:06:100801:10868 Mitfbarki@gmail com
¥ LI 6394 56.03 - 38:06:100801:10861 Mitfbarki@gmail.com

JIOKYMEHT HOATHCAN
SEKTPOHO TOAIHCHO

o APFBDCATIBA TS RER

s GETEPATHIAR CIYABA TOCYIAPCTBRION.

TIO7HOE HakMEHOBANNE OTAHOCTH

s, davana

PETHCTIALDGL KATACTPA  KAITOTPAGIN
b <o 261005

Pasnen 3.2 Jlwer §

‘Buunicxa 43 EIMHORD TOCYAPETBENHORD PEECTPS HEABIRHMOCTH 06 OGbEKTE HEABAHNOCTH

OmHcalie MECTONOTOKENHS FEMETLHOTD YuacTKa

SewenHbi yHaCTOK ]
I 0GbEKTa HETBIARMOCTH —]
[ Jluct Ne 1 pasnena 3.2 I Bero ncros pasnena 3.2: 1 I Beero pasnenos: 6 I ‘Beero aucTos phimmekn: 9 ]
[30.10.2024r N KYBH-001/2024-264620857
‘ [Kaactposstit nowep: [38:06:100801:10862
‘ ‘CHGACHIA 0 XapAXTCPHBIX TOTKEX TPAHIIK SEMETLHOTO yHaCTA
Crcrema xoopani MCK-38, 30m 3
‘ Howep "Koopamarsi, v ‘ONHCaNHe JaKPEILICHHA Ha MECTHOCTH Cpeiian KpAApATHRAA NOTpELIHOCTS ONpEACACHA
o X Y KOODILHAT X4PAKTEDHSIX TOHEK TPAHHIL EMETHHOTD YHACTK, M
T 2 3 ] G
1 41203543 | 353821153 - 02
2 41218766 333851238 i 02
3 412049.07 | 333863082 - 02
4 412049.04 | 333863082 B 02
5 4119997 3338630.98 = 52
3 41193267 | 333863004 - 02
7 411797.05 3338362.02 - 02
] 41201013 | 333816154 - 02
T 41203543 | 333801153 . 02

g AOKYMEHT MOATHCAN.
YTEKTPOHHOR NOTIHCHO

oL —

OIS HANMEHOBaINE AOIKHOCTH Bt SEAEPATHIAA VXA TOCYAPCTEINIOH,

|
]

e, pavinanA

PETUCTPALIN, KAACTPA M KATTOTPAGHA
A B0 2 0205
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Pasaen 4.1 Jluer 9

Bunncia 3 EZHHORD TOCYIapeTBEHHOT PeCTpa HETBHAHMOCTH 06 OGLEKTE HEBKHNOCTH
‘Caexenns o wacTRX 3eMenbHOTD yHaCTRD

Semensiii yacTox

L

51 0GbeXTa HEABIKIMOCTH

C Jluer Ne | pasziena 4.1

T ‘Beero ucTos pasaena 4.1: | I Beero pasnerion: 6 T ‘Beero TMCTOB BLIMCKH: 9.

[30.10:2024r. e KYBW-001/2024-264620857

[Kazacrponsi novep:

TSE:06: 0080110862

[VaeThuiii Homep wacTi | [L10MaAs, M2 | COACPRARHE OTPAHHMEHHS B HCTIONEIOBANHH HITH OTPARWICHHA PABA Ha OGLEKT HEABIAHMOCTH HTH OGPEMEHEHHA OOBEKTA,
negmoxmocTH
1 2 3
3 (3441 Orpanieiin (OGPEMEREHIA): TIPOHE OTPAHHYEHHA AR 1 OOPEMEHENHA OGLEKTA HEABIKIMOCTH; CPOK ACHCTAIA HE
‘onepxaiine orpanmyerns (o6pemenerns): Bed pana KANHTATLHOIO CTPOHTENLCTE
g JIOKYMEHT HOZIHCAH
- EKTPORHOR NOATHCHO
o ORISR D
OO RANMEHORRINE TOTRHOCTH e EEPATRHAD VKA TOCYAPCTEHOI, e, Ga

HEICTAIL KAIACTTA  KAPTOTPAGH

kv ¢ 2043034 m 36102039
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[nase XoMyTOBCKOro MyHWLMMaNbHOMO
O6pazosaHua A.B.MBaHeHKO
OT AHTUNKUHOI CBeTNaHbl AHATO/IbeBHb!
MpoxwuBaioLLeil No agpecy: LLlenexoBCKuit p-H
C. Wamakka, yn. MoTckaa 4.11
T. 89025159365
fl, AHTMNMHa CBeTNaHa AHaTONbeBHa, NOACHAID YTO Ha Y4aCTKe C KaAacTpoBbIM HOMEPOM

38:06:100801:14416 nnaHMpyeTca co3aaHue AepeBo-nepepabaTbiBaemoro NpeanpuATMA no
TEXHONIOMMM AePeBAHHbIN Kupnuy «ACBA» - ABOIHOM 6pyc. Halua cembA MMEET NaTeHT Ha MPOU3BOACTEA
TaKWX OMOB, KOMMIO Npuaraio. MPoMsBoACTBa KOMM/IEKTOB MO AaHHO! TEXHONOTUM CTPOUTENbCTBA
MMeeT 6ONbLIOE COLMaNbHOE 3HaUeHUe, TaK Kak CTOMMOCTb TaknX AOMOB CONOCTaBUMa CO
CTPOUTENLCTBOM 13 06bIUHO 6pyca, HO KauecTsa B pasbl Bbille. Yem GonibLue cemeit CMoryT no3BoNTL
NOCTPOUTb TaK1X JOMOB, TEM /IyHLLE B TOM YMC/E U XOMYTOBCKOM MyHULMNaNbHOM 06pasosatn. [ina
paboTbl NNaHMpPyemoro NpeanpuATUA ByayT co3paHbl paboune MecTe B YUCIEHHOCTN 40-50 yenosek. Ha
[aHHbI MOMEHT y)e NPOBOAMUTCA PaboTa Mo MPOM3BOACTBY TakMX OMOB B HEGONBUIOM KONMYecTse.
TyHKT NpUema U OTrPy3Ku ApeBeCHHbI OTKPbIT.
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LY

OOfwecTBO ¢ OrpaHHYeHHOH

OGuiecTBO ¢ OrpaHHYCHHOI OTBETCTBEHHOCTHIO
OTBETCTBEHHOCTBIO «BemenbHas komnanus «JIucuHxa»

WHH 3811465468

GEMEJIbHASI KOMITAHUSI OPH 1193850031352
«JINCHUXA» Baiikansckuii Eaukélyg(ooggggggzg

/c 30101810900000000607
p/c 40702810018350032977

664075, r. UpKyTek,
ya. Baiikanbckas, a. 202, nom.1

Hex. Ne /57 ot _29.012025r. Tnase XomyTosckoro
Ha Ne T ot I MYHHUHNATBHOrO 06Pa3oBaHHus
A.B. HiBaHeHko

664540, c. XomyToso, yi1. Kuposa, a.7a
admkhom@yandex.ru

["O npenocrasnenmn uHbOpMAIHK 1
Konus: 3amecTutenmo Mapa no
KaIluTaIbHOMY PEMOHTY
HpxkyTckoro palioHHOro
MYHHUMNATBHOTO 06pa3oBaHus
EIO. EmenbsnoBO#M
664001 r. HpkyTck,
yn. Oexabpbckux cobbiruii, 119a
71807 7(@irkraion.ru ; adm@irkraion.ru

PykosoacTeyscb nn 1.2 n. 1 mpoTokoNa COBEWAHHA MO YYAaCTKAM HEAP MECTHOTO 3HAUEHHS,
cofepauyx obiuepacnpocTpaHeHHEIE MO/E3Hble HCKOMAeMble, B OTHOWIEHHH KOTOPHIX B JOKYMEHTax
TEPPUTOPHAIBHOrO  IUIAHMPOBAHWS  TPEIyCMATPHBAETCA  M3MEHEHHE  KaTeropud C  3eMenb
CeNbCKOX03AHCTBEHHOTO HA3HAYEHHS Ha 3eMJIH NPOMBILLIEHHOCTH, MO/ NpeAceaaTenbCTBoBaHueM [lepsoro
3amectutens IMpencenarens [pasurenscrsa Mpkytckoii o6nacti Cuthukosa P.JL. ot 25 aexabps 2024 rona,
Hanpasnsio B Baw anpec o6ocHoBaHHMe nepeBojia KaTeropHH 3eMefb M3 3eMellb CENbCKOXO3AHCTBEHHOrO
Ha3Ha4eHHs Ha 3eM/H NPOMBILLIEHHOCTH B OTHOLUEHWH 3eMe/bHBIX Y4aCTKOB C KaAaCTPOBLIMH HOMEpPaMH

38:06:071102:141

38:06:071102:131

38:06:071102:52

38:06:071102:56

8:06:071102:65

38:06:071102:55

38:06:071102:54

Mpowy yuects naHHble 3eMeNbHbIE yYaCTKH NP BHECEHHH H3MEHEHHH B reHepaibHbIH MIaH H
NpaBHIa 3eMENob30BAHHNA H 3aCTPOiKH XOMYTOBCKOrO MyHHLHMANLHOTO 06pasoBaHms.

i
TenepanbHblif aMpexTOp / ?/ Wnbuue U.B,
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OBOCHOBAHUE
nepeBo/ia 3eMeJIbHBIX YJ4aCTKOB ¢ KaZacTPOBLIMH HOMePaMH
38:06:071102:131, 38:06:071102:141, 38:06:071102:52, 38:06:071102:56,
38:06:071102:65, 38:06:071102:55, 38:06:071102:54
M3 KaTerOPHH 3eMellb CeJIbCKOX03:AHCTBeHHOI 0 Ha3HAYeHH A
B 3eMJIH NPOMBINLICHHOCTH
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BBEJEHHUE

B cootBercTB ¢ 4. 4 cT. 7 PegepanpHoro 3akoHa oT 21.12.2004 Ne 172-03
«O mepeBojie 3eMelb MIN 3eMEIBHBIX YJAaCTKOB I3 OIHOIl KAaTeIrOpUIl B APYTYIO»
JOIYCTUM  IIEPEBOJ  CENbCKOXO3SMCTBEHHBIX ~ Yrogmil s  pa3MelleHIs
IIPOMBIIICHHBIX 0OBEKTOB.

Y cI0BIA TaKOTO IIepeBoja:

- KaZlaCTpOBast CTOMMOCTb KOTOPBIX He JOJIKHA IIPEBBIIIATh CPEAHUIT yPOBEHD
KaIaCTPOBOIf CTONMOCTIH IT0 MYHHITUIIAIBHOMY paiioHy (MyHHIIUIATEHOMY OKPYTY,
TOPOJCKOMY OKPYTY);

- 3eMeNBbHBIl YJacTOK He JOKeH OTHOCHTCA K 0CO00 II€HHBIM
IPOXYKTHBHBIM CEIbCKOXO3SCTBEHHBIM YTOABSM, YKa3aHHBIX B IIyHKTE 4 CTaThI
79 3emensHOTO Kojekca Poccuiickoit deneparim.

B cOOTBeTCTBIII ¢ pelIeHNeM, IPIHATOM Ha CoBeIlaHm pu IIpaBurenscTe
UpkyTtckoit obmacti oT 25 nexabps 2024 roxa mox npeacenaTensctBoM CHTHUKOBA
PJI, agMUHHCTpAIIsIM MYyHHIMIANBHBIX oOpa3zoBaHuii VpKkyTckoil o6macti
PEKOMEHJIOBAaHO IPH KOPPEKTHPOBKHI TI'eHepaldbHBIX IUIAHOB IIpeXycMaTpUBaTh
U3MEHEeHHe KaTeTOPHHI 3eMelbHBIX yYacTKOB C 3eMellb CelTbCKOXO3SAICTBEHHOTO
Ha3HAYEHHs Ha 3eMIH IPOMBIIIICHHOCTU B IEISAX Pa3sMelIeHHs IPOMBIIICHHBIX
00BEKTOB, (B COOTBETCTBUH cO cTaTheil 7 DemepanbHoro 3akoHa ot 21.12.2004
Ne 172-®3) TONBKO IO MHUIMATHBE 3aHHTEPECOBAHHOIO JIINA I NP HAaTHYII
060CHOBAHIIS N3MEHEHN KaTeIOPUIL.
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CBEJIEHUS O 3BEMEJIBHOM YYACTKE

Ne Oo6mas nHpopMan s 3eMeTbHOTO0 YIacTKa
n/n
1 Pemped u hopma ‘VaacTok uMeeT (popMy HENPaBUILHOTO
3eMeJIBHOTO y4acTKa TIPAMOYTOJIBHHKA, PacIIONOXKeH B Ipefielax Gojlee
KPYITHOTO IIOJI ¢ HEPOBHBIM peiibed)oM (I0IoTHe H
CI1a60-IIOKAThIe CKIOHBI)
2 IDnomanp yJacTka 56,03 ra
3 Kareropus 3emens 3eMIIH CeTbCKOX03HCTBEHHOTO Ha3HAUeHHS
4 Paspemennoe JI71s celbCKOX03SHCTBEHHOTO IPOU3BO/ICTBA
HCIIOTB30BAHHE
MecTomno.105KeHHe
5 Anpec (MecTomonoxkenue) | MpkyTckas 061acTh, IPKYTCKHil paiioH, moje
"TlonuBHas", ceBepHee c. XOMYTOBO
6 MyHuiumnatHoe XoMyTOBCKOE MyHHITUTIATbHOE 00pPa30BaHHe
obpa3oBaHHe HpkyTckoro paitona UpkyTckoit o6mactu
7 KanacTposslil HOMep 38:06:071102:131, 38:06:071102:141,
3eMeIbHOTO ydacTKa 38:06:071102:52, 38:06:071102:56,
38:06:071102:65, 38:06:071102:55,
38:06:071102:54
8 TpaHcnopTHas ABTOMOOGIIBHAS IOPOTa PETHOHAIBHOTO HIIH
JIOCTYITHOCTh MEKMYHHITHIIATBHOTO 3HAYCHHS
Kyna-XomytoBo-Typckas
9 HaxoxneHue ygacTka B Baiikarpckast IPUPOIHAs TePPHTOPHS (PeeCTPOBBIT
HoMep rpaHuIp! 0:0-9.3), DKomorHdeckas 30Ha
aT™MochepHOro BIUIHHUS BaiikanbcKoi MPHPOIHOR
TepPHTOPHH (YaCTh TPAHHUIIE HA TEPPUTOPHH
HpKyTcKoii 0611acTH) (PeecTpoBBIi HOMepP TPAHHIIBI
0:0-9.4)
KanacTpoBast CTONMOCTD 3eMe/IbHOI0 y4acTKa
10 | Cpenmas KajacTpoBas 2,47 py6. KB.M.
CTOHMOCTB 3eMEeNbHBIX
Y4aCTKOB
IOpuanyeckne npasa
11 | CoGCTBEHHUK 3eMebHBIX

Y4aCTKOB
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IOACHHUTEJBHAS 3AIIMCKA

Cywecmeyioujee cocmosHiie

3eMenbHBIE YYaCTKI C KaJacTpoBeIMH HoMmepamu 38:06:071102:131,
38:06:071102:141,  38:06:071102:52,  38:06:071102:56,  38:06:071102:65,
38:06:071102:55, 38:06:071102:54 (ranee — 3eMenbpHBIE YIaCTKU) PACIIOIOKESHHBIIH
o afpecy: Poccmiickas @enepanns, Upkyrckas obnacts, MpkyTckuii paiioH, mome
«Kuny» (5-e otnenenne TOO «Ilyts Minpiyay) mwiomaaso 55,91 ra miaHupyercs
K IepeBOAy M3 3eMelb CeIbCKOXO3SNCTBEHHOIO HasHAUeHHs B  3eMII
IIPOMBIIIEHHOCTH, YHEPTEeTHKIH, TPAHCIIOPTA, CBA3IL, PaMOBEINAHN, TEISBIICHI,
nHOOPMATHKI, 3eMIH I OOecIedeHHs KOCMIIYECKOil esATeNbHOCTI, 3eMII
060pOHBI, 6€30ITaCHOCTH 1 3¢MIIII IIHOTO CIEINATFHOIO Ha3HAYCHIA .

3eMenbHbIE YIACTKI He OTHOCATCS K 0CO00 IIEHHBIM CEIIbCKOX03ICTBEHHBIM
YTOIBSM B COOTBETCTBHH C PAcIopspKeHHeM MIHICTEPCTBa CelIbCKOTO X03AiCTBa
Upkytckoit o6mactu ot 18.06.2021 Ne 167-mp «O6 y1Bepsxaenun Ilepeuns semens
CeNbCKOX03AIICTBEHHOT0 Ha3HAYEHNS, PACIIONIOKEHHBIX Ha TeppuTopun VpKyTckoii
00IacTH, IICIONB30BaHIE KOTOPHIX [ Iejell, He CBA3aHHBIX C BeJeHHEM
CEBCKOTO XO3AMCTBA, HE JOIMYCKAeTCsD).

B cBs31 ¢ yeM 3eMelbHBIE YUACTKI HeE IeIecoo0pasHO HCHOTb30BATh I
CENbCKOXO03AIICTBEHHOTO IIPOI3BOICTBA.

IInanupyemoe ucnonvsosanue

PaccmatpiBacMble 3eMeNbHBIC YYAaCTKU IUIAHUPYETCS II0J OPTaHU3AIMUI0
IIPOU3BOJCTBA IIYOOKOIl IIepepaboTKI APEBECUHEL

Peanmmsamua mpoekTa IperonaraeT INIyOOKYI IepepaboTKy JpeBEeCHHbI
[IOJIHOTO LKA, Pe3yJbTaTOM KOTOPOTO CTAaHET IIPOU3BOJACTBO CleAyromeil
MIPOAYKII: JTOMOKOMILIEKTHI U3 KJIEEHOro Opyca, MeGeIbHbIe IUTH U 00pe3Hoit
MaTepuai.

OTXOmBI, BO3HIKAIOIE B IIpollecce IIPOU3BOACTBA, OYAYT IOBTOPHO
mepepabaThIBaThC. JIUKBHOHAs dYacTh OTX0XoB (Ommiel, oOpes3ku) Oymy
nepepadaThIBaTECS B IEIUIETHl (TOIUIMBHBIC TPAHYIBI) C €XKETOTHBIM 00BEMOM
nmpou3sBozacTBa 15 000 TH rotoBoii npoaykiui. OcTaBIascs 4acTh OTXOO0B OyaeT
HCIIONB30BaThCSI B COBPEMEHHBIX TBEPJOTOIUIMBHBIX KOTIAaX I oborpesa
roMeIeHuit 1 paboThl CYIINIFHBIX KaMep.

3a mepHoJ peanM3aluy MpoeKTa OyAeT co34aHO 56 HOBBIX pabodmx MecT
C BBICOKOI IIPOM3BOJUTENLHOCTRIO TPY/IA U 3apILUTATON BEIIIE CPEIHEOTPACIEBOIO
YPOBHSA.

IIpou3BoacTBO GyAeT cooTBeTCTBOBaTh npuHnunaM ESG, Tak kak coueTaeT
B ce0e YCIeIHOe MIpPEeANPUHIMATENbCTBO, MOCTONHBIE 5(deKTuBHEIT Tpya
U TTOJIHOCTBIO G€30TXOAHOE POM3BO/ICTRO.

Dkonomuueckasn s¢pgexmueHocms

3eMenbHbIIT HalOT U 3aKPEeIIIEHHEIE Ha 3aKOHOJaTeIbHOM YPOBHE aITOPUTMEL
JUISL er0 MCUICICHHS SBISIOTCS OCHOBOI IPUHINIIIA BO3ME3IHOIO IIONB30BAHILT
3eMENBHBIMI pecypcaMu. 3eMelbHbIC IUIAaTeXH SBISIIOTCS BaXHOIl cratbeil
JIOXOJHON 9acTH GIo[pKeTa.
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B COOTBETCTBHI C IIONOXEHIAMH 3eMeTbHOr0 KOJeKCa POCCHICKOIl
@enepall, OCHOBHBIMH BHJAaMH IUTaTeXXell 3a IIOJIB30BaHIE 3eMeTbHBIMI
pecypcaMi SIBJIAIOTCS 3eMeNbHBII HAlor 1 apeH/IHas IUTaTa.

OTnpaBHOIT TOUKOH [ HAYICISHHSA 3€MEIBHOTO Halora SBIETCS
KaJIaCTpoBasi CTOMMOCTB, KOTOpAsk 3aBIICUT OT KATETOPHUH U BIIA HCIIONIB30BAHHSA
3eMellb.

B Tabmie 1 npejcTaBneH cpaBHITENBHBIIT aHANII3 PacyeTOB IIOCTYIUICHNIT B
GroKeT pn UCIIONIB30BaHUN 3eMenbHOro ydJacTka B LemsxX
CeTbCKOXO03AIICTBEHHOTO IIPOI3BOICTBA 1 CTPONTEIbHOI IPOMBIIIIEHHOCTI

Tabmmma 1. PacueT mocTyIwieHmii B GIOMKET IIPH U3MEHEHHH KaTeTOPHII
3eMeIBHOTO y4acTKa

HMcxonHslil BapHaHT \ Ilocre mepeBoaa
OO61mas wIomab 560331
YJacTKOB M2
38:06:071102:141 69006
38:06:071102:131 64825
38:06:071102:52 85300
38:06:071102:56 85300
8:06:071102:65 85300
38:06:071102:55 85300
38:06:071102:54 85300
Kateropus 3emens Seman 3eM/IH IPOMBIIIIEHHOCTH
CeIbCKOX03SHCTBEHHOTO
Ha3HAYCHHS
ITeneBoe HCTIOIb30BaHHE Jlna cenbckoxossiicTBeHHoro | CTpouTenbHas
TIPOH3BOJCTBA TIPOMBIILTIEHHOCTh
'V nenpHbIi ToKa3arenb | 2,46 181,18
KaJacTPoBOil CTOHMOCTH,
pyo6. M2*
KanactpoBas ctouMocTs, py6 | 1378 414,26 101 520 770,58
HopmaTuBHas craBka | 0,3 1,5
3eMelbHOro Hamora %**
Hauncnennsni  3eMenbHbIH | 41353 15228115
HAIIOT, py6

Ipumeuanue: *Ilocmanoenenue Ipasumenscmea Hpxymcxoii obaacmu om 25.11.2022 2.
Ne 924-nn «O6 ymeepawcdenuu pe3yismamos onpedeneHus KadacnpoGoli CNouUMOCHiu 3eMenbHbIX
VUACNIKOB 110 KAOACHPOBHLIM HOMEPAM U CPEOHUX YPOBHEIl Kadacmposoti CNOUMOCIIN 3eMeNbHbIX
YUACIKOB N0 MYHUYUNATLHOIM PAIiOHAM U 20pOOCKUM OKpyeam Ha meppumopuu Ipkymckoii
obnacmuy,;

**Pewenue [Jymor  Xomymoeckozo —myHuyunarsrozo —obpazoeanus» Ne31-138/0
om 28.11.2019 (s ped. om 23.04.2020 Ne37-157/0).

AHanu3 pe3ynbTaToB, NPEJCTABICHHBIX B Ta0iuIe 1, CBHUAETENBCTBYET
06 0YEBUTHOM POCTE TOXO/JHOI YacTU OIOKETa 3a CUYeT YBEeTMISHIS OCTYIICHHIT
3a I0JIb30BaHUE 3eMEIBHBIMU PECypCaMIlL.

V3MeHeHne KaTeropum 3eMellb MOXET pacCMaTpUBAaThCS HE TONBKO
C IO3UIMH 5SKOHOMHYECKOH, HO U COLHMATbHOIl 3HAYIMOCTH. YBeIMYeHHE
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JACHEXKHBIX r[onyrmex—[m“{ B 6}0}:[)KCT II03BOJIIE€T HAIIPABUTH IIOTTYYEHHBIE CPEICTBA
Ha peam3aniio pa3IMIHbIX COMUAIBHEIX IIPOEKTOB U IIPOTPaMM.

KpOMe TOT0, pasMeIacMbIC 00BEKTEL IIPOU3BOJICTBA IIO3BOIAT CO31aTh
HOBBIC paGotme MecTa oIt 56 genoBex.

IIpeonodicerie no 6HeCeHUio UMeHUll 6 2eHepanbHulll NIaH U Npagula
3eMIenoNb306aHUA U 3ACMPOLIKU XOMYMOECKO20 MYHUYUNATLHO20 00Pa306aHUS

B cootBetcTBHU co cTaTheil 4 DenepansHoro 3akona deepaabHOro 3aKOHA
o1 21.12.2004 Ne 172-®3 «O mepeBo/ie 3eMeNb HIIH 3eMEIbHBIX YIaCTKOB U3 OJHOI
KaTeropuu B APYTYIO» IEPEBOJ 3eMeTb UM 3eMEIBHBIX YIaCTKOB B COCTABE TaKIX
3eMeNb I3 OfHOIl KaTeropuu B APYIYIO HE JOMyCKaeTcs, B TOM YHCIe, B CIydae
YCTAaHOBJEHUS HECOOTBETCTBIS HCIPANINBAEMOI0O IIETICBOTO Ha3HAYEHUS 3eMelb
HIH 3eMETBHBIX YYacTKOB YTBEPXKICHHBIM JOKYMEHTaM TEPPUTOPHAIBHOTO
IITaHUPOBAHILL u JTOKYMEHTAIHIT o ITAaHUPOBKE TeppUTOPUIL,
3eMJICYCTPONTEIBHOMN JOKYMEHTALIIH.

YaureiBas H3J0KeHHOe, Ha ocHOBaHHI 4. 10 cT. 24 I'pagocTponTeIbHOrO
Kxozpekca Poccniickoii ®enepanyn Ipn BHECEHNN H3MEHEHII B TeHepaIbHBII ITTaH
XOMYTOBCKOT'O MYyHHUIIUIIATEHOTO 00pa30BaHUs HEOOXOJIMO

- YCTaHOBHTH I 3€MENBHBIX YYacTKOB CleAyomiee (GYHKIIOHAILHOS
30HUPOBAHIIE: «IIPOM3BOICTBEHHAS 30HaY.

B mpaBumax  3eMICNONB30BAHIA U 3acTpoiiku  XOMYTOBCKOTO
MYHHIUIIATGHOTO ~ 00Opa3oBaHUA  NPEAYCMOTPETb  HEOOXOJUMEBIE  BHJBI
Pa3penIeHHOrO0 HCIIONB30BAHUS 3€MENTBHOTO YYacTKa U OOBEKTOB KalUTAIBHOIO
CTPONTENbCTBA I BKIIOUCHI B IPaJOCTPONTEIBHEI peTiIaMeHT.

PaspemenHoe HCIIOTB30BaHHe | Pa3sMeraeMble 0GBEKTHI
3eMeNTBHOT0 y4acTKa
CTpoHTeNbHas  NPOMBIIUIEHHOCTh | OOBEKTH NPOM3BOACTBA JPEBECHBIX MATEpPHATOB H
6.6. U3JETHIH HX HUX:

3/1aHHe I1eXa II0 IIPOM3BOCTBY KIeEHBIX KOHCTPYKIIHIL,
08.07.007.004

OGBEKThl NPOM3BOICTBA JIPEBECHBIX MATEPHAIOB H
U3JETHIH HX HUX:

IIpoune o6bekTHI, 08.07.007.099

OOBEeKTHI IPOMBIILTEHHBIX ILTOIIA0K

3nanne (COOpyKeHHe) TOTHCTHIECKOTO IIEHTpa, CKIIaja
01.01.006.001

Cxkuag 6.9. 3maHue  (COOpPYXEHHE)  IOrPY30YHOIO  IYHKTa,
08.02.001.003,

3nanue (coopyxeHHe) ckiana, 08.08.002.001.
Ckmajckue 1wiomanku 6.9.1 bes Pa3MeeHus 00BEKTOB KaIIUTaIbHOTO
CTPOHTENBCTBA
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Pocculickas ®edepayus

O6wecmeo ¢ o2paHuyeHHoli omeemcmeeHHOCMbHO

«Azpogpupma»

664540, Poccua WHH 3827025536

WpKyTckas 061., UpKyTCKMii p-H BUK 042520607

C.XomyT0BO, yn. TpakToBas, 1 p/c4 40702810018350050713

Ten., dakc. 694-600 K/cy 30101810900000000607
Baiikanbckuii baHk Chepbarka r. MpkyTcka

No01A-21/2025_ ot_21 siHBapsa 20251

I'1aBe AAMHHHCTPALHH

XomyTtoBckoro MO

Hpanenko A.B.

TlepeBo/l 3eMebHOrO yuacTka ¢ KaaacTposbiM Homepom 38:06:100922:463 no3soauT opraHu3osath
,\‘H\Glrlflhl(blﬂ KOMIUICKC, CKIAACKHE NMOMELIEHHS, 4TO, B CBOIO OUEPL/ib, ORAZKCT NOJIOKHT C/bHOE BIIMSAHHUC
HA IKOHOMHYECKOE PA3BHTHE HALIEIO PerHoHa.

IpenmyiecTsa 1aHHOrO NpoeKTa:

1. VBenuueHWe HaOrOBbIX TMOCTYIUIGHHIA: NEPEeBOJl 3EMEILHOIO VHACTKA VBEIHUYWT KaJacTPOBYHO
CTOMMOCTDb YHACTRA H CTABKY 3€MEJILHOrO HAJ10ra, 5T0 CO34aCT 1101 TOJTHUTCIIbHBIC HAJIOTOBBIC MOCTYIUIEHHSA
B ﬁlﬂ,.l'd\’c T. 4TO MO3BOJIMT VIYYIIHTDL ('JHH(’!HCM})OBHH HE MECTHBIX MHMLIMATHB H COLHAIbHBIX NPOrpamMm.

2. Cospanue pabounX MeCT: CTPOMTENLCTBO Cl CKMX MOMELLECHIH. OpraHu3aumMs  APOOHILHOrO
KoMmILIeKea noTpedyeT npusiedeHns padoumX, 4TO CO3/1aCT HOBbIE PadOUHE MeCTa JUIs JKHUTeNeH nalero

Haces
3. 3akiioueHde KOHTPAKTOB Ha PeMOHT Jopor: Hajauune MECTHOrO MeTouHMKa nepepaboTaHHoro
Marepuana  nos3BoJIMT 3aKA0YATh  KOHTPAKThl HA PCMOHT M CTPOUTCABCTBO J10POr € MECTHLIMH
HPEANPUATHAMM, YTO NOBBICHT KAueCTBO MH(PACTPYKTYPbl W CHU3HT 3aTPaThl Ha TPAHCHOPTHPOBKY

1GHHOI'O MYHKTa.

MaTEPHANOB.
VaepeH, 4TO peain3alis JaHHOTO NPOCKTA MPHHECET NOJb3y KaK MCCTHOH HKOHOMHKE, TaK M JKUTEIAM
HALEro perHoHa. ,

C yBaxeHue!

JIAPEKTOP > B.D. CraukeBuy
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T'eHepanbHOMY AHPEKTOPY

H 000 «IIIM «Macrtep-ITmam»

M.B. IIpotacoBoit

MHHUCTEPCTBO ITPHPOTHBIX 664047, 7. UpkyTck,
PECYPCOB 1 5KOJIOTHH
MPKYTCKOIl OBJIACTH YL AgeKcaHapa Hescxkoro, 97/2
664027, T. HpxyTe, yi. Jlemma, 1. la E-mail: Kolgan_VS@mplan-

Ten/paxc. (3952) 25-99-82
e-mail: eco exam@govirk.ru

20.06.2024 No_ 02-66-4098/24
maNe 230-06 ot 10.06.2024

proekt.ru

I 2

TIpeIocTaBIeHHe HHOPMAIIHIT

VBaxxaemas Mapus BacmiseBna!

MHHICTEPCTBO NIPHPOJHBIX PecypcoB M dKonorun MpxyTckoii ob6macTH Ha
Bam 3ampoc (Bx. Ne01-66-5255/24 ot 10.05.2024 roma) HampaBisieT peecTp
YYaCTKOB HEIpP MECTHOrO 3HA4YEHHs, NpPEJOCTABICHHBIX B IIOIB30BAHIE Ha
TeppHTOpHH XOMYTOBCKOrO MYHHIMIIAIEHOTO obpa3oBaHHsA HpKyTckoro paiioHa
HpkyTckoii o6macTu.

IIpunoxenue: Ha 3 I1. B 1 3K3.

3aMecTHTeIb MHHHCTPA — Ha9aJbHHK
YIIpaBIIeHHs IPHPOIHEIX PECYPCOB B.A. Epmauenko

JOKYMEHT TOATACAH
AEKTPOHHOM TTOJLTUCHIO

Brazerent Epwatienko Burainii Anipeenns
Jlefiemimenen ¢ 21.05.204 o 14.08.2025

AM. Papyasiosa
+7(3952) 26-09-12
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acsra Bacnaui Minaizonier:

MimmicTepeTsn Tecnar KoWrTTenca MpKYTCRON o0TICTH pAcewaTpeno
Bame ofpamene (N 019112422 or 11012022) o npesocrannerri
JOPNALI UL IGAGTOKI UPOCKIA BHGHILL HCHCHME & Teepivtbini
wian XOMYIOSKOLD  MyRIISHOLY  03pAsORA HpRYICKOr0  paifona
MIPRYTEROT OSTACTY, b 4CTH NATNATTEYTETRIA FAPOEKIIX G0N f CONBNACT
crenviouce

o anmse TOCHIMPCTHERRIO IECHOID  DOSCIDA. 110 COCIOAHAK
WA 1 wmap 222 0T W TEPPATODIH XOMYTORCKITD CRTRCKITO TIOCETemT
Wpsyresore wymnanoro. paiios Fpryteson odner (. T
MO FOpOCIIE e B wiowa | 6547

Upnnewcine: Cxeva pacnoaowennn m. LLAWNNGNG R0 MaTCpHATaN
siccoyerpoficrsa 19851986 roaon 1.5 | s

SavecTmrem, wmmeTpa Tecnora
KomnICKCA MKy TEROR 06T LA, Kapriaysan
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Cxema pacrionoxeHns r.Ilmmknxo no matepuanam ecoycrpoiicta 1985-1986 rogos
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83 Homep necworo Kpaprana

5 HoMep necHoro Bunena
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JeCONapKOB, PACHONOKEHHEIX Ha 36MILIX, HAXOAAUMAXCA: B MYHEIEIILHON COGCTBEHHOCTH,
¥ 3eMJISTX HACENIeHHLIX IIYHKTOR, Ha KOTOPEIX PACTIOIOXEHDL TODOICKHS 1608, YTBEPHKAAOTCA
OpraEaME MEeCTHOT'C CaMOYIPaB/IeHw (JacTh 3 crares 87).

Onpenenerne TPAHAL JECEOr0 ydacTKa KaTeropyH 3eMeJis JISCHOTO douza, 0GOPOEE
¥ Ge30mACHOCTH, NOCENEHHM (HaceneHHHX IYHKTORB), 0co60 OXPaHIEeMEIX IPHPOITHEIX
TeppETOPHH, OCYIIECTBINETCS E XOLE MPOBEIEHHES paGoT 1o necoycTpoiictBy (¢1.67, 9. 3 CT.
23 Jlecroro xozekca P&). :

TlopsimOoK  IPOBENEHWs  JIECOyCTPOHCTBA — OHNPEHENsieTes JlecoycTpowTenbHON
MECTpYKIEEH, yTBepsaerHol ITprKkasom MUENPHPOIE! Poccay OT 29.03.2018 Ne 122 (manee
- JlecoycTpomTeNbHaS HHCTPYKITHANL), YCTaHaBIHBAIOMCH TpefoBaHEEA X COCTaBy, METOZaM,
cnocofaM W TOUEOCTH MPOBEIEHWs JIECOyCTPOMCTBA B JiecaX, PaCHONONEHHBIX Ha SeMILIX
TTeCHOTO GOHAS, 3eMIITX 0COG0 CXDAHAEeMBIX TPHEPOIHEIX TEPPATODHH, 3eMIIX oGOpOHE! 1
Ge30TIACHOCTY ¥ 3eMIISX HACENEEHETX IyEKTOB, Ha KOTOPHIX PACIIOICKEHET I'OPOJICKHAE JIeca.

CorytacHo 1. 3 JlecoycTponTersHol HHCTPYKIMH TecoyCTPORCTBO BKIIOHUAET B cefs:
IPOEKTHPOBAHME JECHEHEECTS W JECONAPKOR; HPOCKTHPOBARKE SKCIIIYATANHOEHBX JECOB,
SEIMATHEIX JIECOB, PE3EPBHEIX JI6COB, & TakKke 0C000 SAMATHEIX yIACTKOB JISCOB;
IPOEKTHPOBAHME JIECHHIX YIaCTKOB; 3AKPETIICHEE Ha MECTHOCTH MECTOIONOXESHUS TPAHIN
JIECEIeCTE, JIECONapKoB, SKCIUIYATAINOHARI JECOB, 3alUTHEIX JIECOB, PESCPBHBIX JICCOB,
0c060 3aMETEEIX YSACTKOB JIECOB W JIECERIX Y9aCTKOB; TAKCAIMIO JIECOB; IPOCKTHPOBAHUS
MEpOTIPHUSTHIL IO OXPAHE, 3aIHTE ¥ BOCHPOR3BOLCTEY J€COB.

TlyexroM 5 JIecoyCTpOWTEIBHOE WKHCTPYKIEE HpeyCMOTPEHO, IO TPOBEICHUE
VKasaHHERX MEPOUPHEATHEY 06eCHeYrBacTCs OpraHaM: roCyZAapCTBEHHON BJIACTH, OpraHaM:
MECTHOTO CaMOYIIPABJICHNS B IIPSASHAX X TOREOMOTEY, ONPEASTIEHERIX B COOTBETCTBIHE CO
cTaThsvE 81-84 JIK P® m cr. 10 PepepanbHOro 3akoHa OT 04.12.2006 Ne201-®3 «O
BBenenwy B nelicreae JlecHOro Komexca PoccrifeKol DezepamEn?.

CornacEo w9 1, 2 c¢r. 70 JIK P® BHUOIHEHHS paboT, OKasaHHWe YCIyr IO
JIECOYCTPORCTEY OCYIIECTBISICTCS B COCTBETCTBHA C TPAXKIBHCKEM 3aKOHONATEIECTBOM, €CIH
mHoe He ycTaHoBHeHO JIECHEIM KOLEKCOM P®. Oprasgsl rOCyI8pCTBEHHOM BIACTH HIH
OpPra’EEl MECTHOTO CaMOYIPABICHES PAsMEINaioT 3aKasbl Ha BRIIOIHCHHEC pafoT, OxasaHue
YCNYT IO JECOyCTPOKCTBY B NOPSIKS, YCTAHOBICEHOM demeparsHEIM  3aK0HOM  «O
‘pasMeINeHdn 38KASOB HA TOCTABKH TOBAPOB, BHIIONHEHHS paboT, OKasaEme YyCIyr IVl
TOCYAaPCTBEHHBIX M MYHHIHIAIBHEIX HYXXD.

CefoBaTensHO, CyGhexToM, OoONamaromuM HONHOMOTHSIME MO HHATEHPOBAHAIO
npoBeneEws paboT WO JIeCOyCTPORCTEY 4 paspaGoTKe TeCOXO3THCTBEHHOrO PerjlaMesTa B
OTHOINEHWH JIECOB, PACIIONONEEHHK B TPEHANAX MYEHIUIAIEEOrO 00pascBamus, SBIIASTCS
OopraH MeCTHOrO CaMOYIIPaBIICEY.

Amamms KapTOrpadmsecKoro MaTepmang TeECPANBHOrO IIaHa, Ha KOTOPOM
YCTAHOBNEHE! -TPAEEIEl XOMYTOBCKOIO TODPOACKOrO  IIOCCIEHIT HIpKyTcKoro paifona
Upxyrckoli o6nacTy, IIpaBrl 3eMISHONB30BAMAL X 3aCTPOMKE, CBEIETENBECTBYET O HaIATiH
B TpaHATAX HACENCHEBX HYEKTOB XOMYyTOBCKOr0 TOPOACKOro TIOCSIeHHs TOPOACKEX JISCOB.

PemenneM Jymzi XOMyTOBCXCTO MyHRHEITANAIBHOTO o6pazoBaEms  YTBEPXKICHEL
IIpasuna 3eMIEHONB3OBAHNS ¥ SaCTPOEKE XOMYTOBCKOTO MYERIUIIATEEOr0 06pasoBaHus,
KOTOPEIME HPEeNyCMOTPERO TPagoCTPOHTENEHOS 3OHHPOBAHHE, YCTAHOBIEHET
TepPRTOpPHATEHEIE S3OHEL, TPAROCTPOHTEILHbIS PErIaMEHTEL

B pasgene 1.1. IIpapwn TISpewrCHeHE! TePPHTOPHANLHELIS 30HH. B cocTaBe 30HE
DPEKPEaNVOHHOrO HA3HAYEHAS BEILENCHA CAMOCTOATEIBEA 3zoma P3-1 — 30Ha O3EIEHEBIX
Tepputoprlt  ofmero IONBIOBAHMA (meconapk, TapKH, CaiEl, CKBEDEL 6y IBBapH,
TOpOACKUe aeca), P-3 — jieconapxopas 3052 2 P-4 — 30Ha JISCOB.

" HecMOTps Ha HAJIWIUE 30HB! FOPOACKHX JIGCOB B mpaBETaX 3eMIIEHONB30BAHES X
3aCTpOUKE XOMYTOBCKOTO MYHMLENIATBHOIO 06pasoBaEys B HADYIIEHHS BHIIEYKA3AHHEX
2
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HOPM paborsl 1O JI6COYCTPOHCTBY E paspaSorke JIECOROTHCTBEHEOrC PEriaMenTa He
TPOBGHEHEL

J{HFEME HapyTICHUSME SETPETESA0TCH HETSPECal K IP2sa FEONPCACICRNOr0 KpyTa
v WpKyTeKoro paifora Ha 61aroNpHEATHYIO OKPYXaIOMIYIC CPeLy, TDELY CMOTPEE=bIS CT. 42
Korcruryumy PO.

MHcren OpOCHT:

. BOSIOKHTh Ha AIMEHACTpAIEIO JXOMYTOBCKOIO —MyEEIMUAILHOrO obpasoparma
06s3aHHOCTD IPOBECTH JIECOYCTPOXCTBO B OTHOIISHHA TOPOAICKEX JECOB MIOME@IbIo 1654,7
T@ I JIeCONAPKOB TIOMANBIO 6,4 Ia, PECIIOTOMEHFEENX Fa TSPPRTOPHA FaCeNeHHE K IyHKTOB
XOMyTOBCKOTO ~ MYHHIENATEHOTO obpasopasms ¥ He OTHOCAIMXCS X  3eMIAM
TOCYI@pCTBEHHOTO JIECEOro QOHAa B TeueHne IISCTE MECAUSB © MOMEHTE BCTYINEEEA
pemIeH s CyNa B 3AKOHEYIO CAIY;

. BOMOXATE HA ANMEHACTPAIEEO KOMyTOBCKOro MySEIENAEEOTO  00pasOBAEHL
OBA3AREOCTS Pa3paOTaTh NeCOXOasHCTBOREEL PEIIaMERT B OTHOLISHE FOPOIICKEX JIECOB
nnomasio 1654,7 B neconapkos 6,4, PACTIONOKCHINR Ha TEPPETCPHY HACETEHHEX TYHKTOB
XOMYTOBCKOro  MYEWIEIATSEOrO ofpasosezms & HE OTHOCAEXCE X  3EMILM
TOCYNEPOTBEHEOrO NecHOro GORNe B TOUCHH MECTH MECHGE ¢ MOMCHTA BCTYTIERAS
peImeRyA CyXia B SAKORHYIO CAY.-

B CcyneOHOM - 3aCEaEHA ' NPSLCTARATSIE aIMENECTPETABEONO HOTHE LPOKypopa
VIpKyTckoro paifoHa — TOMOMIEEK rpoxypopa Eroposa E.H. safsnesmErle ‘TpeCoBarAL
ToIepKaNa 1O AOBOKAM, HIIOKEHEEN 3 aMEETICTPETHEHOM #CKe. [Tpoczna ‘TpeGoBeEHs
YIOBNETBOPHTE.

TlpencraBuTeNs AIMARHCTPATABHONO OTBETIEXA  a/NMIHHCTPANAH “XOMyTOBCKOrO
MyEFIIFIIATSROTO 06pasoBarss Tpoximnoyx E.C. B cynefHOM 3aCeaHHAE Bo3paKala IPOTHB
JHOBISTBOPERRs TpeGOBAENH TO KOBOXEM, HIIOXCHEEN 3 THCEMEHEEIX  BOSPAXCHUSX.
TIonONEATeNEHO yKasane, IO B MATCDHAEX ZenE HO TPEACTABNEEC IOKA3ATSIHCTE
PECTIONIO)KEHHA Ha TEPPATODEA XomyTopcxore MO TOPOJICKEX JIECOB, 3 TEKKE KX Tromanel,
10 TaKOKe MOATBEPIKAAETCSA OTBETOM PociecarGo;

TIpencTaBATEN 3AEHTEPECOBARHOIO THLA ME=ECTEPCTBA  JIECHOTO  KOMIUISKCa
VIpKyTCKO¥ 06NacTE IO J(OBEPeHHOCTA  BarfacspsE A.A. B cyneGHEOM 3aceNaEFH IoXarana
Tpe6oBaRS IPOKYPOpA HOMIEXAIHE YIOBNETEOPEEITO.

BHiCTymas MHEHHE TpepicTaBETeNe! CTOPOH, H3yTAB TIECEMEHEEIC MATEPHAE! LCNE,
OIeHWB TIPETICTABIERHEE /OKESATEECTSE B X COBOKYHHOCTE, Oyt TPEXONAT K BEIBOAY O
HQNEYHWH OCHOBAHHM JULT JHOBRETBODEEES 38 BIICHEEIX TpeGoBanu, HCXKOAL HS
CleyIomero.

Cornacro wacTe 1 cratsH 39 KAC P® mpoxypop Bupase o0paTuTscs B CYA ©
ATMEHTCTPATHBHEIM HCKOBEIM 3ABNICEHEM B SAITATY IPES, CcBOGON ¥ 3KOHEEIX HHTEPECOB
TpaXIEH, ‘HeONpe/Ie/NeR oro Kpyra JEm %8 AETepecoB PoccmiCKoH Depiepanms, cybpeKTOB
Poccmitcxol DexeparEy, MyEHIHTIATBENK ofpasoBasml, a TakXe B JIPYTHX CHy%afX,
TIPe/IyCMOTPEHERIX (eneparEEbIMH 32KORAME.

B cmty wacTe 4 CTatsd 218 KAC PD mpoxypop B Ipefieniax cBOEH KOMIETeHTHR
MOKeT OBPATETECS B CYA © IMEEICTPETMEEENG HCKOBEIME 3asBICHHAMA O LPH3HARAE
He3aKOHHEIME PENeRnH, nepcTrk (GesHeHCTE! ‘) OprasoB, OpraRVSAIEH, JHIl, Ha/ISNCHEEX
TOCYNEPCTBCEEEIMA AR WHEMI IyGIEEEsE HONEOMOTHANE, B SAUHTY TIpas, CBOGON B
3AKOHHEIX WHTEPECOB MHEIX JHI, CCJH HONErdioT, =0 oCnapEBaeMEIe DEIIERHS, ASKOTBEL
(6eaneticTBEE) HE COOTBETCTBYIOT HOPMATEBEOMY HPEBOBOMY aKTy, HapYIIeioT Ipasa,
¢BOBOME! ¥ 38KOHHEIE HETEPSCh! IPaXIa, oprasmsar, HEEX JET, COSRAi0T IPEIATCTRIL X
OCYIECTBICHMIO X Ipas, cBOGOX W peamE3AUFE SAKOEHKX EETGPECOB HIH Ha HIX
"HE3AKOHEO BOSIIOKEHE] KAKAE-THG0 O0Z52EHOCTH.





image83.png
B COOTBETCTRYE ¢ NYEKTOM «X» YacTé 1 cramsk 72 Komcrmrymam PO necoe
3OKOHONETONLOTBO HEXOAHTCA 3 COBMECTHOM Befews Poccmifcrolf Mejepamid ¥ ee
Cy6BeKTOB.

Ha ocHOBaSE¥E @ BO nemommesze JIK PO, npyrux GenepanbEEIX 3aKOHOB, 38KOHOB
cybexroB Poccmifexoli ®eneparmw, ykesos IIpesuienta Poccmickol  Defeparyy,
nocrenoBnenyd [Ipasmremscrsa Poccriickol DeNepanyd Oprass! HCIONEUTENBHON BIacTH
cyfexTon Poccriicxolt QefepeiuE 3 HpONeNAX CBOMX HONHOMOTHYN MOIYT H3MIaBATH
HOPMETHBHEIE IPABOBEIE AKTH, DEIyIEDYIONHe JeCEEe OTHOMmeEH: (acTs 5 crarsy 2 JIK
PO). 5

B cooTBercTBEA co crarsel 19 JIK PP MEepONpHATAS NO COXDAHEHEEO 1IECOB, B TOM
whcne paGOTH OO OXpaHe, 3amuTS, BOCHPOHSEOACTBY. /COB, JISCODA3BEHCHNIO,
OCYIIECTBIAIOTCS OPraHaME TOCY KEDCTBEERO! BIaCTH, OPraHaMA MECTHOrO CaMOyNPaBICEHS
B Ipefenax WX HONHOMOURY, ONDERSHSHHEIX B COOTBETCTBHE cO crathsvm 81 - 84
yxasamrOro Koftexcs, ¥ TENaME, KOTODEE ECHOMB3YIOT Neca ¥ (HIIK) Ha KOTOPHX IAHHEM
KOHeXcOM BOSOXEHa O0S3AEHOCTS 10 BEINONHCHEIO Taxux pagoT.

Cratsetf 84.JIK PQ@ npenycMOTDEHO, 9TO X NOIHOMOYAIM OpPraHOB MECTHOro
CaMOYIpPABIEHHS B OTHOMEEHY JSCHBIX YJacTKOB, HAXONAMIMXCA B MyHAATATEEON
COGCTBEHEOCTH, OTHOCSTCS, B TOM WHCIS, BISACHEE, NONB30BAHKS, PACIIOPAKCERE TAKAMA
JIECHBIMA yIacTKaMA (TysKT 1 90T 1); OPraEsl MECTEOrO CaMOyIPABIEHAS OCYIUeCTBILIOT
PaspaboTKy X YTBEp)KASEHE JECOXO3ZHCTBEEHHX DETNAMEHTOB IICCHHYECTB, JECONEPKOB,
PACIONCKEHEEIX Ha 38MISX HACENEHHEXX IYHKTOB, H& KOTOPEIX PaCIONOXEHEI TOPOACKHS
yeca (wacTs 1.1); OpraSEl MeCTHOTO CaMOYNDEBIEHHS MOIyT H@AeIIThCS OTACNLHEIME
TOCYNISPCTEEREEMA IOMEOMOSESME 3 OONECTE HCHONB3OBEHHS, OXPAHEL, 3AIIETH,
BOCTIDOB3BOJCTBE JIECOB B IOPS/JKE, YCTAHOBICHEHOM 3aKOHOAATENBCTBOM Poccaiickol
Depepass (IaCTs 2).

Cornacgo myEkTy 19 2acts 1 cratsn 14 DefiepalbEOre 38K0Ea OT 06.10.2003 Ne 131-
®3 «O6 obmEX TPEENEIEX OPrasu3allAd MECTHONO CEMOYNPEBNEHHT B Poccmitckok
DeflepaIrEm» K BODPOCAM MECTHOTO SEESEHNS TIOCENEHTA OTHECOHH! YTREPAICHAS IPEBHI
67ATOYCTPORCTSS TEPPETOPER IOCSIEETS, OCYIIECTBIEHES MyEMITHIAIEHONO KOHTPOTA B
cepe  GuArOyCTDOHCTBE, [PEXNMETOM  KOTOPOTO  ABIAETCA cobmofieRre  HpaBHI
GIArOyCTPOKCTBE TePPATOPES HOCCREHHS, TpeGosarml K 0fecTedeHrIO JOCTYNHOCTA ML
HHBAMANOB OGBEKTOR COLEANBHON, HEXCHEPHOE H TPRECTIOPTHOY HEGDACTPYKTYD H
TPENIOCTABNIAEMEIX  YCRYT, OpraHu3anis 6naroycTpo¥cTBa TEPPATOPHE MOCENCHHS B
COOTBETCTBEY C YKA3AHEBIMY IIDABAIAME, & T2KKe OPraEW3allAs HCHONLSOBAHHS, OXpAHL,
3AUIATEI, BOCHPOH3BONCTBA TOPOACKEX JIECOB, IECOB ocofo OxXpagdseMsIX OPHPONHBEX
TepPATOPEH, PACTIONONEHERIX B IPASATaX HACSTSRHSIX TYEKTOB HOCCICHH.

VcnomsaoBasEe, OXpess, SAIIETA, BOCHPOESBONCTBO JIECOB, PACHONOXEHHEX 3
rpaEFTleX JIECHWIECTB2, OCYMECTBILEOTCA B  COOTBETCTBEH C  JIeCOXOATHCTBEHHEIM
ETNIAMERTOM JeCHRIECTBa (32CTb 1 CTAThE 87 JIK PD).

B cmny wactz 3 craten 87 JIK PD necOXO3sHCTBEHEEIS PETNAMCHTE! JIECHAICCTB,
PACTIONOKEHHKX He 3eMIAX OGODOEEl & 6esomacEOCTA, 36MIEX 0COG0. OXPAHACMEIX
TIPEPOLHEIX TePPHETOPHH, YTBEPKIAIOTCH YHOMEOMOUEHEENM ~E/ISPATBEBIM  OPIraHOM
HCIIONEWTENEEOY BlacTz. JIecoXOsZ4CTICERSE PEIVIAMEHTH NCHHIOCTE, PECIIOOKEEHEIX
He 3eMSX, HAXOLMIEXCA B MyESIZHAiGHOM COGCTBEHHOCTH, B SEMIX HACNCHHBIX
YEXTOB, HA KOTOIX DACHOTIOKERE! TOPOICKKE Jeca, YTBEPXAEioTos OPrasaMi MEcTHOro
CaMOYTIDEBTICEES.

B ocmny wacrs 2 crames 67 JIK PO mpasmie NDOBCACHNS J1eCOyCTPOKCTBA
JOTARABIEBAIOTCH NIGCOYCTPORTENBHOH AHCTPYKIeH. JIHCTEYIOMa B HACTOMIES BpeMs
JIeCOyCTPOMTENBEAT HECTPYKIEST yTBEPXICHA Tipexasom MUHACTEPCTBA MPAPONEED
pecypcoB i sKomorm Pocertickol Penepalad oT 29.03.2018 Ne 122.
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Vi3 nOsCHCHAY TpPeJCTABUTENS OTBSTSHKA CHENyeT, UT0 Ha TPSACTEBNIEEHOH CXeMe
DACTIONOXEHHS Necos B 7. [LIIKEH0 B HaCTOSIiCs BPeMs HAXOLAICA Heckombko CHI,
IHT % TOCeNKoB, ¥ IPOSECTZ IECOyCTPONCTBO B OTHOMEHEH TOPORCKEX JECOB X
TIECONAPKOB B 3aMBEHAEIX HCTIOM IUIOMENTX HE NPELCTABIMETCS BOSMOXEEIM B CBASH ©
3aCTPOYKO¥ TepPATOPHT.

B CBASH C HINOXEEHEIM, Oy IONATEET, 970 TDeGOBASAS HCTAE B YKA3aHHOY 9acTH He
IOJUIEXAT YNOBIETBODEREC. L1 oM. CYN YITAIBAET, U0 TPH IPOBEASHUH
IecoycTpoECTBA CTBETIEKON CyAyT yoreSOBNeEs! HaKTEEEcKES INIOMand HaxOIMEXCS 38
Tepprropan MO rOpOJICKEX TeCCE.

Cyn He MOXeT UPHEST: S0 BEEMEEGE NOBOJE! OTBETYHKa B YACTH OTCYTCTBES HA
TEpPHTOPHH IHOCENEHHS TOPOACKEX JeCOS C CCEUIKOM Ha IHceMO PociecmEdopra or
14.07.2021. Tax cOrnacEo yKasaSHOMYy DECEMY B MaTepHanaX JecoycTpoicrsa HMpxyTckoro
necxosa 2002-2004 Ee comepimtes EEQOPMANAS O HAIMHM B COCTABE JeCHOTO (omna
VIDKYTCKOTO JIECX032 TOOLCKEX JECO3 Ha TepPETOPHE XOMyTOBcKOro MO.

KaK HOSCHEN HPERCTABETEN: MEEHCTEPCTBA JI6CEOTO KOMILIEKCE, BO HCHONHeHHE
TIpaxasa or 15.12.1997 miomems ropoxcxex Jecos GRUIM HCKIIOWEHE! A3 COCTABA 3eMEIb
JIECHOrO (OEAA, K NEHCTBATENHEEG Ha MOMEHT NecoyCTpoHicTsa 2002-2004 0TCYTCTBOBAIE.

Cornacgo 1. 4 JIecoyCTPORTENEHO HECTPYKIEY OGBEKTOM 1ECOYCTPOHCTBA ABIETCS
nAecEmuectBOo. CormacHo 1. 5 JIecOyCTPORTSNBEOE HHCIDYKIEH, IpPOEKTHPOBAHHE
JIECHEGECTE, NPOSKTHPOBAHWE OSKCIyaTANEOHHEX JIECOB, 3aUIETHEIX JIECOB, PESCPEEEX
ECOB, & TaKXKe OCOGO 3ANTATHEXX yYACIKOB JIECOB, 3AKPEIIEHHE Ea MECTHOCTH
MECTONONOXEHAS TDEHMI JIECEWTeCTS, OKCINySTAIWOHHMIX JIeCOB, 3aIIHTERIX JISCOB,
DESEPBEEIX TECOB, 0COB0 SAMETEEX YYACTKOR JECOB 7 JECHEIX YIACTKOB, TAKCAIET JIECOB,
TPOEKTEPOBEEWE ~ MEPONDUATHY G OXDEHe, 3alETe,  BOCHPOH3BOXCTBY  JIECOB
06ECITeTrBAIOTCS OPraEamMy TOCY IaDCTBEEHOH BIaCcTH, OpraHaMy MECTEOro CaMOyIpaBlIenys
B TIpefenax uX TONHOMOTHH, ONPEENeRESX B COOTBETCTBEH CO CTAThAME 81 - 84 Jlecroro
xonexca ¥ crarsel 10 Genepamsmoro saxosa o 04.12.2006 Ne 201-®3 «O sBejieREH B
nettersre Jlecroro xonexca Pocculickol ®enepaim)

B cooTBeTCTBEE CO CT. 19 JIK PO MepONpASLTHS 110 COXPAHEHHIO JISCOB, B TOM THCIE
paboTEl 10 OXpAHE, 32UTHTE, BOCTDOHSEOACTSY JECOB, JECOPa3BESHHIO, OCYIIECTBILTOTCA
OpreHEME TOCYHADCTBEEREOM BI&CTZ, ODraEaME MECTEOrO C2MOYUPABISHHS B IPSNONaX X
TONHOMOWEY, OIPENSNSEHER B COOTESTCTREN €0 CTarsiMy 81 - 84 HacTosmero Konexca, &
JIEIAMY, XOTOPKIe HCTONB3YIOT JIece B (Zi%) Ha KOTOPHIX HACTOAIIANM KozexcoM BOSIOKEHA
0B%3aHROCTS [0 BHIIONECHHIO TAKX pas

TIOTHOMOYES OPraHOB MECTHOTO CAMOYNpEBNCERL B Cepe JECHBX OTHOIIEHHH
ompepeneHsl moloKeEmME CF. 84 JIX P®, COrIacHo KOTOPOH OpraHsl MECTHOTO
CBMOYTIDSSIIEHHS B Cepe MECSEIX OTECIIEEAY EANENCES! NOTEOMOUHSMA B OTHOMIEEMX
TIECHBIX ySACTKOB, HAXOASIIMXCS 3 MysAUMNANsHOK COGCTBEHHOCTH, B YACTHOCTH, K HuM
OTHOCSETCS: 1) BlafeEWe, NONBSOESEHS, DECHODAXCHAS TAKHME IECIBIMA yaacTkamE; 2)
YCTAHOBJIEHAE CTABOK ILTATHl 32 CIUHELY ofpema JECHBIX PECYPCOS M CTaBOK ILIATHI 32
& IEVIT TUIOMSE TAKOTO IECEOrC YYacTKa B UEIX er0 apeRfsl; 3) yOTAHOBICHHE CTABOK
TIATHL 38 €JEHENY 06BeMa APeBECHEE; 4) paspaboTka ¥ yIBEPKACHAS JIeCOXO3THCTBEHHEX
PerJIaMEHTOB, & TaKKe NPOBEJEEHe MyHEIEAATEEOY SKCIEPTE3El IIPOCKTOB OCBOCHHS JIECOB;
5) OCymeCTBIISHAE MyHENMIAIBEOTO JSCEOTO XOHTPONA B OTEOINEHHH TEKEX NECHBX
y9acTKoB; 6) OpreEm3anys OCYLICCTBISEHS MD T0X&pEOH GE30MacHOCTE B JIECAX; 7) yaer
DEBECHHE], SATOTOBNEHEON TPAKIZRAE X COGCTBEHEEIX HYXKA 3 JIeCaX, PACTIONOKCERLX
Ha JECREIX Y9aCTKAX, HEXOLITAACE B MyHEIAIATSEOR COGCTBEHEOCTH; ) mpencTaBieERe
AEGOPMAIEE B eNEEYI TOCYASPCTBEHEYIO ABTOMATHSHDOBEHEYIO EE(OPMANFOHHYI0
crCTeMY ydeTa NPEBECHER ¥ CHSNOK C Hel.





image85.jpeg
Kpome TOro, OpraHEl MECTHOIO CaMOYIDABNEENS OCYINOOTRIOT paspaboTky ®
YTBEpIKIEHEE NECOXOSTHCTBEHEEX PErTIaMEHTOB TeCHAISCTE, PACHONONSHERK Ha JOMIAX
HaCeIeHHEIX uyﬂlgrén, Ha KOTOPBIX DacIlONOMEHE TOpoNCKTEe Jeca. Opragm MEeCcTHOTO
CAMOYTPABNeRHs MOTYT HalEiiThCH OTASTBHRIMA TOCYNEPCTBEHERMHA MOTHOMOYHIMA B
O6nacTH WCHONLSOBEEWS, OXDERS[, SAIldTEl, BOCHDOMSBOLCTEZ JIECOS B TOpSITIKE,
YCTAHOBIEHEOM 38KOHOIATENHCTBOM Poccziickol Ceneparyd.

ITpu sToM or. 81 JIK PO orpeneneatl TOMEOMOTRS CpraEcB roCyRapCTBEHHOM BIACTH
Poccmickol Penepanyy B 00NACTE JOCEEIX OTHOMICHHH.

TaxkeM 06pa3oM, IPEBEASHHEIS IIOIOXEHUS NelCTBYIOMEro 32KOHONATeINbCTBa,
OIIPEHENSIOMEE TIONHOMOYRS OpPraHcs FOCYNSPCTBSHEOH BIGCTH H OpraH0B MECTHOIO
caMOyTpaBIEHHs B COEpe IECHEIX OTEOIMEEE, NOLKES! OHTH YITEHHl IPH OUPCACICHHH
KOHKPETEOTO TEPEIH MEpONPUETZH IO JIECOYCTPOECTBY, IPELyCMOTPEFHELX IONOKCHIAMH
cr. 68 JIK P®, 00g3aHHOCT: BEIICHHEHHS KOTOPHIX -MOXCT GHITE BO3JOXEHA HA Opral
MECTHOTC CaMOYIIDEBNICHES.

C yueToM H3NOXEHHOr0, YAOBNETBOPAL TpeGoBaHEs IPOKYpops HpKyTekoro paiora
7 BOaJAras Ha aIMARKCTPAUEO XOMYTOBCKOrO MYHALFIATEEOTO obpasosarws 00I38HHOCTD
110 TIPOBENESHAIO necoyeTpolicTsa, CyN CIBTEST HeOGXOMAMSIM YK338Th Ha HeoOXOIEMOCTh
NpOBeeHEs TAXEX PaGOT 3 Ipefenax TONHOMOTHE Oprais MECTEOrO CaMOYpABICHES,
OIPERENeHEEX EHCTEYIOMIM SEKOEONATOIBOTEOM Poccalickol Denepary, AMes B BEAY,
<70 0GS3aHEOCTS [0 BEMONHCERIC TaXFX MEPONPUATER OrpaHEdeHa MOMHOMOSHIME Oprasa
MECTHOTO CAMOYIPABIICHES, ONPEETSHAEME 3 TOM <mcne TpeGoranmame cr. 84 JIK PO.

B cuny crates 4 QDeIepaNbEOro 32KOHA Ne 7-®3 or 10.01.2002 «O6 oxpare
OKpyXaromel Cpejrsly 00BexTaMdA OXpasEl OKpyXarorelt CPefEl OT YHMYTOXEHRHT A WHOro
HEraTHBHOrO BOSHGHCTBAS SBILHOTCA SCMIE, MOWBH, JGC3 ¥ ¥HES PacTHTENBHOCTH.
COXpaHEHHe JIECOB IBIASTCK peasaTEe TEPARTER KOECTHTYIEORHONO Mpasa TpaxziaE Ha
GNATONPHSTHYI0 OKPYXEIOMIy:o CDOMy > cany crarsa 42 KOHCTHTYDEH Poccmifcxol
Dexnepadn.

BesnelicTBUE ANMAHHCTPRIFE B ofnacta MECOYCTPOHCTBA HApyaeT wHpasa
HEONpEAENEHEOro Kpyra JHI E2 SRErONDESTEYIO OKDYXRIOHIyio CDSXy B LCNOM X
COXpAaHEHKE JIeCOB B YaCTHOCTH, COSIAsT DEATBEYI0 YrpOSy HOTEPH et KaK MECTa OT/RXRA X
€CTECTBEHHON 3aIATH OT 3aTPASHSERL OKPYXarOmeH CPEE.

Ompepenss MPOTECOyambHEEd  CPOK HCHONHCHAS NAHHEK OO0s3aHHOCTEH, CYA
yaBTHBaeT O0BEM NEeCOyCTPOHTENBHEER pafor He TEPPATODHE, ACKOAL H3 KOIAYeCTBa
TOPOXCKHAX ~ JIECOB, HeOBXOMTMOOTE  TDOBEMEHES — IPOEKTHO-A3EICKATEIECKIX pabor;
SKCHEPTHSY TPOSKTEEX paboT, OCYIIeCTRICHET QUHERCHPOBANAL COOTBETCTEYIOMEX paboT,
BEIeNcHAs HeOCXOMIMBEK JeHSKHEIX CDS/CTE 13 Gro7KeTa My HHNAILEOro 06pasoBasys.

BLOTHEHHE OTAX MEpONpUSTHHE moTpelyeT K&K 3HAYATENBHOrO KONHICCTBA
BpEMeHE, TEK ¥ HPWBNEYSHHS Chel 1aTTASAPOBEHAEX OPraEu3anyl, &, CHEI0BATENBHO,
YBEIEEEHTE PACXOL0E GrofuKeTa Ha COOTBETCTBY oI AREECOBEIE TOX.

C yueroM HITOKEEHOro, cobmonas TpeGOBAAMS DASYMEOCTH, ONpEACIAT 6ananc
pas, OOA38REOCTEH X 3AKOREEX FETEpECOB CTOPOH, Oy HAXOIET BOSMORHRIM OHpENIETATE
cpox Ui HCHONHEHES oGf3aEHOCTEN  IPOBSCTE  JIECOYCTPOHCTBO ¥ paspaborats
1eCOXO3SHCTBEHHEIA — PETNaMeHT 3 OTHOIIGEWE TOPOJACKHX JIECOB H  JIECOMEPKOE,
PDACTIONCKEHHBIX H2 TEPPETCPE HaceNEHEEX HyHKTOB XOMYyTOBCKOTO MYHHIEIIEEOTO
06pasoBarus, B TCICEHC 1 (0EOr0) rORa ¢ MOMEHTA BCTYIUICHAL pEIIeHHs CyAa B 32KOHHYI0

cay.

Hocxom;xy ofe cropoma 0CBOGOXIEHEL OT cynefEEIX PACXOfI0B HA OCHOBZHWZ
HOAIMYHKTOB 9 ¥ 19 mysxTa 1 CT. 333,36 HK PO, B3bICKEEHS rOCYEPCTBEHEON MONUIAHE HE

IPOH3BOIET CsL.
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O HanmYpd WHEX A3AEpKeX yIaCTBYEONHX B /I€Ne vl TOANeKAMKUX BO3MEIEHII0

35 CueT GIOJDKETA B CBS3F: © DACOMOTDEEHEM [S1I3, CTOPOEEME EE SAZBIERO.
Ha 0CHOBZHHH H3NI0XEEECT0, DyKOBOACTBYACH CT.CT. 175-180 KAC P®, cyn

PEIIAL:

BasneEHBle TpeGoBammi Upoxypope MpKyIckore palfoEa B HHTEpecax
HEONPEJENeHHOr0 Kpyra JHN XK &JMEHECTDandE XOMYTOBCKOTO —MYHHOHI&IBHOrO
06pa3soBaEws — yNOBIETEODHTS JACTATHO.

Bo3NOXHTs He SAMAEWCIDANEIO XOMYTOBCKOIO 'MyHHIMNATSHOTO OGpasoBamEL
06s3aHEOCT B Te9eRre | (OXEOro) rosia ¢ MOMEHTa SCTYIUIEHHS PEIIEHHS CyAa B 3aKOHHYIO
CHNy TpPOBECTH IECOyCTPOMCTBC B OTHOMERHE TOPOLCKHX JIECOB K  JISCONApKOB,
PACHONIOKEHERX HA TEPPHETOPHE HACEHEHHHX NYAKTOB XOMYTOBCXOr0 MYHHIHNATEHOTO
06pa3oBarys ¥ He OTEOCSMFMXCS K 36MIEM rOCYJGDCTBENEOrO IeCHOro (GoHZa B mpezenax
NONHOMOYHE OPr8HZz MeCTHOTO  CeMOYNDABJCEHS, ONpPEHeNeEESX  AeHCTBYIONAM
3aKOEOAATENBECTBOM Poccriicko¥ Teneparus.

BOSIOXETh Ea &IWMEELCTDAIEX XOMYTOBCKOTO MYEENUHNATBHOTC ofpasoBaHms
06438HHOCTE B Te4SHHE 1 (OZHOTO) TOLA ¢ MOMEHTE BCTYIUIeRHs PEIIeHHs Cy/a B 3aKOHHYIO
CHNy pa3spaGOTaTE JIECOXOSNHOTEEHHEIY DEINEMEHT B OTHOMEHWH TOPOACKAX J€COB H
JIECONEPKOB, PDACHONOKEHHSX HA TEDPHTODEA HACENCHHEX IYHKTOB XOMYTOBCKOrO
MYREOEDATSHOTO OOPaSOBAHES ¥ HE OTHOCSIIEACA K 3EMJLIM TOCYZASPCTBEHHOTO JECHOrO
borpa.. R
3afBueEENe  TpeGoBax: IpoKypopa VDKyTCKoro  palioHa B EHTepecax
HEONPeNeNeHHOr0 Kpyra IMN K &[MARFCTPANEE XOMYTOBCKOTO —MYHHIHNAIGHOIO
06pasosaHms O BOSJOWKEHEH ~O0S32REOCTZ  HPOBECTE IeCcOyCTPOHCTBO, paspaboTaTh
eCOXOSHCTBERER PEriaMenT © JacTH [UIOMaI¥ JIeCOB H JISCONEDKOB — OCTABHTH 6e3
JNOBNIETBOPEHHS.

Pemenne MOXeT GurTh obxanoseso 5 MpkyTckml o6nacTHOH CyA myTeM NOXaTH
ATeISEOREOR KaNOGH Jepes MipxyTcxmii paOHEEI OyX VIPKyTCXol OGaCTH B TeUeERe
Mecsma co JHS ero IPRHSTHS B OKOESATeIE=0% dopMe.
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Pyxosouriemo cuyxOn apxurexiypsi
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HPKYTCKOH OBJTACTH
654011, r. Tipsyrc, yx. Topuoro, zox 31
Tex 33-59.1. gasc: 243158
e-mail: baikal@lesick ra
30.09.2022  Ne 02-91-11224/22

o Ne oL

- -

0 pacenoLpeiu upoextin I Xoay 1osckoro Mo
Vawxuesstil Ocj0p Aclekcanposir!

Muuncreperso ecuoro  xoswexca  Hpxyrexoin  ofusacin  (iee-munucreperso)
PACCMOTPEB MPOSKT N0 «DBHeCEMIO IGMEHEmH! B TeHePATHOLE M1an XOMYTOBCKORO
MYHIUMATRHOTO  0OPAsORSHNS, XapTOvKA  corfacoramms  25612434020203042022(0231»
(ruiee-upoekr) coobutaer caeitylowee.

1IPC;/1METhE COTIACORBHIA IIPOCKTOR TCHCPLIRHKIX ILIBHOR, HCPCHICICHRKC B 1yHKTe 2
crary 25 TpatocIporteasuoro kodexca Poceuiickoll @etepaint, Le BXOAKT B KOMIETEIUILO
MIHHCTCPCTBA.

Deepanini takoHoM or 21 jiekalps 2004 1oy Mo 172 — 03 «O neperojie 3eMeith wim
ICMCTBHAIX YTACTKOR I3 OJ(HOIT KAaTCTOPHI B JIPYTYIO» ONPC/ICACHO, ITO YCTAHORTCHNIC 1N
HIMCHCHINE | PRI HACCABINBIX HYHKTOB, 3 TAIOKE BICHOUCHHE JCMEIbHBIX YHACTKOY B I PAHILL
HACeTEHILIX MYNKIOB ABIAETCA MEPeBOION 3eMeTBILIX YIACTKOB B COCTABE TAKIX IeMemh I3
JIPYTHX KATCTOPINiE B 3CMTH HACCASHHIX ITYHKTOR.

Tlpu rom B ciyuae, €Ci UPGUIOARITCICH MCIOHCIIE SEMEILILIX YHUCTXOS B 1 PaItLL
HACCHTHHWX NIYHKTOR #3 COCTARA 3CMCIR JIOCHOIO IOHE, HCOOXO/MMO COTIAcoRasnc ¢
QesepriblLIN  OPIALON  UCHOMUCICALUON WIACHY, YUOALOMOMEUULIN Ud  PACHOPKelIE
TeCHBIMIT YIacTRAMIT (cT. 4.1. DexepaThHOTO 3aK0Ha 0T 29 aeKadpa 2004 roxa Ne 191-03 «O
RRC/ICHIN B JIciicTRIte | panocTponTeabioro kojickea Poceniickoil dxieparitim ).

B cootmeterrm ¢ IlomokcEnes o DejcpanrsHOM arcHTCTBC JIOCHOTO  XO3MiCTBA
PACCMOTPCHIE HPOCKION JIOKYMEHIOB TCPPITOPHAILHOIO ILEMHIPOSANIS 1 HOIOTOBKE HA HIX
JANLI0UEIIG] BXOMIT B BICTO MOuoMomit Pocnecxosa.

Bycere ¢ ToM coofimacy, IO B X0;Ic PACCMOTPCHIIN MPOCKTA GBUT0 BHITRACHO: B
TPAHKIE HACETEHHEX MYHKTOB [To3IHAK0BO, XOMYTOBO 3eMTH CHOTO (GOHIA He BETHOTEHH.

B rpasiitht HACCICHHOTO TYHKTA | OPHKIT B CODTRCTCTRIN C JIAHHRIMI FOCY/IAPCTRCHHOTO
JIECLOID. PEeCiPd 1a OCLOBALI KOOPMUET, UPCICIAMICHLLIX B UPOCKIE, BXLOYCLL! SEAML
Tecnoro ¢ponma HPKYTCKOro TeCHHTRCTBA (JAUDITHBIS Tecd, BSMOTHMONMe GYHKIDN! JANMTH
OPHPOILIN # MILX 00LEKION: 16Cd, PACHONOKELIILIE B JeHelLIX JOUAX).

Kpome TOro, 3eMmanm 7JecHOro (oOHTA, TAARAPYCMBIS K BKTKMCHIK0 B TPARHIIN
HACCHCHHOIO LIYHKTA |0plllnll—( HCPCOCKAIOT ICMCIIhHBIC YHACTKH, CTOAIMC HE KQUCIPoROM
yueTe ¢ 1ol Kareropueil.

B coumsercisim ¢ pekoseiateabibid wics3on OeAepiibiono wenicisa Aecuoro
XodficTsa MIGOPMAIA 0 CHIOPHLIX WMEABNKX VIACTRAX (3eMeIBHEe YUACTKH, CTOSIIHS Ha
Ka;JaCTPOROM YWICTC € WHOIT KaTCropncii # OJIHORPCMCHHO TMICPCOCKAKIMIME 3CMINE JICCHOTO
holte) M0KHE  0IO0PARIIIKCA A KaPIOIPahUHECKOM MUTCPHANE UPOCKIA JOKYMEUTd




image88.png
TepPHTOPHATBHOTO IUIAHHPOBAHIS, a TaKKe B TEKCTOBOH YacTH TEeHEPAIbHOTO IUIaHa C
TIPHIIOKEHHEM BCEX MOITBEPKIAIONIX JOKYMEHTOB 00 OTHECEHHH CIIOPHBIX 3€METbHBIX
YUACTKOB K HHOIT KaTEropHi, a Takke HeOOXOMMMO TPILTOXKHTH 3aKT0UEHHe 00 OTCYTCTBHI HIH
HaTIYHI HA JAHHBIX 3eMETBHBIX YYacTKaX 0co60 OXpaHSeMBIX NPHPOIHBIX TEPPHTOPHIl I
TepPHTOPIiT 0GBEKTOB KYJIBTYPHOTO HACTIEIIS.

BpeMeHHO 3aMelalomas J0/KHOCTh
3aMeCTHTEIsT MHHHCTPA JIECHOTO
xoMiutekca HpkyTckoit o6macTi M.O. 3unsbepbepr

JIOKYMEHT TOJUTHCAH
NEKTPOHHOI TIOJUTHCHIO

priukar 00FS096FBTFAF2ETES24F 1007ES6252F85
Baaeren 3uanGepbepr Mapus Oseronna
Jlefermnenen ¢ 15072022 no 08.10.2023

HO. dexoposa
241336
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3aMeCTHTEIIO TIaBBI a]MIHHICTPAITHI

H XOMyTOBCKOTO MyHHIUIIAIBHOTO
o6pa3zoBanms pkyTckoro paiiona
H.B. MakcumeHko

MHUHHUCTEPCTBO JIECHOI'O
KOMILIEKCA
HPKYTCKOH OBJIACTH
664011, T. TpKyTex, yor. Topekoro, Zom 31
Ten. 33-59-81, paxc: 24-31-55
e-mail: baikal@lesirk.ru
01.11.2022 Ne  02-91-12623/22
Ha Ne 4573-22 or 17.10.2022

MuHICTEpCTBO JIecHOTo KoMIulekca FIpKyTckoii 06JacTH paccMOTpEIIOo Ballle
obpamienue (BX. oT 17.10.2022 rozga Ne 01-91-21438/22) u coobiiaet cieayolmee.

B COOTBETCTBHH C JaHHBIMH TOCYJapCTBEHHOIO JIECHOTO peecTpa
3eMeNbHBle  Y9acTKH C  KaJacTpoBRIMH  HoMepamu  38:06:100902:1476,
38:06:100902:1137, 38:06:100902:1477, 38:06:100902:2854, 38:06:100902:1491,
38:06:100902:1507, 38:06:100902:1508, 38:06:100902:1509, 38:06:100902:1524,
38:06:100902:1525 nepecekaroT 3eMiIH JecHOro (orga MpKyTCKOro IeCHUYeCTBa.

VunThBasg HaJdHYHE HPOTHBOPEUHil B JAHHBIX I'OCYJapCTBEHHOTO JECHOTO
peectpa H EmuHOrOo rocymapcTBEHHOrO peecTpa HEIBIDKHMOCTH, BOIPOC
B OTHOLICHUH BBIIIEYKa3aHHBIX 3eMEIbHBIX YJaCTKOB OyNeT pacCMOTPEH B paMKaxX
peammanun  DexepansHoro 3akoHa or 29.07.2017 Ne 280 - @3 «O BHeceHHH
H3MEHEeHHH B OTIeIbHBIE 3aKOHOJAaTeNbHBIe akKThl Poccmiickoil dexeparmm
B IENAX YCTPAaHeHHs IPOTHBOPEUHil B CBEJICHUAX T'OCYAApPCTBEHHBIX PEECTPOB M
YCTaHOBJICHHA NIPHHAIIEKHOCTH 3€MEIBHOTO YJacTKa K OIpe/IeIeHHOI KaTeropuI
3eMenby B HosOpe 2022 roga.

3aMecTHTeIb MUHHUCTPA JIECHOTO
xoMIutekca MpkyTckoii obmact M.O. 3unsbepbepr

JIOKYMEHT HOJIITUCAH
DIEKTPOHHON HOJIITUCBHIO

Cepruukar 00F8096FBTFAF2ETES24F 1007ES6252F85
Buazenen 3uanGepGepr Mapust Oeronna
Jleiietnnreren ¢ 15.072022 o 08.10.2023

A.T'. Mapuenko
+7 (3952) 24-13-36
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Poccuiickas ®enepanust
Hpkyrckas obnacth I'enepanbHOMY IMPEKTOPY
HpxkyTckmii paiion 00O «ITpoeKTHO-MITaHUPOBOYHAS
Aamunncrpauusi XOMYTOBCKOT0 macrepckast «Macrep-TTnan»»

it M.B.
MyHHUHNAJIBLHOTO 06Pa30BaHUs Tporacoso
Kuposa yir., 1.7a, ¢. XomyToBo, 664540

Ten. 696-501. 664047, UpkyTckast 061acTs,
OIPH1053827059560 r. UpkyTck,
VHH/KIT13827020760/382701001 yi1. Anexcarpa Hesckoro, nom 97/2
2807 2022 Ne 311-22

Ha Ne or

YBaxkaemasi Mapusi BanepneBna!

AnmunncTpanpeii  XoMyTOBCKOrO  MyHMIMIANIbHOIO 00pa3oBaHHs ObLl
PaccMOTpeH MPOEKT BHECEHHs M3MEHeHWH B reHepasbHbI raaH XOMyTOBCKOTO
MYHHUIHUTANBEHOTO 06pa3oBanys (anee — MPOeKT) B COOTBETCTBHH C TEXHMYECKHM
3a/laHMeM K MyHMIHMNambHOMy KoHTpakty Ne 04.10-21.A or 07.10.2021. B
pesynbTaTe  paccMOTpeHHs — MpOeKTa,  ObUIM  BbIABIGHbl  3aMevyaHus,
Npe/ICTaBJIeHHbIE B MPUIOKEHUH K JTaHHOMY MUCBMY ISl HCIIPaBIICHHS.

3amecTuTeNb

I'naBbl aAMUHHCTpALUH H.B. MakcumeHko

nen. Kyuepenko A.A.
Ten. 696-501
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Paspen 3.1 et 7

Bhimicka i3 EMHOTO TOCYIADCTBEHHOTO PeecTpa HENBIKHMOCTH 06 00beKTe HeBIAHMOCTH

OMHCaHIHe MeCTOTOTOKEHT 5eMeTSHOTO YIaCTKA

3eMeIbHBL yHACTOK

BH 00BEKTa HEIBH/KHMOCTH

Jlier Ne 1 paszena 3.1

'Bcero micTo paiena 3.1: 1

Beero pasenos: 6

| 'BCero JIHCTOB BBITHCKH: 9.

[10.10.2022r. Ne KYBH-001/2022-178218136

[Kazactpossiit Homep:

[38:06:100902:1476

OlliiCatiiie MeCTONOIOAEHI TPAHHI 3EMENBHOIO yacTka
o | Howep Touki | AupeKinontsii]  Topi3oRTanbHoe | Omicanie 3akperieniifa|  KalacTpoBbie HoMepa ‘CBezIetiiA 06 a1pecax NpaBooGIATaTeNel CMeAHEX
W (e xomeam| | yTO1 IponoKeEe, M MecTHOCTH CMEAHBIX YIACTKOB 3eMEIIBHBIX YIACTKOB
ar | an

T 2 3 7 5 6 7 B

T[T [ 12| 90°s16 JatHbLe OTCY TCTBYIOT 38:06:100902:2300 JlatHBIE OTCYTCTBYIOT

2 [ 112 [ 113 [ 17947 JaHIe OTCYTCTRYIOT 38:06:100902:2300 JaHHBIE OTCYTCTRYIOT

3| 113 [ L4 | 2707505 JAHHBIC OTCYTCTRYIOT 38:06:100902:1477 TpkyTckas 061acTs, TIIPKYTCK, MKp-H PaXyAHbii,

232.K8.22
4| 114 | 115 2707545 11.99 JlaHHBIC OTCY TCTBYIOT 38:06:100902:1137 JaHHBIC OTCYTCTRYIOT
W W 135" 4225 JaHBIe OTCY TCTBYIOT 38:06:100902:1475 azpec orcyrcrsyer

TI0TTHOE HAMMEHOBAHHE J0UKHOCTH

I oy

MIL

T, G |
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Pasgen 3.2 Jlucr 8

Beimicka 13 EMHOTO TOCYTIapCTBEHHOTO PEeCTPa HEABHAXHMOCTH 06 0GBeKTe HeIBIKHMOCTH

OMmHCaHHE MECTONOTOKCHIA IeMETBHOTO YIACTA

3eMeTbHBIH YHACTOK

BHII 00BEKTa HEIBH/KHMOCTH

[
[
[

Jluct Ne 1 pasgena 3.2 |

Bcero mHcTOB pasgena 3.2: 1 |

Bcero pasenos: 6 | BCEro JIHCTOB BHIMHCKH: 9

[10.10.2022r Ne KVBI-001/2022-178218136

|Kanactpossii Homep: [38:06:100902:1476
CBe/IeHH 0 XAPAKTEPHBIX TOKAX TPAHHIIBI 3EMETHHOTO YHaCTKa
Crctena koopamar MCK-38. 30ma 3
Howmep 'KoopamHaret. M OmicanHe 3AKPEITEHILA Ha MECTHOCTH Cpemiis KbaAPATHYHAA TOTPENIHOCTb OMpeeTeHHA
TOYKH x Y KOOPJHHAT XapAKTEPHbIX TOYEK I'PAHHII 3¢ MEIbHOIO Y4acTKa, M
1 2 3 4 5
1 394591 3341075.57 3aKpeTUIeHHe OTCYTCTRYeT 0.1
2 394590.3 3341122.18 3aKpeIUIeHHe OTCYTCTBYET 0.1
3 394548.04 3341122.86 3aKperIetHe OTCyTCTBYeT 0.1
4 394548.57 3341086.78 3aKperIere OTCYTCTBYeT 0.1
5 394548.76 3341074.79 3aKperTere oTCyTCTByeT 0.1
1 394591 334107557 3aKpemTerte oTcyTeTByeT 0.1

IIOTHOE HAMMEHOBAHHE J0JDKHOCTH

I Tommc

| HHHLHATEL $aMETHA

MIL
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Pasgen 4.1 JIucr 9

Beimicka 13 EMHOTO TOCYTIapCTBEHHOTO PEeCTPa HEABHAXHMOCTH 06 0GBeKTe HeIBIKHMOCTH
CBeJIeHHA O JaCTAX 3eMeIBHOIO yJacTKa

3eMeTbHBIH YHACTOK

[
[

BHII 00BEKTa HEIBH/KHMOCTH

[ Jhuct Ne 1 pasgena 4.1

| Beero mHcToB pasgera 4.1: 1 | Bcero paseios: 6 [ Bcero JHCTOB BEIMHCKH: 9

[10.10.2022r Ne KVBI-001/2022-178218136

|Kanactpossii Homep:

[38:06:100902:1476

Vbl Hovep sacti_|Thomas, M2

Cofep/aiie OrpARITCHIA B HCIOTb30BAM AN HIH OTPARIYICAIA IpaBa Ha 00beKT HEABHKAMOCTH I OOPeMCRERIA 00bEKTa HEABIKHMOCTH

1 2

3

Becs

B OTPAHITICHIs (0OPEMCHERIA): OTDAHITICHI IPAB Ha 3eMEIBHbIH yIaCTOK, IPEAYCMOTPEHHbIC CTATLIMM 56, 56.1 3eMenbHOTO
Koziekca Poccuiickoit Menepaumy; Cpok aeHcTBHA: ¢ 2020-03-25; pEKBH3HTBI JIOKYMEHTa-OCHOBAHHA: CONPOBOAMTENBHOE ITHCHMO OT
30.01.2020 Ne ricx-3497/04; npmKa3 «OG YCTaHOBTEHHH TIPHA3POTPOMHOI TePPHTOPHI a3POTPOMA IPAKAHCKOH aBHaITH UIPKyTCia» oT
29.05.2019 Ne 421-T1 Bs11aH: DeepaTbHOE AreHTCTBO BO3IYIIHOTO TPAKCTIOPTa (POCABHALIHA) ; IOKYMEHT, BOCHPOH3BO LA
CBEJICHHS, COZIeP/KANIHECs B PENICHHH 00 YCTAHOBICHHH HIH H3MEHEHHH IDAHHII 30H C 0COOBIMH YCTIOBHAMH HCTIONB30BAHHA TePPHTOPHI
ot 14.02.2020 Ne 6/t1; Conepskariie orparienit (o6peMereris): Ha IpHa3poPOMHEOii TeppHTOPHH BRUICTAIOTCA CT/YIONIHE TOT3OHEL,
B KOTOPBIX YCTAHARIHBAKTCA OTPAHHICHHS HCIIOb30BAHHA OGhEKTOB HE/BIKHMOCTH H OCYIIECTBICHHA ASATENBHOCTH: 1) epBas
TI07130Ha, B KOTOPOIf 3aIpemmaeTcs PasMemaTh 00beKTHI, He MPEIHA3HATeHHEIE [T OPTaHH3AIMHH H 05CTY/KHBAHHA BO3TYIIHOTO
BFUKCHES H BO3IYIIIHBIX TIepEBO30K, 00CCTICICHHA BAICTa, TI0CAIKH, Py/ICHHA H CTOTHKH BO3IIHbIX CYZIOB; 2) BTOpAs IO/I30H, B
KOTOPOIi 3aNpenaeTcs pasMenaTh 0GBEKTEI, He Npe/THa3HaueHHbIE VT 00C Ty/KHBAHHS IaCCaKHPOB H 00PaGOTKH Garaka, Tpy30B H
LOWTEL, OGCIY/KHBAHI BO3IYIIHBIX Cy/IOB, XPAHCHNS ABHALHOHHOTO TOITHBA H JAPABKH BOYTYIIHBIX CYII0B, 00CCTICTCHHS
SHEPTOCHAGKEHHSA, A TAKAE 0GBEKTBI, HE OTHOCAIIHECS K HHQPACTPYKTYPE a3pOTIopTa; 3) TPEThA NO30Ha, B KOTOPOH 3alpemaeTcs
Pa3MeIIaTh 0GBeKTHL, BRICOTA KOTOPEIX IPEBHIIACT OrPAKHTCHAS, YCTAHORTEHHBIC YIOTHOMOUCHHENM [IpaBHTersCTBOM Poccriickoit
DetepaltuH e/iepaTbHbIM OpraHOM HCTIOTHHTEIHOM BIACTH PH YCTAHOBICHHH COOTBETCTBYIOMIeH IPHA3DOPOMHOI TepPHTOPHEH; 4)
deTBepTas I0/130Ha, B KOTOPOH 3aIPEI[AeTCA Pa3MellaTh OOBEKTEL, COYAIOIHE TIOMEXH B PAGOTe HA3RMHBIX OOBEKTOB CEJICTB H

CHCTEM 0GCITY/KHBAHHA BO3AYIIHOTO ABHKCHHSA, HABHTAITHH, TIOCATKH H CBA3H, IPEIHA3HATCHHEIX T OPraHH3allHH BO3IYIIHOTO
JIBHKEHHSA H PACTIONIOKEHHBIX BHE IEPBOH NOI30HEL, 5) IATAA NOT30H, B KOTOPOIi 3aNENIACTCA PA3MENIaTh ONaCHBIE
TIPOH3BO/ICTBEHHEIE 00BEKTHL, onpe/eeHHbIe deepaTbHEM 3aKoHOM "O NPOMBIILIEHHOH Ge30IIacCHOCTH ONACHBIX MPOH3BOICTBEHHBIX
00beKTOB", (PyHKIHOHHPOBAHHE KOTOPBIX MOKET NOBIHATH Ha 6e30MaCHOCTh MONETOB BO3AYIIHBIX CYI0B; 6) IIecTas I0[30Ha, B

KOTOpO 3aIpeIaeTcs pa3sMeNIaTh 00bEKTHI, CIIOCOGCTBYIONHE NPHRICYEHHIO H MACCOBOMY CKOTUIEHHIO IITHIY; 7) ce/IbMast OJI30Ha, B
KOTOPOif BBHTY IIPEBBIICHAA YPOBHSA IyMOBOTO, 3IeKTPOMAT HHTHOTO BO3/IEHCTBHIA, KORIICHTDAITHIT 3ar PASHAIONTHX BEIECTB B
aTMOC(EPHOM BO3/IyXe 3alpelaeTCs Pa3sMeIiaTh OGhEKTHI, BH/IBI KOTOPBIX B 3ABHCHMOCTH OT HX (yHKUHOHATBHOTO HA3HAICHHS
OTpeenAOTCs YIoMHOMOeHHEM [IpaBHTeTbcTBOM PoccHiickoi Deepaliiy (el paTbHEIM OPTaHOM HCTIOTHHTEBHOH BIACTH IPH
YCTaHOBJICHHH COOTBETCTBYIONICH TIPHASPOMIPOMHOI TePPHTOPHH C YIETOM TPeGOBAHHH 3AKOHOIATEHCTBA B 0OACTH 00CCTICHCHHA
CAHHTAPHO-3IHIEMHOJIOrHYECKOTO GIIATONOYYH . HacelleHHs, €CITH HHOE He YCTAHOBIEHO (he/lepallbHBIMH 3aKOHAMH.; PeecTpoBBIi
HoMep rpasiIsE: 38:00-6.667; Bit 06beKTa peectpa rpamm: 30Ha ¢ 0COGBIMH YCTOBHAMI HCILOTH30BAHIs TEPPHTOPHIS; Bi 30H5I 0
IOKYMEHTY: NPHA3POAPOMHAsA TEPPHTOPHA a3poaPOMa IpaskaaHCcKoi aBHauny VIpkyTck; Tun 30Hbl: OXpaHHas 30Ha TPAHCTIOPTa

[ Ty T ——— I o I T, Ga |

MIL
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JIucr 3

3eMeTbRBIH yIACTOR

BHJ1 00BEKTa HEBIKHMOCTH

]

]

[ Jnct Ne 3 pasaena 1 | ‘Bcero JTHCTOB pasgena 1: 3 | Bcero pasienos: 6 | BCero IHCTOB BBUTHCKH: 9 ]
IIO 10.2022r. Ne KYBH-001/2022-178220791 I
[Kazactpossiii Homep: [38:06:100902:1477 |

[V 10BHbI HOMEP 3EMETBHOTO yiacTKa.

JAHHBIE OTCYTCTBYIOT

CBe/leHHA 0 IPHHATHH aKTa H (H1H) 3aKTI0YeHHH JI0rOBOpa,
pe/Ty CMaTPHBAIONIHX TIPEIOCTARTIEHHE B COOTBETCTBHH C
3eME/TBHBIM 3aKOHOATENbCTBOM HCTIOMHHTETHHBIM OPTaHOM
TOCY/1aPCTBEHHBIM OPraHOM BIACTH HIIH OPraHOM MECTHOTO
caMOyTIpaB IeHILt, HAXOAIIEToCs B TOCYIAPCTBEHHOH HIH

| MyHHITHITATBHOM COGCTBEHHOCTH 3eMeIBHOTO YIACTKA A
CTPOHTEITECTBA HAEMHOTO JIOMA COIHATBHOTO HCTIONb30BAHHS HIH
HAEMHOTO /10Ma KOMMEPYECKOTO HCTIOTb30BAHHA.

aHHBIE OTCYTCTBYIOT

(CBe/IeHIL O TOM, 'ITO 3eMeIBHEL YIACTOK ILTH 36MEIBHBIE YIaCTKI
06pa0BaHBL Ha OCHOBAHHH PELLICHIS 05 H3bATHH 3EMETBHOTO
yacTKa H (1) PACIIOTIOKEHHOTO Ha HeM 0GbEKTa HEBIKHMOCTH
114 TOCYNApCTBE HHBIX HUTH MyHHIHIATB HBIX HYRI:

laHHBIE OTCYTCTBYIOT

[CBeacHi 0 TOM, HTO 3eMeTbHBIH YHACTOK 0GPA30BAH 3 3eMETh W]
3€MEITBHOIO Y9ACTKA, TOCY1APCTBEHHA COOCTBEHROCT Ha KOTOPBIE
e pasrpariena:

[TaHHBIC OTCYTCTBYIOT

CBe/ICHHA O HaJHIHH 3MCIBHOTO CTIOPA 0 MCCTONONOAKCHHH
TpAHHIL 3eMeBHEIX Y4aCTKOB:

aHHbIE OTCYTCTBYIOT

[CTaTyC samicii 06 00BEKTE HEBHAHMOCTH:

(ChelieHHz 06 00beKTE HEABIANMOCTH HMEIOT CTATyC "AKTyalbHBIC"

(OcoGEIe OTMETKH:

CBejteHI 05 OTPAHITICHILIX PABa Ha O0BEKT HEABIDAIMOCTIL, 0OPEMCHEHIVIX AAHHOTO O0BEKTa, He
3apeTHCTPHPOBAHHBIX B PeecTpe TpaB, OrPAHIIEHH IPaB  0GpeMeH eI HEIBIIKHMOTO HMYILECTBA: BHI
orparmucHis (0GPEMCHCHNA): OTPAHIYCHIA IPAB HA 3eMETBHbI YIACTOK, NPEAYCMOTPEHHBIE CTATBAMH 56,
56.1 3eMensHOTO Koziekea PoccuiicKofi DelepaIH; COK AeHCTBHA: ¢ 03.04.2020; PeKBH3HTEL

0Ky MEHTa-0CHOBAHIA: COMPOBOAHTENBHOE MHCEMO 0T 30.01.2020 Ne ex-3497/04; npikas «O6
VCTAHOBIICHHH IIPHA3POAPOMHOH TePPHTOPHH a3pOPOMA TAAIAHCKOH aBHawmH HpKyTckay oT 29.05.2019 Ne
421-T1 Bt DelepabHOE ACHTCTEO BOYIYIIHOTO TpaHCIIopra (POCABHALILA) ; JOKYMEHT,
BOCIIpOH3BOZAIIHIH CBEICHILL, COZCP/KALIECA B PEIICHHH 06 YCTAROBICHIH HUTH H3MCHEHHH TPAHHL 30H ¢
0COGHIMH YCIOBHAMH HCTIOTB30BAHIA TePPHTOPHH OT 14.02.2020 No 6/t1. CheteritA, HeoGXOTHMBIE [T
3amomerma paytena: 4 - CBECHIT 0 TACTIX 3eMEIBHOTO YIACTKA, OTCYTCTEYIOL

Tonysate:s semmeri:

PakoBCKaT AHACTACHA ANCKCARIPOBHA, ACHCTBYIOMHI(a%) MARACTEPCTBO MMyIIeCTRORMbIN OTHOWICHHT

UpxyTekoit oGmacTit

NIOTHOE HAHMEHOBAHHE I0DKHOCTH

| nomHCh | HHHITHATBL GaMuH

MIL
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Pasnen 2 Jlucr 4

Brimcka H3 EHHOTO rocyapcTBEHHOTO PeecTpa HEIBIKHMOCTH 06 00beKTe HeIBIKHMOCTH

CBE/IeHIS! 0 3aDETHCTPHPOBAHHEIX TIPABaX

3eMebHbIi yuacTOK

[
[

BHI 0OBEKTA HEBHAHMOCTH

[ Jluct Ne 1 pasiena 2 | Bero HCTOB pasena 2: 2 | Bcero pa3enos: 6 I BCero JHCTOB BHITHCKH: 9
[10.10:2022r Ne KVBI-001/2022-178220791
|Kazactposstit momep: [38:06:100902:1477

1

TipaBoot/aAaTens (WpaBoodTATaTeTH):

(CHILJIC 057-053-759 65

Iacriopr rpazarmma Poccriicroit ®eaepammn ceprs 25 13 No910043, mpumar 19.10.2013, Otaenon
VOMC Pocerm o HpkyTcrofi 06macTi 5 CBepAIOREKOM p-fic Top. HpkyTexa

UpyTeas o6macts, tUpKyTCk, Mkp-R Patyaibit, 132, k5.22

.1 [Kocrsirima TaTbaa BHkTopoBia, 08.10.1974, rop. bafikabck HIpkyTckoft 06, Poccriickad (Delepaltia.,

BIiA, HOMED. AQTa H BDEMA TOCYAPCTBCHHON PerHeTpalnii
npasa:

2.1 COOCTBEHHOCTH
38-38-01/091/2013-012
06.05.2013 00:00:00

He PACCMOTPEHHEIX 3AABTCHHH! O POBEICHHH
FOCY/IapCTBEHROM perHeTpaLH npasa (Iepexoa,
IpeKpallicHHA NpaBa), OrPAHHUCHHA TIPABA HIH 0OpeMeHeHH|
0GbeKTa HeIBHKHMOCTH, CAIEKH B OTHOIICHHH 0GbeKTa

HEJIBIKHMOCTH:

3 |Cheenmna 06 ocylllec TRTEHHH TOCYAAPCTBERHOM 31 |aamibie oTCyrcTByior
permCTpamI CeTKIL, paBa Ge3 HeOGXOTIMOTO B CHTY
3aK0HA COTTIACHS TPEThEro MHIIA, Oprana:
4 |Orpanmuteriie npas i oGpeMereHite 0GbeKIa HEABIAHMOCTIL| He 3apeTHCTPHPOBAHO
5| Horosopst ysactia 5 Aonenon crpomTenscTse: e saperncTprpoBaro
6 |3aapienmbie B cyneOHOM opATKe Npasa TpeGOBAMTIA [TaHHbe OTCyTCTRYIOT
7 |CheeHia 0 BO3pAKEHHI B OTHOLICHHH JHHELE OTCYTCTBYIOT
3apETHCTPHPOBANHOTO MpaBa:
8 |CeneHins o HamHIH pellIcHI 06 HIBATHH 0ObekTa fatHELE OTCYTCTRYIOT
HEIBH/KHMOCTH JUIA TOCY/IaPCTBEHHBIX H MYHHITHIIATBHEIX
ysaor:
9 |ChecHin 0 HeBOIMOAROCTH TOCYAapCTBERHOH PETHICTPALIH | AGHABIC OTCYTCTRYIOT
603 IIH9HOTO YYACTHS PABOOGTARATEIIS HITH €10 3KOHHOTO
mpeicTaBHTEIA:
10| TIpaBompHTA3aHIA H CBEARTA 0 HATHTHH TOCTY THBIIX, HO

oTCyTCTBYIOT

TIOTHOE HAHMCHOBAHHE /I0DKHOCTH

| nommHch | HHHITHATBL paMITHA

MIL
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Jluct 5

3eMeTbHBLH y9ACTOK

BH 0GBEKTA HEABIAHMOCTH

Jlnet Ne 2 pasgenia 2 | ‘Bcero IHCTOB

pasiena2: 2

BCero pastenion: 6

Bcero HCTOB BHIHCKH: 9

[10.10.2022r Ne KYBI1-001/2022-178220791

|Kazactposiii Homep:

[38:06:100902:1477

11

Chectin 0 HeBOIMOKHOCTH TOCYAapCTBERHOH PerCTpaLi]
epexona, MpeKpAMIe I, OTPAHHYEHIA pABa Ha 3eMeTTbHbIH|
|V IACTOK 13 3eMellb CelbCKOXO3HCTBEHHOIO Ha3HAYICHIA

ranmste otcyTeTByIOT

TIOTHOE HAHMEHOBAHHE [I0TDKHOCTH

TOmHCH

M, QoM

MIL
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Beimicka i3 EAHHOrO rocymap oro peectpa MOCTH 06 0BBeKTe

MOCTH

OHCaHHE MCCTONOOKEHIS JEMETHHOTO YHaCTKa

Pasnen3 Jlucr 6

[ ‘3eMeIBHBIH Y9acTOK

| ‘BH1 00BbEKTa HeABIAHMOCTH

[ Jlnet Ne 1 pasnena 3 | ‘Bcero 1HCTOB payiena 3: 1 | Beero pasjienos: 6 | BCero JIHCTOB BRITHCKH: 9
[10:102022r Ne KVBII-001/2022-178220791
[Kanactposiit Homep: [38:06:100902:1477

Tlnas (4epTesk, CXeMa) IMETHHOTO YHACTKa

477

138:00761693]

Macurra 1:600 [Venossbie 0GosnaucHus: I

[ I [

[ TOlHoS FANSHOPAEHE ZOTREOCTH I Tommes i

HHHIHATEL GaMITHA

MIL
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Paszen 3.1JIuer 7

Biimicka i3 EZHHOTO TOCYIADCTBEHHONO PeeCTpa HEIBHAHMOCTH 06 00beKTe HeBIKHMOCTI
OnHcaHHe MeCTOTIONOKEHIA 3EMETBHOTO YIaCTKa

[ 3eMeTBHBIIH yuaCTOK |
| BH1 00beKTa He/IBHAHMOCTH |
L Jnet Ne | pasena 3.1 1 ‘Bcero /HCToB pastena 3.1: 1 [ Bcero pasenos: 6 I Bcero THCTOB BHITHCKH: 9 ]
[10:10:2022c Ne KVBII-001/2022-178220791 |
|Kazactpossit momep: [38:06:100902:1477 |
OTHCaHHE MeCTONOOKERHA TPAHHI 3eMETBHOTO YYacTKa
Ne | _Howep toukn | Anpexuonmsti]  TopmioRTansroe | OmHcamme sakperienmina|  KaZacTpoBsie HoMepa CheeRHA 06 aApecax IpABOOGIATATENEH CMEARREX
|70, § pree— m— yron TIpoTIoKeHHe, M MecTHOCTH CME/KHBIX YIaCTKOB 3eMeNBHEIX YIaCTKOB
as an
T 2 3 1 5 3 7 8
U 11 [ L2 90505 36.08 JNHEe OTCyTCTBYIOT 38:06:100902: 1476 apec oTcyTeTByeT
2| 112 | 113 | 179%3 1643 JaHHHIE OTCYTCTBYIOT 38:06:100902:2300 JaHHBIE OTCYTCTBYIOT
3| 113 [ 114 178°406 20.72 JaHHBIC OTCyTCTRYIOT 38:06:100902:2300 JaHRBIE OTCYTCTBYIOT
4 [ 114|115 299°43 4367 JaHHEe OTCyTCTBYIOT 38:06:100902:2300 aHHELe OTCYTCTBYIOT
El ENEH NN 1°23.0 3646 aHHHE OTCyTCTEYIOT 38:06:100902:1137 AQHHBIE OTCYTCTBYIOT
[ TroToe MATNCHORARIE MOTROCTH I oy [ TS, AN

MIL
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Pasgen 3.2 Jlucr 8

Beimicka 13 EMHOTO TOCYTIapCTBEHHOTO PEeCTPa HEABHAXHMOCTH 06 0GBeKTe HeIBIKHMOCTH

OMmHCaHHE MECTONOTOKCHIA IeMETBHOTO YIACTA

3eMeTbHBIH YHACTOK

BHII 00BEKTa HEIBH/KHMOCTH

[
[
[

Jluct Ne 1 pasgena 3.2 |

Bcero mHcTOB pasgena 3.2: 1 |

Bcero pasenos: 6 | BCEro JIHCTOB BHIMHCKH: 9

[10.10.2022r. Ne KVBH-001/2022-178220791

|Kanactpossii Homep: [38:06:100902:1477
CBe/IeHH 0 XAPAKTEPHBIX TOKAX TPAHHIIBI 3EMETHHOTO YHaCTKa
Cricrena koopmimar MCK-38. 30Ha 3
Howmep 'KoopamHaret. M OmicanHe 3AKPEITEHILA Ha MECTHOCTH Cpemiis KbaAPATHYHAA TOTPENIHOCTb OMpeeTeHHA
TOYKH x Y KOOPJHHAT XapAKTEPHbIX TOYEK I'PAHHII 3¢ MEIbHOIO Y4acTKa, M
1 2 3 4 5
1 394548.57 3341086.78 3aKpeIUIeHHe OTCYTCTBYET 0.1
2 394548.04 334112286 3aKpelUiee OTCyTCTRYeT 0.1
3 394531.61 3341123.13 3akpelUierie OTCyTCTBYeT 0.1
] 3944909 3341124.07 3akpelUiere orcyTeTByeT 0.1
5 39451212 3341085.9 3akperUieHe orcyTeTByeT 0.1
1 394548.57 3341086.78 3aKpeIUieRHe OTCYTCTBYeT 0.1

IIOTHOE HAMMEHOBAHHE J0JDKHOCTH

I Tommc

| HHHLHATEL $aMETHA

MIL




image101.jpeg
Pasgen 4.1 JIucr 9

Beimicka 13 EMHOTO TOCYTIapCTBEHHOTO PEeCTPa HEABHAXHMOCTH 06 0GBeKTe HeIBIKHMOCTH
CBeJIeHHA O JaCTAX 3eMeIBHOIO yJacTKa

3eMeTbHBIH YHACTOK

[
[

BHII 00BEKTa HEIBH/KHMOCTH

[ Jhuct Ne 1 pasgena 4.1

| Beero mHcToB pasgera 4.1: 1 | Bcero paseios: 6 [ Bcero JHCTOB BEIMHCKH: 9

[10.10.2022r. Ne KVBH-001/2022-178220791

|Kanactpossii Homep:

[38:06:100902:1477

Vbl Hovep sacti_|Thomas, M2

Cofep/aiie OrpARITCHIA B HCIOTb30BAM AN HIH OTPARIYICAIA IpaBa Ha 00beKT HEABHKAMOCTH I OOPeMCRERIA 00bEKTa HEABIKHMOCTH

1 2

3

Becs

B OTPAHITICHIs (0OPEMCHERIA): OTDAHITICHI IPAB Ha 3eMEIBHbIH yIaCTOK, IPSAYCMOTPEHHbIC CTATHIMM 56, 56.1 3eMeTbHOTO
xoziekca Poccuiickoit ®enepaumy; Cpok aeHcTBHA: ¢ 2020-04-03; pEKBH3HTBI JIOKYMEHTa-OCHOBAHHA: CONPOBOAMTENBHOE ITHCHMO OT
30.01.2020 Ne ricx-3497/04; npmKa3 «OG YCTaHOBTEHHH TIPHA3POTPOMHOi TePPHTOHI a3POIPOMA IPAKIAHCKOH aBHaITH UIPKyTCia» oT
29.05.2019 Ne 421-T1 Bs11aH: DeepaTbHOE AreHTCTBO BO3IYIIHOTO TPAKCTIOPTa (POCABHALIHA) ; IOKYMEHT, BOCHPOH3BO LA
CBEJICHHS, COZIeP/KANIHECs B PENICHHH 00 YCTAHOBICHHH HIH H3MEHEHHH IDAHHII 30H C 0COOBIMH YCTIOBHAMH HCTIONB30BAHHA TePPHTOPHI
ot 14.02.2020 Ne 6/t1; Conepskariie orparienit (o6peMereris): Ha IpHa3poPOMHEOii TeppHTOPHH BRUICTAIOTCA CT/YIONIHE TOT3OHEL,
B KOTOPBIX YCTAHARIHBAKTCA OTPAHHICHHS HCIIOb30BAHHA OGhEKTOB HE/BIKHMOCTH H OCYIIECTBICHHA ASATENBHOCTH: 1) epBas
TI07130Ha, B KOTOPOIf 3aIpemmaeTcs PasMemaTh 00beKTHI, He MPEIHA3HATeHHEIE [T OPTaHH3AIMHH H 05CTY/KHBAHHA BO3TYIIHOTO
BFUKCHES H BO3IYIIIHBIX TIepEBO30K, 00CCTICICHHA BAICTa, TI0CAIKH, Py/ICHHA H CTOTHKH BO3IIHbIX CYZIOB; 2) BTOpAs IO/I30H, B
KOTOPOIi 3aNpenaeTcs pasMenaTh 0GBEKTEI, He Npe/THa3HaueHHbIE VT 00C Ty/KHBAHHS IaCCaKHPOB H 00PaGOTKH Garaka, Tpy30B H
LOWTEL, OGCIY/KHBAHI BO3IYIIHBIX Cy/IOB, XPAHCHNS ABHALHOHHOTO TOITHBA H JAPABKH BOYTYIIHBIX CYII0B, 00CCTICTCHHS
SHEPTOCHAGKEHHSA, A TAKAE 0GBEKTBI, HE OTHOCAIIHECS K HHQPACTPYKTYPE a3pOTIopTa; 3) TPEThA NO30Ha, B KOTOPOH 3alpemaeTcs
Pa3MeIIaTh 0GBeKTHL, BRICOTA KOTOPEIX IPEBHIIACT OrPAKHTCHAS, YCTAHORTEHHBIC YIOTHOMOUCHHENM [IpaBHTersCTBOM Poccriickoit
DetepaltuH e/iepaTbHbIM OpraHOM HCTIOTHHTEIHOM BIACTH PH YCTAHOBICHHH COOTBETCTBYIOMIeH IPHA3DOPOMHOI TepPHTOPHEH; 4)
deTBepTas I0/130Ha, B KOTOPOH 3aIPEI[AeTCA Pa3MellaTh OOBEKTEL, COYAIOIHE TIOMEXH B PAGOTe HA3RMHBIX OOBEKTOB CEJICTB H

CHCTEM 0GCITY/KHBAHHA BO3AYIIHOTO ABHKCHHSA, HABHTAITHH, TIOCATKH H CBA3H, IPEIHA3HATCHHEIX T OPraHH3allHH BO3IYIIHOTO
JIBHKEHHSA H PACTIONIOKEHHBIX BHE IEPBOH NOI30HEL, 5) IATAA NOT30H, B KOTOPOIi 3aNENIACTCA PA3MENIaTh ONaCHBIE
TIPOH3BO/ICTBEHHEIE 00BEKTHL, onpe/eeHHbIe deepaTbHEM 3aKoHOM "O NPOMBIILIEHHOH Ge30IIacCHOCTH ONACHBIX MPOH3BOICTBEHHBIX
00beKTOB", (PyHKIHOHHPOBAHHE KOTOPBIX MOKET NOBIHATH Ha 6e30MaCHOCTh MONETOB BO3AYIIHBIX CYI0B; 6) IIecTas I0[30Ha, B

KOTOpO 3aIpeIaeTcs pa3sMeNIaTh 00bEKTHI, CIIOCOGCTBYIONHE NPHRICYEHHIO H MACCOBOMY CKOTUIEHHIO IITHIY; 7) ce/IbMast OJI30Ha, B
KOTOPOif BBHTY IIPEBBIICHAA YPOBHSA IyMOBOTO, 3IeKTPOMAT HHTHOTO BO3/IEHCTBHIA, KORIICHTDAITHIT 3ar PASHAIONTHX BEIECTB B
aTMOC(EPHOM BO3/IyXe 3alpelaeTCs Pa3sMeIiaTh OGhEKTHI, BH/IBI KOTOPBIX B 3ABHCHMOCTH OT HX (yHKUHOHATBHOTO HA3HAICHHS
OTpeenAOTCs YIoMHOMOeHHEM [IpaBHTeTbcTBOM PoccHiickoi Deepaliiy (el paTbHEIM OPTaHOM HCTIOTHHTEBHOH BIACTH IPH
YCTaHOBJICHHH COOTBETCTBYIONICH TIPHASPOMIPOMHOI TePPHTOPHH C YIETOM TPeGOBAHHH 3AKOHOIATEHCTBA B 0OACTH 00CCTICHCHHA
CAHHTAPHO-3IHIEMHOJIOrHYECKOTO GIIATONOYYH . HacelleHHs, €CITH HHOE He YCTAHOBIEHO (he/lepallbHBIMH 3aKOHAMH.; PeecTpoBBIi
HoMep rpasiIsE: 38:00-6.667; Bit 06beKTa peectpa rpamm: 30Ha ¢ 0COGBIMH YCTOBHAMI HCILOTH30BAHIs TEPPHTOPHIS; Bi 30H5I 0
IOKYMEHTY: NPHA3POAPOMHAsA TEPPHTOPHA a3poaPOMa IpaskaaHCcKoi aBHauny VIpkyTck; Tun 30Hbl: OXpaHHas 30Ha TPAHCTIOPTa

[ Ty T ——— I o I T, Ga |

MIL
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JIuct 3

3eMeTbHbIH yuacTOK

BH 00BeKTa HEIBIDKHMOCTH

[ Jlnct Ne 3 paszena 1 |

Bcero HCTOB payiena 1: 3 |

Bcero payieios: 6 | BCero JIHCTOB BBITHCKH: 9

[10.10.2022r: Ne KYBH-001/2022-178223014

|Kamactposstit momep:

|38'06 100902:1507

[VCr10BRBI HOMEp 3CMEBHOTO yaacTa:

HasHbIC OTCYTCTBYIOT

CBeACHIA 0 IPHAATHI AKTa  (HITH) 3aKTOICHAR A0T0BOpA,
ey CMATPHBAIONIHX IIPEIOCTABNEHHE B COOTBETCTBHH C
3eMeITBHEIM 3AKOHOIATETHCTBOM HCTIOTHHTETHHBIM OPraHoM
[FOCYIAPCTBERHEIM OpraHOM BTACTH HITH OPraHOM MeCTHOTO
caMoyTpaBTeHIA, HAXOAIMETOCA B TOCYAAPCTREHHOH HIH

My HHIHITA T HOM COGCTBEHHOCTH 3eMETBHOTO YYaCTKA U1

| CTPOHTE/IBCTBA HAGMHOTO 10Ma COIHAIBHOTO HCIIOb30BAHHA HIH
[HaeMHOTO I0Ma KOMMepYeCKOTO HCIIOb30BAHHA:

HaHHBIC OTCYTCTBYIOT

CBezIeHiTA 0 TOM, 10 3eMeTBHbIH YIaCTOK I 3eMe TbHEIE YIaCTH
06pa3OBAHE! HA OCHOBAHHI PEMIEHIT 06 H3BATHI 3EMETHHOTO
yHaCTKa 1 (1TH) PACTIOTOACHHOTO Ha HeM 00beKTa HEABHAHMOCTH
711151 TOCYNIAPCTBEHHBIX HIIH My HHIIHIIATHHBIX HYKI:

IaHHbIe OTCYTCTBYIOT

Che/ACHI 0 TOM, 910 3eMebHbIH YHaCTOK OGPA30BAR H3 3eMETh HIH
3eMeIIBHOTO YHACTKA, TOCYaPCTBEHHAA COOCTBEHHOCTh Ha KOTOPELE
e pasrparriena:

HaHHBIe OTCYTCTBYIOT

CBe/IeHHS O H THUHH 3eMEIIBHOTO CTI0DA O MECTOONOKEHHH
TAHHII 3eMeTbHBIX YIaCTKOB:

IaHHBIe OTCYTCTBYIOT

CaTyC SAITICH 05 OOBCKTE HCABIAMMOCTIE

CBecHIT 06 OOBCKTC REABIARIMOCTH MMEIOT CTATyC "akTyaTbHbIC”

Oco0BIe OTMETKH:

Che/1eHiti 06 OTPAHHTEHILX MAaBa Ha 00BEKT HEABIKHMOCTH, 0GpeMEHEHHAX JaHHOTO 00beKTa, He
3apeTHCTPHPOBAHHEIX B PeecTpe IPAB, OTPaHHIEHHI IPAB H 05peMeHeHHI HeBIKIMOrO HMYLIECTBA: BHI
orpaieHiz (0GpeMeHeHIIR): OTPAHIMEHH IPAB HA 3eMETbHbII YIACTOK, PEAYCMOTPEHHEIE CTATBAMH 56,
56.1 3emenbHoro Kofexca PoccritcKof MDetepatmti; cpok AeHcTsIA: ¢ 24.04.2020; peKBHSHTE

0Ky MeHTA-0CHOBAHIA: CONPOBOANTENBHOE MHCHMO of 30.01.2020 Ne Hex-3497/04; mprkas «O6
YCTAHOB e HHIH MPHAGPOTPOMHOF TePPHTOPHI A5POTPOMA TPAKTAHCKoH apHam HpKyTeka» oT 29.05.2019 Ne
421-T1 Bbi7a: DelepaTbHOE ATEHTCTBO BOYIYIIHOTO TPAHCTIOPTa (POCABHAIITA) : JOKYMEHT,

[BOCIIPOH 3BOANII CBEJEHIA, CONEPKAILHECS B PELIeHHH 06 YCTAHOBNEHHH HTH H3MeHEHHH TDAHHII 30H ¢
0COGBINIH YCTIOBHAMIH HCTIONB30BAHHA TePPHTOPHI 0T 14.02.2020 Ne 6/ts. CBeleHns, HeOOXOLHMBIE U1
sanomseris pasnena: 4 - CBeIeHHs 0 YACTAX 3EMETBHOTO YYACTA. OTCYTCTEYIOT

Tonyuares sbumcxi:

PakoBCKaz ARACTaCH AJICKCARAPOBHA, ACHCTBYOUIH(a1) MHHHCTEPCTBO MMYLIECTBERHBIX OTHOUICKHI

Hpkyrckolt obmactit

TIOTHOE HAHMEHOBAHHE JIOIUKHOCTH

I Hommes i [

MIL
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Pazzien 2 Jluer 4

Bhimicka 13 EHHOTO TOCYIAPCTBENHONO PeecTpa HETBIAHMMOCTH 06 00beKTe HETBIAHMOCTH

CBeIeHIt 0 3ADETHCTPHPOBAHNBX IPABAX

Senetb B yuacTox

BHJ 00BEKTa HEIBIKAMOCTH

Jict Ne 1 pasena 2 I

Beero ancros pasiena 2: 2 |

Beero pasacios: 6 ‘Beero mcros sbmmcki: 9

[10.10.2022r. Ne KVBH-001/2022-178223014

|Kazactpossii roep:

[38:06:100902:1507

TIpaBoota aTeITh (MpaBooGIATaTe i)

1 |Tep@unsen FOpiit Omeropirs, 03.07.1980, T bafikaThck CTIOIAHCKOTO pafiona VpKyTCKoft 067acTr,
Poccickas Geaepams, CHILIC 066-922-064 77

TOM CronsHckoro paiiona FpkyTcxoii o6nacti
664017, 061 pkyTcxan, r UpkyTek. Mxp Panysusiit, 1 1

), KB 74

Tlacnopr rpazannta Poccuiickoii ®eepauin cepus 25 03 Ne700935, rian 28.03.2003, Bajikambckum

=

BHL. HOMED, AaTa 1 BDEN TOCYAGPCTBEHOM PerHCTpaITit
mpasa

2.1 |CobersermocTs
38:06:100902:1507-38/115/2019-2
11.07.2019 08:52:05

He PACCMOTDEHHBIX 3asBTetH O IOBECHII
rocyzapeTserHofi perucTpami npasa (Iepexota,
[IpeKpale Iz Mpaza), OTPARHTCHI TABA HIH 00PEMEHCHIL
00TeKTa He TBILATMOCTH, CTETKH B OTHOMIEHIH 0GbEKTa
emmimKIMOCTH:

3 |Coencrunt 06 ocylec TaiemIi rocyAapeTBerHoi 31 |mammsic orcyrersyior
DeTHCTpALIIH CACTKH, IpaBa O¢3 HEOOXOTMNOTO B CHITY
sakota corTacha TpeTsero mi, oprara:
4| Orpanirierite npap 1 oGpeMeHeHie 00BeKTa HEABIAMOCTIL| He 3apeTHCTPHpOBAHO
5| Horosopst yuacria & aoneson cTpouTenseTe: e saperncTpuposato
6| 3anpremmbie b cyneOHOM HopAke MpaBa TpeGoBAmILA [Hamite orcyreTByioT
7 |Chexetuin o Bospamerin b oTHOWeHII HasHsie orcyTeTByIoT
saperscTpupoariioro mpasa:
8 |Chencrn o aniim pemeRi 06 H3BATIN 00BCKTa [Hammsic otcyTetByior
e TBIDKHMOCTH /UK TOCYADCTBEHHBIX 1 MYHHIHIATSHEX
ya
9 |ChencHinn o ReBOsMOAROCTH TOCYAapCTBEHHON PeTHCTPALIH| AGHEGIE OTCYICTEYIOT
6¢3 THHOTO YHIACTi TPABOO A AATEI1A HIIH €TO 3AKORHOTO
mpeicTaBHTENA:
10 |TIpaBOMpHT3aHIIA 1 CBEACHI O HATHMHH IOCTY IHBLIHX, HO

oTCyTCTBYIOT

TIOTHOE HANMEHOBAHHE JOKHOCTH

I Tommcs I T, Gavm

MIL
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JIuct 5

3eMeTbHBIH yHacToK

BH1 O0BEKTa HEABHKHMOCTH

[

Jluct Ne 2 pazena 2 | Bcero JIHCTOB

pasena2: 2

I

BCero paiienos: 6

[

Bcero IHCTOB BHIMHCKH: 9

[10:10:2022r Ne KYBH-001/2022-178223014
|Kazactposstit Homep: [38:06:100902:1507
11 |Cheerna o HEBOIMOKHOCTH TOCYAAPCTBERHOF PETHCTPAITH| JARHHIE OTCYTCTBYIOT
ItepexolTa, peKpaIIe A, OPAHMMEHHA NPABA HA 3eMENbHBI
YIACTOK I3 3eMelTh CeNbeKOX03CTBEHHOrO Ha3HATEHIA
[ TOTHOS AAMNEHOBANHE AOTAHOCT [ oy I TS, dava |

MIL
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Beumcka i3 EHHOIO roCYIapCTBEHHOTO PeeCTpa HEABHAHMOCTH 06 0GbEKTe HE/BHKHMOCTH

OlmHCaHIIe MeCTOMOOKEHII 3eMeISHOTO YIacTka

Pazgen3 Jlucr 6

SeMelb bl yHacToK

BH 00BEKTA HEABIKHMOCTH

[ JIueT Ne 1 pasnena 3 |

Bcero JTHCTOB pa3iena 3: 1 I Bcero pasyiernos: 6

'Bcero JIHCTOB BBITHCKH: 9

[10.10.2022r. Ne KVBII-001/2022-178223014

[Kanactposstit nomep:

[38:06:100902:1507

TIitaH (4epTesk. cXeMa) EMETBHOTO Y4acTKa

lacmTat 1:500

[enosubie oGosnauenma: I I

| TIOTHOE HAHMEHOBAHHE JI0-UKHOCTH,

| nomHCh |

MRS QAN

M.IL
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Pazjen 3.1 JIucr 7

Baimricka 113 EJHOMO TOCYAGpCTBEHROIO PeecTpa HETBHAHMOCTH 06 00BEKTe HEABHANMOCTH

OMmHCAHHE MECTONOTOKCHIA METHOTO YHaCTKa

3eMeltb bl yHaCTOK

Bi/1 0GEKTA HEIBIDKHMOCTH

Jhucr Ne 1 pasena 3.1
.

Bcero mHCTOB paztena 3.1: 1 |

Bcero pastenos: 6

Bcero 1ucToB BRITHCKH: 9

[10.10.2022r. Ne KVBH-001/2022-178223014

|Kazactposiit zomep: [38:06:100902:1507
OmHcaRHE MeCTONOTOAEHHA TPAHHII 3EMETHHOTO YHACTKA

Ne | _Homep touxst | {upexiunomsii]  [opHioHTanbHoe | OIHCAHHe 3akpelUeHHAHA|  KalacTpoBble HoMepa CBeleHIA 06 aipecaX IpaBooGIARaTe el CMEAHEIX

W [aam] worew| yron TpoToKeRTe, M MecTHOCTH CMEJHEIX YIaCTKOB 3EMETBHEIX YIACTKOB
as | an

1 2 3 1 5 6 7 3

T |12 61°6.1 37.99 JJaHHHIE OTCYTCTBYIOT 38:06:100902:2854 anpec orcyTeTByeT

2 [ L2 113 | 119°50.0° 1051 JIaHHHIE OTCYTCTBYIOT 38:06:100902:2854 anpec orcyTeTByeT

313 [ ria ] 17704400 3592 JIAHHHIE OTCYTCTBYIOT 38:06:100902:2854 anpec orcyTeTByeT

4| tia | 1S 241065 28.65 JIAHHBIE OTCYTCTEYIOT 38:06:100902:1508 anpec orcyrersyer

5| 115 | LL1| 332°54.7 4111 JAHHHIE OTCYTCTEYIOT 38:06:100902:1506 664017, o6 HpkyTexas, T IpKyTCK, MKp PazyxHsIi, 4

122, k874

TOTHOE HAHMEHOBAHHE JI0DKHOCTH.

i o I

T Qv ]

M.IL
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Pasgen 3.2 Jlucr 8

Beimicka 13 EMHOTO TOCYTIapCTBEHHOTO PEeCTPa HEABHAXHMOCTH 06 0GBeKTe HeIBIKHMOCTH

OMmHCaHHE MECTONOTOKCHIA IeMETBHOTO YIACTA

3eMeTbHBIH YHACTOK

BHII 00BEKTa HEIBH/KHMOCTH

[
[
[

Jluct Ne 1 pasgena 3.2 |

Bcero mHcTOB pasgena 3.2: 1 |

Bcero pasenos: 6 | BCEro JIHCTOB BHIMHCKH: 9

[10.10.2022r Ne KVBI-001/2022-178223014

|Kanactpossii Homep: [38:06:100902:1507
CBe/IeHH 0 XAPAKTEPHBIX TOKAX TPAHHIIBI 3EMETHHOTO YHaCTKa
Crctena koopamar MCK-38. 30ma 3
Howmep 'KoopamHaret. M OmicanHe 3AKPEITEHILA Ha MECTHOCTH Cpemiis KbaAPATHYHAA TOTPENIHOCTb OMpeeTeHHA
TOYKH x Y KOOPJHHAT XapAKTEPHbIX TOYEK I'PAHHII 3¢ MEIbHOIO Y4acTKa, M
1 2 3 4 5
1 394416.64 3341071.83 3aKpeTUIeHHe OTCYTCTRYeT 0.1
2 394435 3341105.09 3aKpeIUIeHHe OTCYTCTBYET 0.1
3 394429.77 3341114.21 3aKperIetHe OTCyTCTBYeT 0.1
4 394393 .88 3341115.63 3aKperIere OTCYTCTBYeT 0.1
5 394380.04 334109055 3aKperTere oTCyTCTByeT 0.1
1 394416.64 3341071.83 3aKpemTerte oTcyTeTByeT 0.1

IIOTHOE HAMMEHOBAHHE J0JDKHOCTH

I Tommc

| HHHLHATEL $aMETHA

MIL
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Pazen 4.1 JTucr 9

Baimricka 113 EJHOMO TOCYAGpCTBEHROIO PeecTpa HETBHAHMOCTH 06 00BEKTe HEABHANMOCTH

CheieHi 0 HACTAX 3eMETBHOTO YHACTRa

3eMeltb bl yHaCTOK

[
[

Bi/1 0GEKTA HEIBIDKHMOCTH

Jhucr Ne 1 pasgena 4.1
.

| Beero micToB paztena 4.1: 1 | Beero pasenos: 6 BCero JIHCTOB BBUIHCKH: 9

[10.10.2022r. Ne KVBH-001/2022-178223014

|Kazactposiit zomep:

[38:06:100902:1507

[Vie Trii Hovep wact

Ilnomass, M2

ConepaHtE OrPAHMTCHI B HCTOb30BAHHI HIH Of PARIYCHIA IpaBa Ha OOBEKT HEABIAHMOCTH I OGPEMCHEHI 00bEKTa HEABIUKIMOCTH

1

2

£l

Bech

BH1 OTPAHIICHAA (OGPEMEHEHNA): OTPAHICHHA TIpAB HA 3EMETBHEN YIACTOK, TIPEYCMOTPEHHEIE CTATANH 56, 56.1 3eMeTbHOro
xojtexca Poccriickoit deftepanit; Cpok AeHCTBIA: ¢ 2020-04-24; PEKBHIHTH J0KYMEHTA-0CHOBAHHA: CONPOBOHTENBHOE THCBMO OT
30.01.2020 Ne icx-3497/04; mpKa3 «OB YCTAHOBIICHHH IPHAYPOIPOMHOI TEPPHTOPHH A5pOTPOMA IPAKIAHCKOF aBHAIINH VIPKYTCKa» OT
29.05.2019 Ne 421-I1 Br1an: DeNEPATLHOE ArSHTCTBO BO3YNIHOTO TPAHCTIOPTa (POCABHAIH) ; IOKYMEHT, BOCTIPOH3 BOILAIIHI
CBEJICHHA, COZICP/KATIIHECA B PENIEHHH 00 yCTAHOBIICHHH HITH H3MEHEHHH I'DAHHII 30H C 0COOBIMH YCIOBHAMH HCTIOB30BAHHA TePPHTOPHiT
or 14.0: o 6/11; Cotepxantte orpaieus (06pemererit): Ha MpaspoZIpoMHoit TepPHTOPHH BBLISTOTCA CIEIONIHE HO30HBI,
B KOTOPEIX Y CTAHARTHBAIOTCA OTPANHIEHTLA FICTIO T 30BANTA 00TEKTOB HEIBITKTMOCTH H OCYIIeCTBCHIA AT THOCTH: 1) Teppas
110130Ha, B KOTOPO}H 3ATIpeNIaeTcs PasMEIaTs O6BEKTEL, He NPETHAIHACHHEIE V1A OPraHH3AIMH H OO CTY/KHBAHI BOYTYIIHOTO

| TBHKHHA H BOYTYIIHBIX TIepeBO3OK, 0eCTIeTeHNA BTETa, TIOCa/IKH, PyTIeHAA i CTOTHKH BO3TYIITHBIX CYT0B; 2) BTOpaA MO/30Ha, B
KoTOpOlf 3aTpelaCTCs PasMeIaT 0GHEKTHI, He IPE/HA3HATCHNbIE U1 06C.TyKHBAHIS IACCAXHPOB H 05PAGOTKH Garaa, Ipy30B i
[HOWTEL, 0GCTy KHBANTLA BO3TYITHEIX CyI0B, XpAHEHHA ABHAIIORKOTO TOUTHBA H IATPABKH BOYTYIHHIX CYTOB, 06ECTIETCHIT
9HEProCHAGKEHILA, a TAIoKe OGHEKTHL, He OTHOGAIIHECA K HH(PACTPYKTYPE a3pomIopTa; 3) TEThl NO30HA, B KOTOPOif 3aIperaeTcs

[ pasMeIIaTs OGBEKTE, BHICOTA KOTOPEIX MPEBEIMIACT OTPANTMCHILA, YCTAROBTICHHEIE YTIOTHOMOTCHHEM [paBHTeTsCTBOM PoCCHiCKOi
Dejtepainii eepaTEHBIM OPraHOM HCTIOTHHTENBHOF BIACTH IPH YCTAHOBICHHH COOTBETCTBYIOMIeH IPHAPOIPOMHOH TepPHTOPHH; 4)
weTBepTaT O30, B KOTOPOH JANPEIIACTCA PASMEIIATS OGBEKTH, CO3TAIONTHE TIOMEXH B PaGOTe HASEMHEIX 06BEKTOB CEIICTB

CHCTeM 06C.1Y/KHBAHHS BOYTYIIHOTO ABIDKEHIL, HABHIAITHH, IOCAIKH H CBA3H, IPEHA3HAICHHEIX VL1 OPraHH3aIliH BOYIYIIHOTO

| TBIKCHIA 1 PACTIOTO/KEHHEIX BHE TIepBOii TIO30HEY; 5) TIATAA TOT308A, B KOTOpOi 3ATPEIACTCA PASMENIATS ONIACHEIE
TIOI3BO/ICTBEHHbIE OBBEKTEL ONpe/ie tentbie (e epabHEIM 3aKoHOM "O IPOMBIILICHHOI 6e3011aCHOCTH OIACHEIX POH3BONCTBEHHEIX
00BEKTOB", ()YHKLIHOHHPOBAHHE KOTOPEIX MOKET IORTHATS Ha O€30MACHOCTh TIONETOB BO3AYIIHBIX CYI0B; 6) ECTaz MO0HA, B

KOTOPOi 3aIIpeIIIACTCs Pa3MEIIaTh 0GBEKTHL, CIOCOGCTBYIOIIE IPHBTCTEHHIO H MACCOBOMY CKOILICHHIO IITHIL; 7) CellbMas IOI30Ha, B
KOTOPOi BBH/TY NPEBBIIIIEHIA YDOBEA IYMOBOTO, EKTPOMATHHTHOTO BO3IEHCTBHH, KORNICHTDAIII 3arPASHAIONIHX BEMIECTS B
aTMOC(EpHOM BO3TYXe JATpEIAETCA PAIMEIIATS 0GHEKTEL, BHEI KOTODHIX B 3aBHCHMOCTH O HX (Y HKIHOHATHHOTO HaSHATEHIA
onpeztenmoTea yrioHOMoueHHEM [pasHTe ThcTBOM Poccuiickoit (DeIepaIIiH he/lepaTHHEIM OPTAHOM HCTIOTHHTELHOI BIACTH MPH
YCTaHOBIICHIH COOTBETCTBYIOMIel! IPHASPOTPOMHOIt TPPHTOPHH C YIETOM TPeGOBAHHI! 3AKOHOIATEHCTBA B OG/ACTH O5eCTIeueHIs
CARHTAPHO-3IIHIEMHOTIOTHIECKOTO G/IATONIONY A HACETIEHIA, ECTH HHOE HE YCTAHOBTERO (hellepalbHEIMH 3aKOHAMIL; PeeCTpOBBIH
HOMep TpaHHITSI: 38:00-6.667; BiI 06BEKTA PeecTpa PAHHI: 30Ha C 0COGBIMH YCTOBHAME HCTIOM530BAHHS TEPPHTOPHIE; BILI 30HEI 10

oKy MeHTY: mpHA3pOapOMHas TeppHTOpI a3pOXpONa IpazIAKCKol apaui UpkyTci: THI 30HbI: OXpaKaz 30Ha TPAHCTIOPTa

[ TS T EROBIE O PRHOCTE i o I TS, G |

M.IL
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image112.jpeg
JIuer 2

2.3 TIPaBoOG/IaJaTeNb: Tepdumses FOpuit Oneroua
‘BHJI 3aPETHCTPHPOBAHHOTO IPaBa, JOIA B IPABE: CoGCTBEHHOCTS
CBE/IEHHSA 06 OCYIIECTRICHHH T0CYIaPCTBEHHOR JaHHEIE OTCYTCTBYIOT

PETHCTPALHH CICTKH, IIpaBa 63 HeoGXOIHMOTO B CHITY
3aKOHA COTTIACHS TPETHETO JIHIIA, OPTaHa:

J1aTa ToCyapCTBEHHOH PETHCTPaIlHH IIpaBa: 11.07.2019

HOMEp TOCYapCTBEHHOH PETHCTPAIIHH IIPaBa: 38:06:100902:1507-38/115/2019-2

JlaTa, HOMEp H OCHOBAHHE FOCY/IAPCTBEHHOM PETHCTPAIHH
Tepexofa (IPEKPAIIeH ) IpaBa:

3 Tlomyd4aTenp BEITHCKH TymGaes CTaHHc1aB JropeBHd

Vicronb30BaHHe CBENCHHH, CONEPKAIIIXCA B HACTOAMIEH BBITHCKE, CIIOCOGaMH HITH B (hOpMe, KOTOPEIE HAHOCAT yIIeps MpaBaM H 3aKOHHBIM
HHTEpecaM NPaBOOGTa/aTeNIeH, BIeIeT OTBETCTBEHHOCTD, IPEIYCMOTPEHHYIO 3aKOHOIATENBCTBOM PoccHiickoit denepanmu

TI0JTHOE HAHMEHOBAHHE JTOJDKHOCTH ToMIHCH MHHITHAIBL, (haMHIHA

JIOKYMEHT HIOJJIUCAH
BIEKTPOHHOM IOIHCHIO

SRR A MO R PR R ot

JleticTsmrener: ¢ 17.05 2022 mo 10.08 2023
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Jluct 3

3eMeltb bl yHaCTOK

Bi1/1 06EKTA HEIBIDKHMOCTH

[ Jluct Ne 3 passtena 1 |

Bcero JHCTOB paygena 1: 3 |

Beero passenos: 6 | BCero JHCTOB BBIHCKH: 9

[10.10.2022r. Ne KYBH-001/2022-178219921

|Kanactpossrit omep:

[38:06:100902:1491

[Ve10BHBil HOMeD 3eMETIbHOTO yHacTKa:

JAHHEIE OTCYTCTBYIOT

(CBe/IeHHA O NIPHHATHH aKTa H (HH) 3aKTI0YeHHH JI0T0BOPa,
peTyCMATPHBAIOMINX TIPETOCTARTEHNE B COOTBETCTBHM C
3eME/BHbIM 3AKOHOTATETHCTBOM HCTIOMHHTEIBHBIM OPraHoM
rocyape TBEHHEIM OPraHOM RTACTH HITH OPIaHOM MECTHOTO
(CaMOYNpaBIIeHHA, HAXONAMIETOCA B TOCYNAPCTBEHHOI HIH
MYHFITNATS HO¥t COBCTBEHTOCTH 3eMeTHHOTO YIACTA A
CTPOHTEITHCTBA HASMHOTO 10Ma COIHATEHOTO HENOTH30BAHHS W
HaeMHOTO J0MA KOMMEpIeCKOT0 HCTIOB30BAHMA:

MAHHEIE OTCYTCTBYIOT

(CBeACHIA 0 TOM, T 3eMCTBHEIH YIACTOK HTH 3EMETBHEIC YIaCTKH
00pa30BaHbI Ha OCHOBAHILH PEILICHI 06 HIBATHH 3€MEIBHOTO
ye1acTxa 1 (H1i) ACTIOTIOKEHHOTO A HeM 0GBEKTa HETBIDKIMOCTH
114 rocyapCTBeHHBIX HUIH MYHHIHIIATBHBIX HY&KI:

TAHHEIE OTCYTCTBYIOT

(Ce/eHI 0 TOM, 170 3eMe/bHbI YIACTOK 0GpA30BaK H3 3eME b I
3¢METBHOTO YACTKA, FOCYAAPCTBHHAS COOCTBRRHOCTS Ha KOTOpBIE
ke pasrpanicra:

aHEBIE OTCYTCTRYIOT

Che/ternnz 0 RaITHH 3eMETBHOTO CI0PA 0 MECTONONOASHIE
[rpai seMeTbHbIX yHACTROB:

MaHHbIE OTCYTCTBYIOT

(CTaTyC SammcH 06 0bbeKTE HEABIANMOCTI:

(CBONICHIA 06 0BBEKTE HEABIAIMOCTH HMCIOT CTaTyC "akTyaTbHbic”

(OcoGBIe OTMETKH:

Chescri 06 OIpARICHIX MPABA Ha 00HEKT HEABIAMMOCTH, 0OPEMCHCRIX AAHHOTO 00BCKTa, He
33peIHCTPHPOBAHHBIX B PeccTpe AR, OrPARITICHIH PAB 1 00PeMeH e HEABHAHMOTO HMYIIECTEA: B
orparieri (06peMeHeHIA): OPAKITCHH IPAB HA 3eMETBHBI YIACTOK, TIPEAYCMOTPEHHBIE CTATBAMH 56,
56.1 3eMensHOTO Kojtexca Poccutickolt (etepanni; cpok Aekcraia: ¢ 02.04.2020; peBHsHTE!

10Ky MeHTa-0CHOBAHIIA: CONPOBOTHTENBHOE MChMO o 30.01.2020 Ne Hex-3497/04; npikas «OG
YCTAHOBIIe HHH MHAYPOIPOMHOI] TepPHTOPHH A5POIPOMA TPAKIARCKol aBnawi FIPKYTCKa» 0T 29.05.2019 Ne
421-T1 Bsizat: MelepaTbHOE ATEHTCTRO BOSAYIIHOTO TPAHCTIOPTa (POCABHALIA) | TOKYMEHT,
BOCTIPOH3IBOZAMIHI CBENIEHTA, CONEANIIEC B PENIERHH 06 YCTAHOBTEHHH HTH H3MeHeHHH TPAHHII 30H ¢
0COGHIMI YCTTOBHAMH HCTIOTH30BAHHA TePPHTOPHI 0T 14.02.2020 Ne 6/11. CBeIeHTA, HeOGKOTMMbIE U1
sanomerns pastena: 4 - CBEICHI 0 JACTAX JMETBROTO YHACTKA, OTCYTCTEYIOT

Moayuarens ssmmcar:

PaKoBCKaz AHACTACHA ATTEXCAHAPOBHA, ACHCTEYIOMNH(a%) MHHHCTEPCTEO HMYMIECTEEHHBIX OTHOMICHAE
Hpkyrexoit o6nacTi

TIONTHOE HAMMEHOBAHHE JI0UKHOCTH

| nomHcs | HHHLHATBL, GAMHIHA

ML
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Pasgen 2 Jiucr 4

Bhinticka 113 EHHONO TOCYAAPCTBEHHOTO PeeCTpa HEABIAIMOCTH 06 00BEKTe HEBIKNMOCTH

CBeJIeHI O 3aPETHCTPHPOBAHHBIX TIPABAX

[ 3eMeTbHbI yIacTOK |
| ‘BH 05BeKTa HeIBIKHMOCTH |
[ Jlnet Ne 1 pasgena 2 [ Bcero JTHCTOB pasfena 2: 2 | Bero pastenos: 6 | Bcero JIHCTOB BHIMHCKH: O |
[10.10.2022r. Ne KVBI-001/2022-178219921 |
|Kanactpossrit Homep: [38:06:100902:1491 |
1 TIpaBootmazatens (paBooGnazaTenm): 1.1 |Kocrsirima TaTbana BuktoposHa, 08.10.1974, Top. baiikambcx HpKyTcKoft o6, Poccriickas edepalms.,
CHILIC 057-053-759 65
ITacriopr rpaxammHa Pocemiickoit Megeparmm ceprs 25 13 Ne910043, Bertam 19.10.2013, Oenom
V®MC Pocer 1o MpkyTexoii 06macTH B CBEpIIOBCKOM p-He rop. HpkyTeka
VIpkyTckas 0GnacTs, LUPKYTCk, MKp-H PatykHBI, 1.32, KB.22
2 BHIL, HOMED, AaTa Hf BENA TOCYAAPCTBCHHON perHCTpala  |2.1 | COOCTBEHROCTS
mpasa: 38-38-01/091/2013-013
06.05.2013 00:00:00
3 CBeZIeHIIA 06 OCYIIECTRIEHHH TOCY APCTBERHO 31 |nammie orcyretsytor
DETHCTPAIHH CJIETKH, TIPaBa Ge3 HeOOXOHMOTO B CHIY
3aKOHA COITIACHA TPETHETrO JIHIA, OPTaHa:
4 OrparirierHe IpaB 1 obpeMereHHe 00beKTa HeIBIAHMOCTH:| He 3aperHCTPHPOBAHO
5 JIOrOBOpEL Y9ACTIA B 0/IEBOM CTPOHTENBCTEE: He 3aperHCTPHPOBAHO
6 3asABIICHHBIC B CYIeOHOM NOPS/IKE NIPaBa TPeGOBAHHA: | TaHHBIE OTCYTCTBYKOT
r3 CBeJICHHA O BO3PaKeHHH B OTHOIICHHH TaHHBIE OTCYTCTBYIOT
3ADETHCTPHPOBAHHOTO MpaBa:
3 CBeICHI 0 HATHWHH EIICHIA 00 HIBATHH 00BEKTa JARHELE OTCYICTEYIOT
HeBHUKHMOCTH 1A TOCY/IaPCTBEHHBIX H MyHHITHIATBHEIX
HYRKIL:
9 CBe/IEHIA 0 HEBOSMOKHOCTH TOCYAAPCTBEHHOM PETHCTPAIIHH | AaHHBIE OTCYTCTBYIOT
6e3 JHHOTO YUACTHS MPABOOGIAJATEIIA HITH €10 3KORHOTO
npescTaBHTEI:
10 |TIpaBOMpHTA3AHIA H CBEACHIA O HATHMHH NOCTYMHBIINX, HO | OTCYTCTBYIOT
He PACCMOTPEHHBIX 3AABTEHH O MPOBEMEHHH
rOCyapCTBEHHOIT PErHCTPaIHH TpaBa (Tepexona,
TpeKpae HIA NpaBa), OTPARIEHHA TIPaBa HITH 06peMeHeHH |
0GBEKTA HEJIBHKHMOCTH, CIENIKH B OTHOIICHHH OGBeKTa
memBmKIMOCTH:
I I
TIO/THOE HAHMEHOBAHHE I0JDKHOCTH | nomHch | HHHLHATEL $aMETHA

MIL
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Jluct 5

3eMeltb bl yHaCTOK

Bi1/1 06EKTA HEIBIDKHMOCTH

Jluct Ne 2 pasena 2 | Bcero JIHCTOB

pasiena2: 2

Beero paieios: 6

[

Bcero 1HCTOB BRIMHCKH: 9

[10.10.2022r. Ne KYBH-001/2022-178219921

|Kanactpossrit omep:

[38:06:100902:1491

11

CBEACHIA O HEBO3MOKHOCTH T0CYIapCTBEHROH PeTHCTpALIL
Mepexoa, peKpAIIEHHA, OTPAHIEHHA TPABA Ha 3eMeTbibI
VHIACTOK i3 3eMellb CelbCKOXO3HCTBEHHOTO HAsHAYCHHA:

JaHHEIE OTCYTCTBYIOT

TIONTHOE HAMMEHOBAHHE JI0UKHOCTH

nomHeh

MHHIHATBL, aMITHA

ML
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Pasgen 3 Jluct 6
Bbumcka i3 EMHOTO TOCYIapCTBEHHOTO PeeCTpa HEIBHAHMOCTH 06 0GbeKTe HeBHKHMOCTH
OmHcaHHe MECTONONOKEHI 3eMeTHHOTO YIacTKa

[ 3eMelbHBI y9aCTOK |
| ‘BH 05BbeKTa HEBIKHMOCTH |
[ Jhnet Ne 1 paszena 3 | Bcero mHCToB pasgena 3: 1 | Bcero pa3felos: 6 BCero HCTOB BHIMHCKH: 9 |
[10:10:2022r Ne KVBII-001/2022-178219921 |
|Kanactpossii Homep: [38:06:100902:1491 |

IInas (epTess, CXeMa) 3EMETBHOTO YIacTKa

acmrat 1:500 [Venosmpre 0Gosnagerms: | I

| TIOTHOE HAMMEHOBAHHE OTTKHOCTH | mommHCh | HHHLHATEL $aMETHA

MIL
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Pasgen 3.1JIucr 7

Bsmmcka 3 ETHOTO TOCYIPCTBERHONO PeecTpa HETBHAMMOCTH 06 05eKTE HEABHAMMOCTH

OlHCAHHe MecTONOICKCHI 3eMe.IBHOTO YIaCcTKa

3eMeTbHbIH yuacToK

[
[

BH;1 0GBEKTa HEIBHAKHMOCTH

Jhicr Ne 1 pasena 3.1

Bcero MHCTOB pasfera 3.1: 1 |

Beero pasieios: 6

| 'BCero JIHCTOB BEIHCKH: 9

[10.10.2022r. Ne KYBH-001/2022-178219921

|Kazactposstit Homep: [38:06:100902:1491
OnHcatiFie MeCTONOTOKEHHA TPARHI 3EMETHHOTO yIACTKA
Ne |_Homep Towxn | [IMpeximonmbii|  TOpHORTaTbHOE | OmFcamme 3aKpeliemmAna|  KalacTpohie HOMepa CBeIerIIA 06 afpecax MpaBooGTATATe e CMERHEX
| prom———— yron TIPOTIOKEHHE, M MECTHOCTH CMEKHBIX YIaCTKOB 3eMETBHBIX Y9aCTKOB
ar | an
1 2 3 4 5 6 7 s
T Li1 | 112 61°5.7° 1632 JaHHHE OTCYTCTBYIOT 38:06:100902:1490 664017, 061 HpKyTekas, T IDKYTCK, MKp Paymbii, 4
122,x874
2 | Li2 [ 113 | 117°316 3787 JJaHHbIE OTCyTCTBYIOT 38:06:100902:2854 apec oTcyreTayer
3| 113 [ 114 160°476° 169 ZJaHHHE OTCYTCTBYIOT 38:06:100902:2854 apec oTcyTeTByeT
4| 114 | 1Is | 208°593° 338 ZJaHHHE OTCYTCTBYIOT 38:06:100902:2854 apec oTcyrcTByer
5| LIS [ L16| 241°64° 3313 ZJaHHBIE OTCYTCTBYIOT 38:06:100902:2854 apec orcyrcTsyer
6 | 116 | LL1| 332°548 50.03 JaHHHIE OTCYTCTBYIOT 38:06:100902:1492 664017, 061 HpkyTekas, T VIDKyTCK, MKp PayAHsit, 4
122 x8 74

TIO/THOE HAHMEHOBAHHE JI0DKHOCTH

I Hommcs i

AT, Gam |

M.IL
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Jucr 3

3eMebHBIH y9acTOK

BHI 0GBKTA HEJIBHKHMOCTH

[ JIHct Ne 3 pasjtena 1 |

Bcero IHCTOB pasjena 1: 3 |

Bcero pasieon: 6 'BCero HCTOB BHIMHCKI: 9

[10.10.2022c. Ne KYBI-001/2022-178221810

|Kazactposstit Homep:

[38:06:100902:1508

[VeI0BHBIH HOMEp 3EMEIBHOTD yaacTRa:

[namBIe oTCyTCTBYIOT

(BRI 0 NPHIATIN akTa i (11H) 3AKTIOTCHIH AOTOBOPA,

[1pe Ty CMATPHEAIOIIX IPEAOCTARICHE B COOTBETCTEH ¢

3¢ MeTBHBIM 3AKOHOLTE T CTBOM HCTIOIHHTE TbHBIM OPraHOM
0CYIAPCTBEHHBI OPrAHOM BIACTH HIH ODIAHOM MECTHOTO
caMoynpaB e I, RAXOAIIETOCH B TOCYIADCTBEHHOM HIH

MY I Holt COBCTBERHOCTH 3eMETHHOTO YIACTKA U1
CTPOHTETECTBA HAEMHOTO 10Ma COINMATBHOTO HETIOTH30BAMMA HIH
HCMHOTD 10MA KOMMEPHECKOTO HCTOTb30BAHI:

[ narmsie orcyTeTByIOT

(CBeZIeRNA 0 TOM, 9TO 3eMETBHEI YIaCTOK HITH 3eMeTBHEIC YIACTKH
0GpA30BAHBI Ha OCHOBAHMI PEMICHILE 00 HbATHH 3EMEITBHOND
yiacTxa 1 (iL1H) PACTIOTOKEHROTO Ha HeM 0ObEKTa HABIDKINOCTI
1% FOCYapCTBHHBIX 1 MyHHIHIIATHHBIX HYAL

| ramme otcyTeTsyror

(CheAeHI 0 TOM, 'IT0 3eMelIbibli Y1ACTOK OGPA30BAF 13 3eMEs I
3eMETBHOTO YHaCTRA, [0CYIaPCTBEHHa COOCTBRRHOCTS Ha KOTOpbIe
e pasrpaniriera:

| narmbie orcyTeTBYIOT

(CBeeHHA O HATHTHH 3EMETBHOTO CTI0Pa_ O MECTONONIOKEHHH
TPAHHIL 3eMeTbHBIX YIACTKOB:

nasnsie otcyreTByior

Cratyc 3ammich 06 00beKTe HeJBIAHMOCTH:

ChelieriiA 00 00beKTe HeABITKIMOCTH HMEIOT CTATyC "aKTyaTb bIe"

(OCcOGEIe OTMETKH:

CBejeHHA 06 OTPAHHYEHHAX PaBa Ha OGheKT HEBIAHMOCTH, 0GpEMEHEHIAX JAHHOTO 0GheKTa, He
3aDETHCTPHPOBAHHBIX B PeecTpe IIPAB, Or PAHHYEHHI IPaB H OGpeMEHEHHI! HeBIKHMOTO HMYIIECTEA: B
orpasirien (06peMeHeHHA): OTPAHHYEHHA IPAB Ha 3eMENBHBII YIACTOK. IIPEAYCMOTEHHEIE CTATBAMH 56,
56.1 3eMensHoro Kofexca Poccuiickoii DellepamH; cpok AeficTsm: ¢ 08.04.2020; pexsHIHTEL
 10KyMerTa-ocHOBaHIA: ConpoBoIHTeTbHOE MHCHMO 0T 30.01.2020 Ne Hex-3497/04; npukas «O6

Y TaHOB e HItH IHASPOIPOMEO TEpPHIOPHH a9POAPOMA IPAKIAHCKOf aBHamii HpKyTexa» or 29.05.2019 Ne
421-11 Bhigan: QeepaTbHOE areHTCTBO BO3AYIIHOTO TPaHCTIopTa (POcaBHAITHA) ; TOKYMEHT,
BOCTIPOH3BOTAIIHI CBEICHIA, CONIEPIRAIIHECA B PEIICHHN 06 YCTAHOBEHHN HITH H3MEHEHHH TPAHHI] 30H C
0COGHINH YCTIOBHANI HCTIOME30BAHAA TEPPHTOPH 0 14.02.2020 Ne 6/f1. CRe eI, HEOGXOIMMEIE 1
sanomsermia pastena: 4 - CBeTeHIA 0 YACTAX 3EMETBHOTO YYACTKA, OTCYTCTEYIOT

TlonywaTe s BHIHCKH:

PakoBCKad AHACTACHA ATICKCAHAPOBHA, ACHCTBYIONIHI(af) MHHHCTEPCTBO HMYIIECTBCHHBIX OTHOMICHHIT
MpkyTexoit obmacta

[OTIHOE HAHMCHOBAHHE JIOTDKHOCTH

| nommch | HHHUHATEL GaMITHA

MIL
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Pazgen 2 Jluct 4

Biniicka 113 EJHHOIO [OCYAGpCTBEHHOIO PEecTpa HETBHAHMOCTH 06 05BEKTe HEABHANMOCTH

CBeterIIz 0 3APETHCTPHPOBARHEIX TPABAX

3eMeTbHbIi y4acTOK

BH1 00BEKTA HEBHKHMOCTH

JIuet Ne 1 pasaena 2 | Bcero IHCTOB

pasgena2: 2 | Bcero paselnos: 6 "'BCero JHCTOB BBITHCKH: 9

[10.10.2022r. Ne KVBI-001/2022-178221810

|Kaxactposiit Homep:

[38:06:100902:1508

1

TIpanooGmazaTe s (MpaBooGIataTerm)

1 |Taassipim Anexcarap Batephenird, 25.09.1974, rop. balfkaThck CTIOMAHCKOTO pafiona HpKyTeort
oGmacti, Pocciickoft Dexepauut, CHILIC 036-743-688 81

Macriopr rpaxaanisa Poceriickolt Deepanti cepis 25 98 Ne135090, Bsizar 27.03.2000, BaikambcKi
T'OM Crioastckoro patiora HpkyTcxoit obmacTn

e PACCMOTPCHHEIX ARRTCHII 0 TIDOBETCHHH
rocyxapeTBerHoii perncTpaiy npasa (lepexola,
IpeKpAIIIeHILA TpaBa), OPAHHIEHIA IPABA HTH OOPEMEHEHIH
065K Ta HOUBIANMOCTH, CCIIKH B OTHOILICHHH 00BEKT

HeIBIKHMOCTH

2 |Bix HoMep, AaTa i BpeN TOCYAAPCTECRHOM perncTpamn |2.1 | CoBCTBeRHOCTS,

pasa: 38-38-01/045/2013-917
06.05.2013 00:00:00

3| Chenemm 06 ocymecTRIeR roCylapeTReRTOMN 31 |nammie orcyretsyior
DeTHCTpALIHH CASTKHL, TpaBa 6e HEOOXOMIMOIO B CHITY
3aKOHA COTTACHS TpETbero THIIA. Oprana:

4 |Orpamiente mpap i oGpeMererite 0GbeKTa HEABIDKHMOCTI| He 3apErHCTPHPOBAHO

5 |IOroBOpHI yuaCTIIA B A0MEBOM CTPOHTENbCTRE: He 3aperHCTPHPOBAHO

6 |3asnienmble B cy1eOHOM nopAKe NpaBa TpECOBAHA: HHbIE OTCYTCTRYIOT

7 | Chenemnz o sospaxeri b oTHOmeH THHHE OTCYTCTRYIOT
saperHCTpHpoBarHoro npasa:

8 |CheacHns o Hanmiun pelicra 06 w3bATHH 0GbekTa JQHHGLE OTCYTCTRYIOT
HeIBIKHMOCTH [UTA TOCYIAPCTBEHHBIX 1 MYHHIHITATHHEIX
HYR:

9 |CiexeHimt o HEBOSMOAHOCTH F0CYAApCTRERHOH PETHCTPAIIH| AHHEIE OTCYTCTBYIOT
6e'3 I 1HOTO YHACTH IPAB00GIIASATE!I HIH €10 3AKOHHOTO
npecTaBHTes:

10 |TIpaBonpHTASaHIA H CBEXEHHA O HATHYHH TOCTY MHBIIEX, HO | OTCYTCTBYIOT

ONIHOE HAHMEHOBAHHE J0DKHOCTH

| nommHch | ‘HMHHUHA7BL, GaMHTHA

MIL




image121.jpeg
Pazpen 3.2 JIucr 8

Biniicka 3 EQHHOIO FOCYIAPCTBEHHOTO PeecTpa HETBIKHMOCTH 06 00bEKTe HEIBIKHMOCTH
OlHcatiHe MECTOOTIOKEHIA JeMeTHHOTO YIacTKa

3eMeNbHBIH yIacTOK

[
[

BH1 00BEKTA HE/IBIKHMOCTH

[

Jinct Ne 1 pasgena 3.2 |

Bcero JHCTOB pasaena 3.2: 1 |

Beero pasienos: 6 BCero AHCTOB BhmHCKH: 9

[10.10.2022r Ne KVBI-001/2022-178219921

[Kazactposstit Homep: [38:06:100902:1491
‘CBe€HIA 0 XapAKTEDHBIX TOUKAX TPAHHIIE 3EMETBHOIO YIaCTKA
CicTema xoopmmar MCK-38. 30Ha 3
Homep KOOpIHHATEI, M ONHCaHNe 3AKPEIUICRAA Ha MECTHOCTH CpeHAA KBAJPATHIHAR TIOTPEIIHOCTS ONPEACICHIA
TouKH X Y KOODIIHHAT XADAKTEPHBIX ToYeK IPAHHI] 3eMeIbHOTO YUACTKA, M
1 2 3 1 5
1 394478.06 3341058.12 3akperLietie oTcyTcTByeT 0.1
2 39448595 334107241 3axperientie oTcyTeTRyeT 01
3 39446845 334110599 3akperuicHie oTcyTcTByeT 01
4 39445249 334111155 3akperLierie oTcyTcTByeT 0.1
5 394449.53 334110991 3akperientie oTcyTcTRyeT 0.1
6 394433.52 3341080.9 3aKpeIUIeHHe OTCYTCTBYET 0.1
1 394478.06 3341058.12 3axperuierite otcyTeTsyer 01

TIO/IHOE HAHMEHOBAHHE JI0LKHOCTH

| TOIHCh

I AT, Gavin

MIL
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JIucr 5

3eNenbHbl yACTOK

[
[ ‘BH1 0GBEKTA HEABIKHMOCTH

[ Jlnct Ne 2 pasgena 2 | ‘Bcero MHCTOB paszena 2: 2 | Beero pasgeos: 6 | Beero HCTOB BHIHCKH: 9
| 10.10.2022r. Ne KYBH-001/2022-178221810
[Kazactpossiii Homep: [38:06:100902:1508

11 CBe/leHIA O HEBO3MOKHOCTH TOCYIaPCTBEHHOMH PErHCTPALIHH| IaHHbIE OTCYTCTBYIOT

1epexoa, MpeKpaIIEHIL, OTPAHINEHIA IDaBa Ha 3eMebHEY
9ACTOK 13 3eMeTb CeTbCKOX03HCTBEHHOTO HasHATEHHA:

[ TS WA CHORAHE AOTAROCTH I o I T, favrT

MIL
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Bamicka 13 EMHOTO TOCYAGPCTBEHHOTO PCCTPA HETBIUKHMOCTH 06 0BbEKTe HEIBIKIMOCTH

OlmHCAHIe MeCTONOTOKEHIE 3eMETBHOTO YIACTKA

Pasnen 3 Jluer 6

3eNeIb B yHaCTOK

B 0BBCKTA HEABIAIMOCTH

[ Juet Ne 1 pasnena 3 |

‘Bcero MHCTOB pasziena 3: 1 I Bcero pa3enos: 6 |

'Bcero JIHCTOB BHITHCKH: 9

[10.10.2022r. Ne KVBU-001/2022-178221810

|Kagactpossiit Homep:

[38:06:100902:1508

Tltas (depTek, CXeMa) 3eMETBHOTO YHacTka

acmTa6 1:500

[Venopnpie 0Gosmatenms: I I

| TIOTHOE HAMMEHOBAHHE JIODKHOCTH

MRS, QAN
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Paspen 3.1 et 7

Bhimicka i3 EMHOTO TOCYIADCTBEHHOTO PeecTpa HENBIKHMOCTH 06 00beKTe HeBIAHMOCTH
ONHCaHHe MeCTOTONCKEHHSA 3eMETHHOTO YIaCTKA

[ 3eMelbHEL yIaCTOK |
[ BHJI 00BEKTa HEIBHAHMOCTH |
[ Jinet Ne 1 pasgena 3.1 [ Beero mcToB pasiena 3.1: 1 | Beero pa3ienos: 6 | 'BCero JIHCTOB BBITHCKH: 9 |
[10:10:2022r Ne KVBHI-001/2022-178221810 ]
[Kazactpossiit Homep: [38:06:100902:1508 |
OnHCaHHe MeCTONONOKEHHA [PAHHI 3EMENBHOTO yUaCTKA
Ne | _HoMep Touxit | {HpeKIHORHEN  [OpH3ONTATbHOE | ONHCAHHE 3aKpeTUIeHHAHa |  KalacTpobie HOMepa ‘CBeIeHHA 06 a7pecax PABOOGTATATENel CMEAHBIX
W1 [srarames] xorcan] yron IponoKeEe, M MecTHOCTH CMEAHBIX YIACTKOB 3eMEIIBHBIX YIACTKOB
ar | an
1 2 3 7 5 6 7 B
Tt | L1z 61°5.6 3722 JaHHBIE OTCYTCTBYIOT 38:06:100902:1506 664017, 061 HpKyTcKas, T TIpKyTck, MKp PayxHbiit, 2
122, k874
2| L1z | 113 61°6.5° 2865 JaHHBIE OTCYTCTBYIOT 38:06:100902:1507 664017, 061 HpkyTcKas, T TIDKyTek, MKp PayxHbiit, 2
1

Ell WEN BTN NGRS 2857 JaHHbIe OTCYTCTBYIOT 38:06:100902: apec orcyrcrsyer

4114115 241°5.0° 53.85 JIaHHEIE OTCYTCTBYIOT 38:06:100902:15 azpec oTcyTeTByeT

5| 115 [ 116 332°547 1665 JaHHBIE OTCYTCTBYIOT 38:06:100902 apec orcyrcrsyer

6| 116 | 111]| 332°55.0 892 JaHHbIE OTCYTCTBYIOT 38:06:100902: azpec oTcyTCTByeT
[ I I ]
I TIONHOS HAMMEHOBARHE AOTAHOCTH I Tommcs, [ TS, A |

MIL
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Pasgen 3.2 Jlucr 8

Beimicka 13 EMHOTO TOCYTIapCTBEHHOTO PEeCTPa HEABHAXHMOCTH 06 0GBeKTe HeIBIKHMOCTH

OMmHCaHHE MECTONOTOKCHIA IeMETBHOTO YIACTA

3eMeTbHBIH YHACTOK

BHII 00BEKTa HEIBH/KHMOCTH

[
[
[

Jluct Ne 1 pasgena 3.2 |

Bcero mHcTOB pasgena 3.2: 1 |

Bcero pasenos: 6 | BCEro JIHCTOB BHIMHCKH: 9

[10.10.2022r: Ne KVBH-001/2022-178221810

|Kanactpossii Homep: [38:06:100902:1508
CBe/IeHH 0 XAPAKTEPHBIX TOKAX TPAHHIIBI 3EMETHHOTO YHaCTKa
Crctena koopamar MCK-38. 30ma 3
Howmep 'KoopamHaret. M OmicanHe 3AKPEITEHILA Ha MECTHOCTH Cpemiis KbaAPATHYHAA TOTPENIHOCTb OMpeeTeHHA
TOYKH x Y KOOPJHHAT XapPAaKTEPHBIX TOYEK I'PAHHII 3€MEIbHOIO Y4acTKa, M
1 2 3 4 5
1 394362.05 3341057.97 3aKpeTUIeHHe OTCYTCTRYeT 0.1
2 394380.04 3341090.55 3aKpeIUIeHHe OTCYTCTBYET 0.1
3 394393 88 3341115.63 3aKperIetHe OTCyTCTBYeT 0.1
4 394365.33 3341116.75 3aKperIere OTCYTCTBYeT 0.1
5 394339.29 3341069.61 3aKperTere oTCyTCTByeT 0.1
6 394354.11 3341062.03 3aKperTere oTcyTCTByeT 0.1
1 394362.05 3341057.97 3aKperIerHe OTCyTCTBYeT 0.1

IIOTHOE HAMMEHOBAHHE J0JDKHOCTH

I Tommc

| HHHLHATEL $aMETHA

MIL
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Paszen 4.1 JInet 9

Bhinticka 3 EHOTO TOCYA@pCTBEHHOTO PeeCTpa HEIBIAHMOCTH 06 00BeKTe HeTBIAIMOCTH
CBeJleHHA 0 9ACTAX 3€METHHOTO YHaCTKA

3eMebHBIH yuacToK

[
[

BH 00BEKTA HEABIKHMOCTH

[ Jnct Ne 1 payzema 4.1

I Beero micros pasaena 4.1: 1 | Beero pasienos: 6 | Beero micros ssmmckir: 9

[10.10.2022;

KVBH-001/2022-178221810

| Kazactpossiit osep:

[38:06:10090.

Ve THbil HoMep wacTi

[T1omats, M2

[Cotepatiie OrpaRiTEHIA B HCMIOTbIOBANHH IUIH O PAHITEHHA ABA HA 0GHEKT HEABHAMMOCTH ILIH OGPEMEHEHIA 0OBEKTA HEABIDKHMOCTH

1

2

[Becs

[BiL1 OrparITeriA (0OEMEHEHI): OTPAHITEHI IpaB Ha 5eMebHEL YIACTOK, IPEAYCMOTPEHHbIE CTATBAMIH 56, 56.1 3eMETBHOTO
Kozekca Poccriickoii Deniepaimii; CpoK JeficTBiA: ¢ 2020-04-08; PEKBHIHTbI 0KYMEHTa-0CHOBAHIA: CONPOBOTHTEBHOE ITHCBMO OT
30.01.2020 Ne 11cx-3497/04: mpikas «OG YCTAHORTEHIIH IPHa>POAPOMHOI TePPHTOPHH a5pOAPOMA FPAKJAHCKOM apmaw HpKyTckay of
29.05.2019 Ne 421-T1 Brian: DelepasHOE reHTCTBO BOSTYIHOTO TPaHCTIopTa (POCABHAIIA) : OKYMEHT, BOCTIpOH3BOIAIIH
chelers, cofepAAIIEs B pellleHHH 06 YCTAROBTEHHH HTH H3MeHEHHH TPAHHII 0H C 0COGBIMH YCTOBHAMH HCTIONB30BARIA TEPPHTOPHE
o 14.02.2020 Ne 6/11; Coxepatiiie orpariseri (06peeriea): Ha MpHA>pOIOMHOI TePPHTOPHH BBLIEAIOTCA CeYIOUHE IOT3OHEL
B KOTODBIX YCTAHARTHBAKOTCA OTPARHICHHS HCTIOS30BAHIA O0BEKTOR HEMBIKHMOCTH H OCYIIECTRIHHA EKTETBHOCTH: 1) nIepBas
[H0I30Ha, B KOTOpOIf 3ATIpemACTCA PAMEILATE OOBEKTEL He IPeHAHATEHHbE U1 OPraHI3ALI H 0GCTYAMBAHILA BOYIYIIHOTO
IBiDKeHIA H BOYIYIHBIX NIEpeBOSOK, OGeCTIede It BTETa, I0Ca IKH, PYTICHH H CTORHKH BOSIYIIHBIX CYI0B; 2) BIOpaj MOT30Ha, B
KOTOpOI JATPEIIIACTCA PA3MENATS 0GbEKTE, He NpETHATHATIEHHbIE 1A 00CTYKHBAHIA NIACCAKHPOB i 0OPAGOTKH Garaxa, rpyios i
[10%TEL, OGCTyAHBAHIA BO3YIHBIX CYI0B, XpAHeEHi ABHALHOMHOIO TOIUIHBEA H 3ANPABKH BOIIYILHBIX CYI0B, OGeCete I
SHEPIOCHAGAHIA, 4 TaKAe OGEKTBL He OTHOCAIIHECA K HHOPACTPYKTYPE apOTIOpTa; 3) TPEThA TIOT30HA, B KOTOPOH 3ANpeIliaeTcs
[passemmaTs OGTEKTEL BHCOTa KOTODHIX IpeBHINAET Or PAHITEHIS, YCTAHORTEHHEE YIOTHOMOUeHHSIM TIpaBHTe TsCTBOM PoccHlicKoit
etepatni heIepaTBHBIM OPraHOM HCTIOTHHTE5HOM BIACTH PH yCTAHOBTEHHH COOTBETCTBYIOMIE ! MPHAYPOIPOMHOH TepPHTOPHIL; 4)
“teTBepTA% 1I0130HA, B KOTOPOH JATEIIAETCA PATMENIATh O0BEKTH, CO3AONIIE TIOMEXH B PAGOTe HA3EMHBIX 00BEKTOB CEICT i

CHCTeM 06Ty AHBAHIA BO3IYIUHOTO ABHUCHIA, HABHTAIIHIL, H0CAKH H CBA3H, IDEAHASHAEHHBIX 14 OPraHH3aLH BO3IYLIHOTO
BiKeHHA H PACTIONIOAEHHBIX BHE TEBOH TO30HH; 5) IATA NOT30KA, B KOTOOHi JANPEIIACTCA PASMEIIIATS ONACHHIE
IpoI3BOACTBERHbIE 0GBEKTEL OMpedeeribie DeepaTsHEM 3aK0HOM "O NPOMBIITEHHOH Ge301ACHOCTH OACHBIX IPOMIBOTCTBCHHEIX
0GbeKTOB", (hyHKIIHOHHDOBAHIE KOTOPBIX MOKET OBTHATS Ha Ge301IaCHOCTB IOTETOB BOSTYLIHBIX CYI0B; 6) IIECTAR IOT30Ha, B

KOTOpOli 3anpeIIaeTCs PA3MENIATh 0heKTHL, CTIOCOGCTRYIONTHE MPHRTETEHO H MACCOBOMY CKOIUIERHIO IITHIL; 7) CeXbMAR TIOZTI0Ha, B
KOTOpOli BBILIY IEBBILIEHILA YPOBHA LIYMOBOTO, /IeKTPOMAT HHTHOTO BO31€HiCTBHI, KOHIISHTpaLIiii 3arPASHAIOLIX BEILIECTB B
aTMOCGEPHOM BO3YXe JANPEILIATCA PAIMEIIATS OGBEKTHL, BHIB KOTOPHIX B 3ABHCHMOCTH OT HX (by KIHOHATSHOTO HA3HATCHIA
ompeenmoTes yromosouenm s Ipasie scBom Poccniickoli Deepainit eepATSHAM OPAHOM HCOTHHTe T5HOM BIACTH IpH
YCTaHOB e HiH COOTBETCTBYIoMIet IPHAYPOIPOMHOH TEPPHTOPHH C YIETOM TPeGOBaHIII 3AKOHOTATE THCTBA B 067IACTH obecTiede HA
CaHITApHO->IHIEMHOTIONHHECKOTO GTATOTIONYHHA HACETIEHHA, CTH HHOE He YCTAHORTEHO (be/lepaThHEIMI 3aKoHAMIL; PeecTpoBsilt
Homep rpaiisi: 38:00-6.667: Bii1 0GbeKTa peecTpa rpaHHL: 30Ha ¢ OCOGBIMIH YCIOBHAMIH HCTIOT530BAHIA TepPHTOPIH: BIL1 30HHL 110
oKy MeRTY: mpHa>pOpOMHAZ TePPHTOPHA a3pOIPOMA rpaKIAHCKOH aBiALH HpKyTek: THII 30HbI: OXpAHHAS 30HA TPAHCTIOPTA

[ HONEOS HAHSHORAE AOTATOCTH I oA 1 o, e ]

MIL
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Juer 3

3eNenbHbl yACTOK

[
[

BH1 0GBEKTa HEIBIKHMOCTH

[ Jluct Ne 3 pasgena 1 | ‘Bcero MHCTOB paszena 1: 3 | ‘Bcero pasenos: 6 | Beero HCTOB BHIHCKH: 9
| 10.10.2022r. Ne KYBH-001/2022-178222025
[Kazactpossiii Homep: [38:06:100902:1509

Ve loBHBI HOME JeMEIbROTO yaacTKa:

[ nasmbie orcyTcTBYIOT

(CeaCHIT 0 NpHAATHH aKTa 1 (i) AKTOIC I A0T0BOPa,
[1pe1y CMATPHEAIOILIX TIDEAOCTABIICHHE B COOTBETCTBHI C

3¢ MeIBHBIM 3aKOHOTATEIICTBOM HCIOHHTE TSHEIM OPIAHOM
OCYApC TBEHIBIM OPTaOM BIACTH I OIAHOM MECTHOrO
CaMOyIIpaB etz HAXONAILIETOCH B TOCYIAPCTBEHHOR Hit
MYHHIHTIATbHOM COGCTBEHHOCTH 3eMeNTBHOTO YIACTKA JUIA
CTpOHTeT5CTBA HAEMHOTO 10Ma CONHATTBHOTO HCMOb30BAIIA HTH
[ eMHOT 10Ma KOMMepHeCKOTO HCTIOS 30BARHA:

namsie orcyTcByIOT

[CBeleHIIA O TOM, "IT0 3eMEIBHBII YIACTOK ILIH 3eMCIbHbIE YIACTIL
0GPa3I0BAHBI Ha OCHOBAHILH PELIEHILT 06 HIBATHH 3EMETBHOTO
y4aCTa 1 (1UIH) PACTIOTOKEHHOTO Ha HeM 00beKTa HEBIKHMOCTI
1% roCy1apCT e RHbIX 1T MyHHIBTATSHBIX HyAL:

nanmbie oTcyTCTBYIOT

(ChelleHiis 0 TOM, 10 3eMeTbHBill yIaCTOK 0Gpa30BaH i3 3eMellh 1|
3eMeTTBHOTO YHACTKA, TOCYAAPCTBEHHAK COOCTBEHHOCT Ha KOTophIe
e pasrpaniiena:

 nasmbie oTCyTCTBYIOT

(CBelleHH 0 HATHMHH 3eMETBHOTO CTIOPA O MECTONOTOAKEHHH
TpAHHI 3eMeTThHbIX Y4ACTKOB:

nasmbIe oTCyTCTBYIOT

[CraTyc 3amich 06 00beKTe HEABIANMOCTH:

(ChelieiA 00 0GbeKTe HEABHANMOCTH HMEIOT CTATyC "aKTyabHbIe"

(OcoGble OTMETKH:

ChelleHiA 00 OIDAHITICHIAX ABA Ha 00bEKT HEABIDKIMOCTH, 0OPEMEHEHIBIX JAHHOTO 00beKTa, He
3aETHCTPHPOBAHHBIX B PECCTPE IPAB, OFPAKICHIL IDAB H 0OPEMeHeHIi HBIDKIMOTO HMYIIICCTBA: BI
orparmcrz (00PeMCHEHIR): OrPAHIMCHIS IPAB 1A 3eMeTBHBL YIACTOK, IPEIYCMOTPEHHBIE CTATBAMI S6,
56.1 3exensHor0 Kozekea Poccriickofi (eXepamH; cpok AeficTAA: ¢ 25.03.202!
oKy MerTa-ocHoBaRMS: coMpoBOTITeTBHOE MHCBMO 0T 30.01.2020 Ne Hiex-3497/04; mprka3 «O6
yeTanOBeHIiH MpHASPOTPONHO TepPHTOPHI a3pOIPOMA TPAKTAHCKOH aBiarit FIPKyTcka» 0T 29.05.2019 Ne
421-T1 Beizan: DellepaibHoe ATeRTCTEO BOSAYIIHONO TpaHeIiopTa (POCABHALIA) : IOKYMEHT,
BOCHpOI3BONALI CBEXEHIIA, CONEPAALIHECS B PEUICKHH 06 YCTAHOBIE I HIH H3MeHHHH IPAHHII 30K ¢
0COGBINH Y CTI0BHAMMI HCTIOB30BAHIA TepPHTOPHiE 0T 14.02.2020 Ne 6/#. Cheer, HeoGXORMMBIE 15
sanomseri paztena: 4 - CBEACHI 0 YACTAX 3EMETBHOIO YIACTKA, OTCYTCTBYIOT.

Tonywarems sommexi:

PakoBCKaz AHACTACHS ATCKCARIPOBHA, ACHCTBYIOMTHIi(at) MITHTICTEPCTBO HMYTIIECTBEHHEIX OTHOMIERTIH

HpkyTexoit obmacta

TIONHOE HAMMEHOBAHHE JI0TIKHOCTH

I Tommics I T, favrT

MIL
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Pasnen 2 Jlucr 4

Baimicka #3 EIHHOTO rocyapcTBEHHOTO PeecTpa HEIBIKHMOCTH 00 00beKTe He/IBIKHMOCTH

CBEAICHIIA 0 3APETHCTPHPOBAKHBIX IPABAX

3eMeTbHbH yuacTOK

BH 00BeKTa HEIBIDKHMOCTH

JInet Ne 1 pasmena 2 | BCero JIHCTOB.

pasgena 2: 2 [ Bcero pa3e/1os: 6 | BCero JIHCTOB BHITHCKH: 9

[10.10.2022r; Ne KYBH-001/2022-178222025

|Kamactposstit momep:

[38:06:100902:1509

1

TipasoobaaTens (NpaBOOGTAAGTER):

1 |Taassipin Anexcanap Banepeesira, 25.09.1974, rop. baiikambck CTIOAHCKOT patiota MKy TcKoit
o6act, Poccuiicofi Decparrim, CHILIC 036-743-688 81

IMacnopr rpaasmsa Poccuiickoli Detepamnt cepis 25 98 Nol 35090, Buar 27.03.2000, Bafixamscxint
TOM Cisoasickoro patiora MpkyTckoit o6macTit

o

Bit1, HoMep, 1aTa H BpeMA TOCYIaPCTBEHHOI PerHCTpALIHH
mpasa:

el (CoGCTBEHHOCTS
38-38-01/045/2013-918
06.05.2013 00:00:00

He PACCMOTPERHBIX 3AABIEHHI O IPOBE eI
roCynapCTBEHHOM PETHCTPAIHH NpaBa (Iepexona,
IpeKpaIleHIA NpaBa), OrPAHIYEHILT PABa ITH 00peMEHCH:
00BeKTa HeIBHKHMOCTH, CIE/KH B OTHONICHHH O0BEKTa
HemmKImMOCTH:

3 CBejleHHA 06 OCYIIECTRICHHH TOCYIaPCTBEHHOH 3.1  |gaHHBIE OTCYTCTBYIOT
DeTHCTPALTHH CIIETKH, TIpaBa 063 HeoOXOTHMOTO B CHIY
3AKOHA COLTACHS TPETBErO JHIIA, OpraHa:
4 Orparieriiie mpaB i 0GpeMeHeHHe 00beKTa HEABIDKIMOCTIL He 3aperHCTPHPOBAHO
5 TIOrOBOpEL YHACTHA B J1OICBOM CTDOHTEIBCTEE: He 3aperHCTpHpPOBAHO
6 3aABICHHbIC B CYACOROM TIOPATKE NpaBa TPCOOBAHAA. ManmHbIC OTCyTCTBYIOT
7 (CBeJCHIA 0 BOSPAKEHIH B OTHOICHHH aHHbIC OTCYTCTBYIOT
3apETHCTPHPOBAHHOTO IpaBa:
B (CBEJSHIA 0 HATHFHH pEIIEHHA 06 HIBATHH 005eKTa @HHbIC OTCYTCTBYIOT
[HC/TBIKHMOCTH [T TOCY1apCTBCHHBIX H My HHIHITATHHBIX
R
9 (CBeZICHAA 0 HEBOIMOKHOCTH TOCYAAPCTBCRHOR PeTHCTPALIHH| IaHHBIC OTCYTCTRYIOT
6e3 THUHOTO Y9ACTHA MPABOOGATATENIA HITH €TO 3aKOHHOTO
npenicrasuTens:
10 |TIpaBoNpHTA3aHIA H CBEACHNS 0 HATHIHH OCTY HBIIHX, HO

oTcyTCTBYIOT

TI0THOE HAHMEHOBAHHE JIO/KHOCTH

I Hommics I AT, Ga

ML
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Jucr 5

[ 3eMeTbHBIH yHaCTOK
| ‘BH1 06bEKTA HEBHAHMOCTH

[ JInct Ne 2 pasena 2 | BCero JIHCTOB pasjiena 2: 2 | Bcero pasesnos: 6 BCero JIHCTOB BHIHCKH: 9
[10:102022 Ne KVBIT-001/20;
[Kazactpossi rovep: [38:06:100902:1509

11 |Chenerin o HeBOSMOKHOCTH TOCYAAPCTBERHOR PETHC TpALIH]| AAHHEIE OTCYTCTEYIOT
Itepexota, IpEKpAILIEHNA, OIPAHIERHA IPABA HA 3EMETBHE
YHACTOK I3 3eMellb CelTbeKoX03AHCTBEHHOTO HASHACHHA:

[ OTi0° BAIMCHOBAS TOTRHOCTH I Tomme I TS, Qe

MIL
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Payten3 Jluer 6
‘Bimicka 13 EHHOTO TOCYIapCTBEHHOTO PEecTpa HEIBIKIMOCTH 06 00beKTe HeBIKIMOCTH
OICAHHE MECTONOTOKEHI 3eMEIBHOTO YHaCTKa

[ 3eMeTBHBIH YIacTOK |
| BH1 00BbEKTA HEIBIKHMOCTH |
[ Jluct Ne 1 pazgena 3 | Bcero JIHCTOB pa3fena 3: 1 | Bcero pasienos: 6 | ‘BCero JIHCTOB BHIHCKH: 9 |
[10:10:2022r Ne KVBIL-001/2022-178222025 ]
[Kagactpossrit momep: [38:06:100902:1509 |

Tlnar (qepTek, CXeMa) 3eMETROTO yiacTRa

acirra6 1:500 [Vcrosrbe 06o3Hagerms: I I

[ Oli0s MM EAOTHES FRIRHOCT I o I T, e

MIL
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Paspen 3.1 et 7

Bhimicka i3 EMHOTO TOCYIADCTBEHHOTO PeecTpa HENBIKHMOCTH 06 00beKTe HeBIAHMOCTH

OMHCaHIHe MeCTOTOTOKEHT 5eMeTSHOTO YIaCTKA

3eMeIbHBL yHACTOK

BH 00BEKTa HEIBH/KHMOCTH

Jlier Ne 1 paszena 3.1

Bcero HCTOB pasaena 3.1: 1 |

Beero pasenos: 6

| 'BCero JIHCTOB BBITHCKH: 9.

[10.10.2022r. Ne KYBH-001/2022-178222025

[Kazactpossiit Homep:

[38:06:100902:1509

OlliiCatiiie MeCTONOIOAEHI TPAHHI 3EMENBHOIO yacTka
o | Howep Touki | AupeKinontsii]  Topi3oRTanbHoe | Omicanie 3akperieniifa|  KalacTpoBbie HoMepa ‘CBezIetiiA 06 a1pecax NpaBooGIATaTeNel CMeAHEX
W1 [srarames] xorcan] yron IponoKeEe, M MecTHOCTH CMEAHBIX YIACTKOB 3eMEIIBHBIX YIACTKOB
ar | an

1 2 3 7 5 6 7 B

[ N B 61°5.0° 5385 JatHbLe OTCY TCTBYIOT 38:06:100902:1508 apec orcyrcrsyer

2 [ L2 [ 113 | 17r#s 3351 JaHIe OTCYTCTRYIOT anpec otcyrcTByer

3| 113 | 114 2089323 636 JaHHBIC OTCYTCTRYIOT aapec orcyretsyer

4| 114 | 115|253 3452 JalHBIe OTCYTCTBYIOT azpec orcyrcrsyer

5| 115 [ LIl | 332°548 3338 JIaHHEIE OTCYTCTBYIOT 38:06:100902:1510 azpec oTcyTCTRyeT

TI0TTHOE HAMMEHOBAHHE J0UKHOCTH

I oy

MIL

T, G |
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Pasjten 3.2 Jluct 8

Baimicka i3 EHOTO TOCYAGpCTBEHHOTO PeeCTpa HEIBIIKHMOCTH 06 00BEKTe HEABIATMOCTH

OMHCalHE MeCTOMOTIOKHIL JeMeTBHONO YIaCTKa

3eMeNbHbIi y4acTOK

‘BHJ 0GBeKTa HeIBHKHMOCTH

Jact Ne 1 payzena 3.2 I

Beero micros payiena 3.2: 1 |

Beero pasienos: 6 | Beero nucros semmckis: 9

[10.10.2022r. Ne KVBI-001/2022-178222025

[Kanactpossui romep: [38:06:100902:1509
CBe/IeHHA 0 XaPAKTEPHBIX TOUKAX TPAHHIIB 3eMEILHOTO Y4acTKa
Crctea xoopmmar MCK-38, soma 3
Homep KoopHHaThL, M OmHcanHe 3AKPEIIEHHA Ha MECTHOCTH CpeIAA KeapaTHHAA TIOTPELIHOCT ONpee/eHNA
ToukK X Y KOOD/IHHAT XaPAKTEDHBIX TOUeK IPAHHL 3eMeIbHOTO YUacTa, M
1 2 3 4 5
1 39433929 3341069.61 Sakperuiente orcyrcTyer 0.1
2 39436533 3341116.75 SaKpeIUIetHe OTCyTCTByeT 0.1
3 39433185 334111807 Sakperuierte orTcyrcTByeT 0.1
4 39432626 334111503 3aKperUTente OTcyTCTByeT 01
5 39430957 334108481 SakperUierHe oTcyTCTByeT 0.1
1 39433929 334106961 SaKperUTene OTcyTCTByeT 0.1

I0/IHOE HAMMEHOBAHHE J0IUKHOCTH

I o

[ ‘MBS GaM

MIL
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Pasgen 4.1 JTucr 9

Baimicka 13 EIHHOTO rocyapcTBEHHOTO PeecTpa HEIBIKHMOCTH 00 00beKTe HeIBIKHMOCTH

CBeIeHIIz 0 HACTAX 3eMETBROTO YHacTKa

3eMeTbHbI yuacTOK

BH 00BeKTa HeIBIKHMOCTH

[ Jet Ne | pasena 4.1

| Bcero mcToB pasgena 4.1: 1 | Bcero pasaenos: 6 'BCero JHCTOB BBITHCKH: 9

[10.10.2022r: Ne KYBH-001/202:

-178222025

|Kamactpossiit momep:

[38:06:100902:1509

VcTHeti Hovep TacT

Ilnomaze, M2

CoAcp/RaRTc OrPARICHIA B HCTION30BARHH I OT PARITICHILA PABA HA O0BCKT HEABHAMMOCTH 1 OBPEVCHENIA 0bEKTA REABIANMOCTIL

1

B

3

Bech

BHI OTDAHHTEHHA (0DpEMEHEHA): OTPAHHYEHNA IPAB Ha 3eMeTbHEL yIacTOK, IIpeyCMOTPEeHHbIE CTATBAMH 56, 56.1 3eMelbHOTO
Koriekca Poccriickoi Dereparmin; Cpok JeHCTBHA: ¢ 2020-03-25; PeKBHIHTEI IOKYMEHTa-0CHOBAHHA: COTPOBOHTENBHOE MHCHMO OT
30.01.2020 Ne ex-3497/04; ipHKas «OB YCTAHORTCHHH TIPHAYPOTPOMHOf TepPHTOPHH a5pOTIPOMA IPAKTAHCKOF aBHAIIHA PKyTCKa» oT
29.05.2019 Ne 421-I1 Bbinas: MeIepaTbHOE AreHTCTO BO3YIIHOTO TPAHCTIOpTa (POCABHAIIA) ; OKYMEHT, BOCTIPOH3BOIAITHit

CBe/IeHNA, CONePAAIIHECH B PELICHHH 00 YCTAHOBICHHH HIH H3MCHEHRHH TPARHI] 30H ¢ OCOOBIMH YCIOBHSMH HCTIOB30BARHS TEPPHTOPHIL
or 14.02.2020 Ne 6/8; Coxepiikanie orpariexis (06peMeHeHs): Ha IPHaIPOIPOMHOI TepPHTODHH BELIEISIOTCS CIIEAYIOIIHE TOJIOHBL,
B KOTODBIX YCTAHARTHBAIOTCA OTPAHHYEHHA HCTIOH30BAHHA 00EKTOB HEMBIZKHMOCTH H OCYIIECTBICHHA IeATENBHOCTH: 1) lepBat
HOT30Ha, B KOTOPOfi 3AMpeIIAeTCA Pa3MemaTh 00beKTEL, He Tpe/THasHAICHHEIE VT OpraHH3AIHH H 0GCTY/KHBAHFA BO3TYIIHOTO

BHKCHIA H BO3TYIIHIX TIepeBO3OK, 0OCCTICICHHA B3TCTa, NOCaIKH, PY/ICHHS H CTORHKH BO3YIHbIX CYIOB; 2) BTOpaA IOT30Ha, B
KOTOPOIf 3AIPEIIACTCA PA3MELIATS OOBEKTEL, He NPEHA3HAICHHBIE /UA 0OCTy/KHBAHIA ACCAKHPOB H 0OPAGOTKH Garaka, rpy3os i
TOYTEL, OGCITY;KHBAHHS BO3TYNIHBIX Cy/I0B, XPAHEHHS aBHALHOHHOTO TOIUTHBA H 3aPABKH BO3TYIIHBIX CY/I0B, 0GeCIeUeHHA
3HeprocHaGKeHH, a Taloke 0GbEKTHI, He OTHOCAIIHECS K HHBPACTPYKType adpOTIopTa; 3) TPeThsl IO/130Ha, B KOTOpOi 3aNpemaeTes

[ pasMeIaTs 0GBeKTEL BBICOTA KOTOPEIX IPEBLIIIIACT OrPAHHYCHH, YCTAHOBICHHbIE YIIOTHOMOUCHHSIM [[paBHTEbCTBOM POCCHICKOH
Detepatrin (heepaTBHEM OPraHOM HCTOTHHTEIBHOI BIACTH TIPH YCTAHORTCHHH COOTBETCTBYIOMIEH TPHAYPOIPOMHOH TepPHTOPHEL
“eTBepTA M0730Ha, B KOTOPO! 3AIEIIACTCA PAsMEITaTh 0GBEKTEL, CO3TAIONTHE OMEXH B PabOTe HASEMHBIX OGBEKTOB CPEAICTB H
CHCTeM 0GCIYKHBAHHA BO3/IYIIHOTO ABHKCHHA, HABHIAIMH, TIOCAIKH H CBA3H, IPEAHA3HAICHHBIX /U4 OPraHH3ALIHH BO3AYIIHOTO

| BIUKeHIA H PACHIONIOKEHHEIX BHe TIePBOI TIO30HBI; 5) IATAsk [IOI30HA, B KOTOPOJ 3AIIPEIACTCsA pa3MellaTh OACHELE
[POH3BOICTBEHHEIE OBLEKTEL OIpe/ieIeHnbie DelepaTsHEIM 3aKOHOM "O IPOMBIILTCHHOI 6e30aCHOCTH ONACHBIX IPOH3BOICTBEHHEIX
06DEKTOB", (hyHKIHOHHPOBAHHE KOTOPEIX MOKeT ORTHATS HA 6¢30MACHOCTb MOTeTOB BO3AYIIHEIX Cy0B: 6) IeCTas O30Ha, B
KOTOpOf 3AMPEIacTCA PA3MEIaTh 0BheKTEL, CTIOCOBCTBYIONHE MPHRTCICHHIO H MACCOBOMY CKOIUICHHIO TTTHIL; 7) CetbMasi TIOA30Ha, B
KOTOPOI! BBH;TY TIPEBBIIICHNA YPOBHA TIYMOBOTO, TeKTPOMATHHTHOTO BOICHCTBHIY, KORICHTDAITHi! 3arPASHAIONIX BEMECTS B
aTMOC()EPHOM BO3TyXe 3ATPEIIIACTCA PasMEIIIAT 0GHEKTHI, BT KOTOPBIX B 3ABHCHMOCTH OT HX (pyHKIHOHATHHOTO HA3HAYCHHA
onpezensioTes yomHoMoueH b TTpaBHTe 5cTBOM PoccHiicKoi Deflepaiiii (el patbHEIM OPTaHOM HCIIOTHHTE THOH BIACTH IpH
yCTaHOB e HHH COOTBETCTBYIOEi IPHAYPOAPOMHOf TepPHTOPHIH C YIETOM TPeGOBAHHI 3aKOHOIATETsCTBA B 0GIACTH 00eCTIeeHHA
CaHHTApHO-SITHIEMHOTOTHUECKOTO OIATOTIONYHA HACETEHT, eCTH HHOE He YCTAHOBTEHO (heflepaThHEIMH 3aKOHAMIL; PeecTpoBEL
HoMep rpasmIsI: 38:00-6.667; BRI 05heKTa peecTpa TpARHIL: 30Ha ¢ 0COGBIMH YCTOBHAMH HCTION530BAKAA TepPHTOPHH; BHI 30Hb 110
| HoxywenTy: npHaspoapovHas TeppHTOpHA a3p0apPOMA rpaKIAKCKOF aBHamHK HpkyTck; THI 30HEL: OXpaHHAA 30HA TPAHCIIOPTa

[ TOTHOS RARNEHOBAIE TOTRHOCTI I Hommer I AT, Ga ]

ML




image136.jpeg




image137.jpeg




image138.jpeg
Jucr 3

3eMeTbHBIH yHacToK

BH1 O0BEKTa HEABHKHMOCTH

[ Jluct Ne 3 pazena 1 |

‘Bcero IHCTOB pagfiena 1: 3 I

Beero pasenos: 6 | ‘BCero JIHCTOB BBITHCKI: 9

[10.10.2022r: Ne KVBH-001/2022-178225018

|Kazactposstit Homep:

[38:06:100902:1524

VCAOBHbI HOMEP 3eMTBHOTO yaacTRa:

| IAHHbIe OTCYTCTBYIOT

(CBe/CHIA 0 MHHATHA AKTA H (1K) 3AKIIOMCHIH A0roBopa,
[1pe/Ty CMATPHBAIOILIX IPEAOCTARIEHHE B COOTBTCTBHI C

3¢ MeIBHEIM 3AKOHOTATe.THCTBOM HCTIOHHTeTHHBIM OPFAHOM
FOCY1apCTBEHHBIM OPraHOM BIACTH ILIH OpTAHOM MECTHOTO
canoympaB eI, HAXOIAMETOCA B I0CYAACTBEHHOR i
MYHHIHIIATS O COGCTBEHHOCTH 3eMEIBHOTO YIACTKA JU15
CTpOHTTBCTBA HAEMHOTO ZOMA COIHATEHONO HCTIOTB30BAHILA HUH
[HAEMHOTO 10Ma KOMMEPHECKOTO HCTOTb30BAHN:

| MaRHbIe OTCYTCTBYIOT

(CBCACHIA 0 TOM, ¥TO JCMCBHBIT YIACTOR HIH SCMCIBREIC YIACTRH
0Gpa30BANBI A OCHOBAHIH PELIEHIS 00 HIbSATHH 3EMETBHOTO
[y1acTa 1 (1) PACTIOICKEHHOIO K HeM O0eKTa HeBIDKIDOCTI
14 rOCYapCTBE HHBIX HIH My HIHIIATS HBIX HYAL:

| narEbic OTCYTCTBYIOT

(CBeIeHIT 0 TOM, T 3EMETBHBIH Y1aCTOK 00PA3OBaH 13 3eMeTh M,
36 METBHOTO Y9ACTKA, TOCYAGPCTBCHRAS COOCTBEHHOCTb Ha KOTOpbIE
e pasrpaniieta:

 MarHbIe OTCYTCTBYIOT

(CBeIeHHs 0 HaIHHH 3eMENBHOTO CTI0PA O MeCTONONOKEHHH
| TpAHHII 3eMeTbHbIX YIaCTKOB:

[ narmbie oTcyTCTBYIOT

(CraTyc samich 06 0ObeKTe REABIKAMOCTIE:

Coeriernz 06 0BbeKTe HEABIAINOCTH MMCIOT CTATyC "aKTyATbHbIC"

(OcobBIe OTMETKH:

CBe/IeRHA 06 OTpAHHYCHHAX IPaBa Ha 06heKT HEIBIVKHMOCTH, 00peMEHEHHAX AAHHOTO 00beKTa, He
3aDeTHCTPHPOBAHKEIX B PeecTpe TPaB, OrPAHHICHHH IPaB H 0GPeMeHeHHi HeBIKHMOTO HMYIIECTBa: BHI
orpamHeHI (0GpeMeHeHI): OTPAHHIEHHA NPAB Ha 3eMebHBI YIaCTOK, IPeTyCMOTEHHEIE CTATBAMH 56,
56.1 3emenbHOTO Koftekca Poccritckol (DeflepaIi:; cpok AeHCTBHA: ¢ 28.03.2020; PeKBH3HTE

0Ky MenTa-0cHOBaHHA: COMPOBOTHTEEHOE MHCEMO OT 30.01.2020 Ne Hex-3497/04; MpHKa3 «O6
VCTAHOB I HHH NPHA3POIPOMHOH TePPHTOPHH a3POPOMa TPAAKIAHCKOl aBai TIpKyTckay oT 29.05.2019 Ne
421-I1 BeutaH: MejiepalbHOE areHTCTBO BO3AYIIHOrO TpaHcnopra (PocaBHAIHA) ; JOKYMEHT,
BOCTIPOH3BO/IAIIHI CBEJICHHS, COAEPKAIIHECH B PEIICHHH 06 YCTAHOB/ICHHH HIIH H3MEHEHHH IPaHHII 30H C
OCOBBIMH YCTIOBHAMH HCTIONE30BAHHs TePPHTOPHE oT 14.02.2020 No 6/1. CBe/IeHHA, HEOBXOTHMBIE 1A
saniomHerns paytena: 4 - CBESICHHS 0 ACTIX 3eMETbHOTO YUACTKA, OTCYTCTBYIOT.

[T —

PakoBCKas AHACTACHH ATCKCARAPOBHA, ACHCTBYHOIIHi(as) MHHHCTEPCTBO HMYIICCTBRRHBIX OTHOUICHAH
Hpkyrexoli oonaci

TIOTHOE HAHMEHOBAHHE JIOKHOCTH

| ‘TomHCh | HHHIHATHL, GaMHTHA

MIL
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Pazzen 2 Jlucr 4

Bhimicka i3 EHHOTO T0CYAACTBEHHOTO PECTpa HEABHAHMOCTH 06 00eKTe HeMBITKHMOCTI

CBEJIeHHA 0 3aPETHCTPHPOBANHHIX TABAX

3eMeNbHbiiH y4acTOK

‘BHJT O5HRKTa HEJBIKHMOCTH

]
]
[ Jinct Ne | pasgena 2 I 'Bcero IHCTOB pasgena 2: 2 I Bcero paseos: 6 ‘BCero HCTOB BRITHCKHL: 9 |
[10:102022r Ne KVBI1-001/2022-178225018 |
|Kanactpossiit Homep: [38:06:100902:1524 |

1

TIpanooGaateits (IpaBooGIATaTe H):

T1  [Cancorosa Tarkia Bateppeniia, 22111974, nioc. Cpesiii YeobcKoro pafiora IIpKy TCkof 0GTacTH,
Poceriicroi Genepam, CHIIC 035-598-938 05

Iacriopt rpazariia Pocciiickofi Dexepaui cepius 25 01 NaG09628. pbutat 17.07.2001, OTabpbekit

POBJI r-Hpkyrcka

samsonova1974@mail.ru

BiL, HOME, AaTa i BPEMS [OCYAPCTBRHOM perCT paliit
pasa:

2.1  |CoGcrBennoCTh
38-38-01/129/2013-444
21.08.2013 00:00:00

Chelteriin 06 0Cy eC TRICHIH T0CYAAPCTBSHHON
DeTTICTpAIIIH CCIKH, TPaBa 663 HEOGXOAIMMOTO B CHITY
3aK0Ha COTTACHS TPETBETo MHua. oprasa:

31 |mamsic orcyrerayior

He PACCMOTDEHHBIX JAABIERHI 0 IPOBEXCHII
rocyzapeTBeHHON pernCTpamK npasa (Tepexota,
peKpaIe BiA TpaBa), OT PAHITEHILA TIPABA HTH OOpeMeHeHH]
0GbeKTa HeABIKHMOCTH, CIIETKH B OTHOUIEHHH 00beKTa
mexBmRmMOCTH:

4 [Orpasmierme npan 1 oGpeMeHeRite 0GbeKTa HEABIAIMOCT| He 3aPeTHCTPHPOBAHO
5 |MoroBopsl ysacTia B foneBom CTponTenscTBe: e sapermcTpHpoBato
6| 3aammermsie 5 cyxeOHOM HopaKe MpaBa TpeGoBAmIA: [nasmsie orcyreTsyior
7 |Chexerin o BospaAeHIN B OTROLICHIH nassste oTcyTeTBYIOT
3aperncTpupoBarmoro npasa:
S |CBexemin o HaMHMIH PeIICHI 05 H3BATHH OGBEKTA [nasmsie orcyTeTByIor
e IBIKHMOCTH V1A TOCYIAPCTBEHHEIX H MyHHIHITATHHBIX
y:
9 |Chexemin o HeROIMOKHOCTH TOCYAACTBERHOR PETHCTPAIIHH| AAHHHIE OTCYTCTEYIOT
(Ge'3 JI11HOTO Y IAC TIA TIPABOOGIAATE I HIIH €10 JAKOHOTO
mpescrapiTens:
10 |TIpABOMpHTA3aHIA 1 CREACHH 0 HATHMHH TOCTY THBIIX, HO

orcyTeTsytor

TIOTHOE HAMMEHOBAHHE JOJTKHOCTH

I Tommes I Y, Gavim

MIL
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JIuct 5

ScMcIBRbT yuacToR

[
[

B OGBEKTa HEIBHAHMOCTH

[

JIuct Ne 2 pasjtena 2 | Bcero IHCTOB

pasiena2: 2

BCero paseios: 6

I

Bcero THCTOB BEITHCKH: 9

[10.10.2022r. Ne KYBH-001/2022-178225018

[Kanactpossri momep:

[38:06:100902:1524

11

CBelleRtiA 0 HeBOIMOAHOCTH T0CYACTBERHOM PeTHCTpALIIH
epexolta, IpeKpaLlIeHI, OTPAHIYICHIA IPABA Ha 3eMeNbibL
|yaCTOK i3 3eMeTTh CeTTbeKOXO3CTRERROID HasHAYCHIA:

 IaHHEIe OTCYTCTBYIOT

TI0TTHOE HAMMEHOBAHHE J0UKHOCTH

TOITHCH.

MHHITHATHL, paMma

MIL
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Bbumcka i3 EMHOTO TOCYIapCTBEHHOTO PeeCTpa HEIBHAHMOCTH 06 0GbeKTe HeBHKHMOCTH
OmHcaHHe MECTONONOKEHI 3eMeTHHOTO YIacTKa

Pasgen 3 Jluct 6

[ 3eMelbHBI y9aCTOK |
| ‘BH 05BbeKTa HEBIKHMOCTH |
[ Jhnet Ne 1 paszena 3 | Bcero mHCToB pasgena 3: 1 | Bcero pa3felos: 6 BCero HCTOB BHIMHCKH: 9 |
[10:102022r Ne KYBII-001/2022-178225018 |
|Kanactpossii Homep: [38:06:100902:1524 |

IInas (epTess, CXeMa) 3EMETBHOTO YIacTKa

:11523)

1522

acmral 1:600 [Venosmpre 0Gosnagerms: | I

| TIOTHOE HAMMEHOBAHHE OTTKHOCTH | nommHch |

HHHITHATEL, GaMumHs

MIL
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Pazgen 3.1 JIuct 7

Bhimicka 113 EHHOT TOCYIAPCTBENHOTO PeecTpa HETBIAHMOCTI 06 00TeKTe HeIBIKHMOCTH

OMHCAHIE MECTONONOAHIL 3eMeTHHOIO YIACTKa

3eMelbHEI Y4acToK

BHJI O0BEKTa HEBIKHMOCTH

et Ne 1 pasiiena 3.1

Bcero JIHCTOB pagiena 3.1: 1 |

Beero pasenos: 6

Bcero IHCTOB BHIMHCKH: 9

[10:10.2022r Ne KVBII-001/2022-178225018

|Kagactposstit Homep: [38:06:100902:1524
OllHCaHHE MeCTONO/IOKEHIA [PAHHIL 3eMENBHOTO YYaCTRa
Ne | Homep touss | upexunomsni]  Topmsonransioe | Omicarie sakpemienmasa|  KalacTpossie Homepa CheacHI 06 AXpeCaX NPABO0GIANATECH CMCAHEX
W [mrame rorem|  yrox nponoKexe, M MeCTHOCTH CMEHBIX YIACTKOB 3CMCTBHEIX YIACTIOB
as | an

1] 2 3 1 5 3 7 s

Tt [t 657 3561 AQHHBIE OTCYTCTBYROT 38:06:100902:2854 azpec orcyretsyer

2 L12 133 120°4.1° 10.32 JIaHHBIE OTCYTCTBYIOT 38:06:100902:2854 ajpec OTCYTCTBYeT

3| 113 [ LiA | 17953097 5198 JJaHHBIE OTCYTCTBYIOT 38:06:100902:2854 anpec orcyTeTByer

4| 114 [ 15| 241553 1791 JaHHBIE OTCYTCTBYIOT 38:06:100902:1525 azpec orcyretsyer

P .15 LIl 332°54.5° 54.59 38:06:100902:1523 samsonoval974@mail. m

JIaHHBIC OTCYTCTBYIOT

O0/IHOe HAHMeHOBAHHE JOTDKHOCTH

| nojmich

T, e

MIL
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Pasjten 3.2 Jluct 8

Baimicka i3 EHOTO TOCYAGpCTBEHHOTO PeeCTpa HEIBIIKHMOCTH 06 00BEKTe HEABIATMOCTH

OMHCalHE MeCTOMOTIOKHIL JeMeTBHONO YIaCTKa

3eMeNbHbIi y4acTOK

‘BHJ 0GBeKTa HeIBHKHMOCTH

Jact Ne 1 payzena 3.2 I

Beero micros payiena 3.2: 1 |

Beero pasienos: 6 | Beero nucros semmckis: 9

[10.10.2022r. Ne KVBH-001/2022-178225018

[Kanactpossui romep: [38:06:100902:1524
CBe/IeHHA 0 XaPAKTEPHBIX TOUKAX TPAHHIIB 3eMEILHOTO Y4acTKa
Crctea xoopmmar MCK-38, soma 3
Homep KoopHHaThL, M OmHcanHe 3AKPEIIEHHA Ha MECTHOCTH CpeIAA KeapaTHHAA TIOTPELIHOCT ONpee/eHNA
ToukK X Y KOOD/IHHAT XaPAKTEDHBIX TOUeK IPAHHL 3eMeIbHOTO YUacTa, M
1 2 3 4 5
1 394294.16 334107819 Sakperuiente orcyrcTyer 0.1
2 304311.37 334110936 SaKpeIUIetHe OTCyTCTByeT 0.1
3 3943062 334111829 Sakperuierte orTcyrcTByeT 0.1
4 39425422 334111873 3aKperUTente OTcyTCTByeT 01
5 39424556 3341103.05 SakperUierHe oTcyTCTByeT 0.1
1 39429416 334107819 SaKperUTene OTcyTCTByeT 0.1

I0/IHOE HAMMEHOBAHHE J0IUKHOCTH

I o

[ ‘MBS GaM

MIL
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Pasgen 4.1 JIucr 9

Beimicka 13 EMHOTO TOCYTIapCTBEHHOTO PEeCTPa HEABHAXHMOCTH 06 0GBeKTe HeIBIKHMOCTH
CBeJIeHHA O JaCTAX 3eMeIBHOIO yJacTKa

3eMeTbHBIH YHACTOK

[
[

BHII 00BEKTa HEIBH/KHMOCTH

[ Jhuct Ne 1 pasgena 4.1

| Beero mHcToB pasgera 4.1: 1 | Bcero paseios: 6 [ Bcero JHCTOB BEIMHCKH: 9

[10.10.2022r: Ne KVBU-001/2022-178225018

|Kanactpossii Homep:

[38:06:100902:1524

Vbl Hovep sacti_|Thomas, M2

Cofep/aiie OrpARITCHIA B HCIOTb30BAM AN HIH OTPARIYICAIA IpaBa Ha 00beKT HEABHKAMOCTH I OOPeMCRERIA 00bEKTa HEABIKHMOCTH

1 2

3

Becs

B OTPAHITICHIs (0OPEMCHERIA): OTDAHITICHI IPAB Ha 3eMEIBHbIH yIaCTOK, IPSAYCMOTPEHHbIC CTATLAMM 56, 56.1 3eMenbHOTO
Koziekca Poccuiickoit Menepaumy; Cpok aeHcTBHA: ¢ 2020-03-28; pEKBH3HTBI JIOKYMEHTa-OCHOBAHHA: CONPOBOAHTENBHOE ITHCHMO OT
30.01.2020 Ne ricx-3497/04; npmKa3 «OG YCTaHOBTEHHH TIPHA3POTPOMHOI TePPHTOPHI a3POIPOMA IPAKIAHCKOH aBHaITH UPKyTCia» oT
29.05.2019 Ne 421-T1 Bs11aH: DeepaTbHOE AreHTCTBO BO3IYIIHOTO TPAKCTIOPTa (POCABHALIHA) ; IOKYMEHT, BOCHPOH3BO LA
CBEJICHHS, COZIeP/KANIHECs B PENICHHH 00 YCTAHOBICHHH HIH H3MEHEHHH IDAHHII 30H C 0COOBIMH YCTIOBHAMH HCTIONB30BAHHA TePPHTOPHI
ot 14.02.2020 Ne 6/t1; Conepskariie orparienit (o6peMereris): Ha IpHa3poPOMHEOii TeppHTOPHH BRUICTAIOTCA CT/YIONIHE TOT3OHEL,
B KOTOPBIX YCTAHARIHBAKTCA OTPAHHICHHS HCIIOb30BAHHA OGhEKTOB HE/BIKHMOCTH H OCYIIECTBICHHA ASATENBHOCTH: 1) epBas
TI07130Ha, B KOTOPOIf 3aIpemmaeTcs PasMemaTh 00beKTHI, He MPEIHA3HATeHHEIE [T OPTaHH3AIMHH H 05CTY/KHBAHHA BO3TYIIHOTO
BFUKCHES H BO3IYIIIHBIX TIepEBO30K, 00CCTICICHHA BAICTa, TI0CAIKH, Py/ICHHA H CTOTHKH BO3IIHbIX CYZIOB; 2) BTOpAs IO/I30H, B
KOTOPOIi 3aNpenaeTcs pasMenaTh 0GBEKTEI, He Npe/THa3HaueHHbIE VT 00C Ty/KHBAHHS IaCCaKHPOB H 00PaGOTKH Garaka, Tpy30B H
LOWTEL, OGCIY/KHBAHI BO3IYIIHBIX Cy/IOB, XPAHCHNS ABHALHOHHOTO TOITHBA H JAPABKH BOYTYIIHBIX CYII0B, 00CCTICTCHHS
SHEPTOCHAGKEHHSA, A TAKAE 0GBEKTBI, HE OTHOCAIIHECS K HHQPACTPYKTYPE a3pOTIopTa; 3) TPEThA NO30Ha, B KOTOPOH 3alpemaeTcs
Pa3MeIIaTh 0GBeKTHL, BRICOTA KOTOPEIX IPEBHIIACT OrPAKHTCHAS, YCTAHORTEHHBIC YIOTHOMOUCHHENM [IpaBHTersCTBOM Poccriickoit
DetepaltuH e/iepaTbHbIM OpraHOM HCTIOTHHTEIHOM BIACTH PH YCTAHOBICHHH COOTBETCTBYIOMIeH IPHA3DOPOMHOI TepPHTOPHEH; 4)
deTBepTas I0/130Ha, B KOTOPOH 3aIPEI[AeTCA Pa3MellaTh OOBEKTEL, COYAIOIHE TIOMEXH B PAGOTe HA3RMHBIX OOBEKTOB CEJICTB H

CHCTEM 0GCITY/KHBAHHA BO3AYIIHOTO ABHKCHHSA, HABHTAITHH, TIOCATKH H CBA3H, IPEIHA3HATCHHEIX T OPraHH3allHH BO3IYIIHOTO
JIBHKEHHSA H PACTIONIOKEHHBIX BHE IEPBOH NOI30HEL, 5) IATAA NOT30H, B KOTOPOIi 3aNENIACTCA PA3MENIaTh ONaCHBIE
TIPOH3BO/ICTBEHHEIE 00BEKTHL, onpe/eeHHbIe deepaTbHEM 3aKoHOM "O NPOMBIILIEHHOH Ge30IIacCHOCTH ONACHBIX MPOH3BOICTBEHHBIX
00beKTOB", (PyHKIHOHHPOBAHHE KOTOPBIX MOKET NOBIHATH Ha 6e30MaCHOCTh MONETOB BO3AYIIHBIX CYI0B; 6) IIecTas I0[30Ha, B

KOTOpO 3aIpeIaeTcs pa3sMeNIaTh 00bEKTHI, CIIOCOGCTBYIONHE NPHRICYEHHIO H MACCOBOMY CKOTUIEHHIO IITHIY; 7) ce/IbMast OJI30Ha, B
KOTOPOif BBHTY IIPEBBIICHAA YPOBHSA IyMOBOTO, 3IeKTPOMAT HHTHOTO BO3/IEHCTBHIA, KORIICHTDAITHIT 3ar PASHAIONTHX BEIECTB B
aTMOC(EPHOM BO3/IyXe 3alpelaeTCs Pa3sMeIiaTh OGhEKTHI, BH/IBI KOTOPBIX B 3ABHCHMOCTH OT HX (yHKUHOHATBHOTO HA3HAICHHS
OTpeenAOTCs YIoMHOMOeHHEM [IpaBHTeTbcTBOM PoccHiickoi Deepaliiy (el paTbHEIM OPTaHOM HCTIOTHHTEBHOH BIACTH IPH
YCTaHOBJICHHH COOTBETCTBYIONICH TIPHASPOMIPOMHOI TePPHTOPHH C YIETOM TPeGOBAHHH 3AKOHOIATEHCTBA B 0OACTH 00CCTICHCHHA
CAHHTAPHO-3IHIEMHOJIOrHYECKOTO GIIATONOYYH . HacelleHHs, €CITH HHOE He YCTAHOBIEHO (he/lepallbHBIMH 3aKOHAMH.; PeecTpoBBIi
HoMep rpasiIsE: 38:00-6.667; Bit 06beKTa peectpa rpamm: 30Ha ¢ 0COGBIMH YCTOBHAMI HCILOTH30BAHIs TEPPHTOPHIS; Bi 30H5I 0
IOKYMEHTY: NPHA3POAPOMHAsA TEPPHTOPHA a3poaPOMa IpaskaaHCcKoi aBHauny VIpkyTck; Tun 30Hbl: OXpaHHas 30Ha TPAHCTIOPTa

[ Ty T ——— I o I T, Ga |

MIL
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JIuct 3

SeMeTbHbI yHacToK

BH 00BEKTA HETBIKHMOCTH

[ Jluct Ne 3 pazniena 1 |

‘Bcero 1HcToB payena 1:3 I

Beero pasenos: | BCero JIHCTOB BEITHCKH: 9

[10.10.2022r. Ne KYBH-001/2022-178221597

|Kazactposstit Homep:

[38:06:100902:1525

VeIOBHBI HOMCp 3eMETbHOT yiacTKa:

TaIHbIC OTCYTCTBYIOT

(Che/eHIA 0 IPHIUITHH akTa i (HIH) AKTOICHHH A0TOB0pA,
[1pe/Ty CMATPHBAIOLIHX IpEOCTARICHHE B COOTBETCTBHH ¢
3eMeTIbHBIM 3aKOHO/IATelIbCTBOM HCIIOMHHTEIBHEIM OPraHOM
OCY1apCTBEHHBIM OPraHOM BIACTH HLIH OPTAHOM MECTHOTO
CanOyNpaBIeiIIz, HAXOAALETOC B TOCYAPCTECHROM MK

MY HHIIHITATS HOIf COGCTBEHHOCTH 3eMeIBHOTO YYIACTXA A1
CTPOHTETECTRA HAGMHOTO Z10MA CONHATBHOTO HCTIOT530BARILA HITH
[HAEMHOTO 0MA KOMMEPHCCKOTO HCTIOMTS30BAHILA:

TalHbIC OTCYTCTBYIOT

(CercHIz 0 TOM, STO 3CMCTBHbI YIACTOK HTH JCMCTBHbIC YIACTRH
06pa30BAHBL Ha OCHOBAHIH PEILICHIIE 05 HIbSTHH 3EMENBHOTO
yacTKA H (HUTi) PACTIOTOKEHHOTO Ha HeM 00BeKTa HeBIDKIMOCTH
U4 TOCYapCTBE HHBIX HIIH My HHIHITATHHBIX HYA:

aHHBIe OTCYTCTBYIOT

(Ce/CHILA 0 TOM, FITO 3eMETBHBIH yIaCTOK 06PA30BA H3 3eMeTTh I
36 MEIIBHOTO YHACTKA, TOCYAAPCTBCHHA COOCTBCHHOCTS Ha KOTOPBIE
be pasrpamriena:

TaIHbIe OTCYTCTBYIOT

(CheleRizA 0 HATMHI 3eMENBHOTO CTI0pa 0 MeCTONONOACHHH
P 3eMeTHHBIX Y CTROB:

JaHHBIE OTCYICTBYIOT

CTaTyc 3amHCH 06 OGHEKTE HEIBHAHMOCTH:

(Chestermizn 06 05beKTe HEABIKINOCTH HMIOT CTATy < "AKTyIbHBIC

(OcoGBIe OTMeTKH:

CeleHIA 06 OTPAHHYCHHAX TPaBa Ha 00HEKT HEABIKHMOCTH, 00PEMHEHIAX JAHHOTO 00BEKTa, He
3apeTHCTPHPOBAHHBIX B PeecTpe IPAB, OrpaHHIEHHH IPAB H 06peMeH NI HeBIKHMOTO HMYIIECTBa: BHI
orpanmeHHst (0GpeMeHeHH): OTPAHHYEHNS TIPAB Ha 3eMebHBH YIaCTOK, TIPETYCMOTPEHHbIE CTATLAMH 56,
56.1 3emenbHOTO Koftexca Poccuiickol (eepallii; cpok AeHcTsIs: ¢ 28.03.2020; PeKBH3HTE

0Ky MeHTa-0CHOBAHIA: COTPOBOHTENBHO MHChMO oT 30.01.2020 Ne Hex-3497/04; npHKa3 «O6
VCTaHOB e HHH IIPHA3POTPOMHOI TePPHTOPHH aIPOIPOMA TPAKIAHCKOH aBamH TpkyTcKay oT 29.05.2019 Ne
421-T1 Beutan: DejlepalbHOE areHTCTBO BO3AYIIHOTO TPAHCIOpTa (POCaBHAIIHA) ; AOKYMEHT,

[BOCIIPOH 3BOIAIINE CBe/IEHHS, CONEPKALIMECA B PENIEHHH 06 YCTAHOBIEHHH HIH H3MeHEHHH TPAHHIL 30H ¢
0COBBIMH YCTIOBHSMH HCTIOT30BAHNA TePPHTOPHit OT 14.02.2020 No 6/H. CBeeHHA, HEOBXOTHMEIE 117
3anoHeHHs payiena: 4 - CBE/ICHHS 0 YACTAX 3EMETBHOTO YUACTKA, OTCYTCTBYIOT.

[T —

Paxoscxa AHACTACHA ATIEKCAHIpOBHA, A€HCTEYIONIHH(a%) MHHHCTEDCTEO HMYIIECTBEHHBIX OTHOUICHHI
Hpkyrckoli obnacti

TIOTHOE HAHMCHOBAHHE JIODKHOCTH

| To/IHCh | HHHITHATSL, GaMHTHA

MIL
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Pazzen 2 Jlner 4

‘Brimrcxa 13 EMEOTO T0CYAaPCTBERHOTO PeeCTpa HETBMANMOCTH 05 00bEKTe HEABIAHMOCTI

CBefleRHA 0 3aDETHCTPHPOBANHEIX TABAX

3eMeTBHAIIH y9aCTOK

B 00BEKTa HEIBIKHMOCTH

Tlnet Ne 1 pasena 2 I Bcero HcToB

pasena 2: 2 I Bcero pasenos: 6 BCero JIHCTOB BBIIHCKH: 9

[10:102022r. Ne KYBI1-001/2022-178221597

|Kazacposstit momep:

[38:06:100902:1525

1

TIpasootiaAaTens (paBooGIaAaTe )

1 |Toranos Mumxamt IOpeesnd, 03.11.1994, 1. Hpxyrex, Pocciiickoit deaepammm, CHILIC 163-196-069 73
TMacniopr rpaamia Poccriickoit degeparunn cepis 25 09 Nel 71249, msuzar 09.02.2009, Orzeros
VOMC Pocern 1o HpkyTekoii o6nacTi B OKTAGpbckon pajiotie £ Hpkyrcka

[Bria, HoMep. aara 1 Bpens roCyAAPCTBEHRON perHCTpamIH
npasa:

2.1 [CoGersermocTs
38-38-01/015/2013-320
31.07.2013 00:00:00

ChexeHIin 06 0Cy IIeCTRICHAH TOCYIpCTBeHON
periicTpaui e, Ipasa 6¢3 KEOOXOIMOTO B CIOTY.
3aKoHA coTTacHA TpeThero Hlia, oprara:

31 [aamsie orcyrerayior

ML

4| Orpamricrne npas 1 0GpeMeReRIE 0GbEXTA HEABIAIMOCTIL| HE 3APETHCTPRPOBAHO
5 |orosoper yuactsa s aonenom crpomTenseTBe: e sapercTpHpoBano
6 |3aancrmsie 5 cyncorom nopazke npasa TpeGoBamI: JaRmEIE oTCyTCTYIOT
7 |Coenenini o Bospamentn B oTHOMERHH JaRHbIe OTCYTCTBYIOT
saperncrprposaHoro npaga:
8 |Chenenius o HATHIH peUICHHA 06 HIBATHI OGBEKTA aRHbIe OTCYTCTYIOT
HEBHAHMOCTH /U1 TOCY1apCTBEHHBIX 1 MyHHIHITATHHbIX
HYKL:
9 |Coenering o HeBOIMOKROCTH [0CYAAPCTBCHHOM PETHCTPAII | ARHEIE OTCYICTEYI0T
6e3 TH9HOTO Y9ACTAA IPABOOGIATATEIIA HITH €10 3AKOHHOTO
npescrapurens:
10 |TIpaBonpiTasasmnz i CBeACHIA 0 HATHIIH MOCTYNHBIIIX, HO | OTCYTCTBYIOT
e pACCMOTPEHHBIX JAXBTEHHt O IPOBENIEHHH
rocyzapeTBers0fi pereTpamy npasa (Nepexoxa,
IIpeKpAIle I paBa), OTPARHEHNA IPABA 1K OOpeMeRenis|
O0BeKTa HEIBHANMOCTH, CEIKH B OTHOIIERH! 00beKTa
e mmAmMOCTI:
[ [ ]
T —— I Tommcs I AT, GavT |
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Jlucr 5

[ ‘3eMelbHBI yJaCTOK
[ BH 00BCKTA HEJBIAKHMOCTH

[ Jluet Ne 2 pasaena 2 | Beero THCTOB pasena 2: 2 | ‘Bcero pasgenos: 6 I BCero THCTOB BHIMHCKH: O
[10:102022r Ne KVBII-001/2022-178221597
[Kanacrposstii Hoep: [38:06:100902:1525

11 |ChedcHuin 0 HeBOIMOAHOCTH IOCYAAPCTBERHOR PETHCTpALHH] JARHIE OTCYICTEY0T
Iiepexoa, NPeKpAIIEHHA, OTPARHHEHHA TPABA Ha JeMebHBl|
YHaCTOK 13 JeMeTTh CeTbCKOXO3ATICTBEHHOTO Ha3HAYeHHA

[ TO/HOE HaHMeHOBAHHE J0DKHOCTH, | HOTHCH | HHHIHATH, GaMITHA

MIL
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Bbumcka i3 EMHOTO TOCYIapCTBEHHOTO PeeCTpa HEIBHAHMOCTH 06 0GbeKTe HeBHKHMOCTH
OmHcaHHe MECTONONOKEHI 3eMeTHHOTO YIacTKa

Pasgen 3 Jluct 6

[ 3eMelbHBI y9aCTOK |
| ‘BH 05BbeKTa HEBIKHMOCTH |
[ Jhnet Ne 1 paszena 3 | Bcero mHCToB pasgena 3: 1 | Bcero pa3felos: 6 BCero HCTOB BHIMHCKH: 9 |
[10:102022r Ne KVBII-001/2022-178221597 |
|Kanactpossii Homep: [38:06:100902:1525 |

IInas (epTess, CXeMa) 3EMETBHOTO YIacTKa

52

1526

acmral 1:600 [Venosmpre 0Gosnagerms: | I

| TIOTHOE HAMMEHOBAHHE OTTKHOCTH | nommHch |

HHHITHATEL, GaMumHs

MIL
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Pazjen 3.1 JIucr 7

Boimmicka 113 EJUHOTO TOCYAAPCTBERHOTO PeeCTpa HEABIAMMOCTH 06 00BEKTE HEABHARMOCTH

OMHCANHE MCCTONONTACHIL 3¢METHHOTO YIACTK

3eMeIbHBL YHACTOK

BIL 00BEKTA HEBIKHMOCTH

Tt Ne 1 pastena 3.1

Beero mcTos pasaena 3.1: 1

Beero payienos: 6

| ‘BCero JIHCTOB BBIIHCKH: 9

[10.10.2022r Ne KYBH-001/2022-178221597

|Kazactposiii momep: [38:06:100902:1525
OnHCaHE MECTONONOAKCHIA TPAHHIL SEMETBHOTO YYACTKA
Ne | _Howep Toukn | IMpeKuHOHHEL]  TOpH3OHTaTbHOE | OmHCaHMe sakpelUleHHAHa|  KaJacTpoBhle HOMepa CBexeHIt 06 AlpecaX NPaBO0GIATATENeH CMEAHEX
W [ rorew] yrom TIpoTOKere, M MecTHOCTH CME/KHBIX yIACTROB 3EMETBHBIX YIACTKOB.
ar | an
T 2 3 1 6 7 3
[ IS W) 61°5.2° JaHHbe OTCYTCTBYIOT 38:06:100902:1523 Samsonova1974@mail.ru
2 | 112 | 113 61°5.3" JaNHbe OTCYTCTBYIOT 38:06:100902:1524 samsonova1974@mail.ru
3] 113 [ 114 179°305° JIAHTHE OTCYTCTBYIOT 38:06:100902:2854 anpec otcyTeTByeT
4| tia | TS| 208491 JaHHBIE OTCYTCTEyIOT 38:06:100902:2854 azpec orcyrersyer
5| 115 | 116] 241556 JaHHbIe OTCYTCTEYIOT 38:06:100902:2854 azpec orcyrersyer
6| 116 | 111] 332°553° JaHHHE OTCYTCTBYIOT 38:06:100902:1526 azpec orcyTersyer

TIOTHOE HAHMEHOBAHHE [I0TDKHOCTH

TOmHCH

M, QoM

MIL
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Pasgen 3.2 Jlucr 8

Beimicka 13 EMHOTO TOCYTIapCTBEHHOTO PEeCTPa HEABHAXHMOCTH 06 0GBeKTe HeIBIKHMOCTH

OMmHCaHHE MECTONOTOKCHIA IeMETBHOTO YIACTA

3eMeTbHBIH YHACTOK

BHII 00BEKTa HEIBH/KHMOCTH

[
[
[

Jlnct Ne 1 pasaena 3.2

Bcero mHcTOB pasgena 3.2: 1 |

Bcero pasenos: 6 | BCEro JIHCTOB BHIMHCKH: 9

[10.10.2022r: Ne KVBU-001/2022-178221597

|Kanactpossii Homep: [38:06:100902:1525
CBe/IeHH 0 XAPAKTEPHBIX TOKAX TPAHHIIBI 3EMETHHOTO YHaCTKa
Crctena koopamar MCK-38. 30ma 3
Howmep 'KoopamHaret. M OmicanHe 3AKPEITEHILA Ha MECTHOCTH Cpemiis KbaAPATHYHAA TOTPENIHOCTb OMpeeTeHHA
TOYKH x Y KOOPJHHAT XapPAaKTEPHBIX TOYEK I'PAHHII 3€MEIbHOIO Y4acTKa, M
1 2 3 4 5
1 394230.58 334107593 3aKpeTUIeHHe OTCYTCTRYeT 0.1
2 394245.56 3341103.05 3aKpeIUIeHHe OTCYTCTBYET 0.1
3 394254.22 3341118.73 3aKperIetHe OTCyTCTBYeT 0.1
4 394206.43 3341119.14 3aKperIere OTCYTCTBYeT 0.1
5 394200.85 3341116.07 3aKperTere oTCyTCTByeT 0.1
6 394190.11 3341096.62 3aKperTere oTcyTCTByeT 0.1
1 394230.58 334107593 3aKperIerHe OTCyTCTBYeT 0.1

IIOTHOE HAMMEHOBAHHE J0JDKHOCTH

I Tommc

| HHHLHATEL $aMETHA

MIL
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Pazen 4.1 JTuct 9

Boimmicka 113 EJUHOTO TOCYAAPCTBERHOTO PeeCTpa HEABIAMMOCTH 06 00BEKTE HEABHARMOCTH

Cheerinz 0 9ACTAX 3METBHONO y9ACTRA

3eMeIbHBL YHACTOK

BIL 00BEKTA HEBIKHMOCTH

Jhuct Ne 1 pastena 4.1

| Beero jmcToB paytena 4.1: 1 | Bcero passenos: 6 | BCero JIHCTOB BHIIHCKH: 9

[10.10.2022r Ne KYBH-001/2022-178221597

|Kazactposiii momep:

[38:06:100902:1525

Cotepatie OrpAHMTCHIA B HCIIONE30BARHH WK O PARHYCHIIA NPABA Ha OGBEKT HEABIAMMOCTH I OOPEMCHEHIA OOBEKTA HOABHAMMOCTI

1

[V Thi Hovep gacTn | [iomazs, M2
B

3

Bech

Bi11 orparIeHI (OGPEMCHEHI): OTPAHITICHI IPAB Ha 3eMEIBHbIH YIACTOK, IPEIYCMOTPEHHEIC CTATBAMH 56, 56.1 3eMelbHOro
xoexca Poccuitcxoit denepamn; Cpok feficTsit: ¢ 2020-03-28; PEKBH3HTEL I0KYMCHTa-0CHOBAHHA: CONPOBOTHTENEHOE MHCEMO OT
30.01.2020 Ne rcx-3497/04; MpHKa3 «OG YCTAHORTEHHH PHAYPOPOMHOH TEPPHTOPHH AdPOAPOMA TPAKIAHCKOH aBHAIH HIPKYTCKa» oT
29.05.2019 No 421-I1 Brinan: Def1epaTsHOE areHTCTBO BOITYIIHOTO TPAKCTIOPTa (POCABHAIILA) ; IOKYMEHT, BOCTIPOH3BOLAITHI
CBEJICHHA, COZIeP/KAIITHECA B PENICHHH 00 YCTAHOB/ICHHH HIH H3MEHEHHH TDAHHII 30H C 0COOBIMH YCTOBHAMH HCTIOTB30BAHHA TePPHTOPHIT
o1 14.02.2020 Ne 6/1; Conepixanne orpariraerus (o6pemeHers): Ha mpuaspoapoMHofi TepPHTOHH BELIETOTCS CEYIONNE TOT30HbL,
B KOTODBIX YCTAHABTHBAIOTCA OTPAHIHERHA HOTIOTh30BAHHA 0GBEKTOB HEBIZKHMOCTH 1 OCYIIECTBEHHA JeATETEHOCTH: 1) MepBax
Ho30ta, B KOTOPOI 3ANPEIIACTCS PA3MEIIATH OGLEKTEL, He NPETHAIHATCHHIE 1 OPFAHHIAIINH H OGCIYKHBAHILL BOYIYIIHOTO
TBIDKEHILA 1 BOSTYTIIBIX TIepeBO3OK, 06eCTEIEHIA BYTETA, TIOCAIKI, PYTeHIA i CTORHKH BOSAYIIHBIX CYIOB; 2) BTOPAX TOT30Ha, B
KOTOPOi 3aIIpeINaeTCS PAMEIIATS 05BEKTEL He NPETHAHATCHHEIE I OGCTY/KHBAHHS [IACCRKHPOB i 0GPABOTKH Garaxa, IPy3oB i
HOTEL, 06Ty /KHBAHILA BOSIYTIHEX Cy10B, XPAHEHTL ABHAITIORHOO TOTLTHEA H 3aMABKH BOYTYITHEIX CYI0B, 066 CTIeqeHIT
SHEProCHAGKEHIL, @ TaKoKe O6BEKTEL, He OTHOCANIHECA K HHGPACTPYKTYPE a3poIIopTa; 3) TPEThsl NI0I30Ha, B KOTOPOi 3alIpemaetes
PasMerars 0GHEKTEL BEICOTA KOTOPHIX TIPEBEIIACT OTPAHTCHILA, YCTAHOBTEHNHIE YTIOTHOMOTCRHEIM [IpaBHTeeTBom Poccifcxoit
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| BHKCHIA H PACTIOTIO/KEHHEIX BHE TEpBOi MOI30REY; 5) TIATAA MOT30HA, B KOTOpOH 3ATPEIASTCA PASMETIaTh OTlacHHE
POH3BOICTBEHHbIE OBBEKTEL ONpeetentbe DeIepabHbIM 3aKOHOM "O IPOMBIILICHHO 6e30MaCHOCTH OlIACHBIX IPOH3BOICTBEHHBIX
0GBeKTOB", ()YHKIHOHHPOBAHHE KOTOPHIX MOKET TIOBTHATS HA G30MACHOCTS TIONETOR BO3YIIHEIX CYOB; 6) IECTaR TIOIORA, B

KOTOpOli 3aIpeIIAETCA PasMENaTh 0GheKTHL, CTIOCOGCTBY oM E MPHRTEYEHHIO H MACCOBOMY CKOIIEHHIO IITHIL; 7) CeXbMas IO30Ha, B
KOTOpOfi BBHTY NPEBBIIEHHA YPOBHA IYMOBOIO, /1eKTPOMAT HHTHOTO BO3NE/CTEHit, KOHICHTPALI JArPARAIONIHX BENIECTE B
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onpezenoTea yriomHoMoueHHEM [TpasiTe mseTBoM Poccritcroit (Deepatmui ¢eepaTsHEIM OPTaHOM HCTIOTHHTETSHOM BACTH IpH
VCTAHOBTIEHHH COOTBETCTRYIOMIEi TIPHAYPOTPOMHOIt TepPHTOHII ¢ YIETOM TPeGOBANHI] 3aKOHOTATEHCTBA B 067ACTH OGeCIETeH
CaHHTAPHO-5MHIEMHOTIOT HIECKOTO 61ATOTOTYHHA HACSTCHILA, CTH HHOE HE YCTAHOBTCHO heIepaThHBIMH 3AKOHANIL; PeecTpoBIit
HOMep rpaHITsI: 38:00-6.667; Bi 06heKTa peecTpa IPAHHIL: 30Ha ¢ OCOGBIMH YCTOBHAMIH HCTIOM30BAMHs TepPHTOPHIL; BHJ 30H5I 110
[nOKyMeHTY: npHA3PONpONHAA TEPPHTOPHS A3POPOMA IPAKIAHCKO apuammin UipkyTek: T 30mbr: OXparHas 30Ha TparcHIopTa
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Cofep/aiie OrpARITCHIA B HCIOTb30BAM AN HIH OTPARIYICAIA IpaBa Ha 00beKT HEABHKAMOCTH I OOPeMCRERIA 00bEKTa HEABIKHMOCTH

1 2

3

Becs

B OTPAHITICHIs (0OPEMCHERIA): OTDAHITICHI IPAB Ha 3eMEIBHbIH yIaCTOK, IPEAYCMOTPEHHbIC CTATLIMM 56, 56.1 3eMenbHOTO
Koziekca Poccuiickoit Menepaumy; Cpok aeHcTBHA: ¢ 2020-03-25; pEKBH3HTBI JIOKYMEHTa-OCHOBAHHA: CONPOBOAMTENBHOE ITHCHMO OT
30.01.2020 Ne ricx-3497/04; npmKa3 «OG YCTaHOBTEHHH TIPHA3POTPOMHOI TePPHTOPHI a3POTPOMA IPAKAHCKOH aBHaITH UIPKyTCia» oT
29.05.2019 Ne 421-T1 Bs11aH: DeepaTbHOE AreHTCTBO BO3IYIIHOTO TPAKCTIOPTa (POCABHALIHA) ; IOKYMEHT, BOCHPOH3BO LA
CBEJICHHS, COZIeP/KANIHECs B PENICHHH 00 YCTAHOBICHHH HIH H3MEHEHHH IDAHHII 30H C 0COOBIMH YCTIOBHAMH HCTIONB30BAHHA TePPHTOPHI
ot 14.02.2020 Ne 6/t1; Conepskariie orparienit (o6peMereris): Ha IpHa3poPOMHEOii TeppHTOPHH BRUICTAIOTCA CT/YIONIHE TOT3OHEL,
B KOTOPBIX YCTAHARIHBAKTCA OTPAHHICHHS HCIIOb30BAHHA OGhEKTOB HE/BIKHMOCTH H OCYIIECTBICHHA ASATENBHOCTH: 1) epBas
TI07130Ha, B KOTOPOIf 3aIpemmaeTcs PasMemaTh 00beKTHI, He MPEIHA3HATeHHEIE [T OPTaHH3AIMHH H 05CTY/KHBAHHA BO3TYIIHOTO
BFUKCHES H BO3IYIIIHBIX TIepEBO30K, 00CCTICICHHA BAICTa, TI0CAIKH, Py/ICHHA H CTOTHKH BO3IIHbIX CYZIOB; 2) BTOpAs IO/I30H, B
KOTOPOIi 3aNpenaeTcs pasMenaTh 0GBEKTEI, He Npe/THa3HaueHHbIE VT 00C Ty/KHBAHHS IaCCaKHPOB H 00PaGOTKH Garaka, Tpy30B H
LOWTEL, OGCIY/KHBAHI BO3IYIIHBIX Cy/IOB, XPAHCHNS ABHALHOHHOTO TOITHBA H JAPABKH BOYTYIIHBIX CYII0B, 00CCTICTCHHS
SHEPTOCHAGKEHHSA, A TAKAE 0GBEKTBI, HE OTHOCAIIHECS K HHQPACTPYKTYPE a3pOTIopTa; 3) TPEThA NO30Ha, B KOTOPOH 3alpemaeTcs
Pa3MeIIaTh 0GBeKTHL, BRICOTA KOTOPEIX IPEBHIIACT OrPAKHTCHAS, YCTAHORTEHHBIC YIOTHOMOUCHHENM [IpaBHTersCTBOM Poccriickoit
DetepaltuH e/iepaTbHbIM OpraHOM HCTIOTHHTEIHOM BIACTH PH YCTAHOBICHHH COOTBETCTBYIOMIeH IPHA3DOPOMHOI TepPHTOPHEH; 4)
deTBepTas I0/130Ha, B KOTOPOH 3aIPEI[AeTCA Pa3MellaTh OOBEKTEL, COYAIOIHE TIOMEXH B PAGOTe HA3RMHBIX OOBEKTOB CEJICTB H

CHCTEM 0GCITY/KHBAHHA BO3AYIIHOTO ABHKCHHSA, HABHTAITHH, TIOCATKH H CBA3H, IPEIHA3HATCHHEIX T OPraHH3allHH BO3IYIIHOTO
JIBHKEHHSA H PACTIONIOKEHHBIX BHE IEPBOH NOI30HEL, 5) IATAA NOT30H, B KOTOPOIi 3aNENIACTCA PA3MENIaTh ONaCHBIE
TIPOH3BO/ICTBEHHEIE 00BEKTHL, onpe/eeHHbIe deepaTbHEM 3aKoHOM "O NPOMBIILIEHHOH Ge30IIacCHOCTH ONACHBIX MPOH3BOICTBEHHBIX
00beKTOB", (PyHKIHOHHPOBAHHE KOTOPBIX MOKET NOBIHATH Ha 6e30MaCHOCTh MONETOB BO3AYIIHBIX CYI0B; 6) IIecTas I0[30Ha, B

KOTOpO 3aIpeIaeTcs pa3sMeNIaTh 00bEKTHI, CIIOCOGCTBYIONHE NPHRICYEHHIO H MACCOBOMY CKOTUIEHHIO IITHIY; 7) ce/IbMast OJI30Ha, B
KOTOPOif BBHTY IIPEBBIICHAA YPOBHSA IyMOBOTO, 3IeKTPOMAT HHTHOTO BO3/IEHCTBHIA, KORIICHTDAITHIT 3ar PASHAIONTHX BEIECTB B
aTMOC(EPHOM BO3/IyXe 3alpelaeTCs Pa3sMeIiaTh OGhEKTHI, BH/IBI KOTOPBIX B 3ABHCHMOCTH OT HX (yHKUHOHATBHOTO HA3HAICHHS
OTpeenAOTCs YIoMHOMOeHHEM [IpaBHTeTbcTBOM PoccHiickoi Deepaliiy (el paTbHEIM OPTaHOM HCTIOTHHTEBHOH BIACTH IPH
YCTaHOBJICHHH COOTBETCTBYIONICH TIPHASPOMIPOMHOI TePPHTOPHH C YIETOM TPeGOBAHHH 3AKOHOIATEHCTBA B 0OACTH 00CCTICHCHHA
CAHHTAPHO-3IHIEMHOJIOrHYECKOTO GIIATONOYYH . HacelleHHs, €CITH HHOE He YCTAHOBIEHO (he/lepallbHBIMH 3aKOHAMH.; PeecTpoBBIi
HoMep rpasiIsE: 38:00-6.667; Bit 06beKTa peectpa rpamm: 30Ha ¢ 0COGBIMH YCTOBHAMI HCILOTH30BAHIs TEPPHTOPHIS; Bi 30H5I 0
IOKYMEHTY: NPHA3POAPOMHAsA TEPPHTOPHA a3poaPOMa IpaskaaHCcKoi aBHauny VIpkyTck; Tun 30Hbl: OXpaHHas 30Ha TPAHCTIOPTa
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MUC POCCUU PykoBogurento Cry>kObl apXUTEKTyPbI

TJIABHOE YTIPAB/EHUE WpKyTCcKol 061aCTH — TIaBHOMY
MUHUCTEPCTBA POCCHUACKON ®EAEPALIU " o6
10 AEJIAM FPAX/AHCKON OBOPOHEL, APXUTEKTOPY VIPKYTCKOH O0/MACTH

UYPE3BBIMANHBIM CUTYALIMAM W JIMKBUAALIUKA
MOCJIEACTBUI CTUXUAHBIX BEACTBUIA =
10 UPKYTCKO OBJIACTH Bopucoeoit A.A.

(I'naBHOe ynipassieHue MUC Poccru
nio UpKyTCcKoit obactu)

ya. Kpacuoapmeiickan 15, Upkyrck, 664003
Tea./axc: 45-29-48
Ten.45-32-46, 45-29-49
E-mail: info@38.mchs.gov.ru

www.38.mchs.gov.ru

17.04.2023 NB-236-2594

Ha Ne oT.

Ne

O HanpaeneHur MHGOPMaLN

YBakaemas AnekcaHzpa AnekcaHzpoBHa!

Bo ucnonHenue nmyHkTa 7.1 IpoTOKO/a 3acelaHHsl KOMUCCHY T10 TPeAyTIpeXIeHH0
¥ JUKBHJALMM UPe3BbIYAMHBIX CUTYaLUUH U 00eCreueHUIO TMOXKApHOH 6e30macHOCTH
WpkyTtckoi obaacti ot 31 mapra 2023 roga Ne 7, Hampaeasio B Baw agpec MaTepHasbl
(cxeMbI) € pacyeTOM BO3MOKHBIX 30H 3aTOTUIEHWM (MOATOTUIEHWH) TanbIM{A BOZAMHU B
HaceneHHbIXx TiyHKTax Wpkyrckoro W IlenexoBcKOro MyHWLMMNANBHBIX —PailOHOB
WpKyTCKOi 0bmacTi.

TMpu opranm3anuy JabHedmeli paboTbI ¢ OpraHaMy MECTHOTO CaMOYTIPABIEHMS 110
YTOUHEHUI0 TEPPUTOPUH, MOZBEPXKEHHbIX PUCKY 3aTOTIEHUs (TIOATOIUIEHHST) Ta/IbIMU WK
[PYHTOBBIMU Bogamu, I'asHoe yrpaeaenrne MUC Poccun no MpKyTCckoi 061acTi TOTOBO
OKa3aTh COJelCTBHE B YTOUHEHUH PAaCYeTOB 30H BO3MOXKHBIX 3aTOTUIEHHH (TIOATOIIEHNI),
B TOM UYHCJe C MPIMeHeHreM 6eCTIANTOTHBIX ABUALMOHHBIX CHCTEM.

Tpunosxenne: CxeMbl BO3MOXKHBIX MTOATOMIEHUH. .. B 371, BUJE.
C yBa)xeHHEM,

Havanbnyik ['maBHOTO yripaBieHus
reHepan-Maiiop BHyTpeHHel CTyKObI B.C. ®enoceenko

JOKYMEHT NOJIIACAH
SJIEKTPOHHOU ITOJAIIHMCBIO

Ceprudukar: 00E159BB56256ED531F4992AFB3175E25E
Bnagenen: @enoceenko Bsuecnar CepreeBud
Mocksutun Muxauia Hukosmaesua JHeficrBuTened ¢ 14.02.2022 mo 10.05.2023
8(3952) 453-235 (506. 5465)
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38:06:100801 38:06:100801:22899, 38:06:100801:22900,
38:06:100801 38:06:100801:22902, 38:06:100801:22903,
38:06:100801:22904, 38:06:100801:22907, 38:06:100801:22908,
38:06:100801:22909, 38:06:100801:22910, 38:06:100801:1839,
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Tpinoxere

SemenbHbii yactox ¢
KaZaCTPOBHIM HOMEPOM
38:06:100902:4229 noansiii
0GeKT ~ B 30HY aKBaTOpHTE
(MpiBeCTH B cooTRETCTBHE ¢
BHOM paspewertoro
nenonsoBani)

Sory cnewnamiposanHoi
oBiiiecTBeHHOji 3aCTpOFKH Ha
semensHOM yuacTke
38:06:100301:1485
YeTanoBuTh 0 rpaHuan
yuactka

Menpasits rpaimits!
MHOFOYHKUHOHATHOT
0BLIECTBEHHO-A€10BOH 30HBI
B paiioHe 3EMeNBHOTO yuacTka
€ KAZACTPOBIM HOMEOM
38:06:100201:407
cooTBeTCTBMM ¢
TOCTaBNEHHOM Ha
KazacTpoBsIii yver
TeppHTOpHAbHOI 30HOI
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HMcxmounTs u3 rpanuig
3E€MEJILHOTO yyacTKa
38:06:100105:1751
CaHUTApPHO-3aLIUTHYIO 30HY
NpeAnpHsTHi, COOPY/KEHUH U
HHBIX 00bEKTOB

W3MeHuTE 30Hy 3eMeTBHOTO
ydacTka ¢ KafiacTpOBbIM
Homepom 38:06:100101:3212
Ha MHOTO(YHKLMOHATBHYIO
0BIIIeCTBEHHO-/IE/TOBY O 30HY,
ybpaTh cTamuon

3eMenbHBI yuacTok
38:36:000016:2800 B 301y
3aCTPOHKH
HHAWBUIYAIBHBIMW KUJIBIMH
aoMamMu

KoopnuHatbl:
404371,41 3339720,89
404373,93 3339740,83
404381,12 3339787,28
404179,49 3339811,18
404173,43 3339737,79
404371,41 3339720,89
B 30HY 3aCTPOHKH

MHIABUIYaTbHBIMH KUITBIMEH
IoMamu
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KoopmuHars:

404364,03
404362,04
404361,09
404360,49
404363,92
404378,77
404382,92
404383,46
404274,92
404256,96
404251,84
404270,83
404364,03

3339812,88
3339822,74
3339842,02
3339862,14
3339909,47
3339909,18
3339909,1

3340003,89
3340025,73
3340027,57
3339822,26
3339821,29
3339812,88

B ITPOU3BOACTBEHHYIO 30HY

Koopanuatsr:

404251,84
404256,96
404107,58
404113,19
404188,7

404187,15
404251,84

3339822,26
3340027,57
3340039,86
3339913,28
3339895,47
3339830,78
3339822,26

B IIPOHU3BOACTBEHHYIO 30HY

KoopauHarst:

404370.610
404371.410
404173.430
404179.490
404381.120
404365.780
404364.030
404270.830
404251.840
404187.150
404188.700
404113.190
404137.580
404175.700
404167.450
404155.690
404125.360
404125.190
404158.000
404150.540
404117.620
404117.080

3339714.550
3339720.900
3339737.790
3339811.180
3339787.280
3339804.220
3339812.900
3339821.290
3339822.260
3339830.780
3339895.470
3339913.280
3339875.700
3339866.480
3339825.970
3339828.750
3339835.920
3339827.540
3339822.050
3339760.550
3339763.020
3339736.490





image199.png
404124200 3339736440
404132870 3339735.840
404131200 3339718.920
404161080 3339715.730
404163100 3339731.820
404188.260  3339729.690
404221.870 3339727760
404252440 3339724350
404282310 3339721610
404312370 3339719.000
404315970 3339719.180
404339490 3339717.090
404370610 3339714.550
8 30Hy TpaHcOpTHON
HppacTpyKTyDHI

Koopaurarsi:
404383,46  3340003.89
404384,06 3340109,1
4042722 334011133
404184,11 334011308
40410426 334011454
40410642 3340065.99
404107,58 3340039.86
404256,96 334002757
404274,92 3340025,73
40438346 3340003.89
B 30HY HiTKeHEPHOH
HHOPACTPYKTYPbI

12

3emenbHblii yuactox
38:06:100801:36051 8 30ny
HHKEHEHOH
HHppacTpYKTYpHE

13

Koopaunars:
404847.550 3340274.650
404847.180 3340270.050
404849.370 3340264.630
404849.326 3340260.235
404849.277 3340257.630
404870.079 3340256.022
404870.560 3340270.930
404847.550 3340274.650
B MHOTOdYHKUHOHRTLHYIO

ObllleCTBeHHO-e/10BYI0 301y
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Poceuiickas Deneparis Terepanshony Anpextopy
Hpxyrexas obaacts 000 IpoexTsio-nampoBosHa
Mpxyrexuii pation wmactepckas «Macrep-Tlnan»

Answunuerpauns Xomyrosckoro Tlporacosoli M.B.

MYHHUHIIATEHOFO 0GpA3OBAHHS
Kuposa y, 272, ¢. XowyToso, 664540 664047, Mpxyexas obmacts, r. pkyTek,

Ten. 696-501. ya. Anexcaszpa Henckoro, 2om 97/2

OFPHI053827059560
HHH/KTITI3827020760/382701001

B.og sorn

HaXe or

o_JSfys .c3

Veanaemas Mapus Basepsesna!

B paukaX KOPpeKTHPOBKH NpOSKTA BHeceins navecinli B T'enepanbhbiii
112k XOMYTOBCKOTO. MyHMIATIANbHOTO 0GpasoBaits, mpocwn Bac paceMOTpeTs
BOSMOKHOCTS BHECTH HIMEREHHS 110 CIIEAYIOUAM NPEIIOKEHHAM:

- OTHECTH 3eMeTbHbIi Y4ACTOK C KAZACTPOBBIM HOMepoM 38:06:100102:1010 K
30HE 3ACTPOHKI HFHBHIYATIbHEIMH KHSINH TOMAMH;

- MCKIOMHTS M3 TPAHWU 3€METSHOTO YWACTKA C KA1ACTPOBHIM HOMEPOM
38:06:100401:585 ynuuy B xuioi 3actpofie;

- OTHECTH 3eMeMBHBII YHACTOK C KAACTPOBEIM HOMEpOM 38:
30HE TPAHCTIOPTHON HH(PACTPYKTYPEI;

- OTHECTH 3eMeTbHbIH YUACTOK C KANACTPOBEIM HoMepom 38:06:100102:995 K
30H€ TPAHCMOPTHOI HH(PACTPYKTYPSI;

- OTHECTH 3eMebHBli YIACTOK C KaAACTPOBbIM HOMepOM 38:06:000000:6504 Kk
30HE 3aCTPOHKH HEIUBH/IYANbHBIMH FKHJIBIMH TOMAMH;

- OTHECTH 3eMeTLHBIT YHACTOK © KAZACTPOBEIM Homepon 38:06:100301:1162 k
30H€ CALOBOHECKIIX, OrOPOTHHHECKHX I AGUHBIX HEKOMMEpUCCKHX OB IHHeHH}I
TPEKIAN, B pAMKAX HCnomHenws pemenns Kuposckoro paOHHOTO  cyaa
(npunoxerme Ka 6 1.8 1 3k3.);

- HCKTOUHTS W3 FPAHAL 3METBHOTO YHACTKA C KAIACTPOBHIM HOMEPOM
38:06:100902:1799  30Hy oseneHEHHBIX TCPPHTOPHH OBUICTO  MOMB3OBAHMHA
(1econapKH, NapKH, CaTsl, CKBEDE, Gy.IbBapsi, FOPOICKHE 7eca), MAGHADYEMYIO K
PA3MEILCHIIO YIHLY B KHNOli 3ACTPOJiKe, OTHECTI TEPPHTOPHIO IEMETLHONO YHacTKa
K 30He 3ACTPOFKH HHIMBHTYATSHEIMI KHIBIMI AOMAMH;

- HCKNOMHTS M3 TPAHFT 3eMETEHOTO YWACTKR C KAIACTPOBHIM HOMEPOM
38:06:100902:1291  3omy -oS¢ncHembix TeppHTOpHH OGHIENo  NOTb3OBAHHA
(neconapKi, NapKH, CaXI, CKBEDHL, OyIBAPS, TOPOACKHE 7eca), MIAHHPYEMYIO K
PAIMELIICHHIO YHLY B KHIOH 3ACTPORKe, OTHECTH TEPPHTOPHIO 3EMENTBHOTO yYacTKa
K 30He 3ACTPOFIKH HHIHBHYATSHBIMMH AHTBIMH OMalH;

- MCKIOMHTS M3 TPAHWI JEMENBHOTO YHACTKA C KATACTPOBHIM HOMEPOM
38:06:100902:2066 30wy osenenenmIx TeppuTOpHH  OGMETO  TIOAbIOBAHHS
(7econapi, napki, canii, CKBepsi, GyTEBAPSI, TOPOACKHE feca), MAGHHPYEMYIO K

:10010;

96 K
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PasMEIIEHUIO YIHIY B JKAJIOH 3aCTPOHKE, OTHECTH TEPPUTOPUIO 3¢MEJIBHOIO y4acTKa
K 30HE 3aCTPOAKY UHANBULYaIBHLIMA KUITBIMU OMAMHK;

- HCKIIOYHTL W3 IPaHull 3eMEJBHOI0 YYacTKa € KaJacTPOBBIM HOMEPOM
38:06:100902:1301 30y oO3eNMeHEHHBIX TeppuTOpUil O6mIEr0  TMONB30BAHHUS
(niecomapku, napkw, cafbi, Cksepsl, Gy/IbBapbl, FOPOACKUE Jiccd), MIAHAPYEMYIO K
Pa3sMeLICHHIO YLy B UIOH 3acTpoliKe, OTHECTH TEPPUTODHIO 36METBHOTO yYacTKa
K 30HE 3aCTPOHKH WHAMBULYaNbHBIMU JKUIBIMEA TOMAME;

- WUCKITIOHUTH M3 TPAHML 3EMENBHOTO YHACTKa C KaZacTPOBBIM HOMEPOM
38:06:100902:1227 nnmasmpyeMble K pasMelIeHHIO OGBEKTH MECTHOTO 3HAYCHHUS,
MIaHAPYEMYIO K PasMeIleHHIO YIHIly B JKUIOH 3aCTpolike, OTHECTH TEPPUTOPHIO
3EMEJILHOTO yHacTKa K 30H€ 3aCTPONKK UHIUBULYAlbHEIMY JKAIbIMHU JOMaMH;

- HCKINIOYHTb W3 TPAHMI 3€METbHOTO y9acTKa C Ka/JaCTPOBBIM HOMEpOM
38:06:100902:5839 nanupyemyro K pasMELieHHIO YUY B JKUTOH 3aCTPOMKE;

- OTHECTH 4acTh 3EMEJNBHOrO Y9ACTKa C Ka#aCTPOBBIM — HOMEpPOM
38:36:000016:2800 co cnemyromumu KOODJAMHATAMY K 30HE C2JibCKOXO3SMCTBEHHBIX

/TOIMH:

Ne X

1 387251.470

2 387294.270 33

3 387424.240 33 i
4 387525.490 33
|s 387452.880 3346

6 387383.950 3346195.030

7 387328.560 3346093.530

8 387302.220 3346041.240

9 387275.100 3345991270 |
10 387256.510 3345947.890
[11 387251.470 3345926.190

- OTHECTH YaCTh  3EMENBHOTO  YHacTKa ¢  KaZacTpOBBIM  HOMEpPOM
38:36:000016:2800 co crenyromumu KOOPAMHATAMY K 30HE OTHbIXA:

o X X
g 387525.490 3346256.760
2 387595.450 3346 960
13 387726.380 354 .140
o 387756.180 3346508.800
5 387628.760 3346648.450
6 387578.020 3346584.520
7 387539.480 3346487.680
8 387516.530 3346434.420
9 387525.140 3346432.380
| 10 387521.850 3346422.510
11 387512.750 3346424.540
12 387487.960 3346362.370
(13 387458.320 3346307.560
14 387452.880 3346299.330
L15:] 387525.490 3346256.760

- OTHECTH TEPPUTOPHIO 3eMENBHOrO YYacTKa CO CIIELYOMIMHU KoopauHaTamMu

K 30HE 3aCTPOMKY MHIMBHIya:,

MU KUJIBIMY JJOMaMu:
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L

[Ne X Y N x Y
1 390383.080 3348274.570 19 390113.700 3348487.370
2 390381.640 3348279.670 20 390125.345 3348466.545
13 390361.590 3348271.090 |21 390129.910 3348468.110
4 390360.650 3348272.660 22 390173.700 3348492.170
5 390359.360 3348275.050 23 390189.890 3348463.740
3 390346.640 3348306.310 24 390204.720 3348437.640
[ 7 390331.100 3348344.500 25 3348411.560
[ 8 [ 390354.190 3348352.740 26 B 3348385.510
19 390377.780 3348361.160 27 . 3348359.520
10 390402.070 3348369.830 28 3348333.550
11| 390427.650 3348378.960 29 390264.430 3348333.180
12 390410.447 3348414.250 30 390279.030 3348307.600
13 390300.822 3348361.568 31 3348281.670
14 390193.390 3348558.720 32 0 3348255.760
[15 390189.402 3348565.671 33 39031 3348247.450
16 390161.620 3348548.840 341 390367.890 3348268.770
17 390114.610 3348497.980 35 390383.080 3348274.570
[18 390109.850 3348494.822 |

- OTHECTH TEPPHUTODPHIO 3eMENLHOTO
K 30HE 3aCTPONKH MaNO3TaKHEIMU JKUILIMY J0:

ydacTKa Co CIeHYOMHMHA KOOpIuHaTaMu
MaMH :

[ Ne X N | Y
1 406189.060 10 3343213.650
2 | 406194.320 11 3343201.140
3 | 406361.960 42836.300 12 3343186.530
L4 406252.510 3342959.490 13 3343100.040
5 406395.860 3343084.200 14 3343048.290
6 406361.770 3343158.900 15 i 3342927.240
7 406340.680 3343201.630 16 405941.820 3342914.010
| 8 406335.580 3343211.940 17 405934.940 3342909.050
9 | 406317.760 3343203.070 18 406189.060 3342621.880
- OTHECTU TEPPUTOPUIO 3EMEIBHOIO yHJacTKa CO CNenyHUIUMHA KoopauHaTaMu
K MHOTO(QYHKIMOHAIBHOH 06IIeCTBERHO-EI0BOI 30HE:
Ne X ¥
1 404828.100 3340469.000
2 404828.720 3340484.370
| 404807.100 3340485.130
L4 404786.320 5 N
5 404786.300 3 +85.670
16 404765.600 3340486.410
7 404771.910 3340545.720 |
8 404774.760 3340547.050 |
9 404774.670 3340553.910
|10 404771.990 3340566.700
11 404771.570 3340572.860
12 404770.900 3340572.820
13 404771.280 3340570.610
14 404750.370 3340567.620
18 | 404750.100 3340550.740
16 404751.260 3340531.420
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[17 404745.220 3340475450 |
18 404765.200 3340473.920
[19 404807240 3340470.630
20 404828.100 3340469.000
- OTHEeCTH TCppHTOpH}O 3€MEJIBHOTO y‘{aCTKa CO CIenyrOIIHMHA KOOleI/IHaTaMH
K 30HE 3BCTpOﬁKH l/lH,l'[I/IBHJyaIIthIMI/I )KHJ'H)IMH JOMaMK:
No | X v e ] ¥
1 401258.990 3341729.430 16 400531,280 3342464.740
2 401241.930 3341715.850 47 400536.370 3342458.370
3 401234.240 3341725.720 48 400567670 3342427.630
4 401224.980 3341737.620 49 400596.490 3342399.320
5 401200.360 3341769240 | 50 400605.340. 3342388.500
6 401175.060 3341800.270 51| 400621.830 3342368.320
7 401165.390 3341811.810 52 400631.630 3342356310
8 401139.730 3341842.430 53 400645.430 3342339.400
e 401114.040 3341873.080 54 400660.170 3342324.600
10 401050.260 3341949.430 55 400665.100 3342319.640
11 401027.030 3341977.240 56 400686.370 3342298.280
12 400998.240 3342005.020 57 400704340 | 3342280.620
[13 400989.590 3342013.370 58 400711480 3342273.600
14 400956.080 3342045.710 59 400731.440 3342253.880
[15 400886.090 3342095.040 60 400738.4 3342246.920
16 400832.810 3342132.590 61 4007 ] 3342242210
[17 400784.350 3342161110 62 400758.160 3342227.490
18 400772.620 63 400773.650 | 3342212.180
19 400756.300 64 400777.970 3342208.980
[20 400739580 65 400786.000 3342203.030
[21 400730.670 6 | E 3342197.140
22 400712.690 67 3342188.430
23 400678.620 68 3342173.640
24 400669.780 3342264360 |69 3342171.250
25 400641.480 3342291.090 70 3342114.890
26 400636.280 3342296.990 71 400940920 | 3342105210
27 400605.650 3342331.740 | 72| 400957.770 3342093.760
|28 400601.630 3342336.300 3 400977.540 3342080.310
29 400597.690 3342340.770 74 400987.77 3342069.890
30 400559.190 3342384.450 75|  401002.980 | 3342054.410
31 400492200 3342460.450 76 401018. 3342038.490
32 400451,890 3342523620 | 77 401033 | 3342023.020
33 400401.870 3342602.760 78 40104 3342007.080
34 400384.010 3342636250 |79 40106 3341993.890
35 400432.360 3347656660 30 401090.260 | 3341962.960
36 400439.610 3342640.250 81 40111 3341936.650
371 400444.150 3342629.960 32 401 3341906.430
38 400458.000 3342598.590 3] 401174710 3341876.420
39 400461.740 3342590.120 84 401209.230 3341840.590
40 400465.620 3342577.230 85 3341798.000
41 400475470 3342545.620 86 3341788.720
[42 400496.210 3342512540 |87 401228.690 3341758.090
143 400508.770 3342492490 38 : 3341729.120
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144 ] 400516.220 3342483310 89 401258.990 3341729.430
45 400530.510 3342465.690 I
- OTHECTHU TeppHTOpI/I}O 3EMEJIbHOTO ydacTka co CIIe}Iy}OHIHMH KOOpI[I/lHaTaMI/I
K 30HE 3aCTpOﬁKH HHHWBK,H}'&HLHLIMI/I JKUIIBIMHA MOMAMU
[ Ne X Y [ Ne ] X ¥
L1 400732.540 3341238.780 65 399853.870 3342502.350
2 400729.650 3341245.460 56 399848.770 3342525.400
3 400723.430 3341255.350 67 399839970 | 3342565.170
[4 400717.300  3341265.010 68 399837.110 3342578.090
5 400715.300 3341268.270 69 399828.060 3342618.990
6 400693.650 3341302.670 70 399836.050 3342635.050
|7 400684.140 3341317.780 71 399844.010 3342651.010
8 400672.440 334 72 399772.340 3342700.150
) 400664.610 334 3 399789.920 3342639.810
10 400643.740 3341385.730 74 399842550 3342480.720
11 400629.000 3341410.310 75 | 399864.020 3342441.390
[12 400622.860 3341420.850 76 399953.570 3342269.620
13 400618.980 3341427.370 77 399960.600 3342256.140
14 400602.050 3341445.730 78 | 399969.180 | 3342239.690
|15 400589.640 3341459170 79 400011.830 3342197.510
16| 400565.390 3341485.450 30 400036.540 3342156.920
17 400557.260 3341494.270 81 | 400043.660 3342147.790
18 400533.000 3341520.560 82 400067.850 3342116.750
[19 400508.320 3341552.150 83 400073410 3342108.300
[20 400500.930 3341561.610 | 84 400109.070 3342054.000
21 400473.400 3341596.840 85 400113.290 3342047.680
22 400465.940 3341606.390 86 400150.250 3341992.360
23 400441.140 3341638.130 87 400178340 | 3341950310
24 400417.610 3341572.000 88 400200100 | 3341917.740
|25 400410.780 3341681.830 89 400207.690 3341906.380
26 400387.300 3341715.630 90 400225140 | 3341880.260
27 400380.430 3341725.520 91 | 400228420 3341875.740
28 | 400356.870 3341759.430 92 400243.040 3341855.590
29 400338.880 3341793.600 | 93 400247.050 3341850.010
30 400330.440 3341805.250 9% 400256.200 3341837.450
31 400321740 3341817.270 95 4002683350 3341820.720
[32 400308.110 3341836.090 96 | 400292170 3341787.890
|33 400293.660 3341856.040 97 400329.750 | 3341736100
32 400286.650 3341865.720 98 400346450 3341713.090
35 400272.320 3341885.500 99 3341705.440
36| 400244.830 3341923.460 100 3341696.470
[37 400237.710 3341933290 | 101 3341691.340
38 400216.150 3341963.060 102 - 3341670.140
[39 400210.770 33 280 103 3341628.080
40 400185.030 33486+0.600 104 L 3341615410
41 400181.640 3342015.780 105 400437470 3341581.690
42 400167.450 3342037.830 106 400460.770 3341547.960
3 400156.630 3342054.630 107 400469.500 3341535.320
441 400145.800 3342071.460 108 400492.810__ 3341501.580
[45 400134.980 | 3342088270 | 109 400499.630 3341503.520
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[46] 400124150 |  334_185090 [ 110]  400527.790 3341467.580
|

47 400113.320 3342121910 111 400546.510 3341443.690
400102.500 3342138.720 112 400565.230 3341419.800
400091.670 3342155.540 113 400583.950 3341395910
400072.150 3342183.340 114 | 400593.310 3341383.970
400065.240 3342193.180 115 400619.120 3341398.480

| 400035.840 3342235.050 116 400659.710 3341334.020

33 400028.930 3342244.890 117 400652.310 3341328.570

| 54 400001.740 3342283.610 118 400659.120 3341318.680

55 399994.830 3342293.450 119 400666.120 3341323.840

56 399963.910 3342356.820 120 400667.230 3341321.990

57 399947.880 3342389.670 121 400669.650 3341318.180

58 399949.380 3342390.790 122 400684.180 3341295.160

59 399924.260 3342405.390 123 | 400712.580 3341250.060

60 399918.330 3342413.560 124 400717.600 i 3341242.080

61 399912.420 3342421.700 125 400722.230 3341234.720

62 399890.670 3342451.660 126 400724.420 3341235.600

63 399868.920 3342481.620 127 400732.540 3341238.780

64 399863.120 3342489.610

- BEPHYTE K paccMoTpeHuro myHkT 11.30 Texmmyeckoro 3anaHus (MCKIIOUATE
u3 3sousl VDKC, xpome semensuoro yuactka 38:06:100801:6332, B cBssu c
3aTOTNISIEMOCTEIO TEPPUTOPHH);

- anvMuHECTpauuel MpKyTckoro palOHHOIO MyHHLHIANEHOTO 06pa3oBaHHMS
ObLI0  HANpaBleHo obpalieHde B aIpeC AAMUHWCTPALHK  XOMYyTOBCKOIO
MYHUIUIANEHOrO 00pa3osanus ¢ npockGoil BHecTH u3venenys 5 [ eHepanbHBIH M
XOMYTOBCKOTO MYHHUMIANEHOTO 00pa3oBaHus (B Tex KOPPEKTHPOBKHU), B
HacTH BKIIIOYCHWS B TPaHMIbl HACENEHHOTO MyHKTa I, K 3€MEeJIbHOro ydacTKa,
PACIONOKEHHOTO Ha 3eMIISX NeCHOro (oOHAA, Nif pasMelieHus BONOHANOPHOM
craniny «Kyja», B pamkax paboTel [0 NPOEKTHPOBAHKIO JHHEHHOro 0oObexTa:
«CTpomTenscTo BOOBOMA 10, AKyTCKOMY TpakTy A0 c. XOMYTOBO B HpkyTckom
PAOHHOM MyHULMTIATBHOM: 0B 30 BAHI I (obpamienue 1 cxema IIPUITAraTes );

- ciyx0oi apxuTekTypsr UpkyTckoit o6nactu 6bUI0 HanpasieHo obpalieHre B
ampec  agMuHuCTpanuy  XOMYTOBCKOrO —MYHHLMITANBEOTO OOpasoBaHUS 06
ONpPENENeHUU 30H MOJTONNIEHUs TATEIMY BOJAMY HAa TEPPUTODHAX MYyHUITUNANBHBIX
obpasopanmii cosMectHo ¢ nasmsiv ympasnenuem MYUC Poccnm mo HpxyTckoit
06NaCTH W BHECEHNY H3MEHEHUI| B JOKYMEHTb! TEPPHTOPUATEHOTO [IAHKPOBAHUS H
rpafoCTPOUTENBHOrO 30HUPOBAHKUS B YACTH OTOOPAKEHNS 30K 10ITONJIEHHUS TalbIMU
Bonamu (obpallleHHe NpUIaraeTes ).

3amecTuTels

['maBw! anMuBECTpaHR H.B. MakcuMeHKo

uen. Kyuepenko A.A. 4
Tea. 696-182
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Poccuiickas Denepauust

Upxkytckasi 061acTh ['eHepanbHOMY AUPEKTOPY
HpkyTekuii paiioH 00O «ITpoeKTHO-IaHUPOBOYHAs]
AavuuucTpauns XOMyTOBCKOT0 mactepckas «Mactep-ITnan»
MYHHUIHNAJIbHOT0 00pa3oBaHus [Iporacosoii M.B.
Kuposa yi1., 1.7a, c. XoMyToBO, 664540
Ten. 696-501. 664047, UpkyTckas 00J1acTb,
OTPH1053827059560 r. VpkyTek,

3 1001
WHH/KIII13827020760/38270100 yiL. A)'[CKC&H,E[pa HeBCKOro, 10M 97/2

VLo 2023 N Eabf-23
Ha Ne oT

VYBakaemas Mapus BanepneBHa!l

B pamkax KOppeKTHPOBKHU IIPOEKTa BHECEHHs] I3MEHEHUH B TeHepasbHbIN IJ1aH
XOMYTOBCKOTO MYHHULMIIANIBEHOTO 00pa3oBaHMsA, IMpocuM Bac BHecTH ciefyrouiue
KOPPEKTUPOBKHU:

1. [Inanupyemble K pa3MeIleHHIO OOBEKTBl MECTHOIO, PervOHaJIbHOIo
3HAueHuWs: croptuBHOe coopyxeHue, DAIl na 30 mocemeHudt wu uX
(byHKLHOHABHEIE 30HBI, PACIOJNOXXEHHbIE B IpaHMLAX 3EMeJbHOIo ydyacTka ¢
KagacTpoBeiM HoMepoM 38:06:100902:3117, nepeaBHHYTb B I'paHULBI 3eMEJILHOIO
y4acTKa ¢ KagacTpoBBIMUA HoMepoM 38:06:100902:1227 (cxema Npuiaraercs);

2. [TnaHupyeMbIil K pasMELIeHHIO 0OBEKT MECTHOIO 3HAueHMs: IIKOJia Ha
900 mecT ¥ ero (QYyHKLUHOHAIBHYIO 30HY, paclloj0o)KeHHbIe B I'PaHMIAX 3eMEJIbHOro
y4acTka ¢ KazacTpoBbiM HomepoM 38:06:100902:3117, mepeaBUHYTb B IpaHHLIbI
3eMeJIbHOrO y4acTKa ¢ KaaacTpoBbIMi HoMepoM 38:06:100902:4990;

3. [TnaHupyeMbli K pa3MEILeHHI0 OOBEKT MECTHOI'O 3HAueHMs: NEeTCKHUH
can Ha 220 MecT M ero (PyHKLHOHAJIbHYIO 30HY, PacllOJIOKEHHblE B I'PaHHULIAX
3eMeNIEHOr0 ydacTka ¢ kaxacTpoBbIM HomepoM 38:06:100902:3117, nepenBHHYThH B
rpaHMLbl JaHHOTO 3€MEeJILHOIO Y4acTKa (CxeMa Mpuiaraercs);

4. Ha 3emenbHOM ydacTke ¢ KazacTpoBbiM Homepom 38:06:100902:3117
YCTAaHOBUTH 30HY 3aCTPOWKH WHIMBHAYalbHBIMH OJKMJIBIMH JOMaMH (cXema
IIpUJIaraercs);

5. VICKITIOYNTH U3 FPaHULl HACETIEHHOTO IIyHKTa C. XOMYTOBO TEPPUTOPHUIO,
B COOTBETCTBUH CO CJIEIYIOLIUMH KOOPAXHATAMU:

404448.330  3341820.230
404475.060  3341793.800
404490.020  3341778.990
404504.960  3341764.220
404519.890  3341749.460
404534.820  3341734.690
404546.210  3341723.420
404570.150  3341699.770
404578390  3341691.620
404584.870  3341684.780
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404599.300
404611.340
404610.600
404615.240
404625.830
404587.840
404513.810
404407.970
404395.160
404383.370
404344.030
404273.190
404273.570
404177.460
404112.740
404105.520
404078.560
404076.210
404078.020
404091.680
404098.540
404105.540
404135.230
404153.460
404163.490
404164.600
404160.750
404146.220
404095.670
404165.800
404190.580
404229.550
404297.940
404314.310
404301.870
404343.490
404393.060
404454.260
404462.520
404456.200
404458.770
404347.760
404335.710
404333.290
404146.980

3341669.540
3341656.830
3341651.760
3341646.900
3341645.330
3341385.260
3341351.160
3341333.370
3341330.350
3341332.590
3341337.730
3341352.520
3341372.160
3341372.330
3341361.320
3341360.080
3341348.850
3341347.870
3341340.060
3341301.700
3341282.430
3341262.770
3341175.650
3341123.660
3341096.600
3341093.610
3341092.300
3341087.280
3341069.810
3340907.840
3340812.380
3340822.860
3340755.350
3340739.190
3340727.570
3340652.400
3340660.870
3340646.960
3340579.790
3340560.770
3340544.710
3340545.830
3340417.910
3340392.180
3340412.330
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404159.730
404060.160
404056.540
403917.560
403908.430
403853.250
403868.150
403698.470
403684.680
403665.350
403647.040
403609.500
403605.830
403605.480
403605.210
403597.920
403595.360
403578.380
403551.150
403526.980
403504.340
403481.060
403454.210
403439.040
403441.080
403447.700
403454.910
403467.100
403474.370
403481.160
403493.650
403518.580
403589.190
403609.750
403639.680
403637.820
403649.870
403669.820
403696.820
403703.900
403723.930
403727.680
403748.980
403750.200
403764.480

3340547.740
3340557.120
3340518.720
3340531.820
3340434.810
3340440.010
3340589.770
3340593.050
3340554.690
3340509.820
3340457.030
3340460.170
3340470.170
3340480.730
3340488.900
3340500.690
3340502.520
3340514.630
3340525.150
3340528.690
3340528.420
3340531.030
3340542.270
3340557.170
3340565.430
3340566.640
3340567.960
3340577.040
3340631.160
3340641.060
3340647.660
3340645.530
3340632.010
3340628.920
3340626.700
3340639.360
3340640.080
3340640.460
3340644.360
3340646.510
3340652.590
3340653.730
3340662.800
3340663.320
3340671.960
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403776.590
403778.650
403796510
403805.470
403818.570
403818.930
403831.840
403840.800
403841.150
403845.270
403845.750
403846.010
403846.090
403851.000
403851.720
403859.920
403868.270
403870.110
403880360
403895.130
403907.240
403910.170
403906.180
403895.190
403879.480
403867.980
403854.750

403859.760
403866.740
403876.450
403884.280
403895.350
403901.640
403904.590
403917.680
403928.560
403934.860
403936.780
403939.260
403939910
403935.490
403928.550
403922370
403918.030

3340679.290
3340680960
3340695.440
3340706310
3340722200
3340722940
3340749.660
3340772.140
3340774310
3340799.840
3340817.580
3340827.170
3340847.580
3340857.180
3340857.500
3340861.110
3340860.880
3340860.830
3340860.550
3340860.150
3340862.140
3340867.630
3340874230
3340879.170
3340881.450
3340885.000
3340892.790
3340901.640
3340906.570
3340907.300
3340906570
3340904.500
3340902.350
3340901.540
3340901.160
3340904.990
3340913.040
3340922.600
3340926390
3340931290
3340938230
3340945770
3340946.420
3340941.030
3340934.650
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403914.170
403905.750
403892.730
403879.320
403871.560
403869.160
403869.590
403871.520
403872.290
403870.700
403864.490
403858.050
403850.940
403849.670
403850.680
403845.940
403837.170
403832.360
403827.640
403822.190
403819.930
403821.740
403825.280
403822.670
403814.460
403805.690
403798.830
403788.510
403783.800
403779.580
403782.160
403789.780
403793.260
403794.480
403791.020
403785.140
403775.590
403769.500
403771.390
403774.400
403793.610
403819.000
403842.250
403877.830
403886.480

3340929.200
3340926.640
3340925.140
3340926.430
3340931280
3340945.260
3340961.010
3340980.900
3340992.000
3341001790
3341012.150
3341014.190
3341008350
3340995.870
3340981.930
3340977.880
3340979.510
3340990310
3341004350
3341025.360
3341044.440
3341059.690
3341070.730
3341077.290
3341082.150
3341083.780
3341087210
3341099.550
3341114.060
3341129.470
3341139.130
3341146350
3341155.070
3341165.700
3341175.070
3341180330
3341187.540
3341202.080
3341210230
3341223220
3341224.040
3341225.120
3341234.420
3341263.590
3341325.950
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403844.670  3341408.240
403814.880  3341506.430
403395.190  3341505.110
403378970 3341505550
403370.170  3341523.170
403287.580  3341640.180
403273.040  3341678.960
403259.480  3341715.140
403252500 3341743.620
403242740 3341825.530
403264220 3341871390
403271240 3341878210
403298390  3341956.520
403387.680  3342167.530
403424.890  3342252.530
403449.030  3342306.440
403470.530  3342348.110
403498340 3342383.940
403516500 3342404.000
403542310 3342419.090
403574.640  3342432.680
403634.510  3342436.780
403650.450 3342191750
403727.570  3342191.100
403806.170  3342034.010
403802.690  3341908.250
403873.800  3341802.940
403895220  3341817.250
403922.890  3341811.860
403949.870  3341780.980
403958.000 3341739030
403986.670  3341684.920
404013.780  3341622.730
404121.000  3341687.060
404077.790  3341646.480
404059.480  3341596.740
404053.420  3341566.940
404063.630 3341478250
404145.690  3341464.490
404126860 3341400150
404318860  3341373.880
404448330 3341820230
Tlo MHOFOZCTHIM HAGTIOZCHNAM AAMHHHCTPALIAH, TEPPHTOPHS NOABEpKeHa
NOATONACHMIO TA7LIMH 1 TPYHTOBbINH BOaMk. KpOMe TOro, MHHHCTEPCTBOM
MMYLICCTBRHHBIX OTHOUIEHHTT HPKYTCKOH 0G/IACTH PEKOMEHIOBAHO PaccMOTpeTs




image212.png
BONPOC 06 MCKIIONEHHH B IPAAOCTPOHTENbHON AOKYMEHTALMH MoceneHiii 30Hb!
34CTPOMKH HHABUAYATLHEIMH KHTHIMH ZOMAMH Ha TEPPHTOPHSX, MOABEPKEHHBIX
SATONIEHHIO 1 NOXTONTIEHHIO, B TOM YHCTE TPYHTOBBIMI M TATHIMH BOZAMH, 1O
BLINOTHEHMHS MEPONIPHATHI| MO 3ALLHTE YKA3AHHBIX TEPPHTOPHl OT 3aTOMLTEHHS,
noxronens.
6. OmHecTH  TeppHTOPWIO €O CICAYIOUWMM  KOOPIMHATAMM K

MHOTO(YHKLHOHAbHOT OBLLECTBeHHO-A€1080 30He:

405612230 3342986.080

405616050  3342991.420

405590.540  3343008.620

405595370 3343013.370

405602.180  3343020.150

405575230 3343042.820

405562.540  3343052.980

405560340 3343050120

405557.720  3343052.430

405559.440 3343054570

405554.680  3343057.970

405539.150  3343069.780

405530.970  3343059.500

405527.130  3343062.230

405520.540  3343065.140

405516480  3343064.750

405448.240  3343028.440

405444.060  3343026.220

405444230 3343023.750

405523.780 3343061680

405612230 3342986.080.
3amectuTesns
["nasb a7MUHHCTPALIH H.B. Makcnyenxo

wen. Kysepenso A A
e, 696-152
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Poccuiickas Penepauust
HpxyTtckast 061acTh ['eHepanbHOMY AUPEKTOPY
UpkyTckuii paiioH 000 «ITpoeKTHO-1TaHUPOBOYHAS!
macrepckas «Mactep-Tlnany»

Aamvunuctpauusi XoMyTOBCKOI0 "
[Tporacosoit M.B.

MYHHUUIIAJABHOI0 06pa3OBaHI/lﬂ

Kuposa yi., 1.7a, c. XoMyToBo, 664540
ten. 696-301. 664047, UpkyTckas 0671acThb,

OI'PH 1053827059560 r. UpkyTck,
/KITT13827020760/382701001
MR A RO yn1. Anexcannpa Hesckoro, gom 97/2

JL 1o 2023 N €777 +3
Ha Ne 620-10 ot 13.10.2023

Yaxaemas Mapusi BanepbesHna!

B orBer Ha Barlle nuMchMO O HANpaBie€HWH MaTepuanoB mpoekTa «BHecenue
usMeHeHni B eHepanbHplil mumaH W [IpaBuia 3eMIIENOJB30BAaHUS W 3aCTPOHKH
XOMyTOBCKOTO MyHULMITATBHOrO  00pa3oBaHus WpkyTckoro  paiiona»,
MOATOTOBIEHHBIX IS ITyOIMUYHBIX CITIIaHNH, COOOIaeM CeayroIIee.

B COOTBETCTBMM C IYHKTOM 2 I[HCbMa aIMMHHMCTpaluud XOMYTOBCKOTO
MyHHLHNaTbHOro obpasoanusi Ne 6461-23 ot 11.10.2023 neobxoammo ObLIO
repe/IBUHY Th [UIAHUPYEMblif K pa3sMeLleHHI0 00beKT MECTHOrO 3HAYEHMsI: LIKOJIa Ha
900 MecT u ero (pyHKLHOHAIBHYIO 30HY, PACIOJOXKEHHBIE B MPAHULIAX 3eMeJIBHOTO
yyacTka ¢ KajgacTpoBblM HomepoMm 38:06:100902:3117, B rpaHuibl 3eMENBHOTO
ydacTka ¢ KanacTpoBbiMu HomMepom 38:06:100902:4990 (cxemy npunaraem).

B cooTBeTCTBMM C IIYHKTOM 3 IHCbMa aJMHHUCTpauuu XOMYTOBCKOIO
MyHHIHTAnbHOro obpasosarmst Ne 6461-23 or 11.10.2023 neobxoaumo 6bl10
nepeBHHYTH MIAHUPYEMbIH K PasMeIIeHWI0 00BEKT MECTHOrO 3HAYEHHs: JETCKHH
cag Ha 220 MecT W ero (PyHKLUMOHA/IbHYK 30HY, PAaclOjOKEHHble B I'paHuLax
3eMeNIBHOTO ydacTKa ¢ KajgacTpoBblM HomepoM 38:06:100902:3117 B rpanuipl
JIAHHOTO 3€MEJILHOI0 y4acTka (CXeMy Mpuiaraem).

[lpuBecTH HaWMeHOBaHHe 30HBI  O3C/EHEHHBIX TeppuTopuil  00Luero
[10/1b30BaHUsl B COOTBETCTBME C MpHKa3oM MHHIKOHOMpa3BuTUA Poccuu OT
28.02.2023 N 123 «O BHeceHun u3MeHeHHil B TpeOGoBaHMA K OINKMCAHMIO U
OTOOpaXKEHHIO B AOKYyMEHTaX TepPPUTOPUANLHOTO  MJIAHUPOBaHUs — 00bEKTOB
(eepanbHOro 3Ha4eHHs, 0OBEKTOB PErHOHANILHONO 3Ha4Y€eHHs, OOBEKTOB MECTHCIO
3HAYEHMs, YTBEP)KJIEHHbIE MpHKa3oM MUHIKOHOMpa3BuTUA Poccun oT 9 sHBaps
2018 r. N 105, HCKITFOYHUTE CJI0BA «JI1€COMapKh», «FOPOJCKUE Jecay.

VICKIIOUMTbL W3 TPAaHML 3€MENbHBIX YYaCTKOB C KaJacTPOBBIMU HOMEpaMu
38:06:100801:1166, 38:06:100801:1172, 38:06:100801:2341, 38:06:100801:1163,
38:06:100801:1162, 38:06:100801:1171, 38:06:100801:1175, 38:06:100801:22630,
TEppUTOpUM B  paiiOHe 3eMeJbHOro  ydyacTka C  KaJacTpOBbIM — HOMEPOM
38:06:100922:9923 (6pIBIIME  KagacTpOBbIE Homepa  38:06:100922:970,
38:06:100922:969) 30Hy 0c000ro rpafoCTPOUTENBHOIO PETYIMPOBAHUS, B CBA3M C
OTCYTCTBHEM HEOOXOAMMOCTH YCTAHOBJIEHHMs €€ 3a [paHuLaMh HaceleHHbIX
[yHKTOB.
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Taroke coobuiaem, 4TO 17151 HasHadeHMs: MyGAMYHBIX CIIyIIAHUHA HEOGXOMUMO
MPEJOCTABUTE TOJIHBIA KOMIJIEKT MaTepHalioB NMpPOeKTOB «BHeceHHe u3MeHeHuiH B
I'enepanbHbiii mnan u [lpaBuiia 3eMIenonb30BaHus U 3aCTPOHKH XOMYTOBCKOIO
MYHHMLMIANbHOrO  obpazoBanusa MpkyTckoro paifona» (TekcroBas uacTe W
KapTorpapuueckie MaTepuasbl) A HX OMyOIMKOBAHMS B YCTAHOBICHHOM 3aKOHOM
nopsifike B rasere XoMyTOBCKOrO MyHHLHNATEHOIO 00pa30BaHus U HA O(QHLMATIBHOM
caiite XOMyTOBCKOIO MyHHULHNATLHOTO 00pa30BaHms,

/

3amecTuTe b
['naBbl anMUHKUCTpALUH . AR H.B. MakcumeHko

nen. Kyuepenko A.A.
Ten. 696-182
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Cxema pasMereHus 00BEKTOB MECTHOIO 3HA4YECHHUsI
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CxeMa pa3MelteHns 00beKTOB Mo MyHKTY |
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Cxema pasmeruenns 30861 VDKC no nynkry 4
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Poccuiickas ®egepanus

Hpxyrekas ob6aacTb [enepansHOMy TUPEKTOPY
HpxyTckuil paiton 000 «IIpoeKkTHO-IIITaHUPOBOYHAS
Aamunucrpanus XOMyTOBCKOI'0 macrepckas «Macrep-ILnany
IIpoTacoBoiit M.B.

MYHHIIMIIAJTBHOTO 06pa3OBaHI/lﬂ

Kuposa yi., z1.7a, c. XoMyTOBO, 664540
e 696-501. 664047, UpkyTckas o6macts,
OI'PH1053827059560 T. I/IpKyTCK,

VIHH/KIIT13827020760/382701001 .
yi. Anexcanznpa Hesckoro, oM 97/2

06 /OA045 N bl 35
Ha Ne oT _

YBaxaemas Mapus BajepneBna!l

B paMkax KOppeKTHPOBKY IIPOEKTa BHECEHUS M3MEHEHNH B reHepalbHbIH IJ1aH
XOMyTOBCKOTO MyHHIMIIANEHOTO 0Opa3oBaHMs, IpocuM Bac BHecTH clenyromue
KOPPEKTHPOBKH:

L. IlyHkT 3 mHcbMa aIMUHHCTpalMKM XOMYTOBCKOTO MyHHIMIAIEHOIO
obpazoBanus Ne 5782-23 or 15.09.2023 wHCKIIOUATE M3 3aMeYaHWH, OCTaBUTh
MIPOEKTHPYEMYIO 30Hy — IPOU3BOICTBEHHAS 30Ha.

3amecTuTEND

I'maBEI agMUHUCTpaLUU H.B. MakcuMeHKO

ucn. Kyuepenko A.A.
Ten. 696-182
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Pocceniicieas Megepaunst

Hpryrexas o6aactb I'eHepalbHOMY UPEKTOPY
Hpxkyrexuii paiion OO0 «ITpoeKTHO-I1TaHHPOBOYHAS
ApmuuncTpaunnst XoMyTOBCKOI'0 MacTepeKat «Mac‘rep-‘l"lnaﬂ»
MYHHIUIIAJBIONGC 06Pa3oBaHst Tporacosoit M.B.
Kuposa yi., 1.7a, ¢. Xosy1oso. 664540
Ten. 696-501. 664047, UpkyTckas 0671acThb,
OI'PH1053827059560 r. IpkyTck,

WHH/KIII13827020760/382701001

08 /08Uy o 6900y
Ha Ne O

yi. Anexcanapa Hesckoro, nom 97/2

Ysaskaemast Mapus BasiepbesHna!

Anmuanctpaiueii  XoMyTOBCKOrO  MyHHLMNANBHOTO 06pa3oBaHUS GBUIH
PacCMOTPEHBI, HallpaBJICHHbIe POEKTDbI BlleCeHUs U3MEHEeHUN B reHepaﬂBHBIﬁ IIaH A
IIpaBuia 3emyIenoniL30BaHIST M 3aCTPOIIKKM, B paMKax KOPPEKTHPOBKH NPOEKTOB
IIpocuM Bac YCTPAHHTDL CJACYIOMME 3amMeyaHms U y4ecTb Clieayromue NnpeyIoKeHus:

1. SemelbHbl  yuacTOK ¢  Ka/lacTpoBbIM HoMmepoM 38:36:000017:4945
YaCTHYHO OTHeceH K 30He JK3-1, HeoOXOAMMO OTHECTH K ONHOM 30HE - 30HA
CIIELMATU3UPOBAHOM 061IeCTBEHHOM 3acTpoliKky (IUTaHHpyeMast K pa3MeILEeHHIO)

g,

%0 %//

Z _
Tennonposoi pacrpeseintebublii (KBapTanbHbii) (IUIAHHPYEMBIH K
PasMEIIEHHUIO) HCKIIOUNTL M3 TPaHMLl YACTHBIX 3eMENbHBIX YYacTKOB (IIPKM.
38:06:100401:1009) — 1. 10.23 TeXHMUECKOrO 3aJaHHUsI.

3. OTHECTH TePPHTOPHIO CO CIEAYIOULHMH KOOPAMHATAMY:

404938.070  3342775.880

404931.640  3342768.090

404922.250  5342778.060

404920.260 3342775330

404917.520  3342777.470

404927280  3342788.570
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404939.010  3342777.020
404938.080  3342775.890
404938.070  3342775.880 k CTICUHAIN3MPOBAHHOM O6IIECTBEHHO-AET0BOI 30He

(mueemo Ne 2903-24 ot 17.05 2024) (Hanoxenne dyHKLHOHATEHBIX 30H).
i BN\ E
RN

A

4. M3 rpanuil 3emenbioro yyactka ¢ KanactposeiM Homepom 38:06:100801:19829
HCKIIIOYATE yJIHLY B %KUJI0H 3acTpoiike.

5. 3eMenbliblii  yuacrox ¢ KajactpoBbiM  HOMepoM BKIHOYHTE B VDKC Mo
Gakruueckomy nenopzoBanmio 38:06: 100801 :19834;

6.B ampec ajmuuucrpanuun XOMYTOBCKOrO  MyHHIHITATBHOTO obpazoBanus
TIOCTYIIHIIO Ipeaso/KeHHe KOMUTETA 110 yHpaBlIeHHIO MYHUUMOAIBHBIM HUMYIIECTBOM
1 OKu3HeoOecHeeno VpkyTekoro paitontoro MYHHUHINAIBHOTO 00pa3oBaHus, B
HacTH BHECCHISL 1ISMCHCHNIT B reHepalbiblil 11aH M NPABHIIA 3eMIIeTIONB3OBAHMS H
BQCTPOI;,IKI/I XOM)’ FOBCKOI'O MYHULMIIANLHOIO 06])8’30}33”1/[51 B OTHOLICHHE 36MEIBHOI0
ydacTka ¢ Kaaaciposbiv HoMepom 38:06:100101:1906. INosropro mpocum Bac
paCCMOTpeTb BO3MOIKHOCTL BHECTU W3IMEHEHWs B [*CHCP&J‘ILHLH"’I TUIaH U TipaBuiIa
SEMIICTIONB30BAHMSL 1 3aCTPOiKH  XOMYyTOBCKOrO MYHHIHIIAIBHOTO 00pa3oBaHus
(TekylHe KOPPEKTHPOBKH) B COOTBETCTBHM C NPECTABIEHHEIM IIPeTOKEeHHEM
(macsmo Ne 132-24 o1 15.01.2024, ninenmo Ne 2903-24 ot 17.05.2024) (nanoxenue

X 30H).
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7.38:06:100922:3434, 38:06:100922:4177 ocTaBuTh 3eMeJbHbIE YYACTKH B 30HE
TPAHCTIOPTHOH HH(PACTPYKTYPBI Kak B pejakitiy AeicTsytouero TTI.

8. Otuecti semensibie  yuactin  38:06:100922:10602, 38:06:100922:8412,
38:06:100922:10630, 58:06:100922:7049 « 30He 3aCTPOMKH HHIMBHAYATBHBIMH
KUIBIMH IOMAMM KaK B pepakuuu jeictByioliero I'Tl, TexHudeckoe 3amaHue He
TPEeyCMaTPUBAIO BHECEHIE H3MEHEHNH B OTHOLI@HHMH JAHHOTO yYacTKa, 3aMeYaHus
M IPelJIOKEHHs B OTHOLIEHHMH JAHHOI'O y4acTka He HANpPaBIIsIUCh

9. Ornectn TEPPHTOPHIO co CleyomuMU KOOpIHHATaMHU K
MHOTO()YHKLMOHA)IbHOH 0GLIECTBEHHO-/1EI0BO1 30HE:

405276.430  3342930.470
405287.250  3342943.360
405287.010  3342943.560
405276.420  3342952.330
405269.670  3342944.700
405245390  3342966.950
405237.670  3342957.060
405241300  3342953.730
405236.190  3342946.750
405250.450  3342935.570
405256.930  3342943.310
405258.050  3342944.760
405266.890  3342937.550
405269.090  3342935.790
405276.430  3342930.470
10. MekitiounTs 13 rpanuil TeppHTOPHH CO ClIeLyIOLLUMHI KOOPIMHATAMH YJTHIIBI
B KM!/10H 3acTpoiike:
403134.989  3341565.792
402990.095  3341487.156
403003.980  3341487.780
403042.900  3341507.400
403053.980  3341512.980
403094.880  3341533.610
403132.850  3341552.760
403134.989  3341565.792

1. OTHecTH TePPHTOPHIO CO CIEAYIOLIMH KOOPAHHATAMH K 30HE 3aCTPOMKE
HHIMBUIYAIBHBIMH JKMILIME [IOMaMU, B CBA3M C TeM, 4YTO OBUIH 0GpasoBaHBI
3EMEJIbHbBIE YUACTKH JUIsl [IPEAOCTABICHHUS MHOIOAETHBLIM CEMbSIM:

406307.570  3343224.700
406325.130  3343199.600
406239.150  3343138.740
406045.260  3343001.510
406035.870  3342994.850
405995.880  3342966.540
405984.910  3242982.790
405984.146  3342983.734
406045.902  3343048.287
406109.372  3343100.043
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406217.730
406219.420
406220.136
406251.620
4006264.398
406307.570

38:06:100801:228
38:06:100801:228
38:06:100801:228
38:06:100801:228
38:06:100801:228

[SSRVERINY
0 L) L)

LJ
[

D Lo
S

43166.210
343167.040
43167.391
43186.530
43192.939

3343224.700
12, 3eMeNnbHbI  yuacTok ¢ KajactpoBelM HOoMepom 38:06:100801:1838
OTHECTH K 30HC 3aCTPOIIKH WHAMBHAYATBHBIMH HKHIBIME JIOMamH, He HCKIII0YaTh U3
TPaHHLL HACEJICHHOIO 11y1iKTa.
13. 3emesibHble yuactin ¢ Ka1acTposbivi Hovepamn 38:06:100801:22836,

37,
40,
43,
46,
49,

38:06:100801:22852,

38:06:100801:228
38:06:100801:228
38:06:100801:228
38:06:100801:228
38:06:100801:228
38:06:100801:228
38:06:100801:228
38:06:100801:228
38:06:100801:228
38:06:100801:228
38:06:100801:228
38:06:100801:228
38:06:100801:228
38:06:100801:228
38:06:100801:228
38:06:100801:229
38:06:100801:229
38:06:100801:229

14. Orhe

55,
S8,
61,
66,
69,
72,
75,
78,
81,
84,
87,
90,
93,
90,
99,
02,
07,

38:00:100801:22838, 38:06:100801:22839,
38:06:100801:22841, 38:06:100801:22842,
38:06:100801:22844, 38:06:100801:22845,
38:06:100801:22847, 38:06:100801:22848,
38:06:100801:22850, 38:06:100801:22851,
38:00:100801:22853, 38:06:100801:22854,
38:06:100801:22856, 38:06:100801:22857,
38:06:100801:22859, 38:06:100801:22860,

38:06:100801:

2864, 38:06:100801:22865,

38:00:100801:22867, 38:06:100801:22868,
38:06:100801:22870, 38:06:100801:22871,
38:06:100801:22873, 38:06:100801:22874,
38:06:100801:22876, 38:06:100801:22877,
38:00:100801:22879, 38:06:100801:22880,
38:06:100801:22882, 38:06:100801:22883,
38:06:100801:22885, 38:06:100801:22886,
38:06:100801:22888, 38:06:100801:22889,
38:00:100801:22891, 38:06:100801:22892,
38:00:100801:22894, 38:06:100801:22895,
38:06:100801:22897, 38:06:100801:22898,
38:06:100801:22900, 38:06:100801:22901,
38:00:100801:22903, 38:06:100801:22904,
38:06:100801:22908, 38:06:100801:22909,

10 ocraButs B pemakuun neiicteytomero I'TI B 30me
CHCLHAIIHZHPOBAHHOI 00LLECTBEHHOI 3aCTPOiiKH, B TpaHulax HACE/ICHHOTO IyHKTa.

CTH

TCPPUTOPHIO €O CHEAYIOWMMH  KOOpAHIATAMA K

MHOTO()Y HKLMOHA bHOiT 00 1UeCTBEHHO-A€I0BO 30HEe

406436.360
406343.580
406341.990

3340607.400
3340760.670
3340703.220

-
406227.890  3340684.690
406153.490  3340620.390
406241380  3340615.000
406323.230  3340611.000
406436.360  3340607.400
15. OtHectn

TEPPUTOPHIO  CO  CIICAYIOIMMH  KOOPAMHATAMH K 30HE

3aCTp0ﬂI(H MHIAABHAY A ILHBLIMH JKHIIBIMU AOMamMu
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403987.330  3339504.890
403995.050  3339539.510
404002.710  3339573.860
404013.860  3339601.700
404020.310  3339617.800
404037.180  3339651.290
404041.580  3339661.120
404037.260  3339662.080
404011.950  3339667.720
404007.930  3339654.110
403993.200 3339628.430
403991.160 3339024.880
403984370 3339608.860
403967.300  3339568.460
403940.400  3339569.170
403939.380 333()535 200
403939.160 333
403939.870 333
403943.250 33“»‘)3025 060
403960.760  3339507.590
403965.780  3339507.080
403987330 3339504.890
16. 3eMeIbbIC yuacTkn ¢ Kajacy TPOBBIMH - HoMepami 38:06:100922:1867,
006:100922:2470 ornecn k 301e 01ibixa
]7 SeMCILHLIT yuactorx ¢ )\«l,l(lLlp()Ilbl’\'I tosvepom  38:06:100922:3210

OCTABHTL - KUK B pesakunn  Jjeiictsyiomero 111 5 HPOM3BOACTBEHHON  30He
CCILCKOXO3STCTBEIIBIX IPEATPHSITHIL, TCXHHUECKOE 3ajamie e [peLyCMaTpHBAIO
BHCCCHHC H3MEHCHUI B OTHOLWICHIH JIlAHHOTO YUacTKa, 3aMeyans 1 NPeJUIoKeH s B
OTHOLICHHH JIAHHOTO YUACTKA HE HAlIPABISIUC.

I8, Vaacrkn ¢ KCTPOBLINMH HoMEepanmi 38:06:100902:720,
38:06:100902:719. 38:06:100902:705  ornecrn HPOM3BOJCTBEHHON  301He
CCHBCRONOSSHCTBEIHLIX IPE/PHSTHiL.

19. 3emedbipli - yuacrox ¢ KaaacTposbiM  HoMepom  38:06:100922:399
OTHECTH K HIIOH 30HE CCHBLCKOXOBSIICTBCINIONIO HasHAuCH s
20. 3emMelbible yuacTki ¢ ka) acTposbiMi . Homepanmi 38:06:100302:2480,

38:06:100302:2487. 38:06:100302:369,  38:06- 100302:2432,  38:06:100302:2433
“S‘l)b'l()()s()*ﬁ()\» OTHECTH K 30HC O3CHCHCHBIX TCPPHTOPHIT OOLIEro 10/1b30BaH s
(HaPKH, Catbl, CKBEpLI, OylbBapLI, ropojickie Jieca) ( IIaHHpyemas K pasMeriennio)
21. 3eMeibibIe yuactki ¢ K TPOBLIMK HOMepanmu 38:06:071102:143,
38:06:071102:228, 38:06:07110 230, 38:06:071102:553 ocrasurs kax peakLmm
seiicrsytoniero 11 B 3ome - POMKH  MHIHBHAYAILHBIMH SKHIBIMH JIOMamu, ¢
NCTAHOBJICHHEM 30HbLI peryitponatiis SAILIPOHI\H
22, Oriieets repprropiio co cey WYIOIMMK  KOOpAMHATAMH K
MHOPOQY HKHMOUANLHON OBILECTBENIO-ICI0BOM 301e
409055.260  3344795.990
409025.040  3344787.610
409042120 3344730.760





image226.png
408825300 3344666.090
408804.490 3344722370
408480.200  3344603.480
408493.480  3344550.130
408512270 3344498.760
408474.490  3344485.010
408457.480 3344531710
408455.880  3344536.120
408447.590  3344533.030
408433.360 3344527730
408417.540  3344521.840
408402.230
408386.970
408371.660
408306.890 g
408365950 3344517.050
408308.540  3344489.420
3344479.080

408204.060 3.
408260.810  3344467.230
408298.660 3344397110
408303.690  3344376.970
408346.040  3344325.690
409104.120  3344647.110

409099810 3344664.160
409055260  3344795.990

2. Omhectn 1eppHiopio €O ceayouMI  KoopaaTaN K some

SACTPOIKI HIHBHAY A HBINH 17N AOMaNI:

406343.570 3342451 .840
406353.130
406632310
406637.490
406642.160 ::4’76; 750
406683.750  3342807.130
406725310 3342850.480

406752.430  3342878.770
406784.790  3342912.550
406791.770  3342919.830
406788.280  3342923.020
406815.240  3342952.450
406734.800  3343012.610
406729.860 3343016300
406715270 3343005.140
406701.020 33421
406675200 33
406662.650 3342964890
406650.310  3342955.450
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406637.340  3342945.530
406626.150  3342936.970
406622.010  3342941.320
406599.330  33429106.470
406442.400  3342745.760
406438.670  3342741.700
406394.560  3342693.670

406377.490  3342675.090
406262.640  3342550.040
406255.410  3342543.060
406263.090  3342535.110
406298.270  3342498.710
406343.570  334245].840
24, OTHecTH  3emMenbiblii YHaCTOK ¢ KalaCTPOBBIM  HOMEpPOM
38:06:100302:2251 K s0m1e 3ACTPOHKH HHAMBU/YQLHBIMM JKHITBIMH JOMAMH.
25. VCTaHoBuUTL Ha 3eMe/bHOM ydactie 38:06:100922:72 KPT, nepenectu ¢

SEMEJILHOIO YHaCTKa ¢ Ka/laCTPOBBIM HoMepom 38:06:100922:73 o6pext KyJIbTYpHO-
HocyroBoro (kmy61oro) Tina (1aHupyeMblii K Pa3MELLICHHUIO) HA 3eMeNbHbIH Y9acTOK
38:06:100922:72.

26. OTHECTH  TePPUTOPUIO  3EMETBHOIO yuactka K 30lie 3aCTPOHKHU
HHI{HBI{iL) QIBHBIMH JKMJILIMU JIOMaMH.

404512.240  3340819.410
404506.770  3340848.150
404500.970  3340878.610
404495.600  3340906.500
404475310 3340902.030
404475.500  3340901.250
404495.990  3340815.500
404512.240  3340819.410

30. IMosropro npocum IIPOBEPUTL  1POXOXK/IEHHE TPAcChl BOJOBOAA B
COOTBETCTLIN € yrBepuacuubiMi T u [IMT (1 rpaunuax 3y 38:06:100102:996),
BOZOBOJA ILJET HE B Tex r'panudnax, KOTOpble npenocraBuia aI[MPIHPIC'IpaHI/Iﬁ

KOI'0 paoHa.
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31. B anpec anvunuctpanim XomyToBeKoro MyHuIHIANLHOrO obpa3zoBanus
nocTyrmia naGopmanus OO0 «lOsxnobGaitkanscrkoey o TOM, YTO y4YaCTOK TEIIOBOM
CETH COBMCIICHHON ¢ BOIONPOLOIOM KorenbHoll «llentpansuasny c. XomyToso,
Pacronow bl 01 Tennosofi  kamephl, Bosne XomyToBCKoro  geTckoro  cax
obmepasiisarorwero srta Ne3, no agpecy c. XowmyToso, ya. Muuypuna, 8 «a» no
Xomyroseroit yuacrkosoii GoutbHULbL, o aupecy c. XomyToso, yi. Tumupszeso, 5
(o1 BK-5 /10 BK-4 cxenmpl renociabienns XoMyToBeKkoro MO) s nacrosuee BpeMst
TEPErOpOICll TIIYXHM Orpaskkaen e, Hoctyn k unxeneproit nidpacTpykType Ha
HAHHOM  YUACTKE  OTCYTCTBYeT, OT  ykasauHoii TENJIOBON CCTH MOCTABMISIOTCS
KOMMY11.111ible pecypebl (Xonlo/uoe i ropsee BOZocHabxkenHe) it XonyToBCKoit
YHaCTROBUTT GOMBHMLI,

[pociM  Bepuyrs TCIUIONPOBOA  pachpeienTeNbHb (xBaprancueii) B
TPAHUILLL CICAYFOLLMX KOOPAHHAT:

S04581.620  3340959.710
1576.690  3340958.450
104572.740  3340957.840
104579.020  3340929.250
404580.020  3340929.470
4011583.900  3340908.320

<4591.010  3340894.020

404609.530  3340898.370

404608.930  3340902.160 i

<04606.350  3340916.450

404592.240  3340914.020

S01581.620  3340959.710

32, Drobpasith B ycionubix 0603HaueH X KapThl PpaJ0CTPOHTENLHOTO
SOHHPOBL. (sl NPaBMI  3CMIICHOB30OBAHMS W 3acTpoiikk  XoMyTOBcKoro
MYRHLUIL. 1L1HOTO 06pasoBaniis 3011y perymmposatus 3aCTPOMKH.

OTHECTH  TEPPUTOPUIO ¢ MPeACTABICHHBIMH KOOp/IMHATAMH K 30He
(1IN TEPPUTOPHEL 0GLIEr0 MOJIB30BAHMS:
10 3341341.570
200 3341408.210
403040 16 3341334.560
402909110 3341373.250
402795.93 3341020.420
402791250 3341015.220
403070, 11 3340965.586
4031015 3341101.039
20 3341185.660
10 3341341.570
J3UTL TEPPHTOPINO  IUIaHHPYEMOIO  a%pONOpTa B COOTBETCTBHH G
it pepakumell resepanbHoro miana XOMYTOBCKOIr0 MyHHIHIATBHOTO
i (Pemenne Jdymul XMO ot 24.10.2019 Ne 30-127/n).
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35. B pu.ax nposepiu NPOCKTOB OBIIO BLISIBICHO HECOOTBETCTBHE oToOpakeHus
TPAHHIL "/ i1b] 38TOMIEHUS CBEACHUAM, BHECCHHbIM B ET'PH, npocum npusectu B
COOTBEICI L 11e TPAHNLIBI 30HBI 3ATOIICHUS B COOTBETCTRIE co ceesenusmu EIPH,

36. B pa.iiax mansuefimieit padoThl 10 MmocTanoBke Ha Ka/lacTpoBBIA yYeT rpanmi
TEPPHIOPI LIBHBIX 30H. POCHM yCTPaHUTh liepeceyeHus rpanmuiy TEPPHTOPHATBHBIX
30H Ipaiir 3eMIICTIOJIBL30BAI S H ZBCT}JL)I;'II(II X()MyTOBCI(OI‘O MYHHUL!!!TaIBHOTO
06pa3m:: © I B TPAHHULAX 3€MCIILHLIX YYacCTKOB, [OCTaBIEHHDIX 1na FOCyﬂ,apCTBeHHLIﬁ
Kajacrpo.. i yuer.

36. Ornectin 3eMenpHble YHAaCTKH € KaJacTPOBbIMU HOMepaM 38:06:100102:995,
38:06:100102:996 K MHOTrO(Y HKIIHOHATBHOI OO LLECTBEHHO-IEN0BOIT 30He

37. Bons C UEM pa3MeLLleHa Juiiis CBSI3H Ha 3eMeIbHbIX yuacrrkax ¢ Ka[[fl('TpOBLIMH
HOMepar: - 18:06:100102:1084. 38:06:100102:99

Tnasa Xo:.:"roBcKoro

,/// .
r A Barn ;
MYyHHL!: 11 (LHOTO oGpasoBaris //%é((_/((((@(/ A.B. MBanenko

iz,

Fd





image230.jpeg
I'nase aIMHHHACTpanun XOMyTOBCKOI‘O

M MYHULHIIATBHOTO 06pa30BaHus
HpkyTtckoro paiiona HpkyTckoit
obmact
MHHHACTEPCTBO JJECHOTO B.M. Konmaerko
KOMILTEKCA admkhom@yandex.ru
HUPKYTCKOM OBJIACTH
664011, r. IpxyTex, yx. Topsxoro, nom 31 Komus:
ﬁné_ﬁ?ﬁﬁkﬁa@ijiﬁ;” 00O «IIIIM Macrep-ITnam»

664047, r. pkyTck,
yi1. Anexcanzapa Hesckoro, 97/2
kolgan vs@mplan-proekt.ru

02.06.2023 Ne_ 02-91-6080/23
Ha Ne 2653-23 or 16.05.2023

- a
0 IpeJI0CTABIIEHII HHPOPMAIIII O HaJIHIHI
TOPOJICKHX JIECOB

VBaxaeMslii Bacummit Muxaiinopuy!

MuHHCTEpCTBO JlecHOTO KoMIUlekca Hpkyrckoii obmactu (mamee —
MHHHCTEPCTBO), paccMoTpeB Bamr zampoc (Ne 01-91-8367/23 ot 16.05.2023)
0 HaJIM9UH/OTCYTCTBUH TOPOJICKHX JIECOB, COOOINAeT CleayIoIee.

IIo pgaHHBIM I'OCyZapcTBEHHOro JIECHOTO peecTpa, IO  COCTOSHHIO
Ha 1 smBaps 2023 roga Ha TeppHTOPHH XOMYTOBCKOTO CEIBCKOTO ITOCEICHHS
VIpKyTCKOr0 MYHHIUMIIANBHOTO paifoHa Hpkyrckoit o6mactu (m. IDmnmxuso)
HMEIOTCs TOPOJICKIe Jieca Ha mromanu 1 654,7 ra.

JlomoNHUTENBHO — coOOIIaeM, dYTro paHee B aJpec MHHHCTEpCTBa
AnmuHHcTpanueii  XOMyTOBCKOTO — MYHHIIMIIAJBHOIO — 00pa3oBaHHA — OBLIH
HaIpaBJICHBl KOOPJHMHATHI TOPOJICKHUX JECOB Ha coriacoBaHue (mmcemo 307-23
0T 26.01.2023).

MuHnCTEpCTBOM TPaHHIIBI TOPOJICKIX JIECOB XOMyTOBCKOTO
MYHHIUIIATEHOTO 00pa3oBaHUs OBLIM CoINIacoBaHbel (mucbMo oT 22.02.2023
Ne 02-91-1869/23).

IIpunoxenue: 2 1. B 1 3K3.

3aMecTHTeIb MUHHCTPA JIECHOTO
xoMmiutekca HpkyTckoii obmact M.O. 3unsbepbepr

JIOKYMEHT HOJIITUCAH
DIEKTPOHHON HOJIITUCBHIO

Ceprudukar 2A9DB04B470FBIACESFSFBCDBDA274FE
Buazenen 3uanGepGepr Mapust Oeronna
Jleiietanrenen ¢ 29.112022 1o 22.02.2024

E.C. Kormbiosa
21-70-14 20-24-07
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Yeakaemblii Dayapa Anekcanapopuy!

Anmunuctpanys XoMyTOBCKOTO MyHULMNANbHOro obpasoBanusi MpkyTckoro
paitona 1 OO0 «ITIM «Macrep-Ilnan» Ha OCHOBAHWYM MYyHHLHUIAIBHOTO KOHTPAKTA
Ne 04.10-21.A or 07.10.2021 r. BbinosHsieT pabOThl MO BHECEHHIO M3MEHEHHil B
[enepanbublit nnan XoMyTOBCKOro MyHHLMNaabHoro obpasosanusi MpkyTckoro
paifona MpkyTckoii obmacTu (Janee — NpoekT BHECEHUs H3MEHEHHIA).

[lo nmammeiM  ocymapcTBEHHOro  JIECHOTO  peecTpa Ha  TEPPUTOPHU
XOMYTOBCKOI0 MYHMLMIIANLHOIO 00pa3soBaHusi HMEIOTCS TOPOACKHe Jeca Ha
mnowaau 1 654, 7 ra.

AnvvHncTpatueit XoMyTOBCKOTO MyHHuMnansHoro obpaszosanns u OO0
«[IM «MacTep-Tlnany Goina nposefeHa paboTa 110 BISBIEHUIO TOPOACKUX JIECOB
Ha TeppuToput XOMYyTOBCKOrO MYHHLHMIAIEHOTO 00pa3oBaHmsi.

Ipocum Bac cormacoBaTh KaTajor KOOPAMHAT IPAHHULl FOPOACKUX JIECOB Ha
TEPPUTOPHU XOMYTOBCKOrO MYHHLHMIANbHOTO 00pa3oBaHs B BO3MOXHO KOPOTKHE
CPOKM, B CBA3M C TeM, 4YTO TNPOEKT BHECEHHs HW3MEHEHHH HaXOOUTCs Ha
PAacCMOTPEHHH COTNACHTENLHON KOMUCCHH.

HPHJ'[O)KCHI/IBZ KaTallor KOOpAWHAT I'paHull FOPOJACKHX JIECOB.

3amecTtutens

['naBbl agMuHVCTpaALIMN H.B. Makcumenko

nen. ALA. Kyuepenko
Ten. 696-182
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Hpkyrckasi obmacTh 00O «ITpoeKTHO-NIaHUPOBOYHAs
HpxyTcxuii paiion MmacTtepekas «Mactep-Tlnan»
IIpotacosoii M.B.

AamunucTpanusi XoMyTOBCKOI0

MYHHIHMNAJBHOTO oﬁpasonanuﬂ
Kuposa yi1., 1.7a, ¢. XoMyTOBO, 664540 664047, MpxyTcxas obacts,

Ten. 696-501. r. IpKyTCK,

Ol PH1053827059560 yi1. Anexcanapa Hesckoro, nom 97/2
WHH/KITI13827020760/382701001

M1 4o w ¥8LI-f)

Ha Ne

VYeaxaemas Mapusi BasepbeBna!

AnvurncTpanueil MpKyTCKOro pailOHHOrO MyHHIHMIAIBHOrO 00pa3oBaHus
14.11.2024 651510 npoBeeHo pabovee COBELIaHAE 10 IPOEKTY BHECEHUs M3MEHEHUH B
reHepabHbIHA MIaH XOMyTOBCKOrO MyHHIMIIATEHOTO 00pa30BaHus.

Tlo pe3ynbraTaM COBEIAHMUS PELIHIIH:

1.  CKOppeKTHpOBaTh NPOEKT BHECEHWs M3MEHEHWH B reHepalbHbIA MiIaH
XOMYTOBCKOTO MYHHULMIAIBHOTO 00pa3oBaHUS B COOTBETCTBAM C 3aMeYaHUAMU
amMuHECTparH  VIPKYTCKOrO —paifOHHOTO MyHHIHMIATHHOTO 00pasoBaHMs OT
15.10.2024 Ne 02(38-17)-5285/24;

2. OtobpasuTh  OTCYTCTByIOIIME  O0O3HAUEHHs  IUIAHUPYeMBIX K
Pa3MEIEHHI0 OOBEKTOB MECTHOrO 3HAYEHHS B COOTBETCTBHHM C YTBEPHKACHHBIM
IPOEKTOM TLTAHUPOBKHU Tepputopun ot 30.09.2024 Ne 203 o/, paspaboT4uK NpoeKTa
000 M «Macrep-ITnan», B rpanunax teppuropun B 1. Kyna, nianupyemoit ms
KOMILIEKCHOTO Pa3BUTHS TEPPUTOPHH CPEIHEITAKHBIMU KUIIBIMH JOMaMH;

3¢ McnpaBuTh TeXHUYECKHe OLMOKA B 0G03HAYEHUH 30HBI OT/abIXa P-2. Ha
KapTe hyHKIIMOHANBHBIX 30H 0603Ha4eHHe 30HbI OT/IBIXa YacTH4HO P-4;

4. 3eMenbHBIE Y4acTKM C KaJacTpoBbiMu HoMepamu 38:06:100922:308,
38:06:100922:309 0THECTH K 30HE CENIbCKOXO3SIHCTBEHHBIX yTOUH;

5. VCKJIFOYMTH M3 TPaHMIl 3eMeIbHOTO Y4acTKa C KaJacTpPOBbIM HOMEPOM
38:06:100801:4793 30Hy crenuani3MpoBaHHON OOIIECTBEHHOH 3aCTPONKM, OTHECTH
NIAaHHYIO TEPPUTOPHIO K 30HE 3aCTPONKH HMHIMBUIYaJbHBIMH JKAJIBIMH JOMaMmu, ¢
YCTaHOBJIEHHEM KOMIUIEKCHOTO Pa3BHUTHS TEPPHTOPHH;

6.  JIis TeppUTOPUM TOPOACKHX JIECOB NPOCHM MPEyCMOTPETh BblleIeHIe
[IaHHBIX TPAHKL] KM HHbIe 0003HAUEHHS F'OPOJICKUX JIECOB, ISl TOYHOTO OMPe/IeIeH
IPaHHI TOPOACKHUX JIECOB;

7.  OTHECTH TepPUTOPHIO 3eMEJIbHBIX YJaCTKOB C KaJaCTPOBBIMH HOMepaMu
38:06:080607:359, 38:06:080607:217, 38:06:080607:216, 38:06:080607:209 k 30He
CeJIbCKOXO03SIMCTBEHHbBIX YTOMHM;

8.  B0J0OTBOIHYIO KaHABY Ha TEPPUTOPHH XOMYTOBCKOIO MyHHIUIIAIBHOTO
obpasoBanus 0TOOpasHTh Kak COOpPYXKEHHE WHIKEHEPHOH 3alllUThl TEPPUTOPHH
(mpoeKT mpunaraercs);

9. TeppuTOpHIO CO CIIEAYIOLIMMU KOOPIMHATAMH OTHECTH K HHOMH 30He:
408555.440 3345275.800
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407838.200 3344853.850
407876.170 3344826.730
407923.971 3344825.710
407960.340 3344865.271
407948.840 3344909.670
408024.331 3344981.330
408039.931 3344976.750
408059.930 3344966.581
408038.231 3344922.680
408042.130 3344876.210
408076.480 3344908.260
408088.701 3344919.660
408115.607 3344923.658
408127.800 3344925.470
408166.231 3344948.490
408188.450 3344991.578
408189.910 3344994.411
408197.680 3345009.481
408186.770 3345071.631
408202.670 3345133.231
408247.910 3345171.920
408273.532 3345187.250
408289.301 3345185.380
408327.210 3345181.211
408363.571 3345212.301
408405.340 3345231.780
408513.490 3345249.450
408555.440 3345275.800

10. Tepputopuro co CHEAyIOIIMMH KOOpDAMHATAMH OTHECTH K
CeJIbCKOXO03SIICTBEHHBIX yI‘OE[[/Iﬁ 3a rpaHuLlaM¥ HaCEJIE€HHBIX ITYHKTOB!:

407926.620 3338694.710
407773.820 3338925.600
407739.678 3338901.826
407478.730 3338720.110
407279.730 3338581.560
407243.250 3338556.150
407218.310 3338538.780
407188.510 3338518.030
406990.780 3338380.360
407280.280 3338223.280
407439.830 3338339.650
407926.620 3338694.710

30HE

Takxe IPOCHM TEPPUTOPUIO CO CJIEAYIOIIMMH KOOPAMHATAMH OTHECTH K

MHOrOGYHKIHOHATBHON 001IeCTBEHHO-1eI0BOI 30HE:!

405309.660 3343207.980
405309.590 3343215.030
405305.190 3343214.570
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408580.911 3345232.281
408596.940 3345181.050
408600.570 3345148.220
408507.980 3345163.940
408520.200 3345053.000
408587.380 3345073.620
408636.540 3345046.050
408650.770 3344993.670
408625.550 3344989.850
408618.036 3344923.438
408616.500 3344909.870
408571.440 3344853.820
408547.771 3344848.054
408495.340 3344835.280
408453.398 3344833.072
408437.980 3344832.260
408363.740 3344882.390
408350.660 3344906.800
408337.580 3344931.210
408313.245 3344928.860
408290.470 3344926.660
408241.760 3344906.490
408187.774 3344884.135
408178.466 3344880.281
408103.070 3344849.060
408068.750 3344834.849
408064.817 3344833.220
407973.429 3344795.376
407970.648 3344794.224
407930.260 3344777.500
407860.180 3344748.480
407855.942 3344750.617
407751.181 3344803.431
407599.290 3344812.161
407591.362 3344812.617
407576.074 3344813.495
407505.160 3344817.570
407427.870 3344797.920
407426.055 3344809.908
407421.080 3344842.770
407475.871 3344877.940
407533.860 3344903.850
407614.480 3344919.980
407702.110 3344927.110
407757.911 3344933.000
407772.081 3344948.780
407804.531 3344900.680
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405305.110 3343215.240
405304.680 3343215.200
405279.980 3343212.160
405280.720 3343206.180
405280.900 3343204.480
405305.910 3343206.800
405305.870 3343207.550

405309.660 3343207.980;
Tepputopuro co CIeayoIUMU KOOpAUHATAMH OTHECTH K
MHOTOQYHKIMOHAIBHO 061IECTBEHHO-TIENI0BOH 30HE:
405280.900 3343204.480
405280.720 3343206.180
405279.980 3343212.160
405275.700 3343211.390
405273.690 3343211.030
405271.420 3343223.100
405264.400 3343221.270
405265.930 3343202.050
405269.820 3343203.430
405276.680 3343204.070
405280.900 3343204.480;
Hckmounts u3 TpaHuI] YacTHBIX 3€MEJIbHBIX Y4YaCTKOB C KanacTpOBBIMH
Homepamu 38:06:100101:248, 38:06:100101:250 ynuity B XUIOH 3aCTpoiiKe;
OTHECTH TEPPUTOPHIO 3eMENBHBIX YYacTKOB C KafaCTPOBBIMH HOMEpamH
38:06:100102:1091, 38:06:000000:10120 K MPOM3BOJCTBEHHON 30He
CeNbCKOXO3AHCTBEHHBIX IPEATPHATHH.

Vcnonustonuit 00513aHHOCTH

I"naBel anMUHUCTpALUY H.B. MakcumeHKo

Hen.:
Kyuepenko A.A.
Ten. 696-182
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HBanenko A.B.

-

- £

VBaxaeMmslii jAnexcel Bukroposmd!

AnMUHHCTpALUs I/IpKy'rcxorp PaifPHHOrO MyHHIMNATEHOTO 06pa3oBanus (1anee —
/IMHHHCTPALAA) PACCMOTPEB MOBTOPHO NPOSKT BHECEHUS! H3MEHEHHH B reHepalbHbIH
nnas XOMyTOBCKOTO Mynnupmajpnoro obpa3oBaHus. (Janee — NPOEKT I'eHepaTbHOTO
NIaHa, NPOEKT), HaNpaBleHHBIH aiMEHHCTpanueld XOMYTOBCKOTO MYHHIHNATIBHOTO
00pasoBaHyisi Ha aipec OJJIEKTPOHHOM IMOYTHl YIPABICHHS AapXUTEKTYphl U
PaIOCTPOUTETBCTBA & IMHHHCTPAIIHY 29.10.2024, HampapJisieT CIeIyIOIIHe 3aMEYaH s
H TIPEATOKCHHS. 3 1

TopaGoTaHHEM  IPOCKTOM | THEPAIBHOIO [IaHA HE YYTEHBl CleyOIlHe
3aMeYaHusl, yKasaHHbBIE B nncsMe anMHHHCTpaunu Hpkytcxoro paiiona ot 14.10.2024
Ne 02(38-17)-5285/24, nmenno: |

1) B OTHOIIEHUH JTAYHBIX HEKOMM;
PEKOMEH/IOBAHO YCTAHOBHUTH (yHKIIHO!

2) PpEeKOMEHIOBaHO HCKIIOYHT
O3€/IeHEHHBIX TepPUTOpUil 06IIero
ropojickie Jeca). B ycnoBHBIX
NPeyCMOTPEHa 30Ha O3eJICHEHHBIX T
cKBep, Gy/bBapsl, TOPOJCKHUeE jeca) P-

B rpaduueckoii yacTy BHISBIEHO
MHIMBU/yallbHYIO H OGIECTBEHHYIO
YJaCTKOB C KaJaCTPOBBIMH HOMEP: g

- 38:06:100922:308, 38?6:1 022:309, 38:06:071102:82 YTBEPKICHHBIM
TeHEePabHBIM [IAHOM OTHECEHHBIX K 3@HE CeIbCKOXO3SHCTBEHHBIX yTOIUH,

Heo6xoaumo orMeTurts, qTQfeMe;v,HLm yuactok 38:06:071102:82 nnaHupyeMBIii
MPOEKTOM K OTHECEHHIO K 30HE MHIT ANBHOMN JKHUIIOM 3aCTPOIKHM DAcToNoXeH R
30He C OCOOBIMU YCIIOBHAMHM HEIONBBOBAHMS TeppUTOPHH «[ PAHHIBI HaCTH 30HBI
3aToruienns 1% obecnevenHOCTH Tep@uTopHy, Npuneraiomeil k p. Kyna, B rpanmmax
HACEJIEHHOTO TIyHKTa C. XOM 0 KyTCKOro pafiona MpkyTckol obnactu (dacTh
30HBI 3aTOIUICHHS, MOIHOCTHIO gacno_noxceuﬂaa B IPaHULIAX HACEJIEHHOIO ITyHKTa)»
38:06-6.841 (manee — 30YHUT). :

Taike momaraeM HCOGX?,Z[HMHM OTMETHTh, YTO OTHECCHHE [POEKTOM
TEHEepaIBbHOrO IJIaHa  3eMeIb YYacTKOB, pacmojioxkeHHeIx B 30VUT, k
MIAHAPYEMOM  3aCTPONKH > TPM  YCIOBHH HANHYHS WHKEHEPHBIX

PUECKIX TOBAPAIIECTB «SIHTApby i «[T03HTHBY,

HHYIO 30HY Cal0BOJCTB, OrOPOLHHYECTE;

' M3 TpOEKTA TeHEpATBHOrO0 ILIAHA 30HBL

B30BaHHA (TIApKH, Cajbl, CKBEp, OyIbBapsl,

3HAYCHUSX TIPOEKTa TIeHepalbHOrO IUIaHa
MTOpHE OOIIEro nonb3oBaHus (IApKH, Caisl,

3MEHEHHE 30HHPOBaHUS, B GONbLIEH YacTH O
0¥Ky, B OTHOLIEHHH CIIEAYIOIHX 3eMETBHBIX
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MEpOTPHUATHI B IPOEKTE; 4
- 38:06:100801:5301, 38:06:100801:5228, wuactH 3eMelBHOrO y4acTka ¢
kajxactpoBbiM Homepom 38:06:00000Q:10633 cornacuo ceenenusm EI'PH, mmerommx
BHUJI PAa3pELICHHOTO WCTIONb30BAHUS IS CENbCKOXO3SHCTBEHHOTO MPOM3BOCTBA U
YIIUYHO-IOPOXKHOH CeTH; !
BmecTe ¢ TeM B TEKCTOBOK
TeHepaJIbHOIO MNaHa He MpeCcTaBJie
30HMPOBAHUS B OTHOIUEHHH YK
WHKEHEPHbIX MEPOIIPUSITHIA. y
ITpOeKTOM reHepaNbHOro ILIaH:
38:06:100801:4793 oTHeceH K TP
JKUIIOH - 3aCTpOMKH,” peKpealnoH
onecheHHoﬁ 3aCTPOMKH), U
rPaJloCTPOUTENLHOTO 3aKOHOIATEITbC
TEpPPUTOPHUM  KOMILIEKCHOrO  pa3s]
3aCTPOMKM JaHHOM TeppUTOpHH

aCTH MaTepHaioB MO OGOCHOBAHHIO MPOEKTa
00OCHOBaHHIA 0 LENecO06Pa3HOCTH H3MEHEHHS
HHBIX TEPPUTOPHI, & TaKKe BBINOJIHEHHUS

3€MENbHBIM YYacTOK C KaJaCTPOBBIM HOMEPOM
1 (QYHKLIMOHATBHBIM 30HaM (MHAMBHAYATbHON
ro HasHadeHHs W  CHeLHaIH3UPOBAHHON
HEJIONYCTHMO  COITTacHO  TpeOOBaHMAM
2. YUMTBIBas, 9TO [POCKTOM y4aCTOK OTHECEH K
W, CYUTAaEM I1e1ecoo0pa3HbIM  IapaMeTpsl
PENeTUTh JIOKyMEHTAllMel [0 IUIAHHPOBKE
TEPPUTOPHH, B CBOKO OYepeib Misl 3eMenbHOro yuacTka 38:06:100801:4793 onpenenuts
JKHIIYIO' 30HY, NO3Bonsmouryo B coorserctBuu CIT 42.13330.2016. Csox mpasmil.
I'papoctpoutenseTpo. IlnaHHpOBKa M 3aCTpOHKa TOPOACKHUX M CENBCKAX MOCENEHH.
AxryanusupoBaHsas penaxuusa C 2.07.01-89, yrB. Ilpukazom Muncrpos Poccuu
or 30.12.2016 Ne 1034/mp, pa3Memenne OOBEKTOB JKMIONO, COLMAIBHOTO,
0BIIECTBEHHOTO-1eTOBOT0, KOMMYHAIBHOTO ¥ HHOTO Ha3HAYEHHS.

HPDEKTOM npeaycMaTpuBacTCsa MEHCHHUE 30HUPOBAHUSI 3€MEJIbHBIX YYaCcTKOB C
KajacTpoBeiMM  Homepamu  38:36:000017:4859, 38:36:000017:4858  daxriyecku
MCTIONB3YEMBIX MOJ XKHTYFO 3acTpoiiy. Kpome Toro mpoekToM reHepansHOro ILiaHa
YCTaHOBIICHA 30HA PEXXUMHBIX TepprTOpuUit 1714 3eMenbHBIX ydacTkoB 38:36:000017:26,
38:36:000017:8, 38:36:000017:200§ Taxxke (aKTHYECKH HCIONB3YEMBIX  IOX
WMHIUBHIYATBHYO JKIIYIO 3aCTPOM

TIpexycMaTpuBaeTcss BKIFOUCHH
3eMEJIBHOTO Y4acTKa ¢ KaJacTPQBbI

B TPaHMIBl HACEICHHOTO IIyHKTa C. XOMYTOBO
omepom 38:06:100801:1838 u mpuneraromux K
HEMY 3¢MeJIBHBIX YUACTKOB C YCTAHOMICHHEM 30H HHIMBHIYaTbHOM JXKHIIOH 3aCTPOHKH
W CHEWATU3UPOBAHHON  OOMecTBEHHOM  3aCTPOWKM  COOTBETCTBEHHO,  paHee
MCKJIFOYEHHBIX M3 TI'paHUWll HACeJIIEHHOI0 MyHKTa IMPOEKTOM TI€HEpajbHOro IlIaHa,
OpPEeACTaBICHHOTO U1t paCCMOme}lhﬂ MACBMOM  aJIMUHMUCTpALIMHA XOMyTOBCKOFO
MYHHLHMIANBHOTO 00pa30BaHus OT 06.99.2024 Ne 5668-24.

BMecre ¢ TeM He IpPEACTABHIOCH BO3MOXKHBIM ONpENENUTh B CBS3H C 4YeM B
Kaprorpaduueckoil 4acTH HpoeKTa l';EHepaJILHOFO [UIaHA OCYIIECTBJICHBI YKa3aHHbIE
HU3MCHCHHUA.

TeppuTopusi, pacroNoKeHHas MEXy aBTOMOOMIBLHOH NOPOrOH pernoHanbHOTO
3nauenus «MpkyTtck-YcTb-OpabiHcKui-)KuranoBo» 1 BOAHEIM 06bekTOM «peka Kyna»
TIPOEKTOM T'€HEepajbHOTrO IIaHa onfceHa K IUIaHAPYeMOH 3aCTpOHKM (aKTHIecKu
TEPPUTOPHS 3aCTPOEHA.

JIsi  TEppUTOpUM  HOBOTO Mﬂ}cpopaﬁoua B A Kyna, mnomansio 85 ra,
IUTAHUPYEMOM 0 CTPOHTEIBCTBO 8-3TAXKHBIX XKHJIBIX JIOMOB W OTHECEHHOTO K 30HE
KOMIIIEKCHOTO ~ PasBHTHS npou3aeéfrn pacdeT B COOTBETCTBHH C MECTHBIMH

HOpPMATHBaMHM  TPafOCTPOUTENIBHOIO  MNPOCKTHPOBAaHHUA W TIPH HEOOXOIUMOCTH
JOMNOJIHUTH 00BbEKTaAMH MECTHOTO 3Ha‘&HHX.
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TTpoeKToM mpesycMaTprBaeTes GOpMUPOBAaHHE IIPOH3BOACTBEHHBIX 30H. Bmecte ¢
TeM IpOaHalu3UPOBAB Tekcmxe MaTepHanbl H TpaUuecKyld dYacTh IIPOEKTa
YCTaHOBJIEHBI IPOTHBOPEUHMSL.

Vuacrox Hemp «TalbKMHCKHEA-2» COINIACHO JIMIEH3MOHHOMY COIVIAMIEHHIO 00
YCJIOBHSIX HEJPOTONb30BAHMS [IPHYPOYeH K 3eMesbHBIM yuacTkaMm 38:06:100902:524,
38:06:100902:576, 38:06:100902:1165, B CBOIX OuepeIb COMIACHO MAaTEpHaNaM IO
00OCHOBAHMIO IPOEKTA Y4acT| y HeJp MPUYpOYeH K 3eMeNbHBIM YyJacTKaM ¢
KkaziactpoBbiME HoMepamu 38:06:100902:524, 38:06:100902:1165, 38:06:100902:4016,
38:06:100902:576, 38:06:100902:407.. Takxe HeOOXOANMO OTMETHTh, 4YTO B
rpaduuecKiX MaTepuanax NpOeKTa 3eMebHBIH YJ4acTOK C KaJaCTPOBEIM HOMEpPOM
38:06:100902:576 OTHECEH K 30HE CENBEKOXO3SHCTBEHHBIX YTOJUM.

[paduueckumMu MatepualaMy NPOEKTa 3eMebHbIE YYaCTKH C KaJaCTPOBBIMH
HoMmepamu 38:06:100922:679, 38:06:100922:680, 38:06:100922:681, 38:06:100922:466
OTHECEHSBI K 30He JI00bI9H 1oe3HbIX uckonaembix (Kapiykckuii-2). B csoro ouepess B
TEKCTOBOM YacTH HPOEeKTa OTCYTCTBYeT MH(OpMaIus 00 yKa3aHHOM ydacTKe HEAp H
H3MEHEHHH KATErOpMH 3eMENBHBIX, . yIaCTKOB C  KAJACTPOBEIMH  HOMEDAMH
38:06:100922:680, 38:06:100922:681. |

Bomee Toro, cuuraeM HeqQ XOWLIM B MaTepHagax 10 OOOCHOBaHWIO B
I'nase 7.2.4. ®opmupoaHue )ti%onssbncmeﬂnmx 30H BBIJIETHTH 30HBI JOGBIYH

TIOJIE3HBIX HCKOAeMBbIX.

Takxe B LeJsiX BCECTOPOHHETO \'paCCMOTpeHHH MPOEKTa TeHEPaJbHOrO ILIaHa
MPOCKM NPENOCTaBHTh CBOJHYIO MH(GOPMANHO 0 (OPMHPOBAHUM TIPOU3BOACTBEHHBIX
30H (KapbepoB IO 100bI4e nonea_;lfi;ﬁ( ug‘x_onaeMHx) B BH/JIe TaOIULBI:

& ds

HaumeHoBanme Caenenns o 3eMernbHple @yHKUMOHANbHAA | DYHKUHOHATLHAS CaejieHns 06
ydacTka Hesp JUTeHsHH Ha . YSacTKI 30HA B 30Ha B HM3MEHECHHH
T10/1630BaHke TIPHYPOYEHHBIE K | COOTBETCTBHH C | COOTBETCTBHH C KaTeropuu
YHaCTKaMH Heqp, YYAcTKy HeZp YTBEPHKAECHHBIM MPOEKTOM 3EMENBHBIX
HEZIPOTIOJIB30BATE b CORTaCHO TeHepasibHbIM BHECCHHUS YHaCTKOB, TpH
JHIEH3HH TIaHOM H3MeHeHul B HEOOXOIHMOCTH
TeHEepasIbHbIi (ykasaTh HOMEp
it iaH CTpaHHIB!
E& ¢ MATEPHAIIOB MO
;, : — 0DOCHOBAHHUIO)

Yenoshble 06o3Hauenus B rpadHHueckoli YacTH NpOeKTa TeHEepaNbHOrO ILIaHa He
COOTBETCTBYIOT YCIIOBHBIM 0603Hai§§e}nj?M JIEreH 1Bl KapThl (HammpuMep, B rpaduueckoit
9aCTH TPOSKTA 30HA 100BIYH MOJNE3HBIX HCKOMAEMEIX MMeeT 0603HaYeHue [1-5 B CBOKO
ouepesb B JereHie Kapre 3oHa JI-5 onpemeneHa Kak 30HA TPaHCIOPTHOR
HH(DPACTPYKTYPEI). ;

VUHTBIBas U3IOKEHHOE PEKC

HOYyeM ﬂOpa60TaTL TIPOEKT reHepaibHOTO IJIaHa.

: 7
, 2l
ceLeece / E.IO. EmenbsiHoBa
. +

3amecrtuTens Mapa no ;
KanuTalbHOMY CTPOUTEIIBCTBY

Panbmnkosa Japss AJleKcaHIpoBHa, 8(3952)?5&8-022
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I'naBe XomyToBCKOTrO
MYHHLMIATBHOTO 00pa3oBaHMs

Poccuiickas eneparms
P HWBanenko A.B.

MpkyTckas 0671acTh
HMpxyTckoe paiionnoe
MYHHIHNIATBHOE 06pa3oBaHHe

AJIMHUHHUCTPALIUA

ya. JlexaGpuexix Cobbrri, 119a, Hpkytex, 664007

o B % gt IE T BNy

Ha No ot

- A

Vpaxkaemslii Anexceit Bukroposuu!

B nomomnenme Kk mmebMy uex. ot 04.12.2024 No  02(38-17)-6247/24,
a/IMHHUCTpalk  MpKyTcKoro pailOHHOrO MyHMLHMIIANBHOrO o0pasoBanus (jajee —
aJIMHHUCTpAlLMs) MO  BONPOCY BHECEHMS MW3MEHEeHMH B reHepaibHbIi IUIaH
XOMYTOBCKOr0 MYHMUMNAJIBHOrO 00pa30oBaHHs, TEKCT BBIIEYKA3aHHOTO MUChbMa
aJIMHHMCTPALUU IPOCHM YHUTATh B CIEAYIOIIeH peaakuuu:

1) B TperbuM ab3alle, cioBa «C KaaacTpoBbiMu HoMepamu: 38:06:100922:308,
38:06:100922:309, 38:06:071102:82» uMTaTh Kak «C KaaaCTPOBBIMH HOMEpaMu:
38:06:100922:308, 38:06:100922:309, 38:06:071102:567»;

2)  4eTBepThli ab3all He YYUTHIBATD;

3) B OTHOIEHMM 3eMEIBHBIX YYaCTKOB C KaIaCTPOBBIMH HOMEpamu
38:36:000017:4859, 38:36:000017:4858, ocTaBUTB 30HY ClELMAIM3MPOBAHHOI
3aCTPOHKH C OTOOpaKeHHEM COOTBETCTBYIOLLErO YCIOBHOTO 0003HaueHusi - 00bexta
MECTHOI'O 3Ha4Y€HMU S,

4) B mecroM a03ale K 3eMeNbHBIM Y4acTKaM C KaJacTPOBBIMH HOMepaMu
38:36:000017:26, 38:36:000017:8, 38:36:000017:200, 1OMONHUTE 3eMeNIbHBIM y4acTOK
¢ KazacTpoBbIM HoMepom 38:36:000017:9.

—

3amectutens Mapa 1o 5
KaluTajbHOMY CTPOMTENLCTBY clevece E.IO. EmenssaHoBa

Besokons Haranss Koxcrantunosna, 8(3952) 718-022
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3aMeCTUTENIO TIIaBbl aIMHHHCTpaIun

XOMYTOBCKOTO MyHHIIHIIAIBHOTO
06pa3oBaHIIL

H.B. MakcumeHKo

MHHHCTEPCTBO JIECHOTO E-mail: Admkhom@yandex.ru
KOMILIEKCA
HPKYTCKOI1 OBJIACTH
664011, r. TpkyTex, yii. Topekoro, oM 31
Ten. 33-59-81, dakc: 24-31-55
e-mail: baikal@lesirk.ru
22.02.2023  Ne  02-91-1869/23
Ha Ne 307-23 ot 26.01.2023

-
O cornacoBaHHN IPAHUI] TOPOJICKUX J1ECOB

PaccmorpeB Bamte o6pamenne (Bx. Ne 01-91-1361/23 ot 26.01.2023)
MUHICTEPCTBO JIECHOTO KOMILTeKca IpKyTCKoil 061acTH (Hanee - MHHUCTEPCTBO)
coo0IIaeT cleyomee.

MUHHCTEPCTBO  COIVIACOBBIBACT IIPEJCTABICHHBIC IPAHHUIEl TOPOACKHX
JIECOB Ha TeppUTOpHH XOMYyTOBCKOTO MyHHUIMIIAIEHOTO 00pa30BaHIIs.

3aMecTHTeIb MUHHUCTPA JIECHOTO
xoMIutekca MpkyTckoii obmact M.O. 3unsbepbepr

JIOKYMEHT IHOJUITUCAH
JIEKTPOHHOM HOJITUCHIO

2A9DBO4B470FBIACESFSFBCDBDA274FF
3uanGepdepr Mapns Oseronna
Jlefictsnrenen ¢ 29.112022 1m0 22.02.2024

T B. Trixteesa
21-70-14 20-24-07
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% TIPOEKT BOECETTHS H3MEIETIHI B TEIEPATLIGIA TLIAII XOMYTOBCKOTO MYITHIHITATLIIOTO OGPA3OBAIIHS HPKYTCKOTO PAFIOTLA HFKYTCROH OBIACTH

KA AIAULES KOMILIERE HORD EASBHTUS 1LPVLL OPHIE b ILLAHAUS ENIOK 1A SEULUIH GBLEK 108 3110100

AN
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TPOEKT BUIECEITHS] H3MENETTHI B IEIETATLOLI TLIAI XOMYTOBCKOTO MYIMIMITATLIIOTO OBPA3OBATIHS HAPKY TCKOTO PAHOTIA HPKYTCKOH OBJIACTA

AP TEPEIOPI, HOBLZAEIILAN PO BOSIIKHOBELIE P SBUATIULLY CHLSAUAR IIAIFOLNOLO B TENUOTEIION) XAIAKTERS 31110 W0,
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YCJIOBHBIE OBO3HAYEHUST
TPAHHIIBI EIHHAI ATMHHHCTPATHBHO-TEPPHTOPHATLHOTO JIEJIEHHSI POCCHIICKON ®E/IEPAIIN

7771 rPAHMILA CEJIBCKOTO TIOCEIEHHA

[EEE] TEPPUTOPUM, HCKIIOUAEMBIE U3 TPAHULL HACEJIEHHBIX [1YHKTOB

[ ] TEPPUTOPHIL, BKJIOUAEMBIE B TPAHHL{b! HACJEHHBIX TYHKTOB

[0 HACEJIEHHBIE IVHKTbL I'PAHMLI! KOTOPBIX, U3MEHSIOTCSL (C. XOMYTOBO, I1. TOPHBIIA, /1. KYIA)

[ ] HACEJIEHHBIE TYHKTBL TPAHHLIbI KOTOPBIX, HE M3MEHSIOTCS (1 IO3HSIKOBA, I1. IUIMIIKKHO, /1. TAJIBKA)
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IIpunoxenue No 1
K My HUITUIIAJTBHOMY KOHTPakTy
Ne oT

TEXHUYECKOE 3AJAHUE
Ha BBIIIONTHEHHE paboThI 110 BHECCHUIO M3MEHEHHH B | eHepallbHbIHA I1aH XOMY TOBCKOTO
MYHHITHIIATBEHOTO 00pa3zoBaHus MpkyTcekoro paiiona

1. 3akazumk

AI[MI/IHI/ICTpaI_II/Iﬂ XOMyTOBCKOFO MYHUITUIIAJIBHOT'O
06pa3013aH1/1${- AIMUHUCTPAIINS CEJILCKOT'O MOCEJICHUA

2. Ilenu npoekta

IIpeaycMoTpeHHbIe HACTOSIIIAM 3aJaHHeM paboOThI
HallpaBjIeHbI Ha pa3paboTKy IpoekTa «BHeceHme
u3MeHeHHH B I'eHepaibHBIM IUTaH XOMYTOBCKOTO
MYHHIHIAILHOTO 06paszoBanust UpkyTckoro palioHa»

3. HopmaTtuBHas, IpaBoBasi © METOJHICCKAS
JTIOKYMEHTAIHS

1. I'patocTpouTtesnbHbIi kKofeke Poccuiickoit
OQenepanuy;

2. 3emesbHbIH Kofeke Poccutickolt @enepanuu;

3. JIecnoii konekc PO

4. ®epepanbhbrii 3akoH oT 06.10.2003 N 131-03 "O6
OOMIKX NPUHITAIIAX OPTaHU3AIUH MECTHOTO
camoympaeyieHust B Poccuiickoit @eneparuu’;

5. @epepanpHbIi 3akoH oT 29.07.2017 N 280-03 "O
BHECCHHH H3MEHeHHH B OT/IeJIbHBIC 3aKOHOJaTe b HbIe
akThl Poccuiickoit Menepaliuyl B IeJIIX YCTpaHSHHUS
MPOTHBOPEUHH B CBEJCHHUSIX TOCY1apCTBEHHBIX
PeeCcTPOB M YCTAHOBJICHHS IPHHA/UICIKHOCTH
3eMeJIbHOTO YYacTKa K OIpe/Ie]IeHHON KaTeTOpHH
3eMeJIb";

6. CII 42.13330.2016 «I'pagocTpOUTEILCTRO.
II1aHupoBKa U 3aCTpoHKa CeTbCKHX H CeIbCKHX
MOCEJICHHI»,

7. PernonanbHble HOPMATHBLI TPAJOCTPOUTEIILHOTO
npoeKTHpoBaHus UpkyTckolt o6macTH;

8. MecTHBIe HOPMATHBBI IPAJOCTPOUTESIILHOTO
MPOSKTHPOBAHHS XOMYTOBCKOTO MYHHITHIIATIEHOTO
obpazopanus UpkyTckoro paiiona UpkyTckoii
obnactu ¥ UpKkyTckoro MyHHIUNAIBHOTO palioHa

9. I'enepasbHBIH MIaH XOMYTOBCKOTO
MyHHIHIATBHOTO 06pa3zoBanus HpkyTckoro patioHa
HpkyTckoit obnacTy (B IeHCTBYIONICH pelaKIIum),
10. Ilpapuia 3eMJIeTIOIB30BAHMS H 3aCTPOUKH

X OMYTOBCKOTO MYHHIIUNATILHOTO 0Opa3oBaHHUs
Hpkytckoro paiiona Upkytckoit obnactu (B
JIeHCTBYIOISH peJaKI[iH)

11. Jlpyrue HOpMaTUBHBIE TOKYMEHTHI, B TOM YHCJIe
MECTHEIE.

4. BazoBasi rpafocTpOUTeIbHAS
JTOKYMEHTAIIHSI

1.  Cxema  TeppHUTOPHAIBHOTO  IUIAHUPOBAHHS
Poccuiickoit @enepanuu (nagee — PO) B obmacti
(enepapHOTO TpaHCIIopTa (B YacTH

TpyGONpOBOAHOTO  TpaHCIOPTA),  YIBEpIKICHHAS
pacnopsxenueM Ilpasutenscra PO ot 06.05.2015Ne
816-p (¢ UBMCHEHUSIMH).

2. CxeMa TeppUTOpHAIBHOTO IUIaHMpoBaHHs PO B
o6sacTu (enepasibHOTO TpaHCIopTa

1
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(5KeJIe3HO/I0POIKHOTO, BO3/IYIIHOTO, MOPCKOTO,
BHYTPEHHETO  BOJHOTO), aBTOMOGHJIBHBIX  JIOPOT
tenepanbHOTO 3HAYCHHS, YTBEpIKICHHAS
pacnopsikeHueM IIpasutensctea POot 19.03.2013 Ne
384-p (¢ UBMCHEHHSIMH).

3. Cxema TeppUTOPHAIBHOIO IUIAHHpOBaHUs POB
00TaCTH DHEPTeTHKH, YTBEePIKICHHAS PACTIOPSDKCHHEM
IIpasutensctBa PO or 01.08.2016 Ne 1634-p (¢
HM3MCHCHHSIMHE ).

4. Cxema TeppUTOPHAIBHOIO IUIAHHpOBaHHUs POB
obacTH 3/IpaBOOXPAHEHHSI, YTBEpKICHHAs
pacniopspkenueM IlpaputensctBa PO ot 28.12.2012Ne
2607-p (¢ I3BMEHEHHUSMH).

5.CxeMa TeppHUTOPHAIBHOTO IUIaHMpoBaHHA POB
00J1acTH BBICHIETO MPO(ECCHOHATBHOTO 00pa30BaHMUs,
yIBepKIeHHas pacnopspkeHueM Ilpaputenscrea PO
0T 26.02.2013Ne 247-p (¢ H3MEHEHHSMH).

6.CxeMa TeppHTOPHAIBHOTO IUIaHHpoBaHHs PO B
obmacTh  OOOpOHBI  CTpaHBI M 0Oe30NMaCHOCTH
TOCYAapcTBa, yTBepsKIeHHas ykaszoM [Ipesunenta PO
o1 10.12.2015 Ne 615¢c (¢ U3MCHEHHSMH).

7. Pacnopspkenue IIpasutensctea PO or 13.02.2019
Ne 207-p «O6 YTBePIKIACHAH Crpareruu
TIpocTpaHCTREHHOTO pa3puTH PO Ha nmepuox o 2025
roj1a;

8.Cxema TePPUTOPHAIILHOTO IUTAHUPOBAHMUS
Hpkyrckoi obacty, YTBEpK/ICHHAS
TIOCTAHOBJICHHEM IIpaBurenscTBa HpxyTckoi

obmactr oT 02.11.2012Ne 607-111 (¢ H3MEHSHHUSAMH).
9.CxeMa M MporpaMMa pasBHTHSI DJICKTPOYHEPTETHKH
Upkyrckoit oGmactu Ha 2021 — 2025 rojsL
yIBepxKIeHHass ykazom ['yGepHatopa Hpxyrckoit
obmacTd ot 29.04.2020 Ne 124-yr.

10. TeppuropHanbHast cxeMa 0OpaIeHHs ¢ OTXOAAMH,
B TOM WUHCIE C TBEpJbIMH KOMMYHAJIbHBIMH
orxogamu, B HpKyTcko# oONacTH, yTBEp:KICHHAs
NPUKA30M  MHHHCTEPCTBA IPHPOJHBIX  PECypcoB
Hpkyrckoit obmactu ot 29.12.2017 Ne 43-mmp (¢

HM3MEHEHHUSMH).

11.Cxema TEPPUTOPHAIILHOTO IUTAHUPOBAHUS
Hpkyrckoro paiioHHOTO MyHHIMIIAILHOTO
o0paszoBaHMs, yTBEPXN/CHHas pemeHueM JIymbl
Hpkyrckoro paiioHHOTO MYyHHIHTIATEHOTO
obpasopanust oT 25.11.2015 Ne 15-101/pa.
12.T'enepanbHbIit m1aH XomyToBCKOTO

MYHHIMIIQJIBHOTO ~ OOpa3oBaHHs,  YTBEPHKIACHHBIH
Pemennem Jlympl XOMYTOBCKOTO MYHHIHIIAJILHOTO
obpaszopanust ot 08.11.2013 roma Ne 16-79/acm (¢
m3MeHeHHsIMH Ha 24.10.2019 1.).

13.IlpaBuna  3eMJIEMONB30BaHMA M 3aCTPOMKH
XOMYTOBCKOTO ~ MYHHLIHMIAJIBHOTO  0OpasoBaHHMSL,
yIBepxk/IeHHbIe Pemenuem Jlympl XOMYyTOBCKOTro
MYHHIHIIAIBHOTO oOpasoBanusi oT 28.02.2014 rona
Ne 20-100/nem (¢ u3MeHeHHsIMH Ha 24.12.2020 r.).
14.YcTan XoMyToBCKOTO MYHHIIHUNAJIBHOTO
obpazopaHus (c HM3MCHEHHSIMH,

2
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3apeTHCTPHPOBAHHBIMH yIIpaBieHHeM MHHHCTepcTBa
toctunuu  Poceuiickoit @epepammu 1mo HpkyTckoi
obnactu ot 14.05.2020 Ne RU385083172020001).

15. T'enepannbubie TIJTaHbI MYHHITUNATIBHBIX
obpazoBaHHM, HMEIONUX OOMyI0 TIpaHHIy ¢©
XOMyTOBCKAM MYHHITUIATEHBIM 00pa30BaHHEM.

16. IIporpaMmma KOMIUIEKCHOT'O Pa3BUTHS COITUATILHOH
HHOPACTPYKTYpEl XOMYTOBCKOIO MYHHITMIAIBHOIO
00pa3oBaHHS,  YTBEpIKJISHHAs  IOCTAHOBJICHHEM
aJIMHHHCTpallil  XOMYTOBCKOTO ~MYHHITHIAIEHOIO
obpazopanus ot 22.12.2020 No 2380/

17. IIporpamma KOMILICKCHOTO pasBUTHSA
TpaHCTIOPTHOH  HHOPACTPYKTYpsl  XOMYTOBCKOTO
MyHHIUIAIGHOTO  0OpasoBaHHUS,  yTBepiKACHHAsI
MOCTAHOBJICHHEM  aJMHHHCTpAIHH _XOMYTOBCKOIO
MYHHIUIAILHOTO oOpazoBanus ot 24.12.2020 Ne 240
o/

18. IIporpaMMa KOMIUIEKCHOTO pa3BHUTHSI CHCTEM
KOMMYHaJIbHOH  HHQPacTpykTyphl XOMYTOBCKOIO
MYHHIUIAIGHOTO  0OpasoBaHHUS,  yTBepiKACHHAsI
MOCTAHOBJICHHEM  aJMHHHCTpAIlHH XOMYTOBCKOTO
MYHHIUIAIbHOTO 06pazoBanus ot 23.12.2019 Ne 262
o/n (¢ mameHeHmsIMHE OT 23.12.2020).

19. IIporpaMma  KOMIUIGKCHOTO COITHATIBHO-
SKOHOMHYECKOTO Pa3BUTH XOMyTOBCKOTO
MYHHIUIIAILHOTO 0GpazoBanus ot 16.12.2016 Ne 60-
256/n (¢ N3MEHESHUSIMHT).

20. Cxembl  TemslocHaOxeHHS ~ XOMYTOBCKOTO
MYyHHIHIATBHOTO  OOpasOBaHHUS,  yTBEpIKJCHHBIS
MOCTAHOBJICHHEM  aJMHHHCTpAIUH XOMYTOBCKOLO
MYHHIUIAJIbHOTO oOpazopanus Ne 72 o/g ot
23.04.2019, Ne 73 o/g ot 23.04.2019.

21. CxeMa BOHOCHAOXKEHUS M  BOJOOTBEICHUS
XOMYTOBCKOTO ~ MYHHIHNAIBHOTO  0OpasoBaHUSL,
VIBepIKJIeHHASI TOCTAHOBJICHHWEM aJMHHHCTPAI[HU
XOMYTOBCKOT'O MYHUIIMIATLHOTO 0OpaszoBanus Ne 74
o/m ot 23.04.2019.

22. TIlocranomienue IlpaButensctBa HMpkyTckoi
obmact ot 23.04.2021 Ne 293-mn «O6 OTHEIBHBIX
BOIPOCAX KOMIUIGKCHOTO Da3sBHTHS TEeppHTIOpHH B
HpkyTckoit oGmacTiy.

23. VYTBepikJaeHHas JOKYMEHTALUS IO IIJJAHHPOBKE

TepPUTOPHH.
24 PernoHalTbHBIC HOPMATHUBBI I'PaJOCTPOHTEIIEHOIO
MPOSKTHPOBAHHS HUpkyTckoit ob6acTH,

VIBepIKJIeHHbIe IOCTaHOBJIeHHeM lIpaBHTenbCTBA
Hpkytckoit obmactu or 30.12.2014 Ne 712-mmm (c
U3MEHECHHUSIMH)

25. MecTHBIe HOPMATHBBI  IPAJOCTPOUTEIIHLHOTO
MPOSKTHPOBAHUS, yTBepiKAeHHbIe Pemenmem Jymbl
XOMYTOBCKOTO MYHHIHIIAIBHOTO 0OOpa3oBaHHA OT
24.03.2017 Ne 64-276/n (¢ W3MECHEHMSIMH OT
24.12.2020).

HUHsle cBeieHHUs, cofepKaImuecs B heaepalbHON
roCyJapcTBeHHOHN HHPOPMaIHOHHOH cHCTeMe
TeppuTopHaibHoro mwianuposanus (OI'MC TII) u
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HHGOPMALUOHHOHN CHCTeMe 0GecTe e H s
IPaIOCTPOUTEILHOM JIeATeIHOCTH

5. Tepputopusi IpOEKTUPOBAHUS

Tepputopust XOMyTOBCKOTO MYHHI[HIIAIHHOTO
obpasopanus Upkytckoro pationa Hpkytekoit
obsactu

6. Mcxo/THBIE MaTepHaIIbI

3aka3zuuk obecreunBaeT MpeIoCTaBIcHHS
CJIeTYOIIAX HCXO/THBIX MATEPHAIIOB!

TI'pagpuueckue mamepuansi 6 6eKMopHOM uoe,
mexcmosvie Mmamepuansi 6 popmame *doc:

- TeHepaJIbHBIN IJ1aH XOMYTOBCKOTO
MyHHITHTIATEHOTO 06pasopaHust HpkyTckoro patioHa
HpxyTckoii o6macTh (B AHCTBYIONICH pe/TaKIHH);

- IPaBHJIA 3eMJICTIOJIb30BAHHS U 3aCTPOHKH
XOMYTOBCKOTO MYHHITHIIAILHOTO 00pa3oBaHus
Hpkyrekoro pationa UpkyTekoit o6nacTh (B
JIeHCTBYIONIEH pe/JaKIuH);

- MECTHbIE HOPMATHBBI IPATOCTPOUTEIILHOTO
TIPOEKTHPOBAaHUSI XOMYTOBCKOTO MYHHI[HIIATbHOTO
obpasoeanusi Upkytckoro pationa UpkyTckoi
obacTy;

- YTBEpIK/AeHHAs! JJOKYMEHTAIHs 110 TIJTaHUPOBKE
TEpPHTOPHUH;

- kagactposbie mwiauel Teppuropud (KIIT) Ha
TepPUTOPHIO XOMYTOBCKOIO MyHHIHMIIAIBHOTO
obGpazoBanust HpkyTckoro palioHa Ha TeKyIIYIO Jaty;
- aKTYaJIM3HPOBAHHAS HHPOPMAIIHS O 3eMeJTbHBIX
YYaCTKaxX Ha TEPPUTOPHIO MOCEIICHHUST,

- HHMOPMAIHS 0 HAIMYHH/OTCY TCTBHH TIepeceUeHui
TPAHHI] 3¢MeJIb HaCeJISHHBIX ITyHKTOB € 3eMJLIMU
JIeCHOTO (OHJIA, B TOM YHCIIS IIePEUeHb 3eMeJIbHBIX
Y4acTKOB H 0ObEKTOB KalICTPOUTEJILCTBA B TPAHHIAX
TIepecedeHUH;

- HHGOPMAIHS O HATMYHH/OTCY TCTBHH TOPOJCKHX
JISCOB;

- HHOPMANHUs O HAJIMIHH/OTCYTCTBUH JIGCHBIX
HOCEJIKOB U BOGHHBIX IOCEJIKOB;

IIpn HamU9IHK TIepecedeHHil 3eMelb JIeCHOTO (OH A ¢
3eMJISIMH HACEJICHHBIX TTYHKTOB 3aKa34uK
obecIeunBaeT NPe0CTaBICHHUE CIISYIOeH
uHGOPMALUY OTHOCHTE/IFHO TEPPUTOPHIL B TPaHUIIAX
TaKHX IepeceyeHHH:

- IPaBOYCTAHABJIMBAIOIHE HIIH
TIPaBOY/JOCTOBEPSIONMME JOKYMEHTBI Ha 3¢MeJIbHbIC
YYaCTKH H OOBEKThbI KAlUTAJIbHOTO CTPOUTEIILCTBA,

- ceesennst 06 OKH u OOIIT, B ToM uHciIe CBEIeHHUS
0 HAINYHW OTCYTCTBHH 3eMeJIbHbIX yuacTKoB (ET'PH),
TIepeceKaroNKX 3eMITH JIecHoro GoH/a 1
PACTIOJIOKEHHBIX B TPAHHUIAX 0CO00 OXPaHIeMBIX
TIPUPOJIHBIX TCPPUTOPHH, TEPPUTOPHI 0OBEKTOR
KYJIbTYPHOTO HACJIS ML,

- HpOYHe MaTepHaJIbl HEOGXOAUMBIe IS HOTOTOBKH
TpoeKTa

7. OcHOBHBIC TpeGOBaHI/[ﬂ K COACPIKaHHUIO
MaTepHuaJioB

1. AxryanusupoBats HHPOpPMaIHUIo 06 0ObeKTax
PETHOHAILHOTO 3HAYCHHSL, MECTHOTO 3HAYSHHS
paioHa, MECTHOTO 3HAUCHHUSI CEJILCKOTO TIOCETICHHS,
AKTYaJIH3APOBaTh HHPOPMAIHIO COTJIACHO MPOTpaMMe
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KOMIUIEKCHOTO Pa3BUTHUSI COLUATBHON
HHPPACTPYKTYPBI, KOMIUIEKCHOTO Pa3BHTHS
TPAHCTIOPTHOH HHPPACTPYKTYPHI, KOMILIEKCHOTO
Pa3BUTHS CONUAIILHON HH(PACTPYKTYPHL.
2. OTKOPPEKTUPOBATH MaTePHAIIBI COTJIACHO ITyHKTY
11 TeXHUYECKOTO 3a/1aHus.
3. TIoATOTOBHTH MaTepHAIBI 1O 0GOCHOBAHHIO
TUTAHAPYEMBIX TPAHHUI] HACEJICHHBIX ITyHKTOB!
1) TEKCTOBBIC MAaTCPHAJIbI TOJDKHBI COACPIKATH:
- HHGOPMAIHIO O CYIIECTBYIONIIUX IPAHULIAX
HACeJICHHbIX IYHKTOB;
- IPE/UI0JKEHHE O KOPPEKTHPOBKE CYIIECTBYIOMHX
TPAHHMI] HACEJICHHBIX IIyHKTOB HAa OCHOBE aHAJTH3a
I/[Hq)OpMaLII/II/I COTJIAaCHO 1.6 TEXHHYECKOTO 3aJlaHuA
¢ o6ocHOBaHHEM IUIOIIA/IH U MCCTOIIOJIOKCHUA
[UIAHHPYEMBIX TDAHUIL] HACSJICHHBIX IIYHKTOB.
2) rpadHyYeCcKHe MAaTePHAIIBI JJOJDKHBI COTEPIKATH:
- CYIICCTBYIONIHE TPAHHUIIBI HACCICHHBIX MYHKTOB;
- INTAaHUPYEMbIC I'PAHHUIIBI HACCIICHHBIX ITYHKTOB,
- 'paHUIbI 3€MEJIbHBIX YUJAaCTKOB H MECTa
pasMeIeHus: 00bEKTOB KAIIHTAILHOTO
CTPOUTEJILCTBA (HA OCHOBAHHH MOJTy Y€ HHbIX
HCXOJTHBIX JTAHHBIX);
- TPAHHUIIBI 3€MEJIb JIECHOTO q)OH}:[a M AHBIX 3€MCJIb,
BKJIFOYAEMBIC B I'DAHUIIBI HACCJICHHBIX ITYHKTOB
WM UCKIIIOUAeMble U3 IPAHUI] HACSJICHHBIX
IIYHKTOB.
4. TIoATOTOBHTH 00s3aTEIBHOE TIPUIIOKESHHE K
TCHCPAJIBHOMY IUUIAHY - CBCJACHHA O IpaHHIAX
HACCJICHHBIX ITYHKTOB, BXOJAIUX B COCTAB
XOMYTOBCKOTO MYHHIIHIAIBHOTO 0Opa3OBaHHusL,
HOCIE CO2NACOBANHUA NPOEKMHBIX DeuleH il
3axazuuxom.

8. Cocrap npoekra

IIpoext «BHecenne u3MeHeHMH B ['eHepaibHbIH I1aH
XOMYTOBCKOTO MyHHIMIIATIEHOTO 06pa3zopaHust
Hpkyrtekoro pationa HpkyTekoi o6aacTiy 10JDKeH
COOTBETCTBOBATH CT.23 I'paIoCTPOUTEILHOTO KOJEKCa
PO

9. ITopsi10Kk cOrTacoOBaHMSI ¥ Yy TBEPIKISHUS
IPOESKTOB

Buecenue u3MeHeHHH B rTeHEPAJIbHBIH ILIaH
TOUIEIKUT COIJIACOBAHUIO B HOPSIIKE, YCTAHOBJIEHHOM
I'paocTponTEILHBIM KOJEKCOM H HHBIMH
HOPMAaTHBHO-TIPaBOBBIMH aKTaMH.

Ha ocHoBanuM 3a/1aHus 3aKkazdrKa (C yKazaHHEM
HAaHMEHOBAHUS, KOJIHYECTBA U (GOPMBI IIPEICTABIICHHS
IPaJOCTPOUTENIBHBIX JOKYMeHTOB) Iloapsaunk
TOTOBHUT JIEMOHCTPAIIHOHHbIE H IIPe3eHTALHOHHbIE
MaTepHaJIbl UL pACCMOTPEHHS Ha KOMHUCCHH (4.20
¢T1.24 I'paocTpoutenbHOTO Kojlekca PD) u Ha
MyGIMYHBIX CITyNIaHUSIX (0OIIeCTBEHHBIX
00CYKIECHHSIX).

JlaTa KOMHCCHH Ha3HavaeTcs 3aKa3uHKOM B
COOTBETCTBHH €O CT. 24 I'paIoCTPOUTEILHOTO
Kojekca PO.

Jlata myGnuuHbIX coTynmaHui (OGIeCTBEHHBIX
0bCyIKIeHHH 110 BHECCHUIO H3MEHEHHH B
TeHepaJIbHbIH IUIaH Ha3HAYAeTCs 3aKa3uuKOM B
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COOTBETCTBHUH cO CT. 28 I'panocTpouTenbHOro
kozekca PD.

CornacoBaHue, pacCMOTPEHHE Ha Ty OIMYHBIX
ciyuranusx (00LecTBEeHHBIX 00CY KIEHUSX),
paccmorpenue Ha komuccuu (4.20 cr.24
T'panocrpourensuoro konexca P@) u yreepxkaeHue
MPOEKTOB HE BXOAUT B CPOKH BbIIOJHEHHUs paboT 1o
TPOEKTY.

10. IpoexTHEIE MaTepHalbl, MepeaaBaeMble
3aKa34NKy

TTpoexTHbIe MaTepuanel nepenaoTcs 3akasunky B |
9K3eMIUTApe Ha Gy MaKHOM HOCHTENE U B 2
9K3EeMIUTAPAX Ha BIEKTPOHHOM HOCHTEJE. TeKCTOBAs
wacTs B popmare *doc, rpaduueckas yacTb B
opmare *pdf, *sxf, *rsc B cnenyromem nopsake:

1) no oKOH4AHHUIO CPOKa BbINOJIHEHNs PaboT
Tloapsaunk nepenaer 3akasuuKy MaTepuasbl
MPOEKTOB Ha HIEKTPOHHOM HOCHUTeNe B | 5K3eMILIsIpe;
2) mocJie MPOBEAEHHUs! POLIEY Pbl COTIACOBAHNUS 1
yreepxaeHus [Toapsiauuk nepenaer 3akasquky
MaTepHaJIbL

- Ha GyMa)XHOM HOCHTeJIe B 2 BK3eMILIApax.

- Ha HJIEKTPOHHOM HOCHTENE B 2 9K3eMILISPaX.

11. OcHoBHBIe TpeGOBaHHS K COAEPIKAH

HI0 MATEPHAJIOB NMPOEKTA BHECEHHUS H3MEHeHHil B

FeHepaJ’leblﬁ nJjaaH XOMyTOBCKOI"O MYHHUHNAJIbHOTO OﬁpaZOBaH“ﬂ

11.1 HsmenuTs (QyHKINOHATIBHYIO 30HY
3€MENIbHOr0 y4acTka c
KanacTPOBBIM HOMEPOM
38:06:100105:1737 ¢ OJ1-1 na XK-1

11.2 | U3mennTs (yHKIMOHAIBHYIO 30HY

3EMeJIbHOro ydacTka c
KaJacTPOBBIM HOMEpOM
38:06:100302:2047 ¢ I1-4 na XK-1





image15.jpeg
BrrounTs B TPaHULEI HACSJIEHHOTO

IIyHKTa " HU3MEHUTH
(byHKLIHOHaJTbHOE 30HUpPOBAaHHUE
3EMEJIBHBIX Y4acTKOB C
KanacTpOBBIMH HOMEpamMu

38:06:100801:14606;
38:06:100801:27897,
38:06:100801:27898,;
38:06:100801:27899;
38:06:100801:14789 COTJIACHO
MPOeKTaM OPraHU3aLMH 3aCTPOUKH

11.4

H3menuts (dyHKUIHOHANTEHO
30HMPOBAHUE 3EMEJBHOTO YYacTKa
C KanacTpOBbIM HOMEPOM
38:06:100801:4793

COIJIACHO MPOEKTY OPraHU3aLuy
3aCTPOHKH

W3meHuTh (byHKIMOHAIBHYIO 30HY
3eMeNIbHOTO ydacTka c
KaJaCTPOBBIM HOMEpOM
38:06:100401:42 ¢ P-1 na XK-1

BREEN nmnnas,
et St

it ¢

11.6

Hsmennts (yHKLMOHANBHYIO 30HY
3eMeNILHOTO ydacTka [
KaJaCTPOBBIM HOMEpOM
38:06:100801:10856 ¢ CX-2 Ha
CX-3
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11.7 | U3meHuts (QyHKUMOHANBHYIO 30HY
3eMEIIFHOTO y4acTKa g
KaﬂaCTpOBHM HOMEpPOM
38:06:100301:478 COTJIACHO
TIPEACTABJICHHBIM KOOpAWHATaAM!
401789.71 3343743.64; 401800.81
3343770.54; 401807.98
3343784.10; 401771.11
3343789.56; 401770.85
3343789.67; 401768.79
3343789.28; 401774.95
3343755.23; 401777.08
3343742.61; 401789.71 3343743.64
¢ P-5naK-1

11.8 Wsmeruts QyHKIMOHATBHYIO 30HY

3eMEJIBHOr0  y4acTKa  COIJIACHO
MPeACTABICHHBIM KOOPAMHATAM
401506.810  3339193.880
401538.460 3339229.580
401499.650  3339282.590
401580.100 3339352.630
401594.300  3339407.530
401593.360  3339430.250
401549.810 3339480.420
401524.260  3339473.790
401490.180  3339434.030
401468.410 3339385.760
401449.480  3339382.920
401381.560  3339339.340
401342.260 3339277.160
401397.220  3339230.280
401412.340  3339254.600
401469.850  3339226.410
401506.810  3339193.880
c¢P-1 maCX-1
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11.9

H3meHnTh QyHKUMOHANBHYIO 30HY
3eMeNbHOro yuacTka ©
KaJaCTPOBBIM HOMepOoM
38:06:100922:3894 ¢ I1-2 na I1-1

11.10

H3mernTs ()yHKIMOHABHYIO 30HY
3EMENTBHEIX Y4aCTKOB c
KaaacTpOBBIMH HOMEpaMH
38:06:100801:29167,
38:06:100801:29168 ¢ CX-1 na II-
1

11.11

HsmennTs (QyHKIMOHATBHYIO 30HY
3eMeIbHOro y4acTKa c
KaZacTPOBBIM HOMEPOM
38:36:000017:4950,38:36:000017:4
980,

38:36:000017:2210,38:36:000017:5
018, 38:36:000017:5019 ¢ CX-2 Ha
xK-1

11.12

HsmeruTs (QyHKIMOHATHHYIO 30HY
3eMENbHOr0 y4acrka c
KaaCTPOBBIM HOMEPOM
38:06:100801:21539,
38:06:100801:21540 ¢ CX-1 Ha
CX-3
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11.13

M3menuTs (GyHKUHOHATBHYIO 30HY
3EMEITBHOTO ydacTka C
KaZacTPOBBIM HOMEPOM
38:06:100104:3276 ¢ K-1 ra OJI-1

11.14

W3mennts (QyHKUHOHATIBHYIO 30HY
3EMENBHOTO y4acTka c
KaJlaCTPOBBIM HOMEPOM
38:06:100902:543 ¢ CX-4 na CX-3

10
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11.15

W3menuts (DyHKLMOHANBHYIO 30HY
3eMeJIbHOrO y4acTKa c
KaJacTPOBbIM HOMEPOM
38:06:100922:1104 ¢ CX-1 na XK-1

11.16

H3MennTh GyHKIHOHABHYIO 30HY
3eMeIbHBIX YIaCTKOB C
KaJaCTPOBBIMH
Homepamu38:06:100801:15831

¢ P-5 na XK-1

11.17

W3menuTs (DyHKLUMOHANBHYIO 30HY
3eMeJIbHOr0 y4acTKa c
KajacTpPOBbIM HOMEPOM
38:06:100902:2975 ¢ CX-1 na I1-1

11
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11.18

H3meHnTs (hyHKIMOHANBHYIO 30HY
3eMeJILHOTO y4acTka c
KagacTpOBBIM HOMEpPOM
38:06:100102:581 ¢ CX-1 1a XK-1

11.20

V3mennTs (yHKIHOHANBHYIO 30HY
3EMENILHOTO ydacTka c
KaJlaCTPOBBIM HOMEPOM
38:06:100902:4036 ¢ CX-1 na CX-
2

11.21

H3mennTs (yHKIHOHANBHYO 30HY
3€MEJIBHOIO y4acTka c
KaJlaCTPOBBIM HOMEPOM
38:06:100922:1037,
38:06:100922:1038,
38:06:100922:1039 ¢ CX-4 Ha I13-
1

SeesoeyestT s ioL

12
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11.22

Hsmenuts YaCTUYHO
(YHKUHOHATBHYIO 30HY
3eMeJbHOTO ydacTka c
Ka/laCTPOBbIM HOMEpOM

38:36:000017:4945 ¢ I1-4 va O[1-2

11.23

H3meHnTs (yHKIIMOHABHYIO 30HY
3eMENbHBIX y4aCTKOB c
KanacTpOBBIMU HOMEpaMH
38:06:100922:679,
38:06:100922:680 ¢ P-5 na I1-1

11.24

PaccMOTpeTh BO3MOXKHOCTb BBIHOCA
JIMHENHBIX O0bEKTOB (KaHAIN3ALIHs,
BOJIONPOBOI, TEIUIONPOBOA H T.A.)
U3 TPAHUI] 3€MEJIBHBIX Y4aCTKOB U
pasMelleHnss HMX BAONb YJIMYHO-
JIOPOXKHOI ceTH.

11.28

Orobpasute MIAHUPyeMble K
PasMeLLeHHO ceru
JNMEKTPOCHAOKEHHS (mcemMo
DHEPreTHKOB IPIIATASTCS)

11.26

VYuecTb NpH MPOEKTUPOBAHHU

13
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11.27

Paccmorpers BO3MOKHOCTh
HUCKITFOYEHU ST HCCOH&pKOBOﬁ 30HBI
M3 rpaHul HaACEJICHHOrO IyHKTa II.
Ilnumkuao B KaTreropur 3€MeEJb
3emad  JecHoro  GoHaa 0o
NpenoCTaBI€HHbIM KOOpAUWHATAM

Ucknmrounts 3y ¢ KaXacTpOBBIM
HoMepoM 38:36:000017:3680

14
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15
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16
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11.28

Bruounrs  3¢MCIBLHBIC  YHAaCTKU
38:36:000017:3888;
38:36:000017:3891,
38:36:000017:3892,
38:36:000017:3893,
38:36:000017:3895,
38:36:000017:3896,
38:36:000017:3897,
38:36:000017:3902 B
JIECOITAPKOBYI0 30HY ¥ MCKIIOYHTH
M3 I'palull HACCJICHHOI'O Iy HKTa

11.29

PaccMoTpeTs BO3MOXKHOCTB
BKJIIQUCHHS B 30Hy 3aTOIUICHHUS UJIN
30HY € OCOOBIMH Y CIIOBHSIMH
WCHOJIL30BAHUS TCPPUTOPUH,
NPEATIONIATAIONIY K0 IPOBEIACHHE
MCPOIPUSITHI 1O HEHOITYI[CHHIO
3aTOILICHUS] HHJIUBHLY AJIbHBIX
JKHJIBIX JIOMOB 4aCTH Teppm‘opun
«11. 3anaiHpI» B ¢. XOMYTOBO

11.30

HUckmrounts u3 30861 UKC, kpome
3EMEJIBHOTO Y4aCTKa
38:06:100801:6332, B cBsizm ¢
3aTOILBICMOCTBIO TCPPUTOPHUU

17
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11.31 | Uckmounts 13 30Hb1 JK-1 B CBsI3H C
3aTOMJIAEMOCTBIO TEPPUTOPUN
(38:06:100801:5228)

11.32 | Bximounts B 300y XK-1 3y
38:06:100103:5559,

38:06:100103:313 u npuneraroiyo
TEPPUTOPHUIO
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11.33 | BxirouuTh B 30Hy TPAaHCIOPTHOH

UHPACTPYKTYPHI 3y
38:06:100103:5558

h

i
e

il

18
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11.34

BrurounTe B 30HY
CEJbCKOX035iICTBEHHOTO
TIPOM3BOJICTBA 3y
38:06:100801:14472

u;u

|E]

11.35

BrurounTe B 30HYy
CeJIbCKOXO39HCTBEHHOT O
TPOU3BOACTBA 3y
38:06:100801:14290

11.36

3emenbHble
KaaacTpOBbIMU
38:06:100105:897,
38:06:100105:32,
38:06:100105:900,
38:06:100105:893,
38:06:100105:1766,
38:06:100105:898,
38:06:100105:1765,
38:06:100105:1764,
38:06:100105:14,
38:06:100105:890,
38:06:100105:894,
38:06:100105:1237,

YUaCTKH

38:06:100105:1, xoopauHATEL:

404386.901
404385.830
404347.100
404332.320
404314.310
404305.760
404300.460
404285.960

3341096.683
3341112.790
3341113.550
3341157.490
3341186.180
3341182.740
3341180.400
3341174.080

[

HOMepaMu

L

Hll

u

I

|||

i\ll"‘

»m;;

|1

l"’

m
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404297440 3341137.870
404246130 3341115.030
404172440  3341095.670
404164.600 3341093.610
404164.669  3341093.430
404160750 3341092.300
404146225 3341087.281
404095.670  3341069.810
404165.800  3340907.840
404190.580  3340812.380
404206.160  3340816.570
404229546 3340822.859
404239.540  3340840.960
404248.170  3340856.590
404263.670  3340871.720
404274106 3340905.549
404308360  3340912.650
404306.910  3340927.490
404318.770  3340935.850
404332270 3340929.920
404381.620 3340941.100
404389.410  3340942.950
404446620 3340956.570
404442840 3340971.970
404384.190  3340957.090
404354320 3341038.030
404379.150  3341045.910
404386.910  3341096.540
404386.901  3341096.683 B 30HY
o1

11.37 | BxurouuTs B IPOU3BOACTBEHHYIO
30HY CE/IbCKOXO35HCTBEHHBIX

TIpeNIpUSTHIL 3y
38:06:100801:13260

20




image29.jpeg
11.38

BKII0OYNTH B IPOU3BOACTBEHHYO
30Hy 3y 38:06:100801:14416

11.39 | Bkiro4uTh B IPOU3BOJCTBEHHYIO
30HY 3y 38:06:100922:5513
11.40 | Briro4uTh B IPOU3BOJCTBEHHYIO

30HY 3y 38:06:071102:190,
38:06:071102:191,
38:06:100801:283

;ur'

)

1T

21




image1.jpeg




image30.jpeg
11.41 BknrounTh B NPOU3BOJICTBEHHY KO
30Hy 3y 38:06:100922:410,
38:06:100922:411,
38:06:100922:6758,
38:06:100922:709

11.42 | W3MeHuTh by HKIHOHAIBHYIO 30HY
3eMEeJIbHOTO y4acTKa ¢
KaJlacTPOBLIMH HOMEPAMH
38:06:100105:332,
38:06:100101:416 ¢ K-1 na OJI-1

22




image31.jpeg
11.43

H3mernTs QyHKIHOHANBHYIO 30HY
TEPPUTOPHH PSIIOM € 3y ©
Ka/laCTPOBEIM HOMEPOM
38:06:100922:8211a XK-1

11.44

H3mennTs (hyHKIHOHATEHYTO 30HY
TEPPUTOPHHU PATOM C 3y C
KaJaCTPOBBIM HOMEPOM
38:06:100101:3847 Ha XK-1

11.45

W3mennuTs QyHKUHOHAIBHYIO 30HY
TEPPUTOPHH PAIOM C 3y ©
Ka/[aCTPOBEIM HOMEPOM
38:06:100902:481 na CX-2

23
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11.46

Bxrounts B TPaHUIBI HACCTICHHOTO
TIYHKTa " HU3MCHHTh
(yHKLIHOHATBHOS 30HUPOBAHHE
3€MCJIBHBIX YYACTKOB

COTNIACHO MPOSKTY OPraHU3aLHA
3acTpoiikH (3y 38:06:100902:6338)

11.47 | Bkmrounth B HPOHM3BOACTBCHHYIO
30Hy 3y 38:06:100922:463
11.48 | M3meHuts YHKUHOHATBHYIO 30HY

3CMCIIBHOTO y4acTKa c
KaJaCTPOBbIM HOMCPOM
38:06:100301:1838 COTJIACHO
MOPCACTABJICHHBIM KOOPAUHATAM
402328400 3343775.110
402294860 3343818.830
402291570 3343814.850
402282.850 3343800.520
402280.360  3343797.390
402316.540 3343764.930
402325980 3343773.030
402328400 3343775.110

¢ P-5 naK-1

=t

24
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11.49

BKro4nTh B IPAaHULBI HACCIEHHOTO
nyHkta . [opHbiii ((akTuueckasn
Kateropuss  3eMJM  HACEEHHbIX
l'lyHKTOB) 3€MECJIbHBIEC YYACTKH MO
TKC (OpHEHTHPOBOYHBIH
KaaacTpOBbIH HOMEp)
38:06:100902:2854

11.50

H3menuTs QyHKINOHANBHYIO 30HY

3eMENPHOTO y4acTka c
KaJgacTPOBBIM HOMEPOM
38:06:100401:244 COTJIaCHO

TIPEACTABIEHHBIM KOOPJMHATAM:
404012.46 3345630.300000
403999.08 3345659.960000
403940.97 3345626.980000
403938.47 3345618.900000
403949.78 3345590.900000
403993.30 3345616.310000
403992.38 3345618.620000
404012.46 3345630.300000

¢ I1-4 na K-1

25
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11.51

W3mennts (QyHKIMOHATLHYIO 30HY
TpaHHuI] MIAHUPYEMON TeppHTOpPUH

pasMetieHus A3pOTIOPTOBOIO
KOMIIJICKCa IIomajaka
«Ilo3usixoBay corjacHoO

MPEICTABICHHBIM KOOPAUHATAM Ha
11-4:

401421.1 3358123.7

399201.4 33545222

404413.4 3350146.2

406869.5 33543273

401421.1 3358123.7

11.52 | Pacemotpets BO3MOKHOCTh
BKJIIOUUTh B TIPOM3BOJICTBEHHYIO
30HY  3€MENLHBI  y4acTOK ¢
Ka/IaCTPOBBIM HOMEpOM
38:06:000000:7080 (¢ yueToM
MPHAdPOJIPOMHOI TEpPUTOPUHL)

11.53 | Brimounts B HPOU3BOACTBEHHYIO

30HY 3y 38:06:100902:1614
(paceMoTpeTh BO3MOXHOCTD
yeranoButh  C33 B rpanunax
3eMeNBHOIO  ydYacTka uimm  Oe3
YCTaHOBJICHHUS IpaHuIL C33,
mnanupyetes goosua [11'C)

K

30> -yt A MNP0 yooLxdy puswRLlL
TPy —————

gi

(2310740°1¢ asow mudosucday yommwers mumwsodwadscad
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11.54

Bkawounts B rpaHuLbl HACEJICHHOrO
nyukra n. Topubiit (pakruueckas
Kareropusa 3eman HACCJICHHbIX
MyHKTOB) ~ 3eMENBHBIE  YYacTKHU
Teppuropun JIHT Ilosutue mnon
WXKC (OpHEeHTHPOBOYHBIH
KaJlacTPOBHIi HOMep)
38:06:100902:1129

3emebHbIi YUacTOK c
KaJlaCTPOBBIM HOMEpOM
38:06:100103:4007 npexycmoTpeTs
30HY 10 pa3MelieHne JeTCKoii
TIONIAKI

Paccmotpers BO3MOIKHOCTh
MCKJTIOUEHUS CBEAEHHI O BOTOTOKE
p. Tanbka W3 TIpaHUIl 3eMENBHBIX
Y4acTKOB o, WA
(OpHEHTHPOBOYHBIE 3y c
KalaCTPOBBIMU HOMepaMH
38:06:100902:5827,

38:06:100902:5786)

11.57.

Bkounts B rpaHULbl HACEJICHHOIrO
MYHKTa  3eMeJbHbI  y4acTok ¢
Ka/lacTpPOBbIM HOMEpOM
38:06:100801:1166 non MOKC

27
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11.62.

3eMeIbHbIH Y4acToOK
38:06:100902:2162 B omHy 30HY
JIeCOB

11.63.

Vn. Enosas 8 XKC B paiione 3y
38:06:100104:2165
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RS

30HY
3y

c
HOMEPOM

38:36:000016:2643 u TeppUTOPHUIO
BOKpyT Hero B 3oHy MJKC

B

(pacTpykTyphl
YYaCTOK

H TEPPUTOPHIO MO
neca (B paiione

38:06:100922:4443)

TPAaHCIIOPTHOU UH
BxrounTs B TPaHUIbl HACEJICHHOTO

IMyHKTA 1. TOpHEI

rpaHuIe
KaIaCTPOBBIM

11.66. | 3emenbHbIH

11.64. | HepasrpaHuueHHbIC 3€MJIH BOKPYT
3y 38:36:000016:1380

11.65.

30
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11.67. | 3emenbHBIS YYacTKH c

KaJaCTPOBBIMH
38:06:100302:2031,

HOMEpaMHu

38:06:100302:2032 B 301y O/I-1

11.68. | Yuectsb TIPOSKTUPOBAHUHT
MPOCSKTHI «CTpOHUTEBbCTBO
BOJI0BOJIa IO SIKYTCKOMY TpaKTy 0
c. Xomytoo B  HpkyTckom
palioHHOM MYHHITUITATEHOM
obpazopanum» H «CTPOHTEIIBCTBO
KaHAJIH3AI[MOHHOTO KOJUIEKTOpa IO
SIKyTCKOMY TpakKTy 70 ¢. XOMYTOBO
B Hpxytckom pafioHHOM
MYHHIMIIATEHOM 00pa3oBaHHM»

pu

3akazunk:

AJIMUHACTpAITASL XOMYTOBCKOTO
MY HAITUIIATBHOTO o0pa3zoBaHus N
AJIMUHHUCTpAITHS CEIHCKOTO TIOCEIICHHS
664540 VpkyTckuii paiioH,

¢. XoMmyToBo, yiI. Kuposa, 1. 7a.

E-mail: admkhom(@yandex.ru

WHH/KIIIT 3827020760/382701001

KC 03231643256124343400

Oank momydatens: Ornenenue HpkyTek
Banka Poccmm // YOK mo Hpxyrckoit
oGmnactu 1. UpkyTck

EKC 40102810145370000026

BHK 012520101 OKTMO 25612434

["naBa agMuHHUCTpAITAN

XomyToBckoro MO

/B.M. Konmauenko/

Toapsigunk:

000 «IIIM «Macrep — [Inam»
IOpuanueckuit/IouTOBBIH ajpec:
664047, r. UpkyTck, yi1. AJeKkcaHpa
Hesckoro 97/2

WHH 3808158636

KIIIT 381101001

OI'PH: 1073808024850

P/eger: 40702810500000062488
ITAO «MTC-bank»

BUK 044525232

Kopp. cuer: 30101810600000000232
Ten/dakc: 8(3952) 290-587, 546311
e-mail: Master-plan123(@mail.ru
["enepanbHbIA AUPEKTOP

000 «IIIIM «Mactep-ILnam»

/M.B. IIporacosa/
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Admespaus Xows josckoro
[ —

Lieus st

[T ———

Cmprtia o oxpane oftexTon KATYpIOr0 Hacnes HPRYTERoR 06racTn
(10168 - CTYRGA) pICCMOTPEIA  BATPIC 0 MPRCTARIEHIN WO 06
OOBCKION  KVABIVPHOLD  MICICMUN  PACHOACKCHAMY M3 IEPPEIOPHE
XOWIOBOROIO aFUNUIILION obpasosuin Mpsyiokoro paions Hpsytexoil
QBT U1 PAINAGOTIT MQSKTA 0 THECEO WIMET e 1 | eriepaTR T T,
cuoGiger

o cocrommu w 1,06 2023 K010 1t YIELE T0CYMIPELECHHOLD OPINS 10
OXpalc ofteRTOR KyTTYPOTO. nacican HpRyTORoi o

s B P
XOWYTORCKORD WYTHITTATHIONO OB PIORATIFY COCTOST:

<35 ODMOKIUS KYAIVPHOLO HCACH (IMAIMHKOB  MCIOpUA 1
APOTRTYPL, 1 e | OBLOKT KILYPIOTO IACICANA  PEIIONALION
ATeNNA, TKTIONENTH B e TOCKTApETRRNTAH  eecTp  ofeKTon
KR YOHOID HOCIEUAH (1A THHKOR HETODII 1 KY.1h1Y DBt} HIROAOR POCCHTICKO
eucpaiit i 14 BBBIEICHNSX DTBCKIOS KY AB1YPHOLD HICHCAL,

- 25 RUARACHIIIX 0RCKTOR GPXCONOMIUCERATD HACTCAA

BHSTICHINE OfRKTH YIRS PHOTD  HACTEIDA  (TAATHIRH  HETODIH,
UPSICKEKINDH M ApACC.IOLN)  HLICHEL b (LICDCSHS B ICHHE, OTBCKIOH
KTYPHOLO WG, PACHOIVACIILIX I TOpPHIVPI Hpi1esoft 0ieti,
FTRCRACHILAH ApHRATON CayAGH 14 drenpans 2017 rona elS-cop.

e TEDPALOPHIL YCIIHONACHEL U OBEKLN KY.b1YPHOLY HACHE.E
peroRanoro stancs «Llepross Cosnol Tpouus
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I'paruIBl U MecTa PacloNIOKEeHUST OObEKTOB apXeolOorHIecKOoro HacleIus,
PACIIONOXKEHHBIX Ha TEPPUTOPUH XOMYTOBCKOTO MYHHUITAIIAILHOTO OOpa3oBaHUS
OIIpeJIeIIeHbl ¥ 3aKOOPAMHAPOBAHbL B cUcTeMe KoopauHaT WG S-84.

30HBI OXpaHbl 0OBEKTOB KYJILTYPHOTO HACIEAUS Il OOBEKTOB KYJIBETYPHOTO
HaclleJusl, pPAacIoIO’KeHHBIX Ha  Teppuropuu  HpkyTckoro paiiona, He
yCTaHABIIMBAIIHCh.

TpebGoBanne 00 ycTaHOBIEHUH 30H OXpaHbl 00beKTa KyJIbTYPHOTO HACTIEANs
K BBIIBIIEHHBIM 0OBEKTaM KyJIbTYPHOTO HAacIeAMs He IIPeIbSIBIIETCA.

3anmTHPIMA =~ 30HaMH OOBEKTOB  KYJIBTYPHOTO  HACHEIUS  SIBIISLEOTCS
TEPPUTOPHUU, KOTODBIE IPHIETAIOT K BKIFOYEHHBIM B peecTp IaMiITHUKAM U
aHcaMOIsIM W B TpaHMIAX KOTOPBIX 3allpeIaroTcsi CTPOUTENHCTBO OOBEKTOB
KaIlUTaJIbHOTO CTPOUTEIbCTBA U UX PEKOHCTPYKITHS, CBSI3aHHAS ¢ U3MEHEHHUEM HX
rapamMeTpoB  (BBICOTHI, KOJMYECTBA 5STaXeH, IUIOMEAAM), 3a HCKIIOUCHHEM
CTPOUTENhCTBA M PEKOHCTPYKIIUH JHHEHHBIX OOBEKTOB. 3alUTHBIE 30HBI HE
yCTaHaBIHMBAIOTCA I OOBEKTOB apXeoJOIMYecKOro Hacleus, HeKpoIoJei,
3aXOPOHEHUH, pACIHONOKEHHBIX B TPaHWIAX HEKPOIOJeH, IpOW3BejleHUN
MOHYMEHTaJbHOI'O  HCKycCcTBAa, a Takke IaMITHUKOB U aHcamOunei,
PAcIIONOXKEHHBIX B I'PAHUIAX JOCTONPUMEUATeNIHHOTO MecTa. JIsl BBIIBICHHBIX
OOBEKTOB KYJIGTYPHOTO HAcle[us YCTaHOBICHWE 3aIllUTHBIX 30H Takke He
Tpebyercs.

B coorBercTBUm co cratheit 34.1 degepanbHOro 3akoHa or 25 mrons 2002
roga Ne 73-@3 «O6 obbekrax KyJIbTYpHOTO HACTEMs (TaMATHUKAX WUCTOPUU U
KYIBTYPBI) HapoJioB Poccutickoit deneparmmy (famee — 3akoH Ne 73-D3) s
o0beKTa KyIbTYpHOTO Hacieaums perumoHainbHoro «llepkoBp CmsToit Tpourmn»
TpaHMIla 3alUTHON 30HBI yCcTaHOBICHA Ha paccTosHUX 100 MeTpoB OT BHEITHHX
TPaHMI] TEPPUTOPUH HTAMSITHHUKA.

Cormacao cr. 5.1 3akonma No 73-®O3 Ha TeppuUTOpHUH NAMSITHHKA
3alpenaioTes  CTPOUTENLCTBO  OOBEKTOB  KallUTaIbHOIO  CTPOHTENLCTBA U
yBenuueHne OO0bhEMHO-IIPOCTPAHCTBEHHBIX XapaKTePUCTUK CYIIECTBYIOIUX Ha
TEPPUTOPUM IIAMITHHKA OOBEKTOB KalUTaJIbHOTO CTPOUTENILCTBA, a Takxke
[IPOBEJICHUE 3eMJISTHBIX, CTPOUTEIHHBIX M MHBIX paloT, 3a HCKIOUeHneM padoT IIo
COXpaHEeHMIO OO0bekTa KyJIbTYPHOTO Hacieaus. Ha TeppuTOpHH IaMSITHHKA
paspemaercsl BejeHHE XO3MHCTBEHHONW JeATeNbHOCTH, He IPOTHBOpeUarien
TpeOoBaHMIM OOECIIeUeHUSI COXPAHHOCTH OOBEKTa KyIbTYPHOIO HAcleus U
I03BOIBIIOIEH o0ecrieunTh QyHKITMOHUPOBaHUE 00BEKTa Ky IbTYPHOTO HACe s B
COBPEMEHHBIX YCIIOBHSIX.
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B coorBercTBUM co cT. 36 3akoHa Ne 73-D3 nipoekTHpOBaHUE U IIPOBEJCHUE
3eMIBIHBIX, CTPOUTEIBHBIX, XO3SMCTBEHHBIX U MHBIX PaboT OCYIECTBIBIIOTCS IIPU
OTCYTCTBUH Ha JaHHOH TEePpUTOPHH OOBEKTOB KyIbTypHOro Hacieaus. JIroOble
paGoThl Ha 3eMENBHOM YUacTKe, HETOCPEACTBEHHO CBA3aHHOM C 3eMEIbHBIM
YUaCTKOM B I'DaHHUIAX TEPPUTOPUU OOBEKTa KYIHTYPHOTO HACIETVS, IIPOBOJSITCS
IIPY HaIMIUM B MPOEKTHOM JOKyMeHTaruu oOs3aTelNbHBIX pasjiesioB 00
olecIieueHNN COXPaHHOCTH YKa3aHHOTO 00BEKTa KYJIBTYPHOTO HACIE M.

Jiist ompesielieHHs] HANWYMST WIA OTCYTCTBHS OOBEKTOB KYJIBTYPHOTO
Hacnequs Jmbo OObeKTOB, oONajaroImuX NIpU3HAKaMu OOBEeKTa KYJBTYPHOTO
Hacneausa 1. 3 cT. 31 3akoHa Ne 73-D3 mpeaycMOTPEHO NPOBEIEHUE UCTOPUKO-
KyJIbTYPHOH SKCIIEPTHU3HI HA 3€METIBHBIX yUacTKaX, yuacTKax JiecHoro Gouma 1o
BOJHBIX OOBEKTaX MM HX YaCTAX, IOJJICKAINUX BO3JCHCTBHIO 3eMILIHBIX,
CTPOUTENHHBIX, MEJIMOPATUBHBIX, XO3SHCTBEHHBIX paboT, yKazaHHBIX B cT. 30
3akona Ne 73-O3 paloT Mo HCIONB30BAHMIO JIECOB W WHBIX palboT, IMyTeM
apxeoJoruuecKoi pa3BeJKi, B HOpPsAJKe, ompejielleHHOM cT. 45.1 3akona Ne 73-
D3,

Cnyx0a  HampaBisieT  HMeEONIylocs — HHOQOPMAIMIO W CUHTaeT
nienecooOpa3HbIM:

- BKJIIOYUTH B TEKCTOBYIO dHacTh IIpoekTa HHbopMaImo o0 o0pekrax
KyJIbTYPHOTO Hacleusl U BhIIIeyKa3aHHbIe TPeOOBaHUS 3aKOHO,IaTEIbCTRA;

- Ha rpadudecKkux Marepuagax oOTOOpa3uTh OOBEKTHl KYJBTYPHOTO
Hacle us, N0Ka3aTh YCIOBHBIMH OOO3HAUEHWSMH, OOBEKTHl apXeoIOrHmIecKOro
Hacnequs OTOOpasuTh B MMEIONUXCS TPAHWI@EX, B SKCINIMKAIIUM IIPUBECTH
riepedHr 00beKTOB KYIBTYPHOTO HacieaAns (IaMATHUKOB UCTOPUH, apXUTEKTY Phl U
apXeOoJIOrun).

IIpunoxenue:

1. IlepeueHb 0OLEKTOB KyJBTYPHOIO Haclequs (IIaMATHUKOB HCTOPHUH,
apPXUTEKTYPBI), PACIIONOKCHHBIX HA TEPPUTOPUH XOMYTOBCKOTO My HUITUIIATIHFHOTO
obpazoBanms UpkyTckoro pationa mo coctosamio Ha 01.06.2023 1. —nHa 2 1.}

2. IlepeueHb BBIIBICHHBIX OOBEKTOB apXeOJIOTMIECKOTO  HaCeus,
PAcCIIONOXKEHHBIX Ha TEPPUTOPUH XOMYTOBCKOI'O MYHHITAIIAILHOTO OOpa3oBaHUS
Hpxkyrtckoro pationa HMpkyTckoii obracty mo coctossamo Ha 01.06.2023 1.— Ha 3
1.

3. IlepeueHp KOOPAMHAT TPAHUI] M MECT PACIOIONKEHUS BBIIBICHHBIX
OOBEKTOB  apXEOJIOTMIECKOTO HACHeMs,  PacHONIOKEHHBIX Ha TEPPUTOPUHU
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XOMyTOBCKOTO MyHHIMOANbHOro oOpaszoBanmst MpkyTckoro paiiona MpkyTckoit
obnactu no cocrosiauto Ha 01.06.2023 r., cucrema koopannat WGS-84 — Ha 6 1.

4. Konms mprkasa ciyxObl 0 OXpaHe OOBEKTOB KYJBTYPHOTO HACIEIUs
Upxytekoit obmacti ot 23.05.2023 1. No 76-248-ctip 0 BKIIIOUCHWH B €IWHBIA
rOCyJapCTBEHHbI peecTp OOBEKTOB KyJbTYPHOrO Hacieaus (MamMsTHUKOB
WCTOPHWH W KYJBTYpPbl) HapoaoB Poccuiickoii Memepainy BBISBICHHOTO 00BEKTa
KynbTypHOro Hacneaus «Llepkosb Cesrtoit Tpouusi» - Ha 6 1.

OI1 pykoBoauTes ciry>kObl IO OXpaHe
00beKTOB KyJbTypHOTO Hacaeaus O M.C. Hazaposa

JIOKYMEHT ITOJIITACAH
SJIEKTPOHHOM [TOJIITUACHIO

Ceprudmrar 00DIA040B37ET18E7920E0023CCE3585D2
Buaziesiery Hasaposa Mapus Cepreesia
Jleiicrautenen ¢ 16.12.2022 mo 10.03.2024

M.C. Jlenemesa
7(3952) 24-17-54
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ITepeueHb 00BEKTOB KYJILTYPHOT0 HacsleAusa (MAMATHHUKOB HCTOPHH, APXHTEKTYPbI),
PacnoyiokeHHBIX HA TEPPUTOPHH XOMYTOBCKOr0 MyHHLIHIIAJILHOr0 00 pa3oBanus UpKyTcKoro paiiona
o coctosiHuio Ha 01.06.2023 r.

ITepeueHb 00bEKTOB KYJIbTYPHOT0 Hac/ eaHs (IAMATHHKOB HCTOPHH, APXHTEKTYPbI),

BKJIIOYeHHBIX B EAHHBIH rocy1apcTBeHHBI peecTp 00beKTOB Ky/IbTYPHOT0 HacJIeaus
(MaMATHHKOB HCTOPHH H KyJIbTYpbI) HapoaoB Poccuiickoii ®egepannu

Ne N HauMeHoBaHHe JaTtupos- Kareropus oxpassi Anpec
n/m |perucrp. Ka
1 IlepxoBb Craroit Tpormer | 1815-1834 | OKH pernoH, rpukas o HpkyTekas 061acTs,
T exmoueHny B ETPOKH or MYHHIMITaIbHbLIT pattoH MpKyTekwit,

23.05.2023 r. Ne 76-248-cp

CeTbCKOe TIoCeNeH e XOMYTOBCKOE,
nmeperra Kyna, ymrmia Jlenna, ;oM

136

IlepeyeHn BBISBJICHHBIX 00BEKTOB KYJILTYPHOTO HacleAus (IAMATHHKOB HCTOPHH, aPXHTEKTYpPhI)

14.HpxyTckuii paiioH

14.1. .O6BbeKTBI KYJILTYPHOTO HacTe us (32 HCKIKYeHHEeM 00beKTOB apXe0JIOrHIecKoro HacJIexns)

CpeieHus 00

HCTOPHKO-
KyJbTYPHOH
LeHHOCTH
ofbexTa HHble cBeeHus
CBereHin (3anoaHseTcs H IOKYMEHTBI
A5t 06BeKTOB (B TOM uHClIe
No JlaTupoBka MeCTOHAXOAgIeHHH 0fT.oKTa KyJIbTypHOro | ocHoBaHHSA Aas
[Ne m/m|” HanmenoBanue oGbexTa P (aapec o0beKTa HIH IPH YALTYP
perucrp. ofbexTa HacJaenus, BKJIIOYEHHS B
ero OTCYTCTBHH OIHCAHHe
BBISIBIEHHBIX nepeyeHs,
MeCTONOI0KeHHs 00 beKTa)
nocie 22 MCKJIIOUeHHS H3
AHBaps 2015 nepeyvHs)
roja, Aas
00heKTOB
apXeoJorHyecK
0ro Hacnenus
2 |14.1.66 JoM sxumoit. xoH. XIX B.| Kyna x., Komesoro yi, 1 1.1 cr. 17 ©3-315
(T A, a) or 22.10.2014 r.
3 14.1.67 3manwe IIKOTIBL. Hayu. XX B. Kyna n., Jlerrma yi. ml ¢r. 17 ©3-315
0122.10.2014 1.
4 ]14.1.68 JoM sxumoit. 2-51 TIOTL. Kyna x., Jleryma ym., 9. 1.1 cr. 17 ©3-315
XIX B. 0122.10.2014 1.
5 |14.1.69 JoM sxumoit. xoH. XIX B. Kyna x., Jleryma yi., 26. 1.1 cr. 17 ®3-315
0122.10.2014 1.
6 |14.1.70 JoM sxumoit. Hayu. XX B. |Kyna x., IInonepcxuiit mep., 3. 1.1 cr. 17 ©3-315
0122.10.2014 1.
7 |14.1.140 JloM sxrmIoit reHepaa Hayu. XX B. TTmvmrrwso c. 1.1 cr. 17 ©3-315
Tlmomma. 0r22.10.2014 1.
8 |14.1.141 Jow sxmmoit Kapepsmra. KOH.XIX B. Tlo3mHAKORA 1. ml ¢r. 17 ®3-315
0122.10.2014 1.
9 14.1.224 JoM sxumoit. xoH. XIX B. | XomyToBo ¢., 'oromsa yi., 10. 1.1 cr. 17 ©3-315
0122.10.2014 1.
10 |14.1.225 JoM sxaumoit. xoH. XIX B. | XomyToro c., ['oppKoro yi., 1.1 cr. 17 ®3-315
14. 0122.10.2014 1.
11 |14.1.226 JoM sxumoit. xoH. XIX B. | XomyToro c., lambHsad yiI., 1.1 cr. 17 ®3-315
1. 0122.10.2014 1.
12 |14.1.227 JoM sxumoit. xoH. XIX B. | XoMyToRo c., JampHad yi., 2. m.1cr. 17 ®3-315
0122.10.2014 1.
13 ]14.1.228 3pamue, e pasMernanca 05 - XomyToBo C., ml cr. 17 ©3-315
IITra6 maprusan Bo rimage ¢ | 18.01.1920 | Kamanpaprmmrom yio., 1. or22.10.2014 .
Kamarmapromerom H.A. T.
14 |14.1.229 JoM sxumoit. xoH. XIX B. | XomyToro ¢., Knpora yi., 18. .l cr. 17 ©3-315
0122.10.2014 T,
15 |14.1.230 JoM sxumoit. xoH. XIX B. | XomyToro ¢., Knpora yi., 57. .l cr. 17 ©3-315
0122.10.2014 1.
16 |14.1.231 Jlon sxuoft. xoH. XIX B. |XomyToro c., Kupora ym., 79- 1.l er. 17 ©3-315

81.

0122.10.2014 1.
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17 |14.1.232 JoM sxumoit. xoH. XIX B. | XomyToro ¢., Knpora yi., 86. .l cr. 17 ©3-315
0122.10.2014 1.
18 |14.1.233 Jlon sxuoft. xoH. XIX B. | XomyToro c., Kupora y., 87- .l er. 17 ©3-315
89. 0122.10.2014 1.
19 |14.1.234 JoM sxumoit. xoH.XIX 8. | Xomyroro c., Kupora yi., .l cr. 17 ®3-315
TIOM Ha TIyCTBIPE MELY 0122.10.2014 1.

yeaxpGanm 155 u 161 (149).
20 |14.1.235 Bopora xoH. XIX B. Xomyroro ¢., Knpora .l er. 17 ©3-315
yi1.,101. 01 22.10.2014 1.
21 |14.1.236 Jlon sxuoft. xoH. XIX 8. | XoMyToro c., Komxosnad yi1., 1.1 cr. 17 ®3-315
4. 0122.10.2014 1.
22 114.1.237 Jom sxuoft. Hau. XIX B. | XomyToro ¢., Komxosmad yir., .1 cr. 17 ®3-315
20. 0122.10.2014 1.
23 ]14.1.238 Jlom #aIoit. xou. XIX &. | XoMyToro c., Komxosnad yi1., .l cr. 17 ®3-315
22, 0122.10.2014 1.
24 114.1.239 Veags0a: 1oM IO, mau. XX 8. | XomyToro c., Komxosnad yi., .1 cr. 17 ©3-315
BOPOTA. 23. o1 22.10.2014 1.
25 ]14.1.240 Jlom sxumoft. xoH. XIX 8. | XoMyToro c., Komxosnas yi., m.1 cr. 17 ®3-315
29. 0122.10.2014 .
26 |14.1.241 Jlon sxuoft. mau. XX B. | XomyToro c., Komxosnas yi1., 1.1 cr. 17 ®3-315
40. 0122.10.2014 T,
27 114.1.242 Jom sxuoft. mau. XX B. | XomyToro c., Komxosnas yi1., .1 cr. 17 ®3-315
46. 0122.10.2014 T,
28 |14.1.243 Jom sxumoft. mau. XX B. | XomyToro c., KomxosHad yi1., .1 cr. 17 ®3-315
57. 0122.10.2014 1.
29 114.1.244 Veags0a: 1oM IO, xoH. XIX B., | XomyToBo ¢., Komxosmad yir., 1.l cr. 17 ®3-315
ambap. Hau. XX B. 90. o1 22.10.2014 1.
30 |14.1.245 Jlom satoit. xou. XIX 8. | XomyToro c., KombIoBckast ml ¢r. 17 ®3-315
v, 1. o1 22.10.2014 1.
31 |14.1.246 Jlom #aIoit. xou. XIX 8. | XoMyToro c., [TapTisanckad .l cr. 17 ®3-315
VI, 5. 0T 22.10.2014 1.
32 |14.1.247 JoM sxumoit. xoH. XIX B. | XomyTogo c., [TapTisanckas m.1cr. 17 ®3-315
yi., 12. 0r22.10.2014 .
33 |14.1.248 Jlom sxumoft. mau. XX B. | Xomyroro ¢., [TymrxiHa yir., .l er. 17 ©3-315
3 (omr.A). 0122.10.2014 1.
34 |14.1.249 Bopora. xoH. XIX B. | Xomyroro c., [llepSaxora .l er. 17 ®3-315
yi, 11. 01 22.10.2014 1.
35 |14.1.250 Jom sxuoft. xom. XIX 8. | Xomyroro ¢, [llepGaxora .l er. 17 ©3-315
i, 17. 01 22.10.2014 1.

TLepeHeHE COCTABIICH B COOTBETCTBHH ¢ [LepeiHeM BRLIBICHHBIX 065EKTOB KyJTTyPHOTO HaTCAHY, PacTIONOSKCHHBIX Ha TepPHTOPHH FIPKyTCKOH 0BnacTH’,

VTBEPSRICHHBIM PHKA30M Gy KGRI TIO OXpaHe 00beKTOB KyJITyPHOTO Hacexmst HPKyTCKoi o6nacts ot 14.02.2017 r. Ne 18-crip.

Her. Haconora O.B., 8(3952) 33-20-76
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IlepeyeHb BLIAIBIIEHHBIX 00LEKTOB aPXe0JIOTIYECKOr 0 HACIEAUSA, PacIoI0KeHHBIX
HA TeppUTOPIH X OMYTOBCKOT0 MYHUIIMIIAJIEHOTO 00Pa30BAHUSA
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TlepeucHb cocTabicH B cooTBETCTBHH ¢ "TIepeuHeM BBISBJICHHBIX 00BEKTOB KY/IbTYPHOTO HACTICAHS,
PACHIOJIOKEHHBIX Ha TeppuTopHH HPKyTCKoM 06/1acTH", YTBEPHKICHHBIM IPHKA30M CITY3KOBI

1o oXpaHe 0GBEKTOB KyIbTypHOTO Hacenus HpkyTtckoit o6mactu ot 14.02.2017 Ne 18-cmp

Hen. Jlemernepa M.C.

8(3952) 241754
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3apeructpuposan B UOT'KY «MucTaryT
MyHHUIMIIATLHON NPaBoBOH HHbOPMaIHH

, umern M.M. Cnepanckoro»
M TocynapeTBeHHAs PErHCTPaLKs OT
02.06.2023 r. Ne 04-1111/23

CJIYKBA 10 OXPAHE OBBEKTOB KYJIbTYPHOT O HACJIEJA
WPKYTCKOM OBJIACTU

IMIPUKA3
« % Aal 20231 Ne 76- 24€ cmp

Wpkytck

O BKJIIOYEHHH B eIMHBII FOCYyAapCTBEHHDIH peecTp 00HeKTOB KYJILTypHOTO
Hacjeanst (IAMSATHHKOB UCTOPHH M KyJLTYPhl) HapofoB Poccuiickoi
@egepaui BISBIEHHOr0 00beKTa KyALTYPHOr0 Hacaeaust

B COOTBETCTBHH C IyHKTOM 5 crarte 3.1, myEktoM 12 craTen 9.2,
IOyHKTOM 3, TOAIYHKTOM 2 IYHKTA 7 H IyHKTOM 8 CTArhH 18 ®enepalbHOTO
3akoHa oT 25 mioHs 2002 roma Ne 73-@3 «O6 06BeKkTax KyJIbTYPHOIO Haciaeus
(TaMATHHKAX MCTOPHM H KyJIbTyphl) HapojoB Poccuiickoit  Denepauum,
uacTeio 1 craTsl 8 3akona MpkyTckoit obnactd ot 23 moms 2008 roma Ne 57-03
«06 00BexTax KyJbTypHOro Hacnenus (MaMATHHKax HCTOPHH H KyJIETYPBI)
papozoB Poccuiickoii ®enepaumu B MpkyTckoit ofnacti», IpHUHMMAas BO
BHUManue AT Ne 22/379 TOCYAapCTBEHHOH HCTOPHKO-KYIbTYPHOH IKCTIEPTH3BI
BBIABJIEHHOTO ofbekTa KynbTypHOro macmenms «Llepkoss Casarodl Tpoumsm,
1815-1833 IT., pACHONOXEeHHOro mno  azpecy: LIpKyTckas o6nactb,
Upkytckuit paiton, Kyza 4. (Xomyroso c., JlenuHa, 13-6?) (Kyza, Jlenuna, 17a), B
mensx ~ OOOCHOBAHMA — [1e/IeCOOOpa3sHOCTH — €ro  BKIIOYCHMA B EnuHbit
rOCyZapCTBEHHBI peecTp OOBEKTOB KYIBTYPHOTO HACIEUs (naMsATHUKOB
HCTOPUH ¥ Ky/BTYpl) HapofioB Poccutickolt Qezepauun OT 1 nexabps 2022 rona,
pykoBogcTBysick crateeif 21 Ycrapa MpkyTckod obmactu, myHKTOM 10
Tonoxenus o cuyx6e Mo oxpaHe OOBEKTOB KyJIETYPHOIO HacIeIus WpkyTckoi
06MacTH, yTBEpXIeHHOro noctaHoBieHueM IlpaBurenscTsa MpKyTCKoH obnacty
ot 9 mapta 2010 roga Ne 31-mim,

TTPUKA3BIBAIO:

1. BKIOIuTS BBIIBICHHBIH 0OBEKT KyJBTYypHOTO HacaeIus
«Ilepkoss Cearoit Tpommsr», 1815-1833 rr., PACIIONOXKEHHEBIH 110  aJpecy:
UpkyTckas ofmacts, Mpkyrtckuit paifor, Kyna a. (XomyToso c., Jlenwna, 13-67)
(Kyna, JlennHa, 17a), B e[iHbIH# roCyIapCTBEHHbIH PEeCTp 00BEKTOB KyJIBTYPHOTO
HaclIeus (MaMATHAKOB HCTOPHH U KyJIBTYpbI) HApOJOB Poccuiickort Pemepanui B
KayecTBe 06BEKTA KyIbTYPHOTO HACJEHsA PETHOHAIBHOTO 3HATCHHS (maMsiTHHKA)
¢ maumenoBatueM «Ilepkoss Caaroit Tpoume», 1815-1834 rr., paconoxeHHOro
no anpecy: MpkyTckas oONacTe, MyHMIWTANBHEIH paiion HpKyTCKuH, CelbCKOe




