Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Хомутовского муниципального образования

[bookmark: _Toc27226125]1. Подраздел «1.Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства», раздела «Жилые зоны. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный.) (ЖЗ-2)» статьи 40 главы 10 дополнить строкой следующего содержания:

	ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

	1
	2
	3
	4
	5

	Ведение садоводства 13.2
	Осуществление  отдыха  и
(или)  выращивания
гражданами  для  собственных
нужд  сельскохозяйственных
культур;  размещение  для
собственных  нужд  садовых
домов,  жилых  домов,
хозяйственных  построек  и
гаражей
	Садовый дом.
Жилой дом
Хозяйственные постройки, гаражи
	1.Минимальная площадь земельного участка -  0,04 га. 
2. Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га.
3. Минимальный  отступ от границ земельного участка - 3 м.
4. Максимальное количество этажей – 2. Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 14 м.  
5. Максимальный процент застройки не устанавливается.

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37 настоящих Правил.




2. Подраздел «1.Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства», раздела «Общественно-деловые зоны. Многофункциональная общественно-деловая зона (ОДЗ-1)» статьи 40 главы 10 дополнить строкой следующего содержания:

	ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

	1
	2
	3
	4
	5

	Медицинские 
организации особого назначения  3.4.3
	Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги) 
	Здания медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)
	1.Предельные размеры участка не устанавливается.
2.Минимальный отступ от границ 
земельного участка –3 м. 
3.Максимальное количество этажей 
- 2
4.Максимальный процент не устанавливается.
Иные параметры:
Максимальная площадь помещений-500 кв.м.

	Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами. 
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37  настоящих Правил.




[bookmark: _Toc27226135][bookmark: _Toc27226137]3. Подраздел «3. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства», раздела «Зоны сельскохозяйственного использования. Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан (СХ-2)» статьи 40 главы 10 дополнить строкой следующего содержания:

	ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

	1
	2
	3
	4
	5

	Питомники 1.17
	Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства
	Сооружения питомников
	1.Минимальная площадь земельных участков – 0,06 га
2. Минимальный отступ от границ земельного участка  не устанавливается.
3. Предельное количество этажей или высота зданий, строений, сооружений  не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки   не устанавливается.

	В соответствии с техническими регламентами, СНиПами, СП, СанПиН и др. документами.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 32-37настоящих Правил



[bookmark: _Toc27226070][bookmark: _Toc27226072][bookmark: _Toc27226071]4. Статью 1 «Основные определения и термины, используемые в настоящих Правилах» главы 1 «Общие положения» части 1 «Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений» дополнить термином «Фронтальная сторона (граница) земельного участка – сторона (граница) земельного участка, примыкающая к улице.


